Voltar ao Índice

# Ferramenta do administrador: Guia do usuário da Conexão de rede Intel(R) PRO/Wireless 3945ABG

- Definir a senha do administrador
- Pacotes do administrador
- Perfis do administrador
  - Persistente
  - Pré-login
  - Voz sobre IP (VoIP)
- Configurações da Ferramenta do administrador
- Configs do aplicativo
- Configurações do adaptador
- Software
- Tarefas do administrador

A Ferramenta do administrador é usada pela pessoa que tem privilégios de administrador nesse computador. Esta ferramenta é usada para configurar perfis comuns (compartilhados), perfis pré-login e persistentes. A Ferramenta do administrador também pode ser usada por um departamento de Tecnologia da Informação para configurar parâmetros do usuário no software Intel(R) PROSet/Wireless e criar pacotes de instalação personalizada para exportar para outros sistemas.

A Ferramenta do administrador está localizada no menu Ferramentas. Selecione essa ferramenta durante a instalação do software Intel PROSet/Wireless, caso contrário o recurso não será exibido no menu Ferramentas.

## Definir a senha do administrador

Os usuários não podem modificar as configurações do administrador ou os perfis a menos que eles tenham a senha para esta ferramenta. Ao acessar a Ferramenta do administrador pela primeira vez, você será solicitado a informar uma senha. A senha deve ter no máximo 100 caracteres. Não são permitidas senhas nulas.

1. Digitar senha: Crie uma senha (máximo de 100 caracteres).
2. Confirme a senha: Redigite a senha.
3. Clique em OK. A tela Abrir pacote do administrador é exibida.

Para alterar a senha atual:

1. Clique em Ferramenta do administrador no menu Ferramentas.
2. Clique em Alterar senha no formulário de digitação de senhas.
3. Senha antiga: Digite a senha atual.
4. Nova senha: Digite a nova senha.
5. Confirme a senha: Redigite a nova senha.
6. Para salvar a nova senha entrar na Ferramenta do administrador, clique em OK.

## Pacotes do administrador

Os Pacotes do administrador são usados para salvar perfis administrativos e outros parâmetros. É possível copiar ou enviar esse arquivo executável de extração automática para os clientes na sua rede. Quando o executável é executado, o conteúdo é instalado e configurado no computador de destino.

Para criar um novo pacote:

1. No menu Ferramentas, clique em Ferramenta do administrador.
2. Digite sua senha para acessar a Ferramenta do administrador.
3. Pacote do administrador: Clique em Criar um novo pacote.
4. Clique em OK.
5. Selecione Incluir configurações, nas páginas Perfis, Configurações do aplicativo, Configurações do adaptador ou Software para configurar as opções a serem incluídas no pacote.
6. Clique em Fechar.
7. Você será solicitado a responder à seguinte pergunta: O pacote atual está alterado. Gostaria de salvar as alterações?
8. Clique em Sim. Salve o arquivo executável em um diretório no disco rígido local.
9. Clique em Salvar. O arquivo é criado. NOTA: Esse processo pode demorar alguns minutos.
10. Clique em Concluído para ver o conteúdo do perfil.
    - Clique em Aplicar este arquivo a este computador se quiser usar a configuração do pacote no computador do administrador.
    - Copie o arquivo executável no computador de qualquer usuário para instalar a configuração salva no pacote. É uma instalação silenciosa.
11. Clique em Ativar o Intel PROSet Wireless. Este procedimento seleciona o Intel(R) PROSet/Wireless para gerenciar os perfis da rede.

> NOTA: Você pode selecionar Salvar pacote no menu Arquivo da Ferramenta do administrador, para salvar o pacote.

Para editar um pacote:

1. Acesse a Ferramenta de administrador.
2. Na página Abrir Ferramenta do administrador, clique em Abrir para editar um pacote existente.
3. Clique em Procurar. Localize o arquivo executável do pacote.
4. Clique em Abrir. Faça as atualizações.
5. Clique em Fechar.
6. Você será solicitado a responder à seguinte pergunta: O pacote atual está alterado. Gostaria de salvar as alterações?
7. Clique em Sim. Salve o arquivo executável em um diretório no disco rígido local.

> NOTA: Você também pode selecionar Abrir pacote no menu Arquivo da Ferramenta do administrador, para editar o pacote.

## Perfis do administrador

Perfis de administrador são perfis que pertencem a e são gerenciados pelo administrador da rede ou deste computador. Esses perfis são comuns ou compartilhados por todos os usuários deste computador. Entretanto, os usuários finais não podem modificar esses perfis. Os perfis só podem ser alterados na Ferramenta do administrador, que é protegida por senha.

Há três tipos de Perfis de administrador: Persistente, Pré-login/Comum e Voz sobre IP (VoIP).

### Conexão Persistente

Os perfis persistentes são aplicados no período de inicialização ou quando ninguém estiver logado no computador. Após o log off de um usuário, um perfil Persistente mantém uma conexão sem fio até que o computador seja desligado ou se um usuário diferente fizer o login.

Principais aspectos da Conexão persistente:

- É possível criar os seguintes tipos de perfis Persistentes:
  - Todos os perfis que não exigem autenticação da 802.1x (por exemplo, Autenticação aberta com criptografia WEP, Autenticação aberta sem criptografia).
  - Todos os perfis com autenticação da 802.1x que possuem as credenciais gravadas: MD5, LEAP, EAP-FAST.
  - Os perfis com configurações de segurança que incluem a opção "Usar o nome de usuário e senha a seguir".
  - Os perfis que usam o certificado do computador para se autenticar.

> NOTA: O Intel PROSet/Wireless suporta certificados de máquina. Contudo, eles não constam nas listas de certificados.

- Os perfis WPA-Empresa que não usam um certificado do usuário.
- Perfis WPA-Pessoal.

- Os perfis persistentes são aplicados quando o sistema é ligado e após um logoff do usuário

Para criar um perfil persistente:

1. Clique em Incluir perfis.
2. Clique em Persistente.
3. Clique em Adicionar para abrir a página Configurações gerais.
4. Nome da rede sem fio (SSID): Digite o identificador da rede.
5. Nome do perfil: Digite um nome descritivo do perfil.
6. Modo de operação: Infra-estrutura é a opção selecionada.
7. Tipo de perfil do administrador: Persistente: A opção Ativo quando nenhum usuário estiver logado está selecionada.
8. Clique em Avançar.
9. Clique em Segurança corporativa para abrir as Configurações de segurança. Consulte Configurações corporativas para obter informações sobre a configuração de segurança da rede 802.1x.
10. Clique em OK.

### Conexão pré-login

Os perfis Pré-login/Comuns são aplicados antes do login do usuário. Se um suporte para Sign-on único estiver instalado, o perfil será aplicado e a conexão será estabelecida antes da seqüência de login do Windows (pré-login).

Se o suporte para Sign-on único não estiver instalado, o perfil será aplicado assim que a sessão do usuário estiver ativa.

Os perfis pré-login/comuns sempre aparecem no início de uma Lista de perfis. Um usuário também pode priorizar os perfis que eles mesmos criaram mas não podem priorizar novamente os perfis de Pré-login/Comum. Como esses perfis são posicionados no início da Lista de perfis, primeiramente o Intel PROSet/Wireless tenta se conectar automaticamente com os perfis do Administrador, antes de quaisquer perfis criados pelo usuário.

> NOTA: Somente os administradores podem criar ou exportar perfis de Pré-Login/Comuns.

Os principais aspectos da Conexão pré-login são:

- A Conexão pré-login só está ativa durante o login no Windows.
- É possível criar os seguintes tipos de perfis Pré-login:
  - Os perfis MD5, LEAP, EAP-FAST da rede 802.1x que usam as credenciais "Usar o nome de usuário e senha de login do Windows" ou "Usar o nome de usuário e senha a seguir", ao configurar as configurações de segurança do perfil.
  - Os perfis PEAP ou TTLS da rede 802.1x com certificados do usuário ou do computador (o usuário deve ter direitos administrativos para usar os certificados do computador).
  - Os perfis TLS que usam certificados digitais para verificar a identidade de um cliente e servidor.
  - Os perfis EAP-SIM que usam um cartão SIM (Subscriber Identity Module) para validar suas credenciais junto à rede.
  - Todos os perfis Comuns ou Baseados no usuário não associados ao padrão 802.1x (Aberta e WEP).
- Um perfil Pré-login é aplicado durante o login do usuário no Windows.

#### Status de conexão pré-login/Comum

O suporte para Pré-login é instalado durante uma instalação Personalizada do software do Intel PROSet/Wireless. Consulte Instalar e desinstalar o software para obter mais informações.

> NOTA: Se os recursos de Conexão Sign-on único ou Pré-Login não estiverem instalados, ainda assim o administrador poderá criar perfis de Pré-Login/Comuns para exportar para o computador de um usuário.

Os parágrafos a seguir descrevem o funcionamento do recurso Conexão pré-login ao ligar o sistema. Presume-se que existe um perfil gravado com as configurações de segurança válidas, marcadas com a opção "Usar o nome de usuário e senha de login do Windows", aplicadas durante o login no Windows.

1. Após a inicialização de um sistema, digite seu domínio, nome de usuário e senha de login no Windows.
2. Clique em OK. A página de status do perfil de pré-login indicará o andamento da conexão da rede. Depois que o adaptador sem fio se conectar ao ponto de acesso da rede, a página Status se fechará e será exibido o diálogo de login do usuário do Windows.

- Se o ponto de acesso correspondente recusar suas credenciais durante a conexão pré-login, o diálogo Credenciais do perfil solicitará suas credenciais de usuário.
- Digite suas credenciais.
- Clique em OK. O perfil será aplicado e a página Status indicará o andamento do status da conexão até você fazer login no Windows.
- Clique em Cancelar na página Credenciais, para selecionar outro perfil.

Quando você fizer logoff, toda conexão sem fio será desconectada e será aplicado um perfil persistente (se estiver disponível). Em determinadas circunstâncias, é preferível manter a conexão atual (por exemplo, se for necessário fazer o upload de dados específicos do usuário para o servidor, depois do logoff, ou quando são usados os perfis de roaming).

Crie um perfil marcado como pré-login e persistente, para obter essa funcionalidade. Se esse perfil estiver ativo quando o usuário fizer logoff, a conexão será mantida.

Para criar um perfil Pré-login/Comum:

1. Clique em Incluir perfis.
2. Clique em Pré-login/Comum.
3. Clique em Adicionar para abrir a página Configurações gerais.
4. Nome da rede sem fio (SSID): Digite o identificador da rede.
5. Nome do perfil: Digite um nome descritivo do perfil.
6. Modo de operação: Infra-estrutura é a opção selecionada.
7. Tipo de perfil do administrador: Pré-login/Comum: Ativo quando um usuário faz login. Este perfil é compartilhado por todos os usuários. Esse tipo de perfil já estará selecionado.
8. Clique em Avançar.
9. Clique em Avançado para abrir as Configurações avançadas. Use as Configurações avançadas para definir o seguinte:
   - Conexão auto: Selecione a opção para conectar-se a um perfil de modo automático ou manual.
   - Importação automática deste perfil (somente para administradores de rede).
   - Ponto de acesso obrigatório: Selecione para associar o adaptador sem fio a um ponto de acesso específico.
   - Proteger este perfil com senha: Selecione a opção para proteger um perfil com senha.
   - Iniciar o aplicativo: Especifique um programa a ser iniciado quando uma conexão sem fio for estabelecida.
   - Formato do nome do usuário:

   > Um administrador pode selecionar o formato do nome do usuário para o servidor de autenticação.

   > As opções são:

   > - usuário (padrão)
   > - usuário@domínio
   > - usuário@domínio.com
   > - DOMÍNIO\usuário

10. Clique em OK para fechar as Configurações avançadas.
11. Clique em Segurança corporativa para abrir as Configurações de segurança. Consulte Segurança corporativa para obter informações sobre a configuração de segurança da rede 802.1x.
12. Clique em OK para salvar o perfil e adicioná-lo à lista Perfis do administrador.

    NOTA: Se uma Conexão Persistente já foi estabelecida, um perfil Pré-Login/Comum será ignorado se estiver configurado com as duas opções, Conexão Pré-Login/Comum.

### Perfis Voz sobre IP (VoIP)

O software do Intel PROSet/Wireless tem suporte para aplicativos de telefonia por software de terceiros para VoIP.

Os aplicativos de VoIP de terceiros aceitam Codecs de voz. Os codecs são usados para codificar a voz para transmissão através de redes de IP. Geralmente, os codecs dispõem de um recurso de compactação para economizar a largura de banda da rede.

O software do Intel PROSet/Wireless suporta os seguintes padrões de codec da ITU (International Telecommunications Union):

Codec | Algoritmo | Taxa de dados (Kbps) | Comentários
ITU G0,711 | PCM (Pulse Code Modulation) | 64 | G.711 com a lei-Mu é usado na América do Norte e no Japão, enquanto o G.711 com a lei-A é utilizado no restante do mundo.
ITU G0,722 | SBADPCM (Sub-Band Adaptive Differential Pulse Code Modulation) | 48, 56 e 64 |
ITU G0,723 | Codificador de múltiplas taxas | 5,3 e 6,4 |
ITU G0,726 | ADPCM (Adaptive Differential Pulse Code Modulation) | 16, 24, 32 e 40 |
ITU G0,727 | ADPCM de taxa variável | 16-40 |
ITU G0,728 | LD-CELP (Low-Delay Code Excited Linear Prediction) | 16 |
ITU G.729 | CS-ACELP (Conjugate Structure Algebraic-Code Excited Linear Prediction) | 8 |

Um administrador pode criar perfis de usam perfis VoIP pré-existentes para configurar várias taxas de dados e de quadros de codec e melhorar a qualidade da voz nas transmissões de VoIP.

Para criar um perfil VoIP:

> NOTA: Certifique se de que a opção Voz sobre IP não está desativada nas Configurações do administrador. Essa opção estará ativada, por padrão.

1. Clique em Incluir perfis.
2. Selecione um perfil da lista.
3. Clique em Propriedades para abrir a página Criar perfil VoIP.
4. Selecione a largura de banda, uso do aplicativo e Taxa de quadros do Codec.

Codec | Uso | Taxa de quadros
--- | --- | ---
G711_64 G711_56 G711_48 G722_64 G722_56 G722_48 G722_1_32 G722_1_24 G722_1_16 G726_16 G726_24, G726_32 G726_40 G728_12_8 G728_16 G729_8 G729a_8 G729b_8 G729ab_8 G729d_6_4 G729e_8 G729e_11_8 GIPS_iPCM_VARIABLE G722_2_VARIABLE SPEEX_VARIABLE | Voz interativa Audioconferência Dados de voz Vídeo Streaming de áudio | 10 20 30

5. Clique em OK para retornar à Lista de perfis.
6. Clique em OK para salvar as configurações do perfil em um pacote.

## Configurações da Ferramenta do administrador

Um administrador pode especificar onde os respectivos perfis serão posicionados na Lista de perfis da Ferramenta do administrador.

1. Clique em Ferramenta do administrador, no menu Ferramentas.
2. Clique em Configurações para abrir as Configurações da Ferramenta do administrador.
   - Selecione Inserir na parte superior para posicionar sempre os perfis do administrador no início da Lista de perfis de um usuário.
   - Selecione Inserir na parte inferior para posicionar sempre os perfis do administrador no final da Lista de perfis de um usuário.
3. Clique em OK para fechar e retornar para a Ferramenta do administrador.

## Configs do aplicativo

Um administrador pode decidir o nível de controle de seus usuários sobre as conexões da rede sem fio.

Para configurar as Configurações do aplicativo:

1. Clique em Incluir configurações.
2. Ative ou desative cada configuração listada na tabela a seguir.

Nome | Descrição
--- | ---
Rádio do 802.11a ligado/desligado | Selecione Adicionar a opção Rádio do 802.11a ligado/desligado para permitir que um usuário ligue ou desligue o rádio do 802.11a no respectivo computador. Essa opção inclui o controle Rádio do 802.11a desligado no menu Barra de tarefas e na janela principal do Intel PROSet/Wireless no computador de um usuário. Assim que este recurso estiver instalado no computador do usuário, siga estas instruções para ligar ou desligar o controle do rádio da 802.11a. Para desligar o rádio da 802.11a: Na janela principal Intel PROSet/Wireless, clique no botão Ativar sem fio. É exibida a lista de opções de rádio. Selecione Rádio 802.11a desligado. Agora, o rádio da 802.11a está inativo. Para ligar o rádio da 802.11a: Na janela principal Intel PROSet/Wireless, clique no botão Rádio 802.11a desligado. É exibida a lista de opções de rádio. Selecione Ativar sem fio. Agora, o rádio da 802.11a está ativo. NOTA: Esta opção só está disponível para os adaptadores sem fio com suporte para as redes 802.11a, 802.11b e 802.11g. Esta configuração não estará disponível se o adaptador for uma Conexão de rede Intel(R) PRO/Wireless 3945BG ou Intel(R) PRO/Wireless 2200BG.
Autenticação do 802.1x | Permite que um usuário crie ou conecte-se a perfis que suportam diferentes tipos de EAP de autenticação do 802.1x. Selecione quais tipos de EAP de autenticação do 802.1x devem ser ativados no computador do usuário. MD5, EAP-SIM, LEAP, TLS, TTLS, PEAP, EAP-FAST.
Ferramenta do administrador | Desative a opção para acessar a Ferramenta do administrador no computador de um usuário.
Início automático do aplicativo | Selecione a opção para iniciar automaticamente um arquivo de lote, arquivo executável ou script, quando um perfil específico se conectar à rede. Por exemplo, inicie automaticamente uma sessão VPN (Virtual Private Network) sempre que um usuário conectar-se a uma rede sem fio.
Ligar ou Desligar rádio pelo aplicativo | Permite que um aplicativo de terceiros desative a chave Ligar sem fio ou Desligar sem fio do Intel(R) PROSet/Wireless.
Guardar Credenciais | Selecione a opção para salvar as credenciais após o login de um usuário. Se a conexão sem fio se desconectar temporariamente, as credenciais gravadas serão usadas após a reconexão. As credenciais são eliminadas quando o usuário faz logoff. NOTA: Se desmarcada, a opção Avisar sempre que eu conectar não estará disponíveis ao criar perfis.
Cisco Compatible Extensions | Marque a opção para ativar as Cisco Compatible Extensions no computador de um usuário. Desmarque a opção para desativar o recurso.
Dispositivo a dispositivo (Ad-hoc) | Ativa ou desativa se um usuário pode criar perfis ad hoc ou associar-se a redes ad hoc. Selecione uma das seguintes alternativas para habilitar ou desabilitar se o usuário poderá conectar-se a redes de dispositivo a dispositivo: Habilitar rede dispositivo a dispositivo. Habilitar somente rede segura dispositivo a dispositivo. Desabilitar rede dispositivo a dispositivo. Selecione para permitir que um usuário configure perfis com configurações dispositivo a dispositivo (ad-hoc) ou para impedir a configuração desses perfis. Mostrar as configurações do aplicativo dispositivo a dispositivo Ocultar as configurações do aplicativo dispositivo a dispositivo. Para remover o modo de operação dispositivo a dispositivo (ad-hoc) das Configurações gerais do Assistente de perfil, selecione as duas opções, Desabilitar rede dispositivo a dispositivo e Ocultar as configurações do aplicativo dispositivo a dispositivo. Isso impedirá que um usuário crie perfis que aceitem a rede dispositivo a dispositivo (ad-hoc).
Importar e exportar | Permite a importação ou exportação de perfis no computador de um usuário. A ativação permite a importação automática de perfis do usuário quando copiados para uma pasta de importação automática.
Ativa a mensagem de ligar/desligar rádio | Permite que um aplicativo de terceiros notifique o usuário de que o rádio do Intel(R) PROSet/Wireless está ligado ou desligado.
Modo Cisco Pré-Login | Ative o Modo Cisco durante uma conexão pré-login. Os pontos de acesso Cisco podem suportar vários nomes de rede (SSIDs) sem fio mas somente uma difusão. Para estabelecer conexão com esse ponto de acesso, faz-se uma tentativa de conexão com cada perfil. Esse processo é conhecido como Modo Cisco. NOTA: A conexão pré-login pode demorar para tempo para ser estabelecida.
Conectividade do perfil | Selecione o nível de conectividade do perfil no computador de um usuário. Desativar mudança de perfil da Intel. Os usuários só estão aptos a conectarem-se com o primeiro perfil pré-login (comum) ou conectarem-se somente com perfis pré-login. Permitir ao usuário conectar-se a todos os perfis de administrador. Permitir ao usuário conectar-se somente ao primeiro perfil de administrador.
Nível de segurança | Selecione o nível de segurança no computador de um usuário. Os usuários estão capacitados a conectarem-se a perfis com este nível de segurança. Permitir ao usuário conectar-se somente a redes com Segurança pessoal. Permitir ao usuário conectar-se a redes com Segurança corporativa.
Sign-on único | Selecionar quais tipos de perfil de administrador estão ativados no computador do usuário? Conexão Persistente: Os perfis estão ativos durante o período de inicialização e quando nenhum usuário estiver logado no computador. Conexão pré-login: Os perfis estão ativos imediatamente após um usuário fazer o logon no computador. Os perfis comuns serão ativados se os recursos de pré-login não estiverem instalados no computador de um usuário. Os perfis comuns estão ativos depois que um usuário faz logon e a sessão é ativada. Os perfis Persistentes e Pré-login ou Comuns aparecem no início da lista de perfis do usuário. Não podem ser alterados nem excluídos por um usuário.
Voz sobre IP | Permite que um software de terceiros use o aplicativo VoIP no computador do usuário. A configuração padrão ativa esse recurso.
Coexistência com o Microsoft Windows XP | Selecione Ativar a coexistência entre a Configuração zero para conexões sem fio da Microsoft e o Intel PROSet/Wireless neste sistema. Selecione esta opção para permitir a coexistência entre a Configuração zero para conexões sem fio da Microsoft e o Intel PROSet/Wireless neste sistema. Ao selecionar esta opção, você impedirá que o serviço Configuração zero para conexões sem fio do Microsoft Windows XP seja desativado quando o Intel PROset/Wireless for ativado.
Fechar | Fecha a Ferramenta de administrador.
Ajuda? | Mostra as informações da Ajuda desta página.

## Configurações do adaptador

Para configurar as Configurações do adaptador:

1. Clique em Incluir configurações.
2. Para cada configuração listada na tabela a seguir, selecione uma das seguintes opções:
   - Usar o valor padrão: Redefine a configuração na máquina do usuário com o valor padrão.
   - Sem mudança: Mantém o valor selecionado pelo usuário. O administrador decide não impor todas as configurações no computador do usuário. O usuário pode alterar os valores das configurações do adaptador, no menu Avançado do Intel PROSet/Wireless.
   - Selecione o valor: O administrador seleciona o valor a ser usado no computador do usuário.

Nome | Descrição
--- | ---
Canal ad-hoc | A menos que outros computadores da rede ad-hoc usem um canal diferente do padrão, não há necessidade de mudar esse canal. Valor: Selecione o canal de operação permitido na lista. 802.11b/g: Selecione esta opção ao usar a freqüência de faixas da ad-hoc 802.11b e 802.11g (2,4 GHz). 802.11a: Selecione esta opção ao usar a freqüência de faixas ad hoc 802.11a (5 GHz).
Gerenciamento de energia ad-hoc | Defina os recursos de economia de energia para redes Dispositivo a Dispositivo (ad-hoc). Desabilitado: Selecione esta opção ao estabelecer conexão com redes ad-hoc que contêm estações sem suporte para o gerenciamento de energia ad-hoc Economia máxima de energia: Selecione esta opção para prolongar a autonomia da bateria. Ambiente ruidoso: Selecione esta opção para otimizar o desempenho ou para estabelecer conexão com vários cliente. NOTA: Esta configuração não estará disponível se o adaptador for uma Conexão de rede Intel(R) PRO/Wireless 3945BG, Intel PRO/Wireless 2915ABG ou Intel PRO/Wireless 2200BG.
Modo Ad hoc QoS | Controle Qualidade do Serviço (QoS) em redes ad-hocs. O recurso QoS atribui prioridade ao tráfego procedente do ponto de acesso através de uma rede sem fio, com base na classificação do tráfego. WMM (Wi-Fi MultiMedia) é a certificação da QoS da Wi-Fi Alliance (WFA). Quando ativada, o adaptador utiliza a WMM para suportar as capacidades de rotulação e enfileiramento de prioridades para as rede Wi-Fi. WMM Ativada. (Padrão) WMM Desativada Esta configuração não estará disponível se o adaptador for uma Conexão de rede Intel(R) PRO/Wireless 3945BG, Intel PRO/Wireless 2915ABG ou Intel PRO/Wireless 2200BG.
Proteção para modo misto | Use para evitar colisões de dados em um ambiente misto de 802.11b e 802.11g. É necessário usar RTS/CTS (Request to Send/Clear to Send) em um ambiente onde os clientes não podem se ouvir mutuamente. É possível usar o CTS em auto-ativação para aumentar a throughput em um ambiente onde os clientes estiverem muito próximos e puderem ouvir um ao outro.
Gerenciamento de energia | Gerenciamento de energia: Permite que você selecione um equilíbrio entre o consumo de energia e o desempenho do adaptador. A barra deslizante das configurações de energia do adaptador sem fio define um equilíbrio entre a bateria e a fonte de alimentação do computador. Usar o valor padrão: (Padrão) - As configurações de energia dependem da fonte de alimentação do computador. Manual: Ajuste a barra deslizante na configuração necessária. Usar a configuração mais baixa para prolongar ao máximo a autonomia da bateria. Usar a configuração mais alta para obter o máximo desempenho. NOTA: A economia no consumo de energia varia de acordo com as configurações da infra-estrutura.
Modo do preâmbulo | Altere a configuração do comprimento do preâmbulo recebido pelo ponto de acesso durante uma conexão inicial. Use sempre um comprimento longo de preâmbulo para conexão com um ponto de acesso. O preâmbulo Tx auto permite a detecção automática do preâmbulo. Se suportado, deve ser usado o preâmbulo curto. Caso contrário, use o preâmbulo longo.
Agressividade de roaming | Esta configuração permite definir a agressividade de roaming do cliente sem fio para melhorar a conexão com um ponto de acesso. Padrão: Parâmetro equilibrado entre não entrar em roaming e o desempenho. Mais baixo: O cliente sem fio não entrará em roaming. Só um prejuízo significativo na qualidade do link o obrigará a fazer roaming com outro ponto de acesso.
Aumento da throughput | Mude o valor do Controle de estouro de pacote. Habilitado: Selecione para ativar o aumento da throughput. Desabilitado: (Padrão) - Selecione para desativar o aumento da throughput.
Potência de transmissão | Configuração padrão: Configuração de potência máxima Cobertura de potência mínima: Define o adaptador para um nível de potência de transmissão mínima. Permite expandir o número de áreas de cobertura ou restringir uma área. Reduza a área de cobertura nas áreas de tráfego intenso para melhorar a qualidade das transmissões e evitar congestionamento e a interferência em outros dispositivos. Cobertura de potência máxima: Define o adaptador para um nível de potência de transmissão máxima. Selecione esta opção para obter o máximo desempenho e faixa de alcance em ambientes com dispositivos de rádio adicionais limitados. NOTA: A configuração ideal é definir sempre a potência de transmissão no nível mais baixo possível ainda compatível com a qualidade da comunicação. Isso permite a operação do mais alto número de dispositivos sem fio em áreas densas e a redução da interferência com outros dispositivos com os quais este rádio compartilha o seu espectro. NOTA: Este parâmetro entra em vigor no modo de Infra-estrutura ou Ad-hoc.
Modo sem fio | Selecione a banda a ser usada para conexão com uma rede sem fio: 802.11a somente: Conecta o adaptador sem fio somente a redes 802.11a. 802.11b somente: Conecta o adaptador sem fio a redes 802.11b apenas. 802.11g somente: Conecta o adaptador sem fio somente a redes 802.11g. 802.11a e 802.11g apenas: Conecta o adaptador sem fio a redes 802.11a e 802.11g apenas. 802.11a e 802.11g apenas: Conecta o adaptador sem fio a redes 802.11b e 802.11g apenas. 802.11a, 802.11b e 802.11g: (Padrão) - Conecta às redes sem fio 802.11a, 802.11b ou 802.11g. NOTA: Essas opções de modo sem fio (tipos de modulação) determinam os pontos de acesso descobertos, exibidos na lista Redes disponíveis.
OK | Salva as configurações e volta à página anterior.
Cancelar | Fecha a página e cancela as alterações feitas.
Ajuda? | Mostra as informações da Ajuda desta página.

## Software

Selecione os aplicativos do Intel PROSet/Wireless a serem instalados no computador de um usuário.

1. Selecione Incluir software.
2. Insira o CD de instalação do Intel PROSet/Wireless na unidade de CD.
3. Especifique o programa de instalação do software do Intel PROSet/Wireless: Clique em Procurar para localizar o arquivo Autorun.exe.
4. Clique em OK.
5. Especificar os componentes a serem exportados: Selecione os aplicativos a serem instalados no computador de um usuário.
   - Assistente Intel para problemas em conexões sem fio: Ajuda a solucionar problemas relacionados a conexões sem fio
   - Ferramenta do administrador:Instala o produto Ferramenta do administrador no menu Ferramentas.
   - Soluções Intel Smart Wireless: Fornece um assistente de configuração fácil para estabelecer conexão com um roteador sem fio.
   - Sign-on único: Instala os recursos do Sign-on único. Esta ferramenta é usada para configurar perfis comuns (compartilhados).
   - Wireless Management Instrumentation: Permite que os administradores que não possuem o Intel PROSet/Wireless instalado gerenciem de modo remoto os clientes que têm esse aplicativo instalado.

> NOTA: Se você pretende usar o Novell(R) Client(TM) para Windows, instale esse aplicativo antes do software Intel PROSet/Wireless. Se o Intel PROSet/Wireless já estiver instalado, remova-o para instalar o Novell Client para Windows.

## Tarefas do administrador

#### Como obter o certificado de cliente

Se não tiver nenhum certificado para EAP-TLS (TLS) ou EAP-TTLS (TTLS), você precisará obter um certificado de cliente para que a autenticação possa ser feita.

Os certificados podem ser gerenciados no Internet Explorer ou no Painel de controle do Microsoft Windows.

Microsoft Windows XP e Microsoft Windows 2000: Quando um certificado de cliente é obtido, não ative a proteção forte de chave privada. Se ativar a proteção forte de chave privada para um certificado, você precisará digitar uma senha de acesso para esse certificado sempre que ele for usado. Você precisará desativar a proteção forte de chave privada para o certificado se configurar o serviço para autenticação TLS ou TTLS. Caso contrário, o serviço do 802.1x falhará na autenticação porque não há um usuário logado para fornecer a senha necessária.

Notas sobre os smart cards

Quando um Smart Card é instalado, o certificado é instalado automaticamente no computador e escolhido no armazenamento de certificados pessoais e de certificados da raiz.

#### Configurar o cliente para autenticação TLS

Etapa 1: Obter um certificado

Para permitir a autenticação TLS, você precisa de um certificado válido de cliente no repositório local para a conta do usuário logado. Você precisa também de um certificado reconhecido pela AC na pasta da raiz.

As informações a seguir abordam dois métodos de obtenção de um certificado:

- Junto a uma autoridade de certificação (AC) corporativa implementada em um servidor do Windows 2000.
- Importar um certificado de um arquivo com o Assistente de importação de certificados do Internet Explorer.

Se você não sabe como obter um certificado do usuário da AC, consulte o administrador da rede para conhecer o procedimento.

Para instalar a AC no computador local:

1. Obtenha a AC e armazene-a na unidade local.
2. Clique em Importar. O Assistente de importação de certificados se abre.
3. Clique em Avançar.
4. Clique em Procurar para localizar o certificado na sua unidade local.
5. Clique no certificado exportado.
6. Clique em Abrir.
7. Clique em Avançar.
8. Clique em Colocar todos os certificados no seguinte armazenamento.
9. Clique em Procurar para abrir a página Selecionar o armazenamento de certificados.
10. Clique em Mostrar armazenamentos físicos.
11. Clique em OK.
12. Na lista de armazenamentos, role para cima e expanda Autoridades de certificação confiáveis da raiz.
13. Clique em Computador local.
14. Clique em OK.
15. Clique em Avançar.
16. Clique em Concluir para completar o processo.
17. Reinicialize o sistema após a instalação de um certificado.

Use o Microsoft* Management Console (MMC) para verificar se a AC está instalada no armazenamento da máquina.

1. No menu Iniciar, clique em Executar.
2. Digite MMC.
3. Clique em OK para abrir o Microsoft Management Console.
4. Clique em Arquivo.
5. Clique em Add/Remove Snap-in (Adicionar/remover snap-in).
6. Clique em Adicionar para abrir a página Adicionar snap-in independente.
7. Clique em Certificados.
8. Clique em Adicionar.
9. Clique em Conta do computador.
10. Clique em Avançar.
11. Clique em Concluir.
12. Clique em Fechar.
13. Clique em OK.
14. No console, clique em Certificados (Computador local).
15. Clique em Autoridades de certificação confiáveis da raiz.
16. Clique em Certificados.
17. Verifique se a AC que você acabou de instalar consta na lista.
18. Clique em Arquivo.
19. Clique em Sair para fechar o console.

#### Obtenção de um certificado de uma autoridade de certificação do Windows 2000:

1. Inicie o Internet Explorer e procure um Serviço HTTP de autoridade de certificação (use um URL, como http://seuservidordedomínio.seudomínio/certsrv), sendo certsrv o comando que acessa a autoridade de certificação. Também é possível usar o endereço IP da máquina do servidor. Por exemplo, "192.0.2.12/certsrv."
2. Faça login na AC com o nome e senha da conta de usuário que você criou no servidor de autenticação. Este nome e senha não precisam ser iguais ao nome e senha de login do usuário atual no Windows.
3. Na página de abertura da CA, selecione Solicitar certificado e enviar o formulário.
4. Escolher o tipo de solicitação: Selecione Solicitação avançada.
5. Clique em Avançar.
6. Solicitações avançadas de certificados: Selecione Submeter uma solicitação de certificado a esta AC usando um formulário.
7. Clique em Enviar.
8. Solicitação avançada de certificados: Select Gabarito de certificado de usuário.
9. Clique em Marcar chaves como exportáveis.
10. Clique em Avançar. Usar os valores fornecidos.
11. Certificado emitido: Clique em Instalar este certificado.

> NOTA: Se este for o primeiro certificado que você obtém, a autoridade de certificação perguntará se você quer instalar um certificado reconhecido pela AC na raiz. Não se trata de um certificado reconhecido pela AC. O nome que aparece no certificado pertence ao host da AC. Clique em Sim. Você precisará deste certificado para o TLS e TTLS.

12. Se o seu certificado tiver sido instalado corretamente, você verá a mensagem "Seu certificado foi instalado com sucesso".
13. Para verificar a instalação, clique em Internet Explorer > Ferramentas > Opções de Internet > Conteúdo > Certificados. O novo certificado deve estar instalado na pasta "Particular".

#### Importar um certificado de um arquivo

1. Abra as Propriedades de Internet (clique com o botão direito no ícone do Internet Explorer na Área de trabalho).
2. Selecione Propriedades.
3. Conteúdo: Clique em Certificados. A lista de certificados instalados é exibida.
4. Clique em Importar para abrir a página do Assistente de importação de certificados.
5. Selecione o arquivo.
6. Especifique sua senha de acesso ao arquivo. Desmarque Ativar a proteção forte de chave particular.
7. Armazenamento do certificado: Clique em Selecionar automaticamente o armazenamento de certificados com base no tipo de certificado (o certificado precisa estar no armazenamento Pessoal de contas de usuários para ser acessado).
8. Vá para Concluindo a importação de certificados e clique no botão Concluir.

Para configurar um perfil usando autenticação WPA com criptografia WEP ou TKIP usando a autenticação TLS:

> NOTA: Obtenha e instale um certificado de cliente e consulte a Etapa 1 ou o administrador.

Especifique o certificado usado pelo Intel PROSet/Wireless

1. Na página Perfil, clique em Adicionar para abrir a página Configurações gerais.
2. Nome do perfil: Digite um nome do perfil.
3. Nome da rede sem fio (SSID): Digite o identificador da rede.
4. Modo de operação: Clique em Rede (Infra-estrutura).
5. Clique em Avançar para acessar as Configurações de segurança.
6. Clique em Segurança corporativa.
7. Autenticação da rede: Selecione Aberta (recomendado).
8. Criptografia de dados: Selecione WEP.
9. 802.1x ativado: Selecionado.
10. Tipo de autenticação: Selecione TLS.

#### Etapa 1 de 2: Usuário TLS

1. Obter e instalar um certificado de cliente.
2. Selecione uma das seguintes opções para obter um certificado:

> - Usar meu smart card: Selecione se o certificado residir em um smart card.
> - Usar o certificado emitido para este computador: Clique em Selecionar para escolher um certificado que reside no armazenamento do computador.
> - Usar um certificado do usuário neste computador. Clique em Selecionar para escolher um certificado que reside neste computador.

3. Clique em Avançar.

#### Etapa 2 de 2: Servidor TLS

1. Selecione uma das seguintes opções:
   - Validar o certificado do servidor: Selecione esta opção para validar o certificado do usuário.

   > Emissor do certificado: O certificado de servidor recebido durante o intercâmbio de mensagens TLS deve ter sido emitido por esta autoridade de certificação (AC). As autoridades de certificação confiáveis intermediárias e da raiz cujos certificados estão no armazenamento do sistema estarão disponíveis. Se a opção Qualquer AC acreditada estiver selecionada, qualquer AC contida na lista será aceitável. Clique em Qualquer AC acreditada como opção padrão ou selecione um emissor de certificados na lista.

   - Especifique o nome do Servidor ou Certificado:

     > Nome do servidor ou do certificado:Digite o nome do servidor.

     > O nome do servidor ou domínio ao qual o servidor pertence, dependendo de quais das duas opções abaixo foi selecionada.

   > > O Nome do servidor deve ser exatamente igual: Quando selecionado, o nome do servidor digitado deve ser exatamente igual ao encontrado no certificado. O nome do servidor deve conter o nome de domínio completo (por exemplo, Nome do servidor.Nome do domínio).

   > > Nome do domínio deve terminar com a entrada especificada: Quando selecionada, o nome do servidor identifica um domínio e o certificado deve ter um nome de um servidor pertencente a este domínio ou a um de seus subdomínios (por exemplo, zeelans.com, onde o servidor é blueberry.zeelans.com). NOTA: Estes parâmetros devem ser obtidos com o administrador do sistema.

> Notas sobre Certificados: A identidade especificada deve ser igual ao conteúdo do campo Emitido para no certificado e deve estar registrada no servidor de autenticação (por exemplo, servidor RADIUS) usado pelo autenticador. Seu certificado precisa ser válido em relação ao servidor de autenticação. Este requisito depende do servidor de autenticação e geralmente significa que este servidor de autenticação deve reconhecer o emissor do certificado como a Autoridade de certificação. Use o mesmo nome de usuário utilizado para o login quando o certificado foi instalado.

2. Clique em OK. O perfil é adicionado à Lista de perfis.
3. Clique no novo perfil no final da Lista de perfis. Use as setas para cima e para baixo para mudar a prioridade do novo perfil na lista.
4. Clique em Conectar para conectar-se à rede sem fio selecionada.
5. Clique em OK para fechar o Intel PROSet/Wireless.

Voltar ao Início

Voltar ao Índice

Marcas comerciais e isenções de responsabilidade