Ritorna al Sommario

# Risoluzione dei problemi: Manuale per l'utente di Intel(R) PRO/Wireless 3945ABG Network Connection

- Intel(R) Wireless Troubleshooter:
- Visualizzatore eventi wireless
- Risolvere gli errori

## Intel Wireless Troubleshooter

Intel Wireless Troubleshooter è un'applicazione che assiste nella risoluzione dei problemi di connessione alla rete wireless. Quando viene rilevato un problema di connessione appare un allarme del desktop nella parte inferiore destra del desktop. Facendo clic sull'allarme del desktop viene visualizzato un messaggio di diagnostica che descrive le operazioni consigliate per risolvere il problema verificatosi. Per esempio, se si verifica un problema di connessione a causa di una password non valida, facendo clic su un collegamento ipertestuale visualizzato viene avviata l'applicazione Creazione guidata profili. È possibile anche avviare il Visualizzatore eventi wireless e attivare e disattivare le notifiche di allarme. Intel Wireless Troubleshooter è supportato in Microsoft Windows XP e Microsoft Windows 2000.

#### Descrizione di Intel Wireless Troubleshooter

Intel Wireless Troubleshooter è suddiviso in due riquadri. Nel riquadro di sinistra è visualizzato l'elenco degli strumenti disponibili. Nel riquadro di destra è visualizzato il problema di connessione corrente. Questo riquadro è suddiviso in due sezioni: il messaggio di errore e l'azione consigliata. L'azione consigliata è costituita da una descrizione delle utilità disponibili per risolvere il problema di connessione associato. Se si fa clic su un collegamento di aiuto, il testo viene visualizzato in una finestra. Se si fa clic sul collegamento di risoluzione del problema, viene avviato un programma che risolve il problema di connessione.

Nome | Descrizione
File | Esci: fare clic per uscire dall'applicazione Intel Wireless Troubleshooter.
? | Guida di Intel(R) Wireless Troubleshooter: visualizza la Guida in linea di Intel Wireless Troubleshooter. Informazioni su: visualizza le informazioni di versione di Intel Wireless Troubleshooter.
Visualizzatore eventi wireless | Consente di avviare il Visualizzatore eventi wireless.
Disattiva notifiche | Selezionare per disattivare le notifiche di allarme.
Attiva notifiche | Selezionare per attivare le notifiche di allarme.
Guida disponibile | Data e ora messaggio d'errore Descrizione dell'errore Collegamento per risolvere l'errore (se disponibile). Collegamento alle procedure consigliate per risolvere l'errore

### Visualizzatore eventi wireless

Il programma Visualizzatore eventi wireless visualizza l'elenco dei dati memorizzati nel registro errori. È possibile salvare tutti i dati del registro disponibili in un file binario da inviare all'assistenza clienti. Per eseguire Visualizzatore eventi wireless, dal menu Strumenti, fare clic su Intel Wireless Troubleshooter. Fare clic su Visualizzatore eventi wireless.

#### Descrizione del Visualizzatore eventi wireless

Nome | Descrizione
File | Per cambiare il percorso di memorizzazione del file registro. Fare clic su Impostazioni per aprire le Impostazioni del Visualizzatore eventi wireless. Specificare la cartella predefinita per i file registro salvati: è visualizzato il pacchetto corrente. La posizione predefinita è il desktop. Fare clic su Sfoglia per specificare un nuovo percorso. Fare clic su OK per chiudere e applicare le nuove modifiche. Fare clic su Annulla per chiudere senza applicare le modifiche. Esci: fare clic per uscire da Visualizzatore eventi wireless e ritornare a Intel Wireless Troubleshooter.
? | Visualizza la Guida relativa alla pagina. Informazioni su: visualizza le informazioni di versione di Intel Wireless Troubleshooter.
Informazioni su Visualizzatore eventi wireless | Livello: il livello di gravità del problema di connessione è indicato da un'icona. I livelli di gravità sono i seguenti: Informazioni Errore Avviso
Descrizione: breve descrizione del problema di connessione.
Data e ora: la data e l'ora in cui è stato rilevato il problema di connessione. È possibile ordinare la colonna in senso crescente o decrescente. Fare clic sull'intestazione della colonna per ordinare gli eventi visualizzati.
Salva con nome | Salva il registro disponibile. Usare il nome suggerito oppure modificarlo.
Cancella | Rimuove le informazioni presenti nel Visualizzatore eventi wireless.

# Risolvere gli errori

Usare i consigli seguenti per risolvere i problemi di connessione di rete rilevati da Intel Wireless Troubleshooter.

Autenticazione non riuscita a causa di un certificato del server non valido
Autenticazione non riuscita a causa di un nome utente non valido
Autenticazione non riuscita a causa di un certificato del server non valido
Autenticazione non riuscita a causa di credenziali del server non valide
Autenticazione non riuscita a causa dell’identità del server non valida
Autenticazione non riuscita a causa di un certificato dell’utente non valido
PIN non valido per il recupero del certificato
L’autenticazione non è riuscita perché il server AAA non è disponibile
La scheda di rete wireless non è riuscita a ottenere un indirizzo IP valido
L’autenticazione non è riuscita perché il timer è scaduto
La smart card è stata inaspettatamente rimossa
Disconnessione da un punto di accesso
La scheda di rete GSM è stata inaspettatamente rimossa
Il server AAA ha rifiutato il metodo EAP
L’autenticazione di un profilo di amministratore non è riuscita
Un profilo di amministratore non è riuscito a ottenere un indirizzo IP dal server DHCP
L'avvio dell'applicazione non è riuscito

# Autenticazione non riuscita a causa di credenziali dell’utente non valide: Reimmettere le credenziali

Questo errore di autenticazione può essere causato dall'uso di credenziali utente non valide (potrebbe essere il nome utente, la password o credenziali utente di altro tipo).

Eseguire le operazioni seguenti per risolvere l'errore:

1. Selezionare un profilo TTLS, PEAP, LEAP o EAP-FAST dall'elenco dei profili.
2. Fare clic su Proprietà per aprire la pagina Impostazioni generali.
3. Fare clic su Avanti per visualizzare la pagina Impostazioni protezione. È selezionata la Protezione aziendale.
4. Dovrebbe essere selezionato il Tipo di autenticazione 802.1x.
5. selezionare l'opzione Usare quanto segue per le Credenziali utente.
6. Verificare le informazioni relative al nome utente, al dominio e alla password:

- Se è stata selezionata l'opzione Usa accesso Windows o Chiedere ad ogni connessione, accertarsi che le informazioni relative alle credenziali dell'utente usate al momento della connessione alla rete wireless siano corrette.

7. Fare clic su OK per salvare le impostazioni.

# Autenticazione non riuscita a causa di un nome utente non valido: Reimmettere il nome utente

Questo errore di autenticazione potrebbe essere causato da un nome utente non valido.

Eseguire le operazioni seguenti per risolvere l'errore:

1. Selezionare il profilo appropriato dall'elenco dei profili.
2. Fare clic su Proprietà per aprire la pagina Impostazioni generali.
3. Fare clic su Avanti per visualizzare la pagina Impostazioni protezione. È selezionata la Protezione aziendale.
4. Selezionare il tipo di autenticazione 802.1x appropriato.

- Per i profili TTLS, PEAP, LEAP o EAP-FAST: l'opzione Usare i dati seguenti dovrebbe essere selezionata.
- Verificare le informazioni relative al nome utente.

5. Fare clic su OK per salvare le impostazioni.

# Autenticazione non riuscita a causa di un certificato del server non valido: Selezionare un altro certificato

Questo errore di autenticazione potrebbe essere causato da un certificato del server non valido.

Eseguire le operazioni seguenti per risolvere l'errore:

1. Selezionare il profilo appropriato dall'elenco dei profili.
2. Fare clic su Proprietà per aprire la pagina Impostazioni generali.
3. Fare clic su Avanti per visualizzare la pagina Impostazioni protezione. È selezionata la Protezione aziendale.
4. È selezionato il Tipo di autenticazione 802.1x appropriato.

- Per i profili TTLS e PEAP: verificare che sia selezionato il tipo corretto di autenticazione dall'elenco. Fare clic su Avanti per selezionare un altro certificato dall'elenco dei certificati installati o specificare un altro nome di server o certificato. Fare clic su OK.
- Per i profili TLS: fare clic su Seleziona, selezionare un altro certificato dall'elenco dei certificati installati e fare clic su OK.

> Note sui certificati: l'identità specificata deve corrispondere al nome dell'autorità di certificazione del certificato e deve essere registrata sul server di autenticazione (es. il server RADIUS) che è usato dall'autenticatore. Il certificato deve essere "valido" rispetto al server di autenticazione. Questo requisito dipende dal server di autenticazione e generalmente significa che il server di autenticazione deve riconoscere l'emittente del certificato come l'Autorità di certificazione. È necessario effettuare la connessione usando lo stesso nome utente utilizzato al momento dell'installazione del certificato.

5. Fare clic su Chiudi.
6. Fare clic su OK per salvare le impostazioni.

# Autenticazione non riuscita a causa di credenziali del server non valide: Reimmettere le credenziali

Questo errore di autenticazione potrebbe essere causato da credenziali (dominio) del server non valide.

Eseguire le operazioni seguenti per risolvere l'errore:

1. Selezionare il profilo appropriato dall'elenco dei profili.
2. Fare clic su Proprietà per aprire la pagina Impostazioni generali.
3. Fare clic su Avanti per visualizzare la pagina Impostazioni protezione. È selezionata la Protezione aziendale.
4. Selezionare il tipo di autenticazione 802.1x appropriato.

- Per i profili TTLS e PEAP: selezionare l'opzione Usare i dati seguenti per le credenziali utente.
  - Verificare le informazioni relative al dominio.
  - Se è stata selezionata l'opzione Usa accesso Windows o Chiedere ad ogni connessione, accertarsi che le informazioni relative alle credenziali del dominio usate al momento della connessione alla rete wireless siano corrette.

5. Fare clic su OK per salvare le impostazioni.

# Autenticazione non riuscita a causa dell’identità del server non valida: Reimmettere il nome del server

Questo errore di autenticazione potrebbe essere causato da informazioni sull'identità del server non valide.

Eseguire le operazioni seguenti per risolvere l'errore:

1. Selezionare il profilo appropriato dall'elenco dei profili.
2. Fare clic su Proprietà per aprire la pagina Impostazioni generali.
3. Fare clic su Avanti per visualizzare la pagina Impostazioni protezione. È selezionata la Protezione aziendale.
4. Selezionare il tipo di autenticazione 802.1x appropriato.
5. Per i profili TTLS e PEAP: verificare che il nome del server dell'identità di roaming sia corretto.
6. Fare clic su OK per salvare le impostazioni.

# Autenticazione non riuscita a causa di un certificato dell’utente non valido: Reimmettere le credenziali dell'utente

Questo errore di autenticazione potrebbe essere causato da credenziali (dominio) del server non valide.

Eseguire le operazioni seguenti per risolvere l'errore:

1. Selezionare il profilo appropriato dall'elenco dei profili.
2. Fare clic su Proprietà per aprire la pagina Impostazioni generali.
3. Fare clic su Avanti per visualizzare la pagina Impostazioni protezione. È selezionata la Protezione aziendale.
4. Selezionare il tipo di autenticazione 802.1x appropriato.
5. Per i profili TTLS e PEAP: verificare che sia selezionato il tipo corretto di autenticazione.
6. fare clic su Seleziona e scegliere un altro certificato dall'elenco dei certificati installati.
7. Fare clic su OK.
8. Per i profili TLS: fare clic su Seleziona e scegliere un altro certificato dall'elenco dei certificati installati.
9. Fare clic su OK.

> Note sui certificati: l'identità specificata deve corrispondere al nome dell'autorità di certificazione del certificato e deve essere registrata sul server di autenticazione (es. il server RADIUS) che è usato dall'autenticatore. Il certificato deve essere "valido" rispetto al server di autenticazione. Questo requisito dipende dal server di autenticazione e generalmente significa che il server di autenticazione deve riconoscere l'emittente del certificato come l'Autorità di certificazione. È necessario effettuare la connessione usando lo stesso nome utente utilizzato al momento dell'installazione del certificato.

9. Fare clic su Chiudi.
10. Fare clic su OK per salvare le impostazioni.

# PIN non valido per il recupero del certificato: Reimmettere il PIN

Il recupero del certificato non è riuscito a causa di un PIN non corretto.

Azione consigliata: immettere il PIN corretto.

# L’autenticazione non è riuscita perché il server AAA non è disponibile

La scheda di rete wireless è associata al punto di accesso, ma non è possibile completare l’autenticazione 802.1x poiché non è stata ricevuta una risposta dal server di autenticazione.

Eseguire le operazioni seguenti per risolvere l'errore:

1. Selezionare il profilo
2. Fare clic su Connetti per associarsi alla rete e autenticarsi al server.

# La scheda di rete wireless non è riuscita a ottenere un indirizzo IP valido

Questo errore potrebbe essere causato da un errore di autenticazione alla rete, da chiavi di crittografia non corrette o dal malfunzionamento del server DHCP.

Eseguire le operazioni seguenti per risolvere l'errore:

1. Selezionare il profilo appropriato dall'elenco dei profili.
2. Fare clic su Proprietà per aprire la pagina Impostazioni generali.
3. Fare clic su Avanti per visualizzare la pagina Impostazioni protezione. È selezionata la Protezione aziendale.
4. Immettere la chiave di crittografia.
5. Fare clic su OK per salvare le impostazioni di protezione del profilo.

# L’autenticazione non è riuscita perché il timer è scaduto

L’autenticazione non è riuscita perché il timer è scaduto durante l'autenticazione di questa stazione mobile. Questo problema potrebbe essere causato da un punto di accesso non autorizzato o da un problema del server RADIUS.

Azione consigliata:

- Se si sospetta la presenza di un punto di accesso non autorizzato, si consiglia di aggiungere questo punto di accesso all'elenco dei punti di accesso esclusi per evitare che la scheda wireless vi si colleghi in futuro.
- Se non si sospetta la presenza di un punto di accesso non autorizzato, fare clic sul profilo nell'elenco profili. Fare clic su Connetti per associarsi alla rete e tentare l'autenticazione al server.

# La smart card è stata inaspettatamente rimossa

Questo errore si è verificato perché la smart card è stata inaspettatamente rimossa.

Eseguire le operazioni seguenti per risolvere l'errore:

1. Inserire la smart card.
2. Selezionare il profilo di autenticazione 802.1x EAP-SIM.
3. Fare clic su Connetti e cercare di effettuare l'associazione alla rete.

# Disconnessione da un punto di accesso

I messaggi di errore seguenti vengono visualizzati quando la scheda di rete wireless viene disconnessa dal punto di accesso alla rete.

Disconnessione dal punto di accesso a causa di associazioni non riuscite.
Disconnessione dal punto di accesso a causa di errori di autenticazione.
Disconnessione dal punto di accesso a causa del controllo dell'integrità dei messaggi (MIC) TKIP non riuscito.
Disconnessione dal punto di accesso a causa di un errore di frame di classe 2 non relativo all’autenticazione.
Disconnessione dal punto di accesso a causa di un errore di frame di classe 3 non relativo all’associazione.
Disconnessione dal punto di accesso a causa di un errore di riassociazione.
Disconnessione dal punto di accesso a causa di un errore dell'elemento di informazione.
Disconnessione dal punto di accesso a causa di un errore di handshake a quattro vie del protocollo a chiave EAPOL.
Disconnessione dal punto di accesso a causa di un errore di autenticazione 802.1x.

Azione consigliata: selezionare il profilo. Fare clic su Connetti e cercare di effettuare l'associazione alla rete.

# La scheda di rete GSM è stata inaspettatamente rimossa

Vedere La smart card è stata inaspettatamente rimossa

# Il server AAA ha rifiutato il metodo EAP

Questo errore si verifica quando il server AAA non accetta l'autenticazione configurata.

Eseguire le operazioni seguenti per risolvere l'errore:

1. Fare doppio clic sull'icona sulla barra delle applicazioni per aprire Intel PROSet/Wireless.
2. Fare clic su Profili nella finestra principale di Intel PROSet/Wireless.
3. Dall'elenco dei profili selezionare il profilo associato o usato per ultimo.
4. Fare clic su Proprietà per aprire la pagina Impostazioni generali.
5. Fare clic su Avanti per visualizzare la pagina Impostazioni protezione.
6. Verificare che Attiva 802.1x sia selezionato.
7. Verificare che sia selezionato il tipo corretto di autenticazione.
8. Immettere le informazioni di protezione richieste.
9. Fare clic su OK. Il profilo viene nuovamente riapplicato. Intel PROSet/Wireless tenta di effettuare la connessione alla rete wireless.

# L’errore si è verificato perché la scheda di rete GSM è stata inaspettatamente rimossa

Questo errore si verifica quando la scheda di rete GSM non è completamente inserita o viene inaspettatamente rimossa dalla stazione mobile.

Eseguire le operazioni seguenti per risolvere l'errore:

1. Inserire di nuovo la scheda di rete GSM.
2. Fare doppio clic sull'icona Intel PROSet/Wireless Software nella parte inferiore destra dello schermo.
3. Dall'elenco dei profili selezionare il profilo associato o usato per ultimo.
4. Fare clic su Connetti. Il profilo viene nuovamente applicato. Intel PROSet/Wireless Software tenta di effettuare la connessione alla rete wireless.

# Autenticazione del profilo di amministratore non riuscita

Questo errore si verifica quando le credenziali nel profilo non sono accettate dall'autenticatore (per esempio, un punto di accesso o un server AAA). Per risolvere il problema, rivolgersi all'amministratore della rete.

# Un profilo di amministratore non è riuscito a ottenere un indirizzo IP dal server DHCP

Questo errore potrebbe essere causato da un errore di autenticazione alla rete, da chiavi di crittografia non corrette o dal malfunzionamento del server DHCP. Per risolvere il problema, rivolgersi all'amministratore della rete.

# L'avvio dell'applicazione non è riuscito

Impossibile trovare l’applicazione che si è specificato di avviare quando si connette questo profilo. Verificare il percorso e il nome file nelle impostazioni avanzate della procedura guidata di creazione dei profili.

Per verificare il percorso e il nome del file:

1. Dalla finestra principale di Intel PROSet/Wireless fare clic su Profili.
2. Selezionare il profilo.
3. Fare clic su Proprietà.
4. Fare clic su Avanzate.
5. Fare clic su Attiva avvio applicazione. Verificare che il percorso e il nome del file siano corretti.
6. Fare clic su OK per chiudere la finestra Impostazioni avanzate.
7. Fare clic su OK per chiudere le Impostazioni generali e tornare all'elenco Profili.

Torna all'inizio

Ritorna al Sommario

Marchi di fabbrica e Dichiarazioni di non responsabilità