Voltar ao Índice

# Solução de problemas: Guia do usuário da Conexão de rede Intel(R) PRO/Wireless 3945ABG

- Assistente Intel(R) para problemas em conexões sem fio
- Event Viewer para conexões sem fio
- Solucionar erros

## Assistente Intel para problemas em conexões sem fio

O Assistente Intel para problemas em conexões sem fio é um aplicativo que pode ajudá-lo a solucionar problemas de conexão da rede sem fio. Quando um problema de conexão é detectado, aparece um alerta no canto inferior direito da tela da área de trabalho. Assim que você clicar nesse alerta, uma mensagem de diagnóstico exibirá as etapas recomendadas para solucionar o problema de conexão ocorrido. Por exemplo, se ocorreu um problema de conexão devido a uma senha inválida, o aplicativo Assistente de perfil é aberto quando você clicar em um hyperlink exibido. Você também pode abrir o Event Viewer para conexões sem fio para ativar ou desativar as notificações de alerta. O Assistente Intel para problemas em conexões sem fio é aceito pelo Microsoft Windows XP e 2000.

#### Descrição do Assistente Intel para problemas em conexões sem fio

O Assistente Intel para problemas em conexões sem fio contém dois painéis. O painel da esquerda exibe uma lista de ferramentas disponíveis. O painel da direita mostra o problema de conexão atual. Este painel é dividido em duas seções: a mensagem de erro e a ação sugerida. A ação sugerida contém descrições sobre os utilitários disponíveis e ajuda a solucionar o problema de conexão associado. Se você clicar em um link da Ajuda, o texto de ajuda será exibido em uma janela. Se você clicar em um link de solução de problema associado, será aberto um programa para resolver o problema da conexão.

Nome | Descrição
Arquivo | Sair: Clique para sair do aplicativo Assistente Intel para problemas em conexões sem fio.
Ajuda | Ajuda do Assistente Intel(R) para problemas em conexões sem fio: Exibe a ajuda on-line do Assistente Intel para problemas em conexões sem fio. Sobre: Exibe as informações da versão do Assistente Intel para problemas em conexões sem fio.
Event Viewer para conexões sem fio | Abre o Event Viewer para conexões sem fio.
Desativar notificações | Selecione esta opção para desativar as notificações de alerta.
Ativar notificação | Selecione esta opção para ativar as notificações de alerta.
Ajuda disponível | Mensagem de erro de Data/Hora Descrição do erro Link para solucionar erro (se disponível). Link para etapas recomendadas para solucionar erro

### Event Viewer para conexões sem fio

O programa do Event Viewer para conexões sem fio exibe uma lista de registros de log de erros. É possível salvar todos os registros de log disponíveis em um arquivo de formato binário para enviar para o suporte ao cliente. Para abrir o Event Viewer para conexões sem fio, no menu Ferramentas, clique em Assistente Intel para problemas em conexões sem fio. Clique em Event Viewer para conexões sem fio.

#### Descrição do Event Viewer para conexões sem fio

Nome | Descrição
Arquivo | Para alterar o local de armazenamento do arquivo de log: Clique em Configurações para abrir as Configurações do Event Viewer para conexões sem fio. Especifique a pasta padrão para os arquivos de log salvos: A pasta atual é exibida. O local padrão é a área de trabalho. Clique em Procurar para especificar a localização de uma nova pasta. Clique em OK para fechar e aplicar as novas alterações. Clique em Cancelar para fechar sem aplicar as alterações. Sair: Clique para sair do Event Viewer para conexões sem fio e retornar ao Assistente Intel para problemas em conexões sem fio.
Ajuda? | Mostra as informações da Ajuda desta página. Sobre: Exibe as informações da versão do Assistente Intel para problemas em conexões sem fio.
Informações sobre o Event Viewer para conexões sem fio | Nível: O nível de gravidade do problema da conexão é indicado por um ícone. Os níveis de gravidade são: Informação Erro Aviso
Descrição: Descrição resumida do problema da conexão.
Data e hora: Data e hora de detecção do problema da conexão. Esta coluna pode ser classificada em ordem crescente ou decrescente. Clique no título da coluna para classificar os eventos exibidos.
Salvar como | Salva o log disponível. Use o nome sugerido ou altere-o.
Limpar | Remove as informações contidas no Event Viewer para conexões sem fio.

# Solucionar erros

Use a recomendação a seguir para solucionar problemas de conexão de rede detectados pelo Assistente Intel® para problemas em conexões sem fio.

Falha de autenticação devido a credenciais inválidas do usuário
Falha de autenticação devido a nome inválido do usuário
Falha de autenticação devido a um certificado inválido do servidor
Falha de autenticação devido a credenciais inválidas do servidor
Falha de autenticação devido à identidade inválida do servidor
Falha de autenticação devido a um certificado inválido do usuário
PIN incorreto para recuperar certificado
Falha de autenticação porque o servidor AAA não está disponível
Falha do adaptador sem fio em obter um endereço IP válido
Falha de autenticação porque o temporizador expirou
Remoção inesperada do Smart Card
Desconexão de um ponto de acesso
Remoção inesperada do adaptador GSM
O servidor AAA recusou o método EAP
Falha na autenticação do perfil do administrador
Falha do perfil do administrador em obter um endereço IP junto ao servidor DHCP
Falha de inicialização do aplicativo

# Falha de autenticação devido a credenciais inválidas de usuário: redigite as credenciais

Este erro de autenticação pode ser ocasionado por credenciais inválidas do usuário (pode ser o nome do usuário, senha ou outra forma de credenciais do usuário).

Use as etapas a seguir para solucionar esse erro:

1. Selecione um perfil TTLS, PEAP, LEAP ou EAP-FAST na Lista de perfis.
2. Clique em Propriedades para abrir a página Configurações gerais.
3. Clique em Avançar para abrir as Configurações de segurança. A opção Segurança corporativa está selecionada.
4. O tipo de autenticação 802.1x deve ser selecionado.
5. Selecione a opção Usar o seguinte para Credenciais do usuário.
6. Verifique as informações sobre o nome do usuário, domínio e senha.

- Se a opção Usar o login do Windows ou Avisar sempre que eu conectar estiver selecionada, verifique se as informações corretas sobre credenciais do usuário foram usadas ao conectar-se à rede sem fio.

7. Clique em OK para salvar as configurações.

# Falha de autenticação devido a nome inválido do usuário: redigite o nome do usuário

Esse erro de autenticação pode ser causado por um nome de usuário inválido.

Use as etapas a seguir para solucionar esse erro:

1. Selecione o perfil apropriado da lista de perfis.
2. Clique em Propriedades para abrir a página Configurações gerais.
3. Clique em Avançar para abrir as Configurações de segurança. A opção Segurança corporativa está selecionada.
4. Selecione o tipo de autenticação 802.1x apropriado.

- Para os perfis TTLS, PEAP, LEAP ou EAP-FAST: Selecione a opção Usar o seguinte.
- Verifique as informações sobre o nome de usuário.

5. Clique em OK para salvar as configurações.

# Falha de autenticação devido a um certificado inválido de servidor: selecione outro certificado

Esse erro de autenticação pode ser causado por um certificado de servidor inválido.

Use as etapas a seguir para solucionar esse erro:

1. Selecione o perfil apropriado da lista de perfis.
2. Clique em Propriedades para abrir a página Configurações gerais.
3. Clique em Avançar para abrir as Configurações de segurança. A opção Segurança corporativa está selecionada.
4. O tipo de autenticação 802.1x adequado está selecionado.

- Para perfis TTLS e PEAP: Verifique se o tipo correto de autenticação está selecionado na lista. Clique no botão Avançar para selecionar outro certificado da lista de certificados instalados ou especifique outro nome de servidor ou de certificado. Clique em OK.
- Para perfis TLS: Clique no botão Selecionar e selecione outro certificado da lista de certificados instalados e clique em OK.

> Notas sobre Certificados: A identidade especificada deve corresponder ao destinatário do certificado e deve estar registrada no servidor de autenticação (por exemplo, servidor RADIUS) usado pelo autenticador. Seu certificado precisa ser válido em relação ao servidor de autenticação. Este requisito depende do servidor de autenticação e geralmente significa que este servidor de autenticação deve reconhecer o emissor do certificado como a Autoridade de certificação. Você deve estar logado com o mesmo nome de usuário usado quando o certificado foi instalado.

5. Clique em Fechar.
6. Clique em OK para salvar as configurações.

# Falha de autenticação devido a credenciais inválidas do servidor: redigite as credenciais do servidor

Este erro de autenticação pode ser causado por uma credencial inválida de servidor (domínio).

Use as etapas a seguir para solucionar esse erro:

1. Selecione o perfil apropriado da lista de perfis.
2. Clique em Propriedades para abrir a página Configurações gerais.
3. Clique em Avançar para abrir as Configurações de segurança. A opção Segurança corporativa está selecionada.
4. Selecione o tipo de autenticação 802.1x apropriado.

- Para perfis TTLS e PEAP: Selecione a opção Usar o seguinte para credenciais do usuário.
  - Verifique as informações sobre o domínio.
  - Se a opção Usar o login do Windows ou Avisar sempre que eu conectar estiver selecionada, verifique se as informações corretas sobre credenciais do usuário foram usadas ao conectar-se à rede sem fio.

5. Clique em OK para salvar as configurações.

# Falha de autenticação devido à identidade inválida do servidor: redigite o nome do servidor

Esse erro de autenticação pode ser causado por credencias inválidas de servidor.

Use as etapas a seguir para solucionar esse erro:

1. Selecione o perfil apropriado da lista de perfis.
2. Clique em Propriedades para abrir a página Configurações gerais.
3. Clique em Avançar para abrir as Configurações de segurança. A opção Segurança corporativa está selecionada.
4. Selecione o tipo de autenticação 802.1x apropriado.
5. Para perfis TTLS e PEAP: Verifique se o nome do servidor de identidade de roaming está correto.
6. Clique em OK para salvar as configurações.

# Falha de autenticação devido a um certificado inválido de usuário: redigite as credenciais do usuário

Esse erro de autenticação pode ser causado por credenciais inválidas de servidor (domínio).

Use as etapas a seguir para solucionar esse erro:

1. Selecione o perfil apropriado da lista de perfis.
2. Clique em Propriedades para abrir a página Configurações gerais.
3. Clique em Avançar para abrir as Configurações de segurança. A opção Segurança corporativa está selecionada.
4. Selecione o tipo de autenticação 802.1x apropriado.
5. Para perfis TTLS e PEAP: Verifique se o tipo correto de autenticação está selecionado.
6. Clique em Selecionar e escolha outro certificado na lista de certificados instalados.
7. Clique em OK.
8. Para perfis TLS: Clique em Selecionar e escolha outro certificado na lista de certificados instalados.
9. Clique em OK.

> Notas sobre Certificados: A identidade especificada deve corresponder ao destinatário do certificado e deve estar registrada no servidor de autenticação (por exemplo, servidor RADIUS) usado pelo autenticador. Seu certificado precisa ser válido em relação ao servidor de autenticação. Este requisito depende do servidor de autenticação e geralmente significa que este servidor de autenticação deve reconhecer o emissor do certificado como a Autoridade de certificação. Você deve estar logado com o mesmo nome de usuário usado quando o certificado foi instalado.

9. Clique em Fechar.
10. Clique em OK para salvar as configurações.

# PIN incorreto para recuperar o certificado: redigite o PIN

Falhou a recuperação do certificado devido à um PIN incorreto.

Ação recomendada: Digite o PIN correto.

# Falha de autenticação porque o servidor AAA não está disponível

O adaptador sem fio está associado ao ponto de acesso mas a autenticação 802.1x não pode ser concluída devido à uma resposta do servidor de autenticação.

Use as etapas a seguir para solucionar esse erro:

1. Selecione o perfil
2. Clique em Conectar para tentar associar-se à rede e tentar autenticar-se junto ao servidor.

# Falha no adaptador sem fio ao tentar obter um endereço IP válido

Esse erro pode ser causado por uma falha de autenticação com a rede, por chaves incorretas de criptografia ou devido à um mau funcionamento do servidor DHCP.

Use as etapas a seguir para solucionar esse erro:

1. Selecione o perfil apropriado da lista de perfis.
2. Clique em Propriedades para abrir a página Configurações gerais.
3. Clique em Avançar para abrir as Configurações de segurança. A opção Segurança corporativa está selecionada.
4. Digite a chave de criptografia.
5. Clique em OK para salvar as configurações de segurança do perfil.

# Falha de autenticação porque o temporizador expirou

A autenticação falhou devido ao temporizador de autenticação ter vencido enquanto essa estação móvel estava em processo de autenticação. Um PA não autorizado ou um problema no servidor RADIUS pode ter sido o motivo.

Ação recomendada:

- Se houver suspeita de um PA não autorizado, considere incluir esse ponto de acesso na lista de pontos de acesso excluídos para impedir que o adaptador sem fio se conecte a esse ponto de acesso posteriormente.
- Se a suspeita não recair sobre um PA não autorizado, clique no perfil, na lista de perfis. Clique em Conectar para associar-se à rede e tentar autenticar-se no servidor.

# Remoção inesperada do Smart Card

Esse erro ocorreu devido ao smart card ter sido removido inesperadamente.

Use as etapas a seguir para solucionar este erro:

1. Insira o smart card.
2. Selecione o perfil de autenticação EAP-SIM do 802.1x.
3. Clique em Conectar para tentar associar-se à rede.

# Desconexão de um ponto de acesso

As mensagens de erro a seguir são exibidas quando o adaptador sem fio é desconectado do ponto de acesso de rede.

Desconexão do ponto de acesso devido a falhas de associações.
Desconexão do ponto de acesso devido a falhas de autenticação.
Desconexão do ponto de acesso devido a falha de verificação de integridade Michael do TKIP.
Desconexão do ponto de acesso devido à falha de não autenticação do frame Classe 2.
Desconexão do ponto de acesso devido à falha de não associação do frame Classe 3.
Desconexão do ponto de acesso devido a falha de reassociação.
Desconexão do ponto de acesso devido a falha do elemento de informação.
Desconexão do ponto de acesso devido à falha de handshake de quatro vias do protocolo EAPOL-Key.
Desconexão do ponto de acesso devido à falha de autenticação do 802.1x.

Ação recomendada: Selecione o perfil. Clique em Conectar e tente associar-se com a rede.

# Remoção inesperada do adaptador GSM

Consulte Remoção inesperada do Smart Card

# O servidor AAA recusou o método EAP

Este erro ocorre quando o servidor AAA não aceita o tipo de autenticação configurada.

Use as etapas a seguir para solucionar esse erro:

1. Clique duas vezes no ícone da Barra de tarefas para abrir o Intel PROSet/Wireless.
2. Clique em Perfis na janela principal do Intel PROSet/Wireless.
3. Selecione o perfil associado ou usado por último, na Lista de perfis.
4. Clique em Propriedades para abrir a página Configurações gerais.
5. Clique em Avançar para abrir as Configurações de segurança.
6. Verifique se a opção Ativar 802.1x está marcada.
7. Verifique se o tipo correto de autenticação está selecionado.
8. Digite as informações necessárias.
9. Clique em OK. O perfil é reaplicado. O Intel PROSet/Wireless tenta conectar-se à rede sem fio.

# Ocorreu um erro porque o adaptador GSM foi removido inesperadamente

Esse erro ocorre quando o adaptador GSM não está completamente inserido ou é removido repentinamente da estação móvel.

Use as etapas a seguir para solucionar esse erro:

1. Reinsira o adaptador GSM.
2. Clique duas vezes no ícone do Software Intel PROSet/Wireless, localizado no canto inferior direito da tela.
3. Selecione o perfil associado ou usado por último, na Lista de perfis.
4. Clique em Conectar. O perfil já está reaplicado. O software do Intel PROSet/Wireless tenta conectar-se à rede sem fio.

# Falha na autenticação do perfil do administrador

Esse erro ocorre quando as credenciais contidas no perfl não são aceitas pelo autenticador (por exemplo, um ponto de acesso ou servidor AAA). Entre em contato com o Administrador para solucionar este problema.

# Falha do perfil de administrador em obter um endereço IP junto ao servidor DHCP

Esse erro pode ser causado por uma falha de autenticação com a rede, por chaves incorretas de criptografia ou devido a um mau funcionamento do servidor DHCP. Entre em contato com o Administrador para solucionar este problema.

# Falha na inicialização do aplicativo

Não foi possível encontrar o aplicativo especificado para iniciar quando este perfil for conectado. Verifique o caminho e o nome do arquivo nas Configurações avançadas do Assistente de perfil

Para verificar o caminho e o nome do arquivo:

1. Na janela principal Intel PROSet/Wireless clique em Perfis.
2. Selecione o perfil.
3. Clique em Propriedades.
4. Clique em Avançado.
5. Clique em Ativar Iniciar aplicativo. Verifique se o nome do arquivo e seu caminho de localização estão corretos.
6. Clique em OK para fechar as Configurações avançadas.
7. Clique em OK para salvar as Configurações gerais e voltar à Lista de perfis.

Voltar ao Início

Voltar ao Índice

Marcas comerciais e isenções de responsabilidade