Voltar ao Índice

# Ligar a uma rede: Manual do Utilizador da ligação de rede 3945ABG Intel(R) PRO/Wireless

- Ligar a uma rede sem fios
- Primeira ligação
- Outros gestores sem fios

# Ligar a uma rede sem fios

Pode estabelecer a ligação a uma rede sem fios utilizando um dos métodos descritos a seguir.

- Ligação automática: se um perfil existente corresponder a uma rede disponível, é ligado automaticamente a essa rede sem fios.
- Configurar um novo perfil: Seleccione uma rede sem fios na lista de redes sem fios na janela principal do Intel PROSet/Wireless. Clique em Ligar. Se conseguir estabelecer a ligação com sucesso, é criado um perfil na lista de perfis para futura utilização.
- Estabelecer a ligação a um perfil na lista de perfis: Pode seleccionar um perfil na lista de perfis. Para activá-la, clique em Perfis na janela principal do Intel(R) PROSet/Wireless. Seleccione o perfil na lista de perfis. Clique em Ligar. Isto permite estabelecer ligação com uma rede não prioritária na lista (se estiver disponível).
- Clique com o botão direito do rato no ícone da barra de tarefas localizado no canto inferior direito do ambiente de trabalho do Windows. Clique com o botão direito em Ligar a perfis. Aparece uma lista de perfis previamente configurados. Seleccione um perfil.

# Primeira ligação

O Intel PROSet/Wireless detecta automaticamente redes sem fios que estejam dentro do alcance da sua placa sem fios. Quando uma rede é localizada, surge uma notificação de aviso no ambiente de trabalho: Redes sem fios localizadas. Consulte Ícones da barra de tarefas para obter mais informações.

1. Faça duplo clique no alerta para abrir a janela principal do Intel PROSet/Wireless.
2. Seleccione uma rede na lista de redes sem fios.
3. Clique em Ligar. Se a rede não precisar de autenticação de segurança, um alerta notifica-o de que está ligado à rede. Consulte Janela principal do Intel PROSet/Wireless e Barra de tarefas para obter mais informação sobre o menu e ícones da barra de tarefas.

Se tiver de adicionar autenticação de segurança:

1. O 'Assistente de perfis' inicia-se e orienta-o através do processo de configuração.
2. Especifique um nome de perfil. O nome de perfil é o nome desta rede. Pode ser qualquer conteúdo que identifique esta rede. Por exemplo, 'A minha rede doméstica', 'Café da rua A', etc.
3. Clique em Next (seguinte). Em seguida, o 'Assistente de perfis' tenta detectar as definições desta rede.
4. Continue até terminar o 'Assistente de perfis'. Consulte Gestão de perfis e Definições de segurança para obter mais informações.
5. Clique em OK para se ligar a uma rede sem fios.

Se ignorar o alerta Redes sem fios localizadas, o Intel PROSet/Wireless apresenta a seguinte mensagem: Deseja estabelecer a ligação a uma rede sem fios? Clique em Sim. A janela principal do Intel PROSet/Wireless abre-se. Siga as instruções acima para ligar a uma rede sem fios.

Para além do ícone da barra de tarefas, o Intel PROSet/Wireless apresenta também o estado da ligação e as redes disponíveis. Consulte Janela principal do Intel PROSet/Wireless para obter mais informações.

## Outros gestores sem fios

Se o Intel PROSet/Wireless detectar outra aplicação de software a tentar comunicar com o dispositivo sem fios, o utilizador será notificado sobre este comportamento.

#### Configuração zero sem fios do Microsoft Windows XP

Para mudar do Intel PROSet/Wireless para a configuração zero sem fios do Windows XP, utilize um dos seguintes métodos:

- No menu da barra de tarefas:

Clique em Utilizar Windows para gerir o Wi-Fi para mudar para a configuração zero sem fios do Microsoft Windows XP. Seleccione esta opção para desactivar o Intel PROSet/Wireless como gestor sem fios actual. Depois, pode configurar o Microsoft Windows XP como o seu gestor sem fios.

> NOTA: Os perfis sem fios criados com o Intel PROSet/Wireless não são visíveis na configuração zero sem fios do Microsoft Windows XP. Se quiser utilizar os seus perfis sem fios da Intel, tem de seleccionar Utilizar Intel PROSet/Wireless no menu da barra de tarefas.

- A partir do Intel PROSet/Wireless:

No menu 'Ferramentas', clique em Utilizar Windows para gerir o Wi-Fi na aplicação Intel PROSet/Wireless. Quando tiver terminado a utilização da configuração zero sem fios do Microsoft Windows XP, pode mudar de volta para o Intel PROSet/Wireless. Clique em Activar o Intel PROSet/Wireless na janela principal do Intel PROSet/Wireless.

Para activar o Intel PROSet/Wireless como seu gestor sem fios, clique em Utilizar o Intel PROSet/Wireless no menu da barra de tarefas.

#### Software sem fios de terceiros

Se estiver a utilizar software fornecido por uma localização hotspot (café, terminal de aeroporto), o Intel PROSet/Wireless envia-lhe uma notificação e desactiva-se automaticamente. Não consegue gerir o dispositivo sem fios quando outro gestor sem fios está a comunicar com o dispositivo sem fios. Para beneficiar de todas as funcionalidades do Intel PROSet/Wireless, recomendamos que desactive ou remova este software quando sair do hotspot.

Voltar ao topo

Voltar ao Índice

Marcas comerciais e exonerações de responsabilidade