목차로 돌아가기

# 관리자 도구: Intel(R) PROSet/무선 3945ABG 네트워크 연결 사용자 안내서

- 관리자 암호 설정
- 관리자 패키지
- 관리자 프로파일
  - 영구
  - 사전 로그온
  - VoIP(Voice over IP)
- 관리자 도구 설정
- 응용 프로그램 설정
- 어댑터 설정
- 소프트웨어
- 관리자 작업

관리자 도구는 이 컴퓨터에 대한 관리자 권한이 있는 사람이 사용하며 이 도구는 공통(공유) 프로파일, 사전 로그온 프로파일 및 영구 연결 프로파일을 구성하는 데 사용됩니다. 관리자 도구는 정보 기술 부서에서 Intel(R) PROSet/무선 소프트웨어의 사용자 설정을 구성하고 다른 시스템으로 내보내기 위한 사용자 정의 설치 패키지를 만드는 데도 사용할 수 있습니다.

관리자 도구는 도구 메뉴에 있으며 Intel PROSet/무선 소프트웨어 설치 중에 관리자 도구를 선택하지 않으며 도구 메뉴에 해당 기능이 표시되지 않습니다.

## 관리자 암호 설정

이 도구에 대한 암호가 없는 사용자는 관리자 설정 또는 프로파일을 수정할 수 없습니다. 관리자 도구에 처음으로 액세스하는 경우 암호를 입력해야 합니다. 암호는 100자를 넘지 않아야 합니다. 공백 암호는 허용되지 않습니다.

1. 암호 입력: 암호를 만듭니다(최대 100자).
2. 암호 확인:암호를 다시 입력합니다.
3. 확인을 클릭합니다. 관리자 패키지 열기가 표시됩니다.

기존 암호를 변경하려면:

1. 도구 메뉴에서 관리자 도구를 클릭합니다.
2. 암호 입력 양식에서 암호 변경을 클릭합니다.
3. 이전 암호: 기존 암호를 입력합니다.
4. 새 암호: 새 암호를 입력합니다.
5. 암호 확인: 새 암호를 다시 입력합니다.
6. 확인을 클릭하여 새 암호를 저장하고 관리자 도구로 들어갑니다.

## 관리자 패키지

관리자 패키지는 관리자 프로파일 및 다른 설정을 저장하는 데 사용됩니다. 자동으로 압축이 풀리는 이 실행 파일을 복사하거나 사용자 네트워크의 클라이언트에게 보낼 수 있습니다. 실행될 때 대상 컴퓨터에서 해당 내용이 설치 및 구성됩니다.

새 패키지를 만들려면

1. 도구 메뉴에서 관리자 도구를 클릭합니다.
2. 관리자 도구에 액세스하는 데 필요한 암호를 입력합니다.
3. 관리자 패키지: 새 패키지 만들기를 클릭합니다.
4. 확인을 클릭합니다.
5. 프로파일, 응용 프로그램 설정, 어댑터 설정 또는 소프트웨어 페이지에서 설정 포함을 선택하여 패키지에 포함시킬 옵션을 구성합니다.
6. 닫기를 클릭합니다.
7. 선택한 프로파일을 대상 폴더 변경 사항을 저장하시겠습니까?라는 메시지가 표시됩니다.
8. 예를 클릭합니다. 실행 파일을 로컬 디스크 드라이브의 디렉토리에 저장합니다.
9. "저장"을 클릭합니다. 그러면 파일이 만들어집니다. 참고: 이 과정에는 몇 분정도 걸릴 수 있습니다.
10. 마침을 클릭하여 패키지 내용을 확인하십시오.
    - 관리자의 컴퓨터의 패키지 구성을 사용하려면 현재 컴퓨터에 이 파일 적용을 클릭합니다.
    - 사용자 컴퓨터에 실행 파일을 복사하여 패키지에 저장된 구성을 설치할 수 있습니다. 이것은 자동 설치입니다.
11. Intel PROSet/무선 활성화를 클릭합니다. 이 절차에서는 사용자 네트워크 프로파일을 관리하도록 인텔(R) PROSet/무선을 선택합니다.

> 참고: 관리자 도구 파일 메뉴의 패키지 저장을 선택해서도 패키지를 저장할 수 있습니다.

패키지를 편집하려면

1. 관리자 도구에 액세스합니다.
2. 관리자 패키지 열기 페이지에서 열기를 클릭하여 기존 패키지를 편집합니다.
3. 찾아보기를 클릭하고 패키지의 실행 파일을 찾습니다.
4. 열기를 클릭합니다. 업데이트를 실행합니다.
5. 닫기를 클릭합니다.
6. 선택한 프로파일을 대상 폴더 변경 사항을 저장하시겠습니까?라는 메시지가 표시됩니다.
7. 예를 클릭합니다. 실행 파일을 로컬 디스크 드라이브의 디렉토리에 저장합니다.

> 참고: 관리자 도구 파일 메뉴의 패키지 열기를 선택해서도 관리자 패키지를 편집할 수 있습니다.

## 관리자 프로파일

관리자 프로파일은 네트워크 관리자나 이 컴퓨터의 관리자가 소유하고 관리합니다. 이 컴퓨터의 모든 사용자가 이러한 프로파일을 공유합니다. 그러나 최종 사용자가 이 프로파일을 수정할 수는 없으며 암호로 보호된 관리자 도구를 통해서만 수정이 가능합니다.

관리자 프로파일에는 영구, 사전 로그온/공통, VoIP(Voice over IP)의 세 가지 유형이 있습니다.

### 영구 연결

영구 프로파일은 부팅할 때 또는 컴퓨터에 로그온한 사용자가 없을 때 적용됩니다. 사용자가 로그오프한 경우, 컴퓨터 전원을 끄거나 다른 사용자가 로그온할 때까지는 영구 프로파일이 무선 연결을 유지합니다.

영구 연결 핵심 요소:

- 영구 프로파일로 만들 수 있는 프로파일 유형은 다음과 같습니다.
  - 802.1x 인증이 필요하지 않은 모든 프로파일(예: WEP 암호화를 사용하여 인증 열기, 암호화를 사용하지 않고 인증 열기)
  - 자격 증명이 저장된 802.1x 인증을 사용하는 모든 프로파일: MD5, LEAP, EAP-FAST.
  - 보안 설정에 "다음 사용자 이름 및 암호 사용" 옵션이 포함된 프로파일
  - 인증하는 데 컴퓨터 인증서를 사용하는 프로파일

> 참고: Intel PROSet/무선이 컴퓨터 인증서를 지원하지만 자격 증명 목록에 표시되지는 않습니다.

- WPa-기업 프로파일은 사용자 인증서를 사용하지 않습니다.
- WPA-개인 프로파일

- 영구 프로파일은 시스템 전원을 켤 때와 사용자가 로프오프한 후에 적용됩니다.

영구 프로파일을 만들려면

1. 프로파일 포함을 클릭합니다.
2. 영구를 클릭합니다.
3. 추가를 클릭하여 일반 설정을 엽니다.
4. 무선 네트워크 이름(SSID): 네트워크 ID를 입력합니다.
5. 프로파일 이름: 프로파일을 잘 나타내주는 이름을 입력합니다.
6. 운영 모드: 인프라가 선택됩니다.
7. 관리자 프로파일 유형: 영구: 로그인한 사용자가 없을 때 활성을 선택합니다.
8. 다음을 클릭합니다.
9. 엔터프라이즈 보안을 클릭하여 보안 설정을 엽니다. 802.1x 보안 구성 정보에 대해서는 기업 설정을 참조하십시오.
10. 확인을 클릭합니다.

### 사전 로그온 연결

사전 로그온/공통 프로파일은 사용자 로그온 전에 적용됩니다. 단일 사인온 지원이 설치된 경우 Windows 로그온 순서 전에 프로파일이 적용되고 연결이 만들어집니다(사전 로그온).

단일 사인온 지원이 설치되어 있지 않은 경우에는 사용자 세션이 활성화되면 프로파일이 적용됩니다.

사전 로그온/공통 프로파일은 항상 프로파일 목록의 맨 위에 나타납니다. 사용자는 직접 만든 프로파일의 우선순위를 지정할 수는 있지만 사전 로그온/공통 프로파일의 우선순위는 다시 지정할 수 없습니다. 이러한 프로파일은 프로파일 목록의 맨 위에 나타나므로 Intel PROSet/무선은 사용자가 프로파일을 만들기 전에 먼저 자동으로 관리자 프로파일에 연결하려고 시도합니다.

> 참고: 관리자만 사전 로그온/공통 프로파일을 만들거나 가져올 수 있습니다.

사전 로그온 연결의 핵심 요소는 다음과 같습니다.

- 사전 로그인 연결 프로파일은 Windows 로그온 시에만 적용됩니다.
- 사전 로그온 프로파일로 만들 수 있는 프로파일 유형은 다음과 같습니다.
  - 프로파일의 보안 설정을 구성할 때 "Windows 로그온 사용자 이름 및 암호 사용" 또는 "다음 사용자 이름 및 암호 사용" 자격 증명을 사용하는 802.1x MD5, LEAP, EAP-FAST 프로파일
  - 사용자 또는 컴퓨터 인증서를 사용하는 802.1x PEAP 또는 TTLS 프로파일(사용자는 컴퓨터 인증서를 사용할 수 있는 관리자 권한이 있어야 함).
  - 디지털 인증서를 사용하여 클라이언트 및 서버의 ID를 확인하는 TLS 프로파일
  - SIM(Subscriber Identity Module)을 사용하여 네트워크에 대한 자격 증명을 확인하는 EAP-SIM 프로파일
  - 모든 비802.1x(개방 및 WEP 프로파일) 공통 또는 사용자 기반 프로파일
- 사전 로그온 프로파일은 Windows 사용자 로그온 시 적용됩니다.

#### 사전 로그온/공통 연결 상태

사전 로그온 지원은 Intel PROSet/무선 소프트웨어에 대한 사용자 정의 설치 중에 설치됩니다. 자세한 내용은 소프트웨어 설치 및 제거를 참조하십시오.

> 참고: 단일 사인온 또는 사전 로그온 연결 기능이 설치되지 않은 경우에도 관리자는 사용자 컴퓨터로 가져오는 데 필요한 사전 로그온/공통 프로파일을 만들 수 있습니다.

여기서는 시스템 전원이 켜질 때 사전 로그온 연결 기능이 작동하는 방법을 설명합니다. 여기서는 저장된 프로파일에 "Windows 로그온 사용자 이름 및 암호 사용"으로 표시된 유효한 보안 설정이 Windows 로그온 시 적용되는 것으로 가정합니다.

1. 시스템 전원을 켠 후 Windows 로그온 도메인, 사용자 이름 및 암호를 입력합니다.
2. 확인을 클릭합니다. 사전 로그온 프로파일 상태 페이지에 네트워크 연결 진행 상태가 표시됩니다. 무선 어댑터가 네트워크 액세스 포인트에 연결되면 상태 페이지가 닫히고 Windows 사용자 로그온 대화 상자가 표시됩니다.

- 사전 로그온 연결 중 해당 액세스 포인트가 자격 증명을 거부하는 경우 프로파일 자격 증명 대화 상자에 사용자 자격 증명을 묻는 메시지가 표시됩니다.
- 자격 증명을 입력합니다.
- 확인을 클릭합니다. 그러면 프로파일이 적용되고 Windows에 로그온될 때까지 상태 페이지에 연결 진행 상태가 표시됩니다.
- 다른 프로파일을 선택하려면 자격 증명 페이지에서 취소를 클릭합니다.

사용자가 로그오프하면 모든 무선 연결이 끊기고 영구 프로파일이 적용됩니다(사용 가능한 경우). 로그오프한 후 서버에 사용자별 데이터를 업로드해야하는 경우나 로밍 프로파일이 사용되는 경우 등의 특수한 상황에서는 현재 연결을 유지하는 것이 좋습니다.

사전 로그온과 영구 모두로 표시되는 프로파일을 만들면 이러한 기능을 활용할 수 있습니다. 사용자가 로그오프했을 때 이러한 프로파일이 활성화되면 연결이 그대로 유지됩니다.

사전 로그온/공통 프로파일을 만들려면

1. 프로파일 포함을 클릭합니다.
2. 사전 로그온/공통을 클릭합니다.
3. 추가를 클릭하여 일반 설정을 엽니다.
4. 무선 네트워크 이름(SSID): 네트워크 ID를 입력합니다.
5. 프로파일 이름: 프로파일을 잘 나타내주는 이름을 입력합니다.
6. 운영 모드: 인프라가 선택됩니다.
7. 관리자 프로파일 유형: 사전 로그온/공통: 사용자가 로그온하면 활성화됩니다. 이 프로파일은 모든 사용자가 공유합니다. 이 프로파일 유형이 이미 선택되었습니다.
8. 다음을 클릭합니다.
9. 고급을 클릭하여 고급 설정을 엽니다. 고급 설정을 사용하여 다음을 설정합니다.
   - 자동 연결: 프로파일에 자동 또는 수동으로 연결하려면 선택합니다.
   - 이 프로파일을 자동으로 가져오기 (네트워크 관리자 전용)
   - 필수 액세스 포인트: 무선 어댑터를 특정 액세스 포인트에 연결하려면 선택합니다.
   - 암호로 프로파일 보호: 프로파일을 암호로 보호하려면 선택합니다.
   - 응용 프로그램 시작: 무선 연결이 구성되었을 때 시작할 프로그램을 지정합니다.
   - 사용자 이름 형식:

   > 관리자는 인증 서버에 사용할 사용자 이름 형식을 선택할 수 있습니다.

   > 사용할 수 있는 옵션:

   > - 사용자(기본값)
   > - user@domain
   > - user@domain.com
   > - DOMAIN\user

10. 확인을 클릭하여 고급 설정을 닫습니다.
11. 엔터프라이즈 보안을 클릭하여 보안 설정을 엽니다. 802.1x 보안 구성 정보에 대해서는 엔터프라이즈 보안을 참조하십시오.
12. 확인을 클릭하여 프로파일을 저장한 후 관리자 프로파일 목록에 추가합니다.

    참고: 영구 연결이 이미 설정된 경우 사전 로그온/공통 및 영구 연결 옵션을 사용하여 프로파일을 구성하면 사전 로그온/공통 프로파일이 무시됩니다.

### VoIP(Voice over IP) 프로파일

Intel PROSet/무선 소프트웨어는 VoIP 타사 소프트폰 응용 프로그램을 지원합니다.

타사 VoIP 응용 프로그램은 음성 코덱을 지원하며 코덱은 IP 네트워크를 통해 음성을 전송하기 위해 음성을 인코딩하는 데 사용됩니다. 일반적으로 코덱은 네트워크 대역폭을 줄일 수 있도록 압축 기능을 제공합니다.

Intel PROSet/무선 소프트웨어는 다음과 같은 ITU(International Telecommunications Union) 코덱 표준을 지원합니다.

코덱 | 알고리즘 | 데이터 전송률(Kbps) | 설명
ITU G0.711 | PCM(펄스 부호 변조) | 64 | MU-LAW 방식을 사용하는 G.711(북미 및 일본), A-LAW 방식을 사용하는 G.711(나머지 국가)
ITU G0.722 | SBADPCM(Sub-Band Adaptive Differential Pulse Code Modulation) | 48, 56 및 64 |
ITU G0.723 | 다중 속도 코덱 | 5.3 및 6.4 |
ITU G0.726 | ADPCM(Adaptive Differential Pulse Code Modulation) | 16, 24, 32, 40 |
ITU G0.727 | 가변 속도 ADPCM | 16-40 |
ITU G0.728 | LD-CELP(Low-Delay Code Excited Linear Prediction) | 16 |
ITU G.729 | CS-ACELP(Conjugate Structure Algebraic-Code Excited Linear Prediction) | 8 |

관리자는 기존의 VoIP 프로파일을 사용하는 프로파일을 만들어서 VoIP 전송 시 음성 품질을 개선할 수 있도록 코덱에 대한 다양한 데이터 전송률 및 프레임 속도를 구성할 수 있습니다.

VoIP 프로파일을 만들려면

> 참고: 관리자 설정에 VoIP(Voice over IP)가 비활성화되지 않도록 하십시오. VoIP는 기본적으로 활성화되어 있습니다.

1. 프로파일 포함을 클릭합니다.
2. 목록에서 프로파일을 선택하십시오.
3. 속성을 클릭하여 VoIP 프로파일 만들기 페이지를 엽니다.
4. 코덱 대역폭, 응용 프로그램 사용량, 프레임 속도 등을 선택합니다.

코덱 | 사용 | 프레임 속도
--- | --- | ---
G711_64 G711_56 G711_48 G722_64 G722_56 G722_48 G722_1_32 G722_1_24 G722_1_16 G726_16 G726_24, G726_32 G726_40 G728_12_8 G728_16 G729_8 G729a_8 G729b_8 G729ab_8 G729d_6_4 G729e_8 G729e_11_8 GIPS_iPCM_VARIABLE G722_2_VARIABLE SPEEX_VARIABLE | 대화식 음성 음성 회의 음성 데이터 비디오 스트리밍 오디오 | 10 20 30

5. 확인을 클릭하여 프로파일 목록으로 돌아갑니다.
6. 닫기를 클릭하여 패키지에 프로파일 설정을 저장합니다.

## 관리자 도구 설정

관리자는 관리자 도구의 프로파일 목록에서 관리자 프로파일이 배치되는 순서를 결정할 수 있습니다.

1. 관리자 도구의 도구 메뉴를 클릭합니다.
2. 설정을 클릭하여 관리자 도구 설정을 엽니다.
   - 맨 위에 삽입을 선택하면 항상 관리자 프로파일이 사용자 프로파일 목록의 맨 위에 배치됩니다.
   - 맨 아래에 삽입을 선택하면 항상 관리자 프로파일이 사용자 프로파일 목록의 맨 아래에 배치됩니다.
3. 확인을 클릭하여 설정을 닫고 관리자 도구로 돌아갑니다.

## 응용 프로그램 설정

관리자는 무선 네트워크 연결에 대한 사용자 제어 수준을 선택할 수 있습니다.

응용 프로그램 설정을 구성하려면:

1. 설정 포함을 클릭합니다.
2. 아래 표에 표시된 각 설정을 활성화하거나 비활성화합니다.

이름 | 설명
--- | ---
802.11a 라디오 켜기/끄기 | 802.11a 라디오 켜기/끄기 컨트롤 선택을 선택하면 사용자가 컴퓨터의 802.11a 라디오를 켜거나 끌 수 있습니다. 그러면 사용자 컴퓨터의 작업 표시줄 메뉴 및 Intel PROSet/무선 주 창에 802.11a 라디오 오프 컨트롤이 추가됩니다. 사용자 컴퓨터에 이 기능을 설치했으면 아래의 지침을 따라 802.11a 라디오 컨트롤을 켜거나 끄십시오. 802.11a 라디오를 끄려면: Intel PROSet/무선 주 창에서 무선 켜기 버튼을 클릭합니다. 라디오 옵션 목록이 표시됩니다. 802.11a 라디오 오프를 선택합니다. 이제 802.11a 라디오가 비활성화되어 있습니다. 802.11a 라디오를 켜려면: Intel PROSet/무선 주 창에서 802.11a 라디오 오프 단추를 클릭합니다. 라디오 옵션 목록이 표시됩니다. 무선 켜기를 선택합니다. 이제 802.11a 라디오가 활성화되었습니다. 참고: 이 옵션은 무선 어댑터가 802.11a, 802.11b 및 802.11g를 지원하는 경우에만 사용할 수 있으며 어댑터가 Intel(R) PRO/무선 2915ABG 네트워크 연결 또는 Intel(R) PRO/무선 3945BG 네트워크 연결인 경우에는 이 설정을 사용할 수 없습니다.
802.1x 인증 | 사용자가 서로 다른 802.1x 인증 EAP 유형을 지원하는 프로파일을 만들거나 그러한 프로파일에 연결할 수 있습니다. 사용자 컴퓨터에서 사용하려는 802.1x 인증 EAP 유형을 MD5, EAP-SIM, LEAP, TLS, TTLS, PEAP, EAP-FAST.
관리자 도구 | 사용자 컴퓨터에서 관리자 도구에 대한 액세스를 비활성화합니다.
응용 프로그램 자동 실행 | 특정 프로파일이 네트워크에 연결된 경우 자동으로 배치 파일, 실행 파일 또는 스크립트를 시작하려면 선택합니다. 예를 들어, 사용자가 무선 네트워크에 연결할 때마다 가상 사설망(VPN) 세션이 자동으로 시작됩니다.
응용 프로그램의 라디오 온/오프 컨트롤 | Intel PROSet/무선의 무선 온/오프 스위치를 비활성화하려면 타사 응용 프로그램을 활성화합니다.
자격 증명 캐시 | 사용자가 로그온한 후 자격 증명을 저장하려면 선택합니다. 무선 연결이 일시적으로 끊기면 다시 연결되는 즉시 저장된 자격 증명이 사용됩니다. 사용자가 로그오프하면 자격 증명이 지워집니다. 참고: 이 확인란을 선택하지 않은 경우에는 프로파일을 만들 때 연결할 때마다 메시지 표시 옵션을 사용할 수 없습니다.
Cisco Compatible Extensions | 사용자 컴퓨터에서 Cisco Compatible Extensions를 활성화하려면 선택합니다. 비활성화하려면 선택을 취소합니다.
장치 대 장치(Ad Hoc) | 사용자에 의한 Ad Hoc 프로파일 만들기 또는 Ad Hoc 네트워크 연결을 활성화하거나 비활성화합니다. 사용자에 의한 장치간 네트워크 연결을 활성화하거나 비활성화하려면 다음 중 하나를 선택하십시오. 장치간 네트워크 연결 활성화 보안 장치간 네트워크 연결만 활성화 장치간 네트워크 연결 비활성화 사용자가 장치 대 장치(Ad Hoc) 설정을 사용하여 프로파일을 구성하도록 허용하거나 장치 대 장치(Ad Hoc)를 구성하지 못하도록 하려면 다음 중에서 선택하십시오. 장치간 응용 프로그램 설정 표시 장치간 응용 프로그램 설정 숨기기 프로파일 마법사 일반 설정에서 장치 대 장치(Ad Hoc) 모드를 제거하려면 장치간 네트워크 연결 비활성화과 장치간 응용 프로그램 설정 숨기기를 모두 선태합니다. 이렇게 하면 사용자가 장치 대 장치(Ad Hoc) 네트워크를 지원하는 프로파일을 만들지 못하게 됩니다.
가져오기 및 내보내기 | 프로파일을 사용자 컴퓨터로 가져오거나 사용자 컴퓨터에서 내보내려면 선택합니다. 이 기능을 활성화하면 자동 가져오기 폴더로 복사될 때 사용자 프로파일의 자동 가져오기가 허용됩니다.
라디오 온/오프 메시지 활성화 | Intel PROSet/무선 라디오가 켜졌거나 꺼졌음을 사용자에게 알리려면 타사 응용 프로그램을 활성화합니다.
사전 로그온 Cisco 모드 | 사전 로그온 연결 동안 Cisco 모드를 사용할 수 있습니다. Cisco 액세스 포인트는 여러 무선 네트워크 이름(SSIDs)을 지원하지만 브로드캐스트하는 SSID는 하나뿐입니다. 액세스 포인트에 연결하기 위해 각 프로파일을 사용하여 연결을 시도합니다. Cisco 모드라고도 합니다. 참고: 사전 로그온 연결은 연결하는 데 시간이 걸릴 수도 있습니다.
프로파일 연결 | 사용자 컴퓨터에 대한 프로파일 연결 수준을 선택합니다. Intel 프로파일 전환을 비활성화합니다. 사용자는 첫번째 사전 로그온(공통) 프로파일이나 사전 로그온 프로파일로만 연결할 수 있습니다. 사용자가 모든 관리자 프로파일에 연결하도록 허용 사용자가 첫번째 관리자 프로파일에만 연결하도록 허용
보안 수준 | 사용자 컴퓨터의 보안 수준을 선택합니다. 사용자는 이 보안 수준을 갖는 프로파일에만 연결할 수 있습니다. 사용자가 개인 보안 기능이 있는 네트워크에만 연결하도록 허용 사용자가 엔터프라이즈 보안 기능이 있는 네트워크에 연결하는 것을 허용합니다.
단일 사인온 | 사용자 컴퓨터에서 활성화할 관리자 프로파일 유형을 선택합니다. 영구 연결: 시작 도중 및 컴퓨터에 로그인한 사용자가 없을 때 프로파일이 활성화됩니다. 사전 로그온 연결: 컴퓨터에 사용자가 로그온한 후 즉시 프로파일이 활성화됩니다. 공통 프로파일은 사전 로그온 기능이 사용자 컴퓨터에 설치되어 있지 않을 때 활성화됩니다. 사용자가 로그온하여 세션이 활성 상태가 되면 공통 프로파일이 활성화됩니다. 영구 및 사전 로그온 또는 공통 프로파일은 사용자 프로파일 목록의 맨 위에 놓입니다. 이러한 프로파일은 사용자가 변경 또는 삭제할 수 없습니다.
VoIP(Voice over IP) | 타사 소프트웨어에 사용자 컴퓨터의 VoIP 응용 프로그램을 사용하도록 합니다. 기본적으로 이 기능을 사용하도록 설정되어 있습니다.
Microsoft Windows XP Coexistence | Enable Microsoft Wireless Zero Configuration and Intel PROSet/Wireless to coexist on this system을 선택합니다. 이 옵션을 선택하면 이 시스템에서 Microsoft Wireless Zero Configuration 및 Intel PROSet/무선 소프트웨어를 함께 사용할 수 있습니다. 이 옵션을 선택하면 Intel PROset/무선 소프트웨어가 활성화되어 있을 때 Microsoft Windows XP Wireless Zero Configuration Service가 비활성화되지 않습니다.
닫기 | 관리자 도구를 닫습니다.
도움말? | 이 페이지에 대한 도움말 정보를 제공합니다.

## 어댑터 설정

어댑터 설정을 구성하려면

1. 설정 포함을 클릭합니다.
2. 아래 표에 표시된 각 설정에 대해 다음 옵션 중 하나를 선택하십시오.
   - 기본값 사용: 사용자 컴퓨터의 설정을 기본값으로 다시 설정합니다.
   - 변경하지 않음: 사용자가 선택한 값을 그대로 사용합니다. 관리자는 사용자 컴퓨터의 모든 설정을 강제로 사용하지 않도록 결정할 수 있으며 사용자는 Intel PROSet/무선 고급 메뉴에서 어댑터 설정값을 변경할 수 있습니다.
   - 값 선택: 관리자가 사용자 컴퓨터에 사용될 값을 선택합니다.

이름 | 설명
--- | ---
Ad Hoc 채널 | Ad Hoc 네트워크의 다른 컴퓨터가 기본 채널과는 다른 채널을 사용하지 않은 경우에는 채널을 변경할 필요가 없습니다. 값: 목록에서 허용되는 작동 채널을 선택합니다. 802.11b/g: 802.11b 및 802.11g(2.4 GHz) Ad Hoc 밴드 주파수를 사용할 때 이 옵션을 선택합니다. 802.11a: 802.11a(5 GHz) Ad Hoc 밴드 주파수를 사용할 때 이 옵션을 선택합니다.
Ad Hoc 전원 관리 | 장치 대 장치(Ad Hoc) 네트워크에 대한 절전 기능을 설정합니다. 비활성화: Ad Hoc 전원 관리를 지원하지 않는 스테이션이 포함된 Ad Hoc 네트워크에 연결할 때 선택합니다. 최대 절전: 배터리 수명을 최적화하려면 선택합니다. 잡음 환경: 성능 또는 여러 클라이언트와의 연결을 최적화하려면 선택합니다. 참고: 어댑터가 Intel(R) PRO/무선 3945BG 네트워크 연결 또는 Intel(R) PRO/무선 2915ABG 네트워크 연결 또는 Intel PRO/Wireless 2200BG 네트워크 연결인 경우에는 이 설정을 사용할 수 없습니다.
Ad Hoc QoS 모드 | Ad Hoc 네트워크에서 QoS(서비스 품질) 제어. QoS는 트래픽 등급을 기준으로 무선 LAN에서 액세스 포인트의 트래픽에 대한 우선 순위를 제공합니다. WMM(Wifi MultiMedia)은 WFA(Wi-Fi Alliance)의 QoS 인증입니다. WMM을 사용할 경우 어댑터는 WMM을 사용하여 Wi-Fi 네트워크에 대한 우선 순위 태깅 및 대기열 기능을 지원합니다. WMM 활성화(기본값) WMM 비활성화 어댑터가 Intel(R) PRO/무선 3945BG 네트워크 연결 또는 Intel(R) PRO/무선 2915ABG 네트워크 연결 또는 Intel PRO/Wireless 2200BG 네트워크 연결인 경우에는 이 설정을 사용할 수 없습니다.
혼합 모드 보호 | 혼합 802.11b 및 802.11g 환경에서 데이터 충돌을 방지하기 위해 사용합니다. RTS/CTS(Request to Send/Clear to Send)는 클라이언트가 서로 통신할 수 없는 환경에서 사용해야 합니다. 자체 CTS를 사용하여 클라이언트가 매우 가까운 위치에 있고 서로 통신할 수 있는 환경에서 처리량을 높일 수 있습니다.
전원 관리 | 전원 관리: 전원 사용량과 어댑터 성능 사이에서 균형을 맞출 수 있습니다. 무선 어댑터 전원 설정 슬라이더에서 컴퓨터 전원 소스와 배터리 사이의 균형을 조정합니다. 기본값 사용: (기본값) - 전원 소스에 맞게 컴퓨터 전원을 설정합니다. 수동: 슬라이더를 조절하여 원하는 설정에 맞춥니다. 배터리 수명을 최대로 늘리려면 최저 설정을 사용합니다. 최대 성능을 얻으려면 최고 설정을 사용합니다. 참고: 인프라 네트워크 설정에 따라 전원이 절약되는 양이 다릅니다.
프리앰블 모드 | 초기 연결 중에 액세스 포인트가 받은 프리앰블 길이 설정을 변경합니다. 액세스 포인트에 연결하는 데 항상 긴 프리앰블을 사용합니다. 자동 전송(Tx) 프리앰블을 사용하여 프리앰블을 자동으로 검색할 수 있습니다. 이 옵션이 지원되면 짧은 프리앰블을 사용하고 그렇지 않은 경우 긴 프리앰블을 사용합니다.
로밍 수준 | 이 설정을 사용하면 액세스 포인트에 대한 연결 성능 개선을 위해 무선 클라이언트가 어느 정도 적극적으로 로밍할지를 정의할 수 있습니다. 기본값: 로밍 강도와 성능 간에 균형 있게 조정합니다. 최저: 무선 클라이언트가 매우 정적입니다. 상당한 링크 품질 저하가 있을 때만 다른 액세스 포인트로 로밍합니다.
처리량 개선 | 패킷 버스트 컨트롤의 값을 변경합니다. 활성화: 처리량 개선을 사용하려면 선택합니다. 비활성화: (기본값) - 처리량 개선 기능을 비활성화하려면 선택합니다.
전송 전원 | 기본 설정: 최고 전원 설정 최소 수신 범위. 어댑터를 최저 전송 전원으로 설정합니다. 적용 영역을 확장하거나 적용 영역을 제한할 수 있습니다. 트래픽이 많은 영역에서 적용 영역을 줄이면 전체 전송 품질이 향상되고 다른 장치와의 혼잡 및 간섭을 피할 수 있습니다. 최대 범위: 어댑터를 최대 전송 전원 수준으로 설정합니다. 라디오 장치 추가를 제한하는 환경에서 성능과 범위를 극대화하려면 선택합니다. 참고: 최적의 설정은 통신 품질과 계속 호환되는 최저 수준에서 사용자가 전송 전원을 항상 설정하는 것입니다. 이렇게 하면 최대한의 무선 장치가 좁은 영역에서 작동하고 이 라디오가 라디오 스펙트럼을 공유하는 다른 장치와의 간섭을 줄일 수 있습니다. 참고: 이 설정은 인프라 또는 Ad Hoc 모드가 사용된 경우에 적용됩니다.
무선 모드 | 무선 네트워크에 연결하는 데 사용할 밴드를 선택합니다. 802.11a 전용: 무선 어댑터를 802.11a 네트워크에만 연결합니다. 802.11b 전용: 무선 어댑터를 802.11b 네트워크에만 연결합니다. 802.11g 전용: 무선 어댑터를 802.11g 네트워크에만 연결합니다. 802.11a 및 802.11g 전용: 무선 어댑터를 802.11a 및 802.11g 네트워크에만 연결합니다. 802.11b 및 802.11g 전용: 무선 어댑터를 802.11b 및 802.11g 네트워크에만 연결합니다. 802.11a, 802.11b 및 802.11g: (기본값) - 802.11a, 802.11b 또는 802.11g 무선 네트워크에 연결합니다. 참고: 이러한 무선 모드(변조 유형)는 무선 네트워크 목록에 표시되는 검색된 액세스 포인트를 결정합니다.
확인 | 설정을 저장하고 이전 페이지로 돌아갑니다.
취소 | 페이지를 닫고 변경을 취소합니다.
도움말? | 이 페이지에 대한 도움말 정보를 제공합니다.

## 소프트웨어

사용자 컴퓨터에 설치된 Intel PROSet/무선 응용 프로그램을 선택합니다.

1. 소프트웨어 포함을 선택합니다.
2. CD 드라이브에 Intel PROSet/무선 설치 CD를 넣습니다.
3. Intel PROSet/무선 소프트웨어 설치 프로그램 지정: 찾아보기를 클릭하여 Autorun.exe 파일을 찾습니다.
4. 확인을 클릭합니다.
5. 내보낼 구성 요소 지정: 사용자 컴퓨터에 설치할 응용 프로그램을 선택합니다.
   - 인텔 무선 문제 해결 도우미: 무선 연결 문제를 해결하는 데 사용됩니다.
   - 관리자 도구:도구 메뉴에 관리자 도구를 설치합니다.
   - Intel 스마트 무선 솔루션: 무선 라우터 연결 과정을 안내하는 구성 마법사를 제공합니다.
   - 단일 사인온: 단일 사인온 기능을 설치합니다. 이 도구는 공통(공유) 프로파일을 구성하는 데 사용됩니다.
   - 무선 관리 도구: 관리자 컴퓨터에 Intel PROSet/무선이 설치되어 있지 않은 경우 Intel PROSet/무선이 설치되어 있는 클라이언트를 원격으로 관리할 수 있도록 합니다.

> 참고: Novell(R) Client(TM) for Windows를 사용할 계획이면 Intel PROSet/무선 소프트웨어를 설치하기 전에 이 소프트웨어를 먼저 설치해야 합니다. Intel PROSet/무선 소프트웨어가 이미 설치되어 있으면 Novell Client for Windows를 설치하기 전에 이 소프트웨어를 제거해야 합니다.

## 관리자 작업

#### 클라이언트 인증서를 받는 방법

EAP-TLS(TLS) 또는 EAP-TTLS(TTLS)에 대한 인증서가 없는 경우 인증을 허용하려면 클라이언트 인증서를 가져와야 합니다.

인증서는 Internet Explorer 또는 Microsoft Windows 제어판에서 관리합니다.

Microsoft Windows XP 및 Microsoft Windows 2000: 클라이언트 인증서를 받을 때 강력한 개인 키 보호 기능을 활성화하지 마십시오. 인증서에 대해 강력한 개인 키 보호 기능을 활성화하면 이 인증서를 사용할 때마다 인증서 액세스 암호를 입력해야 합니다. TLS 또는 TTLS 인증 서비스를 구성할 경우에는 인증서에 대한 강력한 개인 키 보호 기능을 해제해야 합니다. 그렇지 않으면 로그인한 사용자가 없어서 필요한 암호를 제공할 수 없기 때문에 802.1x 서비스가 인증에 실패합니다.

스마트 카드 참고 정보

스마트 카드를 설치하면 인증서가 자동으로 컴퓨터에 설치되며 개인 인증서 저장소와 루트 인증서 저장소에서 인증서를 선택할 수 있습니다.

#### TLS 인증을 위한 클라이언트 설정

단계 1: 인증서 받기

TLS 인증을 허용하려면 로컬 저장소에 로그인된 사용자 계정에 대해 유효한 클라이언트 인증서가 필요합니다. 또한 루트 저장소에는 트러스트된 CA 인증서가 있어야 합니다.

다음은 인증서를 가져오는 두 가지 방법입니다.

- Windows 2000 서버에 구현된 회사 인증 기관(CA)에서
- Internet Explorer 인증서 가져오기 마법사를 사용하여 파일에서 인증서를 가져옵니다.

CA에서 사용자 인증서를 받는 방법에 대해 잘 모르면 관리자에게 해당 작업을 문의하십시오.

로컬 컴퓨터에서 CA를 설치하려면

1. CA를 가져와 로컬 트라이브에 저장합니다.
2. 가져오기를 클릭합니다. 인증서 가져오기 마법사가 열립니다.
3. 다음을 클릭합니다.
4. 찾아보기를 클릭하여 로컬 드라이브에서 인증서를 찾습니다.
5. 내보낸 인증서를 클릭합니다.
6. 열기를 클릭합니다.
7. 다음을 클릭합니다.
8. 모든 인증서를 다음 저장소에 저장을 클릭합니다.
9. 찾아보기를 클릭하여 인증서 저장소 선택을 엽니다.
10. 물리적 저장소 표시를 클릭합니다.
11. 확인을 클릭합니다.
12. 저장소 목록을 스크롤하여 트러스트된 루트 인증 기관을 확장합니다.
13. 로컬 컴퓨터를 클릭합니다.
14. 확인을 클릭합니다.
15. 다음을 클릭합니다.
16. 마침을 클릭하여 작업을 완료합니다.
17. 인증서가 설치되면 재부팅합니다.

Microsoft 관리 콘솔(MMC)을 사용하여 컴퓨터 저장소에 CA가 설치되었는지 확인하십시오.

1. 시작 메뉴에서 실행을 클릭합니다.
2. MMC를 입력합니다.
3. 확인을 클릭하여 Microsoft 관리 콘솔을 엽니다.
4. 파일을 클릭합니다.
5. 스냅인 추가/제거를 클릭합니다.
6. 추가를 클릭하여 독립형 스냅인 추가 페이지를 엽니다.
7. 인증서를 클릭합니다.
8. 추가를 클릭합니다.
9. 컴퓨터 계정을 클릭합니다.
10. 다음을 클릭합니다.
11. 마침을 클릭합니다.
12. 닫기를 클릭합니다.
13. 확인을 클릭합니다.
14. 콘솔에서 인증서(로컬 컴퓨터)를 클릭합니다.
15. 트러스트된 루트 인증 기관을 클릭합니다.
16. 인증서를 클릭합니다.
17. 설치한 CA가 목록에 표시되는지 확인하십시오.
18. 파일을 클릭합니다.
19. 종료를 클릭하여 콘솔을 닫습니다.

#### Microsoft Windows 2000 CA에서 인증서 가져오기

1. Internet Explorer를 실행하고 인증 기관에 연결해주는 certsrv 명령이 있는 인증 기관 HTTP 서비스(예: http://yourdomainserver.yourdomain/certsrv과 같은 URL 사용)로 찾아갑니다. "192.0.2.12/certsrv"와 같은 서버 컴퓨터의 IP 주소를 사용할 수도 있습니다.
2. 인증 서버에서 만든 사용자 계정의 이름과 암호로 CA에 로그온합니다. 이름과 암호는 현재 사용자의 Windows 로그온 이름 및 암호와 같지 않아도 됩니다.
3. 시작 페이지에서 인증서 요청 작업을 선택하고 양식 보내기를 선택합니다.
4. 요청 유형 선택: 고급 요청을 선택합니다.
5. 다음을 클릭합니다.
6. 고급 인증서 요청: 양식을 사용하여 이 CA에 인증서 요청 제출을 선택합니다.
7. 제출을 클릭합니다.
8. 고급 인증서 요청: 사용자 인증서 템플릿을 선택합니다.
9. 내보내기 가능한 키로 표시를 클릭합니다.
10. 다음을 클릭합니다. 제공된 기본값을 사용합니다.
11. 발급된 인증서:이 인증서 설치를 클릭합니다.

> 참고: 처음 인증서를 발급받은 경우에는 CA가 루트 저장소에 트러스트된 CA 인증서를 설치할 것인지 묻는 메시지를 표시합니다. 이는 트러스트된 CA 인증서가 아닙니다. 해당 인증서의 이름은 CA 호스트 이름입니다. 예를 클릭합니다. TLS와 TTLS에 대해 이 인증서가 필요합니다.

12. 인증서가 설치되면 "새 인증서를 성공적으로 설치했습니다"라는 메시지가 나타납니다.
13. 설치를 확인하려면 Internet Explorer > 도구 > 인터넷 옵션 > 내용 > 인증서를 차례로 클릭합니다. 새 인증서는 개인 폴더에 설치되어 있어야 합니다.

#### 파일에서 인증서 가져오기

1. Internet 속성을 엽니다(바탕 화면에서 Internet Explorer 아이콘을 마우스 오른쪽 단추로 클릭).
2. 속성을 선택합니다.
3. 내용: 인증서를 클릭합니다. 그러면 설치된 인증서 목록이 나타납니다.
4. 가져오기를 클릭하여 인증서 가져오기 마법사를 엽니다.
5. 파일을 선택합니다.
6. 해당 파일에 대한 액세스 암호를 지정합니다. 강력한 개인 키 보호 사용의 선택을 취소합니다.
7. 인증서 저장소: 인증서 종류에 따라 자동으로 인증서 저장소 선택을 선택합니다(인증서는 사용자 계정 개인 저장소에 있어야 합니다).
8. 인증서 가져오기 완료로 이동한 후 마침을 클릭합니다.

TLS 인증과 함께 WEP 또는 TKIP 암호화가 적용된 WPA 인증을 사용해서 새 프로파일을 구성하려면

> 참고: 클라이언트 인증서 받기 및 설치에 대해서는 단계 1을 참조하거나 관리자에게 문의하십시오.

Intel PROSet/무선에 사용되는 인증서 지정

1. 프로파일 페이지에서 추가를 클릭하여 일반 설정을 엽니다.
2. 프로파일 이름: 프로파일 이름을 입력합니다.
3. 무선 네트워크 이름(SSID): 네트워크 ID를 입력합니다.
4. 운영 모드: 네트워크(인프라)를 클릭합니다.
5. 다음을 클릭하여 보안 설정에 액세스합니다.
6. 엔터프라이즈 보안을 클릭합니다.
7. 네트워크 인증: 개방(권장)을 클릭합니다.
8. 데이터 암호화: WEP를 선택합니다.
9. 802.1x 활성화됨: 선택되어 있습니다.
10. 인증 유형: TLS를 선택합니다.

#### 단계 1/2: TLS 사용자

1. 클라이언트 인증서를 받아서 설치합니다.
2. 다음 중 하나를 선택하여 인증서를 가져옵니다.

> - 내 스마트 카드 사용: 스마트 카드에 인증서가 있으면 선택합니다.
> - 이 컴퓨터에 발급된 인증서 사용: 선택을 클릭하여 컴퓨터 저장소에 있는 인증서를 선택합니다.
> - 이 컴퓨터의 사용자 인증서 사용. 선택을 클릭하여 이 컴퓨터에 있는 인증서를 선택합니다.

3. 다음을 클릭합니다.

#### 단계 2/2: TLS 서버

1. 다음 옵션 중 하나를 선택합니다.
   - 서버 인증서 유효성 검증: 서버 인증서를 확인하려면 선택합니다.

   > 인증서 발급자: TLS 메시지 교환 도중에 받은 서버 인증서를 이 인증 기관(CA)이 발급해야 합니다. 시스템 저장소에 인증서가 존재하는 신뢰할 수 있는 매개 인증서 인증 기관과 루트 인증 기관이 선택 사항으로 제공됩니다. 트러스트된 CA가 선택된 경우 목록의 모든 CA가 허용됩니다. Any Trusted CA를 기본값으로 클릭하거나 목록에서 인증서 발급자를 선택합니다.

   - 서버 또는 인증서 이름 지정:

     > 서버 또는 인증서 이름: 서버 이름을 입력합니다.

     > 아래의 두 옵션 중 어느 옵션을 선택했는지에 따라 서버가 속하는 서버 이름 또는 도메인을 나타냅니다.

   > > 서버 이름이 지정한 항목과 정확히 일치해야 함: 이 옵션을 선택한 경우, 서버 이름이 인증서에 있는 서버 이름과 정확히 같아야 합니다. 서버 이름에는 전체 도메인 이름(예: Servername.Domain name)이 포함되어야 합니다.

   > > 도메인 이름이 지정한 항목으로 끝나야 함: 이 옵션을 선택한 경우 서버 이름이 도메인을 식별하며 인증서는 이 도메인 또는 하위 도메인 중 하나에 속하는 서버 이름을 가져야 합니다(예: 서버 이름이 blueberry.zeelans.com인 경우 zeelans.com). 참고: 이러한 매개변수는 시스템 관리자에게서 받아야 합니다.

> 인증서 참고 정보: 지정된 ID는 인증서에 있는 발급 대상 ID와 일치해야 하며 인증자가 사용하는 인증 서버(예: RADIUS 서버)에 등록되어 있어야 합니다. 인증서는 인증 서버와 관련하여 유효해야 합니다. 이 요구사항은 인증 서버에 따라 다르며 일반적으로 인증 서버가 발급자를 인증 기관으로 인식해야 한다는 것을 의미합니다. 인증서를 설치할 때 로그인에 사용한 것과 동일한 사용자 이름을 사용하십시오.

2. 확인을 클릭합니다. 프로파일 목록에 프로파일이 추가됩니다.
3. 프로파일 목록의 끝에 있는 새 프로파일을 클릭합니다. 위, 아래 화살표 키를 사용하여 새 프로파일의 우선순위를 변경합니다.
4. 연결을 클릭하여 선택한 무선 네트워크에 연결합니다.
5. 확인을 클릭하여 Intel PROSet/무선을 닫습니다.

맨 위로 돌아가기

목차로 돌아가기

상표 및 부인 정보