Powrót do Spisu treści

# Podłączanie do sieci: Instrukcja obsługi karty Intel(R) PRO/Wireless 3945ABG Network Connection

- Połącz z siecią bezprzewodową
- Pierwsze łączenie
- Inni menedżerowie sieci bezprzewodowej

# Łączenie się z siecią bezprzewodową

Z siecią bezprzewodową można się połączyć na jeden z poniższych sposobów.

- Automatyczne połączenie (Automatic Connection): Jeśli istniejący profil jest zgodny z dostępną siecią, połączenie z tą siecią następuje automatycznie.
- Konfigurowanie nowego profilu: Wybierz sieć bezprzewodową z listy sieci bezprzewodowych w oknie głównym programu Intel PROSet/Wireless. Kliknij przycisk Połącz. Jeśli połączenie zostanie nawiązane pomyślnie, na liście profili utworzony zostanie profil na przyszły użytek.
- Łączenie z profilem z listy profili: Można wybrać profil z listy profili. Aby go aktywować, kliknij przycisk Profile w oknie głównym programu Intel(R) PROSet/Wireless. Wybierz profil z listy profili. Kliknij przycisk Połącz. Dzięki temu można nawiązać połączenie z siecią, która znajduje się niżej na liście (jeśli jest dostępna).
- Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę na pasku zadań w prawym, dolnym rogu Pulpitu systemu Windows. Kliknij prawym przyciskiem myszy opcję Połącz z profilami. Wyświetlona zostanie lista utworzonych wcześniej profili. Wybierz profil.

# Pierwsze łączenie

Oprogramowanie Intel(R) PROSet/Wireless automatycznie wykrywa sieci bezprzewodowe, które znajdują się w zasięgu karty sieci bezprzewodowej. Po znalezieniu sieci wyświetlane jest powiadomienie (alert na pulpicie): Znaleziono sieci bezprzewodowe. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w sekcji Ikony na pasku zadań.

1. Kliknij dwukrotnie alert na pulpicie, aby otworzyć okno główne programu Intel PROSet/Wireless.
2. Wybierz sieć z listy sieci bezprzewodowych.
3. Kliknij przycisk Połącz. Jeśli dla sieci nie jest wymagane uwierzytelnianie zabezpieczające, alert na pulpicie powiadamia o uzyskaniu połączenia z siecią. Więcej informacji o menu i ikonach na pasku zadań można znaleźć w sekcjach Okno główne programu Intel PROSet/Wireless i Pasek zadań.

Aby dodać uwierzytelnianie zabezpieczające:

1. Uruchomiony zostanie Kreator profili, który przeprowadzi użytkownika przez proces konfiguracji.
2. Określ nazwę profilu. Nazwa profilu to nazwa użytkownika dla danej sieci. Może to być dowolna nazwa umożliwiająca identyfikację sieci. Przykłady: Moja sieć domowa, Kawiarnia itd.
3. Kliknij przycisk Dalej. Następnie następuje próba wykrycia ustawień danej sieci.
4. Postępuj zgodnie z instrukcjami Kreatora profili aż do zakończenia. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w sekcjach Zarządzanie profilami (Profile Management) i Ustawienia zabezpieczeń (Security Settings).
5. Kliknij przycisk OK, aby połączyć się z siecią bezprzewodową.

Jeśli alert Znaleziono sieci bezprzewodowe na pulpicie zostanie zignorowany, oprogramowanie Intel PROSet/Wireless wyświetli komunikat z monitem: Czy chcesz się połączyć z siecią bezprzewodową? Kliknij opcję Tak. Otwarte zostanie okno główne programu Intel PROSet/Wireless. Wykonaj powyższe instrukcje, aby połączyć się z siecią bezprzewodową.

Oprócz ikony na pasku zadań dla programu Intel PROSet/Wireless wyświetlany jest również stan połączenia i dostępne sieci. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w sekcji Okno główne programu Intel PROSet/Wireless.

## Inni menedżerowie sieci bezprzewodowej

Jeśli program Intel PROSet/Wireless wykryje próbę komunikacji z urządzeniem bezprzewodowym przez inną aplikację, użytkownik jest o tym powiadamiany.

#### Konfiguracja zerowej sieci bezprzewodowej, w systemie Microsoft Windows XP

Aby przełączyć się z programu Intel PROSet/Wireless do Konfiguracji zerowej sieci bezprzewodowej systemu Microsoft Windows XP, można użyć następujących metod:

- W menu obszaru systemowego na pasku zadań:

Kliknij opcję Użyj systemu Windows do zarządzania połączeniami Wi-Fi, aby przełączyć do Konfiguracji zerowej sieci bezprzewodowej systemu Microsoft Windows XP. Wybierz tę opcję, aby wyłączyć program Intel PROSet/Wireless jako bieżącego menedżera sieci bezprzewodowej. Następnie jako menedżera sieci bezprzewodowej można skonfigurować system Microsoft Windows XP.

> UWAGA: Profile połączeń bezprzewodowych utworzone w programie Intel PROSet/Wireless nie są wyświetlane w konfiguracji zerowej sieci bezprzewodowej w systemie Microsoft Windows XP. Aby użyć profili sieci bezprzewodowej Intel, w menu na pasku zadań wybierz opcję Użyj programu Intel PROSet/Wireless.

- W programie Intel PROSet/Wireless:

W menu Narzędzia programu Intel PROSet/Wireless, wybierz polecenie Użyj systemu Windows do zarządzania połączeniami Wi-Fi. Po zakończeniu korzystania z Konfiguracji zerowej sieci bezprzewodowej systemu Microsoft Windows XP można ponownie przełączyć się do programu Intel PROSet/Wireless. Kliknij przycisk Włącz Intel PROSet/Wireless w oknie głównym programu Intel PROSet/Wireless.

Aby ustawić program Intel PROSet/Wireless jako menedżera sieci bezprzewodowej, należy wybrać opcję menu na pasku zadań Użyj programu Intel PROSet/Wireless (Use Intel PROSet/Wireless).

#### Oprogramowanie innych firm do sieci bezprzewodowych

W przypadku korzystania z oprogramowania aktywnych obszarów łączności bezprzewodowej (kawiarni, terminalu na lotnisku) wyświetlane jest powiadomienie programu Intel PROSet/Wireless, a następnie usługa zostaje wyłączona. Usługa nie może zarządzać urządzeniem bezprzewodowym, jeśli z urządzeniem tym komunikuje się inny menedżer sieci bezprzewodowej. Aby korzystać z funkcji programu Intel PROSet/Wireless, po opuszczeniu aktywnego obszaru łączności bezprzewodowej oprogramowanie to należy wyłączyć lub usunąć.

Powrót do początku

Powrót do Spisu treści

Znaki towarowe i zastrzeżenia