Tilbage til Indhold

# Specifikationer Brugervejledning til Intel PRO/Wireless 3945ABG Netværkstilslutning

- Intel PRO/Wireless 3945ABG netværksforbindelse
- Intel PRO/Wireless 3945BG netværksforbindelse
- Intel PRO/Wireless 2915ABG Netværkstilslutning
- Intel PRO/Wireless 2200BG netværksforbindelse

## Intel PRO/Wireless 3945ABG netværksforbindelse

Form Factor | PCI Express (TM) Mini Card
Dimensioner | Højde 50,95 mm x 30 mm x 4,5 mm
Antenneinterfacestik | Hirose U.FL-R-SMT samles med kabelkonnektor U.FL-LP-066
Dual Diversity-antenne | On-board dual diversity-omskiftning
Konnektorinterface | 53-bens Mini Card-kantkonnektor
Spænding | 3,3 V
Driftstemperatur | 0 til +80 grader Celsius
Luftfugtighed | 50 til 92% ikke-kondenserende (ved temperaturer på 25 ºC til 55 ºC)
Frekvensmodulation | 5 GHz (802.11a) | 2,4 GHz (802.11b/g)
Frekvensbånd | 5,15 GHz til 5,85 GHz | 2,400 - 2,4835 GHz (afhængigt af land)
Modulation | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Trådløst medie | 5 GHz UNII: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) | 2,4 GHz ISM: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM)
Kanaler | 4 til 12 ikke-overlappende, afhængigt af land | Kanal 1-11 (kun USA) Kanal 1-13 (Japan, Europa)
Datahastigheder | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps | 11, 5,5, 2 og 1 Mbps
Generelt
Operativsystemer | Microsoft Windows XP og Microsoft Windows 2000
Wi-Fi(R) Alliance-certificering | Wi-Fi(R)-certificering for 802.11b, 802.11g, 802.11a, WPA, WPA2, WMM, EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, MD5
Cisco-kompatible udvidelsescertificering | Cisco-kompatible udvidelser, v4.0
WLAN Standard | IEEE 802.11g, 802.11b, 802.11a
Arkitektur | Infrastruktur eller ad hoc (peer-to-peer) driftstilstande
Sikkerhed | WPA-Personlig, WPA2-Personlig, WPA-Koncern, WPA2-Koncern, AES-CCMP 128-bit, WEP 128-bit og 64-bit; 802.1x: EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, MD5
Produktsikkerhed | UL, C-UL, CB (IEC 60590)

## Intel PRO/Wireless 3945BG netværksforbindelse

Form Factor | PCI Express (TM) Mini Card
Dimensioner | Højde 50,95 mm x 30 mm x 4,5 mm
Antenneinterfacestik | Hirose U.FL-R-SMT samles med kabelkonnektor U.FL-LP-066
Dual Diversity-antenne | On-board dual diversity-omskiftning
Konnektorinterface | 53-bens Mini Card-kantkonnektor
Spænding | 3,3 V
Driftstemperatur | 0 til +80 grader Celsius
Luftfugtighed | 50 til 92% ikke-kondenserende (ved temperaturer på 25 ºC til 55 ºC)
Frekvensmodulation | 5 GHz (802.11a) | 2,4 GHz (802.11b/g)
Frekvensbånd | 5,15 GHz til 5,85 GHz | 2,400 - 2,4835 GHz (afhængigt af land)
Modulation | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Trådløst medie | 5 GHz UNII: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) | 2,4 GHz ISM: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM)
Kanaler | 4 til 12 ikke-overlappende, afhængigt af land | Kanal 1-11 (kun USA) Kanal 1-13 (Japan, Europa)
Datahastigheder | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps | 11, 5,5, 2 og 1 Mbps
Generelt
Operativsystemer | Microsoft Windows XP og Microsoft Windows 2000
Wi-Fi(R) Alliance-certificering | Wi-Fi(R)-certificering for 802.11b, 802.11g, WPA, WPA2, WMM, EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, MD5
Cisco-kompatible udvidelsescertificering | Cisco-kompatible udvidelser, v4.0
WLAN Standard | IEEE 802.11g, 802.11b
Arkitektur | Infrastruktur eller ad hoc (peer-to-peer) driftstilstande
Sikkerhed | WPA-Personlig, WPA2-Personlig, WPA-Koncern, WPA2-Koncern, AES-CCMP 128-bit, WEP 128-bit og 64-bit; 802.1x: EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, MD5
Produktsikkerhed | UL, C-UL, CB (IEC 60590)

## Intel PRO/Wireless 2915ABG Netværkstilslutning

Form Factor | Mini PCI Type 3A
Dimensioner | B x L x H: 59,75 mm x 50,95 mm x 5 mm
Vægt | 12,90 g.
Antenneinterfacestik | Hirose U.FL-R-SMT samles med kabelkonnektor U.FL-LP-066
Dual Diversity-antenne | On-board dual diversity-omskiftning
Konnektorinterface | 124-pin SO-DIMM kantkonnektor
Spænding | 3,3 Volt
Driftstemperatur | 0 til +70 grader Celsius
Luftfugtighed | 50 til 85% ikke-kondenserende
Frekvensmodulation | 5 GHz (802.11a) | 2,4 GHz (802.11b/g)
Frekvensbånd | 5,15 GHz til 5,85 GHz | 2,400 -2,472 GHz (afhængigt af land)
Modulation | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Trådløst medie | 5 GHz UNII: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) | 2,4 GHz ISM: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM)
Kanaler | 4 til 12 ikke-overlappende, afhængigt af land | Kanal 1-11 (kun USA) Kanal 1-13 (Japan, Europa)
Datahastigheder | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps | 11, 5,5, 2 og 1 Mbps
Generelt
Operativsystemer | Microsoft Windows XP og Microsoft Windows 2000
Wi-Fi(R) Alliance-certificering | Wi-Fi(R)-certificering for 802.11b, 802.11g, 802.11a, WPA, WPA2, WMM, EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, MD5
Cisco-kompatible udvidelsescertificering | Cisco-kompatible udvidelser, v3.0
WLAN Standard | IEEE 802.11g, 802.11b, 802.11a
Arkitektur | Infrastruktur eller ad hoc (peer-to-peer) driftstilstande
Sikkerhed | WPA-Personlig, WPA2-Personlig, WPA-Koncern, WPA2-Koncern, AES-CCMP 128-bit, WEP 128-bit og 64-bit. 802.1x EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, MD5
Produktsikkerhed | UL, C-UL, CB (IEC 60590)

## Intel PRO/Wireless 2200BG netværksforbindelse

Form Factor | Mini PCI Type 3B
Dimensioner | B x L x H: 59.45 mm x 44.45 mm x 5 mm
Vægt | 12,90 g.
Antenneinterfacestik | Hirose U.FL-R-SMT samles med kabelkonnektor U.FL-LP-066
Dual Diversity-antenne | On-board dual diversity-omskiftning
Konnektorinterface | 124-bens PCI-kantkonnektor
Spænding | 3,3 V
Driftstemperatur | 0 til +70 grader Celsius
Luftfugtighed | 50 til 85% ikke-kondenserende
Frekvensmodulation | OFDM med BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM, DBPSK, DQPSK, CCK
Frekvensbånd | 2,400 - 2,472 GHz (USA) 2,400 - 2,4835 GHz (Japan) 2,400 - 2,4835 GHz (Europa ETSI)
Modulation | OFDM med BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM, DBPSK, DQPSK, CCK
Kanaler | Fuld 14-kanals understøttelse
Datahastigheder | 1, 2, 5.5, 6, 9, 11, 12, 24, 36, 48 og 54 Mbps
Generelt
Operativsystemer | Microsoft Windows XP og Microsoft Windows 2000
Wi-Fi(R) Alliance-certificering | Wi-Fi(R)-certificering for 802.11b, 802.11g, 802.11a, WPA, WPA2, WMM, EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, MD5
Cisco-kompatible udvidelsescertificering | Cisco-kompatible udvidelser, v2.0
WLAN Standard | IEEE 802.11g og 802.11b
Arkitektur | Infrastruktur eller ad hoc (peer-to-peer) driftstilstande
Sikkerhed | WPA, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-TLS, EAP-TTLS, AES (128-bit), WEP 128-bit og 64-bit.
Produktsikkerhed | UL, C-UL, CB (IEC 60590)

Tilbage til toppen

Tilbage til Indhold

Varemærker og ansvarsfralæggelser