Zpět na obsah

# Správa profilů: Uživatelská příručka k adaptéru Intel(R) PRO/Wireless 3945ABG Network Connection

- Co je profil?
- Seznam profilů
- Ikony seznamu profilů
- Připojení k profilu
- Vytvoření nového profilu
- Úpravy existujícího profilu
- Odebrání profilu
- Nastavení hesla profilu
- Import a export profilů

# Co je profil?

Profil je uložená skupina síťových nastavení. Profily jsou zobrazeny v Seznamu profilů. Profily jsou výhodné při přecházení mezi bezdrátovými sítěmi. Pro každou bezdrátovou síť lze nakonfigurovat jiné profily. Nastavení profilu obsahuje síťový název (SSID), provozní režim a nastavení zabezpečení.

Profil se vytvoří při připojení k bezdrátové síti.

1. Vyberte síť ze seznamu Bezdrátové sítě.
2. Klepněte na tlačítko Připojit.
3. Pokud bezdrátová síť vyžaduje heslo WEP nebo šifrovací klíč, zadejte jej. Chcete-li změnit možnosti zabezpečení, klepnutím na tlačítko Upřesnit otevřete okno Nastavení zabezpečení v Průvodci profily.
4. Chcete-li se připojit, klepněte na tlačítko OK. Bude vytvořen profil a přidán do seznamu profilů.

Průvodce správou profilů vás provede nastaveními, která jsou vyžadována pro připojení k bezdrátové síti. Po dokončení bude profil uložen a přidán do seznamu profilů. Díky uložení nasatvení profilu budete příště připojeni automaticky, jakmile se dostanete do dosahu bezdrátové sítě.

## Seznam profilů

V seznamu profilů jsou zobrazeny existující profily. Jakmile se dostanete do dosahu bezdrátové sítě, aplikace Intel PROSet/Wireless prověří, zda se některý profil v seznamu neshoduje. Pokud ano, budete k síti automaticky připojeni.

### Šipky pro nastavení priority v seznamu profilů

- Pomocí tlačítka se šipkou nahoru můžete posouvat umístění vybraného profilu v seznamu profilů směrem nahoru.
- Pomocí tlačítka se šipkou dolů můžete posouvat umístění vybraného profilu v seznamu profilů směrem dolů.

## Ikony seznamu profilů

Ikony stavu síťového profilu ukazují různé stavy připojení adaptéru k síti, typ používaného operačního režimu a zda se používá zabezpečení sítě. Tyto ikony se zobrazují vedle názvu profilu v seznamu profilů.

Název | Popis
Název profilu | Profily jsou síťová nastavení, která umožňují bezdrátovému adaptéru připojit se k přístupovému bodu k síti (režim Infrastruktura) nebo k počítači (režim zařízení-zařízení nebo ad hoc), který nepoužívá přístupový bod.
Název sítě | Název bezdrátové sítě (SSID) nebo počítače.
Ikony připojení - Ikony stavu síťového profilu ukazují různé stavy připojení adaptéru k bezdrátové síti, typ používaného operačního režimu a zda se používá zabezpečení sítě.
| Modrý kruh: Bezdrátový adaptér je přidružen k přístupovému bodu nebo k počítači (režim Ad hoc). Pokud je pro profil povoleno zabezpečení 802.1x, ukazuje, že je bezdrátový adaptér přidružen a ověřen.
| Označuje režim Síť (Infrastruktura).
| Označuje režim Zařízení-zařízení (ad hoc).
| Označuje profil správce.
| Bezdrátová síť používá zabezpečení šifrováním.
Název sítě | Název bezdrátové sítě (SSID) nebo počítače.
Šipky | Pomocí šipek můžete uspořádat profily do požadovaného pořadí pro automatické připojení. Šipka nahoru: Posouvá umístění vybraného profilu v seznamu profilů směrem nahoru. Šipka dolů: Posouvá umístění vybraného profilu v seznamu profilů směrem dolů.
Připojit | Připojí vybraný profil k bezdrátové síti.
Přidat | Slouží k vytvoření nového profilu pomocí Průvodce profilem. Další informace najdete v části Vytvoření nového profilu.
Odebrat | Slouží k odebrání vybraného profilu ze seznamu profilů. Další informace najdete v části Odebrání profilu.
Vlastnosti | Slouží k úpravám existujícího profilu. V seznamu poklepejte na profil, který chcete upravit. Další informace najdete v části Úpravy existujícího profilu.
| Export a import: Umožňuje importovat a exportovat uživatelské profily do a ze seznamu profilů. Profily bezdrátového připojení lze automaticky naimportovat do seznamu profilů. Další informace najdete v části Import a export profilů.
Zavřít | Zavře okno správy profilů.

## Připojení k profilu

Jakmile se dostanete do dosahu bezdrátové sítě, která má shodný profil, budete k této síti automaticky připojeni. Pokud se v dosahu rovněž nachází jiná síť s profilem nižší priority, můžete vynutit připojení k tomuto nižšímu profilu. Lze to provést z aplikace Intel PROSet/Wireless nebo pomocí ikony na hlavním panelu.

Ruční připojení profilu z aplikace Intel PROSet/Wireless:

1. Poklepáním na ikonu na hlavním panelu otevřete hlavní okno aplikace Intel PROSet/Wireless.
2. Klepnutím na tlačítko Profily zobrazte seznam profilů.
3. Vyberte profil v seznamu profilů.
4. Klepněte na tlačítko Připojit. Nezapomeňte, že připojení bude navázáno, pouze pokud je bezdrátová síť v dosahu.

Ruční připojení k profilu prodstřednictvím ikony na hlavním panelu:

1. Klepněte pravým tlačítkem myši na ikonu aplikace Intel PROSet/Wireless na hlavním panelu.
2. Klepněte na příkaz Připojit k profilu.
3. Vyberte profil.
4. Spusťte připojení klepnutím.

## Vytvoření nového profilu

Vyberte síť ze seznamu Bezdrátové sítě. Klepněte na tlačítko Připojit. Průvodce vytvořením bezdrátového profilu vás provede požadovanými kroky vytvoření profilu a připojení k síti. Během konfigurace se Průvodce pokusí zjistit příslušná nastavení zabezpečení za vás.

Vytvoření nového profilu a připojení k bezdrátové síti:

1. V hlavním okně aplikace Intel PROSet/Wireless klepněte na tlačítko Profily.
2. Na stránce Profily klepnutím na tlačítko Přidat otevřete stránku Obecná nastavení Průvodce profily.
3. Na stránce Obecná nastavení můžete přidat název profilu, název bezdrátové sítě, vybrat provozní režim a zobrazit rozšířené nastavení.

#### Popis stránky Obecná nastavení

Název | Popis
Název profilu | Název profilu bezdrátové sítě. Při konfigurování bezdrátové sítě, která byla vybrána ze seznamu Bezdrátové sítě, je název profilu stejný jako název bezdrátové sítě (SSID). Tento název můžete podle potřeby nahradit popisnějším nebo vhodnějším názvem. Příklady: Moje kancelářská síť, Honzova domácí síť, Síť společnosti ABC
Název bezdrátové sítě (SSID) | Název přístupového bodu bezdrátové sítě, který používá bezdrátový adaptér k připojení. Název SSID musí přesně odpovídat názvu bezdrátového přístupového bodu. V tomto názvu se rozlišují velká a malá písmena. Při konfigurování bezdrátové sítě, která byla vybrána se seznamu Bezdrátové sítě, je název SSID převzat ze seznamu bezdrátových sítí. Tento název nelze a není vhodné měnit. Prázdný název SSID: Pokud bezdrátový adaptér obdrží prázdný název sítě (SSID) z tajného přístupového bodu, bude v seznamu bezdrátových sítí zobrazena zpráva <SSID není vysílán>. Zadejte aktuální název SSID přístupového bodu. Po připojení se v seznamu dostupných sítí objeví prázdný název sítě SSID a přiřazený název SSID.
Provozní režim | Síť (infrastruktura): Slouží k připojení k přístupovému bodu. Síť typu infrastruktura sestává z jednoho nebo více přístupových bodů a jednoho nebo více počítačů s bezdrátovými adaptéry. Tento typ připojení se používá v domácích sítích, podnikových sítích, hotelech a dalších zařízeních pro přístup k síti nebo k Internetu. Zařízení-zařízení (ad hoc): Slouží k přímému připojení ostatních počítačů k bezdrátové síti ad hoc. Tento typ připojení je vhodný ke spojení pouze mezi dvěma nebo více počítači. Neumožňuje přístup k síťovým prostředkům nebo k Internetu.
Upřesnit | Klepnutím na tlačítko Upřesnit přejděte na stranu Upřesnit nastavení. Na straně Upřesnit nastavení můžete nastavit možnosti automatického připojení a automatického importu, spustit aplikaci, zadat heslo profilu nebo zadat adresu konkrétního přístupového bodu, ke kterému se má adaptér připojit (povinný přístupový bod). Další informace najdete v části Upřesnit nastavení.
Další | Přejdete na stránku Nastavení zabezpečení.
OK | Dokončení vytváření nového profilu s aktuálním nastavením.
Storno | Zavře Průvodce profilem a zruší veškeré změny.
Nápověda? | Zobrazí informace nápovědy pro tuto stránku.

4. Klepnutím na tlačítko Upřesnit se zobrazí následující možnosti:

- Automatické připojení: Výběrem této možnosti nastavíte automatické nebo ruční připojení k profilu.
- Automatický import profilu (pouze pro správce sítě).
- Povinný přístupový bod: Výběrem této možnosti přidružíte bezdrátový adaptér ke konkrétnímu přístupovému bodu.
- Chránit tento profil heslem: Zadejte heslo, kterým bude profil chráněn.
- Spustit aplikaci: Uveďte název programu, který má být spuštěn po návázání bezdrátového připojení.

Popis okna Upřesnit nastavení:

Název | Popis
Automatické připojení | Automaticky (výchozí): Výběrem této možnosti se aplikace Intel PROSet/Wireless automaticky připojí k tomuto profilu, pokud je v dosahu. Na vyžádání: Výběrem této možnosti zabráníte automatickému připojení k profilu, pokud je síť v dosahu. Tuto možnost lze použít, pokud je například bezdrátové připojení zpoplatněno a nechcete se připojovat automaticky. Připojení k síti: Vyberte síť ze seznamu bezdrátových sítí. Klepněte na tlačítko Připojit.
Automatický import | Umožňuje správci sítě snadno přesunout vybraný profil do jiných počítačů. Pokud je exportovaný soubor umístěn do adresáře Wireless\AutoImport v jiném počítači, aplikace Intel PROSet/Wireless jej automaticky naimportuje.
Povinný přístupový bod | Povinný přístupový bod: Přikazuje bezdrátovému adaptéru, aby se připojil k přístupovému bodu pomocí konkrétní adresy MAC. Zadejte adresu MAC přístupového bodu (BSSID) jako 12 48bitových hexadecmálních číslic, například 00:06:25:0E:9D:84. Tato funkce není k dispozici v provozním režimu ad hoc. Vymazat: Vymaže aktuální adresu.
Ochrana heslem | Ochránit tento profil heslem (maximálně 10 znaků): Výběrem této možnosti povolíte heslo profilu. Ve výchozím nastavení není toto políčko zaškrtnuté (žádné heslo profilu). Heslo: Zadejte heslo. Zadané znaky hesla se zobrazí jako hvězdičky. Potvrzení nového hesla: Zadejte heslo znovu.
Spustit aplikaci | Při připojení k profilu automaticky spustí dávkový soubor, spustitelný soubor nebo skript. Lze například automaticky spustit relaci virtuální privátní sítě (VPN), kdykoli se připojíte k bezdrátové síti. Zaškrtněte políčko Povolit spuštění aplikace. Zadejte název programu, který chcete spustit, nebo klepněte na tlačítko Procházet a vyhledejte soubor na pevném disku. Klepnutím na tlačítko OK zavřete okno Upřesnit nastavení.
OK | Zavře stránku a uloží nastavení.
Storno | Slouží k zavření okna a zrušení změn.
Nápověda? | Informace nápovědy pro tuto stránku.

5. Klepnutím na tlačítko Další na straně Obecná nastavení přejděte na stranu Nastavení zabezpečení.

6. Vyberte možnosti Ověření v síti a Šifrování dat. Podle potřeby zadejte nastavení šifrovacího klíče a nakonfigurujte nastavení ověřování 802.1x. Další informace najdete v části Nastavení zabezpečení.

7. Po dokončení nastavení profilu klepněte na tlačítko OK. Průvodce profilem bude ukončen a vrátíte se do hlavního okna aplikace Intel PROSet/Wireless. Chcete-li změnit nebo ověřit nastavení profilu, klepněte na tlačítko Zpět.
8. Pokud právě nejste připojeni k síti, aplikace Intel PROSet/Wireless rozpozná, že byl přidán nový profil, a automaticky se pokusí k tomuto novému profilu připojit.
9. Chcete-li se k tomuto profilu připojit ručně, klepněte na tlačítko Připojit. Ikona připojení ukazuje aktuální stav připojení. Dále je zobrazen název sítě, rychlost vysílání a příjmu a kvalita signálu.

## Úpravy existujícího profilu

Úpravy existujícího profilu:

1. Klepněte na tlačítko Profily v hlavním okně aplikace Intel PROSet/Wireless.
2. Vyberte v seznamu profilů profil, který chcete upravit.
3. Klepnutím na tlačítko Vlastnosti přejděte na stranu Obecná nastavení.
4. K procházení mezi nastaveními na stránkách Obecná nastavení a Nastavení zabezpečení použijte tlačítka Další a Zpět.
   - Obecná nastavení. Další informace najdete v části Obecná nastavení.
   - Nastavení zabezpečení. Další informace najdete v části Nastavení zabezpečení.
5. Klepnutím na tlačítko OK uložíte aktuální nastavení a zavřete okno. Klepnutím na tlačítko Storno zavřete okno bez uložení změn.

## Odebrání profilu

Odebrání profilu:

1. Klepněte na tlačítko Profily v hlavním okně aplikace Intel PROSet/Wireless.
2. Vyberte profil ze seznamu.
3. Klepněte na tlačítko Odebrat. Zobrazí se upozornění: Vybrané profily budou trvale odebrány. Chcete pokračovat?
4. Klepněte na tlačítko Ano. Profil bude odebrán ze seznamu profilů.

Pokud jste stále připojeni k síti:

1. Klepněte na tlačítko Profily v hlavním okně aplikace Intel PROSet/Wireless.
2. Vyberte profil ze seznamu.
3. Klepněte na tlačítko Odebrat. Zobrazí se upozornění: Vybrané profily budou trvale odebrány. Chcete pokračovat?
4. Klepněte na tlačítko Ano. Zobrazí se upozornění: <název profilu> je aktivní a bude trvale odebrán. Chcete pokračovat?
5. Klepněte na tlačítko Ano. Profil bude odebrán ze seznamu profilů.

## Nastavení hesla profilu

Nastavení ochrany existujícího profilu heslem:

1. Klepněte na tlačítko Profily v hlavním okně aplikace Intel PROSet/Wireless.
2. Vyberte profil ze seznamu.
3. Klepnutím na tlačítko Vlastnosti přejděte na stranu Obecná nastavení.
4. Klepnutím na tlačítko Upřesnit přejděte na stranu Upřesnit nastavení.
5. Klepnutím na tlačítko Ochrana heslem otevřete nastavení Ochrana heslem.
6. Klepněte na možnost Ochránit tento profil heslem (maximálně 10 znaků).
7. Heslo: Zadejte heslo.
8. Potvrzení hesla: Zadejte heslo znovu.
9. Klepnutím na tlačítko OK uložíte nastavení a vrátíte se na stranu Obecná nastavení.
10. Chcete-li se vrátit do hlavního okna aplikace Intel PROSet Wireless, klepněte na tlačítko OK.

## Export a import profilů

Umožňuje importovat a exportovat uživatelské profily do a ze seznamu profilů. Bezdrátové profily lze automaticky naimportovat do Seznamu profilů.

> POZNÁMKA: Další pokyny pro exportování profilů správce najdete v části Balíčky správce.

### Export profilů ze seznamu profilů

1. Vyberte v seznamu jeden nebo více profilů.
2. Stisknutím tlačítka Export exportujte profily ze seznamu profilů.
3. Vyberte cílovou složku. Klepnutím na tlačítko Procházet vyhledejte na pevném disku cílový adresář. Výchozím adresářem je disk C:\.
4. Klepnutím na tlačítko OK exportujte vybraný profil. Zobrazí se upozornění: Vybrané profily byly úspěšně exportovány do cílové složky: C:\.

Výběr více profilů:

1. Označte profil pomocí myši.
2. Stiskněte klávesu Ctrl.
3. Klepněte postupně na všechny profily, které chcete vybrat. Exportujte více profilů podle pokynů v kroku 2 výše.

### Importování profilů do seznamu profilů

Ruční importování profilů:

1. Klepněte na tlačítko Import na stránce Profily.
2. Vyberte soubory s profily, které chcete importovat.
3. Klepněte na tlačítko Import.
4. Po úspěšném importu profilu se zobrazí zpráva.
5. Klepněte na tlačítko OK.

Správce může nastavit automatický import profilů do seznamu profilů. Aplikace Intel PROSet/Wireless sleduje nové profily v importovací složce na pevném disku. Automaticky lze importovat pouze profily, které mají povolené nastavení Povolit automatický import v části Upřesnit nastavení. Jestliže v seznamu profilů již existuje profil se stejným názvem, zobrazí se dotaz, zda chcete importovaný profil odmítnout nebo přijmout. Pokud jej přijmete, bude stávající profil nahrazen.

Všechny importované uživatelské profily jsou umístěny na konec seznamu profilů a po dokončení importu bude soubor s profily ihned odstraněn z pevného disku bez ohledu na to, zda bylo importování úspěšné či nikoli.

#### Profily chráněné heslem

Uživatelské profily chráněné heslem lze automaticky importovat ze vzdálených systémů a exportovat do těchto systémů. Aby bylo možné profil chráněný heslem upravit, je třeba nejprve zadat určené heslo. Další informace najdete v části Ochrana heslem.

Zpět na začátek

Zpět na obsah

Ochranné známky a právní dodatky