目次へ戻る

# プロファイル管理： インテル(R) PRO/Wireless 3945ABG ネットワーク コネクション ユーザ ガイド

- プロファイルとは
- プロファイル リスト
- プロファイル リスト アイコン
- プロファイルへの接続
- 新規プロファイルの作成
- 既存のプロファイルの編集
- プロファイルの削除
- プロファイル パスワードの設定
- プロファイルのインポートとエクスポート

# プロファイルとは

プロファイルは、保存されたネットワーク設定のグループです。 [プロファイル リスト] にプロファイルが表示されます。 1 つのワイヤレス ネットワークから別のワイヤレス ネットワークに移動する場合にプロファイルを使用すると便利です。 ワイヤレス ネットワークごとに異なるプロファイルを設定できます。 プロファイルの設定には、ネットワーク名（SSID）、操作モード、セキュリティ設定を含みます。

プロファイルは、ワイヤレス ネットワークに接続時、作成されます。

1. ワイヤレス ネットワーク リストからネットワークを選択してください。
2. [接続] をクリックします。
3. ワイヤレス ネットワークで WEP パスワードまたは暗号化鍵が必要な場合は、パスワードを入力します。 セキュリティ オプションを変更するには、[詳細設定] をクリックして、プロファイル ウィザードの [一般設定] を開きます。
4. [OK] をクリックして接続します。 プロファイルが作成されて、プロファイル リストに追加されます。

プロファイル管理ウィザードが、ワイヤレス ネットワークの接続に必要な設定プロセスを案内します。 完了すると、プロファイルが保存されて、プロファイル リストに追加されます。 これらワイヤレス設定は保存されるので、次回このワイヤレス ネットワーク圏内に移動すると自動的に接続します。

## プロファイル リスト

プロファイル リストには既存のプロファイルが一覧表示されます。 ワイヤレス ネットワークの圏内に入ると、インテル PROSet/Wireless がプロファイル リストをスキャンして、一致するプロファイルがないかどうか検索します。 一致するプロファイルが見つかった場合は、ネットワークに自動接続されます。

### プロファイル リストの優先度を指定する矢印

- プロファイル リスト内で、選択されたプロファイルを上に移動するには上向き矢印を使用します。
- プロファイル リスト内で、選択されたプロファイルを下に移動するには下向き矢印を使用します。

## プロファイル リスト アイコン

ネットワークのプロファイルの状態アイコンは、アダプタがネットワークにつながっているかどうか、実行中の操作モード、セキュリティ暗号化の有効/無効を示します。 これらのアイコンは、プロファイル リストでプロファイル名の隣に表示されます。

名前 | 説明
プロファイル名 | プロファイルは、ワイヤレス アダプタをネットワークのアクセス ポイント（インフラストラクチャ モード）に接続、またはアクセス ポイントを使用しない場合(デバイス間 [アドホック] モード)にはアダプタを コンピュータに接続できるようにするネットワーク設定です。
ネットワーク名 | ワイヤレス ネットワーク（SSID）またはコンピュータの名前。
接続アイコン - ネットワーク プロファイルの状態アイコンは、ワイヤレス ネットワークのアダプタの接続状態、使用されている操作モードの種類、およびネットワーク セキュリティが使用されているかどうかを示します。
| 青の円形： ワイヤレス アダプタは、アクセス　ポイントまたはコンピュータ（アドホック　モード）につながっています。 プロファイルで 802.1x セキュリティが有効になっている場合、このアイコンはワイヤレス アダプタが関連付けられ、認証されていることを示します。
| ネットワーク (インフラストラクチャ) モードを示します。
| デバイス間 (アドホック) モードを示します。
| 管理者プロファイルを示します。
| ワイヤレス ネットワークはセキュリティ暗号化を使用します。
ネットワーク名 | ワイヤレス ネットワーク（SSID）またはコンピュータの名前。
矢印 | 矢印を使用して、自動接続の優先順でプロファイルを配置します。 上向き矢印：プロファイル リストで選択されたプロファイルを上方向に移動します。 下向き矢印：プロファイル リストで選択されたプロファイルを下方向に移動します。
接続 | 選択されたプロファイルをワイヤレス ネットワークに接続します。
追加 | プロファイル ウィザードを使用して新しいプロファイルを作成します。 詳細は、新しいプロファイルの作成を参照してください。
削除 | プロファイル リストから選択されたプロファイルを削除します。 詳細は、プロファイルの削除を参照してください。
プロパティ | 既存のプロファイルの内容を編集します。 プロファイル リストでプロファイルをダブルクリックしてプロファイルを編集することもできます。 詳細は、既存のプロファイルの編集を参照してください。
| エクスポート/インポート：プロファイル リストのユーザ ベースのプロファイルをインポートおよびエクスポートします。 ワイヤレス プロファイルは、プロファイル リストに自動的にインポートできます。 詳細はプロファイルのインポートとエクスポートを参照してください。
閉じる | プロファイル管理ウィンドウを閉じます。

## プロファイルへの接続

プロファイルが一致するワイヤレス ネットワークの圏内に入ると、ネットワークに自動的に接続します。 優先順位の低いプロファイルのネットワークも圏内にある場合は、強制的にその優先順位の低いネットワークに接続することもできます。 これは、インテル PROSet/Wireless またはタスクバー アイコンから実行できます。

インテル PROSet/Wireless から手動でプロファイルに接続

1. タスクバーにあるアイコンをダブルクリックしてインテル(R) PROSet/Wireless のメイン ウィンドウを開きます。
2. [プロファイル] をクリックしてこれらのプロファイルを開きます。
3. プロファイル リストからプロファイルを選択します。
4. [接続] をクリックします。 ワイヤレス ネットワークの電波圏内にいる場合のみ接続できます。

タスクバー から手動でプロファイルに接続

1. インテル PROSet/Wireless 接続タスクバー アイコンを右クリックします。
2. [プロファイルに接続] をクリックします。
3. プロファイルを選択します。
4. これをクリックすると、接続が開始されます。

## 新規プロファイルの作成

ワイヤレス ネットワーク リストからネットワークを選択してください。 [接続] をクリックします。 ワイヤレス プロファイルの作成ウィザードが、プロファイルを作成してネットワークに接続するために必要な手順を案内します。 そのプロセス中に、ウィザードは、適切なセキュリティ設定の検出を試みます。

新規のプロファイルを作成してワイヤレス ネットワークに接続するには次の手順に従います。

1. インテル PROSet/Wireless メイン ウィンドウで [プロファイル] をクリックします。
2. [プロファイル] ページで、[追加] をクリックしてプロファイル ウィザードの [一般設定] ページを開きます。
3. [一般設定] では、プロファイル名、ワイヤレス ネットワーク名を追加したり、操作モードを選択したり、[詳細設定] を開くことができます。

#### [一般設定] の説明

名前 | 説明
プロファイル名 | ワイヤレス ネットワークのプロファイル名。 ワイヤレス ネットワーク リストから選択されたワイヤレス ネットワークを設定する場合、プロファイル名はワイヤレス ネットワーク名 (SSID) と同じになります。 このプロファイル名は、よりわかりやすい名前、または個人利用に合わせた名前に変更できます。 例： 「私のオフィス ネットワーク」、「ボブの自宅ネットワーク」、「ABC社のネットワーク」など。
ワイヤレス ネットワーク名（SSID） | ワイヤレス アダプタが接続に使用しているネットワークのアクセス ポイントの名前。 SSID はワイヤレス アクセス ポイントの名称と正確に一致する必要があります。 大文字と小文字が区別されます。 [使用可能なネットワーク] リストから選択したワイヤレス ネットワークを設定する場合は、ワイヤレス ネットワーク リストに記載されている SSID が表示されます。 それを変更することはできず、また、変更してはいけません。 空白 SSID：ワイヤレス アダプタがステルス機能を持つアクセス ポイントから空白のネットワーク名（SSID）を受け取った場合は、ワイヤレス ネットワーク リスト上に、＜SSI のブロードキャストなし＞と表示されます。 このアクセスポイントの実際の SSID を指定してください。 接続後に、空白の SSID と関連付けられた SSID の両方を有効なネットワークのリストに表示できます。
操作モード | ネットワーク（インフラストラクチャ）：アクセス ポイントへ接続します。 インフラストラクチャ ネットワークは、複数のアクセス ポイントと、ワイヤレス アダプタが設置されたコンピュータ 1 台以上で構成されます。 このタイプの接続は通常、自宅のネットワークや企業ネットワーク、ホテル、その他でネットワークやインターネットに接続するために使用されます。 デバイス間 (アドホック)：アドホック ワイヤレス ネットワークで他のコンピュータに直接接続します。 このタイプの接続は、2 台以上のコンピュータ間だけで接続する場合に使用すると便利です。 ネットワーク リソースやインターネットへのアクセスは提供しません。
詳細設定 | [詳細設定] にアクセスするには、[詳細設定] をクリックします。 [詳細設定] では、自動接続や自動インポート オプションの設定、アプリケーションの起動、プロファイル パスワードの設定、またはアダプタの接続 (必須アクセス ポイント) 用のプロファイル パスワードを設定するか、特定のアクセス ポイント アドレスを指定します。 詳細は、詳細設定を参照してください。
次へ | [セキュリティ設定] ページへ進みます。
OK | 現在の設定での新しいプロファイルの作成を完了します。
キャンセル | プロファイル ウィザードを閉じ、行った変更をキャンセルします。
ヘルプ | このページのヘルプ情報を表示します。

4. 次のオプション用の [詳細設定] をクリックします。

- 自動接続： 自動的または手動でプロファイルに接続する場合に選択します。
- このプロファイルを自動インポートする（ネットワーク管理者のみ）。
- 必須アクセス ポイント：ワイヤレス アダプタを特定のアクセス ポイントに関連付けます。
- プロファイルのパスワード保護： プロファイルをパスワード保護する場合に選択します。
- アプリケーションの起動： ワイヤレス接続が行われたときに起動するプログラムを指定します。

[詳細設定] の説明

名前 | 説明
自動接続 | 自動 (デフォルト)： 通信範囲にあるとき、インテル PROSet/Wireless がこのプロファイルに自動的に接続するようにする場合に選択します。 オンデマンド： ネットワークが範囲内にあるときにプロファイルに自動接続されないようにする場合に選択します。 たとえば、ワイヤレス接続が有料であるときなど、範囲内に入ったときに自動的に接続したくない場合に使用します。 ネットワークに接続するには： ワイヤレス ネットワーク リストからネットワークを選択してください。 [接続] をクリックします。
自動インポート | ネットワーク管理者が選択したプロファイルを別のコンピュータに容易に移動できるようにします。 エクスポートしたファイルが別のコンピュータの Wireless\AutoImport ディレクトリに置かれたとき、インテル PROSet/Wireless は自動的にプロファイルをインポートします。
必須アクセス ポイント | 必須アクセス ポイント： ワイヤレス アダプタが特定の MAC アドレスを使用してアクセス ポイントに接続するように強制します。 アクセス ポイント (BSSID) の MAC アドレスを 48 ビットの 16 進 12 桁で入力します。 例：00:06:25:0E:9D:84。この機能は、アドホック オペレーティング モードで使用できます。 クリア： 現在のアドレスをクリアします。
パスワード保護 | このプロファイルをパスワード保護する（10 文字以内）： プロファイルにパスワードを指定するにはこのオプションを選択します。 デフォルト設定では、このボックスはチェックされておらず、プロファイルのパスワードは設定されていません。 パスワード：パスワードを入力します。 入力した文字は、アスタリスクとして表示されます。 新しいパスワードの確認： パスワードをもう一度入力します。
アプリケーションの起動 | プロファイルに接続したとき、常に、バッチ ファイル、実行ファイル、またはスクリプトを自動的に起動します。 たとえば、ワイヤレス ネットワークに接続するたびに仮想プライベート ネットワーク (VPN) セッションを自動的に開始します。 [アプリケーションの起動を有効にする] をクリックします。 起動するプログラム名を入力するか、[参照] をクリックしてハードディスク上でファイルを探します。 [OK] をクリックして [詳細設定] を閉じます。
OK | ダイアログを閉じて設定を保存します。
キャンセル | ページを閉じて、行った変更をキャンセルします。
ヘルプ | 本ページのヘルプ情報を表示します。

5. [一般設定] から [次へ] をクリックして [セキュリティ設定] を開きます。

6. [ネットワーク認証] と [データの暗号化] オプションを選択します。 必要に応じて、 暗号化キーと 802.1x の設定を行います。 詳細は、セキュリティ設定を参照してください。

7. プロファイルの設定を完了したら [OK] をクリックします。 プロファイル ウィザードが終了して、インテル(R) PROSet/Wirelessのメイン ウィンドウに戻ります。 プロファイルの設定を変更または確認するには、[戻る] をクリックします。
8. 現在ネットワークに接続中でない場合は、インテル PROSet/Wireless が新規プロファイルの追加を検出し、その新しいプロファイルへの接続を自動的に試みます。
9. 手動でプロファイルに接続する場合は、[接続] をクリックします。 接続アイコンが現在の接続状況を示します。 ネットワーク名、送受信速度、信号の品質も表示されます。

## 既存のプロファイルの編集

既存のプロファイルを編集するには次の手順に従います。

1. [プロファイル] をクリックしてインテル PROSet/Wireless のメイン ウィンドウを閉じます。
2. プロファイル リストから編集するプロファイルを選択します。
3. [プロパティ] をクリックして [一般設定] ページを開きます。
4. [次へ] と [戻る] を使って一般設定およびセキュリティ設定間を移動します。
   - 一般設定 詳細は、一般設定を参照してください。
   - セキュリティ設定 詳細は、セキュリティ設定を参照してください。
5. 現在の設定を保存し、終了するには、[OK] をクリックします。 変更を保存せずに終了するには、[キャンセル] をクリックします。

## プロファイルの削除

プロファイルを削除するには次の手順に従います。

1. [プロファイル] をクリックしてインテル PROSet/Wireless のメイン ウィンドウを閉じます。
2. リストからプロファイルを選択します。
3. [削除] をクリックします。 選択されたプロファイルは永久に削除されます。続行してもよろしいですか？というメッセージが表示されます。
4. [はい] をクリックします。 プロファイル リストからプロファイルが削除されます。

まだ接続されている場合は、次の手順に従います。

1. [プロファイル] をクリックしてインテル PROSet/Wireless のメイン ウィンドウを閉じます。
2. リストからプロファイルを選択します。
3. [削除] をクリックします。 選択されたプロファイルは永久に削除されます。続行してもよろしいですか？というメッセージが表示されます。
4. [はい] をクリックします。 <profile name> はアクティブですが、永久に削除されます。続行してもよろしいですか？というメッセージが表示されます。
5. [はい] をクリックします。 プロファイル リストからプロファイルが削除されます。

## プロファイル パスワードの設定

既存のプロファイルをパスワードで保護するには次の手順に従います。

1. [プロファイル] をクリックしてインテル PROSet/Wireless のメイン ウィンドウを閉じます。
2. リストからプロファイルを選択します。
3. [プロパティ] をクリックして [一般設定] ページを開きます。
4. [詳細設定] をクリックして [詳細設定] を開きます。
5. [パスワード保護] をクリックして、[パスワード保護] の設定を開きます。
6. [このプロファイルをパスワード保護する（10 文字以内）] をクリックします。
7. パスワード：パスワードを入力します。
8. パスワードの確認：パスワードをもう一度入力します。
9. [OK] をクリックして設定を保存し、[一般設定] のページに戻ります。
10. [OK] をクリックしてインテル(R) PROSet/Wirelessのメイン ウィンドウに戻ります。

## プロファイルのエクスポート/インポート

プロファイル リストのユーザ ベースのプロファイルのインポートとエクスポートを実行します。 ワイヤレス プロファイルは、プロファイル リストに自動的にインポートできます。

> 注： 管理者プロファイルをエクスポートする詳細については、管理者パッケージを参照してください。

### プロファイル リストからプロファイルをエクスポートする

1. リストから 1 つまたは複数のプロファイルを選択します。
2. [エクスポート] を選択して、プロファイル リストから 1 つまたは複数のプロファイルをエクスポートします。
3. エクスポート先のフォルダを選択します。 [参照] をクリックし、ハードディスクを参照して、エクスポート先のディレクトリを指定します。 デフォルトのディレクトリは C:\ ドライブです。
4. [OK] をクリックして、選択したプロファイルをエクスポートします。 プロンプトで 選択したプロファイルを指定したフォルダにエクスポートしました： C:\.

複数プロファイルを選択するには次の手順に従います。

1. プロファイルを反転表示します。
2. Ctrl を押します。
3. 選択したい各プロファイルをクリックします。 複数プロファイルをエクスポートするには、上記の手順 2 に従います。

### プロファイルをプロファイル リストにインポートする

プロファイルを手動でインポートするには次の手順に従います。

1. [プロファイル] ページの [インポート] をクリックします。
2. インポートするプロファイル ファイルを選択します。
3. [インポート] をクリックします。
4. プロファイルが正常にインポートされたというメッセージが表示されます。
5. [OK] をクリックします。

管理者は、プロファイルをプロファイル リストに自動的にインポートできます。 インテル PROSet/Wireless は、ハードディスクでインポート フォルダで新しいプロファイルのファイルをモニタします。 [詳細設定] で [自動インポートを有効にする] を有効にしたプロファイルのみを自動的にインポートできます。 プロファイル リストに同じ名前のプロファイルがすでに存在する場合、インポートしたプロファイルを拒否するか、受け入れるかを尋ねるプロンプトが表示されます。 受け入れると、既存のプロファイルは上書きされます。

すべてのインポートされたユーザ ベースのプロファイルは、プロファイル リストの一番下に配置され、プロファイル ファイルはインポートの成否にかかわらず直ちにハードディスクから削除されます。

#### パスワードで保護されたプロファイル

パスワード保護されたユーザ ベースのプロファイルを自動的にリモート システムへインポート/エクスポートします。 プロファイルがパスワードで保護されている場合、編集前に割当てられているパスワードを入力しなければなりません。 詳細は、パスワード保護を参照してください。

先頭へ戻る

目次へ戻る

商標および責任の制限に関する情報