Zurück zum Inhaltsverzeichnis

# Spezifikationen: Intel PRO/Wireless 3945ABG-Netzwerkverbindung - Benutzerhandbuch

- Intel PRO/Wireless 3945ABG Netzwerkverbindung
- Intel PRO/Wireless 3945BG Netzwerkverbindung
- Intel PRO/Wireless 2915ABG Netzwerkverbindung
- Intel PRO/Wireless 2200BG Netzwerkverbindung

## Intel PRO/Wireless 3945ABG Netzwerkverbindung

Formfaktor | PCI Express (TM) Minikarte
Maße | Höhe 50,95 mm x 30 mm x 4,5 mm
Antennenschnittstellenstecker | Hirose U.FL-R-SMT Partner mit Kabelanschluss U.FL-LP-066
Doppelt ausgerichtete Antenne | Integrierte, doppelt ausgerichtete Antenne
Steckerschnittstelle | 53-Stift Minikarten-Kantenverbinder
Spannung | 3,3 V
Betriebstemperatur | 0 bis +80 °C
Luftfeuchtigkeit | 50 bis 92% nicht kondensierend (bei Temperaturen zwischen 25º bis 55º C)
Frequenzmodulation | 5 GHz (802.11a) | 2.4 GHz (802.11b/g)
Frequenzband | 5,15 GHz bis 5,85 GHz | 2,400 - 2,4835 GHz (je nach Land)
Modulation | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Drahtloses Medium | 5 GHz UNII: OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing - Orthogonale Frequenzteilung mit Multiplex) | 2,4 GHz ISM: OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing - Orthogonale Frequenzteilung mit Multiplex)
Kanäle | 4 bis 12 nicht überlappend, je nach Land | Kanal 1-11 (nur in den USA) Kanal 1-13 (Japan und Europa)
Datenraten | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbit/s | 11, 5,5, 2 und 1 Mbit/s
Allgemein
Betriebssysteme | Microsoft Windows XP, Microsoft Windows 2000
Wi-Fi(R) Alliance-Zertifizierung | Wi-Fi(R)-Zertifizierung für 802.11b, 802.11g, 802.11a, WPA, WPA2, WMM, EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, MD5
Cisco Compatible Extensions-Zertifizierung | Cisco Compatible Extensions, v4.0
WLAN-Standard | IEEE 802.11g, 802.11b, 802.11a
Architektur | Infrastruktur- und Ad Hoc (Peer-to-Peer)-Betriebsmodi
Sicherheit | WPA-Personal, WPA2-Personal, WPA-Enterprise, WPA2-Enterprise, AES-CCMP 128-Bit, WEP 128-Bit und 64-Bit; 802.1x: EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, MD5
Produktsicherheit | UL, C-UL, CB (IEC 60590)

## Intel PRO/Wireless 3945BG Netzwerkverbindung

Formfaktor | PCI Express (TM) Minikarte
Maße | Höhe 50,95 mm x 30 mm x 4,5 mm
Antennenschnittstellenstecker | Hirose U.FL-R-SMT Partner mit Kabelanschluss U.FL-LP-066
Doppelt ausgerichtete Antenne | Integrierte, doppelt ausgerichtete Antenne
Steckerschnittstelle | 53-Stift Minikarten-Kantenverbinder
Spannung | 3,3 V
Betriebstemperatur | 0 bis +80 °C
Luftfeuchtigkeit | 50 bis 92% nicht kondensierend (bei Temperaturen zwischen 25º bis 55º C)
Frequenzmodulation | 5 GHz (802.11a) | 2.4 GHz (802.11b/g)
Frequenzband | 5,15 GHz bis 5,85 GHz | 2,400 - 2,4835 GHz (je nach Land)
Modulation | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Drahtloses Medium | 5 GHz UNII: OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing - Orthogonale Frequenzteilung mit Multiplex) | 2,4 GHz ISM: OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing - Orthogonale Frequenzteilung mit Multiplex)
Kanäle | 4 bis 12 nicht überlappend, je nach Land | Kanal 1-11 (nur in den USA) Kanal 1-13 (Japan und Europa)
Datenraten | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbit/s | 11, 5,5, 2 und 1 Mbit/s
Allgemein
Betriebssysteme | Microsoft Windows XP, Microsoft Windows 2000
Wi-Fi(R) Alliance-Zertifizierung | Wi-Fi(R)-Zertifizierung für 802.11b, 802.11g, WPA, WPA2, WMM, EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, MD5
Cisco Compatible Extensions-Zertifizierung | Cisco Compatible Extensions, v4.0
WLAN-Standard | IEEE 802.11g, 802.11b
Architektur | Infrastruktur- und Ad Hoc (Peer-to-Peer)-Betriebsmodi
Sicherheit | WPA-Personal, WPA2-Personal, WPA-Enterprise, WPA2-Enterprise, AES-CCMP 128-Bit, WEP 128-Bit und 64-Bit; 802.1x: EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, MD5
Produktsicherheit | UL, C-UL, CB (IEC 60590)

## Intel PRO/Wireless 2915ABG Netzwerkverbindung

Formfaktor | Mini-PCI Typ 3A
Maße | Breite 59,75 mm x Länge 50,95 mm x Höhe 5 mm
Gewicht | 12,90 g
Antennenschnittstellenstecker | Hirose U.FL-R-SMT Partner mit Kabelanschluss U.FL-LP-066
Doppelt ausgerichtete Antenne | Integrierte, doppelt ausgerichtete Antenne
Steckerschnittstelle | 124-Stift SO-DIMM Kantenverbinder
Spannung | 3,3 Volt
Betriebstemperatur | 0 bis +70 °C
Luftfeuchtigkeit | 50 bis 85%, nicht kondensierend
Frequenzmodulation | 5 GHz (802.11a) | 2.4 GHz (802.11b/g)
Frequenzband | 5,15 GHz bis 5,85 GHz | 2,400 - 2,472 GHz (je nach Land)
Modulation | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Drahtloses Medium | 5 GHz UNII: OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing - Orthogonale Frequenzteilung mit Multiplex) | 2,4 GHz ISM: OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing - Orthogonale Frequenzteilung mit Multiplex)
Kanäle | 4 bis 12 nicht überlappend, je nach Land | Kanal 1-11 (nur in den USA) Kanal 1-13 (Japan und Europa)
Datenraten | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbit/s | 11, 5,5, 2 und 1 Mbit/s
Allgemein
Betriebssysteme | Microsoft Windows XP, Microsoft Windows 2000
Wi-Fi(R) Alliance-Zertifizierung | Wi-Fi(R)-Zertifizierung für 802.11b, 802.11g, 802.11a, WPA, WPA2, WMM, EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, MD5
Cisco Compatible Extensions-Zertifizierung | Cisco Compatible Extensions, v3.0
WLAN-Standard | IEEE 802.11g, 802.11b, 802.11a
Architektur | Infrastruktur- und Ad Hoc (Peer-to-Peer)-Betriebsmodi
Sicherheit | WPA-Personal, WPA2-Personal, WPA-Enterprise, WPA2-Enterprise, AES-CCMP 128-Bit, WEP 128-Bit und 64-Bit. 802.1x: EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, MD5
Produktsicherheit | UL, C-UL, CB (IEC 60590)

## Intel PRO/Wireless 2200BG Netzwerkverbindung

Formfaktor | Mini-PCI Typ 3B
Maße | Breite 59,45 mm x Länge 44,45 mm x Höhe 5 mm
Gewicht | 12,90 g
Antennenschnittstellenstecker | Hirose U.FL-R-SMT Partner mit Kabelanschluss U.FL-LP-066
Doppelt ausgerichtete Antenne | Integrierte, doppelt ausgerichtete Antenne
Steckerschnittstelle | 124-Stift Mini-PCI-Kantenverbinder
Spannung | 3,3 V
Betriebstemperatur | 0 bis +70 °C
Luftfeuchtigkeit | 50 bis 85%, nicht kondensierend
Frequenzmodulation | OFDM mit BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM, DBPSK, DQPSK, CCK
Frequenzband | 2,400 - 2,472 GHz (USA) 2,400 - 2,4835 GHz (Japan) 2,400 - 2,4835 GHz (Europa ETSI)
Modulation | OFDM mit BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM, DBPSK, DQPSK, CCK
Kanäle | Vollständige Unterstützung für 14 Kanäle
Datenraten | 1, 2, 5,5, 6, 9, 11, 12, 18, 24, 36, 48 und 54 Mbit/s
Allgemein
Betriebssysteme | Microsoft Windows XP, Microsoft Windows 2000
Wi-Fi(R) Alliance-Zertifizierung | Wi-Fi(R)-Zertifizierung für 802.11b, 802.11g, 802.11a, WPA, WPA2, WMM, EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, MD5
Cisco Compatible Extensions-Zertifizierung | Cisco Compatible Extensions, v2.0
WLAN-Standard | IEEE 802.11g und 802.11b
Architektur | Infrastruktur- und Ad Hoc (Peer-to-Peer)-Betriebsmodi
Sicherheit | WPA, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-TLS, EAP-TTLS, AES (128-bit), WEP 128-Bit and 64-Bit.
Produktsicherheit | UL, C-UL, CB (IEC 60590)

Zurück nach oben

Zurück zum Inhaltsverzeichnis

Marken und Haftungsausschluss