Επιστροφή στα περιεχόμενα

# Διαχείριση προφίλ: Οδηγός χρήσης Intel(R) PRO/Wireless 3945ABG Network Connection

- Τι είναι το προφίλ;
- Λίστα προφίλ
- Εικονίδια λίστας προφίλ
- Σύνδεση σε προφίλ
- Δημιουργία νέου προφίλ
- Επεξεργασία υπάρχοντος προφίλ
- Κατάργηση προφίλ
- Ορισμός συνθηματικού προφίλ
- Εισαγωγή και εξαγωγή

# Τι είναι το προφίλ;

Το προφίλ είναι μια αποθηκευμένη ομάδα ρυθμίσεων δικτύου. Τα προφίλ εμφανίζονται στη λίστα Προφίλ. Τα προφίλ είναι χρήσιμα όταν μετακινείστε από ένα ασύρματο δίκτυο σε άλλο. Μπορείτε να ρυθμίσετε τις παραμέτρους διαφορετικών προφίλ για κάθε ασύρματο δίκτυο. Οι ρυθμίσεις προφίλ περιλαμβάνουν το όνομα δικτύου (SSID), τον τρόπο λειτουργίας και τις ρυθμίσεις ασφάλειας.

Ένα προφίλ δημιουργείται όταν συνδέεστε σε ασύρματο δίκτυο.

1. Επιλέξτε ένα δίκτυο από τη λίστα Ασύρματα δίκτυα.
2. Κάντε κλικ στο Σύνδεση.
3. Εάν το ασύρματο δίκτυο απαιτεί συνθηματικό WEP ή κλειδί κρυπτογράφησης, εισάγετε το κωδικό πρόσβασης. Για να αλλάξετε τις επιλογές ασφάλειας, κάντε κλικ στο Για προχωρημένος για να ανοίξετε τις ρυθμίσεις ασφάλειας οδηγού προφίλ.
4. Κάντε κλικ στο OK για να συνδεθείτε. Δημιουργείται ένα προφίλ και προστίθεται στη λίστα Προφίλ.

Ο Οδηγός διαχείρισης προφίλ σάς καθοδηγεί στις ρυθμίσεις που απαιτούνται για να συνδεθείτε στο ασύρματο δίκτυο. Με την ολοκλήρωσή του, αποθηκεύεται το προφίλ και προστίθεται στη λίστα Προφίλ. Εφόσον αυτές οι ρυθμίσεις αποθηκεύονται, την επόμενη φορά που βρίσκεστε εντός της εμβέλειας αυτού του ασύρματου δικτύου συνδέεστε αυτόματα.

## Λίστα Προφίλ

Η λίστα Προφίλ εμφανίζει μια λίστα υπαρχόντων προφίλ. Όταν βρίσκεστε στην εμβέλεια ενός ασύρματου δικτύου, το Intel PROSet/Wireless σαρώνει τη λίστα Προφίλ για να ελέγξει εάν υπάρχει αντιστοιχία. Εάν βρεθεί αντιστοιχία, θα συνδεθείτε αυτόματα στο δίκτυο.

### Βέλη προτεραιότητας στη λίστα Προφίλ

- Χρησιμοποιήστε το επάνω βέλος για να μετακινήσετε τη θέση του επιλεγμένου προφίλ προς τα επάνω στη λίστα Προφίλ.
- Χρησιμοποιήστε το κάτω βέλος για να μετακινήσετε τη θέση του επιλεγμένου προφίλ προς τα κάτω στη λίστα Προφίλ.

## Εικονίδια λίστας προφίλ

Τα εικονίδια κατάστασης προφίλ δικτύου υποδεικνύουν εάν ο προσαρμογέας συσχετίζεται με κάποιο δίκτυο, τον τύπο του τρόπου λειτουργίας που χρησιμοποιείται και εάν είναι ενεργοποιημένη η κρυπτογράφηση ασφάλειας. Τα εικονίδια αυτά εμφανίζονται δίπλα στο όνομα προφίλ στη λίστα προφίλ.

Όνομα | Περιγραφή
Όνομα προφίλ | Τα προφίλ είναι ρυθμίσεις δικτύου που επιτρέπουν στον ασύρματο προσαρμογέα σας να συνδεθεί σε σημείο πρόσβασης δικτύου (λειτουργία υποδομής) ή υπολογιστή (λειτουργία συσκευής προς συσκευή [ad hoc]) που δεν χρησιμοποιεί σημείο πρόσβασης.
Όνομα δικτύου | Όνομα του ασύρματου δικτύου (SSID) ή υπολογιστή.
Εικονίδια σύνδεσης - Τα εικονίδια κατάστασης προφίλ δικτύου υποδεικνύουν τις διαφορετικές καταστάσεις σύνδεσης του προσαρμογέα με ασύρματο δίκτυο, τον τύπο του τρόπου λειτουργίας που χρησιμοποιείται και εάν χρησιμοποιείται ασφάλεια δικτύου.
| Μπλε κύκλος: Ο ασύρματος προσαρμογέας συσχετίζεται με σημείο πρόσβασης ή υπολογιστή (λειτουργία ad hoc). Αν είναι ενεργοποιημένη η ασφάλεια 802.1x ενός προφίλ, αυτό υποδεικνύει ότι ο ασύρματος προσαρμογέας είναι συσχετισμένος και έχει ελεγμένη ταυτότητα.
| Υποδεικνύει λειτουργία Δικτύου (Υποδομή)
| Υποδεικνύει λειτουργία Συσκευή προς συσκευή (ad hoc).
| Υποδεικνύει προφίλ Διαχειριστή
| Το ασύρματο δίκτυο χρησιμοποιεί κρυπτογράφηση ασφάλειας.
Όνομα δικτύου | Όνομα του ασύρματου δικτύου (SSID) ή υπολογιστή.
Βέλη | Χρησιμοποιήστε τα βέλη για να θέσετε τα προφίλ κατά σειρά προτίμησης για αυτόματη σύνδεση. Επάνω βέλος: Μετακίνηση της θέσης του επιλεγμένου προφίλ προς τα επάνω στη λίστα προφίλ. Κάτω βέλος: Μετακίνηση της θέσης του επιλεγμένου προφίλ προς τα κάτω στη λίστα προφίλ.
Σύνδεση | Συνδέστε το επιλεγμένο προφίλ για το ασύρματο δίκτυο.
Προσθήκη | Δημιουργεί ένα νέο προφίλ χρησιμοποιώντας τον Οδηγό προφίλ. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο Δημιουργία νέου προφίλ.
Κατάργηση | Καταργεί το επιλεγμένο προφίλ από τη λίστα Προφίλ. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο Κατάργηση προφίλ.
Ιδιότητες | Επεξεργάζεται τα περιεχόμενα ενός υπάρχοντος προφίλ. Μπορείτε επίσης να κάνετε διπλό κλικ σε ένα προφίλ στη λίστα Προφίλ για να το επεξεργαστείτε. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο Επεξεργασία υπάρχοντος προφίλ.
| Εξαγωγή/Εισαγωγή: Εισάγει και εξάγει προφίλ με βάση το χρήστη προς τη λίστα Προφίλ και από αυτήν. Είναι δυνατή η αυτόματη εισαγωγή ασύρματων προφίλ στη λίστα Προφίλ. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο Εισαγωγή και εξαγωγή προφίλ.
Κλείσιμο | Κλείνει το παράθυρο διαχείρισης προφίλ.

## Σύνδεση σε προφίλ

Όταν βρίσκεστε εντός της εμβέλειας ενός ασύρματου δικτύου που έχει αντίστοιχο προφίλ, συνδέεστε αυτόματα στο συγκεκριμένο δίκτυο. Εάν ένα δίκτυο με προφίλ χαμηλότερης προτεραιότητας βρίσκεται επίσης εντός εμβέλειας, μπορείτε να επιβάλλετε τη σύνδεση στο συγκεκριμένο προφίλ χαμηλότερης προτεραιότητας. Αυτό επιτυγχάνεται από το Intel PROSet/Wireless ή το εικονίδιο στη γραμμή εργασιών.

Μη αυτόματη σύνδεση σε προφίλ από το Intel PROSet/Wireless

1. Κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο στη γραμμή εργασιών για να ανοίξετε το κύριο παράθυρο Intel PROSet/Wireless.
2. Κάντε κλικ στο Προφίλ για να ανοίξετε τη λίστα Προφίλ.
3. Επιλέξτε το προφίλ από τη λίστα Προφίλ.
4. Κάντε κλικ στο Σύνδεση. Σας υπενθυμίζουμε ότι η σύνδεση γίνεται μόνο εάν το ασύρματο δίκτυο βρίσκεται εντός εμβέλειας.

Μη αυτόματη σύνδεση σε προφίλ από τη γραμμή εργασιών

1. Κάντε δεξί κλικ στο εικονίδιο στη γραμμή εργασιών της σύνδεσης Intel PROSet/Wireless.
2. Κάντε κλικ στο Σύνδεση σε προφίλ.
3. Επιλέξτε ένα προφίλ.
4. Κάντε κλικ για να ξεκινήσετε τη σύνδεση.

## Δημιουργία νέου προφίλ

Επιλέξτε ένα δίκτυο από τη λίστα Ασύρματα δίκτυα. Κάντε κλικ στο Σύνδεση. Ο Οδηγός δημιουργίας ασύρματου προφίλ σάς καθοδηγεί στα απαραίτητα βήματα για να δημιουργήσετε ένα προφίλ και να συνδεθείτε στο δίκτυο. Κατά τη διαδικασία αυτή, ο Οδηγός προσπαθεί να εντοπίσει τις ρυθμίσεις ασφάλειας που είναι κατάλληλες για σας.

Για να δημιουργήσετε ένα νέο προφίλ και να συνδεθείτε σε ασύρματο δίκτυο:

1. Από το κύριο παράθυρο Intel PROSet/Wireless, κάντε κλικ στο Προφίλ.
2. Στη σελίδα Προφίλ, κάντε κλικ στο Προσθήκη για να ανοίξετε τις Γενικές ρυθμίσεις του Οδηγού προφίλ.
3. Χρησιμοποιήστε τις Γενικές ρυθμίσεις για να προσθέσετε το Όνομα προφίλ, Όνομα ασύρματου δικτύου, να επιλέξετε τον Τρόπο λειτουργία και να αποκτήσετε πρόσβαση στις Ρυθμίσεις για προχωρημένους.

#### Περιγραφή γενικών ρυθμίσεων

Όνομα | Περιγραφή
Όνομα προφίλ | Όνομα του προφίλ ασύρματου δικτύου. Όταν ρυθμίζετε τις παραμέτρους ενός ασύρματου δικτύου που επιλέχτηκε από τη λίστα Ασύρματα δίκτυα, το όνομα προφίλ είναι το ίδιο με το Όνομα ασύρματου δικτύου (SSID). Μπορείτε να αλλάξετε το όνομα αυτό ώστε να είναι πιο περιγραφικό ή να το προσαρμόσετε για προσωπική σας χρήση. Παραδείγματα: My Office Network, Bob’s Home Network, ABC Company Network
Όνομα ασύρματου δικτύου (SSID) | Όνομα του σημείου πρόσβασης ασύρματου δικτύου που χρησιμοποιείται από τον ασύρματο προσαρμογέα για σύνδεση. Το SSID πρέπει να ταιριάζει επακριβώς με το όνομα του σημείου πρόσβασης ασύρματου δικτύου. Γίνεται διάκριση μεταξύ πεζών και κεφαλαίων. Όταν ρυθμίζετε τις παραμέτρους ενός ασύρματου δικτύου που έχει επιλεγεί από τη λίστα Ασύρματα δίκτυα, το SSID λαμβάνεται από τη λίστα ασύρματων δικτύων. Δεν μπορείτε και δεν πρέπει να το αλλάζετε. Κενό SSID: Εάν ο ασύρματος προσαρμογέας λαμβάνει κενό όνομα δικτύου (SSID) από μη αναγνωρίσιμο σημείο πρόσβασης, στη λίστα Ασύρματα δίκτυα εμφανίζεται <Δεν μεταδόθηκε SSID>. Δώστε το πραγματικό SSID για το σημείο πρόσβασης. Μετά τη σύνδεση, είναι δυνατή η προβολή τόσο του κενού SSID όσο και του συσχετιζόμενου SSID στη λίστα διαθέσιμων δικτύων.
Τρόπος λειτουργίας | Δίκτυο (υποδομή): Συνδέεστε σε σημείο πρόσβασης. Ένα δίκτυο υποδομής αποτελείται από ένα ή περισσότερα σημεία πρόσβασης και έναν ή περισσότερους υπολογιστές με ασύρματους προσαρμογείς. Η σύνδεση αυτή είναι ο τύπος που χρησιμοποιείται σε οικιακά δίκτυα, εταιρικά δίκτυα, ξενοδοχεία και σε άλλα μέρη για να παρέχει πρόσβαση στο δίκτυο ή/και στο Διαδίκτυο. Συσκευή προς συσκευή (ad hoc): Απευθείας σύνδεση σε άλλους υπολογιστές σε ασύρματο δίκτυο ad hoc. Αυτός ο τύπος σύνδεσης είναι χρήσιμος για συνδέσεις μεταξύ δύο ή περισσοτέρων υπολογιστών μόνο. Δεν παρέχει πρόσβαση σε πόρους δικτύου ή στο Διαδίκτυο.
Για προχωρημένους | Κάντε κλικ στο Για προχωρημένους για να αποκτήσετε πρόσβαση στο Ρυθμίσεις για προχωρημένους. Οι ρυθμίσεις για προχωρημένους σάς επιτρέπουν να ρυθμίσετε επιλογές αυτόματης σύνδεσης ή αυτόματης εισαγωγής, να εκκινήσετε μια εφαρμογή, να ορίσετε συνθηματικό προφίλ ή να καθορίσετε συγκεκριμένη διεύθυνση σημείου πρόσβασης για σύνδεση προσαρμογέα (υποχρεωτικό σημείο πρόσβασης). Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο Ρυθμίσεις για προχωρημένους.
Επόμενο | Συνεχίζετε στη σελίδα Ρυθμίσεις ασφάλειας.
OK | Ολοκληρώνει τη δημιουργία ενός νέου προφίλ με τις τρέχουσες ρυθμίσεις.
Ακύρωση | Κλείσιμο του Οδηγού προφίλ και ακύρωση τυχόν αλλαγών που έγιναν.
Βοήθεια; | Παρέχει πληροφορίες βοήθειας για τη σελίδα αυτή.

4. Κάντε κλικ στο Για προχωρημένους για τις ακόλουθες επιλογές:

- Αυτόματη σύνδεση: Επιλέξτε για να συνδεθείτε αυτόματα ή μη αυτόματα σε ένα προφίλ.
- Αυτόματη εισαγωγή αυτού του προφίλ (για διαχειριστές δικτύου μόνο).
- Υποχρεωτικό σημείο πρόσβασης: Επιλέξτε για να συσχετίσετε τον ασύρματο προσαρμογέα με συγκεκριμένο σημείο πρόσβασης.
- Προστασία του προφίλ με κωδικό πρόσβασης: Επιλέξτε για να προστατεύσετε το προφίλ με κωδικό πρόσβασης.
- Έναρξη εφαρμογής: Καθορίστε κάποιο πρόγραμμα που θα ξεκινήσει όταν γίνει η ασύρματη σύνδεση.

Περιγραφή ρυθμίσεων για προχωρημένους

Όνομα | Περιγραφή
Αυτόματη σύνδεση | Αυτόματα (Προεπιλογή): Κάντε την επιλογή αυτή για να συνδέεται το Intel PROSet/Wireless αυτόματα στο προφίλ αυτό όταν βρίσκεται εντός εμβέλειας. Κατ’ απαίτηση: Κάντε την επιλογή αυτή για να εμποδίσετε την αυτόματη σύνδεση ενός προφίλ όταν το δίκτυο βρίσκεται εντός εμβέλειας. Για παράδειγμα, εάν υπάρχει χρέωση για την ασύρματη σύνδεση και δεν θέλετε να συνδέεστε αυτόματα όταν βρίσκεστε εντός εμβέλειας. Για να συνδεθείτε στο δίκτυο: Επιλέξτε το δίκτυο από τη λίστα Ασύρματα δίκτυα. Κάντε κλικ στο Σύνδεση.
Αυτόματη εισαγωγή | Επιτρέπει σε διαχειριστή δικτύου να μεταφέρει εύκολα το επιλεγμένο προφίλ σε άλλους υπολογιστές. Όταν το εξαγόμενο αρχείο τοποθετείται στον κατάλογο Wireless\AutoImport σε άλλον υπολογιστή, το Intel PROSet/Wireless εισάγει αυτόματα το προφίλ.
Υποχρεωτικό σημείο πρόσβασης | Υποχρεωτικό σημείο πρόσβασης: Αναγκάζει τον ασύρματο προσαρμογέα να συνδεθεί σε σημείο πρόσβασης που χρησιμοποιεί μια συγκεκριμένη διεύθυνση MAC. Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση MAC του σημείου πρόσβασης (BSSID). 12 δεκαεξαδικά ψηφία 48-bit. Για παράδειγμα, 00:06:25:0E:9D:84. Αυτό το χαρακτηριστικό δεν διατίθενται όταν χρησιμοποιείται τρόπος λειτουργίας ad hoc. Απαλοιφή: Απαλοιφή της τρέχουσας διεύθυνσης.
Προστασία με κωδικό πρόσβασης | Προστασία αυτού του προφίλ με κωδικό πρόσβασης (10 χαρακτήρες το μέγιστο): Επιλέξτε για να ενεργοποιήσετε συνθηματικό για το προφίλ. Απαλείφεται η προεπιλεγμένη ρύθμιση για προφίλ χωρίς συνθηματικό. Συνθηματικό: Εισάγετε κωδικό πρόσβασης. Οι χαρακτήρες του συνθηματικού που εισάγονται εμφανίζονται ως αστερίσκοι. Επιβεβαίωση νέου συνθηματικού: Εισάγετε ξανά το κωδικό πρόσβασης.
Έναρξη εφαρμογής: | Ξεκινά αυτόματα ένα αρχείο παρτίδας, ένα εκτελέσιμο αρχείο ή δέσμη ενεργειών κάθε φορά που συνδέεστε στο προφίλ. Για παράδειγμα, ξεκινήστε μια συνεδρία Virtual Private Network (VPN) αυτόματα κάθε φορά που συνδέεστε σε ασύρματο δίκτυο. Κάντε κλικ στο Ενεργοποίηση έναρξης εφαρμογής. Εισάγετε το όνομα του προγράμματος που θέλετε να ξεκινήσετε ή κάντε κλικ στο Αναζήτηση για να εντοπίσετε το αρχείο στον σκληρό δίσκο σας. Κάντε κλικ στο OK για να κλείσετε τις Ρυθμίσεις για προχωρημένους.
OK | Κλείνει και αποθηκεύει τις ρυθμίσεις.
Ακύρωση | Κλείνει και ακυρώνει τυχόν αλλαγές.
Βοήθεια; | Πληροφορίες βοήθειας για τη σελίδα αυτή.

5. Από τις Γενικές ρυθμίσεις, κάντε κλικ στο Επόμενο για να ανοίξετε τις Ρυθμίσεις ασφάλειας.

6. Επιλέξτε τις επιλογές Έλεγχος ταυτότητας δικτύου και Κρυπτογράφηση δεδομένων. Εισάγετε τις ρυθμίσεις κλειδιού κρυπτογράφησης και ρυθμίστε τις παραμέτρους του 802.1x, όπως απαιτείται. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο Ρυθμίσεις ασφάλειας.

7. Κάντε κλικ στο OK όταν έχετε ολοκληρώσει τις ρυθμίσεις προφίλ. Ο Οδηγός προφίλ ολοκληρώνεται και επιστρέφετε στο κύριο παράθυρο Intel PROSet/Wireless. Για να αλλάξετε ή να επαληθεύσετε τις ρυθμίσεις προφίλ, κάντε κλικ στο Προηγούμενο.
8. Εάν δεν είστε συνδεδεμένοι τώρα σε δίκτυο, το Intel PROSet/Wireless εντοπίζει ότι προστέθηκε νέο προφίλ και προσπαθεί αυτόματα να συνδεθεί στο νέο αυτό προφίλ.
9. Εάν θέλετε να συνδεθείτε μη αυτόματα στο προφίλ αυτό, κάντε κλικ στο Σύνδεση. Το εικονίδιο σύνδεσης εμφανίζει την τρέχουσα κατάσταση σύνδεσης. Εμφανίζονται επίσης και το όνομα δικτύου, οι ταχύτητες μετάδοσης και λήψης και η ποιότητα σήματος.

## Επεξεργασία υπάρχοντος προφίλ

Για να επεξεργαστείτε ένα υπάρχον προφίλ:

1. Κάντε κλικ στο Προφίλ στο κύριο παράθυρο Intel PROSet/Wireless.
2. Επιλέξτε το προφίλ που θα επεξεργαστείτε από τη λίστα Προφίλ.
3. Κάντε κλικ στο Ιδιότητες για να ανοίξετε τις Γενικές ρυθμίσεις.
4. Κάντε κλικ στο Επόμενο και το Προηγούμενο για να πλοηγηθείτε στις Γενικές ρυθμίσεις και τις Ρυθμίσεις ασφάλειας:
   - Γενικές ρυθμίσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο Γενικές ρυθμίσεις.
   - Ρυθμίσεις ασφάλειας. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο Ρυθμίσεις ασφάλειας.
5. Κάντε κλικ στο OK για να αποθηκεύσετε τις τρέχουσες ρυθμίσεις και να εξέλθετε. Κάντε κλικ στο Ακύρωση για να εξέλθετε χωρίς να αποθηκεύσετε τις αλλαγές.

## Κατάργηση προφίλ

Για να αφαιρέσετε ένα προφίλ:

1. Κάντε κλικ στο Προφίλ στο κύριο παράθυρο Intel PROSet/Wireless.
2. Επιλέξτε το προφίλ από τη λίστα.
3. Κάντε κλικ στο Κατάργηση. Ειδοποιήστε ότι Τα επιλεγμένα προφίλ θα διαγραφούν μόνιμα. Θέλετε να συνεχίσετε;
4. Κάντε κλικ στο Ναι. Το προφίλ διαγράφηκε από τη λίστα Προφίλ.

Αν είστε ήδη συνδεδεμένοι στο δίκτυο:

1. Κάντε κλικ στο Προφίλ στο κύριο παράθυρο Intel PROSet/Wireless.
2. Επιλέξτε το προφίλ από τη λίστα.
3. Κάντε κλικ στο Κατάργηση. Ειδοποιήστε ότι Τα επιλεγμένα προφίλ θα διαγραφούν μόνιμα. Θέλετε να συνεχίσετε;
4. Κάντε κλικ στο Ναι. Ειδοποιήστε ότι Το <όνομα προφίλ> είναι ενεργό και θα διαγραφεί μόνιμα. Θέλετε να συνεχίσετε;
5. Κάντε κλικ στο Ναι. Το προφίλ διαγράφηκε από τη λίστα Προφίλ.

## Ορισμός συνθηματικού προφίλ

Για να προστατεύσετε ένα υπάρχον προφίλ με κωδικό πρόσβασης:

1. Κάντε κλικ στο Προφίλ στο κύριο παράθυρο Intel PROSet/Wireless.
2. Επιλέξτε το προφίλ από τη λίστα.
3. Κάντε κλικ στο Ιδιότητες για να ανοίξετε τις Γενικές ρυθμίσεις.
4. Κάντε κλικ στο Για προχωρημένους για να ανοίξετε τις Ρυθμίσεις για προχωρημένους.
5. Κάντε κλικ στο Προστασία με κωδικό πρόσβασης για να ανοίξετε τις ρυθμίσεις Προστασία με κωδικό πρόσβασης.
6. Κάντε κλικ στο Προστασία αυτού του προφίλ με κωδικό πρόσβασης (10 χαρακτήρες το μέγιστο)
7. Συνθηματικό: Πληκτρολογήστε το συνθηματικό.
8. Επιβεβαίωση κωδικού πρόσβασης: Εισάγετε ξανά το κωδικό πρόσβασης.
9. Κάντε κλικ στο ΟΚ για να αποθηκεύσετε τη ρύθμιση και να επιστρέψετε στη σελίδα Γενικών ρυθμίσεων.
10. Κάντε κλικ στο OK για να επιστρέψετε στο κύριο παράθυρο Intel PROSet/Wireless.

## Εξαγωγή ή εισαγωγή προφίλ

Σας επιτρέπει να εισάγετε και να εξάγετε προφίλ με βάση το χρήστη προς και από τη λίστα Προφίλ. Είναι δυνατή η αυτόματη εισαγωγή ασύρματων προφίλ στη λίστα Προφίλ.

> ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για να εξάγετε προφίλ Διαχειριστή, ανατρέξτε στο Πακέτα διαχειριστή για περισσότερες πληροφορίες.

### Εξαγωγή προφίλ από τη λίστα Προφίλ

1. Επιλέξτε ατομικά ή πολλαπλά προφίλ από τη λίστα.
2. Επιλέξτε Εξαγωγή για να εξάγετε ένα ή περισσότερα προφίλ από τη λίστα Προφίλ.
3. Επιλέξτε το φάκελο προορισμού. Κάντε κλικ στο Αναζήτηση για να αναζητήσετε στον σκληρό δίσκο σας τον κατάλογο προορισμού. Η μονάδα C:\ είναι ο προεπιλεγμένος κατάλογος.
4. Κάντε κλικ στο OK για να εξάγετε το επιλεγμένο προφίλ. Θα ειδοποιηθείτε: Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η εξαγωγή επιλεγμένων προφίλ στον φάκελο προορισμού: C:\.

Για να επιλέξετε πολλαπλά προφίλ:

1. Χρησιμοποιήστε το ποντίκι σας για να τονίσετε ένα προφίλ.
2. Πιέστε Ctrl.
3. Κάντε κλικ σε κάθε προφίλ που θέλετε να επιλέξετε. Ακολουθήστε τις οδηγίες στο Βήμα 2 παραπάνω για να εξάγετε πολλαπλά προφίλ.

### Εισαγωγή προφίλ στη λίστα Προφίλ

Για να εισάγετε προφίλ μη αυτόματα:

1. Κάντε κλικ στο Εισαγωγή στη σελίδα Προφίλ.
2. Επιλέξτε τα αρχεία προφίλ για εισαγωγή.
3. Κάντε κλικ στο Εισαγωγή.
4. Θα ειδοποιηθείτε ότι το έγινε εισαγωγή του προφίλ με επιτυχία.
5. Κάντε κλικ στο OK.

Ένας διαχειριστής μπορεί να ορίζει προφίλ για αυτόματη εισαγωγή στη λίστα Προφίλ. Το Intel PROSet/Wireless παρακολουθεί τον φάκελο εισαγωγής στον σκληρό δίσκο σας για νέα αρχεία προφίλ. Μόνο προφίλ που ενεργοποιήθηκαν μέσω του Ενεργοποίηση αυτόματης εισαγωγής στις Ρυθμίσεις για προχωρημένους εισάγονται αυτόματα. Εάν υπάρχει ήδη στη λίστα Προφίλ ένα προφίλ με το ίδιο όνομα, θα ειδοποιηθείτε είτε να απορρίψετε ή να αποδεχτείτε το προφίλ που εισήχθηκε. Εάν το αποδεχτείτε, το υπάρχον προφίλ αντικαθίσταται.

Όλα τα προφίλ με βάση το χρήστη που έχουν εισαχθεί τοποθετούνται στο κάτω μέρος της λίστας Προφίλ και το αρχείο προφίλ διαγράφεται αμέσως από τον σκληρό δίσκο σας μετά την εισαγωγή, είτε η εισαγωγή έγινε με επιτυχία είτε όχι.

#### Προφίλ προστατευμένα με κωδικό πρόσβασης

Εισάγετε και εξάγετε αυτόματα σε απομακρυσμένα συστήματα προφίλ που προστατεύονται με κωδικό πρόσβασης και βασίζονται στο χρήστη. Εάν το προφίλ προστατεύεται με κωδικό πρόσβασης, πρέπει να εισάγετε το εκχωρημένο συνθηματικό πριν μπορέσετε να το επεξεργαστείτε. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο Προστασία με κωδικό πρόσβασης.

Επιστροφή στην αρχή

Επιστροφή στα περιεχόμενα

Εμπορικά σήματα και αποποιήσεις