กลับไปที่สารบัญ

# การใช้ซอฟต์แวร์ Intel(R)PROSet/Wireless: คู่มือผู้ใช้ การเชื่อมต่อเครือข่าย Intel(R) PRO/Wireless 3945ABG

- การใช้ Intel PROSet/Wireless เป็นตัวจัดการการเชื่อมต่อไร้สายของคุณ
- การเริ่ม Intel P ROSet/Wireless
- การเริ่ม Intel PROSet/Wireless จากแถบงาน
  - ไอคอนแถบงาน
  - คำแนะนำเครื่องมือและการแจ้งเตือนบนเดสก์ท็อป
- หน้าต่างหลักของ Intel PROSet/Wireless
  - รายการเครือข่ายไร้สาย
  - ไอคอนสถานะการเชื่อมต่อ
  - คุณสมบัติเครือข่าย
  - รายละเอียดการเชื่อมต่อ
  - รายการส่วนกำหนดค่า
- เมนู Intel PROSet/Wireless
- เมนูเครื่องมือ
  - การตั้งค่าโปรแกรมประยุกต์
  - Intel Wireless Troubleshooter
  - เครื่องมือผู้ดูแลระบบ
- เมนูขั้นสูง
  - การตั้งค่าอแด็ปเตอร์
  - สถิติขั้นสูง
  - ใช้ Windows ในการจัดการ Wi-Fi
- เมนูส่วนกำหนดค่า
  - จัดการส่วนกำหนดค่า
  - นำเข้า / ส่งออก
  - จัดการการแยก
- เปิดใช้และยกเลิกการใช้งานวิทยุ
- ติดตั้งและถอนการติดตั้งซอฟต์แวร์

## การใช้ Intel PROSet/Wireless เป็นตัวจัดการการเชื่อมต่อไร้สายของคุณ

Intel(R) PROSet/Wireless ใช้สำหรับการติดตั้ง แก้ไข และจัดการส่วนกำหนดค่าเครือข่าย เพื่อเชื่อมต่อกับเครือข่าย ซึ่งรวมถึงการตั้งค่าขั้นสูง เช่น การจัดการเกี่ยวกับการใช้พลังงาน และการเลือกแชนเนลสำหรับการตั้งค่าเครือข่ายเฉพาะกิจ

ถ้าคุณใช้ Microsoft(R) Windows(R) XP Wireless Zero Configuration เป็นตัวจัดการการเชื่อมต่อไร้สายของคุณ คุณสามารถยกเลิกได้โดยใช้แท็บ เครือข่ายไร้สายของ Microsoft Windows

เมื่อต้องการยกเลิกการใช้ Microsoft Windows XP Wireless Zero Configuration เป็นตัวจัดการการเชื่อมต่อไร้สายของคุณ:

1. คลิก Start > Settings > Control Panel
2. ดับเบิลคลิกที่ Network adapters
3. ดับเบิลคลิก Wireless Network Connection
4. คลิก Properties
5. คลิก Wireless Networks
6. ตรวจดูว่า Use Windows to configure my wireless network settings ไม่ได้ถูกเลือกไว้ ถ้าเลือกอยู่ ให้ล้างตัวเลือกนั้นออก
7. คลิก ตกลง จะเป็นการยืนยันว่า Intel PROSet/Wireless utility ได้รับการตั้งค่าให้จัดการส่วนกำหนดค่าเครือข่ายของคุณ

> หมายเหตุ: ตรวจเช็คว่าตัวเลือก การตั้งค่าโปรแกรมประยุกต์ Notify when another application uses the wireless adapter ถูกเลือกอยู่ ตัวเลือกนี้จะช่วยให้แสดงกล่องโต้ตอบขึ้นเมื่อ Microsoft Windows XP Wireless Zero Configuration จะเริ่มจัดการส่วนกำหนดค่าเครือข่ายของคุณ

## การเริ่ม Intel PROSet/Wireless

เมื่อต้องการเริ่ม Intel PROSet/Wireless ให้ใช้วิธีใดวิธีหนึ่งต่อไปนี้:

- คลิก เริ่ม > โปรแกรมทั้งหมด > Intel PROSet Wireless > Intel PROSet Wireless
- คลิกขวาที่ ไอคอนแถบงาน ที่มุมด้านขวาล่างของเดสก์ท็อปของ Windows คลิก เปิด Intel PROSet/Wireless
- ดับเบิลคลิกที่ไอคอนแถบงาน เพื่อเปิด Intel PROSet/Wireless

ออกจาก Intel PROSet/Wireless:

หากต้องการปิด Intel PROSet/Wireless จากหน้าต่างหลัก เลือกข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้:

- เลือก แฟ้ม > ออก จากหน้าต่างหลัก
- คลิก ปิด
- คลิกปุ่ม ปิด (X) ที่มุมขวาบนของหน้าต่าง

# การเริ่ม Intel PROSet/Wireless จากแถบงาน

เมื่อต้องการเริ่ม Intel(R)PROSet/Wireless ให้ดับเบิลคลิกที่ไอคอนแถบงาน ซึ่งอยู่ที่ด้านขวาล่างบนเดสก์ท็อปของ Windows หรือคลิกขวาที่ไอคอนแถบงานและคลิก เปิด Intel PROSet/Wireless

## ตัวเลือกเมนูแถบงาน

ไอคอน Intel PROSet/Wireless จะปรากฏอยู่บนแถบงานซึ่งอยู่ที่มุมขวาล่างบนเดสก์ท็อปของ Windows คลิกขวาที่ไอคอนสถานะเพื่อแสดงตัวเลือกเมนู

รายการเมนู | ข้อคิดเห็น
เปิด Intel PROSet/Wireless | คลิกเพื่อเริ่ม Intel PROSet/Wireless เมื่อ Intel PROSet/Wireless เป็นตัวจัดการการเชื่อมต่อไร้สายของคุณ ถ้าคุณเลือก ใช้ Windows ในการจัดการ Wi-Fi จากเมนูแถบงาน ตัวเลือกเมนูจะเปลี่ยนเป็น เปิด Wireless Zero Configuration และจะใช้บริการ Wireless Zero Configuration ของ Microsoft Windows XP เป็นตัวจัดการการเชื่อมต่อไร้สายของคุณ เมื่อคุณใช้ Microsoft Windows คุณจะไม่สามารถใช้ส่วนกำหนดค่าของ Intel ได้
เปิด Wireless Zero Configuration
เปิดไร้สาย | หากคุณติดตั้ง Intel PROSet/Wireless สถานะปัจจุบันของวิทยุจะปรากฏในหน้าต่างหลักของ Intel PROSet/Wireless และบนแถบงาน เลือก เปิดไร้สาย เพื่อเปิดวิทยุ เลือก ปิดไร้สาย เพื่อปิดวิทยุ หากคอมพิวเตอร์ของคุณติดตั้งสวิตช์ภายนอก คุณสามารถใช้สวิตช์ดังกล่าวเพื่อเปิดหรือปิดวิทยุ โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับสวิตช์นี้จากคู่มือของผู้ผลิตคอมพิวเตอร์
ปิดไร้สาย
ปิดวิทยุ 802.11a | ตัวเลือกนี้จะใช้ได้กับอแด็ปเตอร์ไร้สายที่สนับสนุน 802.11a, 802.11b และ 802.11g เท่านั้น เลือกเพื่อปิดวิทยุ 802.11a หมายเหตุ: การตั้งค่านี้จะไม่สามารถใช้ได้นอกจากจะมีการตั้งค่าใน เครื่องมือผู้ดูแลระบบ หรือถ้าอแด็ปเตอร์ของคุณคือ การเชื่อมต่อเครือข่าย Intel(R) PRO/Wireless 2200BG
เปิด Intel Wireless Troubleshooter | เปิดโปรแกรมที่สามารถช่วยคุณแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการเชื่อมต่อเครือข่ายไร้สายของคุณได้ เมื่อตรวจพบปัญหาในการเชื่อมต่อ ข้อความเตือนบนเดสก์ท็อปจะปรากฏขึ้นที่มุมขวาล่างของหน้าเดสก์ท็อปของคุณ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมใน Intel Wireless Troubleshooter
เชื่อมต่อกับส่วนกำหนดค่า | แสดงส่วนกำหนดค่าปัจจุบันในรายการส่วนกำหนดค่า และใช้เพื่อเชื่อมต่อกับส่วนกำหนดค่า
ใช้ Windows ในการจัดการ Wi-Fi | สลับระหว่าง Intel PROSet/Wireless และ Windows XP Wireless Zero Configuration Service เมื่อคุณใช้ Microsoft Windows คุณจะไม่สามารถใช้ส่วนกำหนดค่าของ Intel ได้
ใช้ Intel PROSet/Wireless ในการจัดการ Wi-Fi

# ไอคอนแถบงาน

ไอคอนในแถบงานทำหน้าที่แสดงสถานะปัจจุบันของการเชื่อมต่อไร้สาย ไอคอนแสดงสถานะการเชื่อมต่อจะอยู่ที่มุมขวาล่างบนเดสก์ท็อปของ Windows คุณสามารถกำหนดให้มองเห็นหรือมองไม่เห็นแถบงานได้จาก การตั้งค่าโปรแกรมประยุกต์ ในเมนูเครื่องมือ

ไอคอน | คำอธิบาย
| ปิดไร้สาย: ปิดการใช้งานอแด็ปเตอร์ไร้สาย อุปกรณ์ไร้สายไม่ได้รับหรือส่งข้อมูลในขณะที่ปิดอยู่ คลิก เปิดไร้สาย เพื่อเปิดใช้อแด็ปเตอร์ ไอคอนจะเป็นสีขาวและไม่เคลื่อนไหว
| กำลังค้นหาเครือข่ายไร้สาย: อแด็ปเตอร์ไร้สายจะค้นหาเครือข่ายไร้สายที่ใช้ได้ ไอคอนจะเป็นสีขาวและเป็นภาพเคลื่อนไหว
| ไม่พบเครือข่ายไร้สาย: ไม่พบเครือข่ายไร้สายที่ใช้ได้ Intel PROSet/Wireless จะสแกนหาเครือข่ายที่ใช้ได้เป็นระยะๆ หากคุณต้องการบังคับให้มีการสแกน ให้ดับเบิลคลิกที่ไอคอนเพื่อเริ่ม Intel PROSet/Wireless แล้วคลิก ฟื้นฟู ไอคอนเป็นสีแดง
| พบเครือข่ายไร้สาย: พบเครือข่ายไร้สายที่ใช้ได้ ดับเบิลคลิกที่ไอคอนเพื่อแสดงรายการเครือข่ายไร้สาย เลือกเครือข่าย คลิก เชื่อมต่อ ไอคอนเป็นสีเหลือง
| การตรวจสอบความถูกต้องล้มเหลว ไม่สามารถตรวจสอบความถูกต้องกับเครือข่ายไร้สายได้ ไอคอนเป็นสีเขียวพร้อมกับปรากฏสัญลักษณ์เตือนรูปสามเหลี่ยมสีเหลือง
| กำลังเชื่อมต่อไปยังเครือข่ายไร้สาย กะพริบในขณะที่กำลังรับที่อยู่ IP หรือมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้น
| เชื่อมต่อกับเครือข่ายไร้สายแล้ว: เชื่อมต่อกับเครือข่ายไร้สายแล้ว คำแนะนำเครื่องมือจะแสดงชื่อเครือข่าย ความเร็ว คุณภาพของสัญญาณ และที่อยู่ IP ไอคอนเป็นสีเขียวพร้อมทั้งปรากฏคลื่นแสดงคุณภาพของสัญญาณ คลื่นยิ่งมาก หมายถึงคุณภาพของสัญญาณยิ่งดีมาก

## คำแนะนำเครื่องมือและการแจ้งเตือนบนเดสก์ท็อป

คำแนะนำเครื่องมือและการแจ้งเตือนบนข้อความจะแสดงผลตอบรับและการโต้ตอบ เมื่อต้องการแสดงคำแนะนำเครื่องมือ ให้เลื่อนตัวชี้เมาส์ของคุณไปยังไอคอน การแจ้งเตือนบนเดสก์ท็อปจะปรากฏขึ้นเมื่อเครือข่ายไร้สายของคุณเปลี่ยนสถานะ ตัวอย่างเช่น ในกรณีที่คุณอยู่นอกระยะการเชื่อมต่อของเครือข่ายไร้สาย เมื่อคุณเข้ามาในระยะการเชื่อมต่อ การแจ้งเตือนบนเดสก์ท็อปก็จะปรากฏขึ้น

เลือก แสดงการแจ้งเตือนข้อมูล ใน การตั้งค่าโปรแกรมประยุกต์ เพื่อเปิดใช้การแจ้งเตือนบนเดสก์ท็อป

## คำแนะนำเครื่องมือ

คำแนะนำเครื่องมือจะปรากฏขึ้นเมื่อวางตัวชี้เมาส์ไว้เหนือไอคอน คำแนะนำเครื่องมือจะแสดงข้อความสำหรับสถานะแต่ละแบบของการเชื่อมต่อ

## การแจ้งเตือนบนเดสก์ท็อป

เมื่อต้องการการดำเนินการจากผู้ใช้ การแจ้งเตือนบนเดสก์ท็อปจะปรากฏขึ้น หากคุณคลิกที่สัญลักษณ์การแจ้งเตือน ก็จะมีการดำเนินการที่เหมาะสม ตัวอย่างเช่น เมื่อพบเครือข่ายไร้สาย การแจ้งเตือนต่อไปนี้จะปรากฏขึ้น:

> คำแนะนำเครื่องมือ: Intel PROSet/Wireless เชื่อมต่ออยู่กับเครือข่ายไร้สาย ชื่อเครือข่ายไร้สาย: ไร้สาย ความเร็ว: 54.0 Mbps คุณภาพของสัญญาณ: ยอดเยี่ยม ที่อยู่ IP: 192.168.1.103

พบเครือข่ายไร้สาย
การดำเนินการ: ดับเบิลคลิกที่การแจ้งเตือนบนเดสก์ท็อปเพื่อเชื่อมต่อกับเครือข่ายที่ใช้ได้

นอกจากนี้ การแจ้งเตือนบนเดสก์ท็อปยังใช้เพื่อแสดงให้ทราบกรณีที่มีปัญหาในการเชื่อมต่อด้วย คลิกที่สัญลักษณ์การแจ้งเตือนเพื่อเปิด Intel Wireless Troubleshooter

## หน้าต่างหลักของ Intel PROSet/Wireless

หน้าต่างหลักของ Intel PROSet/Wireless ช่วยให้คุณสามารถ:

- ดู สถานะการเชื่อมต่อ ปัจจุบัน (คุณภาพของสัญญาณ, ความเร็ว และชื่อเครือข่ายปัจจุบัน)
- สแกนเพื่อค้นหาเครือข่ายไร้สายที่ใช้ได้
- จัดการส่วนกำหนดค่า
- เชื่อมต่อส่วนกำหนดค่าโดยอัตโนมัติ กับเครือข่ายที่ใช้ได้ตามลำดับที่กำหนดไว้ในรายการส่วนกำหนดค่า
- เชื่อมต่อกับเครือข่ายโครงสร้างพื้นฐานและแบบอุปกรณ์ต่ออุปกรณ์ (เฉพาะกิจ)
- กำหนดค่า ดูการตั้งค่าอแด็ปเตอร์
- แก้ไขปัญหาการเชื่อมต่อไร้สาย

การใช้ Intel PROSet/Wireless เพื่อ:

- ดูสถานะการเชื่อมต่อปัจจุบัน (คุณภาพของสัญญาณ, ความเร็ว และชื่อเครือข่ายปัจจุบัน)
- สแกนเพื่อค้นหาเครือข่ายไร้สายที่ใช้ได้
- จัดการส่วนกำหนดค่า
- เชื่อมต่อส่วนกำหนดค่าโดยอัตโนมัติ กับเครือข่ายที่ใช้ได้ตามลำดับที่กำหนดไว้ในรายการส่วนกำหนดค่า
- เชื่อมต่อกับโครงสร้างพื้นฐานและเครือข่ายเฉพาะกิจ
- กำหนดค่าการตั้งค่าพลังงานของอแด็ปเตอร์

## ไอคอนสถานะการเชื่อมต่อ

หน้าต่างหลักของ Intel PROSet/Wireless จะแสดงไอคอนสถานะการเชื่อมต่อซึ่งแสดงสถานะการเชื่อมต่อปัจจุบันของอแด็ปเตอร์ไร้สาย นอกจากนี้ ไอคอนแถบงานยังแสดงสถานะการเชื่อมต่อปัจจุบันอีกด้วย ดูรายละเอียดเพิ่มเติมใน ไอคอน แถบงาน

### คำอธิบายเกี่ยวกับสถานะการเชื่อมต่อในหน้าต่างหลัก

ไอคอนใช้สำหรับระบุสถานะการเชื่อมต่อ

ไอคอน | คำอธิบาย
--- | ---
| ปิดไร้สาย: วิทยุไม่ได้ถูกเชื่อมโยงกับเครือข่าย คลิกปุ่ม เปิดไร้สาย เพื่อเปิดใช้วิทยุ
| ขั้นตอนการตรวจสอบความถูกต้องในการเชื่อมต่อกับเครือข่ายไม่ได้เริ่มต้น
| กำลังค้นหาเครือข่ายไร้สาย: อแด็ปเตอร์ไร้สายกำลังค้นหาเครือข่ายไร้สายที่ใช้ได้ ไอคอนภาพเคลื่อนไหว:
| ไม่พบเครือข่ายไร้สาย: อแด็ปเตอร์ไม่พบเครือข่ายไร้สายที่ใช้ได้
| พบเครือข่ายไร้สาย: พบเครือข่ายไร้สายที่ใช้ได้ คุณสามารถเลือกที่จะเชื่อมต่อกับเครือข่ายที่ใช้ได้ ซึ่งแสดงอยู่ในรายการ เครือข่ายไร้สาย
| การเชื่อมต่อเครือข่ายไร้สาย คุณกำลังเชื่อมต่ออยู่กับเครือข่ายไร้สาย เส้นโค้งทรงพระจันทร์เสี้ยวจะสลับระหว่างสีเขียวกับสีขาว จนกว่าจะได้รับที่อยู่ IP หรือมีข้อผิดพลาดในการเชื่อมต่อเกิดขึ้น
| เชื่อมต่อกับเครือข่ายไร้สายแล้ว: คุณมีการเชื่อมต่ออยู่กับเครือข่ายไร้สาย ชื่อเครือข่าย ความเร็ว คุณภาพสัญญาณ และที่อยู่ IP จะแสดงสถานะการเชื่อมต่อปัจจุบัน คลิกปุ่ม รายละเอียด เพื่อแสดงรายละเอียดของการเชื่อมต่อเครือข่ายปัจจุบัน
ชื่อเครือข่าย | ชื่อเครือข่าย (SSID): นี่คือชื่อของเครือข่ายที่อแด็ปเตอร์ได้เชื่อมต่ออยู่ ชื่อเครือข่าย SSID ต้องเป็นชื่อเดียวกับ SSID ของจุดเชื่อมต่อ
คุณภาพของสัญญาณ | แถบบนไอคอนแสดงคุณภาพของสัญญาณระบุถึงคุณภาพของการรับส่งสัญญาณระหว่างอแด็ปเตอร์ไร้สายของคุณกับจุดเชื่อมต่อที่ใกล้ที่สุด หรือคอมพิวเตอร์ในโหมดอุปกรณ์ต่ออุปกรณ์ (เฉพาะกิจ) จำนวนแถบสีเขียวแนวตั้งแสดงถึงความเข้มของสัญญาณรับส่ง คุณภาพของสัญญาณจะมีช่วงตั้งแต่ดีเยี่ยมจนถึงอยู่นอกพื้นที่ ปัจจัยต่อไปนี้จะส่งผลกระทบต่อคุณภาพของสัญญาณ: คุณภาพของสัญญาณจะลดลงตามระยะทาง และได้รับผลกระทบจากสิ่งกีดขวางที่เป็นโลหะและคอนกรีต วัตถุที่เป็นโลหะอาจสะท้อนสัญญาณและก่อให้เกิดการรบกวน อุปกรณ์ไฟฟ้าอื่นๆ อาจก่อให้เกิดการรบกวนเช่นกัน
คุณสมบัติ | แสดงข้อมูลสถานะการเชื่อมต่อของอแด็ปเตอร์ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมใน ปุ่มคุณสมบัติ
เปิดไร้สาย (ปิด) | ปิดและเปิดวิทยุ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมใน เปิด/ปิดไร้สาย
วิธีใช้? | แสดงข้อมูลวิธีใช้สำหรับหน้านี้
ปิด | ปิดหน้าต่างหลักของ Intel PROSet/Wireless

# เครือข่ายไร้สาย

รายการเครือข่ายไร้สายจะแสดงรายการเครือข่ายไร้สายที่อยู่ภายในระยะการเชื่อมต่อของอแด็ปเตอร์

ชื่อ | คำอธิบาย
| ความเข้มของสัญญาณของจุดเชื่อมต่อเครือข่ายไร้สายหรือคอมพิวเตอร์ (โหมดอุปกรณ์ต่ออุปกรณ์ [เฉพาะกิจ]) แถบบนไอคอนความเข้มของสัญญาณระบุว่าเครือข่ายไร้สายหรือคอมพิวเตอร์นั้นๆ พร้อมสำหรับการเชื่อมต่อ แต่ยังไม่ได้ถูกเชื่อมโยงกับจุดเชื่อมต่อหรือคอมพิวเตอร์ (โหมดอุปกรณ์ต่ออุปกรณ์ [เฉพาะกิจ])
ชื่อเครือข่าย | ชื่อเครือข่าย (SSID): ชื่อของเครือข่ายที่อแด็ปเตอร์เชื่อมต่ออยู่ ชื่อเครือข่าย SSID ต้องเป็นชื่อเดียวกับ SSID ของจุดเชื่อมต่อ
สถานะ | การแจ้งเตือนว่าอแด็ปเตอร์กำลังเชื่อมต่ออยู่กับเครือข่ายไร้สาย เมื่อเชื่อมต่อแล้ว สถานะจะถูกเปลี่ยนเป็น เชื่อมต่อ
| ส่วนกำหนดค่า: ระบุว่าเครือข่ายหนึ่งในรายการเครือข่ายไร้สายมีการเชื่อมต่ออยู่ และมีส่วนกำหนดค่าอยู่ในรายการส่วนกำหนดค่า
| เครือข่ายไร้สายใช้โหมด (โครงสร้างพื้นฐาน) เครือข่าย
| เครือข่ายไร้สายใช้โหมด (เฉพาะกิจ) อุปกรณ์ต่ออุปกรณ์
| เครือข่ายไร้สายใช้การเข้ารหัสความปลอดภัย
| ความถี่ในย่านความถี่ที่เครือข่ายไร้สายใช้ (802.11a, 802.11b, 802.11g)
| เครือข่ายไร้สายอยู่ในรายการที่แยก การเชื่อมต่อกับเครือข่ายหรือจุดเชื่อมต่อซึ่งอยู่ในรายการนี้ไม่ได้เป็นแบบอัตโนมัติ
เชื่อมต่อ (ยกเลิกการเชื่อมต่อ) | คลิกเพื่อเชื่อมต่อกับเครือข่ายไร้สาย เมื่อเชื่อมต่อได้แล้ว ปุ่มจะเปลี่ยนเป็น ยกเลิกการเชื่อมต่อ
คุณสมบัติ | ให้ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับเครือข่ายที่เชื่อมต่ออยู่และจุดเชื่อมต่อ ดูรายละเอียดใน คุณสมบัติเครือข่าย
ฟื้นฟู | ฟื้นฟูรายการเครือข่ายที่ใช้ได้ หากมีเครือข่ายใหม่ที่ใช้ได้อยู่ในระยะการเชื่อมต่อของอแด็ปเตอร์ รายการนี้จะถูกปรับปรุงเพื่อแสดงชื่อเครือข่ายใหม่
เปิดไร้สาย (ปิดไร้สาย) | ปิดและเปิดวิทยุ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมใน ไร้สายปิด (เปิด)
ปิด | ปิดหน้าต่างหลักของ Intel PROSet/Wireless
วิธีใช้? | แสดงข้อมูลวิธีใช้สำหรับหน้านี้

## คุณสมบัติเครือข่าย

คลิกปุ่ม คุณสมบัติ บนหน้าต่างหลักของ Intel PROSet/Wireless เพื่อแสดงการตั้งค่าความปลอดภัยสำหรับอแด็ปเตอร์ไร้สาย นอกจากนี้ คุณยังสามารถเพิ่มส่วนกำหนดค่าที่จะแยกออกจากการเชื่อมต่ออัตโนมัติได้ ถ้าการแยกเครือข่ายเปิดใช้งานอยู่ (ดูที่ การตั้งค่าโปรแกรมประยุกต์) คุณสมบัติของเครือข่ายจะระบุด้วยว่าเครือข่ายนี้ถูกแยกออกจากการเชื่อมต่ออ้ตโนมัติหรือไม่

#### รายละเอียดคุณสมบัติเครือข่าย

ชื่อ | คำอธิบาย
ชื่อเครือข่าย | แสดงชื่อเครือข่ายไร้สาย
แบนด์ | แบนด์และความถี่ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน แสดงเป็นนอกพื้นที่ หากไม่ปรากฏแบนด์และความถี่ แบนด์ต่อไปนี้แสดงอยู่ในรายการ: 802.11a 802.11b 802.11g
โหมดการทำงาน | แสดงโหมดการทำงานปัจจุบัน: เครือข่าย (โครงสร้างพื้นฐาน) เครือข่ายไร้สายที่ล้อมรอบจุดเชื่อมต่อ ในสภาพแวดล้อมนี้ จุดเชื่อมต่อนอกจากจะรองรับการสื่อสารกับเครือข่ายที่เชื่อมต่อด้วยสายสัญญาณแล้ว ยังทำหน้าที่เป็นสื่อกลางสำหรับการรับส่งข้อมูลบนเครือข่ายไร้สายที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียง อุปกรณ์ต่ออุปกรณ์ (เฉพาะกิจ) โครงแบบการสื่อสารที่คอมพิวเตอร์ทุกเครื่องมีความสามารถเหมือนๆ กัน และคอมพิวเตอร์เครื่องใดๆ ก็สามารถเริ่มต้นเซสชันการสื่อสาร หรืออาจเรียกว่าเครือข่ายอุปกรณ์ต่ออุปกรณ์ หรือเครือข่ายคอมพิวเตอร์ต่อคอมพิวเตอร์
ระดับการตรวจสอบความถูกต้อง | แสดงโหมดรักษาความปลอดภัยด้วยการตรวจสอบความถูกต้องสำหรับส่วนกำหนดค่าที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน ระดับการตรวจสอบความถูกต้องของเครือข่ายต่อไปนี้แสดงอยู่ในรายการ: เปิด ใช้ร่วมกัน WPA-Enterprise WPA2-Enterprise WPA-Personal WPA2-Personal ไม่รู้จัก แสดงการตรวจสอบความถูกต้อง 802.11 ที่ใช้โดยส่วนกำหนดค่าที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน ดูรายละเอียดเพิ่มเติมใน การตั้งค่าความปลอดภัย
การเข้ารหัสข้อมูล | การตั้งค่าการเข้ารหัสข้อมูลต่อไปนี้จะแสดงในรายการ: ไม่มี WEP TKIP CKIP AES-CCMP ดูรายละเอียดเพิ่มเติมใน การตั้งค่าความปลอดภัย
จุดเชื่อมต่อในเครือข่ายนี้ (0-50) | ความเข้มของสัญญาณ: แถบไอคอนความเข้มของสัญญาณแสดงถึงความเข้มของสัญญาณที่รับส่งเป็นค่าเปอร์เซ็นต์ระหว่างอแด็ปเตอร์ไร้สายกับจุดเชื่อมต่อที่ใกล้ที่สุด ระบุประสิทธิภาพของการสื่อสารระหว่างอแด็ปเตอร์ไร้สายและจุดเชื่อมต่อหรือคอมพิวเตอร์ไร้สายเครื่องอื่นในโหมดอุปกรณ์ต่ออุปกรณ์ (เฉพาะกิจ) คุณภาพของสัญญาณอยู่ในช่วงตั้งแต่ ดีเยี่ยม ไปจนถึง นอกพื้นที่ แสดง 802.11a, 802.11b, หรือ 802.11g ไอคอนนี้ระบุย่านความถี่ที่กำลังใช้ แชนเนล: แสดงช่องสัญญาณรับส่งที่ใช้อยู่ในปัจจุบันสำหรับเครือข่ายไร้สายนั้นๆ BSSID (โหมดการทำงานโครงสร้างพื้นฐาน): แสดงที่อยู่ MAC 12 หลัก ของจุดเชื่อมต่อของเครือข่ายที่เลือก
จัดการการแยก | ดูรายละเอียดเพิ่มเติมใน จัดการการแยก
ปิด | ปิดคุณสมบัติเครือข่าย
วิธีใช้? | แสดงข้อมูลวิธีใช้สำหรับหน้านี้

# รายละเอียดการเชื่อมต่อ

เมื่อคุณเชื่อมต่อเข้ากับเครือข่าย คุณสามารถคลิกที่ปุ่ม รายละเอียด ในหน้าต่างหลักของ Intel PROSet/Wireless เพื่อแสดงรายละเอียดการเชื่อมต่อได้

#### คำอธิบายเกี่ยวกับรายละเอียดการเชื่อมต่อ

ชื่อ | คำอธิบาย
ชื่อส่วนกำหนดค่า | ชื่อของส่วนกำหนดค่า
ชื่อเครือข่าย | ชื่อเครือข่าย (SSID) ของการเชื่อมต่อปัจจุบัน
ที่อยู่ IP: | ที่อยู่ Internet Protocol (IP) สำหรับการเชื่อมต่อปัจจุบัน
คุณภาพของสัญญาณ | การประเมินสัญญาณความถี่วิทยุ (RF) สามารถทำได้โดยใช้องค์ประกอบสองส่วน คือ: ความเข้มของสัญญาณ (ปริมาณ) คุณภาพของสัญญาณ คุณภาพของสัญญาณจะพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ ประกอบกัน เริ่มแรกจะพิจารณาความเข้มของสัญญาณและอัตราสัญญาณรบกวน RF ที่ปรากฏขึ้น สัญญาณรบกวน RF เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ หรืออาจเกิดจากอุปกรณ์ไฟฟ้า หากสัญญาณรบกวน RF มีปริมาณสูง หรือความเข้มของสัญญาณอยู่ในระดับต่ำ จะทำให้อัตราส่วนสัญญาณต่อสัญญาณรบกวนอยู่ในระดับที่ลดลง ซึ่งจะทำให้สัญญาณมีคุณภาพต่ำ หากอัตราส่วนสัญญาณต่อสัญญาณรบกวนอยู่ในระดับต่ำ จะทำให้เครื่องรับวิทยุประสบปัญหาในการแยกแยะข้อมูลที่อยู่ในสัญญาณออกจากสัญญาณรบกวน
ความเข้มของสัญญาณ | ถึงแม้ว่าความเข้มของสัญญาณที่เพียงพอจะมีความจำเป็นสำหรับการสื่อสารข้อมูลที่ดี แต่คุณภาพของสัญญาณเป็นปัจจัยที่สำคัญยิ่งกว่า สัญญาณที่เข้ม แต่มีคุณภาพต่ำ จะทำให้ประสิทธิภาพในการสื่อสารข้อมูลลดลง หากสัญญาณมีคุณภาพต่ำ ให้ตรวจสอบแหล่งที่มาของเสียงรบกวนในบริเวณใกล้เคียง เช่น สัญญาณรบกวนจาก LAN ไร้สายอื่นๆ, ตัวส่ง RF อื่นๆ, มอเตอร์ไฟฟ้า หรือคอมเพรสเซอร์ นอกจากนี้ สัญญาณที่สะท้อนจากวัตถุที่เป็นโลหะหรือวัตถุอื่นๆ ในพื้นที่ใกล้เคียงก็อาจทำให้สัญญาณมีคุณภาพลดลงเช่นกัน
ที่อยู่ MAC ของอแด็ปเตอร์ | ที่อยู่ Media Access Control (MAC) สำหรับอแด็ปเตอร์ไร้สาย
แบนด์ | ระบุย่านความถี่ไร้สายสำหรับการเชื่อมต่อปัจจุบัน 802.11a 802.11b 802.11g
อัตราข้อมูลที่สนับสนุน | อัตราที่อแด็ปเตอร์ไร้สายสามารถส่งและรับข้อมูล แสดงความเร็วเป็น Mbps สำหรับความถี่ที่กำลังใช้ 802.11g - 1, 2, 5.5, 6, 9, 11, 12, 18, 24, 36, 48 และ 54 802.11b - 1, 2, 5.5 และ 11 802.11a - 6, 9, 11, 12, 18, 24, 36, 48 และ 54
ความถี่วิทยุ | ระบุความถี่ของการเชื่อมต่อไร้สายปัจจุบัน 5.260 GHz 2.437 GHz
หมายเลขแชนเนล | แสดงช่องสัญญาณสำหรับการรับและส่ง
การตรวจสอบความถูกต้องเครือข่าย | แสดงโหมดเปิด, ใช้ร่วมกัน, WPA-Enterprise, WPA-Personal, WPA2-Enterprise และ WPA2-Personal แสดงการตรวจสอบความถูกต้อง 802.11 ที่ใช้โดยส่วนกำหนดค่าที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน ดูรายละเอียดเพิ่มเติมใน ภาพรวมเกี่ยวกับความปลอดภัย
การเข้ารหัสข้อมูล | แสดงค่าเป็น ไม่มี, WEP, CKIP, TKIP หรือ AES-CCMP ดูรายละเอียดเพิ่มเติมใน ภาพรวมเกี่ยวกับความปลอดภัย
ประเภทการตรวจสอบความถูกต้อง 802.1x | แสดงค่า MD5, EAP-SIM, TLS, TTLS, PEAP, LEAP หรือ EAP-FAST ดูรายละเอียดเพิ่มเติมใน ภาพรวมเกี่ยวกับความปลอดภัย
โปรโตคอลการตรวจสอบความถูกต้อง 802.1x | แสดงค่าเป็น ไม่มี, PAP, MD5, GTC, CHAP, MS-CHAP, MS-CHAP-V2 หรือ TLS ดูรายละเอียดเพิ่มเติมใน ภาพรวมเกี่ยวกับความปลอดภัย
รุ่น CCX | รุ่นของส่วนขยายที่สามารถใช้งานร่วมกับ Cisco บนการเชื่อมต่อไร้สายนี้
กำลัง TX ปัจจุบัน | ระดับกำลังการส่งของส่วนขยายที่สามารถใช้งานร่วมกับ Cisco
ระดับกำลังการส่งที่สนับสนุน | 1.0, 5.0, 20.0, 31.6, 50.1 mW
ที่อยู่ MAC ของจุดเชื่อมต่อ | ที่อยู่ Media Access Control (MAC) สำหรับจุดเชื่อมต่อที่ถูกเชื่อมโยง
จุดเชื่อมต่อค่าบังคับ | แสดงค่าเป็น "ไม่มี" หากไม่ได้เปิดใช้งาน หากถูกเปิดใช้งานจาก การตั้งค่าจุดเชื่อมต่อค่าบังคับ ที่อยู่ MAC ของจุดเชื่อมต่อจะแสดงขึ้น ตัวเลือกนี้กำหนดให้อแด็ปเตอร์ไร้สายทำการเชื่อมต่อกับจุดเชื่อมต่อที่ใช้ที่อยู่ MAC เฉพาะ (เลขฐานสิบหก 12 หลัก แบบ 48 บิต เช่น 00:06:25:0E:9D:84)
ซ่อมแซม | กำหนดที่อยู่ IP ใหม่ ถ้าคุณประสบปัญหาในการเข้าใช้เครือข่าย ให้ตรวจสอบความถูกต้องของที่อยู่ IP ถ้าที่อยู่ IP คือ 0.0.0.0 หรือ 169.x.x.x เป็นไปได้ว่าที่อยู่นี้ไม่ถูกต้อง ถ้าเครือข่ายของคุณตั้งค่าไว้ให้กำหนดที่อยู่เครือข่ายโดยอัตโนมัติ คุณสามารถคลิก ซ่อมแซม และขอที่อยู่ IP ใหม่ได้
ปิด | ปิดหน้านี้
วิธีใช้? | แสดงข้อมูลวิธีใช้สำหรับหน้านี้

# การจัดการส่วนกำหนดค่า

รายการส่วนกำหนดค่าจะแสดงส่วนกำหนดค่าของผู้ใช้ปัจจุบันตามลำดับที่นำไปใช้ ใช้ลูกศรขึ้นและลงเพื่อจัดเรียงส่วนกำหนดค่าตามลำดับเฉพาะ เพื่อทำการเชื่อมต่อกับเครือข่ายไร้สายโดยอัตโนมัติ

ใช้ปุ่ม เชื่อมต่อ เพื่อเชื่อมต่อกับเครือข่ายไร้สาย เมื่อเชื่อมต่อได้แล้ว ส่วนกำหนดค่าจะถูกสร้างขึ้นในรายการส่วนกำหนดค่า นอกจากนี้ คุณสามารถเพิ่ม แก้ไข และเอาส่วนกำหนดค่าออกจากรายการส่วนกำหนดค่า

คุณสามารถตั้งส่วนกำหนดค่าหลายชุดสำหรับเครือข่ายไร้สายแต่ละเครือข่ายได้ การตั้งค่าสำหรับส่วนกำหนดค่าประกอบด้วยชื่อเครือข่าย (SSID), โหมดการทำงาน และการตั้งค่าความปลอดภัย ดูรายละเอียดเพิ่มเติมใน การจัดการส่วนกำหนดค่า

## รายการส่วนกำหนดค่า

ชื่อ | คำอธิบาย
ชื่อส่วนกำหนดค่า | การตั้งค่าเครือข่ายที่ช่วยให้อแด็ปเตอร์ไร้สายของคุณสามารถเชื่อมต่อกับจุดเชื่อมต่อเครือข่าย (โหมดโครงสร้างพื้นฐาน) หรือคอมพิวเตอร์ (โหมดอุปกรณ์ต่ออุปกรณ์ (เฉพาะกิจ)) ซึ่งไม่ได้ใช้จุดเชื่อมต่อ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมใน ตั้งค่าส่วนกำหนดค่า
ชื่อเครือข่าย | ชื่อของเครือข่ายไร้สาย (SSID) หรือคอมพิวเตอร์
ไอคอนการเชื่อมต่อ: ไอคอนแสดงสถานะส่วนกำหนดค่าเครือข่ายจะแสดงสถานะการเชื่อมต่อต่างๆ ระหว่างอแด็ปเตอร์กับเครือข่ายไร้สาย รวมถึงประเภทของโหมดการทำงานที่ใช้ และระบุว่ามีการใช้การป้องกันเครือข่ายหรือไม่
| วงกลมสีฟ้า: อแด็ปเตอร์ไร้สายถูกเชื่อมโยงกับจุดเชื่อมต่อหรือคอมพิวเตอร์ (โหมดอุปกรณ์ต่ออุปกรณ์ [เฉพาะกิจ]) หากส่วนกำหนดค่าเปิดใช้การรักษาความปลอดภัย 802.1x ไอคอนนี้จะระบุว่าอแด็ปเตอร์ไร้สายได้ถูกเชื่อมโยงและตรวจสอบความถูกต้องแล้ว
| แสดงโหมดโครงสร้างพื้นฐาน
| แสดงโหมดอุปกรณ์ต่ออุปกรณ์ (เฉพาะกิจ)
| แสดงส่วนกำหนดค่าผู้ดูแลระบบ
| เครือข่ายไร้สายใช้การเข้ารหัสความปลอดภัย
ลูกศร | จัดเรียงส่วนกำหนดค่าตามลำดับที่ต้องการสำหรับการเชื่อมต่ออัตโนมัติ ลูกศรขึ้น: เลื่อนตำแหน่งของส่วนกำหนดค่าที่เลือกขึ้นด้านบนในรายการส่วนกำหนดค่า ลูกศรลง: เลื่อนตำแหน่งของส่วนกำหนดค่าที่เลือกลงด้านล่างในรายการส่วนกำหนดค่า
เชื่อมต่อ | เชื่อมต่อส่วนกำหนดค่าที่เลือกกับเครือข่ายไร้สาย
เพิ่ม | ใช้ตัวช่วยสร้างส่วนกำหนดค่า เพื่อสร้างส่วนกำหนดค่าใหม่ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมใน การสร้างส่วนกำหนดค่าใหม่
เอาออก | เอาส่วนกำหนดค่าออกจากรายการส่วนกำหนดค่า ดูรายละเอียดเพิ่มเติมใน ลบส่วนกำหนดค่า
คุณสมบัติ | ช่วยให้คุณสามารถแก้ไขเนื้อหาของส่วนกำหนดค่าที่มีอยู่ นอกจากนี้ คุณสามารถดับเบิลคลิกที่ส่วนกำหนดค่าในรายการส่วนกำหนดค่าเพื่อทำการแก้ไขได้ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมใน การแก้ไขส่วนกำหนดค่าที่มีอยู่
| ส่งออก/นำเข้า: นำเข้าและส่งออกส่วนกำหนดค่าสำหรับผู้ใช้ไปยังและจากรายการส่วนกำหนดค่า ส่วนกำหนดค่าไร้สายสามารถนำเข้าไปยังรายการส่วนกำหนดค่าโดยอัตโนมัติได้ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมใน การนำเข้าและส่งออกส่วนกำหนดค่า
ปิด | ปิดหน้าต่างการจัดการส่วนกำหนดค่า

# เมนู Intel PROSet/Wireless Menus

ใช้เมนู แฟ้ม, เครื่องมือ, ขั้นสูง, ส่วนกำหนดค่า และ วิธีใช้ เพื่อตั้งค่าเครือข่ายของคุณ

ชื่อ | คำอธิบาย
แฟ้ม | ออก: ปิดหน้าต่างหลักของ Intel PROSet/Wireless ใช้ตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่งต่อไปนี้เพื่อเริ่มซอฟต์แวร์ Intel PROSet/Wireless: คลิก เริ่ม > โปรแกรมทั้งหมด > Intel PROSet Wireless > Intel PROSet Wireless คลิกขวาที่ ไอคอนแถบงาน ที่มุมด้านขวาล่างของเดสก์ท็อปของ Windows และคลิก เปิด Intel PROSet/Wireless ดับเบิลคลิกที่ไอคอนแถบงาน เพื่อเปิด Intel PROSet/Wireless
เครื่องมือ | การตั้งค่าโปรแกรมประยุกต์: ใช้สำหรับตั้งค่าการกำหนดลักษณะการเชื่อมต่อทั้งระบบ ดูรายละเอียดใน การตั้งค่าโปรแกรมประยุกต์ ใช้ Ctrl+P บนคีย์บอร์ดเป็นวิธีหนึ่งในการเข้าถึงคุณลักษณะนี้ Intel Wireless Troubleshooter: ใช้สำหรับแก้ไขปัญหาการเชื่อมต่อเครือข่ายไร้ัสาย ใช้ Ctrl+W บนคีย์บอร์ดเป็นวิธีหนึ่งในการเข้าถึงคุณลักษณะนี้ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมใน Intel Wireless Troubleshooter เครื่องมือผู้ดูแลระบบ: ใช้งานโดยผู้ดูแลระบบหรือบุคคลที่มีสิทธิ์ของผู้ดูแลระบบบนคอมพิวเตอร์เครื่องนี้เพื่อปรับตั้งส่วนกำหนดค่าที่ใช้ร่วมกัน (ล็อกออนล่วงหน้า, ต่อเนื่อง และ Voice over IP (VoIP)) ดูรายละเอียดเพิ่มเติมใน เครื่องมือผู้ดูแลระบบ ใช้ Ctrl+T บนคีย์บอร์ดเป็นวิธีหนึ่งในการเข้าถึงคุณลักษณะนี้ หมายเหตุ: เครื่องมือผู้ดูแลระบบจะสามารถใช้ได้เฉพาะเมื่อถูกติดตั้งระหว่างการติดตั้งแบบกำหนดเองของซอฟต์แวร์ Intel PROSet/Wireless ดูรายละเอียดเพิ่มเติมใน ติดตั้งและถอนการติดตั้งซอฟต์แวร์
ขั้นสูง | การตั้งค่าอแด็ปเตอร์: แสดงการตั้งค่าอแด็ปเตอร์ที่สัมพันธ์กับการตั้งค่าใน Microsoft Windows Advanced Settings ดูรายละเอียดใน การตั้งค่าอแด็ปเตอร์ ใช้ Ctrl+A บนคีย์บอร์ดเป็นวิธีหนึ่งในการเข้าถึงคุณลักษณะนี้ การเข้าถึงการตั้งค่าอแด็ปเตอร์จาก Microsoft Windows: เลือก การเชื่อมต่อเครือข่าย จาก Control Panel ของ Windows คลิกขวาที่ การเชื่อมต่อเครือข่ายแบบไร้สาย เลือก คุณสมบัติ จากเมนู คลิก กำหนดค่า เพื่อแสดงการตั้งค่าความขั้นสูงสำหรับอแด็ปเตอร์ สถิติขั้นสูง: เลือกเพื่อกำหนดวิธีการที่อแด็ปเตอร์จะสื่อสารกับจุดเชื่อมต่อ ใช้ Ctrl+S บนคีย์บอร์ดเป็นวิธีหนึ่งในการเข้าถึงคุณลักษณะนี้ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมใน สถิติขั้นสูง ใช้ Windows ในการจัดการ Wi-Fi: เลือกเพื่อให้ใช้ Microsoft Windows XP เป็นตัวจัดการการเชื่อมต่อไร้สาย ใช้ F10 บนคีย์บอร์ดเป็นวิธีหนึ่งในการเข้าถึงคุณลักษณะนี้ ดูรายละเอียดเพิ่มเติืมใน สลับไปใช้ Microsoft Windows XP Wireless Zero Configuration
ส่วนกำหนดค่า | จัดการส่วนกำหนดค่า: เลือกเพื่อสร้างหรือแก้ไขส่วนกำหนดค่า ใช้ Ctrl+R บนคียบอร์ดเป็นวิธีหนึ่งในการเข้าถึงคุณลักษณะนี้ จัดการการแยก: เลือกเพื่อแยกเครือข่ายออกจากการเชื่อมต่ออัตโนมัติ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมใน จัดการการแยก ใช้ Ctrl+M บนคีย์บอร์ดเป็นวิธีหนึ่งในการเข้าถึงคุณลักษณะนี้
วิธีใช้ | วิธีใช้ Intel PROSet/Wireless: เริ่มวิธีใช้แบบออนไลน์ ใช้ F1 บนคีย์บอร์ดเป็นวิธีหนึ่งในการเข้าถึงคุณลักษณะนี้ การนำทางในหน้าต่างวิธีใช้: กดปุ่ม F6 เพื่อสลับระหว่างบานหน้าต่างซ้ายและขวา ใช้ลูกศรขึ้นและลงบนคีย์บอร์ดเป็นวิธีหนึ่งในการเลื่อนรายการขึ้นหรือลงภายในบานหน้าต่าง ในการดูข้อมูล คลิก Contents ในบานหน้าต่างด้านซ้าย หรือใช้ Alt+C บนคีย์บอร์ดของคุณเป็นวิธีหนึ่งในการเข้าถึงคุณลักษณะนี้ ดับเบิลคลิกที่ไอคอนหนังสือเพื่อเปิดหัวข้อสารบัญ ใช้ลูกศรขึ้นหรือลงเพื่อเลือกหัวข้อ และกดปุ่ม Enter เป็นวิธีหนึ่งในการเปิดหัวข้อย่อย คลิกที่ Index หรือ Search เพื่อหาคำเฉพาะ ใช้ Alt+S บนคีย์บอร์ดเป็นวิธีหนึ่งในการเข้าถึงคุณลักษณะ ค้นหา เกี่ยวกับ: แสดงข้อมูลรุ่นสำหรับคอมโพเนนต์ของโปรแกรมประยุกต์ที่ติดตั้งอยู่ในปัจจุบัน

## การตั้งค่าโปรแกรมประยุกต์ (เมนูเครื่องมือ)

การตั้งค่าในหน้านี้จะควบคุมลักษณะการทำงานของซอฟต์แวร์ Intel(R) PROSet/Wireless

#### คำอธิบายเกี่ยวกับการตั้งค่าโปรแกรมประยุกต์

ชื่อ | คำอธิบาย
อแด็ปเตอร์ | แสดงรายการอแด็ปเตอร์เครือข่ายที่มีอยู่ในขณะนี้ อาจเป็นไปได้ทั้ง การเชื่อมต่อเครือข่าย Intel(R) PRO/Wireless 3945ABG, การเชื่อมต่อเครือข่าย Intel(R) PRO/Wireless 3945BG, การเชื่อมต่อเครือข่าย Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG หรือการเชื่อมต่อเครือข่าย Intel(R) PRO/Wireless 2200BG
การตั้งค่าขั้นสูง: การตั้งค่าต่อไปนี้จะควบคุมวิธีดำนินการและวิธีแสดงข้อมูลของ Intel PROSet/Wireless
แถบงาน | แสดงไอคอนโปรแกรมประยุกต์ในแถบงาน: เลือกตัวเลือกนี้เพื่อแสดงไอคอนสถานะในแถบงาน ไอคอนนี้อยู่ในแถบงานของ Windows (พื้นที่แจ้งสถานะ) ไอคอนนี้จะให้ข้อมูลสถานะการเชื่อมต่อไร้สายของคุณ ล้างกล่องกาเครื่องหมายเพื่อจะไม่แสดงไอคอนสถานะแถบงาน ไอคอนสถานะบนแถบงานประกอบด้วยฟังก์ชันต่างๆ หลายฟังก์ชัน: การแสดงผลภาพสำหรับสถานะการเชื่อมต่อและกิจกรรมไร้สายของเครือข่ายไร้สายของคุณ ไอคอนจะมีการเปลี่ยนสีและภาพเคลื่อนไหวสำหรับกิจกรรมไร้สายต่างๆ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมใน ไอคอนในแถบงาน เมนู: เมนูจะปรากฏขึ้นเมื่อคุณคลิกขวาที่ไอคอน จากเมนูนี้ คุณสามารถทำงานต่างๆ เช่น เปิด/ปิดวิทยุ หรือเริ่มโปรแกรมประยุกต์ Intel PROSet/Wireless ดูรายละเอียดเพิ่มเติมใน ตัวเลือกเมนูแถบงาน คำแนะนำเครื่องมือและการแจ้งเตือนบนเดสก์ท็อป ดู: คำแนะนำเครื่องมือและการแจ้งเตือนบนเดสก์ท็อป สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม
การแจ้งเตือน | แสดงการแจ้งเตือน: เลือกเพื่อแสดงการแจ้งเตือนบนเดสก์ท็อปถัดจากไอคอนแถบงาน เมื่อผู้ใช้จำเป็นต้องดำเนินการ จะมีข้อความปรากฏขึ้น การแจ้งเตือนบนเดสก์ท็อปจะปรากฏขึ้นเฉพาะกับเหตุการณ์ที่มีความสำคัญสูงเท่านั้น หากเลือกการแจ้งเตือนบนเดสก์ท็อป ก็จะมีการดำเนินการที่เหมาะสมเกิดขึ้น ล้างกล่องกาเครื่องหมายเพื่อจะไม่แสดงการแจ้งเตือนบนเดสก์ท็อป ดูรายละเอียดเพิ่มเติมใน คำแนะนำเครื่องมือและการแจ้งเตือนบนเดสก์ท็อป เลือกตัวเลือกข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้: การแจ้งเตือนข้อมูล: การแจ้งเตือนบนเดสก์ท็อปเหล่านี้จะมีความสำคัญน้อยกว่า และไม่ต้องการการโต้ตอบจากคุณ แต่อาจช่วยปรับปรุงการใช้งานไร้สายได้อย่างมาก แสดงการแจ้งเตือนข้อมูล: เลือกตามค่าเริ่มต้น การแจ้งเตือนข้อมูลบนเดสก์ท็อปทั้งหมดจะปรากฏขึ้น โดยอยู่ถัดจากไอคอนสถานะในแถบงาน การแจ้งเตือนบนเดสก์ท็อปเหล่านี้จะช่วยปรับปรุงการใช้งานไร้สายของคุณ โดยจะแจ้งเตือนเมื่อมีเครือข่ายที่ใช้ได้อยู่ในระยะการเชื่อมต่อ นอกจากนี้ ยังแจ้งให้ทราบเมื่อมีการเชื่อมต่อไร้สายหรือเมื่อสูญเสียการเชื่อมต่อ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมใน คำแนะนำเครื่องมือและการแจ้งเตือนบนเดสก์ท็อป แสดงรายการของเครือข่ายที่ใช้ได้ในพื้นที่เมื่อไม่ได้เชื่อมต่อ: เมื่อล้างกล่องกาเครื่องหมาย แสดงการแจ้งเตือนข้อมูลบนเดสก์ท็อป คุณจะสามารถเลือกรายการนี้ได้ เนื่องจากการแจ้งเตือนบนเดสก์ท็อปถูกยกเลิกใช้งาน ตัวเลือกนี้จะช่วยให้คุณได้รับแจ้งเกี่ยวกับเครือข่ายที่ใช้ได้ต่อไปเมื่ออแด็ปเตอร์ไร้สายไม่ได้ถูกเชื่อมต่อ แจ้งเตือนเมื่อโปรแกรมอื่นใช้อแด็ปเตอร์ไร้สาย: หากเลือกตัวเลือกนี้ จะมีหน้าต่างข้อความปรากฏขึ้นเมื่อโปรแกรมประยุกต์อื่นๆ กำลังพยายามจัดการอแด็ปเตอร์ไร้สายของคุณ ตัวเลือกนี้จะเป็นประโยชน์ในกรณีที่คุณกำลังใช้ซอฟต์แวร์ที่ได้รับจากจุดด่วน (ร้านกาแฟ อาคารสนามบิน) หากต้องการใช้คุณลักษณะของ Intel PROSet/Wireless คุณจะต้องยกเลิกการใช้งานซอฟต์แวร์นี้เมื่อคุณออกจากจุดด่วน เปิดใช้การแจ้งเตือนเกี่ยวกับใบรับรอง TLS ที่ถูกปฏิเสธ: เลือกตัวเลือกนี้ถ้าต้องการให้มีการเตือนเมื่อใบรับรอง PEAP-TLS ถูกปฏิเสธจากเซิร์ฟเวอร์การตรวจสอบความถูกต้อง ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่การตรวจสอบความถูกต้อง ความปลอดภัยขององค์กร และ ติดตั้งเครื่องลูกข่ายสำหรับ TLS
เชื่อมต่ออัตโนมัติ | ใช้ส่วนกำหนดค่าเฉพาะในการเชื่อมต่อกับเครือข่ายที่ใช้ได้เท่านั้น:(ค่าเริ่มต้น) เชื่อมต่ออแด็ปเตอร์ไร้สายกับเครือข่ายที่ใช้ได้ โดยใช้ส่วนกำหนดค่าที่ตรงกันจาก รายการส่วนกำหนดค่า หากไม่พบส่วนกำหนดค่าที่ตรงกัน คุณจะได้รับการแจ้งเตือน (ดู การแจ้งเตือน) อุปกรณ์ไร้สายจะยังคงไม่เชื่อมต่อจนกว่าจะพบส่วนกำหนดค่าที่ตรงกัน หรือจนกว่าคุณจะตั้งส่วนกำหนดค่าที่ตรงกันใหม่ เชื่อมต่อกับเครือข่ายใดๆ ที่ใช้ได้หากไม่พบส่วนกำหนดค่าที่ตรงกัน: เลือกที่จะเชื่อมต่อกับเครือข่ายโดยอัตโนมัติหากคุณไม่ได้ตั้งส่วนกำหนดค่าและอยู่ในตำแหน่งที่มีเครือข่ายไร้สายแบบเปิดที่ไม่มีระบบรักษาความปลอดภัย หมายเหตุ: เครือข่ายเปิดไม่มีการรักษาความปลอดภัย คุณจะต้องจัดหาระบบรักษาความปลอดภัยของคุณเองสำหรับการเชื่อมต่อไร้สายนี้ วิธีหนึ่งที่จะรักษาความปลอดภัยให้กับการเชื่อมต่อไร้สายแบบเปิดคือ การใช้ซอฟต์แวร์ Virtual Private Networking (VPN)
จัดการการแยก | ใช้งานคุณลักษณะรายการที่แยกโดยอัตโนมัติ: เลือกเพื่อเปิดใช้งานคุณลักษณะรายการที่แยกโดยอัตโนมัติ คุณลักษณะนี้จะช่วยให้สามารถแยกจุดเชื่อมต่อที่ไม่ต้องการให้เชื่อมต่ออัตโนมัติได้ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมใน จัดการการแยก ใช้งานคุณลักษณะรายการที่แยกโดยผู้ใช้: เลือกเพื่อเปิดใช้งานคุณลักษณะรายการที่แยกโดยผู้ใช้ คุณลักษณะนี้จะช่วยให้สามารถแยกเครือข่ายที่ไม่ต้องการให้เชื่อมต่ออัตโนมัติได้ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมใน จัดการการแยก
รายการเครือข่ายไร้สาย | แสดงส่วนหัวของการจัดเรียงคอลัมน์: เลือกเพื่อแสดงชื่อคอลัมน์ในรายการเครือข่ายไร้สาย คลิกส่วนหัวของคอลัมน์เพื่อจัดเรียงคอลัมน์ได้ทั้งจากน้อยไปหามากและจากมากไปหาน้อย
ตกลง | บันทึกการตั้งค่าและกลับไปยังหน้าก่อนหน้า
ยกเลิก | ปิดและยกเลิกการเปลี่ยนแปลงใดๆ
วิธีใช้? | แสดงข้อมูลวิธีใช้สำหรับหน้านี้

# Intel Wireless Troubleshooter (เมนูเครื่องมือ)

Intel Wireless Troubleshooter เป็นโปรแกรมที่สามารถช่วยคุณในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการเชื่อมต่อเครือข่ายไร้สาย เมื่อตรวจพบปัญหาในการเชื่อมต่อ ข้อความเตือนบนเดสก์ท็อปจะปรากฏขึ้นที่มุมขวาล่างของหน้าเดสก์ท็อปของคุณ เมื่อคุณคลิกที่ข้อความเตือนดังกล่าว ข้อความวิเคราะห์จะแสดงขั้นตอนที่แนะนำเพื่อแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการเชื่อมต่อที่เกิดขึ้น ตัวอย่างเช่น หากเกิดปัญหาในการเชื่อมต่อเนื่องจากรหัสผ่านไม่ถูกต้อง โปรแกรมตัวช่วยสร้างส่วนกำหนดค่าจะเปิดขึ้นเมื่อคุณคลิกที่ไฮเปอร์ลิงค์ที่ปรากฏ นอกจากนี้ คุณยังสามารถเปิด Wireless Event Viewer และเปิดใช้หรือปิดการแจ้งเตือน Intel Wireless Troubleshooter สามารถใช้งานภายใต้ Microsoft Windows XP และ Microsoft Windows 2000 ได้

หน้าจอ Intel Wireless Troubleshooter ประกอบด้วยบานหน้าต่างสองบาน ใช้ปุ่มซ้ายของเมาส์คลิกที่บานหน้าต่างด้านซ้ายเพื่อแสดงรายการเครื่องมือที่ใช้่ได้ หน้าต่างบานขวาจะแสดงข้อมูลการเชื่อมต่อปัจจุบันเป็นหมวดหนึ่ง แต่ละหมวดจะมี 2 ส่วน: ข้อความแสดงข้อผิดพลาด และการดำเนินการที่แนะนำ การดำเนินการที่แนะนำประกอบด้วยคำอธิบายเกี่ยวกับ Utility และวิธีในการแก้ไขปัญหาการเชื่อมต่อที่เกี่ยวข้อง ถ้าคุณคลิกที่ลิงค์ของวิธีใช้ ข้อความวิธีใช้จะปรากฏขึ้นในหน้าต่าง ถ้าคุณคลิกที่ลิงค์สำหรับตัวแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้อง โปรแกรมจะเริ่มทำงานเพื่อแก้ไขปัญหาในการเชื่อมต่อ

ดูที่หมวด การแก้ไขปัญหา สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการแก้ไขข้อผิดพลาดต่างๆ

ชื่อ | คำอธิบาย
แฟ้ม | ออก: ออกจากโปรแกรม Intel Wireless Troubleshooter
วิธีใช้ | วิธีใช้ Intel(R) Wireless Troubleshooter: แสดงวิธีใช้แบบออนไลน์เกี่ยวกับ Intel Wireless Troubleshooter เกี่ยวกับ: แสดงข้อมูลรุ่นสำหรับ Intel Wireless Troubleshooter
Wireless Event Viewer | เริ่ม Wireless Event Viewer
ยกเลิกใช้งานการแจ้งเตือน | เลือกเพื่อยกเลิกใช้งานการแจ้งเตือน
ใช้งานการแจ้งเตือน | เลือกเพื่อเปิดใช้งานการแจ้งเตือน
วิธีใช้ที่มีอยู่ | วันที่และเวลาของข้อความแสดงข้อผิดพลาด: รายละเอียดข้อผิดพลาด ลิงค์สำหรับแก้ไขข้อผิดพลาด (ถ้ามี) ดูรายละเอียดเพิ่มเติมใน แก้ไขข้อผิดพลาด ลิงค์สำหรับขั้นตอนที่แนะนำในการแก้ไขข้อผิดพลาด

# เครื่องมือผู้ดูแลระบบ (เมนูเครื่องมือ)

เครื่องมือผู้ดูแลระบบใช้สำหรับผู้ดูแลระบบหรือบุคคลที่มีสิทธิของผู้ดูแลระบบบนคอมพิวเตอร์เครื่องนี้ เครื่องมือนี้ช่วยให้ผู้ดูแลระบบจำกัดระดับการควบคุมการเชื่อมต่อไร้สายของผู้ใช้บนคอมพิวเตอร์เครื่องนี้ นอกจากนี้ เครื่องมือนี้ยังใช้ในการตั้งส่วนกำหนดค่าทั่วไป (ที่ใช้ร่วมกัน) อีกด้วย

ผู้ใช้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าหรือส่วนกำหนดค่าของผู้ดูแลระบบได้ นอกจากจะมีรหัสผ่านสำหรับเครื่องมือนี้ ควรเลือกรหัสผ่านที่ปลอดภัยและไม่สามารถเดาได้ง่าย

คุณสามารถส่งออกการตั้งค่าและส่วนกำหนดค่าเหล่านี้เป็นชุดหนึ่งชุดไปยังคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นบนเครือข่ายของคุณได้ สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม ดูที่หมวด เครื่องมือผู้ดูแลระบบ

ชื่อ | คำอธิบาย
การตั้งค่าผู้ดูแลระบบ | ผู้ดูแลระบบสามารถเลือกระดับการควบคุมที่ผู้ใช้จะมีในการเชื่อมต่อเครือข่ายไร้สาย ดูที่ เครื่องมือผู้ดูแลระบบ
ส่วนกำหนดค่าผู้ดูแลระบบ | เปิดใช้หรือยกเลิกใช้งานส่วนกำหนดค่าแบบต่อเนื่อง, ล็อกออนล่วงหน้า และ Voice over IP (VoIP) บนเครื่องคอมพิวเตอร์ ดูที่ เครื่องมือผู้ดูแลระบบ
การตั้งค่าอแด็ปเตอร์ | ผู้ดูแลระบบสามารถเลือกระดับการควบคุมที่ผู้ใช้จะมีในการเชื่อมต่อเครือข่ายไร้สาย ดูที่ การตั้งค่าอแด็ปเตอร์
ซอฟต์แวร์ | เลือกว่าจะติดตั้งโปรแกรมประยุำกต์ Intel PROSet/Wireless ชุดใดบนคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้ ดูที่ เครื่องมือผู้ดูแลระบบ
แพ็คเกจสำหรับผู้ดูแลระบบ | แพ็คเกจสำหรับผู้ดูแลระบบใช้สำหรับบันทึกส่วนกำหนดค่าการดูแลระบบ และการตั้งค่าอื่นๆ คุณสามารถคัดลอกหรือส่งแฟ้มปฏิบัติการแบบแยกแฟ้มเองได้นี้ไปยังเครื่องลูกข่ายบนเครือข่ายของคุณ เมื่อแฟ้มดังกล่าวถูกเรียกใช้ เนื้อหาจะถูกติดตั้งและกำหนดค่าบนคอมพิวเตอร์ปลายทาง ดูที่ เครื่องมือผู้ดูแลระบบ
เปลี่ยนรหัสผ่าน | เปลี่ยนรหัสผ่านสำหรับเครื่องมือผู้ดูแลระบบ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมใน เปลี่ยนรหัสผ่าน
ปิด | ปิดหน้านี้
วิธีใช้? | แสดงข้อมูลวิธีใช้สำหรับหน้านี้

# การตั้งค่าอแด็ปเตอร์ (เมนูขั้นสูง)

การตั้งค่าอแด็ปเตอร์จะแสดงคุณสมบัติของอุปกรณ์สำหรับอแด็ปเตอร์ไร้สายที่ติดตั้งในเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ อาจเป็นไปได้ทั้ง การเชื่อมต่อเครือข่าย Intel(R) PRO/Wireless 3945ABG, การเชื่อมต่อเครือข่าย Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG หรือการเชื่อมต่อเครือข่าย Intel(R) PRO/Wireless 2200BG

คำอธิบายเกี่ยวกับการตั้งค่าอแด็ปเตอร์

ชื่อ | คำอธิบาย
--- | ---
แชนเนลเฉพาะกิจ | หากคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นๆ ในเครือข่ายเฉพาะกิจไม่ได้ใช้แชนเนลที่ต่างออกไปจากแชนเนลเริ่มต้น ก็ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงแชนเนลนั้น ค่า: เลือกแชนเนลที่ใช้ได้จากรายการ 802.11b/g: เลือกตัวเลือกนี้เมื่อใช้ความถี่เฉพาะกิจ 802.11b และ 802.11g (2.4 GHz) 802.11a: เลือกตัวเลือกนี้เมื่อใช้ความถี่เฉพาะกิจ 802.11a (5 GHz)
การจัดการพลังงานเฉพาะกิจ | ตั้งค่าคุณลักษณะการประหยัดพลังงานสำหรับเครือข่ายแบบอุปกรณ์ต่ออุปกรณ์ (เฉพาะกิจ) ยกเลิกใช้งาน: เลือกตัวเลือกนี้เมื่อเชื่อมต่อเครือข่ายเฉพาะกิจซึ่งมีสถานีที่ไม่สนับสนุนการจัดการพลังงานเฉพาะกิจ การประหยัดพลังงานสูงสุด: เลือกเพื่อใช้งานแบตเตอรี่ให้มีอายุการใช้งานสูงสุด สภาพแวดล้อมที่มีเสียงดัง: เลือกเพื่อประสิทธิภาพการใช้งานสูงสุดหรือเพื่อเชื่อมต่อกับลูกข่ายหลายเครื่อง หมายเหตุ: การตั้งค่านี้จะ้ไม่สามารถใช้ได้ถ้าอแด็ปเตอร์ที่ใช้คือ การเชื่อมต่อเครือข่าย Intel PRO/Wireless 3945BG, การเชื่อมต่อเครือข่าย Intel PRO/Wireless 2915ABG หรือการเชื่อมต่อเครือข่าย Intel PRO/Wireless 2200BG
โหมด QoS เฉพาะกิจ | การควบคุม คุณภาพของการให้บริการ (QoS) ในเครือข่ายเฉพาะกิจ QoS จะจัดลำดับความสำคัญของการรับส่งข้อมูลจากจุดเชื่อมต่อสูงกว่า LAN ไร้สาย โดยขึ้นอยู่กับการจัดประเภทการรับส่งข้อมูล WMM (Wifi MultiMedia) เป็นการตรวจสอบ QoS ของ Wi-Fi Alliance (WFA) เมื่อ WMM ถูกเปิดใช้ อแด็ปเตอร์จะใช้ WMM ในการสนับสนุนการใส่แท็กความสำคัญและการจัดลำดับความสามารถสำหรับเครือข่าย Wi-Fi WMM ถูกเปิดใช้งาน (ค่าเริ่มต้น) WMM ถูกยกเลิกใช้งาน หมายเหตุ: การตั้งค่านี้จะ้ไม่สามารถใช้ได้ถ้าอแด็ปเตอร์ที่ใช้คือ การเชื่อมต่อเครือข่าย Intel PRO/Wireless 3945BG, การเชื่อมต่อเครือข่าย Intel PRO/Wireless 2915ABG หรือการเชื่อมต่อเครือข่าย Intel PRO/Wireless 2200BG
การป้องกันโหมดผสม | ใช้เพื่อหลีกเลี่ยงการชนกันของข้อมูลในสภาพแวดล้อมแบบผสมของ 802.11b และ 802.11g ฟังก์ชั่น ขอให้ส่ง/ล้างเพื่อส่ง (RTS/CTS) ควรใช้ในสถานการณ์ที่เครื่องลูกข่ายอาจไม่สามารถรับสัญญาณระหว่างกันได้ CTS-to-self สามารถใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการส่งผ่านมากขึ้นในสภาพแวดล้อมที่เครื่องลูกข่ายอยู่ในระยะใกล้เคียงกันและสามารถรับสัญญาณระหว่างกันได้
การจัดการพลังงาน | ให้คุณเลือกจุดที่สมดุลระหว่างความสิ้นเปลืองพลังงานและประสิทธิภาพของอแด็ปเตอร์ แถบเลื่อนสำหรับปรับการตั้งค่าพลังงานของอแด็ปเตอร์ไร้สาย จะกำหนดจุดที่สมดุลระหว่างแหล่งพลังงานของคอมพิวเตอร์และแบตเตอรี่ ใช้ค่าเริ่มต้น: (ค่าเริ่มต้น) การตั้งค่าพลังงานขึ้นอยู่กับแหล่งพลังงานของคอมพิวเตอร์ การปรับด้วยตนเอง: ปรับแถบเลื่อนเพื่อให้ได้ค่าปรับตั้งตามที่ต้องการ ใช้การตั้งค่าต่ำสุดเพื่อให้ใช้งานแบตเตอรี่ได้นานที่สุด ใช้การตั้งค่าสูงสุดเพื่อใช้ประสิทธิภาพสูงสุด หมายเหตุ: การประหยัดการใช้พลังงานจะให้ผลแตกต่างกันโดยขึ้นอยู่กับการตั้งค่าโครงสร้างพื้นฐาน
โหมดเริ่มนำ | เปลี่ยนค่าความยาวของการเริ่มนำที่จุดเชื่อมต่อได้รับในระหว่างการเชื่อมต่อเบื้องต้น ใช้การเริ่มนำแบบยาวทุกครั้งที่เชื่อมต่อกับจุดเชื่อมต่อ การเริ่มนำ Tx แบบอัตโนมัติ ช่วยให้สามารถตรวจพบการเริ่มนำโดยอัตโนมัติได้ ควรใช้การเริ่มนำแบบสั้นหากสนับสนุนการใช้งาน หากไม่สนับสนุน ให้ใช้การเริ่มนำแบบยาว (การเริ่มนำ Tx แบบยาว)
แบนด์ที่กำหนด | เลือกแบนด์สำหรับการทำงาน ตัวเลือกได้แก่ 802.11g 802.11a 802.11b หมายเหตุ: การตั้งค่านี้จะใช้ได้เฉพาะกับการเชื่อมต่อเครือข่าย Intel(R) PRO/Wireless 2200BG เท่านั้น
ความแรงในการข้ามเครือข่าย | การตั้งค่านี้จะช่วยคุณกำหนดว่าเครื่องลูกข่ายไร้สายจะข้ามเครือข่ายด้วยความแรงของสัญญาณมากน้อยเพียงใดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการติดต่อกับจุดเชื่อมต่อ ค่าเริ่มต้น: การตั้งค่าที่สมดุลระหว่างการไม่ข้ามเครือข่ายกับประสิทธิภาพการเชื่อมต่อ ต่ำสุด: เครื่องลูกข่ายของคุณจะไม่มีการข้ามเครือข่าย เฉพาะกรณีที่คุณภาพการเชื่อมต่อต่ำลงอย่างชัดเจนเท่านั้นจึงจะมีการข้ามไปยังจุดเชื่อมต่ออื่น
การเพิ่มประสิทธิภาพอัตรารับส่ง | เปลี่ยนค่าของการควบคุมการส่งชุดข้อมูลจำนวนมาก ใช้งาน: เลือกเพื่อเปิดใช้ังานการเพิ่มประสิทธิภาพอัตรารับส่ง ยกเลิกใช้งาน: (ค่าเริ่มต้น) เลือกเพื่อยกเลิกใช้งานการปรับปรุงประสิทธิภาพอัตรารับส่ง
กำลังการส่ง | การตั้งค่าเริ่มต้น: การตั้งค่ากำลังสูงสุด พื้นที่ครอบคลุมต่ำสุด: ตั้งอแด็ปเตอร์ให้อยู่ที่ระดับกำลังการส่งต่ำสุด ทำให้คุณสามารถเพิ่มปริมาณพื้นที่ครอบคลุมหรือจำกัดขอบเขตพื้นที่ครอบคลุม ลดขนาดพื้นที่ครอบคลุมในบริเวณที่มีการใช้สัญญาณสูงเพื่อเพิ่มคุณภาพการส่งโดยรวม และหลีกเลี่ยงความหนาแน่นของการใช้สัญญาณและการเกิดสัญญาณรบกวนกับอุปกรณ์อื่นๆ พื้นที่ครอบคลุมสูงสุด: ตั้งอแด็ปเตอร์ให้อยู่ที่ระดับกำลังการส่งสูงสุด เลือกเพื่อให้มีประสิทธิภาพสูงสุดและอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีอุปกรณ์วิทยุอื่นๆ ในปริมาณจำกัด หมายเหตุ: การตั้งค่าดีที่สุดใช้สำหรับผู้ใช้ที่มักจะตั้งกำลังการส่งไว้ที่ระดับต่ำสุดเท่าที่เป็นไปได้โดยที่ยังสามารถใช้การสื่อสารอย่างมีคุณภาพได้ การตั้งค่านี้จะช่วยให้สามารถใช้อุปกรณ์ไร้สายได้จำนวนสูงสุดในพื้นที่ที่มีการใช้สัญญาณหนาแน่น และลดสัญญาณรบกวนกับอุปกรณ์อื่นที่วิทยุนี้ใช้ช่วงคลื่นวิทยุร่วมกัน หมายเหตุ: การตั้งค่านี้จะมีผลเมื่อใช้โหมดโครงสร้างพื้นฐานหรือโหมดเฉพาะกิจ
โหมดไร้สาย | เลือกแบนด์ที่จะใช้เชื่อมต่อกับเครือข่ายไร้สาย: 802.11a เท่านั้น: เชื่อมต่ออแด็ปเตอร์ไร้สายกับเครือข่าย 802.11a เท่านั้น 802.11b เท่านั้น: เชื่อมต่ออแด็ปเตอร์ไร้สายกับเครือข่าย 802.11b เท่านั้น 802.11g เท่านั้น: เชื่อมต่ออแด็ปเตอร์ไร้สายกับเครือข่าย 802.11g เท่านั้น 802.11a และ 802.11g เท่านั้น: เชื่อมต่ออแด็ปเตอร์ไร้สายกับเครือข่าย 802.11a และ 802.11g เท่านั้น 802.11b และ 802.11g เท่านั้น: เชื่อมต่ออแด็ปเตอร์ไร้สายกับเครือข่าย 802.11b และ 802.11g เท่านั้น 802.11a, 802.11b และ 802.11g: (ค่าเริ่มต้น) - เชื่อมต่อได้ทั้งกับเครือข่ายไร้สาย 802.11a, 802.11b หรือ 802.11g หมายเหตุ: ตัวเลือกโหมดไร้สายเหล่านี้ (ประเภทการแปลงสัญญาณ) จะกำหนดจุดเชื่อมต่อที่พบ ซึ่งจะแสดงใน รายการเครือข่ายไร้สาย
ตกลง | บันทึกการตั้งค่าและกลับไปยังหน้าก่อนหน้า
ยกเลิก | ปิดและยกเลิกการเปลี่ยนแปลงใดๆ

# สถิติขั้นสูง (เมนูขั้ันสูง)

แสดงข้อมูลการเชื่อมต่อของอแด็ปเตอร์ปัจจุบัน รายการต่อไปนี้จะเป็นรายละเอียดข้อมูลสำหรับหน้า สถิติขั้นสูง

ชื่อ | คำอธิบาย
สถิติ | สถิติขั้นสูง: ข้อมูลนี้เกี่ยวข้องกับวิธีที่อแด็ปเตอร์ใช้ในการสื่อสารกับจุดเชื่อมต่อ การเชื่อมโยง: หากอแด็ปเตอร์ค้นหาจุดเชื่อมต่อที่จะสื่อสารด้วย ค่าที่แสดงคือ อยู่ในระยะ มิฉะนั้น ค่าที่แสดงจะเป็น นอกพื้นที่ ที่อยู่ AP MAC: ที่อยู่ MAC แบบ 12 หลัก (00:40:96:31:1C:05) ของ AP จำนวนการเชื่อมโยง: จำนวนครั้งที่จุดเชื่อมต่อพบอแด็ปเตอร์ จำนวน AP: จำนวนจุดเชื่อมต่อที่ใช้ได้ภายในระยะของอแด็ปเตอร์ไร้สาย จำนวนการสแกนเต็ม: จำนวนครั้งที่อแด็ปเตอร์ทำการสแกนช่องสัญญาณทั้งหมดเพื่อรับข้อมูล จำนวนการสแกนแบ่งส่วน: จำนวนการสแกนที่สิ้นสุดแล้ว การข้ามเครือข่าย: ข้อมูลนี้แสดงจำนวนซึ่งสัมพันธ์กับปัจจัยต่างๆ ในการข้ามเครือข่ายของอแด็ปเตอร์ การข้ามเครือข่ายเกิดขึ้นเมื่ออแด็ปเตอร์สื่อสารกับจุดเชื่อมต่อหนึ่ง และจากนั้นก็สื่อสารกับจุดเชื่อมต่ออีกจุดหนึ่ง เพื่อรับสัญญาณที่มีความเข้มสูงกว่า จำนวนการข้ามเครือข่าย: จำนวนครั้งที่การข้ามเครือข่ายเกิดขึ้น AP ไม่ได้ส่งผ่าน: อแด็ปเตอร์ไม่ได้รับคลื่นวิทยุที่ส่งมาจากจุดเชื่อมต่อ คุณอาจจำเป็นต้องตั้งค่าจุดเชื่อมต่อใหม่ คุณภาพการบอกตำแหน่งต่ำ: คุณภาพของสัญญาณต่ำเกินไปจนไม่สามารถรักษาการสื่อสารกับจุดเชื่อมต่อได้ คุณได้ย้ายอแด็ปเตอร์ออกนอกพื้นที่ครอบคลุมของจุดเชื่อมต่อ หรือข้อมูลที่อยู่อุปกรณ์ของจุดเชื่อมต่อได้ถูกเปลี่ยนแปลง ความสมดุลการโหลด AP: จุดเชื่อมต่อได้สิ้นสุดการเชื่อมโยงกับอแด็ปเตอร์ เนื่องจากจุดเชื่อมต่อไม่สามารถรักษาการสื่อสารกับอแด็ปเตอร์ทั้งหมดที่ถูกเชื่อมโยง มีอแด็ปเตอร์จำนวนมากเกินไปที่พยายามจะสื่อสารกับจุดเชื่อมต่อเดียวกัน AP RSSI ต่ำเกินไป: Receive Signal Strength Indicator (RSSI) ต่ำเกินไป จนไม่สามารถรักษาการเชื่อมโยงกับอแด็ปเตอร์ต่อไปได้ คุณอาจเคลื่อนย้ายออกนอกพื้นที่ครอบคลุมของจุดเชื่อมต่อ หรือจุดเชื่อมต่ออาจเพิ่มอัตราข้อมูล คุณภาพแชนเนลต่ำ: แชนเนลมีคุณภาพต่ำ และทำให้อแด็ปเตอร์ต้องค้นหาจุดเชื่อมต่ออื่น AP ละทิ้งอุปกรณ์พกพา: จุดเชื่อมต่อละทิ้งคอมพิวเตอร์จากรายการอุปกรณ์แบบพกพาที่รู้จัก คอมพิวเตอร์จะต้องทำการเชื่อมโยงกับจุดเชื่อมต่ออีกครั้ง ข้อมูลปลีกย่อย: ใช้ข้อมูลนี้เพือพิจารณาว่าการเชื่อมโยงกับจุดเชื่อมต่ออื่นจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ และช่วยรักษาอัตราข้อมูลสูงสุด การบอกตำแหน่งที่ได้รับ: จำนวนการบอกตำแหน่งที่อแด็ปเตอร์ได้รับ เปอร์เซ็นต์การบอกตำแหน่งขาดหาย: ค่าเปอร์เซ็นต์ของการบอกตำแหน่งที่ขาดหาย เปอร์เซ็นต์ความผิดพลาดการส่งผ่าน: เปอร์เซ็นต์ของการส่งผ่านข้อมูลที่มีข้อผิดพลาด ความเข้มของสัญญาณ: ความเข้มของสัญญาณของจุดเชื่อมต่อที่จะสื่อสารกับอแด็ปเตอร์ ซึ่งแสดงในหน่วยเดซิเบล (dBm)
สถิติการส่ง/รับ (Tx/Rx) | แสดงค่าเปอร์เซ็นต์สำหรับกลุ่มข้อมูลทางอ้อมและทางตรง กลุ่มข้อมูลแม่ข่ายทั้งหมด: จำนวนรวมทั้งหมดของกลุ่มข้อมูลทางตรงและทางอ้อม ส่ง - (Mbps) รับ - (Mbps) กลุ่มข้อมูลทางอ้อม: จำนวนกลุ่มข้อมูลที่ได้รับซึ่งแจกจ่ายไปยังเครือข่ายไร้สาย กลุ่มข้อมูลทางตรง: จำนวนกลุ่มข้อมูลที่ได้รับซึ่งส่งไปยังอแด็ปเตอร์ไร้สายโดยเฉพาะ ไบต์ทั้งหมด: จำนวนไบต์ทั้งหมดสำหรับกลุ่มข้อมูลที่อแด็ปเตอร์ไร้สายรับและส่ง
ตั้งค่าสถิติใหม่ | ตั้งค่าจำนวนนับเชิงสถิติของอแด็ปเตอร์ให้กลับไปที่ค่าศูนย์ และเริ่มต้นนับข้อมูลใหม่
ปิด | ปิดและกลับไปที่หน้าต่างหลัก
วิธีใช้? | แสดงข้อมูลวิธีใช้สำหรับหน้านี้

# ใช้ Windows ในการจัดการ Wi-Fi (เมนูขั้นสูง)

คุณลักษณะ Wireless Zero Configuration ของ Windows XP ประกอบด้วย utility แบบในตัว สำหรับการกำหนดค่าไร้สาย คุณลักษณะนี้สามารถเปิดใช้และยกเลิกใช้งานภายใน Intel PROSet/Wireless ได้ คลิก ใช้ Windows ในการจัดการ Wi-Fi บนเมนู ขั้นสูง หรือเมนู แถบงาน หาก Windows XP Wireless Zero Configuration ถูกเปิดใช้งาน คุณลักษณะใน Intel(R) PROSet/Wireless จะถูกยกเลิกใช้งาน

# นำเข้าหรือส่งออกส่วนกำหนดค่า (เมนูส่วนกำหนดค่า)

## การนำเข้าส่วนกำหนดค่าไปยังรายการส่วนกำหนดค่า

นำเข้าส่วนกำหนดค่าไร้สายเข้าไปยังรายการส่วนกำหนดค่าโดยอัตโนมัติ โดย Intel(R) PROSet/Wireless จะตรวจสอบโฟลเดอร์นำเข้าบนฮาร์ดดิสก์ของคุณเพื่อค้นหาแฟ้มส่วนกำหนดค่าใหม่ ทั้งนี้ จะสามารถนำเข้าโดยอัตโนมัติได้เฉพาะส่วนกำหนดค่าที่เปิดใช้งานผ่านตัวเลือก ใช้งานการนำเข้าอัตโนมัติ ใน การตั้งค่าขั้นสูง หากมีส่วนกำหนดค่าที่ชื่อตรงกันอยู่ในรายการส่วนกำหนดค่าแล้ว จะปรากฏกล่องโต้ตอบให้คุณปฏิเสธหรือยอมรับส่วนกำหนดค่าที่ถูกนำเข้า ถ้าคุณยอมรับ ส่วนกำหนดค่าที่มีอยู่จะถูกแทนที่ ส่วนกำหนดค่าทั้งหมดสำหรับผู้ใช้ที่ถูกนำเข้าจะอยู่ที่ด้านล่างสุดของรายการส่วนกำหนดค่า และแฟ้มส่วนกำหนดค่าจะถูกลบออกจากฮาร์ดดิสก์ในทันทีหลังจากที่การนำเข้าเสร็จสิ้น ไม่ว่าการนำเข้าดังกล่าวจะประสบความสำเร็จหรือไม่ก็ตาม

### ส่วนกำหนดค่าที่ป้องกันด้วยรหัสผ่าน

นำเข้าและส่งออกส่วนกำหนดค่าสำหรับผู้ใช้ที่ป้องกันไว้ไปยังระบบระยะไกลโดยอัตโนมัติ หากส่วนกำหนดค่าถูกป้องกันด้วยรหัสผ่าน คุณจะต้องป้อนรหัสผ่านเสียก่อน จึงจะสามารถทำการแก้ไขได้ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมใน การตั้งการป้องกันรหัสผ่าน

#### คำอธิบายเกี่ยวกับนำเข้า/ส่งออก

ชื่อ | คำอธิบาย
--- | ---
ส่งออกส่วนกำหนดค่า | ขั้นตอนที่ 1: เลือกส่วนกำหนดค่าหนึ่งชุดหรือหลายชุดที่จะส่งออกจากรายการส่วนกำหนดค่าด้านล่างนี้: เลือกส่วนกำหนดค่าอย่างน้อยหนึ่งชุดจากรายการ ไอคอนแสดงโหมดส่วนกำหนดค่าจะระบุว่ากำลังใช้โหมดโครงสร้างพื้นฐานหรือโหมดเฉพาะกิจ และมีการรักษาความปลอดภัยอยู่หรือไม่ ขั้นตอนที่ 2: ส่งออกส่วนกำหนดค่าที่เลือก: คลิก ส่งออก เพื่อบันทึกส่วนกำหนดค่าไปยังไดเร็กทอรีที่เลือกไว้ ขั้นตอนที่ 3: เลือกโฟลเดอร์ปลายทาง คลิก เรียกดู เพื่อค้นหาไดเร็กทอรีปลายทางในฮาร์ดดิสก์ของคุณ ไดเร็กทอรีที่เป็นค่าเริ่มต้นคือไดรฟ์ C:\ เลือกไดรฟ์และไดเร็กทอรี คลิก ตกลง คลิก ตกลง เพื่อกลับไปยังหน้าส่วนกำหนดค่า
การนำเข้าส่วนกำหนดค่า | เลือกส่วนกำหนดค่าหนึ่งชุดหรือหลายชุดที่จะนำเข้ามายังรายการส่วนกำหนดค่า คลิก เรียกดู เพื่อค้นหาส่วนกำหนดค่าที่จะนำเข้าในฮาร์ดดิสก์ของคุณ เลือกส่วนกำหนดค่าจากไดรฟ์หรือไดเร็กทอรีที่เลือกไว้ คลิก นำเข้า คุณจะได้รับแจ้งเมื่อส่วนกำหนดค่าที่เลือกได้ผ่านการนำเข้าเรียบร้อยแล้ว คลิก ตกลง เพื่อกลับเข้าสู่หน้าส่วนกำหนดค่า คลิก ยกเลิกเพื่อปิดและยกเลิกการเปลี่ยนแปลงต่างๆ
ตกลง | บันทึกการตั้งค่าและกลับไปยังหน้าก่อนหน้า
วิธีใช้? | แสดงข้อมูลวิธีใช้สำหรับหน้านี้

# จัดการการแยก (เมนูส่วนกำหนดค่า)

ตัวจัดการรายการที่แยกสามารถใช้งานได้เมื่อคุณเลือก จัดการการแยก จากเมนูส่วนกำหนดค่า หรือคลิกปุ่ม คุณสมบัติ บนรายการเครือข่ายไร้สาย

สิ่งสำคัญ: คุณจะไม่ได้รับการเชื่อมต่อโดยอัตโนมัติกับเครือข่ายหรือจุดเชื่อมต่อที่อยู่ในรายการนี้

ใช้ ตัวจัดการรายการที่แยก เพื่อแยกเครือข่ายไร้สายทั้งหมด (SSID) สำหรับเครือข่ายที่มีจุดเชื่อมต่อมากกว่าหนึ่งจุด คุณสามารถแยกเป็นจุดเชื่อมต่อไร้สายแต่ละจุด (BSSID) ได้

ชื่อ | คำอธิบาย
ตัวจัดการรายการที่แยก | ชื่อเครือข่าย: ชื่อ (SSID) ของเครือข่ายไร้สาย วิทยุ: จะแสดงย่านความถี่ถ้าเกิดข้อผิดพลาด DHCP ขึ้น ที่อยู่ MAC: ที่อยู่อีเทอร์เน็ต MAC ของอุปกรณ์ เหตุผล: อธิบายว่าทำไมรายการนี้จึงถูกแยกออกจากการเชื่อมต่ออัตโนมัติ รายละเอียด: ให้ข้อมูลเกี่ยวกับวิธีที่จุดเชื่อมต่อถูกแยกออกและวิธีการเอาจุดเชื่อมต่อนั้นออกจากรายการที่แยก
เครือข่ายนี้ได้ถูกแยกออกจากการเชื่อมต่อโดยอัตโนมัติด้วยเหตุผลต่อไปนี้ - ผู้ใช้ได้แยกเครือข่ายนี้ด้วยตนเอง เมื่อต้องการทำให้เครือข่าย (หรือจุดเชื่อมต่อ) นี้มีคุณสมบัติเหมาะสมสำหรับการเชื่อมต่ออัตโนมัติอีกครั้ง ให้เลือกรายการและคลิกที่ปุ่ม เอาออก หมายเหตุ: - ปุ่มรีเซ็ตจะลบรายการทั้งหมด ยกเว้นจุดเชื่อมต่อปลอม ออกจากรายการ - จุดเชื่อมต่อปลอมจะถูกเอาออกจากรายการเมื่อมีการเชื่อมต่อไปยังจุดเชื่อมต่อนี้โดยใช้ข้อมูลรับรองที่ถูกต้อง - จุดเชื่อมต่อที่แยกทั้งหมดในเครือข่าย (ที่ไม่ใช่จุดเชื่อมต่อปลอม) จะถูกเอาออกจากรายการเมื่อมีการใช้ส่วนกำหนดค่าสำหรับเครือข่ายนั้นด้วยตนเอง
หมายเหตุ: รายการที่เป็นสีเทาเป็นจุดเชื่อมต่อปลอมที่ถูกแยก จุดเชื่อมต่อปลอมคือจุดเชื่อมต่อใดๆ ก็ตามที่ไม่ได้รับการอนุญาตจากผู้ดูแลระบบเครือข่าย รายการเหล่านี้ไม่สามารถเอาออกจากรายการได้
เพิ่ม | เพิ่มชื่่อเครือข่าย (SSID) ไปยังรายการ
เอาออก | เอาชื่อออกจากรายการ เลือกใบรับรองจากรายการ คลิก เอาออก คุณได้รับการแจ้งเตือน: คุณต้องการเอารายการที่เลือกออกจากรายการที่แยกหรือไม่? คลิก ใช่ เพื่อเอาส่วนกำหนดค่าออกจากรายการ
ตั้งค่ารายการใหม่ | เอาเครือข่ายและจุดเชื่อมต่อทั้งหมดออกจากรายการที่แยก
ปิด | ปิดหน้านี้และบันทึกการตั้งค่า
วิธีใช้? | แสดงข้อมูลวิธีใช้สำหรับหน้านี้

# ปิด/เปิดไร้สาย

เมื่อต้องการปิดหรือเปิดวิทยุไร้สาย ให้ใช้ตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่งต่อไปนี้:

- สวิตช์วิทยุที่เป็นฮาร์ดแวร์อุปกรณ์เสริมบนคอมพิวเตอร์ของคุณ
- ซอฟต์แวร์ Intel PROSet/Wireless
- Microsoft Windows

> หมายเหตุ: เมื่อคอมพิวเตอร์ของคุณถูกเปิดเครื่อง วิทยุจะส่งสัญญาณอย่างสม่ำเสมอ ในบางสถานการณ์ เช่น บนเครื่องบิน สัญญาณจากวิทยุอาจก่อให้เกิดการรบกวน ใช้วิธีการต่อไปนี้ หากคุณจำเป็นต้องยกเลิกการใช้วิทยุ และใช้โน้ตบุ๊คของคุณโดยไม่มีการส่งสัญญาณวิทยุ

### ใช้สวิตช์เปิดหรือปิดวิทยุบนคอมพิวเตอร์ (อุปกรณ์เสริม)

หากคอมพิวเตอร์ของคุณติดตั้งสวิตช์ภายนอก คุณสามารถใช้สวิตช์ดังกล่าวเพื่อเปิดหรือปิดวิทยุ โปรดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับสวิตช์นี้จากผู้ผลิตคอมพิวเตอร์ หากคุณติดตั้ง Intel PROSet/Wireless สถานะปัจจุบันของการแสดงผลวิทยุจะปรากฏขึ้นในหน้าต่างหลักของ Intel PROSet/Wireless และบน แถบงาน

### ใช้ Intel PROSet/Wireless เพื่อเปิดหรือปิดวิทยุ

จาก Intel PROSet/Wireless คุณสามารถเปิดหรือปิดวิทยุได้ ไอคอนสถานะใน Intel PROSet/Wireless จะแสดงสถานะปัจจุบันของวิทยุ

จากหน้าต่างหลักของ Intel PROSet/Wireless ให้คลิก เ ปิดไร้สายหรือปิดไร้สาย เพื่อสลับการเปิดหรือปิดวิทยุ

### เปิดหรือปิดวิทยุจากไอคอนในแถบงาน

เมื่อต้องการปิดหรือเปิดวิทยุ ให้คลิก ไอคอนแถบงาน และเลือก เปิดไร้สาย หรือ ปิดไร้สาย

### วิธีการใช้ Device Manager ในการยกเลิกใช้งานวิทยุ

คุณสามารถยกเลิกการใช้งานวิทยุ (ทำให้ไม่สามารถใช้งานได้) ผ่านทาง Device Manager ของ Microsoft Windows

> หมายเหตุ: ถ้าคุณยกเลิกการใช้งานวิทยุจาก Microsoft Windows ในการเปิดวิทยุคุณจะต้องเปิดโดยใช้ Microsoft Windows คุณจะไม่สามารถใช้สวิตช์ที่เป็นฮาร์ดแวร์หรือ Intel(R) PROSet/Wireless ในการเปิดใช้งานวิทยุอีกครั้ง

#### Microsoft Windows XP

1. จากเดสก์ท็อปของคุณ คลิกขวาที่ My Computer
2. คลิก Properties
3. คลิก Hardware
4. คลิก Device Manager
5. ดับเบิลคลิกที่ Network adapters
6. คลิกขวาที่อแด็ปเตอร์ไร้สายที่ติดตั้งอยู่
7. เลือก Disable จากเมนู
8. คลิก ตกลง

# ติดตั้งและถอนการติดตั้งซอฟต์แวร์

การติดตั้งแบบปกติประกอบด้วยโปรแกรมควบคุมอแด็ปเตอร์ Wireless LAN, ซอฟต์แวร์ Intel PROSet/Wireless และ Intel Wireless Troubleshooter

คุณลักษณะต่อไปนี้จะได้รับการติดตั้งไว้ในระหว่างการติดตั้งแบบกำหนดเอง:

- เครื่องมือผู้ดูแลระบบ
- Intel Smart Wireless Solutions
- การใช้งาน Wireless Management Instrumentation
- การเชื่อมต่อแบบล็อกออนล่วงหน้าของ Single Sign On เพื่อทำการเชื่อมต่อไร้สายก่อนที่ผู้ใช้จะล็อกออนเข้าสู่ระบบ

เมื่อต้องการติดตั้งคุณลักษณะเหล่านี้ ให้เลือก กำหนดเอง ในระหว่างกระบวนการติดตั้ง ปฏิบัติตามคำแนะนำด้านล่างนี้เพื่อติดตั้งคุณลักษณะเหล่านี้ ถ้าได้ติดตั้ง Intel PROSet/Wireless ไว้แล้ว ดู คำแนะนำหลังการติดตั้ง

> หมายเหตุ: หากคุณวางแผนที่จะใช้งาน Novell(R) Client(TM) for Windows ให้ทำการติดตั้งก่อนการติดตั้งซอฟต์แวร์ Intel PROSet/Wireless ถ้าได้ติดตั้ง Intel PROSet/Wireless ไว้แล้ว คุณควรนำออกก่อนการติดตั้ง Novell Client for Windows

#### การติดตั้งซอฟต์แวร์:

1. ใส่ซีดีการติดตั้งลงในไดรฟ์ซีดี
2. คลิก ติดตั้งซอฟต์แวร์ บนหน้าจอ Intel(R) PRO Network
3. อ่านข้อตกลงใบอนุญาตใช้งาน
4. เลือก ข้าพเจ้ายอมรับเงื่อนไขในข้อตกลงใบอนุญาตใช้งาน
5. คลิก ถัดไป
6. คลิก กำหนดเอง
7. เลือกคุณลักษณะที่จะติดตั้งจากรายการ:

> Intel PROSet/Wireless: ซอฟต์แวร์โปรแกรม Intel(R) PROSet Wireless

> - ติดตั้ง: คลิกIntel PROSet Wireless เลือก ติดตั้งคุณลักษณะนี้และคุณลักษณะย่อยทั้งหมด ทำต่อจนถึงขั้นตอนที่ 8
> - ไม่ติดตั้ง: คลิก คุณลักษณะนี้จะไม่สามารถใช้ได้ เครื่องหมาย x สีแดงที่อยู่ถัดจากตัวเลือกบ่งชี้ว่าคุณลักษณะดังกล่าวจะไม่ได้รับการติดตั้ง

> Intel Smart Wireless Solutions: แสดงตัวช่วยกำหนดค่าที่ใช้งานง่าย สำหรับการเชื่อมต่อกับเราเตอร์ไร้สาย

> - ติดตั้ง: คลิก Intel Smart Wireless Solutions เลือก ติดตั้งคุณลักษณะนี้และคุณลักษณะย่อยทั้งหมด ทำต่อจนถึงขั้นตอนที่ 8
> - ไม่ติดตั้ง: เลือก คุณลักษณะนี้จะไม่สามารถใช้ได้ เครื่องหมาย x สีแดงที่อยู่ถัดจากตัวเลือกบ่งชี้ว่าคุณลักษณะดังกล่าวจะไม่ได้รับการติดตั้ง

> Intel Wireless Troubleshooter: จะช่วยคุณแก้ไขปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับการเชื่อมต่อไร้สาย

- ติดตั้ง: คลิก Intel Wireless Troubleshooter เลือก ติดตั้งคุณลักษณะนี้และคุณลักษณะย่อยทั้งหมด คลิก ถัดไปและทำต่อจนถึงขั้นตอนที่ 8
- ไม่ติดตั้ง: เลือก คุณลักษณะนี้จะไม่สามารถใช้ได้ เครื่องหมาย x สีแดงที่อยู่ถัดจากตัวเลือกบ่งชี้ว่าคุณลักษณะดังกล่าวจะไม่ได้รับการติดตั้ง

> การสนับสนุน WMI: การใช้งาน Wireless Management Instrumentation ช่วยให้ผู้ดูแลระบบที่ไม่ได้ติดตั้ง Intel PROSet/Wireless สามารถจัดการเครื่องลูกข่ายที่มี Intel PROSet/Wireless ติดตั้งอยู่ได้จากระยะไกล

> - ติดตั้ง: คลิก การสนับสนุน WMI เลือก ติดตั้งคุณลักษณะนี้และคุณลักษณะย่อยทั้งหมด ทำต่อจนถึงขั้นตอนที่ 8
> - ไม่ติดตั้ง: คลิก คุณลักษณะนี้จะไม่สามารถใช้ได้ เครื่องหมาย x สีแดงที่อยู่ถัดจากตัวเลือกบ่งชี้ว่าคุณลักษณะดังกล่าวจะไม่ได้รับการติดตั้ง

> เครื่องมือผู้ดูแลระบบ: ติดตั้งเครื่องมือผู้ดูแลระบบไปยังเมนูเครื่องมือ เครื่องมือนี้ใช้ในการตั้งส่วนกำหนดค่าทั่วไป (ที่ใช้ร่วมกัน) เครื่องมือผู้ดูแลระบบยังถูกใช้โดยแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเปิดใช้หรือยกเลิกใช้งานคุณลักษณะต่างๆ ของซอฟต์แวร์ Intel PROSet/Wireless

> - ติดตั้ง: คลิก ชุดเครื่องมือผู้ดูแลระบบ เลือก ติดตั้งคุณลักษณะนี้และคุณลักษณะย่อยทั้งหมด คลิก ถัดไปและทำต่อจนถึงขั้นตอนที่ 5
> - ไม่ติดตั้ง: เลือก คุณลักษณะนี้จะไม่สามารถใช้ได้ เครื่องหมาย x สีแดงที่อยู่ถัดจากตัวเลือกบ่งชี้ว่าคุณลักษณะดังกล่าวจะไม่ได้รับการติดตั้ง

> Single Sign On: ติดตั้งคุณลักษณะ Single Sign On เครื่องมือนี้ใช้สำหรับปรับตั้งส่วนกำหนดค่าทั่วไป (ที่ใช้ร่วมกัน) ด้วยเครื่องมือผู้ดูแลระบบ

> การสลับผู้ใช้อย่างรวดเร็วและหน้าจอต้อนรับของ Windows XP ถูกปิดการใช้งาน เมื่อมีการติดตั้งการสนับสนุน Single Sign On

> Single Sign On เหมาะสำหรับสภาพแวดล้อมแบบองค์กรที่ผู้ใช้ล็อกออนเข้าสู่คอมพิวเตอร์ โดยใช้ชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน และโดเมนตามปกติ การสลับผู้ใช้อย่างรวดเร็วไม่สนับสนุนการล็อกออนเข้าสู่โดเมน

> > หมายเหตุ: การสลับผู้ใช้อย่างเร็วของ Windows จะเปิดใช้งานตามค่าเริ่มต้นถ้าคุณใช้ Microsoft Windows XP Home Edition การสลับผู้ใช้อย่างรวดเร็วเหมาะสำหรับผู้ใช้งานในบ้าน โดยสามารถใช้ได้กับ Microsoft Windows XP Professional หากคุณติดตั้งระบบปฏิบัติการดังกล่าวไว้บนคอมพิวเตอร์ที่ทำงานเพียงลำพังหรือเชื่อมต่อกับเวิร์กกรุ๊ป หากคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Microsoft Windows XP Professional ถูกเพิ่มลงในโดเมน ก็จะไม่สามารถใช้ตัวเลือกการสลับผู้ใช้อย่างรวดเร็ว

> การเชื่อมต่อแบบล็อกออนล่วงหน้า: ส่วนกำหนดค่าแบบล็อกออนล่วงหน้าจะทำงานทันทีเมื่อผู้ใช้ล็อกออนเข้าสู่คอมพิวเตอร์นี้

> - ติดตั้ง: คลิก Single Sign On. เลือก ติดตั้งคุณลักษณะนี้และคุณลักษณะย่อยทั้งหมด คลิก ถัดไปและทำต่อจนถึงขั้นตอนที่ 8
> - ไม่ติดตั้ง: เลือก คุณลักษณะนี้จะไม่สามารถใช้ได้ เครื่องหมาย x สีแดงที่อยู่ถัดจากตัวเลือกบ่งชี้ว่าคุณลักษณะดังกล่าวจะไม่ได้รับการติดตั้ง

8. คลิก ติดตั้ง คอมโพเนนต์ที่ติดตั้งจะแสดงในรายการหลังจากติดตั้งซอฟต์แวร์บนคอมพิวเตอร์ของคุณแล้ว
9. คลิก ตกลง

> หมายเหตุ: เมื่อติดตั้งแบบล็อกออนล่วงหน้า คุณจะได้รับแจ้งให้เริ่มระบบใหม่หลังจากการติดตั้งซอฟต์แวร์

#### เพิ่มคุณลักษณะหลังการติดตั้ง

ถ้าได้ติดตั้ง Intel PROSet/Wireless ไว้แล้ว ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำด้านล่างเพื่อเพิ่ม เครื่องมือผู้ดูแลระบบ, Intel Smart Wireless Solutions, การใช้งาน Wireless Management Instrumentation และการเชื่อมต่อแบบล็อกออนล่วงหน้า:

1. คลิก เริ่ม > แผงควบคุม > เพิ่มหรือเอาโปรแกรมออก > ซอฟต์แวร์ Intel PROSet/Wireless
2. คลิก เปลี่ยน/เอาออก
3. คลิก ปรับเปลี่ยน
4. คลิก ถัดไป
5. คลิกเครื่องหมาย X สีแดงที่อยู่ถัดจากคุณลักษณะที่ยังไม่ได้ติดตั้งในขณะนี้
6. คลิก ติดตั้งคุณลักษณะนี้และคุณลักษณะย่อยที่เลือก
7. คลิก ปรับเปลี่ยน หลังจากการติดตั้ง จะแสดงคุณลักษณะดังกล่าวว่ามีสถานะ ติดตั้งแล้ว ไว้ในรายการคุณลักษณะของโปรแกรมติดตั้ง Intel PROSet/Wireless
8. คลิก ตกลง

#### การถอนการติดตั้งซอฟต์แวร์ Intel PROSet/Wireless Software

การถอนการติดตั้ง Intel PROSet/Wireless:

1. คลิก เริ่ม > ติดตั้ง > แผงควบคุม > เพิ่มหรือเอาโปรแกรมออก
2. คลิก ซอฟต์แวร์ Intel PROSet/Wireless
3. คลิก เอาออก
4. คลิก ถัดไป
5. คุณจะถูกถามว่าต้องการดำเนินการอย่างไรกับส่วนกำหนดค่าและการตั้งค่าปัจจุบัน:

> คุณได้เลือกที่จะเอาซอฟต์แวร์ Intel PROSet/Wireless ออกทั้งหมด

> เลือกสิ่งที่ต้องการดำเนินการกับส่วนกำหนดค่าและการตั้งค่าของคุณ

> - ไม่ต้องบันทึกส่วนกำหนดค่าและการตั้งค่าของฉัน เลือกตัวเลือกนี้เพื่อลบส่วนกำหนดค่าและการตั้งค่าปัจจุบันของคุณออกทั้งหมด ถ้าคุณติดตั้งซอฟต์แวร์อีกครั้ง ส่วนกำหนดค่าและการตั้งค่าดังกล่าวจะไม่สามารถใช้ได้อีกต่อไป
> - บันทึกส่วนกำหนดค่าและการตั้งค่าในรูปแบบปัจจุบัน (Intel PROSet/Wireless 10.x) เลือกตัวเลือกนี้เพื่อบันทึกส่วนกำหนดค่าและการตั้งค่าปัจจุบัน ถ้าคุณติดตั้งซอฟต์แวร์ใหม่ ส่วนกำหนดค่าและการตั้งค่าปัจจุบันของคุณจะยังสามารถใช้งานได้
> - แปลงค่าและบันทึกส่วนกำหนดค่าและำการตั้งค่าของฉันในรูปแบบ Intel PROSet/Wireless 9.x ถ้าคุณต้องการแปลงค่ากลับไปยังรุ่นก่อนหน้าของซอฟต์แวร์ Intel PROSet/Wireless ให้เลือกตัวเลือกนี้เพื่อบันทึกการตั้งค่าของคุณ ถ้าคุณติดตั้งซอฟต์แวร์ใหม่ ส่วนกำหนดค่าและการตั้งค่าปัจจุบันของคุณจะยังสามารถใช้งานได้ หมายเหตุ: เฉพาะการตั้งค่าที่ใช้กับซอฟต์แวร์รุ่นก่อนหน้านี้เท่านั้นที่จะสามารถใช้งานได้

6. เลือกตัวเลือก และคลิก ตกลง
7. คลิก ใช่ เพื่อเิริ่มการทำงานของคอมพิวเตอร์อีกครั้ง

กลับไปที่ด้านบน

กลับไปที่สารบัญ

เครื่องหมายการค้าและข้อสงวนสิทธิ์