Voltar ao Índice

# Gestão de perfis: Manual do Utilizador da ligação de rede 3945ABG Intel(R) PRO/Wireless

- O que é um perfil
- Lista de perfis
- Ícones da lista de perfis
- Ligar a um perfil
- Criar um perfil novo
- Editar um perfil existente
- Remover um perfil
- Definir uma palavra-passe de perfil
- Importar e exportar perfis

# O que é um perfil?

Um perfil é um grupo guardado de configurações de rede. Os perfis são apresentados na lista de perfis. Os perfis são úteis quando se move de uma rede sem fios para outra. É possível configurar perfis diferentes para cada rede sem fios. As definições dos perfis incluem o nome da rede (SSID), o modo de funcionamento e as definições de segurança.

Um perfil é criado quando estabelece ligação com uma rede sem fios.

1. Seleccione uma rede na lista de redes sem fios.
2. Clique em Ligar.
3. Se a rede sem fios precisar de uma palavra-passe WEP ou chave de encriptação, introduza a palavra-passe. Para alterar as opções de segurança, clique em Avançadas para abrir as definições de segurança do assistente de perfis.
4. Clique em OK para estabelecer a ligação. Um perfil é criado e adicionado à lista de perfis.

O assistente de gestão de perfis orienta-o através das definições necessárias para estabelecer a ligação à rede sem fios. Terminado o assistente, o perfil é guardado e adicionado à lista de perfis. Como estas configurações sem fios são guardadas, a ligação à rede sem fios é efectuada automaticamente da próxima vez que ficar dentro do alcance da rede.

## Lista de perfis

A lista de perfis apresenta uma lista dos perfis existentes. Quando ficar dentro do alcance de uma rede sem fios, o Intel PROSet/Wireless analisa a lista de perfis para detectar uma correspondência. Se for detectada uma correspondência, será ligado automaticamente à rede.

### Setas de prioridade da lista de perfis

- Utilize a seta para cima para mover a posição de um perfil seleccionado para cima na lista de perfis.
- Utilize a seta para baixo para mover a posição de um perfil seleccionado para baixo na lista de perfis.

## Ícones da lista de perfis

Os ícones de estado do perfil de rede indicam se a placa está associada a uma rede, o tipo de modo de funcionamento que está a ser utilizado e se a encriptação de segurança está activada. Estes ícones são apresentados junto do nome do perfil na lista de perfis.

Nome | Descrição
Nome do perfil | Os perfis são definições de rede que permitem à placa sem fios estabelecer a ligação a um ponto de acesso de rede (modo de infra-estrutura) ou a um computador (modo [ad hoc] de dispositivo para dispositivo) que não utilize um ponto de acesso.
Nome da rede | Nome da rede sem fios (SSID) ou do computador.
Ícones de ligação - Os ícones de estado do perfil de rede indicam os diversos estados de ligação da placa a uma rede sem fios, o tipo de modo de funcionamento utilizado e se está a ser utilizada a segurança de rede.
| Círculo azul: o adaptador sem fios está associado a um ponto de acesso ou computador (modo ad hoc). Se um perfil tem a segurança 802.1x activada, tal indica que o adaptador sem fios está associado e autenticado.
| Indica o modo de rede (infra-estrutura).
| Indica o modo (ad hoc) de dispositivo para dispositivo.
| Indica um perfil de administrador.
| A rede sem fios utiliza a encriptação de segurança.
Nome da rede | Nome da rede sem fios (SSID) ou do computador.
Setas | Utilize as setas para posicionar os perfis pela ordem preferida de ligação automática. Seta para cima: mova a posição de um perfil seleccionado para cima na lista de perfis. Seta para baixo: Mova a posição de um perfil seleccionado para baixo na lista de perfis.
Ligar | Ligue o perfil seleccionado à rede sem fios.
Adicionar | Crie um novo perfil utilizando o 'Assistente de perfis'. Consulte Criar um novo perfil para obter mais informações.
Remover | Remova um perfil seleccionado da lista de perfis. Consulte Remover um perfil para obter mais informações.
Propriedades | Edite o conteúdo de um perfil existente. Pode clicar duas vezes num perfil na lista de perfis para editar o perfil. Consulte Editar um perfil existente para obter mais informações.
| Exportar/importar: Importe e exporte perfis baseados no utilizador para e a partir da lista de perfis. Os perfis sem fios podem ser importados automaticamente para a lista de perfis. Consulte Importar e exportar perfis para obter mais informações.
Fechar | Fecha a janela da gestão de perfis.

## Ligar a um perfil

Quando está dentro do alcance de uma rede sem fios com um perfil correspondente, é ligado automaticamente a essa rede. Se uma rede com um perfil de baixa prioridade estiver também dentro do alcance, pode forçar a ligação a esse perfil. Isto é feito a partir do Intel PROSet/Wireless ou do ícone da barra de tarefas.

Estabelecer a ligação a um perfil manualmente a partir do Intel PROSet/Wireless

1. Faça duplo clique no ícone da barra de tarefas para abrir a janela principal do Intel PROSet/Wireless.
2. Clique em Perfis para abrir a lista de perfis.
3. Seleccione o perfil na lista de perfis.
4. Clique em Ligar. Lembre-se de que a ligação só é efectuada se a rede sem fios estiver dentro do alcance.

Estabelecer a ligação a um perfil manualmente a partir da barra de tarefas

1. Clique com o botão direito do rato no ícone de ligação do Intel PROSet/Wireless na barra de tarefas.
2. Clique em Ligar ao perfil.
3. Seleccione um perfil.
4. Clique para iniciar a ligação.

## Criar um perfil novo

Seleccione uma rede na lista de redes sem fios. Clique em Ligar. O 'Assistente de criação de perfis sem fios' orienta-o através dos passos necessários para criar um perfil e estabelecer a ligação à rede. Durante este processo, o assistente tenta detectar as definições de segurança mais adequadas.

Para criar um perfil novo e estabelecer ligação com uma rede sem fios:

1. Na janela principal do Intel PROSet/Wireless, clique em Perfis.
2. Na página 'Perfis', clique em Adicionar para abrir as definições gerais do assistente de perfis.
3. Utilize as definições gerais para adicionar o Nome do perfil, o Nome da rede sem fios, seleccionar o Modo de funcionamento e aceder às Definições avançadas.

#### Descrição das definições avançadas

Nome | Descrição
Nome do perfil | Nome do perfil da rede sem fios. Quando configura uma rede sem fios que tenha sido seleccionada na lista de redes sem fios, o nome do perfil é o mesmo que o nome da rede sem fios (SSID). Este nome pode ser alterado para um nome mais descritivo ou personalizado para utilização pessoal. Exemplos: 'Rede do escritório', 'Rede doméstica do João', 'Rede empresarial da ABC'
Nome da rede sem fios (SSID) | Nome do ponto de acesso da rede sem fios utilizado pelo adaptador sem fios para estabelecer ligação. O SSID deve corresponder ao nome do ponto de acesso sem fios. É sensível a maiúsculas e minúsculas. Quando configurar uma rede sem fios seleccionada na lista de redes disponíveis, o SSID é obtido na lista de redes disponíveis. Não pode nem deve alterá-lo. SSID em branco: Se a placa sem fios receber um nome de rede em branco (SSID) a partir de um ponto de acesso oculto, <SSID não transmite> aparece na lista de redes disponíveis. Forneça o SSID real do ponto de acesso. Após a ligação, o SSID em branco e o SSID associado aparecem na lista de redes disponíveis.
Modo de funcionamento | Rede (Infra-estrutura): estabeleça ligação a um ponto de acesso. Uma rede de infra-estrutura é composta por um ou mais pontos de acesso e um ou mais computadores com adaptadores sem fios. Esta ligação é do tipo utilizado em redes domésticas, redes empresariais, hotéis e outras instalações que proporcionam acesso à rede e/ou à Internet. Dispositivo para dispositivo (ad hoc): estabeleça uma ligação directa com outros computadores numa rede sem fios ad hoc. Este tipo de ligação é útil apenas para ligações entre dois ou mais computadores. Não fornece acesso a recursos de rede nem à Internet.
Avançadas | Clique em Avançadas para aceder às Definições avançadas. As definições avançadas permitem-lhe definir as opções de ligação automática e de importação automática, iniciar uma aplicação, definir uma palavra-passe de perfil ou especificar um determinado endereço de ponto de acesso para ligação da placa (ponto de acesso obrigatório). Consulte Definições avançadas para obter mais informações.
Seguinte | Avance para a página Definições de segurança.
OK | Termina a criação do novo perfil com as definições actuais.
Cancelar | Fecha o assistente de perfis e cancela quaisquer alterações.
Ajuda? | Apresenta as informações de ajuda para esta página.

4. Clique em Avançadas para obter as seguintes opções:

- Ligação automática: Seleccione para estabelecer a ligação a um perfil automática ou manualmente.
- Importação automática deste perfil (apenas para administradores de rede).
- Ponto de acesso obrigatório: Seleccione para associar a placa sem fios a um determinado ponto de acesso.
- Palavra-passe de protecção deste perfil: Seleccione para proteger um perfil por palavra-passe.
- Inicializar aplicação: Especifique um programa a iniciar quando for feita uma ligação sem fios.

Descrição das definições avançadas

Nome | Descrição
Ligação automática | Automática (predefinição): Seleccione para que o Intel PROSet/Wireless estabeleça a ligação automaticamente a este perfil quando estiver dentro do alcance. A pedido: Seleccione para evitar a ligação automática de um perfil quando a rede estiver dentro do alcance. Por exemplo, se houver um custo para uma ligação sem fios e o utilizador não quis estabelecer a ligação automaticamente quando esteve dentro do alcance. Para ligar à rede: Seleccione a rede na lista de redes sem fios. Clique em Ligar.
Importação automática | Permite ao administrador da rede mover facilmente o perfil seleccionado para outros computadores. Quando o ficheiro exportado é colocado no directório Sem fios\Importação automática noutro computador, o Intel PROSet/Wireless importa o perfil automaticamente.
Ponto de acesso obrigatório | Ponto de acesso obrigatório: Força a placa sem fios a estabelecer a ligação a um ponto de acesso utilizando um endereço MAC específico. Introduza o endereço MAC do ponto de acesso (BSSID); 48 bits, 12 dígitos hexadecimais. Por exemplo, 00:06:25:0E:9D:84. Esta funcionalidade não está disponível quando o modo de funcionamento ad hoc é utilizado. Limpar: limpa o endereço actual.
Protecção por palavra-passe | Palavra-passe de protecção deste perfil (máximo de 10 caracteres): Seleccione para activar uma palavra-passe para o perfil. A predefinição é sem palavra-passe de perfil. Palavra-passe: Introduza uma palavra-passe. Os caracteres introduzidos para a palavra-passe são apresentados em formato de asterisco. Confirmar a nova palavra-passe: Volte a introduzir a palavra-passe.
Inicializar aplicação | Inicia automaticamente um ficheiro batch, um ficheiro executável ou um script sempre que estabelecer a ligação ao perfil. Por exemplo, inicie uma sessão VPN (rede privada virtual) automaticamente sempre que um utilizador estabelecer a ligação a uma rede sem fios. Clique em Activar inicialização da aplicação. Introduza o nome do programa que pretende iniciar ou clique em Procurar para localizar o ficheiro no seu disco rígido. Clique em OK para fechar as definições avançadas.
OK | Feche e guarde as alterações.
Cancelar | Feche e cancele quaisquer alterações.
Ajuda? | Informações de ajuda para esta página.

5. Nas definições gerais, clique em Seguinte para abrir as definições de segurança.

6. Seleccione as opções Autenticação de rede e Encriptação de dados. Introduza as configurações da chave de segurança e configure as configurações 802.1x conforme necessário. Consulte Configurações de segurança para obter mais informações.

7. Clique em OK quando concluir as configurações de perfil. O 'Assistente de perfis' termina e o utilizador volta à janela principal do Intel PROSet/Wireless. Para alterar ou verificar as definições dos perfis, clique em Retroceder.
8. Se não está ligado a uma rede, o Intel PROSet/Wireless detecta a adição de um perfil novo e tenta estabelecer automaticamente a ligação com este perfil novo.
9. Se quiser estabelecer a ligação a este perfil manualmente, clique em Ligar. O ícone da ligação apresenta o estado actual da ligação. O nome da rede, as velocidades de transmissão e recepção e a qualidade do sinal também são apresentados.

## Editar um perfil existente

Para editar um perfil existente:

1. Clique em Perfis na janela principal do Intel PROSet/Wireless.
2. Seleccione o perfil a editar na lista de perfis.
3. Clique em Propriedades para abrir as definições gerais.
4. Clique em Seguinte e em Retroceder para navegar nas definições gerais e de segurança:
   - Definições gerais. Consulte Definições gerais para obter mais informações.
   - Configurações de segurança. Consulte Configurações de segurança para obter mais informações.
5. Clique em OK para guardar as configurações actuais e sair. Clique em Cancelar para sair sem guardar as alterações.

## Remover um perfil

Para remover um perfil:

1. Clique em Perfis na janela principal do Intel PROSet/Wireless.
2. Seleccione o perfil na lista.
3. Clique em Remover. Fica avisado que os perfis seleccionados serão removidos permanentemente. Deseja continuar?
4. Clique em Yes. O perfil é removido da lista de perfis.

Ainda se encontra ligado à rede:

1. Clique em Perfis na janela principal do Intel PROSet/Wireless.
2. Seleccione o perfil na lista.
3. Clique em Remover. Fica avisado que os perfis seleccionados serão removidos permanentemente. Deseja continuar?
4. Clique em Yes. Fica avisado que <nome do perfil> está activo e será removido permanentemente. Deseja continuar?
5. Clique em Yes. O perfil é removido da lista de perfis.

## Definir uma palavra-passe de perfil

Para proteger um perfil existente com uma palavra-passe:

1. Clique em Perfis na janela principal do Intel PROSet/Wireless.
2. Seleccione o perfil na lista.
3. Clique em Propriedades para abrir as definições gerais.
4. Clique em Avançadas para abrir as definições avançadas.
5. Clique em Protecção por palavra-passe para abrir as definições de protecção por palavra-passe.
6. Clique em Palavra-passe de protecção deste perfil (máximo de 10 caracteres).
7. Palavra-passe: Introduza a palavra-passe.
8. Confirmar palavra-passe: Volte a introduzir a palavra-passe.
9. Clique em OK para guardar a configuração e regressar à página Configurações gerais.
10. Clique em OK para regressar à janela principal do Intel PROSet/Wireless.

## Exportar ou importar perfis

Permite a importação e a exportação de perfis baseados no utilizador para e a partir da lista de perfis. Os perfis sem fios podem ser importados automaticamente para a lista de perfis.

> NOTA: Para exportar perfis de administrador, consulte Pacotes de administrador para obter mais informações.

### Exportar perfis a partir da lista de perfis

1. Seleccione um ou vários perfis na lista.
2. Seleccione Exportar para exportar um ou mais perfis a partir da lista de perfis.
3. Seleccione a pasta de destino. Clique em Procurar para procurar o directório de destino no disco rígido. A unidade C:\ é o directório predefinido.
4. Clique em OK para exportar o perfil seleccionado. Ser-lhe-á perguntado o seguinte: Perfis seleccionados exportados com sucesso para a pasta de destino: C:\.

Para seleccionar vários perfis:

1. Utilize o rato para realçar um perfil.
2. Prima Ctrl.
3. Clique em cada perfil que pretenda seleccionar. Siga as instruções apresentadas no Passo 2 em cima, para exportar vários perfis.

### Importar perfis para a lista de perfis

Para importar perfis manualmente:

1. Clique em Importar na página dos perfis.
2. Seleccione os ficheiros de perfil a importar.
3. Clique em Importar.
4. Quando o perfil seleccionado tiver sido importado com êxito, o utilizador é notificado.
5. Clique em OK.

Um administrador pode definir perfis a serem importados automaticamente para a lista de perfis. O Intel PROSet/Wireless monitoriza a existência de ficheiros de perfis novos na pasta de importação do disco rígido. Apenas os perfis que tenham sido activados pela opção Activar importação automática em Definições avançadas serão automaticamente importados. Se um perfil com o mesmo nome já existir na lista de perfis, surge uma mensagem a solicitar a rejeição ou aceitação do perfil importado. Se for aceite, o perfil existente é substituído.

Todos os perfis baseados no utilizador importados são colocados no fim da lista de perfis e o ficheiro de perfis é imediatamente eliminado do disco rígido após a importação, quer esta tenha sido efectuada com êxito quer não.

#### Perfis protegidos por palavra-passe

Importe e exporte automaticamente perfis baseados no utilizador protegidos por palavra-passe para e de sistemas remotos. Se um perfil estiver protegido por palavra-passe, tem de introduzir a palavra-passe atribuída para o poder editar. Consulte Protecção por palavra-passe para obter mais informações.

Voltar ao topo

Voltar ao Índice

Marcas comerciais e exonerações de responsabilidade