Voltar ao Índice

# Resolução de problemas: Manual do Utilizador da ligação de rede 3945ABG Intel(R) PRO/Wireless

- Intel(R) Wireless Troubleshooter
- Visualizador de eventos sem fios
- Resolver erros

## Intel Wireless Troubleshooter

O Intel Wireless Troubleshooter é uma aplicação que pode ajudá-lo a resolver problemas de ligação à rede sem fios. Quando é detectado um problema de ligação, aparece um alerta no canto inferior direito do ecrã do ambiente de trabalho. Quando clica no alerta, uma mensagem de diagnóstico apresenta os passos recomendados para a resolução do problema de ligação que ocorreu. Por exemplo, se ocorreu um problema de ligação devido à introdução de uma palavra-passe inválida, a aplicação Assistente de perfis é iniciada quando clica numa hiperligação apresentada. Pode também iniciar o Visualizador de eventos sem fios e activar ou desactivar as notificações de aviso. O Intel Wireless Troubleshooter é suportado pelo Microsoft Windows XP e Microsoft Windows 2000.

#### Descrição do Intel Wireless Troubleshooter

O Intel Wireless Troubleshooter inclui dois painéis. O painel da esquerda apresenta uma lista de ferramentas disponíveis. O painel da direita apresenta o problema de ligação actual. Este painel está dividido em duas secções: a mensagem de erro e a acção recomendada. A acção recomendada contém descrições acerca de utilitários disponíveis e ajuda a resolver o problema de ligação relacionado. Se clicar numa ligação de ajuda, o texto de ajuda é apresentado numa janela. Se clicar na ligação de resolução do problema associado, será iniciado um programa para resolução do problema de ligação.

Nome | Descrição
Ficheiro | Sair: Clique para sair da aplicação Intel Wireless Troubleshooter.
Ajuda | Ajuda do Intel(R) Wireless Troubleshooter: apresenta a ajuda on-line do Intel Wireless Troubleshooter. Acerca de: apresenta as informações da versão do Intel Wireless Troubleshooter.
Visualizador de eventos sem fios | Inicia o Visualizador de eventos sem fios.
Desactivar notificações | Seleccione para desactivar as notificações de aviso.
Activar notificações | Seleccione para activar as notificações de aviso.
Ajuda disponível | Mensagem de erro com data e hora Descrição do erro Ligação para resolução do erro (se disponível). Ligação para os passos recomendados de resolução do erro

### Visualizador de eventos sem fios

O programa Visualizador de eventos sem fios apresenta uma lista de itens do registo de erros. Pode guardar todos os itens de registo disponíveis num ficheiro de formato binário para o enviar para o suporte ao cliente. Para iniciar o 'Visualizador de eventos sem fios', no menu 'Ferramentas', clique em Intel Wireless Troubleshooter. Clique em Visualizador de eventos sem fios.

#### Descrição do 'Visualizador de eventos sem fios'

Nome | Descrição
Ficheiro | Para alterar a localização de armazenamento do ficheiro de registo. Clique em Definições para abrir as Definições do Visualizador de eventos sem fios. Especifique a pasta predefinida para ficheiros de registo guardados: O pacote actual é apresentado. A localização predefinida é o ambiente de trabalho. Clique em Procurar para especificar uma nova localização da pasta. Clique em OK para fechar e aplicar as novas alterações. Clique em Cancelar para fechar sem aplicar quaisquer alterações. Sair: Clique para sair do Visualizador de eventos sem fios e voltar ao Intel Wireless Troubleshooter.
Ajuda? | Apresenta as informações de ajuda para esta página. Acerca de: apresenta as informações da versão do Intel Wireless Troubleshooter.
Informação acerca do Visualizador de eventos sem fios | Nível: O nível de gravidade do problema de ligação é indicado por um ícone. Os níveis de gravidade são: Informação Erro Aviso
Descrição: Breve descrição do problema de ligação.
Data e hora: Data e hora do problema de ligação detectado. Esta coluna pode ser ordenada por ordem ascendente ou descendente. Clique no cabeçalho da coluna para ordenar os eventos apresentados.
Guardar como | Guarda o registo disponível. Utilize o nome sugerido ou altere-o.
Limpar | Remove as informações do Visualizador de eventos sem fios.

# Resolver erros

Utilize as recomendações seguintes para resolver os problemas de ligação de rede detectados pelo Intel Wireless Troubleshooter.

Falha de autenticação devido a credenciais de utilizador inválidas
Falha de autenticação devido a nome de utilizador inválido
Falha de autenticação devido a um certificado de servidor inválido
Falha de autenticação devido a credenciais de servidor inválidas
Falha de autenticação devido a identidade de servidor inválida
Falha de autenticação devido a um certificado de utilizador inválido
PIN inválido para recuperação de certificado
Falha de autenticação devido à indisponibilidade do servidor AAA
A placa sem fios não conseguiu obter um endereço IP válido
Falha de autenticação devido à expiração do temporizador
O cartão inteligente foi removido inesperadamente
Desligado de um ponto de acesso
A placa GSM foi removida inesperadamente
O servidor AAA rejeitou o método EAP
Falha de autenticação do perfil de um administrador
Um perfil de administrador não conseguiu obter um endereço IP do servidor DHCP.
Não foi possível iniciar a aplicação

# Falha de autenticação devido a credenciais de utilizador inválidas: Volte a introduzir as credenciais

Este erro de autenticação pode ser causado por credenciais de utilizador inválidas (pode ser o nome de utilizador, a palavra-passe ou outra forma de credenciais de utilizador).

Utilize os passos seguintes para resolver este erro:

1. Seleccione um perfil TTLS, PEAP, LEAP ou EAP-FAST na lista de perfis.
2. Clique em Propriedades para abrir as definições gerais.
3. Clique em Seguinte para abrir as definições de segurança. A opção Segurança empresarial está seleccionada.
4. Deve seleccionar o tipo de autenticação 802.1x.
5. seleccione a opção Utilizar o seguinte para Credenciais do utilizador.
6. Verifique as informações de Nome do utilizador, Domínio e palavra-passe.

- Se Utilizar início de sessão do Windows ou Pedir cada vez que ligar estiver seleccionado, certifique-se de que são utilizadas as informações correctas para as credenciais do utilizador quando efectua a ligação à rede sem fios.

7. Clique em OK para guardar as configurações.

# Falha de autenticação devido a nome de utilizador inválido: Volte a introduzir o nome de utilizador

Este erro de autenticação pode ser causado por um nome de utilizador inválido.

Utilize os passos seguintes para resolver este erro:

1. Seleccione o perfil adequado na Lista de perfis.
2. Clique em Propriedades para abrir as definições gerais.
3. Clique em Seguinte para abrir as definições de segurança. A opção Segurança empresarial está seleccionada.
4. Seleccione o Tipo de autenticação 802.1x adequado.

- Para os perfis TTLS, PEAP, LEAP ou EAP-FAST: A opção Utilizar o seguinte deve ser seleccionada.
- Verifique as informações do Nome do utilizador.

5. Clique em OK para guardar as configurações.

# Falha de autenticação devido a um certificado de servidor inválido: Seleccione outro certificado

Este erro de autenticação pode ser causado por um certificado de servidor inválido.

Utilize os passos seguintes para resolver este erro:

1. Seleccione o perfil adequado na Lista de perfis.
2. Clique em Propriedades para abrir as definições gerais.
3. Clique em Seguinte para abrir as definições de segurança. A opção Segurança empresarial está seleccionada.
4. O tipo de autenticação 802.1x apropriado está seleccionado.

- Para os perfis TTLS e PEAP: Verifique se o tipo de autenticação correcto está seleccionado na lista. Clique em Seguinte para escolher outro certificado da lista de certificados instalados ou especifique outro servidor ou nome de certificado. Clique em OK.
- Para os perfis TLS: Clique em Seleccionar e seleccione outro certificado na lista de certificados instalados. Clique em OK.

> Notas sobre os certificados: A identidade especificada deve corresponder a quem o certificado foi emitido e estar registada no servidor de autenticação (por exemplo, servidor RADIUS) utilizado pelo autenticador. O certificado deve ser válido para o servidor de autenticação. Este requisito depende do servidor de autenticação e, geralmente, significa que o servidor de autenticação deve reconhecer o emissor do certificado como uma autoridade de certificação. Deve iniciar sessão com o nome de utilizador utilizado quando o certificado foi instalado.

5. Clique em Fechar.
6. Clique em OK para guardar as configurações.

# Falha de autenticação devido a credenciais de servidor inválidas: Volte a introduzir as credenciais do servidor

Este erro de autenticação pode ser causado por credenciais de servidor (domínio) inválidas.

Utilize os passos seguintes para resolver este erro:

1. Seleccione o perfil adequado na Lista de perfis.
2. Clique em Propriedades para abrir as definições gerais.
3. Clique em Seguinte para abrir as definições de segurança. A opção Segurança empresarial está seleccionada.
4. Seleccione o Tipo de autenticação 802.1x adequado.

- Para os perfis TTLS e PEAP: Seleccione a opção Utilizar o seguinte para as credenciais do utilizador.
  - Verifique as informações do domínio.
  - Se Utilizar início de sessão do Windows ou Pedir cada vez que ligar estiver seleccionado, certifique-se de que são utilizadas as informações correctas para as credenciais de domínio quando efectua a ligação à rede sem fios.

5. Clique em OK para guardar as configurações.

# Falha de autenticação devido a identidade de servidor inválida: Volte a introduzir o nome do servidor

Este erro de autenticação pode ser causado por informações de identidade de servidor inválidas.

Utilize os passos seguintes para resolver este erro:

1. Seleccione o perfil adequado na Lista de perfis.
2. Clique em Propriedades para abrir as definições gerais.
3. Clique em Seguinte para abrir as definições de segurança. A opção Segurança empresarial está seleccionada.
4. Seleccione o Tipo de autenticação 802.1x adequado.
5. Para os perfis TTLS e PEAP: verifique se o nome do servidor de identidade de roaming está correcto.
6. Clique em OK para guardar as configurações.

# Falha de autenticação devido a um certificado de utilizador inválido: Volte a introduzir as credenciais do utilizador

Este erro de autenticação pode ser causado por credenciais de servidor (domínio) inválidas.

Utilize os passos seguintes para resolver este erro:

1. Seleccione o perfil adequado na Lista de perfis.
2. Clique em Propriedades para abrir as definições gerais.
3. Clique em Seguinte para abrir as definições de segurança. A opção Segurança empresarial está seleccionada.
4. Seleccione o Tipo de autenticação 802.1x adequado.
5. Para os perfis TTLS e PEAP: Verifique se o tipo de autenticação correcto está seleccionado.
6. Clique em Seleccionar e seleccione outro certificado na lista de certificados instalados.
7. Clique em OK.
8. Para os perfis TLS: Clique em Seleccionar e seleccione outro certificado na lista de certificados instalados.
9. Clique em OK.

> Notas sobre os certificados: A identidade especificada deve corresponder a quem o certificado foi emitido e estar registada no servidor de autenticação (por exemplo, servidor RADIUS) utilizado pelo autenticador. O certificado deve ser válido para o servidor de autenticação. Este requisito depende do servidor de autenticação e, geralmente, significa que o servidor de autenticação deve reconhecer o emissor do certificado como uma autoridade de certificação. Deve iniciar sessão com o nome de utilizador utilizado quando o certificado foi instalado.

9. Clique em Fechar.
10. Clique em OK para guardar as configurações.

# PIN inválido para recuperação de certificado: Volte a introduzir o PIN

A recuperação do certificado falhou devido a um PIN incorrecto.

Acção recomendada: Introduza o PIN correcto.

# Falha de autenticação devido à indisponibilidade do servidor AAA

O adaptador sem fios está associado ao ponto de acesso, mas a autenticação 802.1x não pode ser concluída devido a uma resposta do servidor de autenticação.

Utilize os passos seguintes para resolver este erro:

1. Seleccione o perfil.
2. Clique em Ligar e tente efectuar a associação à rede e executar a autenticação com o servidor.

# A placa sem fios não conseguiu obter um endereço IP válido:

Este erro pode resultar de uma falha de autenticação com a rede, chaves de encriptação incorrectas ou uma avaria do servidor DHCP.

Utilize os passos seguintes para resolver este erro:

1. Seleccione o perfil adequado na Lista de perfis.
2. Clique em Propriedades para abrir as definições gerais.
3. Clique em Seguinte para abrir as definições de segurança. A opção Segurança empresarial está seleccionada.
4. Introduza a chave de encriptação.
5. Clique em OK para guardar as configurações de segurança do perfil.

# Falha de autenticação devido à expiração do temporizador

A autenticação falhou porque o temporizador de autenticação expirou enquanto esta estação móvel estava a autenticar. Um ponto de acesso não controlado ou um problema com o servidor RADIUS pode ter sido a causa deste problema.

Acção recomendada:

- Se suspeitar de um ponto de acesso não controlado, considere adicionar este ponto de acesso à lista de pontos de acesso excluídos para evitar que a placa sem fios volte a estabelecer a ligação a este ponto de acesso no futuro.
- Se não suspeitar da existência de um ponto de acesso não controlado, clique no perfil na lista de perfis. Clique em Ligar para efectuar a associação à rede e tentar executar a autenticação com o servidor.

# O cartão inteligente foi removido inesperadamente

Este erro ocorreu porque o cartão inteligente foi removido inesperadamente.

Execute os passos seguintes para resolver este erro:

1. Introduza o cartão inteligente.
2. Seleccione o perfil de autenticação 802.1x EAP-SIM.
3. Clique em Ligar e tente associar-se à rede.

# Desligado de um ponto de acesso

As mensagens de erro indicadas abaixo são apresentadas quando o adaptador sem fios é desligado do ponto de acesso de rede.

Desligar do ponto de acesso devido a associações falhadas.
Desligar do ponto de acesso devido a falhas de autenticação.
Desligar do ponto de acesso devido a falha do TKIP Michael Integrity Check.
Desligar do ponto de acesso devido a falha de não autenticação do pacote da classe 2.
Desligar do ponto de acesso devido a falha de não associação do pacote da classe 3.
Desligar do ponto de acesso devido à falha numa nova associação.
Desligar do ponto de acesso devido a falha de elemento de informação.
Desligar do ponto de acesso devido à falha do intercâmbio de 4 vias do protocolo da chave EAPOL.
Desligar do ponto de acesso devido a falha de autenticação 802.1x.

Acção recomendada: Seleccione o perfil. Clique em Ligar e tente associar-se à rede.

# A placa GSM foi removida inesperadamente:

Consulte O cartão inteligente foi removido inesperadamente

# O servidor AAA rejeitou o método EAP

Este erro ocorre quando o servidor AAA não aceita a autenticação configurada.

Utilize os passos seguintes para resolver este erro:

1. Faça duplo clique no ícone da barra de tarefas para abrir o Intel PROSet/Wireless.
2. Clique em Perfis na janela principal do Intel PROSet/Wireless.
3. Seleccione o perfil associado ou o último perfil utilizado na lista de perfis.
4. Clique em Propriedades para abrir as definições gerais.
5. Clique em Seguinte para abrir as definições de segurança.
6. Verifique se a opção Activar 802.1x está seleccionada.
7. Verifique se o tipo de autenticação correcto está seleccionado.
8. Introduza a informação de segurança necessária.
9. Clique em OK. O perfil voltou a ser aplicado. O Intel PROSet/Wireless tenta estabelecer ligação com a rede sem fios.

# Ocorreu um erro devido à remoção inesperada do adaptador GSM.

Este erro ocorre quando o adaptador GSM não é inserido por completo ou é removido inesperadamente da estação móvel.

Utilize os passos seguintes para resolver este erro:

1. Volte a inserir o adaptador GSM.
2. Clique duas vezes no ícone Intel PROSet/Wireless Software na parte inferior direita do ecrã.
3. Seleccione o perfil associado ou o último perfil utilizado na lista de perfis.
4. Clique em Ligar. O perfil voltou a ser aplicado. O Intel PROSet/Wireless tenta estabelecer ligação com a rede sem fios.

# Falha de autenticação do perfil de um administrador

Este erro ocorre quando as credenciais no perfil não são aceites pelo autenticador (por exemplo, um ponto de acesso ou servidor AAA). Contacte o administrador para resolver este problema.

# Um perfil de administrador não conseguiu obter um endereço IP do servidor DHCP

Este erro pode resultar de uma falha de autenticação com a rede, chaves de encriptação incorrectas ou uma avaria do servidor DHCP. Contacte o administrador para resolver este problema.

# Não foi possível iniciar a aplicação

Não é possível localizar a aplicação que especificou para ser iniciada quando este perfil estabelecesse a ligação. Verifique o caminho e o nome do ficheiro nas definições avançadas do ‘Assistente de perfis’.

Para verificar o caminho e nome do ficheiro:

1. Na janela principal do Intel PROSet/Wireless, clique em Perfis.
2. Seleccione o perfil.
3. Clique em Propriedades.
4. Clique em Avançadas.
5. Clique em Activar inicialização da aplicação. Verifique se o nome do ficheiro e o caminho para a localização do ficheiro estão correctos.
6. Clique em OK para fechar as definições avançadas.
7. Clique em OK para fechar as definições gerais e voltar à lista dos perfis.

Voltar ao topo

Voltar ao Índice

Marcas comerciais e exonerações de responsabilidade