Retour à la table des matières

# Dépannage : Guide de l'utilisateur de la carte Intel(R) PRO/Wireless 3945ABG Network Connection

- Utilitaire de dépannage Intel(R) Wireless
- Observateur d'événements sans fil
- Résoudre les erreurs

## Utilitaire de dépannage Intel Wireless

L'utilitaire de dépannage Intel Wireless est une application qui peut vous aider à résoudre les problèmes de connexion à un réseau sans fil. Lorsqu'un problème de connexion est détecté, une alerte de bureau s'affiche en bas à droite de l'écran du bureau. Lorsque vous cliquez sur l'alerte du bureau, un message de diagnostic affiche les mesures recommandées pour résoudre le problème de connexion. Par exemple, si un problème de connexion survient en raison d'un mot de passe incorrect, l'application Assistant Profil est lancée dès que vous cliquez sur le lien hypertexte affiché. Vous pouvez également lancer l'Observateur d'événements sans fil et activer ou désactiver les notifications d'alertes. L'utilitaire de dépannage Intel Wireless est pris en charge sous Microsoft Windows XP et Microsoft Windows 2000.

#### Description de l'utilitaire de dépannage Intel Wireless

L'utilitaire de dépannage Intel Wireless contient deux volets. Le volet gauche affiche une liste des outils disponibles. Le volet droit affiche le problème associé à la connexion actuelle. Ce volet est divisé en deux sections : le message d'erreur et l'action recommandée. L'action recommandée contient une description des utilitaires disponibles et aide à résoudre le problème de connexion associé. Si vous cliquez sur un lien d'aide, le texte d'aide s'affiche dans une fenêtre. Si vous cliquez sur le lien de résolution du problème associé, un programme permettant de résoudre le problème de connexion démarre.

Nom | Description
Fichier | Quitter : cliquez sur cette option pour fermer l'application Utilitaire de dépannage Intel Wireless.
Aide | Aide sur l'utilitaire de dépannage Intel(R) Wireless : affiche l'aide en ligne de l'utilitaire de dépannage Intel Wireless. À propos de : affiche les informations de version de l'utilitaire de dépannage Intel Wireless.
Observateur d'événements sans fil | Lance l'Observateur d'événements sans fil.
Désactiver les notifications | Sélectionnez cette option pour désactiver les notifications d'alerte.
Activer les notifications | Sélectionnez cette option pour activer les notifications d'alerte.
Aide disponible | Date et heure du message d'erreur Description de l'erreur. Lien de résolution de l'erreur (si disponible). Lien vers les opérations recommandées pour résoudre l'erreur.

### Observateur d'événements sans fil

Le programme Observateur d'événements sans fil affiche une liste des enregistrements d'erreur consignés. Vous pouvez enregistrer tous les enregistrements consignés disponibles sous forme d'un fichier binaire, et envoyer ce fichier au service d'assistance à la clientèle. Pour lancer l'Observateur d'événements sans fil, dans le menu Outils, cliquez sur Utilitaire de dépannage Intel Wireless. Cliquez sur Observateur d'événements sans fil.

#### Description de l'Observateur d'événements sans fil

Nom | Description
Fichier | Pour modifier l'emplacement de stockage du fichier journal : Cliquez sur Paramètres pour ouvrir les Paramètres de l'Observateur d'événements sans fil. Spécifiez le dossier d'enregistrement par défaut des fichiers journaux : Le dossier actuel est affiché. L'emplacement par défaut est le Bureau. Cliquez sur Parcourir pour spécifier un nouvel emplacement de dossier. Cliquez sur OK pour fermer et appliquer les modifications. Cliquez sur Annuler pour fermer sans appliquer les modifications. Quitter : Cliquez sur cette option pour quitter l'Observateur d'événements sans fil et de retourner à l'utilitaire de dépannage Intel Wireless.
Aide? | Fournit l'aide en ligne de cette page. À propos de : affiche les informations de version de l'utilitaire de dépannage Intel Wireless.
Informations de l'Observateur d'événements sans fil | Niveau : Le niveau de gravité du problème de connexion est indiqué par une icône. Les niveaux de gravité sont les suivants : Informations Erreur Avertissements
Description : Brève description du problème de connexion.
Date et heure : Date et heure du problème de connexion détecté. Cette colonne peut être triée dans un ordre croissant ou décroissant. Cliquez sur l'en-tête de la colonne pour trier les événements affichés.
Enregistrer sous | Permet d'enregistrer le fichier journal disponible. Vous pouvez utiliser le nom suggéré ou le modifier.
Effacer | Permet de supprimer les informations de l'Observateur d'événements sans fil.

# Résoudre les erreurs

Utilisez les recommandations suivantes pour résoudre les problèmes de connexion réseau détectés par l'utilitaire de dépannage Intel Wireless.

L''authentification a échoué car les informations d'identification de l'utilisateur n'étaient pas valides
L'authentification a échoué car le nom utilisateur n'était pas valide
L'authentification a échoué car le certificat serveur n'était pas valide
L'authentification a échoué car les informations d'identification du serveur n'étaient pas valides
L'authentification a échoué car l'identité du serveur n'était pas valide
L'authentification a échoué car le certificat utilisateur n'était pas valide
Code PIN incorrect pour l'extraction du certificat
L'authentification a échoué car le serveur AAA n'était pas disponible
La carte sans fil n'a pu obtenir une adresse IP valide
L'authentification a échoué car l'horloge a expiré
La carte à puce a été retirée inopinément
Déconnexion d'un point d'accès
La carte GSM a été retirée de façon inopinée
Le serveur AAA a rejeté la méthode EAP
Le profil d'administration n'a pas pu s'authentifier
Le profil d'administration n'a pas pu obtenir une adresse IP du serveur DHCP
L'application n'a pas pu démarrer

# L'authentification a échoué car les informations d'identification de l'utilisateur n'étaient pas valides : entrez à nouveau les informations d'identification

Cette erreur d'authentification peut être due à des informations d'identification utilisateur non valides (il peut s'agir du nom utilisateur, du mot de passe ou d'une autre forme d'identification).

Pour résoudre cette erreur, procédez comme suit :

1. Sélectionnez un profil TTLS, PEAP, LEAP ou EAP-FAST dans la Liste des profils.
2. Cliquez sur Propriétés pour ouvrir les Paramètres généraux.
3. Cliquez sur Suivant pour ouvrir les Paramètres de sécurité. La Sécurité d'entreprise est sélectionnée.
4. Le type d'authentification 802.1x doit être sélectionné.
5. Sélectionnez Utiliser pour les informations d'identification de l'utilisateur.
6. Vérifiez le nom utilisateur, le domaine et le mot de passe.

- Si l'option Utiliser l'ouverture de session Windows ou Demander à chaque connexion est sélectionnée, assurez-vous que les informations d'identification de l'utilisateur sont correctes lorsque que vous vous connectez au réseau sans fil.

7. Cliquez sur OK pour enregistrer les paramètres.

# L'authentification a échoué car le nom utilisateur n'était pas valide : entrez à nouveau le nom utilisateur

Cette erreur d'authentification peut être due à un nom d'utilisateur incorrect.

Pour résoudre cette erreur, procédez comme suit :

1. Sélectionnez le profil approprié dans la Liste des profils.
2. Cliquez sur Propriétés pour ouvrir les Paramètres généraux.
3. Cliquez sur Suivant pour ouvrir les Paramètres de sécurité. La Sécurité d'entreprise est sélectionnée.
4. Sélectionnez le type d'authentification 802.1x approprié.

- Pour les profils TTLS, PEAP, LEAP ou EAP-FAST : l'option Utiliser doit être sélectionnée.
- Vérifiez le nom d'utilisateur.

5. Cliquez sur OK pour enregistrer les paramètres.

# L'authentification a échoué car le certificat serveur n'était pas valide : sélectionnez un autre certificat

Cette erreur d'authentification peut être due à un certificat serveur non valide.

Pour résoudre cette erreur, procédez comme suit :

1. Sélectionnez le profil approprié dans la Liste des profils.
2. Cliquez sur Propriétés pour ouvrir les Paramètres généraux.
3. Cliquez sur Suivant pour ouvrir les Paramètres de sécurité. La Sécurité d'entreprise est sélectionnée.
4. Le type d'authentification 802.1x est sélectionné.

- Pour les profils TTLS et PEAP : Assurez-vous que le type d'authentification sélectionné dans la liste est correct. Cliquez sur Suivant pour sélectionner un autre certificat dans la liste des certificats installés ou spécifier un autre serveur ou nom de certificat. Cliquez sur OK.
- Pour les profils TLS : Cliquez sur Sélectionner et sélectionnez un autre certificat dans la liste des certificats installés. Cliquez sur OK.

> Remarques sur les certificats : l'identité spécifiée doit correspondre à celle pour laquelle le certificat a été émis et doit être enregistrée sur le serveur d'authentification (par ex., le serveur RADIUS) utilisé par l'authentificateur. Le certificat doit être valide en ce qui concerne le serveur d'authentification. Cette exigence dépend du serveur d'authentification et signifie habituellement que le serveur d'authentification doit connaître le récepteur du certificat en tant qu'organisme de certification. Vous devez vous connecter avec le même nom que celui utilisé lors de l'installation du certificat.

5. Cliquez sur Fermer.
6. Cliquez sur OK pour enregistrer les paramètres.

# L'authentification a échoué car les informations d'identification du serveur n'étaient pas valides : entrez à nouveau les informations d'identification du serveur

Cette erreur d'authentification peut être due à des informations d'identification serveur (domaine) incorrectes.

Pour résoudre cette erreur, procédez comme suit :

1. Sélectionnez le profil approprié dans la Liste des profils.
2. Cliquez sur Propriétés pour ouvrir les Paramètres généraux.
3. Cliquez sur Suivant pour ouvrir les Paramètres de sécurité. La Sécurité d'entreprise est sélectionnée.
4. Sélectionnez le type d'authentification 802.1x approprié.

- Pour les profils TTLS et PEAP : Sélectionnez Utiliser pour les informations d'identification de l'utilisateur.
  - Vérifiez le domaine.
  - Si l'option Utiliser l'ouverture de session Windows ou Demander à chaque connexion est sélectionnée, vérifiez que les informations d'identification du domaine sont correctes lorsque que vous vous connectez au réseau sans fil.

5. Cliquez sur OK pour enregistrer les paramètres.

# L'authentification a échoué car l'identité du serveur n'était pas valide : entrez à nouveau le nom du serveur

Cette erreur d'authentification peut être due à des informations d'identification serveur incorrectes.

Pour résoudre cette erreur, procédez comme suit :

1. Sélectionnez le profil approprié dans la Liste des profils.
2. Cliquez sur Propriétés pour ouvrir les Paramètres généraux.
3. Cliquez sur Suivant pour ouvrir les Paramètres de sécurité. La Sécurité d'entreprise est sélectionnée.
4. Sélectionnez le type d'authentification 802.1x approprié.
5. Pour les profils TTLS et PEAP : Vérifiez que le nom du serveur Identité d'itinérance est correct.
6. Cliquez sur OK pour enregistrer les paramètres.

# L'authentification a échoué car le certificat utilisateur n'était pas valide : entrez à nouveau les informations d'identification de l'utilisateur

Cette erreur d'authentification peut être due à des informations d'identification serveur (domaine) incorrectes.

Pour résoudre cette erreur, procédez comme suit :

1. Sélectionnez le profil approprié dans la Liste des profils.
2. Cliquez sur Propriétés pour ouvrir les Paramètres généraux.
3. Cliquez sur Suivant pour ouvrir les Paramètres de sécurité. La Sécurité d'entreprise est sélectionnée.
4. Sélectionnez le type d'authentification 802.1x approprié.
5. Pour les profils TTLS et PEAP : Assurez-vous que le type d'authentification sélectionné est correct.
6. Cliquez sur Sélectionner et choisissez un autre certificat dans la liste des certificats installés.
7. Cliquez sur OK.
8. Pour les profils TLS : Cliquez sur Sélectionner et choisissez un autre certificat dans la liste des certificats installés.
9. Cliquez sur OK.

> Remarques sur les certificats : l'identité spécifiée doit correspondre à celle pour laquelle le certificat a été émis et doit être enregistrée sur le serveur d'authentification (par ex., le serveur RADIUS) utilisé par l'authentificateur. Le certificat doit être valide en ce qui concerne le serveur d'authentification. Cette exigence dépend du serveur d'authentification et signifie habituellement que le serveur d'authentification doit connaître le récepteur du certificat en tant qu'organisme de certification. Vous devez vous connecter avec le même nom que celui utilisé lors de l'installation du certificat.

9. Cliquez sur Fermer.
10. Cliquez sur OK pour enregistrer les paramètres.

# Code PIN incorrect pour l'extraction du certificat : entrez à nouveau le code PIN

L'extraction du certificat a échoué car le code PIN était incorrect.

Action recommandée : Entrez le code PIN correct.

# L'authentification a échoué car le serveur AAA n'est pas disponible

La carte sans fil est associée à un point d'accès, mais l'authentification 802.1x est impossible car le serveur d'authentification ne répond pas.

Pour résoudre cette erreur, procédez comme suit :

1. Sélectionnez le profil.
2. Cliquez sur le bouton Connexion et essayez de vous associer au réseau et de vous authentifier sur le serveur.

# La carte sans fil n'a pu obtenir une adresse IP valide

Cette erreur peut être due à un échec de l'authentification réseau, des clés de chiffrement incorrectes, ou en raison d'une défaillance du serveur DHCP.

Pour résoudre cette erreur, procédez comme suit :

1. Sélectionnez le profil approprié dans la Liste des profils.
2. Cliquez sur Propriétés pour ouvrir les Paramètres généraux.
3. Cliquez sur Suivant pour ouvrir les Paramètres de sécurité. La Sécurité d'entreprise est sélectionnée.
4. Entrez la clé de chiffrement.
5. Cliquez sur OK pour enregistrer les paramètres de sécurité du profil.

# L'authentification a échoué car l'horloge a expiré

L'authentification a échoué car l'horloge a expiré pendant l'authentification de cette station mobile. Un point d'accès non autorisé ou un problème avec le serveur RADIUS peut être la cause de ce problème.

Action recommandée :

- Si vous soupçonnez qu'un point d'accès non autorisé est à l'origine du problème, considérez ajouter ce point d'accès à la liste des points d'accès exclus pour que la carte sans fil ne tente plus de se connecter à ce point d'accès à l'avenir.
- Si vous ne pensez pas qu'il s'agit d'un point d'accès non autorisé, cliquez sur le profil dans la liste des profils. Cliquez sur le bouton Connexion pour vous connecter au réseau et essayer de vous authentifier sur celui-ci.

# La carte à puce a été retirée inopinément

Cette erreur se produit lorsque la carte à puce est retirée de manière inattendue.

Pour résoudre cette erreur, procédez comme suit :

1. Insérez la carte à puce.
2. Sélectionnez le profil d'authentification 802.1x EAP-SIM.
3. Cliquez sur Connexion et essayez de vous associer au réseau.

# Déconnexion d'un point d'accès

Les messages d'erreur suivants s'affichent lorsque la carte sans fil est déconnectée d'un point d'accès du réseau.

Déconnexion du point d'accès en raison d'un échec d'association.
Déconnexion du point d'accès en raison d'un échec d'authentification.
Déconnexion du point d'accès en raison d'un échec de vérification d'intégrité TKIP Michael.
Déconnexion du point d'accès en raison d'un échec d'authentification de la trame de classe 2.
Déconnexion du point d'accès en raison d'un échec d'authentification de la trame de classe 3.
Déconnexion du point d'accès en raison d'un échec de la nouvelle tentative d'association.
Déconnexion du point d'accès en raison d'un élément d'information non valide.
Déconnexion du point d'accès en raison d'un échec de négociation quatre voies du protocole de clé EAPOL.
Déconnexion du point d'accès en raison d'un échec d'authentification 802.1x.

Action recommandée : Sélectionnez le profil. Cliquez sur le bouton Connexion et essayez de vous associer au réseau.

# La carte GSM a été retirée de façon inopinée

Voir La carte à puce a été retirée inopinément

# Le serveur AAA a rejeté la méthode EAP

Cette erreur se produit lorsque le serveur AAA n'accepte pas l'authentification configuré.

Pour résoudre cette erreur, procédez comme suit :

1. Double-cliquez sur l'icône de la barre des tâches pour ouvrir Intel PROSet/Wireless.
2. Cliquez sur Profils dans la fenêtre principale d'Intel PROSet/Wireless.
3. Sélectionnez le profil associé ou utilisé en dernier dans la Liste des profils.
4. Cliquez sur Propriétés pour ouvrir les Paramètres généraux.
5. Cliquez sur Suivant pour ouvrir les Paramètres de sécurité.
6. Vérifiez que la case Activer 802.1x est bien sélectionnée.
7. Assurez-vous que le type d'authentification sélectionné est correct.
8. Entrez les informations de sécurité requises.
9. Cliquez sur OK. Le profil est appliqué. Intel(R) PROSet/Wireless tente de se connecter au réseau sans fil.

# Une erreur s'est produite car la carte GSM a été retirée inopinément

Cette erreur se produit lorsque la carte GSM n'est pas entièrement insérée ou est retirée de façon inattendue de la station mobile.

Pour résoudre cette erreur, procédez comme suit :

1. Réinsérez la carte GSM.
2. Double-cliquez sur l'icône du logiciel Intel PROSet/Wireless située dans l'angle inférieur droit de l'écran.
3. Sélectionnez le profil associé ou utilisé en dernier dans la Liste des profils.
4. Cliquez sur Connexion. Le profil est maintenant appliqué à nouveau. Le logiciel Intel PROSet/Wireless tente de se connecter au réseau sans fil.

# Un profil d'administration n'a pas pu s'authentifier

Cette erreur se produit lorsque les informations d'identification du profil ne sont pas acceptées par l'authentificateur (par exemple, un point d'accès ou un serveur AAA). Veuillez contacter votre administrateur pour résoudre ce problème.

# Le profil d'administration n'a pas pu obtenir une adresse IP du serveur DHCP

Cette erreur peut être due à un échec de l'authentification réseau, des clés de chiffrement incorrectes, ou en raison d'une défaillance du serveur DHCP. Veuillez contacter votre administrateur pour résoudre ce problème.

# L'application n'a pas pu démarrer

L'application que vous avez configurée pour démarrer à la connexion de ce profil est introuvable. Vérifiez le chemin et le nom de fichier dans les paramètres avancés de l'Assistant Profil.

Pour vérifier le chemin et le nom de fichier :

1. Dans la fenêtre principale d'Intel PROSet/Wireless, cliquez sur le bouton Profils.
2. Sélectionnez le profil.
3. Cliquez sur Propriétés.
4. Cliquez sur Avancé.
5. Cliquez sur Activer l'application de démarrage. Assurez-vous que le nom et l'emplacement du fichier sont corrects.
6. Cliquez sur OK pour fermer les Paramètres avancés.
7. Cliquez sur OK pour fermer les paramètres généraux et retourner à la Liste des profils.

Retour au début

Retour à la table des matières

Marques et exclusions de responsabilité