Tilbake til Innhold

# Spesifikasjoner: Brukerveiledning Intel PRO/Wireless 3945ABG Network Connection

- Intel PRO/Wireless 3945ABG Network Connection
- Intel PRO/Wireless 3945BG Network Connection
- Intel PRO/Wireless 2915ABG Network Connection
- Intel PRO/Wireless 2200BG Network Connection

## Intel PRO/Wireless 3945ABG Network Connection

Formfaktor | PCI Express (TM) Mini Card
Dimensjoner | Høyde 200 x 1,18 x 0,18 tommer (50,95 mm x 30 mm x 4,5 mm)
Antennegrensesnittkontakt | Hirose U.FL-R-SMT passer til kabelkontakt U.FL-LP-066
Dual Diversity Antenna | On-board dual diversity switching
Kontaktgrensesnitt | 53-pin minikortkantkontakt
Spenning | 3.3 V
Driftstemperatur | 0 til +80 grader Celsius
Fuktighet | 50 til 92 % ikke-kondenserende (ved temperaturer på 25 ºC til 55 ºC)
Frekvensmodulasjon | 5 GHz (802.11a) | 2.4 GHz (802.11b/g)
Frekvensbånd | 5.15 GHz til 5.85 GHz | 2.400 - 2.4835 GHz (landsavhengig)
Modulasjon | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Trådløst medium | 5 GHz UNII: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) | 2.4 GHz ISM: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM)
Kanaler | 4 til 12 ikke-overlappende, landsavhengig | Kanal 1-11 (kun USA) Kanal 1-13 (Japan, Europa)
Datahastigheter | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps | 11, 5.5, 2, 1 Mbps
Generelt
Driftssystemer | Microsoft Windows XP, Microsoft Windows 2000
Wi-Fi(R) Alliance-sertifikasjon | Wi-Fi(R)-sertifikasjon for 802.11b, 802.11g, 802.11a, WPA, WPA2, WMM, EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, MD5
Cisco Compatible Extensions-sertifikasjon | Cisco Compatible Extensions, v4.0
WLAN-Standard | IEEE 802.11g, 802.11b, 802.11a
Arkitektur | Driftsmodusene Infrastruktur eller Ad hoc (enhet-til-enhet)
Sikkerhet | WPA-Personlig, WPA2-Personlig, WPA-Foretak , WPA2-Foretak, AES-CCMP 128-biters, WEP 128-biters og 64-biters; 802.1x: EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, MD5
Produktsikkerhet | UL, C-UL, CB (IEC 60590)

## Intel PRO/Wireless 3945BG Network Connection

Formfaktor | PCI Express (TM) Mini Card
Dimensjoner | Høyde 200 x 1,18 x 0,18 tommer (50,95 mm x 30 mm x 4,5 mm)
Antennegrensesnittkontakt | Hirose U.FL-R-SMT passer til kabelkontakt U.FL-LP-066
Dual Diversity Antenna | On-board dual diversity switching
Kontaktgrensesnitt | 53-pin minikortkantkontakt
Spenning | 3.3 V
Driftstemperatur | 0 til +80 grader Celsius
Fuktighet | 50 til 92 % ikke-kondenserende (ved temperaturer på 25 ºC til 55 ºC)
Frekvensmodulasjon | 5 GHz (802.11a) | 2.4 GHz (802.11b/g)
Frekvensbånd | 5.15 GHz til 5.85 GHz | 2.400 - 2.4835 GHz (landsavhengig)
Modulasjon | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Trådløst medium | 5 GHz UNII: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) | 2.4 GHz ISM: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM)
Kanaler | 4 til 12 ikke-overlappende, landsavhengig | Kanal 1-11 (kun USA) Kanal 1-13 (Japan, Europa)
Datahastigheter | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps | 11, 5.5, 2, 1 Mbps
Generelt
Driftssystemer | Microsoft Windows XP, Microsoft Windows 2000
Wi-Fi(R) Alliance-sertifikasjon | Wi-Fi(R)-sertifisering for 802.11b, 802.11g, WPA, WPA2, WMM, EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, MD5
Cisco Compatible Extensions-sertifikasjon | Cisco Compatible Extensions, v4.0
WLAN-Standard | IEEE 802.11g, 802.11b
Arkitektur | Driftsmodusene Infrastruktur eller Ad hoc (enhet-til-enhet)
Sikkerhet | WPA-Personlig, WPA2-Personlig, WPA-Foretak , WPA2-Foretak, AES-CCMP 128-biters, WEP 128-biters og 64-biters; 802.1x: EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, MD5
Produktsikkerhet | UL, C-UL, CB (IEC 60590)

## Intel PRO/Wireless 2915ABG Network Connection

Formfaktor | Mini PCI Type 3A
Dimensjoner | Bredde 2.85 tommer x Lengde 1.75 tommer x Høyde 0.20 tommer (59.75 mm x 50.95 mm x 5 mm)
Vekt | 0.7 oz. (12.90 g.)
Antennegrensesnittkontakt | Hirose U.FL-R-SMT passer til kabelkontakt U.FL-LP-066
Dual Diversity Antenna | On-board dual diversity switching
Kontaktgrensesnitt | 124-pin SO-DIMM kantkontakt
Spenning | 3.3 Volt
Driftstemperatur | 0 til +70 grader Celsius
Fuktighet | 50 til 85% ikke-kondenserende
Frekvensmodulasjon | 5 GHz (802.11a) | 2.4 GHz (802.11b/g)
Frekvensbånd | 5.15 GHz til 5.85 GHz | 2.400 - 2.472 GHz (landsavhengig)
Modulasjon | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Trådløst medium | 5 GHz UNII: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) | 2.4 GHz ISM: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM)
Kanaler | 4 til 12 ikke-overlappende, landsavhengig | Kanal 1-11 (kun USA) Kanal 1-13 (Japan, Europa)
Datahastigheter | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps | 11, 5.5, 2, 1 Mbps
Generelt
Driftssystemer | Microsoft Windows XP, Microsoft Windows 2000
Wi-Fi(R) Alliance-sertifikasjon | Wi-Fi(R)-sertifikasjon for 802.11b, 802.11g, 802.11a, WPA, WPA2, WMM, EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, MD5
Cisco Compatible Extensions-sertifikasjon | Cisco Compatible Extensions, v3.0
WLAN-Standard | IEEE 802.11g, 802.11b, 802.11a
Arkitektur | Driftsmodusene Infrastruktur eller Ad hoc (enhet-til-enhet)
Sikkerhet | WPA-Personlig, WPA2-Personlig, WPA-Foretak , WPA2-Foretak, AES-CCMP 128-biters, WEP 128-biters og 64-biters. 802.1x: EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, MD5
Produktsikkerhet | UL, C-UL, CB (IEC 60590)

## Intel PRO/Wireless 2200BG Network Connection

Formfaktor | Mini PCI Type 3B
Dimensjoner | Bredde 2.34 tommer x Lengde 1.75 tommer x Høyde 0.20 tommer (59.45 mm x 44,45 mm x 5 mm)
Vekt | 0.7 oz. (12.90 g.)
Antennegrensesnittkontakt | Hirose U.FL-R-SMT passer til kabelkontakt U.FL-LP-066
Dual Diversity Antenna | On-board dual diversity switching
Kontaktgrensesnitt | 124-pin minikortkantkontakt
Spenning | 3.3 V
Driftstemperatur | 0 til +70 grader Celsius
Fuktighet | 50 til 85% ikke-kondenserende
Frekvensmodulasjon | OFDM med BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM, DBPSK, DQPSK, CCK
Frekvensbånd | 2.400 - 2.472 GHz (US) 2.400 - 2.4835 GHz (Japan) 2.400 - 2.4835 GHz (Europe ETSI)
Modulasjon | OFDM med BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM, DBPSK, DQPSK, CCK
Kanaler | Full 14-kanalsstøtte
Datahastigheter | 1, 2, 5.5, 6, 9, 11, 12, 24, 36, 48 og 54 Mbps
Generelt
Driftssystemer | Microsoft Windows XP, Microsoft Windows 2000
Wi-Fi(R) Alliance-sertifikasjon | Wi-Fi(R)-sertifikasjon for 802.11b, 802.11g, 802.11a, WPA, WPA2, WMM, EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, MD5
Cisco Compatible Extensions-sertifikasjon | Cisco Compatible Extensions, v2.0
WLAN-Standard | IEEE 802.11g og 802.11b
Arkitektur | Driftsmodusene Infrastruktur eller Ad hoc (enhet-til-enhet)
Sikkerhet | WPA, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-TLS, EAP-TTLS, AES (128-biters), WEP 128-biters og 64-biters.
Produktsikkerhet | UL, C-UL, CB (IEC 60590)

Tilbake til toppen

Tilbake til Innhold

Varemerker og frasigelser