Volver a Contenidos

# Descripción de redes inalámbricas: Manual de funcionamiento de la conexión de red Intel(R) PRO/Wireless 3945ABG

## Acerca de la tecnología de redes inalámbricas

- Seleccionar una red inalámbrica
- Configurar una red inalámbrica
- Identificación de una red inalámbrica

Las redes inalámbricas conectan equipos sin la utilización de cables de red. En lugar de eso, los equipos utilizan la comunicación por radio para enviarse datos entre ellos. También se permite la comunicación directa con otros equipos inalámbricos o la conexión con una red existente a través de un punto de acceso inalámbrico. Cuando se configura el adaptador inalámbrico, puede seleccionar el modo operativo para el tipo de red inalámbrica deseado. Puede utilizar el adaptador de conexiones de red Intel(R) PRO/Wireless para conectarse a dispositivos inalámbricos similares que cumplen con el estándar 802.11 para las redes inalámbricas.

## Seleccionar el Modo de una red inalámbrica

Las redes inalámbricas pueden funcionar con o sin puntos de acceso, dependiendo del número de usuarios de la red. El modo de infraestructura utiliza puntos de acceso para que los sistemas inalámbricos envíen y reciban información. Los equipos inalámbricos transmiten al punto de acceso, éste recibe la información y la vuelve a difundir a los demás equipos. El punto de acceso también puede conectarse a una red con cables o a la Internet. Varios puntos de acceso pueden trabajar en conjunto para ofrecer cobertura en áreas amplias.

El modo Entre dispositivos, también llamado ad hoc, trabaja sin puntos de acceso y permite a los equipos inalámbricos enviar información directamente a los demás equipos inalámbricos. El modo entre dispositivos puede utilizarse en equipos ubicados en una red en el hogar o una oficina pequeña, o bien para configurar una red inalámbrica temporal durante una reunión.

## Configurar una red inalámbrica

Para que una red inalámbrica 802.11 funcione adecuadamente deben configurarse tres componentes básicos:

- Nombre de la red: Cada red inalámbrica utiliza un Nombre de red único para identificarse. Este nombre se denomina Identificador de conjunto de servicios (SSID). Al configurar el adaptador inalámbrico, debe especificarse el SSID. Si desea conectarse a una red existente, debe utilizar el nombre de dicha red. Si está configurando su propia red, puede crear su propio nombre y utilizarlo en cada equipo. El nombre puede tener hasta 32 caracteres y contener letras y números.
- Perfiles: Cuando configura el equipo para que acceda a una red inalámbrica, Intel(R)PROSet/Wireless crea un perfil para las opciones inalámbricas que especifique. Si desea conectarse a otra red, puede buscar las redes existentes y realizar una conexión temporal o crear un nuevo perfil para dicha red. Una vez creados los perfiles, el equipo se conectará automáticamente cuando cambie de lugar.
- Seguridad: Las redes inalámbricas 802.11 utilizan la codificación para ayudar a proteger los datos. La privacidad equivalente a cables (WEP) utiliza claves de codificación compartidas de 64 ó 128 bits para cifrar los datos. Antes de transmitir los datos, un equipo utiliza una clave de codificación secreta para cifrar los datos. El equipo receptor utiliza la misma clave para descifrar los datos. Si se conecta a una red existente, utilice la clave de codificación existente proporcionada por el administrador de la red inalámbrica. Si está configurando su propia red, puede crear su propia clave y utilizarla en cada equipo.

  La autenticación 802.1x es independiente del proceso de autenticación de 802.11. El estándar 802.1x provee un marco para varios protocolos de autenticación y gestión de claves. Existen distintos tipos de autenticación 802.1x y cada uno ofrece un método distinto de autenticación pero todos emplean el mismo protocolo y marco 802.1x para la comunicación entre un cliente y un punto de acceso.

## Identificación de una red inalámbrica

Hay muchas maneras de identificar una red inalámbrica, dependiendo de su tamaño y componentes:

- El Nombre de la red o Identificador del conjunto de servicios (SSID)—Identifica las redes inalámbricas. Todos los dispositivos inalámbricos de la red deben utilizar el mismo SSID.
- El Identificador del conjunto de servicios extendido (ESSID)—Es un caso particular de SSID que se utiliza para identificar una red inalámbrica que incluye puntos de acceso.
- El Identificador del conjunto de servicios básicos independientes (ESSID)—Es un caso particular de SSID que se utiliza para identificar una red de equipos inalámbricos configurada para comunicarse directamente con otra sin utilizar puntos de acceso.
- El Identificador de conjunto de servicios básicos (BSSID)—Un identificador exclusivo para cada dispositivo inalámbrico. El BSSID es la dirección Ethernet MAC del dispositivo.
- El SSID de difusión—Un punto de acceso puede responder a los equipos que envían paquetes de sondeo con el SSID de difusión. Si se activa esta función en el punto de acceso, cualquier usuario inalámbrico puede asociarse con el punto de acceso mediante el uso de un SSID en blanco o nulo.

Volver al Inicio

Volver a Contenidos

Marcas comerciales y cláusula de exención de la responsabilidad