Terug naar inhoudsopgave

# Specificaties: Gebruikershandleiding Intel PRO/Wireless 3945ABG-netwerkverbinding

- Intel PRO/Wireless 3945ABG-netwerkverbinding
- Intel PRO/Wireless 3945BG-netwerkverbinding
- Intel PRO/Wireless 2915ABG-netwerkverbinding
- Intel PRO/Wireless 2200BG-netwerkverbinding

## Intel PRO/Wireless 3945ABG-netwerkverbinding

Vormfactor | PCI Express(TM) Mini Card
Afmetingen | Hoogte 50,95 mm x 30 mm x 4,5 mm
Interfaceconnector van antenne | Hirose U.FL-R-SMT-paren met kabelconnector U.FL-LP-066
Antenne met dubbele diversiteit | Geïntegreerde schakeling met dubbele diversiteit
Connectorinterface | 53-pins Mini Card-randconnector
Voltage | 3,3 V
Bedrijfstemperatuur | 0 tot +80 graden Celsius
Vochtigheid | 50 tot 92% zonder condensvorming (bij temperaturen van 25 ºC tot 55 ºC)
Frequentiemodulatie | 5 GHz (802.11a) | 2,4 GHz (802.11b/g)
Frequentieband | 5,15 GHz tot 5,85 GHz | 2,400 - 2,4835 GHz (verschillend per land)
Modulatie | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Draadloos medium | 5 GHz UNII: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) | 2,4-GHz ISM: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM)
Kanalen | 4 tot 12, niet overlappend, verschillend per land | Kanaal 1-11 (alleen in VS) Kanaal 1-13 (Japan, Europa)
Gegevenssnelheden | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps | 11, 5,5, 2, 1 Mbps
Algemeen
Besturingssystemen | Microsoft Windows XP, Microsoft Windows 2000
Wi-Fi(R) Alliance-certificering | Wi-Fi(R)-certificering voor 802.11b, 802.11g, 802.11a, WPA, WPA2, WMM, EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, MD5
Certificering voor Cisco Compatible Extensions | Cisco Compatible Extensions, v4.0
WLAN-standaard | IEEE 802.11g, 802.11b, 802.11a
Architectuur | Uitvoermodi Infrastructuur en Ad hoc (peer-to-peer)
Beveiliging | WPA-Personal, WPA2-Personal, WPA-Enterprise, WPA2-Enterprise, AES-CCMP 128-bits, WEP 128-bits en 64-bits; 802.1x: EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, MD5
Productveiligheid | UL, C-UL, CB (IEC 60590)

## Intel PRO/Wireless 3945BG-netwerkverbinding

Vormfactor | PCI Express(TM) Mini Card
Afmetingen | Hoogte 50,95 mm x 30 mm x 4,5 mm
Interfaceconnector van antenne | Hirose U.FL-R-SMT-paren met kabelconnector U.FL-LP-066
Antenne met dubbele diversiteit | Geïntegreerde schakeling met dubbele diversiteit
Connectorinterface | 53-pins Mini Card-randconnector
Voltage | 3,3 V
Bedrijfstemperatuur | 0 tot +80 graden Celsius
Vochtigheid | 50 tot 92% zonder condensvorming (bij temperaturen van 25 ºC tot 55 ºC)
Frequentiemodulatie | 5 GHz (802.11a) | 2,4 GHz (802.11b/g)
Frequentieband | 5,15 GHz tot 5,85 GHz | 2,400 - 2,4835 GHz (verschillend per land)
Modulatie | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Draadloos medium | 5 GHz UNII: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) | 2,4-GHz ISM: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM)
Kanalen | 4 tot 12, niet overlappend, verschillend per land | Kanaal 1-11 (alleen in VS) Kanaal 1-13 (Japan, Europa)
Gegevenssnelheden | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps | 11, 5,5, 2, 1 Mbps
Algemeen
Besturingssystemen | Microsoft Windows XP, Microsoft Windows 2000
Wi-Fi(R) Alliance-certificering | Wi-Fi(R)-certificering voor 802.11b, 802.11g, WPA, WPA2, WMM, EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, MD5
Certificering voor Cisco Compatible Extensions | Cisco Compatible Extensions, v4.0
WLAN-standaard | IEEE 802.11g, 802.11b
Architectuur | Uitvoermodi Infrastructuur en Ad hoc (peer-to-peer)
Beveiliging | WPA-Personal, WPA2-Personal, WPA-Enterprise, WPA2-Enterprise, AES-CCMP 128-bits, WEP 128-bits en 64-bits; 802.1x: EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, MD5
Productveiligheid | UL, C-UL, CB (IEC 60590)

## Intel PRO/Wireless 2915ABG-netwerkverbinding

Vormfactor | Mini PCI Type 3A
Afmetingen | Breedte 59,75 mm x Lengte 50,95 mm x Hoogte 5 mm
Gewicht | 12,90 gr
Interfaceconnector van antenne | Hirose U.FL-R-SMT-paren met kabelconnector U.FL-LP-066
Antenne met dubbele diversiteit | Geïntegreerde schakeling met dubbele diversiteit
Connectorinterface | 124-pins SO-DIMM randconnector
Voltage | 3,3 Volt
Bedrijfstemperatuur | 0 tot +70 graden Celsius
Vochtigheid | 50 tot 85% zonder condensatie
Frequentiemodulatie | 5 GHz (802.11a) | 2,4 GHz (802.11b/g)
Frequentieband | 5,15 GHz tot 5,85 GHz | 2,400 -2,472 GHz (verschillend per land)
Modulatie | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Draadloos medium | 5 GHz UNII: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) | 2,4-GHz ISM: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM)
Kanalen | 4 tot 12, niet overlappend, verschillend per land | Kanaal 1-11 (alleen in VS) Kanaal 1-13 (Japan, Europa)
Gegevenssnelheden | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps | 11, 5,5, 2, 1 Mbps
Algemeen
Besturingssystemen | Microsoft Windows XP, Microsoft Windows 2000
Wi-Fi(R) Alliance-certificering | Wi-Fi(R)-certificering voor 802.11b, 802.11g, 802.11a, WPA, WPA2, WMM, EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, MD5
Certificering voor Cisco Compatible Extensions | Cisco Compatible Extensions, v3.0
WLAN-standaard | IEEE 802.11g, 802.11b, 802.11a
Architectuur | Uitvoermodi Infrastructuur en Ad hoc (peer-to-peer)
Beveiliging | WPA-Personal, WPA2-Personal, WPA-Enterprise, WPA2-Enterprise, 128-bits AES-CCMP, 128-bits en 64-bits WEP. 802.1x: EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, MD5
Productveiligheid | UL, C-UL, CB (IEC 60590)

## Intel PRO/Wireless 2200BG-netwerkverbinding

Vormfactor | Mini PCI Type 3B
Afmetingen | Breedte 59,45 mm x Lengte 44,45 mm x Hoogte 5 mm
Gewicht | 12,90 gr
Interfaceconnector van antenne | Hirose U.FL-R-SMT-paren met kabelconnector U.FL-LP-066
Antenne met dubbele diversiteit | Geïntegreerde schakeling met dubbele diversiteit
Connectorinterface | 124-pins Mini PCI-randconnector
Voltage | 3,3 V
Bedrijfstemperatuur | 0 tot +70 graden Celsius
Vochtigheid | 50 tot 85% zonder condensatie
Frequentiemodulatie | OFDM met BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM, DBPSK, DQPSK, CCK
Frequentieband | 2,400 - 2,472 GHz (VS) 2,400 - 2,4835 GHz (Japan) 2,400 - 2,4835 GHz (Europa ETSI)
Modulatie | OFDM met BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM, DBPSK, DQPSK, CCK
Kanalen | Volledige ondersteuning voor 14 kanalen
Gegevenssnelheden | 1, 2, 5,5, 6, 9, 11, 12, 24, 36, 48 en 54 Mbps
Algemeen
Besturingssystemen | Microsoft Windows XP, Microsoft Windows 2000
Wi-Fi(R) Alliance-certificering | Wi-Fi(R)-certificering voor 802.11b, 802.11g, 802.11a, WPA, WPA2, WMM, EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, MD5
Certificering voor Cisco Compatible Extensions | Cisco Compatible Extensions, v2.0
WLAN-standaard | IEEE 802.11g en 802.11b
Architectuur | Uitvoermodi Infrastructuur en Ad hoc (peer-to-peer)
Beveiliging | WPA, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-TLS, EAP-TTLS, AES (128-bits), WEP 128-bits en 64-bits.
Productveiligheid | UL, C-UL, CB (IEC 60590)

Terug naar boven

Terug naar inhoudsopgave

Voorwaarden voor het gebruik