Voltar ao Índice

# Especificações: Guia do usuário da Conexão de rede Intel(R) PRO/Wireless 3945ABG

- Conexão de rede Intel(R) PRO/Wireless 3945ABG
- Conexão de rede Intel(R) PRO/Wireless 3945BG
- Conexão de rede Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG
- Conexão de rede Intel PRO/Wireless 2200BG

## Conexão de rede Intel(R) PRO/Wireless 3945ABG

Fator de forma | Mini-placa PCI Express (TM)
Dimensões | Altura 200 pol x 1,18 pol x 0,18 pol (50,95 mm x 30 mm x 4,5 mm)
Conector da Interface da Antena | Hirose U.FL-R-SMT machos com conector de cabo U.FL-LP-066
Diversidade de antena dupla | Chaveamento de diversificação dupla incorporada
Interface do conector | Conector de borda da mini-placa, de 53 pinos
Tensão | 3,3 V
Temperatura de serviço | 0 a 80ºC
Umidade | 50 a 92% não-condensada (a temperaturas de 25ºC a 55ºC)
Modulação de freqüência | 5 GHz (802.11a) | 2,4 GHz (802.11b/g)
Faixa de freqüência | 5,15 GHz a 5,85 GHz | 2.400 -2,4835 GHz (de acordo com o país)
Modulação | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Mídia sem fio | UNII de 5 GHz: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) | ISM de 2,4 GHz: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM)
Canais | 4 a 12 não sobrepostos, de acordo com o país | Canal 1-11 (EUA somente) Canal 1-13 (Japão, Europa)
Taxas de dados | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps | 11, 5,5, 2, 1 Mbps
Características gerais
Sistemas operacionais | Microsoft Windows XP e Microsoft Windows 2000
Certificação Wi-Fi(R) Alliance | Certificação Wi-Fi(R) para os padrões 802.11b, 802.11g, 802.11a, WPA, WPA2, WMM, EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, MD5
Certificação Cisco Compatible Extensions | Cisco Compatible Extensions, v4.0
WLAN Padrão | IEEE 802.11g, 802.11b, 802.11a
Arquitetura | Modos de operação Infra-estrutura ou Ad-hoc (ponto-a-ponto)
Segurança | WPA-Pessoal, WPA2-Pessoal, WPA-Empresa, WPA2-Empresa, AES-CCMP 128 bits, WEP 128 bits e 64 bits; 802.1x: EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, MD5
Segurança do produto | UL, C-UL, CB (IEC 60590)

## Conexão de rede Intel(R) PRO/Wireless 3945BG

Fator de forma | Mini-placa PCI Express (TM)
Dimensões | Altura 200 pol x 1,18 pol x 0,18 pol (50,95 mm x 30 mm x 4,5 mm)
Conector da Interface da Antena | Hirose U.FL-R-SMT machos com conector de cabo U.FL-LP-066
Diversidade de antena dupla | Chaveamento de diversificação dupla incorporada
Interface do conector | Conector de borda da mini-placa, de 53 pinos
Tensão | 3,3 V
Temperatura de serviço | 0 a 80ºC
Umidade | 50 a 92% não-condensada (a temperaturas de 25ºC a 55ºC)
Modulação de freqüência | 5 GHz (802.11a) | 2,4 GHz (802.11b/g)
Faixa de freqüência | 5,15 GHz a 5,85 GHz | 2.400 -2,4835 GHz (de acordo com o país)
Modulação | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Mídia sem fio | UNII de 5 GHz: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) | ISM de 2,4 GHz: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM)
Canais | 4 a 12 não sobrepostos, de acordo com o país | Canal 1-11 (EUA somente) Canal 1-13 (Japão, Europa)
Taxas de dados | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps | 11, 5,5, 2, 1 Mbps
Características gerais
Sistemas operacionais | Microsoft Windows XP e Microsoft Windows 2000
Certificação Wi-Fi(R) Alliance | Certificação Wi-Fi(R) para os padrões 802.11b, 802.11g, WPA, WPA2, WMM, EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, MD5
Certificação Cisco Compatible Extensions | Cisco Compatible Extensions, v4.0
WLAN Padrão | IEEE 802.11g, 802.11b
Arquitetura | Modos de operação Infra-estrutura ou Ad-hoc (ponto-a-ponto)
Segurança | WPA-Pessoal, WPA2-Pessoal, WPA-Empresa, WPA2-Empresa, AES-CCMP 128 bits, WEP 128 bits e 64 bits; 802.1x: EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, MD5
Segurança do produto | UL, C-UL, CB (IEC 60590)

## Conexão de rede Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG

Fator de forma | Mini PCI Tipo 3A
Dimensões | Largura 2,85 pol. x Comprimento 1,75 pol. x Altura 0,20 pol (59,75 cm x 50,95 cm x 5 mm)
Peso | 0,7 onças (12,90 g)
Conector da Interface da Antena | Hirose U.FL-R-SMT machos com conector de cabo U.FL-LP-066
Diversidade de antena dupla | Chaveamento de diversificação dupla incorporada
Interface do conector | Conector de borda SO-DIMM, de 124 pinos
Tensão | 3,3 V
Temperatura de serviço | 0 a 70ºC
Umidade | 50 a 85% não-condensada
Modulação de freqüência | 5 GHz (802.11a) | 2,4 GHz (802.11b/g)
Faixa de freqüência | 5,15 GHz a 5,85 GHz | 2.400 - 2,472 GHz (de acordo com o país)
Modulação | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Mídia sem fio | UNII de 5 GHz: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) | ISM de 2,4 GHz: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM)
Canais | 4 a 12 não sobrepostos, de acordo com o país | Canal 1-11 (EUA somente) Canal 1-13 (Japão, Europa)
Taxas de dados | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps | 11, 5,5, 2, 1 Mbps
Características gerais
Sistemas operacionais | Microsoft Windows XP e Microsoft Windows 2000
Certificação Wi-Fi(R) Alliance | Certificação Wi-Fi(R) para os padrões 802.11b, 802.11g, 802.11a, WPA, WPA2, WMM, EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, MD5
Certificação Cisco Compatible Extensions | Cisco Compatible Extensions, v3.0
WLAN Padrão | IEEE 802.11g, 802.11b, 802.11a
Arquitetura | Modos de operação Infra-estrutura ou Ad-hoc (ponto-a-ponto)
Segurança | WPA-Pessoal, WPA2-Pessoal, WPA-Empresa, WPA2-Empresa, AES-CCMP 128 bits, WEP 128 bits e 64 bits. 802.1x: EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, MD5
Segurança do produto | UL, C-UL, CB (IEC 60590)

## Conexão de rede Intel(R) PRO/Wireless 2200BG

Fator de forma | Mini PCI Tipo 3B
Dimensões | Largura 2,34 pol. x Comprimento 1,75 pol. x Altura 0,20 pol (59,45 cm x 44,45 cm x 5 mm)
Peso | 0,7 onças (12,90 g)
Conector da Interface da Antena | Hirose U.FL-R-SMT machos com conector de cabo U.FL-LP-066
Diversidade de antena dupla | Chaveamento de diversificação dupla incorporada
Interface do conector | Conector de borda da mini PCI, de 124 pinos
Tensão | 3,3 V
Temperatura de serviço | 0 a 70ºC
Umidade | 50 a 85% não-condensada
Modulação de freqüência | OFDM com BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM, DBPSK, DQPSK, CCK
Faixa de freqüência | 2.400 - 2.472 GHz (EUA) 2.400 - 2.4835 GHz (Japão) 2.400 - 2.4835 GHz (Europa ETSI)
Modulação | OFDM com BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM, DBPSK, DQPSK, CCK
Canais | Suporte total para 14 canais
Taxas de dados | 1, 2, 5,5, 6, 9, 11, 12, 24, 36, 48 e 54 Mbps
Características gerais
Sistemas operacionais | Microsoft Windows XP e Microsoft Windows 2000
Certificação Wi-Fi(R) Alliance | Certificação Wi-Fi(R) para os padrões 802.11b, 802.11g, 802.11a, WPA, WPA2, WMM, EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, MD5
Certificação Cisco Compatible Extensions | Cisco Compatible Extensions, v2.0
WLAN Padrão | IEEE 802.11g e 802.11b
Arquitetura | Modos de operação Infra-estrutura ou Ad-hoc (ponto-a-ponto)
Segurança | WPA, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-TLS, EAP-TTLS, AES (128 bits), WEP 128 bits e 64 bits.
Segurança do produto | UL, C-UL, CB (IEC 60590)

Voltar ao Início

Voltar ao Índice

Marcas comerciais e isenções de responsabilidade