Tilbage til Indhold

# Ordliste: Brugervejledning til Intel(R) PRO/Wireless 3945ABG Netværkstilslutning

# Ordliste

Numerisk A B C D E F G I K L M N O P R S T V W

Term | Definition
802.11a | 802.11a-standarden specificerer en maksimal dataoverførselshastighed på 54 Mbps og en driftsfrekvens på 5 GHz. 802.11a-standarden anvender transmissionsmetoden Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM). Her ud over understøtter 802.11a-standarden 802.11-faciliteter som WEP-kryptering for sikkerhed.
802.11 | 802.11-standarden refererer til en specifikationsfamilie, der er udviklet af IEEE til trådløse LAN's-teknologi. 802.11 specificerer en over-the-air grænseflade mellem en trådløs klient og en basestation, eller mellem to trådløse klienter, og leverer 1 eller 2 Mbps transmission i 2.4 GHz-båndet med anvendelse af enten frekvenshop-spread spectrum (FHSS) eller direkte sekventielt spread spectrum (DSSS).
802.11b | 802.11b er en udvidelse af 802.11, der bruges i trådløse LANS og som leverer 11 Mbps transmission (med fallback på 5.5, 2 og 1 Mbps) i 2.4 GHz-båndet. 802.11b anvender kun DSSS. Throughput-datahastigheden er 5+ Mbps i 2.4 GHz-båndet.
802.11g | 802.11g-standarden specificerer en maksimal dataoverførselshastighed på 54 Mbps og en driftsfrekvens på 2,4 GHz samt WEP-krypteringssikkerhed. 802.11g-netværk kaldes også for Wi-Fi-netværk.
802.1x | 802.1x er IEEE-standarden for portbaseret netværksadgangskontrol. Denne anvendes sammen med EAP-metoder til adgangskontrol i trådbårne og trådløse netværk.
AAA-server | Godkendelse, godkendelses- og kontoserver. Et system til kontrol af adgang til computerressourcer og sporing af brugeraktivitet.
ad hoc-netværk | En kommunikationskonfiguration, hvor hver computer har de samme funktioner, og enhver computer kan starte en kommunikationssession. Kaldes også peer-to-peer netværk eller computer-til-computer netværk.
Adgangspunkt | Adgangspunkt (AP). En enkeltstående trådløs hub, som tillader enhver computer, der har et trådløst netkort, at kommunikere med en anden computer og etabelere forbindelse til Internettet.
AES-CCMP | Advanced Encryption Standard - Counter CBC-MAC Protocol er den nye metode til fortrolighedsbeskyttelse i trådløse overførsler, som angivet i IEEE 802.11i-standarden. AES-CCMP er en stærkere krypteringsmetode end TKIP.
BER | Bit-fejlrate. Forholdet mellem antallet af fejl og det totale antal bits, der sendes i en datatransmission, fra et sted til et andet.
Bithastighed | Det totale antal bits (ettere og nuller) pr. sekund, som en netværksforbindelse understøtter. Bemærk, at denne bithastighed under softwarekontrol vil variere ved forskellige signalvejsforhold.
BSSID | En unik identifikator for hver trådløs klient på et trådløst netværk. Basic Service Set Identifier (BSSID) er Ethernet MAC-adressen på de enkelte adaptere på netværket.
CA (certifikatautoritet) | En koncern-certificeringsautoritet, der er implementeret på en server. Her ud over kan Internet Explorer’s certifikat importere et certifkat fra en fil. Et trusted CA-certifikat gemmes i rodlagret.
CCX | Cisco-kompatibel udvidelse Programmet Cisco-kompatible udvidelser sikrer, at enheder, der anvendes på Cisco's trådløse LAN-infrastruktur opfylder sikkerhedsadministrations- og roamingkravene.
Certifikat | Anvendes til klientgodkendelse. Et certifikat registreres på godkendelsesserveren (f.eks. en RADIUS-server) og bruges af den godkendende.
CKIP | Cisco Key Integrity Protocol (CKIP) er Ciscos egen sikkerhedsprotokol til kryptering i 802.11-medier. CKIP anvender et nøglemeddelelses-integritetstjek og et meddelelsessekvensnummer til forbedring af 802.11-sikkerhed i infrastrukturtilstand. CKIP er Cisco's version af TKIP.
Delt nøgle | En krypteringsnøgle, som kun kendes af modtageren og afsenderen af data.
DSSS | Direct Sequence Spread Spectrum. Teknologi, der anvendes ved radiotransmission. Ikke kompatibel med FHSS.
EAP | Forkortelse for Extensible Authentication Protocol. EAP er indbygget i Point-to-Point Protocol’s (PPP) godkendelsesprotokol, og danner en generaliseret ramme for flere forskellige godkendelsesmetoder. EAP anvendes som front i egne godkendelsessystemer, og skal dikre, at alt - fra adgangskoder til challenge-response tokens og offentlig nøgle-infrastrukturcertifikater fungere problemfrit.
EAP-FAST | EAP-FAST bruger som EAP-TTLS og PEAP tunneller til at beskytte trafikken. Hovedforskellen er, at EAP-FAST ikke bruger certifikater til godkendelse.
EAP-GTC | EAP-GTC (Generic Token Card) svarer til EAP-OTP, bortset fra når det gælder hardware-tokenkort. Anmodningen indeholder en meddelelse, der kan vises, og responsen indeholder den streng, der læses på hardwaretoken-kortet.
EAP-OTP | EAP-OTP (One-Time Password) svarer til MD5, bortset fra at OTP anvendes som respons. Anmodningen indeholder en meddelelse, der kan vises. OTP-metoden er defineret i RFC 2289. OTP-mekanismen er kraftigt anvendt i VPN- og PPP-scenarier, men ikke i den trådløse verden
EAP-SIM | Extensible Authentication Protocol-Subscriber Identity Module (EAP-SIM)-godkendelse kan anvendes med: Netværksgodkendelsestyper: Åbne, delte og WPA2-koncern. Datakrypteringstyper: Ingen, WEP og CKIP. Et SIM-kort er et specielt smart-kort, der bruges af GSM-baserede digitale mobilnetværk. SIM-kort anvendes til validering af legitimationsopplysninger på netværket
EAP-TLS | En godkendelsesmetode, der bruger EAP og en sikkerhedsprotokol, der kaldes Transport Layer Security (TLS). EAP-TLS bruger certifikater, der anvender adgangskoder. EAP-TLS-godkendelse understøtter dynamisk WEP-nøglestyring.
EAP-TTLS | En godkendelsesmetode, der anvender EAP og Tunneled Transport Layer Security (TTLS). EAP-TTLS bruger en kombination af certifikater og andre sikkerhedsmetoder, f.eks. adgangskoder.
FHSS | Frequency-Hop Spread Spectrum. Teknologi, der anvendes ved radiotransmission. Ikke kompatibel med DSSS.
Fil- og printerdeling | En funktion, der tillader et antal personer at se, ændre og udskrive den/de samme fil(er) på forskellige computere.
Foretrukket netværk | Et af de netværk, der er konfigureret. Netværk, der er vist under Foretrukne netværk under fanen Trådløse netværk i værktøjet Trådløs konfiguration (Windows 2000.miljø) eller Egenskaber for trådløs netværksforbindelse (Windows XP-miljø).
Fragmenteringstærskel | Den tærskel, hvorved den trådløse adapter opdeler pakken i flere frames. Dette bestemmer pakkestørrelsen og påvirker transmissions-throughput.
GHz | Gigahertz. En frekvensenhed, der svarer til 1.000.000.000 cyklusser pr. sekund.
Godkendelse | Verificerer identiteten af en bruger, der logger på netværket. Adgangskoder, digitale certifikater, smart-kort og biometrisk genkendelse anvendes til kontrol af klientens identitet på netværket. Adgangskoder og digitale certifikater bruges også til at identificere netværket overfor klienten.
IEEE | Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) er en organisation, der er involveret i at definere computer- og kommunikationsstandarder.
Infrastrukturnetværk | Et trådløst netværk, der er centreret omkring et adgangspunkt. I dette miljø giver adgangspunktet ikke blot mulighed for at kommunikere med det kabelførte netværk, men bærer også den trådløse netværkstrafik i den umiddelbare omegn.
Internet Protocol (IP)-adresse | Adressen på en computer, der er sluttet til et netværk. En del af adressen betegner hvilket netværk, computeren befinder sig på, og en anden del repræsenterer værtsidentifikationen.
Klientcomputer | Den computer, der etablerer sin Internet-forbindelse ved enten at dele værtscomputerens forbindelse eller adgangspunktets forbindelse.
Kryptering | Scrambling af data, så kun den godkendte modtager kan læse den. Normalt skal der anvendes en nøgle for at fortolke dataene.
LAN | Lokalnetværk. Et højhastighednetærk med få fejl, der dækker et relativt lille geografisk område.
LEAP | Light Extensible Authentication Protocol. En version af Extensible Authentication Protocol (EAP). LEAP er en udvidbar godkendelsesprotokol, der er udviklet af Cisco, som indeholder en challenge-response-godkendelsesmekanisme og en dynamisk nøgletildeling.
MAC | En hardwired adresse, der er tildelt fra fabrikken. Den identificerer unikt netværkshardware som f.eks. en trådløs adapter på et LAN eller WAN.
Mbps | Megabits-pr-sekund. Transmissionshastighed på 1.000.000 bits pr. sekund.
MHz | Megahertz. En frekvensenhed, der svarer til 1.000.000 cyklusser pr. sekund.
MIC (Michael) | Meddelelsen-integritetstjek (almindeligvis kaldet Michael).
MS-CHAP | En EAP-mekanisme, der anvendes af klienten. Microsoft Challenge Authentication Protocol (MSCHAP) Version 2, bruges over en krypteret kanal til aktivering af servervalidering. Challenge- og svarpakker sendes over en ikke-udsat TLS-krypteret kanal.
ns | Nanosekund. 1/1.000.000.000-del af et sekund.
OFDM | Orthogonal Frequency Division Multiplexing.
PEAP | Protected Extensible Authentication Protocol (PEAP) er en Internet Engineering Task Force (IETF) draft-protokol, der er sponsoreret af Microsoft, Cisco og RSA Security. PEAP danner en krypteret tunnel, der svarer til den tunnel, der anvendes på sikre websider (SSL). I den krypterede tunnel kan der anvendes et antal andre EAP-godkendelsesmetoder til udførelse af klientgodkendelse. PEAP kræver et TLS-certifikat på RADIUS-serveren, med i modsætning til EAP-TLS, er der ikke krav om, at der skal være et certifikat på klienten. PEAP er ikke ratificeret af IETF. IETF sammenligner i øjeblikket PEAP og TTLS (Tunneled TLS) for at fastlægge en godkendelsesstandard for 802.1X-godkendelse i 802.11 trådløse systemer. PEAP er en godkendelsestype, der er designet til at drage fordele af EAP-Transport Layer Security (EAP-TLS) på serversiden og til at understøtte forskellige godkendelsesmetoder, herunder brugers adgangskode og engangsadgangskoder og Generic Token Cards.
Peer-to-Peer tilstand | En trådløs netværksstruktur, der tillader trådløse klienter at kommunikere med hinanden uden anvendelse af et adgangspunkt.
RADIUS | Remote Authentication Dial-In User Service (RADIUS) er et godkendelses- og kontosystem, der verificerer brugerlegitimationsoplysninger og giver adgang til ressourcer, der anmodes om.
RF | Radiofrekvens Den internationale enhed for måling af frekvens er Hertz (Hz), som svarer til den ældre enhed cyklusser pr. sekund. En megaHertz (MHz) er en million Hertz. En gigaHertz (MHz) er en milliard Hertz. For reference: standard el-strømmen i USA har en frekvens på 60 Hz, AM-radiofrekvensbåndet strækker sig fra 0,55 -1,6 MHz, FM radiofrekvensbåndet strækker sig fra 88-108 MHz og mikrobølgeovne fungerer typisk ved 2,45 GHz.
Roaming | En trådløs nodes bevægelse mellem to mikroceller. Roaming sker normalt i infrastrukturnetværk, der er opbygget omkring flere adgangspunkter.
RTS-tærskel | Antallet af frames i datapakken hvorved eller hvorover et RTS/CTS (request to send/clear to send)-handshake aktiveres, inden pakken sendes. Standardværdien er 2347.
Rundsendelses-SSID | Anvendes til at tillade, at et adgangspunkt reagerer på klienter på et trådløst netværk, ved at sende probes (prøver).
SIM | Subscriber Identity Module-kort der anvendes til validering af identitetsoplysninger på netværket. Et SIM-kort er et specielt smart-kort, der bruges af GSM-baserede digitale mobilnetværk.
Single Sign On | Single Sign On-facilitetssættet tillader at 802.1x-legitimationsoplysningerne er de samme som dit Windows logon-brugernavn og adgangskode til trådløse netværksforbindelser.
SSID | Service Set Identifier. En værdi, der kontrollerer adgangen til et trådløst netværk. SSID'et til dit trådløse netværkskort skal matche SSID'et til de andre adgangspunkter, du ønsker at etablere forbindelse til. Hvis værdien ikke er den samme, får du ikke adgang til netværket. Hvert SSID kan være på op til 32 tegn, og der er forskel mellem store og små tegn.
Strømsparetilstand | Den tilstand, hvori radioen med mellemrum lukkes ned, for at spare strøm. Når en notebook-computer er i strømsparetilstand, gemmes modtagelsespakker på adgangspunktet, indtil den trådløse adapter vågner.
Tavs tilstand | Adgangspunkter eller trådløse routere i tavs tilstand er konfigureret til ikke at broadcaste SSID for det trådløse netværk. Dette gør det nødvendigt at kende SSID'et for at kunne konfigurere den trådløse profil til forbindelse til adgangspunktet eller den trådløse router.
TKIP | Temporal Key Integrity-protokollen forbedrer datakrypteringen . Wi-Fi-beskyttet adgang udnytter TKIP. TKIP giver vigtige datakrypteringsforbedringer, inklusive en metode til omkonfiguration af nøgle. TKIP er en del af IEEE 802.11i-krypteringsstandarden for trådløse LAN. TKIP er næste generation af WEP, den Wired Equivalency Protocol, der anvendes til sikring af 802.11 trådløse LAN. TKIP indeholder nøgle-mixing pr. pakke, en meddelelsesintegritetskontrol og re-keying-mekanisme, som retter fejlene i WEP.
TLS | Transport Layer Security. En type godkendelsesmetode, der bruger Extensible Authentication-protokollen (EAP) og en sikkerhedsprotokol, der kaldes Transport Layer Security (TLS). EAP-TLS bruger certifikater, der bruger adgangskoder. EAP-TLS-godkendelse understøtter dynamisk WEP-nøglestyring. TLS protokollen er beregnet til at sikre og godkende kommunikation via offentlige netværk ved anvendelse af datakryptering. TLS Handshake Protocol giver serveren og klienten mulighed for gensidig godkendelse og forhandling om en krypteringsalgoritme og krypteringsnøgler, før data sendes.
Trådløs router | En enkeltstående trådløs hub, som tillader enhver computer, der har et trådløst netkort, at kommunikere med en anden computer og etabelere forbindelse til Internettet. Kaldes også for et adgangspunkt.
TTLS | Tunneled Transport Layer Security. Disse indstillinger definerer protokollen og de legitimationsoplysninger, der bruges til at godkende en bruger. I TTLS bruger klienten EAP-TLS til at validere serveren og oprette en TLS-krypteret kanal mellem klient og server. Klienten kan bruge en anden godkendelsesprotokol, typisk adgangskodebaserede protokoller, f.eks. MD5 Challenge over denne krypterede kanal til aktivering af servervalidering. Challenge- og svarpakker sendes over en ikke-udsat TLS-krypteret kanal. TTLS implementeringerne understøtter i øjeblikket alle de metoder, der fastlægges af EAP, såvel som flere ældre metoder (CHAP, PAP, MS-CHAP og MS-CHAPv2). TTLS kan nemt udvides til at fungere sammen med nye protokoller ved definition af nye egenskaber til understøttelse af nye protokoller.
Værtscomputer | Den computer, der er direkte forbundet til Internet via et modem eller et netkort.
WEP | Wired Equivalent Privacy. Wired Equivalent Privacy, 64- og 128-bit (64-bit kaldes undertiden for 40-bit). Dette er en low-level krypteringsteknik, der er designet til at give brugeren omtrent samme mængde beskyttelse, som vedkommende ville forvente på et LAN. WEP er en sikkerhedsprotokol til trådløse lokalnetværk (WLANs), defineret under 802.11b-standarden. WEP er designet til at give samme sikkerhedsniveau som i trådbårne LAN. WEP sigter mod at give sikkerhed for data via radiobølger, så disse er beskyttet under overførslen fra et punkt til et andet.
WEP-nøgle | Enten en adgangsfrase eller hexadecimal nøgle. Adgangsfrase skal være 5 ASCII-tegn for 64-bit WEP eller 13 ASCII tegn for 128-bit WEP. For adgangsfraser er 0-9, a-z, A-Z og ~!@#$%^&*()_+|`-={}|[]\:";'<>?,./ gyldige tegn. Hex-nøglen skal være 10 hexadecimale tegn (0-9, A-F) for 64-bit WEP eller 26 hexadecimale ten (0-9, A-F) for 128-bit WEP.
Wi-Fi | Wireless Fidelity. Er udviklet til generisk anvendelse, når der refereres til 802.11-netværk af enhver type, uanset om det drejer sig om 802.11b, 802.11a, eller dual-band.
WLAN | Wireless Local-Area Network. En lokalnetværkstype, der anvender højfrekvente radiobølger i stedet for ledninger til kommunikation mellem noder.
WPA koncern | Wi-Fi Protected Access-Enterprise anvendes til koncernbrugere. En ny standard-baseret, tværfungerende sikkerhedsteknologi til trådløse LAN (undersæt af IEEE 802.11i draft-standarden), som krypterer data, der sendes via radiobølger. WPA er en Wi-Fi-standard, der blev udviklet til at forbedre sikkerhedsfunktiuonerne i WEP på følgende måde: Forbedret datakryptering via temporal nøgleintegritetsprotokol (TKIP). TKIP scrambler nøglerne vha. en hashing-algoritme og tilføjer en integritetskontrolfunktion som dikrer, at der ikke er manipuleret med nøglerne. Brugergodkendelse, der generelt mangler i WEP, via den udvidelsesbare godkendelsesprotokol (EAP). WEP regulerer adgangen til et trådløst netværk, baseret på en computers hardware-specifikke MAC-adresse, der er relativ enkelt af opsnuse og stjæle. EAP er opbygget på en mere sikkert public-key krypteringssystem for at sikre, at kun autoriserede netværksbrugere har adgang til netværket. WPA er en mellemstandard, der vil blive erstattet med IEEE’s 802.11i-standarden, når denne er færdig.
WPA Personlig | Wi-Fi Protected Access-Personlig giver et sikkerhedsniveau i mindre netværk eller hjemmenetværk.
WPA | Wi-Fi-beskyttet adgang (WPA) er en sikkerhedsforbedring, der forøger databeskyttelsesniveauet og adgangskontrollen til et trådløst netværk betydeligt. WPA er en mellemstandard, der vil blive erstattet med IEEE’s 802.11i-standarden, når denne er færdig. WPA består af RC4 og TKIP, og understøtter kun BSS (Infrastruktur)-tilstand. (Ikke kompatibel med WPA2.)
WPA2 | Wi-Fi Protected Access 2 (WPA2). Dette er anden generation af WPA, som overholder IEEE TGi-specifikationen. WPA2 består af AES-kryptering, for-godkendelse og PMKID-caching. Standarden understøtter BSS (Infrastruktur)-tilstand og IBSS (ad-hoc)-tilstand. (Ikke kompatibel med WPA).
WPA-PSK | Wi-Fi Protected Access-Pre-Shared Key (WPA-PSK)-tilstand bruger ikke en godkendelsesserver. Den kan anvendes med datakrypteringstyperne WEP eller TKIP. WPA-PSK kræver konfiguration af en for-delt nøgle (PSK). Du skal indtaste en adgangsfrase eller 64 hexadecimale tegn for en Pre-Shared Key-længde på 256-bits. Datakrypteringsnøglen er afledt af PSK.

Tilbage til toppen

Tilbage til Indhold

Varemærker og ansvarsfralæggelser