Tillbaka till Innehåll

# Använda programvaran för Intel(R) PROSet för trådlösa anslutningar: Intel(R) PRO/Trådlös nätverksanslutning för 3945ABG Användarhandbok

- Använda Intel PROSet för trådlösa anslutningar som din hanterare för trådlösa anslutningar
- Starta Intel PROSet för trådlösa anslutningar
- Starta Intel PROSet för trådlösa anslutningar från Aktivitetsfältet
  - Ikoner i Aktivitetsfältet
  - Verktygstips och skrivbordsaviseringar
- Huvudfönstret för Intel PROSet för trådlösa anslutningar
  - Lista med trådlösa nätverk
  - Anslutningsstatusikoner
  - Nätverksegenskaper
  - Anslutningsinformation
  - Profillista
- Menyer i Intel PROSet för trådlösa anslutningar
- Verktyg-menyn
  - Programinställningar
  - Intel Felsökare för trådlösa anslutningar
  - Administratörsverktyg
- Avancerat-menyn
  - Kortinställningar
  - Avancerad statistik
  - Använda Windows för att hantera Wi-Fi
- Profiler-menyn
  - Hantera profiler
  - Importera/Exportera
  - Hantera undantag
- Aktivera och stänga av radion
- Installera och avinstallera programvaran

## Använda Intel PROSet för trådlösa anslutningar som din hanterare för trådlösa anslutningar

Intel(R) PROSet för trådlösa anslutningar används för att ställa in, redigera och hantera nätverksprofiler för att ansluta till ett nätverk. Det omfattar också avancerade inställningar så som energisparfunktioner och kanalval för inställning av ad-hoc-nätverk.

Om du använder nollkonfiguration av trådlöst nätverk i Microsoft(R) Windows(R) XP som hanterare för dina trådlösa anslutningar, kan du inaktivera den från fliken Trådlösa nätverk i Microsoft Windows.

Inaktivera nollkonfiguration av trådlöst nätverk i Microsoft Windows XP som hanterare för dina trådlösa anslutningar så här:

1. Klicka på Start > Inställningar >Kontrollpanelen.
2. Dubbelklicka på Nätverksanslutningar.
3. Högerklicka på Trådlös nätverksanslutning.
4. Klicka på Egenskaper.
5. Klicka på Trådlösa nätverk.
6. Bekräfta att rutan Konfigurera trådlöst nätverk inte är markerad. Om det är markerat, avmarkera det.
7. Klicka på OK. Detta bekräftar att verktyget Intel PROSet för trådlösa anslutningar konfigureras för att hantera dina nätverksprofiler.

> OBS! Kontrollera att alternativet Informera när ett annat program använder det trådlösa kortet i Programinställningar är markerat. Detta alternativ visas när nollkonfiguration av trådlöst nätverk i Microsoft Windows XP börjar hantera dina nätverksprofiler.

## Starta Intel PROSet för trådlösa anslutningar

Starta Intel PROSet för trådlösa anslutningar med en av följande metoder:

- Klicka på Start > Program > Intel PROSet för trådlösa anslutningar > Intel PROSet för trådlösa anslutningar.
- Högerklicka på ikonen i Aktivitetsfältet i Windows-skrivbordets nedre högra hörn. Klicka på Öppna Intel PROSet för trådlösa anslutningar.
- Öppna Intel PROSet för trådlösa anslutningar genom att dubbelklicka på ikonen i Aktivitetsfältet.

Avsluta Intel PROSet för trådlösa anslutningar:

Stäng Intel PROSet för trådlösa anslutningar från huvudfönstret genom att använda ett av följande:

- Välj Arkiv > Avsluta från huvudfönstret.
- Klicka på Stäng.
- Klicka på knappen Stäng (X) i fönstrets övre högra hörn.

# Starta Intel PROSet för trådlösa anslutningar från Aktivitetsfältet

Starta Intel(R) PROSet för trådlösa anslutningar genom att dubbelklicka på ikonen i Aktivitetsfältet. Den finns i det nedre högra hörnet på ditt skrivbord i Windows. Du kan också högerklicka på ikonen i Aktivitetsfältet och klicka på Öppna Intel PROSet för trådlösa anslutningar.

## Menyalternativ i Aktivitetsfältet

Ikonen Intel PROSet för trådlösa anslutningar visas i Aktivitetsfältet som finns i det nedre högra hörnet på Windows-skrivbordet. Högerklicka på statusikonen för att visa menyalternativen.

Menyalternativ | Kommentarer
Öppna Intel PROSet för trådlösa anslutningar | Klicka för att starta Intel PROSet för trådlösa anslutningar när Intel PROSet för trådlösa anslutningar är din hanterare för trådlösa anslutningar. Om du valt Använd Windows för att hantera Wi-Fi på menyn i Aktivitetsfältet ändras menyalternativet till Öppna Tjänst för nollkonfiguration av trådlösa tjänster och Microsoft Windows XP Tjänst för nollkonfiguration av trådlösa tjänster används då som hanterare av dina trådlösa anslutningar. När du använder Microsoft Windows kan du inte använda dina Intel-profiler.
Öppna Tjänst för nollkonfiguration av trådlösa tjänster
Aktivera trådlöst | Om du har installerat Intel PROSet för trådlösa anslutningar visas radions aktuella läge i huvudfönstret Intel PROSet för trådlösa anslutningar och i Aktivitetsfältet. Markera Aktivera trådlöst för att slå på radion. Markera Stäng av trådlöst för att stänga av radion. Om datorn har en fristående knapp installerad kan du använda den för att sätta på och stänga av radion. Datortillverkarens dokumentation innehåller mer information om denna switch.
Stäng av trådlöst
802.11a Radio av | Detta alternativ finns endast tillgängligt för trådlösa kort som stödjer 802.11a, 802.11b och 802.11g. Markera för att stänga av 802.11a-radion. OBS! Den här inställningen finns inte tillgänglig såvida den inte ställts in i Administratörsverktyget eller om ditt kort är en Intel(R) PRO/Trådlös nätverksanslutning för 2200BG.
Öppna Intels trådlösa anslutningar och felsökning | Öppnar ett program som kan bistå dig när du ska lösa anslutningsproblem för det trådlösa nätverket. När ett anslutningsproblem upptäcks visas en skrivbordsavisering i det nedre högra hörnet på skrivbordet. Se Felsökning av Intels trådlösa anslutningar för mer information.
Anslut till profil | Visar de aktuella profilerna som finns i profillistan. Används även för att ansluta till profil.
Använda Windows för att hantera Wi-Fi | Växlar mellan Intel PROSet för trådlösa anslutningar och Microsoft Windows XP:s Tjänst för nollkonfiguration av trådlösa tjänster. När du använder Microsoft Windows kan du inte använda dina Intel-profiler.
Använd Intel PROSet för trådlösa anslutningar för att hantera Wi-Fi

# Ikoner i Aktivitetsfältet

Ikonen i Aktivitetsfältet tillhandahåller visuell indikering om den trådlösa anslutningens läge. Anslutningsstatusikonen finns i Windows-skrivbordets nedre högra hörn. Du kan ange att Aktivitetsfältet ska vara synligt eller döljas under Programinställningar från Verktyg-menyn.

Ikon | Beskrivning
| Stäng av trådlöst: Det trådlösa kortet av avstängt. Den trådlösa enheten överför inte något när den är avstängd. Klicka på Aktivera trådlöst för att aktivera kortet. Ikonen är vit och statisk.
| Söka efter trådlösa nätverk: Det trådlösa kortet söker efter alla tillgängliga trådlösa nätverk. Ikonen är vit med animering.
| Hittade inga trådlösa nätverk: Det fanns inga tillgängliga trådlösa nätverk. Intel PROSet för trådlösa anslutningar söker periodiskt efter tillgängliga nätverk. Om du vill göra en avsökning dubbelklickar du på ikonen för att starta Intel PROSet för trådlösa anslutningar och klickar sedan på Uppdatera. Ikonen är röd.
| Hittade trådlösa nätverk: Hittade ett tillgängligt trådlöst nätverk. Dubbelklicka på ikonen för att visa listan med trådlösa nätverk. Markera nätverket. Klicka på Anslut. Ikonen är gul.
| Autentisering misslyckades. Det går inte att autentisera med trådlöst nätverk. Ikonen är grön med gul varningstriangel.
| Ansluta till ett trådlöst nätverk. Blinkar medan en IP-adress erhålls eller om ett fel uppstår.
| Du är ansluten till ett trådlöst nätverk: Ansluten till ett trådlöst nätverk. Ett verktygstips visar nätverksnamn, hastighet, signalkvalitet och IP-adress. Ikonen är grön med vågor som ger en bild av signalkvaliteten. Ju fler vågor ju bättre signalkvalitet.

## Verktygstips och skrivbordsaviseringar

Verktygstips och skrivbordsaviseringar ger feedback och samverkan. Om du vill visa verktygstips flyttar du muspekaren över ikonen. Skrivbordsaviseringar visas när ditt trådlösa nätverk ändrar status. Exempelvis visas en skrivbordsavisering när du är utanför räckvidden för trådlöst nätverk.

Aktivera skrivbordsaviseringar genom att markera Visa informationsmeddelanden i Programinställningar.

## Verktygstips

Verktygstips visas när muspekaren rullar över ikonen. Verktygstipsen visar text för vart och ett av anslutningslägena.

## Skrivbordsaviseringar

När det krävs användaråtgärd visas en skrivbordsavisering. Om du klickar på aviseringen vidtas lämplig åtgärd. När ett trådlöst nätverk hittas visas exempelvis följande avisering:

> Verktygstips: Intel PROSet för trådlösa anslutningar Ansluten till ett trådlöst nätverk Namn på trådlöst nätverk: Trådlös hastighet: 54 Mbit/s Signalkvalitet: Utmärkt IP-adress: 192.168.1.103

Hittade trådlösa nätverk
Åtgärd: Anslut till tillgängligt nätverk genom att klicka på skrivbordsaviseringen.

Skrivbordsaviseringar används även för att indikera om det finns anslutningsproblem. Klicka på aviseringen för att öppna Intel Felsökare för trådlösa anslutningar.

## Huvudfönstret för Intel PROSet för trådlösa anslutningar

I huvudfönstret för Intel PROSet för trådlösa anslutningar kan du:

- Visa aktuell anslutningsstatus (signalkvalitet, hastighet och aktuellt nätverksnamn).
- Söka efter tillgängliga trådlösa nätverk.
- Ställa in profiler
- Ansluta profiler automatiskt till tillgängliga nätverk i en specifik ordning som definieras i profillistan.
- Anslut till infrastruktur- och enhet-till-enhet-nätverk (ad hoc).
- Konfigurera kortenergiinställningar.
- Felsök problem med den trådlösa anslutningen.

Använd Intel PROSet för trådlösa anslutningar för att:

- Visa aktuell anslutningsstatus (signalkvalitet, hastighet och aktuellt nätverksnamn).
- Söka efter tillgängliga trådlösa nätverk.
- Hantera profiler.
- Ansluta profiler automatiskt till tillgängliga nätverk i en specifik ordning som definieras i profillistan.
- Ansluta till infrastruktur- och ad hoc-nätverk.
- Konfigurera kortenergiinställningar.

## Anslutningsstatusikoner

Huvudfönstret i Intel PROSet för trådlösa anslutningar visar ikonerna för anslutningsstatus som indikerar ditt trådlösa korts aktuella anslutningsstatus. Ikonen i Aktivitetsfältet indikerar också aktuell anslutningsstatus. Se Aktivitetsfältsikoner för mer information.

### Huvudfönster Anslutningsstatus Beskrivning

Ikonerna används för att ange anslutningsstatus.

Ikon | Beskrivning
--- | ---
| Stäng av trådlöst: Radion är inte associerad med ett nätverk. Klicka på knappen Aktivera trådlöst för att aktivera radion.
| Autentiseringsprocessen för att ansluta till nätverket har inte påbörjats.
| Söka efter trådlösa nätverk: Det trådlösa kortet söker efter eventuellt tillgängliga trådlösa nätverk. Animerade ikoner:
| Hittade inga trådlösa nätverk: Kortet hittar inte några trådlösa nätverk.
| Hittade trådlösa nätverk: Hittade ett tillgängligt trådlöst nätverk. Du kan välja att ansluta till tillgängliga nätverk som visas i listan Trådlösa nätverk.
| Ansluta till ett trådlöst nätverk. Du ansluter till ett trådlöst nätverk. De halvmånsformade kurvorna växlar mellan grönt och vitt tills en IP-adress erhålles eller ett anslutningsfel uppstår.
| Du är ansluten till ett trådlöst nätverk: Du är ansluten till ett trådlöst nätverk. Nätverkets namn, hastighet, signalkvalitet och IP-adress visar aktuell anslutningsstatus. Klicka på knappen Information för att visa detaljer om den aktuella nätverksanslutningen.
Nätverksnamn | Nätverksnamn (SSID): Detta är namnet på det nätverk som kortet är anslutet till. Nätverksnamnet SSID måste vara detsamma som SSID för åtkomstpunkten.
Signalkvalitet | Staplarna för signalkvalitet anger kvaliteten för sändnings- och mottagningssignalerna mellan ditt trådlösa kort och den närmaste åtkomstpunkten eller datorn i enhet-till-enhet-läge (ad hoc). Antalet lodräta, gröna staplar visar styrkan på sändnings- och mottagningssignalerna. Signalkvalitet varierar mellan Utmärkt och Utanför intervall. Följande faktorer påverkar signalkvalitet: Signalkvaliteten minskar med avstånd och påverkas av metall- och cementbarriärer. Metallobjekt kan reflektera signaler och orsaka störningar. Andra elektriska enheter kan också orsaka störningar.
Egenskaper | Tillhandahåller kortets anslutningsstatusinformation. Se Knappen Egenskaper för information.
Aktivera trådlöst (Stäng av trådlöst) | Växla radion av och på. Se Aktivera trådlöst eller stäng av trådlöst för mer information.
Hjälp? | Innehåller hjälpinformation för den här sidan.
Stäng | Stänger huvudfönstret för Intel PROSet för trådlösa anslutningar.

# Trådlösa nätverk

I listan med tillgängliga nätverk visas en lista med trådlösa nätverk inom kortets räckvidd.

Namn | Beskrivning
| Signalstyrkan för det trådlösa nätverkets åtkomstpunkt eller för datorn (enhet-till-enhet-läge (ad hoc)). Staplarna i ikonen för signalstyrka indikerar att det trådlösa nätverket eller datorn finns tillgängligt för anslutningen men är fortfarande inte associerade med åtkomstpunkt eller dator (enhet-till-enhet-läge (ad hoc)).
Nätverksnamn | Nätverksnamn (SSID): Namn på det nätverk som kortet är anslutet till. Nätverksnamnet SSID måste vara detsamma som SSID för åtkomstpunkten.
Status | Meddelande om att kortet ansluter till det trådlösa nätverket. När du väl är ansluten ändras status till Ansluten.
| Profiler: Identifierar ett nätverk i listan Trådlösa nätverk som är anslutet och har en profil i profillistan.
| Det trådlösa nätverket använder nätverksläge (infrastruktur).
| Det trådlösa nätverket använder enhet-till-enhet-läge (ad hoc).
| Det trådlösa nätverket använder kryptering av typ Säkerhet.
| Den bandfrekvens som används av det trådlösa nätverket (802.11a, 802.11b, 802.11g).
| Det trådlösa nätverket finns med på listan med undantag. Anslutning till nätverk eller åtkomstpunkt som finns på listan är inte automatisk.
Anslut (Koppla från) | Klicka för att ansluta till ett trådlöst nätverk. När du väl är ansluten ändras knappen till Koppla från.
Egenskaper | Ger detaljerad information om det anslutna nätverket och dess åtkomstpunkter. Se Nätverksegenskaper för information.
Uppdatera | Uppdaterar listan med tillgängliga nätverk. Om något av de nya nätverken finns tillgängligt inom kortets räckvidd uppdateras listan för att visa det nya nätverksnamnet.
Aktivera trådlöst (Trådlöst av) | Växla radion av och på. Se Aktivera trådlöst (Stäng av trådlöst) för mer information.
Stäng | Stänger huvudfönstret för Intel PROSet för trådlösa anslutningar.
Hjälp? | Innehåller hjälpinformation för den här sidan.

## Nätverksegenskaper

Klicka på knappen Egenskaper i huvudfönstret i Intel PROSet för trådlösa anslutningar för att visa säkerhetsinställningar för det trådlösa kortet. Du kan också lägga till profiler som ska undantas från automatisk anslutning. Om uteslutna nätverk är aktiverat (se Programinställningar), då indikerar även Nätverksegenskaper om nätverket är undantaget automatisk anslutning.

#### Information om Nätverksegenskaper

Namn | Beskrivning
Nätverksnamn | Visar det trådlösa nätverksnamnet.
Band | Visar vilket band och vilken frekvens som används. Visar Utanför intervall om inget band och ingen frekvens visas. Följande band visas: 802.11a 802.11b 802.11g
Läge | Visar aktuellt läge: Nätverk (Infrastruktur) Ett trådlöst nätverk som har en åtkomstpunkt som centrum. I denna miljö tillhandahåller inte åtkomstpunkten bara kommunikation med det kabelanslutna nätverket utan förmedlar också trådlös nätverkstrafik mellan enheterna i dess omedelbara närhet. Enhet-till-enhet (ad hoc) En kommunikationskonfiguration där varje dator har samma funktioner och valfri dator kan initiera en kommunikationssession. Kallas även för peer-to-peer-nätverk eller dator-till-dator-nätverk.
Autentiseringsnivå | Visar aktuellt autentiseringssäkerhetsläge för den profil som används. Följande nivåer visas för nätverksautentisering: Öppen Delad WPA - Företag WPA2 - Företag WPA-Personligt WPA2 - Personligt Okänt Visar vilken 802.11-autentisering som används av den profil som är aktiv just nu. Se Säkerhetsinställningar för mer information.
Datakryptering | Följande inställningar visas för Datakryptering: Ingen WEP TKIP CKIP AES-CCMP Se Säkerhetsinställningar för mer information.
Åtkomstpunkter i detta nätverk (0-50) | Signalstyrka: Staplarna i ikonen Signalstyrka anger styrkan för sändnings- och mottagningssignalerna i procentvärden mellan ditt trådlösa kort och närmaste åtkomstpunkt. Anger hur väl det trådlösa kortet kommunicerar med en åtkomstpunkt eller en annan trådlös dator i enhet-till-enhet-läge (ad hoc). Signalkvalitet varierar mellan Utmärkt och Utanför intervall. Visar 802.11a, 802.11b eller 802.11g. Den här ikonen indikerar vilket band som används. Kanal: Visar aktuell överföringskanal som används för ett visst, trådlöst nätverk. BSSID (infrastrukturläge): Visar den tolvsiffriga MAC-adressen för åtkomstpunkterna i det markerade nätverket.
Hantera undantag | Se Hantera undantag för mer information.
Stäng | Stänger Nätverksegenskaper.
Hjälp? | Innehåller hjälpinformation för den här sidan.

# Anslutningsinformation

När du är ansluten till ett nätverk kan du klicka på knappen Information i huvudfönstret i Intel PROSet för trådlösa anslutningar för att visa Anslutningsinformation.

#### Beskrivning av Anslutningsinformation

Namn | Beskrivning
Profilnamn | Profilens namn.
Nätverksnamn | Nätverksnamn (SSID) för den aktuella anslutningen.
IP-adress | IP-adress för den aktuella anslutningen.
Signalkvalitet | En radiofrekvenssignal (RF-signal) kan utvärderas av två komponenter: signalstyrka (kvantitet) signalkvalitet Kvaliteten på signalen fastställs av en kombination med faktorer. Signalstyrkan sammanställs huvudsakligen av signalstyrka och förhållandet med närvarande RF-brus. RF-brus uppstår både naturligt och konstlat av elapparater. Om RF-brusnivån är hög eller signalstyrkan låg, resulterar det i lågt signal-till-brus-förhållande vilket leder till sämre signalkvalitet. Med ett lågt signal-till-brus-förhållande är det svårt för radiomottagaren att urskilja datainformationen i signalen från bruset.
Signalstyrka | Bra signalstyrka krävs för bra datakommunikationer och signalstyrkan är till och med viktigare än signalkvaliteten. En stark signal med dålig kvalitet resulterar i dålig datakommunikation. Om signalkvaliteten är låg ska du undersöka om det finns något som kan orsaka brus i närheten, såsom andra trådlösa nätverk (WLAN), andra RF-sändare, elmotorer eller kompressorer. Dessutom kan signalen reflekteras av metall eller andra föremål i området och leda till dålig signalkvalitet.
Kortets MAC-adress | Det trådlösa kortets MAC-adress (Media Access Control).
Band | Visar det trådlösa bandet för den aktuella anslutningen. 802.11a 802.11b 802.11g
Datahastigheter som kan användas | De hastigheter som det trådlösa kortet kan använda för att skicka och ta emot data. Visar hastigheten i Mbit/sekund för den frekvens som används. 802.11g - 1, 2, 5,5, 6, 9, 11, 12, 18, 24, 36, 48 och 54 802.11b - 1, 2, 5,5 och 11 802.11a - 6, 9, 11, 12, 18, 24, 36, 48 och 54
Radiofrekvens | Visar frekvensen för den aktuella anslutningen. 5,260 GHz 2,437 GHz
Kanalnummer | Visar överförings- och mottagningskanal.
Nätverksautentisering | Visar lägena Öppen, Delad, WPA-Personligt, WPA2-Personligt, WPA-Företag och WPA2-Företag. Visar vilken 802.11-autentisering som används av den profil som är aktiv just nu. Se Säkerhet - översikt för mer information.
Datakryptering | Visar Ingen, WEP, TKIP eller AES-CCMP. Se Säkerhet - översikt för mer information.
802.1x-autentiseringstyp | Visar Ingen, MD5, EAP-SIM, TLS, TTLS, PEAP, LEAP eller EAP-FAST. Se Säkerhet - översikt för mer information.
802.1x-autentiseringsprotokoll | Visar Ingen, PAP, MD5, GTC, CHAP, MS-CHAP, MS-CHAP-V2 eller TLS. Se Säkerhet - översikt för mer information.
CCX-version | Versionen för Cisco Compatible Extensions på den här trådlösa anslutningen.
Nuvarande överföringsenergi | Strömnivåer för Cisco Compatible Extensions.
Energinivåer som stöds | 1.0, 5.0, 20.0, 31.6, 50.1 mW
Åtkomstpunkts MAC-adress | MAC-adressen (Media Access Control) för den associerade åtkomstpunkten.
Obligatorisk åtkomstpunkt | Visar Ingen om det inte är aktiverat. Om detta aktiverats, från inställningen Obligatorisk åtkomstpunkt, visas åtkomstpunktens MAC-adress. Detta alternativ instruerar det trådlösa kortet att ansluta till en åtkomstpunkt med hjälp av en specifik MAC-adress (48-bitars, 12 hexadecimala siffror, exempelvis 00:06:25:0E:9D:84).
Reparera | Förnyar IP-adressen. Om du har problem med att nå nätverket, bekräfta att du har en giltig IP-adress. Om den är 0.0.0.0 eller 169.x.x.x, är den troligtvis inte giltig. Om ditt nätverket är inställt för automatisk allokering av nätverksadress, klicka då på Reparera och begär en ny IP-adress.
Stäng | Stänger sidan.
Hjälp? | Innehåller hjälpinformation för den här sidan.

# Profilhantering

Profillistan visar de nuvarande användarprofilerna i den ordning som de ska användas. Använd pil upp och pil ner för att arrangera profiler i en specifik ordning för att automatiskt ansluta till ett trådlöst nätverk.

Använd knappen Anslut för att ansluta till ett trådlöst nätverk. När du väl är ansluten skapas en profil i profillistan. Du kan också lägga till, redigera och ta bort profiler från profillistan.

Du kan konfigurera en ny profil för varje trådlöst nätverk. Profilinställningar kan inkludera nätverksnamnet (SSID), driftläget och säkerhetsinställningarna. Se Profilhantering för mer information.

## Profillista

Namn | Beskrivning
Profilnamn | Nätverksinställningar som tillåter ditt trådlösa kort att ansluta till ett nätverks åtkomstpunkt (infrastrukturläge) eller till en dator (enhet-till-enhet-läge (ad hoc)) som inte använder någon åtkomstpunkt. Se Ställa in profiler för mer information.
Nätverksnamn | Namn på det trådlösa nätverket (SSID) eller datorn.
Anslutningsikoner: Statusikoner för nätverksprofiler visar olika anslutningslägen för kort i ett trådlöst nätverk, vilken typ av läge som används och huruvida nätverkssäkerhet används.
| Blå cirkel: Det trådlösa kortet är associerat med en åtkomstpunkt eller dator (enhet-till-enhet-läge (ad hoc)). Om en profil har aktiverad 802.1x-säkerhet anger detta att det trådlösa kortet är associerat och autentiserat.
| Indikerar infrastrukturläge.
| Indikerar läget enhet-till-enhet (ad hoc)
| Indikerar administratörsprofil.
| Det trådlösa nätverket använder kryptering av typ Säkerhet.
Pilar | Placerar profiler i önskad ordning för automatisk anslutning. Pil upp: Flytta upp positionen för en markerad profil i profillistan. Pil ned: Flytta ned positionen för en markerad profil i profillistan.
Anslut | Anslut den markerade profilen för det trådlösa nätverket.
Lägg till | Skapa en ny profil genom att använda Profilguiden. Se Skapa ny profil för mer information.
Ta bort | Tar bort en markerad profil från profillistan. Se Ta bort profil för mer information.
Egenskaper | Används till att redigera innehållet i en befintlig profil. Du kan också redigera profilen genom att dubbelklicka på en profil i profillistan. Se Redigera befintlig profil för mer information.
| Exportera/importera: Importerar och exporterar användarbaserade profiler till och från profillistan. Trådlösa profiler kan importeras automatiskt till profillistan. Se Importera och exportera profiler för mer information.
Stäng | Stänger profilhanteringsfönstret.

# Menyer i Intel PROSet för trådlösa anslutningar

Använd alternativen på menyerna Arkiv, Verktyg, Avancerat, Profiler och Hjälp för att konfigurera dina nätverksinställningar.

Namn | Beskrivning
Arkiv | Avsluta: Stäng huvudfönstret för Intel PROSet för trådlösa anslutningar. Använd ett av dessa alternativ för att starta programmet Intel PROSet för trådlösa anslutningar: Klicka på Start > Program > Intel PROSet för trådlösa anslutningar > Intel PROSet för trådlösa anslutningar. Högerklicka på ikonen i Aktivitetsfältet som finns i det nedre högra hörnet på Windows-skrivbordet och klicka på Öppna Intel PROSet för trådlösa anslutningar. Öppna Intel PROSet för trådlösa anslutningar genom att dubbelklicka på ikonen i Aktivitetsfältet.
Verktyg | Programinställningar: Använd för att ange systemomfattande anslutningsinställningar. Se Programinställningar för information. Använd Ctrl+P på tangentbordet som ett annat sätt att använda den här funktionen. Intel Felsökare för trådlösa anslutningar Använd för att lösa problem med den trådlösa anslutningen. Använd Ctrl+W på tangentbordet som ett annat sätt att använda den här funktionen. Se Felsökning av Intels trådlösa anslutningar för mer information. Administratörsverktyg: Används av administratörer eller den person som har administratörsrättigheter på den här datorn för att konfigurera delade profiler (Före inloggning, Beständig och VoIP). Se Administratörsverktyg för mer information. Använd Ctrl+T på tangentbordet som ett annat sätt att använda den här funktionen. OBS! Administratörsverktyget är endast tillgängligt om det installerades under en anpassad installation av programmet Intel PROSet för trådlösa anslutningar. Se Installera och avinstallera programvaran för mer information om anpassad installation.
Avancerat | Kortinställningar: Visar kortinställningar som motsvarar de inställningar som gjorts i Avancerade inställningar i Microsoft Windows. Se Kortinställningar för information. Använd Ctrl+A på tangentbordet som ett annat sätt att använda den här funktionen. Gå till Kortinställningar från Microsoft Windows så här: Markera Nätverksanslutningar i Kontrollpanelen i Windows. Högerklicka på Trådlös nätverksanslutning. Klicka på Egenskaper på menyn. Visa avancerade inställningar för kortet genom att klicka på Konfigurera. Avancerad statistik: Markera för att fastställa hur kortet kommunicerar med en åtkomstpunkt. Använd Ctrl+S på tangentbordet som ett annat sätt att använda den här funktionen. Se Knappen Statistik för mer information. Använd Windows för att hantera Wi-Fi: Markera för att aktivera nollkonfiguration av trådlöst nätverk i Microsoft Windows XP som hanterare av trådlösa anslutningar. Använd F10 på tangentbordet som ett annat sätt att använda den här funktionen. Se Växla till Microsoft Windows XP Tjänst för nollkonfiguration av trådlösa tjänster för mer information.
Profiler | Hantera profiler: Markera för att skapa eller redigera profiler. Använd Ctrl+R på tangentbordet som ett annat sätt att använda den här funktionen. Hantera undantag: Markera om du vill utesluta nätverk från automatisk anslutning. Se Hantera undantag för mer information. Använd Ctrl+M på tangentbordet som ett annat sätt att använda den här funktionen.
Hjälp | Hjälp om Intel PROSet för trådlösa anslutningar: Startar direkthjälpen. Använd F1 på tangentbordet som ett annat sätt att använda den här funktionen. Navigera i hjälpfönstret så här: Tryck på F6 för att växla mellan vänster och höger ruta. Använd pil upp och pil ner som alternativ på ditt tangentbord för att förflytta dig upp och ner i rutan. Visa information genom att klicka på Innehåll i rutan till vänster eller använd Alt+C på tangentbordet som ett annat sätt att nå den här funktionen. Öppna ett innehållsämne genom att dubbelklicka på en bokikon. Använd pil upp och pil ner för att välja ett ämne och tryck på Retur som ett sätt att öppna underordnade ämnen. Klicka på Index eller Sök för att hitta en specifik term. Använd Alt+S på tangentbordet som ett annat sätt att använda sökfunktionen. Om: Visar versionsinformation för de nuvarande, installerade programkomponenterna.

## Programinställningar (Verktyg-menyn)

Inställningarna på den här sidan styr hur programmet Intel PROSet för trådlösa anslutningar fungerar.

#### Beskrivning av Programinställningar

Namn | Beskrivning
Kort | Visar de nätverkskort som finns tillgängliga för tillfället. Det kan vara antingen en Intel(R) PRO/Trådlös nätverksanslutning för 3945ABG, Intel(R) PRO/Trådlös nätverksanslutning för 3945BG, en Intel(R) PRO/Trådlös nätverksanslutning för 2915ABG eller en Intel(R) PRO/Trådlös nätverksanslutning för 2200BG.
Avancerade inställningar: Följande inställningar styr hur Intel PROSet för trådlösa anslutningar fungerar och visar information.
Aktivitetsfältet | Visa programikon i Aktivitetsfältet: Markera om du vill visa statusikon i Aktivitetsfältet. Ikonen visas i Aktivitetsfältet i Windows (Meddelandefältet). Den här ikonen ger status om din trådlösa anslutning. Avmarkera om du inte vill visa statusikon i Aktivitetsfältet. Statusikonen i Aktivitetsfältet möjliggör många funktioner: Visuell bild över anslutningsstatus och trådlösa aktiviteter i det trådlösa nätverket. Ikonen ändrar färg och animering för olika trådlösa aktiviteter. Se Ikoner i Aktivitetsfältet för mer information. Meny: En meny visas när du högerklickar på ikonen. Med alternativen i den här menyn kan du utföra uppgifter så som att sätta på eller stänga av radion, eller starta programmet Intel PROSet för trådlösa anslutningar. Se Menyalternativ i Aktivitetsfältet för mer information. Verktygstips och skrivbordsaviseringar. Se Verktygstips och skrivbordsaviseringar för mer information.
Meddelanden | Visa varningsmeddelanden: Markera för att visa skrivbordsaviseringar bredvid ikonen i Aktivitetsfältet. När det krävs en åtgärd från dig visas ett meddelande. Det är endast händelser av stor betydelse som utlöser en skrivbordsvarning. Om du markerar varningen på skrivbordet utförs rätt åtgärd. Avmarkera om du inte vill visa skrivbordsaviseringar. Se Verktygstips och skrivbordsaviseringar för mer information. Välj ett av följande alternativ: Informationsmeddelanden: Dessa skrivbordsaviseringar är inte lika viktiga. Ingen aktivitet krävs från dig utan här finns förslag på ändringar på hur du kan förbättra den trådlösa anslutningen. Visa informationsmeddelanden: Markeras som standard. Alla skrivbordsaviseringar av informationstyp visas bredvid statusikonen i Aktivitetsfältet. Dessa skrivbordsaviseringar förbättrar din upplevelse med trådlösa anslutningar genom att visa meddelanden när tillgängliga trådlösa nätverk finns inom räckhåll. Du informeras också om när en trådlös anslutning har gjorts och när den inte längre upprätthålls. Se Verktygstips och skrivbordsaviseringar för mer information. Visa en lista med tillgängliga nätverk i området när det inte finns någon anslutning: När Visa informationsmeddelanden inte är markerat kan du markera det här alternativet. När skrivbordsaviseringar är inaktiverade, kan du med det här alternativet ändå få ett meddelande om tillgängliga nätverk när det trådlösa kortet inte är anslutet. Informera när ett annat program använder det trådlösa kortet: När alternativet är markerat visas ett meddelande när andra program försöker hantera det trådlösa kortet. Detta är bra om du använder program som finns vid uppkopplingsställen som Internet-kaféer och på flygplatser. Om du vill utnyttja fördelarna med funktionerna i Intel PROSet för trådlösa anslutningar ska du inaktivera detta program när du lämnar uppkopplingsstället. Aktivera meddelande om nekade TLS-certifikat: Markera om du vill att en varning ska utfärdas när ett PEAP-TLS-certifikat avvisas av autentiseringsservern. Se Företagssäkerhet och Ställa in klient för TLS-autentisering för mer information.
Anslut automatiskt | Anslut bara till tillgängligt nätverk med hjälp av profiler:(Standard) Anslut det trådlösa kortet till ett tillgängligt nätverk med en passande profil från Profillistan. Du får ett meddelande om det inte går att hitta en passande profil (se Meddelanden). Den trådlösa enheten förblir bortkopplad tills en passande profil kan hittas eller tills du konfigurerar en ny profil som passar. Anslut till valfritt tillgängligt nätverk om det inte finns någon matchande profil: Markera för att ansluta till ett nätverk automatiskt om du inte har konfigurerat en profil, och om du befinner dig på en plats som har ett öppet trådlöst nätverk utan säkerhet. OBS! Öppna nätverk är inte säkra. Du måste därför själv ordna säkerheten för den trådlösa anslutningen. Ett sätt att säkra en öppen trådlös anslutning är att använda programmet VPN (Virtual Private Networking).
Hantera undantag | Aktivera funktionen för automatisk undantagslista: Markera om du vill aktivera funktionen för automatisk undantagslista. Den här funktionen ger dig ett sätt att exkludera åtkomstpunkter från automatisk anslutning. Se Hantera undantag för mer information. Aktivera funktionen för manuell undantagslista: Markera om du vill aktivera funktionen för manuell undantagslista. Den här funktionen ger dig ett sätt att exkludera nätverk från automatisk anslutning. Se Hantera undantag för mer information.
Lista med trådlösa nätverk | Visa kolumnsorteringsrubriker: Markera för att visa kolumnnamnen i listan med trådlösa nätverk. Klicka på en kolumnrubrik om du vill sortera kolumnen i stigande eller fallande ordning.
OK | Spara inställningar och gå tillbaka till föregående sida.
Avbryt | Stänger och sparar inte eventuella ändringar.
Hjälp? | Innehåller hjälpinformation för den här sidan.

# Intel Felsökare för trådlösa anslutningar (Verktyg-menyn)

Intels Felsökare för trådlösa anslutningar är ett program som kan hjälpa dig att lösa anslutningsproblem för det trådlösa nätverket. När ett anslutningsproblem upptäcks visas en skrivbordsavisering i det nedre högra hörnet på skrivbordet. När du har klickat på skrivbordsaviseringen visas ett diagnosmeddelande med de rekommenderade stegen för hur du löser det anslutningsproblem som uppstått. Om ett anslutningsproblem exempelvis uppstod på grund av ett ogiltigt lösenord startas programmet Profilguiden när du klickar på en hyperlänk som visas. Du kan också starta Loggbok för trådlösa anslutningar och aktivera eller inaktivera varningsmeddelanden. Intels Felsökare för trådlösa anslutningar kan användas under Microsoft Windows XP och Microsoft Windows 2000.

Sidan Intel Felsökare för trådlösa anslutningar består av två rutor. Använd vänster musknapp i den vänstra rutan när du vill visa en lista med tillgängliga verktyg. Den högra rutan visar det aktuella anslutningsproblemet i en sektion. Varje sektion består av två delar: felmeddelandet och den rekommenderade åtgärden. Den rekommenderade åtgärden innehåller beskrivningar om tillgängliga hjälpprogram och hjälper till att lösa det associerade anslutningsproblemet. Om du klickar på en hjälplänk visas tillhörande hjälptext i ett fönster. Om du klickar på länken för den föreslagna lösningen, startas ett program för att lösa anslutningsproblemet.

Se avsnittet Felsökning för information om hur du åtgärdar fel.

Namn | Beskrivning
Arkiv | Avsluta: Avslutar Intel Felsökare för trådlösa anslutningar.
Hjälp | Hjälp för Intels Felsökare för trådlösa anslutningar: Visar online-hjälp för Intels Felsökare för trådlösa anslutningar. Om: Visar versionsinformation för Intel Felsökare för trådlösa anslutningar.
Loggbok för trådlösa anslutningar | Startar Loggbok för trådlösa anslutningar.
Inaktivera meddelanden | Markera om du vill inaktivera varningsmeddelanden.
Aktivera meddelanden | Markera om du vill aktivera varningsmeddelanden.
Tillgänglig hjälp | Felmeddelande för datum och tid: Felbeskrivning. Länk för att lösa fel (om sådan finns tillgänglig) Se Åtgärda fel för mer information. Länk till rekommenderade steg för hur du åtgärdar felet.

# Administratörsverktyg (Verktyg-menyn)

Administratörsverktyget är avsett för administratörer och/eller personen som har administratörsrättigheter på den här datorn. Med detta verktyg kan administratören begränsa vilken styrningskontroll användare av den här datorn har över sina trådlösa anslutningar. Detta verktyg används dessutom för att konfigurera gemensamma (delade) profiler.

Användare kan inte ändra administratörsinställningarna eller profilerna om de inte känner till lösenordet för verktyget. Du ska välja ett lösenord som är säkert och inte lätt att gissa sig fram till.

Du kan exportera dessa inställningar och profiler som ett paket till andra datorer i ditt nätverk. Se Administratörsverktyg för mer information.

Namn | Beskrivning
Administratörsinställningar | En administratör kan välja vilken kontrollnivå användare har över sina trådlösa nätverksanslutningar. Se Administratörsverktyg
Administratörsprofiler | Aktivera eller inaktivera profiler av typ beständig, före inloggning och VoIP (Voice over IP) på datorn. Se Administratörsverktyg.
Kortinställningar | En administratör kan välja vilken kontrollnivå användare har över sina trådlösa nätverksanslutningar. Se Kortinställningar.
Programvara | Markera vilka av programmen under Intel PROSet för trådlösa anslutningar som är installerade på en användares dator. Se Administratörsverktyg.
Administratörspaket | Administratörspaketet används för att spara administrativa profiler och andra inställningar. Du kan kopiera eller skicka denna självextraherande körbara fil till klienter i nätverket. När den körs installeras och konfigureras innehållet på måldatorn. Se Administratörsverktyg.
Ändra lösenord | Ändra lösenordet för Administratörsverktyget. Se Ändra lösenord för mer information.
Stäng | Stänger sidan.
Hjälp? | Innehåller hjälpinformation för den här sidan.

# Kortinställningar (menyn Avancerat)

Kortinställningar visar enhetsegenskaperna för det trådlösa kort som installerats i datorn. Det kan vara antingen en Intel(R) PRO/Trådlös nätverksanslutning för 3945ABG, en Intel(R) PRO/Trådlös nätverksanslutning för 2915ABG eller en Intel(R) PRO/Trådlös nätverksanslutning för 2200BG.

Beskrivning av kortinställningar

Namn | Beskrivning
--- | ---
Ad hoc-kanal | Om de andra datorerna i ad hoc-nätverket inte använder en annan kanal, behöver du inte ändra kanal. Värde: Markera tillåten kanal i listan. 802.11b/g: Markera detta alternativ när ad hoc-bandfrekvens 802.11b och 802.11g (2,4 GHz) används. 802.11a: Markera detta alternativ när du använder ad hoc-bandfrekvens 802.11a (5 GHz).
Energisparfunktioner för ad hoc | Ange energisparfunktioner för enhet-till-enhet-nätverk (ad hoc). Inaktivera: Markera vid anslutning till ad hoc-nätverk som innehåller stationer som inte stöder energisparfunktioner för ad hoc Maximal energibesparing: Markera för att optimera batteriets livslängd. Miljö med störningar: Markera för att optimera prestanda eller anslutning till flera klienter. OBS! Denna inställning finns inte tillgänglig om kortet är en Intel PROSet/Trådlös nätverksanslutning för 3945BG, Intel PROSet/Trådlös nätverksanslutning för 2915ABG eller Intel PROSet/Trådlös nätverksanslutning för 2200BG.
Ad hoc QoS-läge | QoS-kontroll (Quality of Service) i ad hoc-nätverk. QoS tillhandahåller prioritisering av trafik från åtkomstpunkten över ett trådlöst LAN baserat på trafikklassificering. WMM (Wifi MultiMedia) är QoS-certifieringen av WFA (Wi-Fi Alliance). När WMM är aktiverat använder kortet WMM för att ge stöd åt prioritetstaggning och köfunktioner för Wi-Fi-nätverk. WMM aktiverat (standard) WMM inaktiverat OBS! Denna inställning finns inte tillgänglig om kortet är en Intel PROSet/Trådlös nätverksanslutning för 3945BG, Intel PROSet/Trådlös nätverksanslutning för 2915ABG eller Intel PROSet/Trådlös nätverksanslutning för 2200BG.
Skydd för blandat läge | Använd för att undvika datakollisioner i en miljö med både 802.11b och 802.11g. RTS/CTS (Request to Send/Clear to Send) ska användas i en miljö där klienterna kanske inte hör varandra. CTS-till-själv kan användas för att uppnå mer dataflöde i en miljö där klienter är i varandras närhet och kan höra varandra.
Energisparfunktioner | Gör det möjligt att välja en balans mellan energiförbrukning och kortprestanda. Reglaget för det trådlösa kortets energiinställningar ställer in en balans mellan datorns strömkälla och batteriet. Använd standardvärde: (standard) Energiinställningar är baserade på datorns strömkälla. Manuellt: Justera skjutreglaget till önskad inställning. Använd den lägsta inställningen för maximal batterilivslängd. Använd den högsta inställningen för maximala prestanda. OBS! Energiförbrukningen baseras på infrastrukturinställningar.
Blockbörjan-läge | Ändrar inställningen för blockbörjans längd som mottages av åtkomstpunkten under en första anslutning. Använd alltid en lång blockbörjan för att ansluta till en åtkomstpunkt. Blockbörjan med automatisk överföring möjliggör automatisk identifiering av blockbörjan. Kort blockbörjan bör användas, om det stöds. Om så inte är fallet, använd lång blockbörjan (Lång blockbörjan vid överföring).
Önskat band | Väljer driftsband. Alternativen är: 802.11g 802.11a 802.11b OBS! Denna inställning finns endast tillgänglig för en Intel(R) PRO/Trådlös nätverksanslutning för 2200BG.
Roaming-aggressivitet | Med den här inställningen kan du definiera hur aggressivt din trådlösa klient ska utföra roaming för att förbättra anslutning till en åtkomstpunkt. Standard: Balanserad inställning mellan att inte utföra roaming och prestanda. Lägsta: Din trådlösa klient utför inte roaming. Endast märkbar degradering i länkkvalitet leder till att den försöker utföra roam till en annan åtkomstpunkt.
Genomflödesförbättring | Ändra värdet för "Packet Burst Control". Aktivera: Markera om du vill aktivera dataflödesförbättring. Inaktivera: (standard) Markera om du vill inaktivera dataflödesförbättring.
Överföringsenergi | Standardinställning: Högsta energiinställning Lägsta: Minimal täckning: Ställ in kortet till lägsta överföringsnivå. Du kan expandera antalet täckningsområden eller begränsa ett täckningsområde. Reducera täckningsområdet i högtrafikområden för att förbättra generell överföringskvalitet och undvika trafikstockning och störningar i andra enheter. Högsta: Maximal täckning: Ställ in kortet till maximal överföringsnivå. Markera för maximala prestanda och intervall i miljöer med begränsade ytterligare radioenheter. OBS! Den optimala inställningen är för en användare som alltid ska ange överföringsenergi på lägsta möjliga nivå som fortfarande är kompatibel med kvaliteten på deras kommunikation. Detta möjliggör det maximala antalet trådlösa enheter som ska fungera i täta områden och reducera störning i andra enheter som den här radion delar radiospektrum med. OBS! Denna inställning träder i kraft när antingen läget Infrastruktur eller Ad hoc används.
Trådlöst läge | Markera vilket band som ska användas för anslutning till trådlöst nätverk: Endast 802.11a: Anslut bara det trådlösa kortet till 802.11a-nätverk Endast 802.11b: Anslut bara det trådlösa kortet till 802.11b-nätverk Endast 802.11g: Anslut bara det trådlösa kortet till 802.11g-nätverk. Endast 802.11a och 802.11g: Anslut endast det trådlösa kortet till 802.11a- och 802.11g-nätverk. Endast 802.11b och 802.11g: Anslut bara det trådlösa kortet till 802.11b- och 802.11g-nätverk 802.11a, 802.11b och 802.11g: (standard) - Anslut till antingen trådlösa 802.11a-, 802.11b- eller 802.11g-nätverk. OBS! Dessa trådlösa lägen (moduleringstyp) avgör vilka upptäckta åtkomstpunkter som visas i listan Trådlöst nätverk.
OK | Sparar inställningar och går tillbaka till föregående sida.
Avbryt | Stänger och sparar inte eventuella ändringar.

# Avancerad statistik (menyn Avancerat)

Tillhandahåller aktuell information om kortanslutningen. Följande beskriver informationen på sidan Avancerad statistik.

Namn | Beskrivning
Statistik | Avancerad statistik: Denna information gäller hur kortet kommunicerar med en åtkomstpunkt. Association: Om kortet hittar en åtkomstpunkt att kommunicera med är värdet inom räckvidden. Annars är värdet utanför räckvidden. AP MAC-adress: Åtkomstpunktens tolvsiffriga MAC-adress (00:40:96:31:1C:05). Antal associationer: Det antal gånger som åtkomstpunkten har hittat kortet. AP-antal: Antalet tillgängliga åtkomstpunkter inom räckvidden för det trådlösa kortet. Antal fullständiga skanningar: Det antal gånger som kortet har sökt igenom alla kanaler för att hitta information. Antal ofullständiga skanningar: Antalet avsökningar som har avslutats. Roaming: Denna information innehåller räknare som har att göra med orsaker till varför kortet utför roaming. Roaming sker när ett kort kommunicerar med en åtkomstpunkt och sedan kommunicerar med en annan i syfte att få bättre signalstyrka. Roamingantal: Antalet gånger som roaming inträffade. AP överförde inte: Kortet mottog inte radioöverföring från åtkomstpunkten. Du kanske behöver återställa åtkomstpunkten. Dålig beacon-kvalitet: Signalkvaliteten är alltför låg för att upprätthålla kommunikation med åtkomstpunkten. Du har flyttat kortet utanför täckningsområdet för åtkomstpunkten eller så har åtkomstpunktens information om enhetsadress ändrats. AP-belastningsfördelning: Åtkomstpunkten avslutade sin association med kortet baserat på åtkomstpunktens oförmåga att upprätthålla kommunikation med alla dess associerade kort. Alltför många kort försöker kommunicera med en åtkomstpunkt. AP RSSI alltför låg: RSSI (Relative Signal Strength Indicator) är alltför låg för att upprätthålla en association med kortet. Du kanske har flyttat utanför åtkomstpunktens täckningsområde eller så kanske åtkomstpunktens datahastighet ökat. Dålig kanalkvalitet: Kanalkvaliteten är låg och orsakade att kortet söker efter en annan åtkomstpunkt. AP utelämnade mobil enhet: Åtkomstpunkten utelämnade en dator från listan med mobila enheter som den känner igen. Datorn måste omassocieras med en åtkomstpunkt. Diverse: Använd denna information för att avgöra om en association med en annan åtkomstpunkt ökar prestanda och hjälper till att upprätthålla högsta möjliga datahastighet. Mottagna beacon: Antal beacon som mottagits av kortet. Procent missade beacon: Procentvärde för missade beacon. Procent överföringsfel: Procentvärdet med dataöverföringar som hade fel. Signalstyrka: Signalstyrkan för den åtkomstpunkt som kortet kommunicerar med visas i decibel (dBm).
Överförings-/mottagningsstatistik | Visar procentvärden för ej hänvisade och hänvisade paket. Sammanlagt antal värdpaket: Den totala summan av antalet hänvisade och ej hänvisade paket. Skicka - (Mbit/s) Ta emot - (Mbit/s) Ej hänvisade paket: Antalet mottagna paket som sänds ut till det trådlösa nätverket. Hänvisade paket: Antalet mottagna paket som sänds ut specifikt till det trådlösa kortet. Totalt antal byte: Det sammanlagda antalet byte för paket som mottagits och skickats av det trådlösa kortet.
Återställ statistik | Återställer kortets statistikräknare och börjar ta nya datamätningar.
Stäng | Stänger och går tillbaka till huvudfönstret.
Hjälp? | Innehåller hjälpinformation för den här sidan.

# Använda Windows för att hantera Wi-Fi (menyn Avancerat)

Microsoft Windows XP-funktionen för nollkonfiguration av trådlöst nätverk tillhandahåller ett inbyggt verktyg för trådlös konfiguration. Denna funktion kan aktiveras och inaktiveras i Intel PROSet för trådlösa anslutningar. Klicka på Använda Windows för att hantera Wi-Fi på menyn Avancerat i Aktivitetsfältet. Om Windows XP:s Tjänst för nollkonfiguration av trådlösa tjänster är aktiverad, är funktionerna i Intel PROSet för trådlösa anslutningar inaktiverade.

# Importera eller exportera profiler (menyn Profiler)

## Importera profiler till profillistan

Importera trådlösa profiler till profillistan automatiskt. Detta utförs genom att Intel(R) PROSet för trådlösa anslutningar bevakar importmappen på hårddisken så att du kan se när det kommer nya profilfiler. Det är bara profiler som har aktiverats genom Aktivera automatisk import i Avancerade inställningar som kan importeras automatiskt. Om det redan finns en profil med samma namn i profillistan, får du ett meddelande om att antingen förkasta den importerade profilen eller acceptera den. Om det accepteras ersätts den befintliga profilen. Alla importerade, användarbaserade profiler placeras längst ner i profillistan och profilfilen tas bort från din hårddisk omedelbart efter importen, oavsett om importen genomfördes eller ej.

### Lösenordsskyddade profiler

Importera och exportera lösenordsskyddade, användarbaserade profiler till fjärrsystem automatiskt. Om en profil är lösenordsskyddad måste du ange det allokerade lösenordet innan du kan redigera den. Se Ange lösenordsskydd för mer information.

#### Beskrivning av Importera/Exportera

Namn | Beskrivning
--- | ---
Exportera profiler | Steg 1: Markera en eller flera profiler som du vill exportera från din profillista nedan: Markera individuella eller flera profiler i listan. Ikonen för profilläge indikerar att antingen infrastrukturläge eller ad hoc-läge används och huruvida säkerhet används. Steg 2: Exportera den markerade profilen: Klicka på Exportera om du vill spara dina profiler till en markerad katalog. Steg 3: Markera målmappen. Klicka på Bläddra på hårddisken för att se målmappen. Enheten C:\ är standardmappen. Markera enheten och mappen. Klicka på OK. Klicka på OK för att gå tillbaka till sidan Profiler.
Importera profiler | Markera individuella eller flera profiler att importera till profillistan. Klicka på Importera för att söka på hårddisken efter profiler att importera. Markera profilen i den utvalda enheten eller mappen Klicka på Importera. När den markerade profilen har importerats får du ett meddelande. Klicka på OK för att gå tillbaka till sidan Profiler. Klicka på Avbryt för att stänga och inte spara eventuella ändringar.
OK | Sparar inställningar och går tillbaka till föregående sida.
Hjälp? | Innehåller hjälpinformation för den här sidan.

# Hantera undantag (menyn Profiler)

Hantering av undantagslista finns tillgängligt när du antingen väljer Hantera undantag på menyn Profiler eller klickar på knappen Egenskaper i listan med trådlösa nätverk.

Viktigt! Du ansluts inte automatiskt till ett nätverk eller en åtkomstpunkt som finns i listan.

Använd Hantering av undantagslista för att utesluta fullständiga trådlösa nätverk (SSID). För nätverk med mer än en åtkomstpunkt kan du utesluta enstaka trådlösa åtkomstpunkter (BSSID).

Namn | Beskrivning
Hantering av undantagslista | Nätverksnamn: Namn (SSID) på det trådlösa nätverket. Radio: Visar bandet om det förekommer ett DHCP-fel. MAC-adress: Enhetens Ethernet MAC-adress. Orsak: Förklarar varför denna uppgift inte ingår i den automatiska anslutningen. Information: Tillhandahåller specifik information om hur åtkomstpunkten utesluts och hur den tas bort från uteslutandet.
Detta nätverk har uteslutits från automatisk anslutning av följande anledningar. -Användaren har uteslutit detta nätverk manuellt. Gör detta nätverk (eller åtkomstpunkterna) berättigat till automatisk anslutning igen genom att markera det och klicka på knappen Ta bort. Obs! - Knappen Återställ tar bort alla poster förutom otillåtna åtkomstpunkter från listan. - Otillåtna åtkomstpunkter tas bort från listan när en anslutning görs till den här åtkomstpunkten med giltiga referenser. - Alla uteslutna åtkomstpunkter i ett nätverk (förutom de otillåtna) tas bort från listan när en profil för det nätverket tillämpas manuellt.
OBS! Uppgifter som är gråfärgade är otillåtna åtkomstpunkter som är uteslutna. En otillåten åtkomstpunkt är alla åtkomstpunkter som inte godkänts av nätverksadministratörerna. Dessa poster kan inte tas bort från listan.
Lägg till | Lägg till ett nätverksnamn (SSID) i listan.
Ta bort | Tar bort en post från listan. Markera uppgiften i listan. Klicka på Ta bort. Du tillfrågas: Vill du ta bort det markerade objektet från undantagslistan? Klicka på Ja för att ta bort profilen ur listan.
Återställ lista | Tar bort alla nätverk och åtkomstpunkter från undantagslistan.
Stäng | Stänger sidan och sparar inställningar.
Hjälp? | Innehåller hjälpinformation för den här sidan.

# Aktivera och stänga av radion

Sätt på och stäng av den trådlösa radion genom att använda något av följande:

- Den valfria maskinvaruradioknappen på datorn
- Program för Intel PROSet för trådlösa anslutningar
- Microsoft Windows

> OBS! När datorn är på, pågår en konstant överföring från radion. I vissa situationer, såsom på ett flygplan, kan radiosignaler orsaka störningar. Använd följande sätt om du behöver stänga av radion och använda den bärbara datorn utan att skicka ut radiosignaler.

### Använda tillvalet i form av en knapp på datorn för att sätta på och stänga av radion

Om datorn har en fristående knapp installerad kan du använda den för att sätta på och stänga av radion. Datortillverkaren har mer information om denna switch. Om du har installerat Intel PROSet för trådlösa anslutningar visas radions aktuella läge i huvudfönstret för Intel PROSet för trådlösa anslutningar och i Aktivitetsfältet.

### Använd Intel PROSet för trådlösa anslutningar för att stänga av och sätta på radion

Från Intel PROSet för trådlösa anslutningar kan du sätta på och stänga av radion. Statusikonen i Intel PROSet för trådlösa anslutningar visar radions aktuella läge.

I huvudfönstret för Intel PROSet för trådlösa anslutningar klickar du på knappen Aktivera trådlöst/Stäng av trådlöst för att sätta på och stänga av radion.

### Stäng av och sätt på radion från ikonen i Aktivitetsfältet

Stäng av eller sätt på radion genom att klicka på ikonen i Aktivitetsfältet och välj Stäng av trådlöst (aktivera trådlöst).

### Använda Enhetshanteraren för att inaktivera radion

Radion kan inaktiveras (göras funktionsoduglig) via Enhetshanteraren i Microsoft Windows.

> OBS! Om du har inaktiverat radion från Microsoft Windows måste du också använda Microsoft Windows för att slå på radion igen. Du kan inte använda en maskinvaruknapp eller Intel PROSet för trådlösa inställningar för att aktivera radion igen.

#### Microsoft Windows XP

1. Från skrivbordet högerklickar du på Den här datorn.
2. Klicka på Egenskaper.
3. Klicka på Maskinvara.
4. Klicka på Enhetshanteraren.
5. Dubbelklicka på Nätverkskort.
6. Högerklicka på det installerade trådlösa kortet.
7. Klicka på Inaktivera på menyn.
8. Klicka på OK.

# Installera och avinstallera programvaran

En standardinstallation omfattar kortdrivrutinen för trådlöst LAN, programvaran Intel PROSet för trådlösa anslutningar och Felsökare för trådlösa anslutningar.

Följande funktioner installeras under en Anpassad installation:

- Administratörsverktyget
- Smarta trådlösa anslutningar från Intel
- WMI-funktionen (Wireless Management Instrumentation)
- Enkelinloggning, anslutning före inloggning om du vill etablera en trådlös anslutning före användarinloggning till Windows

Installera dessa funktioner genom att välja Anpassad under installationen. Installera dessa funktioner genom att följa nedanstående anvisningar. Om Intel PROSet för trådlösa anslutningar redan är installerat, se anvisningar efter installationen.

> OBS! Om du avser att använda Novell(R) Client(TM) för Windows skall det installeras innan du installerar programvaran Intel PROSet för trådlösa anslutningar. Om Intel PROSet för trådlösa anslutningar redan är installerat ska du ta bort det programmet innan du installerar Novell Client för Windows.

#### Installera programvaran så här:

1. Sätt i installations-CD:n i din CD-enhet.
2. Klicka på Installera programvara på nätverksskärmen i Intel PROSet för trådlösa anslutningar.
3. Läs licensavtalet.
4. Markera Jag samtycker till villkoren i licensavtalet.
5. Klicka på Nästa.
6. Klicka på Anpassad.
7. Välj i listan vilka funktioner du vill installera:

> Intel PROSet för trådlösa anslutningar: Programmet för Intel PROSet för trådlösa anslutningar.

> - Installera: Klicka på Intel PROSet för trådlösa anslutningar. Markera Installera denna funktion och alla underfunktioner. Gå vidare till steg 8.
> - Inte installerad: Klicka på Den här funktionen kommer inte att vara tillgänglig. Ett rött x visas bredvid alternativet och det indikerar att det inte ska installeras.

> Smarta trådlösa anslutningar från Intel: Tillhandahåller en lättkonfigurerad guide för anslutning till en trådlös router.

> - Installera: Klicka på Smarta trådlösa anslutningar från Intel. Markera Installera denna funktion och alla underfunktioner. Gå vidare till steg 8.
> - Inte installerad: Markera Den här funktionen kommer inte att vara tillgänglig. Ett rött x visas bredvid alternativet och det indikerar att det inte ska installeras.

> Intel Felsökare för trådlösa anslutningar: Hjälper dig att lösa problem med trådlösa anslutningar.

- Installera: Klicka på Intel Felsökare för trådlösa anslutningar. Markera Installera denna funktion och alla underfunktioner. Klicka på Nästa och gå vidare till steg 8.
- Inte installerad: Markera Den här funktionen kommer inte att vara tillgänglig. Ett rött X visas bredvid alternativet och det indikerar att det inte ska installeras.

> WMI-stöd: WMI-funktionen (Wireless Management Instrumentation) gör det möjligt för administratörer som inte har installerat Intel PROSet för trådlösa anslutningar att hantera fjärrklienter som har installerat Intel PROSet för trådlösa anslutningar.

> - Installera: Klicka på WMI-stöd. Markera Installera denna funktion och alla underfunktioner. Gå vidare till steg 8.
> - Inte installerad: Klicka på Den här funktionen kommer inte att vara tillgänglig. Ett rött X visas bredvid alternativet och det indikerar att det inte ska installeras.

> Administratörsverktyg: Installerar Administratörsverktyg i Verktyg-menyn. Detta verktyg används för att konfigurera gemensamma (delade) profiler. Administratörsverktyget används också av en IT-avdelning för att aktivera eller inaktivera funktioner i programmet Intel PROSet för trådlösa anslutningar.

> - Installera: Klicka på Administratörsverktyg: Markera Installera denna funktion och alla underfunktioner. Klicka på Nästa och gå vidare till steg 5.
> - Inte installerad: Markera Den här funktionen kommer inte att vara tillgänglig. Ett rött X visas bredvid alternativet och det indikerar att det inte ska installeras.

> Enkel inloggning: Installerar funktionerna för Enkel inloggning. Detta verktyg används för att konfigurera gemensamma (delade) profiler med Administratörsverktyget.

> Välkomstskärm och snabbt användarbyte i Microsoft Windows XP inaktiveras när enkel inloggning har installerats.

> Enkel inloggning gäller för den företagsmiljö som användaren loggar in till med användarnamn, lösenord och vanligtvis en domän. Snabbt användarbyte har inget stöd för domäninloggning.

> > OBS! Snabbt användarbyte i Windows aktiveras som standard om du använder Microsoft Windows XP Home Edition. Den är avsedd för hemanvändaren. Snabbt användarbyte finns även tillgängligt i Microsoft Windows XP Professional, om du installerat det på en fristående dator eller en dator som kopplats till en arbetsgrupp. Om en dator som kör Microsoft Windows XP Professional läggs till i en domän finns alternativet Snabbt användarbyte inte tillgängligt.

> Anslut före inloggning: Profiler före inloggning aktiveras när en användare loggar in på datorn.

> - Installera: Klicka på Enkel inloggning. Markera Installera denna funktion och alla underfunktioner. Klicka på Nästa och gå vidare till steg 8.
> - Inte installerad: Markera Den här funktionen kommer inte att vara tillgänglig. Ett rött X visas bredvid alternativet och det indikerar att det inte ska installeras.

8. Klicka på Installera. När programmet installerats i datorn visas de installerade komponenterna i en lista.
9. Klicka på OK.

> OBS! När Före inloggning installerats ombeds du att starta om efter installationen av programvaran.

#### Lägga till funktioner efter installationen

Om Intel PROSet för trådlösa anslutningar redan är installerat, följ anvisningarna nedan för att lägga till Administratörsverktyget, Smarta trådlösa anslutningar från Intel Smart Wireless, Wireless Management Instrumentation-funktionen och anslutning före inloggning:

1. Klicka på Start > Kontrollpanelen > Lägg till eller ta bort program > Intel PROSet för trådlösa anslutningar.
2. Klicka på Ändra/Ta bort.
3. Klicka på Ändra.
4. Klicka på Nästa.
5. Klicka på det röda X intill någon av de funktioner som inte är installerad just nu.
6. Klicka på Installera den här funktionen och eventuella markerade, underordnade funktioner.
7. Klicka på Ändra. Efter installationen visas funktionen som Installerad på funktionslistan i installationsprogrammet för Intel PROSet för trådlösa anslutningar.
8. Klicka på OK.

#### Avinstallera programvaran Intel PROSet för trådlösa anslutningar

Avinstallera Intel PROSet för trådlösa anslutningar så här:

1. Klicka på Start > Inställningar > Kontrollpanelen > Lägg till eller ta bort program.
2. Klicka på Program för Intel(R) PROSet för trådlösa anslutningar.
3. Klicka på Ta bort.
4. Klicka på Nästa.
5. Du tillfrågas vad du vill göra med dina aktuella profiler och inställningar:

> Du har valt att ta bort programvaran Intel PROSet för trådlösa anslutningar helt och hållet.

> Markera vad du vill göra med dina aktuella profiler och inställningar.

> - Spara inte mina profiler och inställningar. Markera om du vill ta bort alla dina aktuella profiler och inställningar helt och hållet. Om du installerar programvaran igen finns profilerna och inställningarna inte längre tillgängliga.
> - Spara mina profiler och inställningar i det aktuella formatet (Intel PROSet för trådlösa anslutningar 10.x). Markera att du vill spara dina aktuella profiler och inställningar. Om du installerar programvaran igen finns profilerna och inställningarna tillgängliga.
> - Konvertera och spara mina profiler och inställningar i formatet Intel PROSet för trådlösa anslutningar 9.x. Om du måste gå tillbaka till en tidigare version av programvaran Intel PROSet för trådlösa anslutningar markerar du detta för att spara dina inställningar. När du har installerat programvaran igen finns profilerna och inställningarna tillgängliga. OBS! Endast de inställningar som gällde den tidigare versionen av programvaran finns tillgängliga.

6. Gör en markering och klicka på OK.
7. Klicka på Ja för att starta om datorn.

Tillbaka till början

Tillbaka till Innehåll

Varumärken och ansvarsfriskrivningar