Volver a Contenidos

# Especificaciones: Manual de funcionamiento de la conexión de red Intel PRO/Wireless 3945ABG

- Conexión de red Intel PRO/Wireless 3945ABG
- Conexión de red Intel PRO/Wireless 3945BG
- Conexión de red Intel PRO/Wireless 2915ABG
- Conexión de red de Intel PRO/Wireless 2200BG

## Conexión de red Intel PRO/Wireless 3945ABG

Factor de forma | Tarjeta mini PCI Express (TM)
Dimensiones | Ancho 200 pulgadas x 1.18 pulgadas x 0.18 pulgadas (50.95 mm x 30 mm x 4.5 mm)
Conector de interfaz de la antena | Hirose U.FL-R-SMT con conector de cable U.FL-LP-066
Antena de doble diversidad | Conmutación de doble diversidad integrada
Interfaz del conector | Conexión de bordes de Mini Tarjeta de 53 pins
Voltaje | 3,3 V
Temperatura de operación | 0 a +80 grados Celsius
Humedad | 50 a 92% de no condensación (a temperaturas de 25 ºC a 55 ºC)
Modulación de frecuencia | 5 GHz (802.11a) | 2,4 GHz (802.11b/g)
Banda de frecuencias | 5,15 GHz to 5,85 GHz | 2,400 - 2,4835 GHz (dependiendo del país)
Modulación | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Medio inalámbrico | 5 GHz UNII: Multiplexión por división de frecuencia ortogonal (OFDM) | 2,4 GHz ISM: Multiplexión por división de frecuencia ortogonal (OFDM)
Canales | 4 a 12 no superpuestos, dependiendo del país | Canal 1-11 (solamente EEUU) Canal 1-13 (Japón, Europa)
Caudal de datos | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps | 11, 5,5, 2, 1 Mbps
General
Sistemas operativos | Microsoft Windows XP, Microsoft Windows 2000
Certificado Wi-Fi(R) Alliance | Certificado Wi-Fi(R) para 802.11b, 802.11g, 802.11a, WPA, WPA2, WMM, EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, MD5
Certificado Cisco Compatible Extensions | Cisco Compatible Extensions, v4.0
Estándar WLAN | IEEE 802.11g, 802.11b, 802.11a
Arquitectura | Modos de operación de infraestructura o ad hoc (par a par)
Seguridad | WPA-Personal, WPA2-Personal, WPA-Empresa, WPA2-Empresa, AES-CCMP 128 bits, WEP 128 bits y 64 bits; 802.1x: EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, MD5
Seguridad de los productos | UL, C-UL, CB (IEC 60590)

## Conexión de red Intel PRO/Wireless 3945BG

Factor de forma | Tarjeta mini PCI Express (TM)
Dimensiones | Ancho 200 pulgadas x 1.18 pulgadas x 0.18 pulgadas (50.95 mm x 30 mm x 4.5 mm)
Conector de interfaz de la antena | Hirose U.FL-R-SMT con conector de cable U.FL-LP-066
Antena de doble diversidad | Conmutación de doble diversidad integrada
Interfaz del conector | Conexión de bordes de Mini Tarjeta de 53 pins
Voltaje | 3,3 V
Temperatura de operación | 0 a +80 grados Celsius
Humedad | 50 a 92% de no condensación (a temperaturas de 25 ºC a 55 ºC)
Modulación de frecuencia | 5 GHz (802.11a) | 2,4 GHz (802.11b/g)
Banda de frecuencias | 5,15 GHz to 5,85 GHz | 2,400 - 2,4835 GHz (dependiendo del país)
Modulación | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Medio inalámbrico | 5 GHz UNII: Multiplexión por división de frecuencia ortogonal (OFDM) | 2,4 GHz ISM: Multiplexión por división de frecuencia ortogonal (OFDM)
Canales | 4 a 12 no superpuestos, dependiendo del país | Canal 1-11 (solamente EEUU) Canal 1-13 (Japón, Europa)
Caudal de datos | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps | 11, 5,5, 2, 1 Mbps
General
Sistemas operativos | Microsoft Windows XP, Microsoft Windows 2000
Certificado Wi-Fi(R) Alliance | Certificado Wi-Fi(R) para 802.11b, 802.11g, WPA, WPA2, WMM, EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, MD5
Certificado Cisco Compatible Extensions | Cisco Compatible Extensions, v4.0
Estándar WLAN | IEEE 802.11g, 802.11b
Arquitectura | Modos de operación de infraestructura o ad hoc (par a par)
Seguridad | WPA-Personal, WPA2-Personal, WPA-Empresa, WPA2-Empresa, AES-CCMP 128 bits, WEP 128 bits y 64 bits; 802.1x: EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, MD5
Seguridad de los productos | UL, C-UL, CB (IEC 60590)

## Conexión de red Intel PRO/Wireless 2915ABG

Factor de forma | Mini PCI tipo 3A
Dimensiones | Ancho 59,75 mm x largo 50,95 mm x alto 5 mm
Peso | 12,90 gr
Conector de interfaz de la antena | Hirose U.FL-R-SMT con conector de cable U.FL-LP-066
Antena de doble diversidad | Conmutación de doble diversidad integrada
Interfaz del conector | Conexión de bordes SO-DIMM de 124 pins
Voltaje | 3,3 voltios
Temperatura de operación | 0 a +70 grados Celsius
Humedad | 50 a 85% de no condensación
Modulación de frecuencia | 5 GHz (802.11a) | 2,4 GHz (802.11b/g)
Banda de frecuencias | 5,15 GHz to 5,85 GHz | 2,400 -2,472 GHz (dependiendo del país)
Modulación | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Medio inalámbrico | 5 GHz UNII: Multiplexión por división de frecuencia ortogonal (OFDM) | 2,4 GHz ISM: Multiplexión por división de frecuencia ortogonal (OFDM)
Canales | 4 a 12 no superpuestos, dependiendo del país | Canal 1-11 (solamente EEUU) Canal 1-13 (Japón, Europa)
Caudal de datos | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps | 11, 5,5, 2, 1 Mbps
General
Sistemas operativos | Microsoft Windows XP, Microsoft Windows 2000
Certificado Wi-Fi(R) Alliance | Certificado Wi-Fi(R) para 802.11b, 802.11g, 802.11a, WPA, WPA2, WMM, EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, MD5
Certificado Cisco Compatible Extensions | Cisco Compatible Extensions, v3.0
Estándar WLAN | IEEE 802.11g, 802.11b, 802.11a
Arquitectura | Modos de operación de infraestructura o ad hoc (par a par)
Seguridad | WPA-Personal, WPA2-Personal, WPA-Empresa, WPA2-Empresa, AES-CCMP 128 bits, WEP 128 bits y 64 bits. 802.1x: EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, MD5
Seguridad de los productos | UL, C-UL, CB (IEC 60590)

## Conexión de red de Intel PRO/Wireless 2200BG

Factor de forma | Mini PCI tipo 3B
Dimensiones | Ancho 59,45 mm x largo 44,45 mm x alto 5 mm
Peso | 12,90 gr
Conector de interfaz de la antena | Hirose U.FL-R-SMT con conector de cable U.FL-LP-066
Antena de doble diversidad | Conmutación de doble diversidad integrada
Interfaz del conector | Conexión de bordes de Mini PCI de 124 pins
Voltaje | 3,3 V
Temperatura de operación | 0 a +70 grados Celsius
Humedad | 50 a 85% de no condensación
Modulación de frecuencia | OFDM con BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM, DBPSK, DQPSK, CCK
Banda de frecuencias | 2,400 - 2,472 GHz (EEUU) 2,400 - 2,4835 GHz (Japón) 2,400 - 2,4835 GHz (ETSI Europa)
Modulación | OFDM con BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM, DBPSK, DQPSK, CCK
Canales | Soporte completo de 14 canales
Caudal de datos | 1, 2, 5.5, 6, 9, 11, 12, 24, 36, 48 y 54 Mbps
General
Sistemas operativos | Microsoft Windows XP, Microsoft Windows 2000
Certificado Wi-Fi(R) Alliance | Certificado Wi-Fi(R) para 802.11b, 802.11g, 802.11a, WPA, WPA2, WMM, EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, MD5
Certificado Cisco Compatible Extensions | Cisco Compatible Extensions, v2.0
Estándar WLAN | IEEE 802.11g y 802.11b
Arquitectura | Modos de operación de infraestructura o ad hoc (par a par)
Seguridad | WPA, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-TLS, EAP-TTLS, AES (128-bit), WEP 128 bits y 64 bits.
Seguridad de los productos | UL, C-UL, CB (IEC 60590)

Volver al Inicio

Volver a Contenidos

Marcas comerciales y cláusula de exención de la responsabilidad