Zpět na obsah

# Použití softwaru Intel(R) PROSet/Wireless: Uživatelská příručka k adaptéru Intel(R) PRO/Wireless 3945ABG Network Connection

- Použití aplikace Intel PROSet/Wireless jako správce bezdrátové komunikace
- Spuštění aplikace Intel PROSet/Wireless
- Spuštění aplikace Intel PROSet/Wireless z hlavního panelu
  - Ikony hlavního panelu
  - Popisy tlačítek a upozornění na ploše
- Hlavní okno aplikace Intel PROSet/Wireless
  - Seznam bezdrátových sítí
  - Ikony stavu připojení
  - Vlastnosti sítě
  - Podrobnosti připojení
  - Seznam profilů
- Nabídky aplikace Intel PROSet/Wireless
- Nabídka Nástroje
  - Nastavení aplikace
  - Poradce při potížích Intel Wireless Troubleshooter
  - Nástroj správce
- Nabídka Upřesnit
  - Nastavení adaptéru
  - Upřesněná statistika
  - Spravovat Wi-Fi systémem Windows
- Nabídka Profily
  - Správa profilů
  - Import / export
  - Správa výjimek
- Povolení a zakázání bezdrátové komunikace
- Instalování a odinstalování softwaru

## Použití aplikace Intel PROSet/Wireless jako správce bezdrátové komunikace

Pomocí aplikace Intel(R) PROSet/Wireless lze vytvářet, upravovat a spravovat síťové profily pro připojení k síti. Aplikace také zahrnuje rozšířená nastavení jako správu napájení a výběr kanálu při nastavování sítí ad hoc.

Jestliže ke správě bezdrátové komunikace používáte funkci Automatická konfigurace bezdrátové komunikace systému Microsoft(R) Windows(R) XP, můžete ji zakázat na kartě Bezdrátové sítě systému Microsoft Windows.

Postup zakázání funkce Automatická konfigurace bezdrátové komunikace systému Microsoft Windows XP jako správce bezdrátové komunikace:

1. Klepněte na položky Start > Nastavení > Ovládací panely.
2. Poklepejte na položku Síťová připojení.
3. Klepněte pravým tlačítkem myši na položku Připojení k síti a Internetu.
4. Klepněte na příkaz Vlastnosti.
5. Klepněte na kartu Bezdrátové sítě.
6. Ověřte, že není vybrána možnost Konfigurovat nastavení bezdrátové sítě pomocí systému Windows. Jestliže je vybrána, zrušte výběr.
7. Klepněte na tlačítko OK. Tím potvrdíte, že ke správě síťových profilů je nakonfigurována aplikace Intel PROSet/Wireless.

> POZNÁMKA: Ověřte, že je v okně Nastavení aplikace vybrána možnost Upozornit, pokud je tento bezdrátový adaptér používán jinou aplikací. Aplikace tak zobrazí upozornění, začne-li správu síťových profilů provádět funkce Automatická konfigurace bezdrátové komunikace systému Microsoft Windows XP.

## Spuštění aplikace Intel PROSet/Wireless

Chcete-li spustit aplikaci PROSet/Wireless, použijte některý z následujících postupů:

- Klepněte na položky Start > Programy > Intel PROSet Wireless > Intel PROSet Wireless.
- Klepněte pravým tlačítkem myši na ikonu hlavního panelu v pravém dolním rohu pracovní plochy systému Windows. Klepněte na příkaz Spustit Intel PROSet/Wireless.
- Spusťte Intel PROSet/Wireless poklepáním na ikonu na hlavním panelu.

Ukončení aplikace Intel PROSet/Wireless:

Chcete-li ukončit Intel PROSet/Wireless z hlavního okna, použijte některý z následujících postupů:

- V hlavním okně vyberte příkaz Soubor > Konec.
- Klepněte na tlačítko Zavřít.
- Klepněte na tlačítko Zavřít (X) v pravém horním rohu okna.

# Spuštění aplikace Intel PROSet/Wireless z hlavního panelu

Chcete-li spustit aplikaci Intel(R) PROSet/Wireless, poklepejte na ikonu hlavního panelu umístěnou v pravém dolním rohu pracovní plochy systému Windows nebo klepněte na tuto ikonu pravým tlačítkem myši a vyberte příkaz Spustit Intel PROSet/Wireless.

## Možnosti nabídky hlavního panelu

Ikona aplikace Intel PROSet/Wireless je zobrazena na hlavním panelu v pravém dolním rohu pracovní plochy Windows. Klepnutím pravým tlačítkem myši na stavovou ikonu zobrazíte možnosti nabídky.

Položka nabídky | Poznámky
Spustit Intel PROSet/Wireless | Klepnutím spusíte Intel PROSet/Wireless, pokud je nastavena jako správce bezdrátové komunikace. Jestliže v nabídce hlavního panelu vyberete příkaz Spravovat Wi-Fi systémem Windows, položka nabídky se změní na Spustit Automatickou konfiguraci bezdrátových zařízení a jako správce bezdrátové komunikace bude použita služba Automatická konfigurace bezdrátových zařízení systému Microsoft Windows XP. Používáte-li jako správce systém Microsoft Microsoft, nemůžete používat profily Intel.
Spustit Automatickou konfiguraci bezdrátových zařízení
Bezdrátová komunikace zapnuta | Pokud je v počítači nainstalována aplikace Intel PROSet/Wireless, je aktuální stav bezdrátové komunikace zobrazen v hlavním okně aplikace Intel PROSet/Wireless a na hlavním panelu. Bezdrátovou komunikaci můžete zapnout pomocí příkazu Bezdrátová komunikace zapnuta. Bezdrátovou komunikaci můžete vypnout pomocí příkazu Bezdrátová komunikace vypnuta. Pokud je v počítači nainstalován externí vypínač, lze jím zapnout nebo vypnout bezdrátovou komunikaci. Další informace o tomto vypínači naleznete v dokumentaci výrobce počítače.
Bezdrátová komunikace vypnuta
Rádio 802.11a vypnuté | Tato možnost je k dispozici pouze u bezdrátových adaptérů, které podporují standardy 802.11a, 802.11b a 802.11g. Jejím výběrem vypnete rádio 802.11a. POZNÁMKA: Toto nastavení není k dispozici, pokud ho nepovolíte v Nástroji správce nebo pokud se jedná o adaptér Intel(R) PRO/Wireless 2200BG Network Connection.
Spustit Poradce při potížích Intel Wireless Troubleshooter | Spuštění aplikace, která může uživateli pomoci odstranit potíže s připojením k bezdrátové síti. Po zjištění problému s připojením se vpravo dole na pracovní ploše zobrazí upozornění. Další informace najdete v části Poradce při potížích Intel Wireless Troubleshooter.
Připojit k profilu | Zobrazí aktuální profily v Seznamu profilů. Umožňuje také připojení k profilu.
Spravovat Wi-Fi systémem Windows | Slouží k přepínání mezi aplikací Intel PROSet/Wireless a službou pro konfiguraci bezdrátových připojení systému Microsoft Windows XP. Používáte-li jako správce systém Microsoft Microsoft, nemůžete používat profily Intel.
Spravovat Wi-Fi aplikací Intel PROSet/Wireless

# Ikony hlavního panelu

Ikona hlavního panelu umožňuje vizuální kontrolu aktuálního stavu bezdrátového připojení. Ikona stavu připojení se nachází v pravém dolním rohu pracovní plochy systému Windows. Ikonu lze zobrazit nebo skrýt v části Nastavení aplikace v nabídce Nástroje.

Ikona | Popis
| Bezdrátová komunikace vypnuta: Bezdrátový adaptér je vypnutý. Je-li vypnutý, bezdrátové zařízení nevysílá ani nepřijímá. Adaptér můžete aktivovat klepnutím na položku Bezdrátová komunikace zapnuta. Ikona je bílá a statická.
| Vyhledávání bezdrátových sítí: Bezdrátový adaptér hledá dostupné bezdrátové sítě. Ikona je bílá a animovaná.
| Nebyly nalezeny žádné bezdrátové sítě: Nebyly nalezeny žádné dostupné bezdrátové sítě. Aplikace Intel PROSet/Wireless pravidelně hledá dostupné sítě. Chcete-li vyhledat sítě ihned, poklepáním na ikonu spusťte Intel PROSet/Wireless a klepněte na tlačítko Obnovit. Ikona je červená.
| Byla nalezena bezdrátová síť: Byla nalezena dostupná bezdrátová síť. Poklepáním na ikonu zobrazíte seznam bezdrátových sítí. Vyberte síť. Klepněte na tlačítko Připojit. Ikona je žlutá.
| Ověření se nezdařilo. Bezdrátovou síť nelze ověřit. Ikona je zelená se žlutým výstražným trojúhelníkem.
| Připojování k bezdrátové síti. Bliká během získávání adresy IP nebo pokud dojde k chybě.
| Připojeno k bezdrátové síti: Adaptér je připojen k bezdrátové síti. V popisu tlačítka se zobrazuje název sítě, rychlost, kvalita signálu a adresa IP. Ikona je zelená s vlnami, které označují kvalitu signálu. Čím více vln, tím kvalitnější signál.

## Popisy tlačítek a upozornění na ploše

Popisy tlačítek a upozornění na ploše poskytují zpětnou vazbu a zajišťují interakci. Chcete-li zobrazit popisy tlačítek, umístěte ukazatel myši na ikonu. Upozornění na ploše se zobrazují při změně stavu bezdrátové sítě. Pokud jste například mimo dosah všech bezdrátových sítí a potom se dostanete do dosahu, zobrazí se upozornění na ploše.

Upozornění na ploše můžete povolit výběrem možnosti Zobrazit oznámení s informacemi v části Nastavení aplikace.

## Popisy tlačítek

Popisy tlačítek se zobrazují, když umístíte ukazatel myši na ikonu. Popisy tlačítek zobrazují text pro všechny stavy připojení.

## Upozornění na ploše

Je-li zapotřebí zásah uživatele, zobrazí se upozornění na ploše. Klepnutím na upozornění bude provedena příslušná akce. Pokud byly například nalezeny bezdrátové sítě, zobrazí se následující upozornění:

> Popis tlačítka: Intel PROSet/Wireless Připojeno k bezdrátové síti Název bezdrátové sítě: GLSJPN2 Rychlost: 54,0 Mb/s Kvalita signálu: Vynikající Adresa IP: 192.168.1.17

Byly nalezeny bezdrátové sítě
Akce: Klepnutím na upozornění na ploše se připojíte k dostupné síti.

Prostřednictvím upozornění na ploše jsou také oznamovány případné problémy s připojením. Klepnutím na upozornění spustíte Poradce při potížích Intel Wireless Troubleshooter.

## Hlavní okno aplikace Intel PROSet/Wireless

Hlavní okno aplikace Intel PROSet/Wireless umožňuje provádět následující operace:

- Zobrazení aktuálního stavu připojení (kvalita signálu, rychlost a název aktuální sítě).
- Hledání dostupných bezdrátových sítí.
- Správa profilů.
- Profily pro automatické připojení k dostupným sítím v konkrétním pořadí nastaveném v seznamu profilů.
- Připojení k sítím typu Infrastruktura a Zařízení-zařízení (ad hoc).
- Konfigurace nastavení adaptéru.
- Odstraňování přiblémů s bezdrátovým připojením.

Pomocí aplikace Intel PROSet/Wireless můžete provádět následující činnosti:

- Zobrazení aktuálního stavu připojení (kvalita signálu, rychlost a název aktuální sítě).
- Hledání dostupných bezdrátových sítí.
- Správa profilů.
- Automatické připojení profilů k dostupným sítím v konkrétním pořadí nastaveném v seznamu profilů.
- Připojení k sítím typu infrastruktura a ad hoc.
- Konfigurace nastavení spotřeby adaptéru.

## Ikony stavu připojení

V hlavním okně aplikace Intel PROSet/Wireless jsou zobrazeny ikony stavu připojení, které ukazují aktuální stav připojení bezdrátového adaptéru. Aktuální stav připojení rovněž ukazuje ikona na hlavním panelu. Další informace najdete v části Ikony hlavního panelu.

### Popis stavu připojení v hlavním okně

Stav připojení je znázorněn pomocí ikon.

Ikona | Popis
--- | ---
| Bezdrátová komunikace vypnuta: Rádio není připojeno k síti. Aktivujte rádio klepnutím na tlačítko Bezdrátová komunikace zapnuta.
| Nebylo zahájeno ověření pro připojení k síti.
| Vyhledávání bezdrátových sítí: Bezdrátový adaptér hledá dostupné bezdrátové sítě. Animované ikony:
| Nebyly nalezeny žádné bezdrátové sítě: Adaptér nenalezl žádné dostupné bezdrátové sítě.
| Byla nalezena bezdrátová síť: Byla nalezena dostupná bezdrátová síť. Můžete se připojit k dostupným sítím zobrazeným v seznamu Bezdrátové sítě.
| Připojování k bezdrátové síti. Probíhá připojování k bezdrátové síti. Půlkruhové křivky mění barvu mezi zelenou a bílou a naopak, dokud nebude získána adresa IP nebo nedojde k chybě připojení.
| Připojeno k bezdrátové síti: Jste připojeni k bezdrátové síti. Položky název sítě, rychlost, kvalita signálu a adresa IP ukazují aktuální stav připojení. Klepnutím na tlačítko Podrobnosti zobrazíte podrobnosti o aktuálním síťovém připojení.
Název sítě | Název sítě (SSID): Název sítě, ke které je adaptér připojen. Název sítě SSID se musí shodovat s názvem SSID přístupového bodu.
Kvalita signálu | Indikátory kvality signálu ukazují kvalitu vysílacího a přijímacího signálu mezi bezdrátovým adaptérem a nejbližším přístupovým bodem nebo počítačem v režimu zařízení-zařízení (ad hoc). Počet svislých zelených indikátorů ukazuje sílu vysílacího a přijímacího signálu. Kvalita signálu se pohybuje v rozsahu od maximálního po mimo dosah. Následující faktory mohou snížit kvalitu signálu: Kvalita signálu se snižuje se vzdáleností a je omezována kovovými a betonovými překážkami. Kovové objekty mohou odrážet signál a způsobovat rušení. Rušení mohou způsobovat také další elektrická zařízení.
Vlastnosti | Zobrazuje informace o stavu připojení adaptéru. Další informace najdete v části Tlačítko Vlastnosti.
Bezdrátová komunikace zapnuta (vypnuta) | Slouží k vypnutí a zapnutí bezdrátové komunikace. Další informace najdete v části Zapnutí a vypnutí bezdrátové komunikace.
Nápověda? | Zobrazí informace nápovědy pro tuto stránku.
Zavřít | Zavře hlavní okno aplikace Intel PROSet/Wireless.

# Bezdrátové sítě

V seznamu Bezdrátové sítě jsou uvedeny bezdrátové sítě v dosahu adaptéru.

Název | Popis
| Síla signálu přístupového bodu bezdrátové sítě nebo počítače (režim zařízení-zařízení [ad hoc]). Indikátory síly signálu ukazují, že bezdrátová síť nebo počítač jsou k dispozici pro připojení, ale nebyly dosud přiřazeny k přístupovému bodu nebo počítači (režim zařízení-zařízení [ad hoc]).
Název sítě | Název sítě (SSID): Název sítě, ke které je adaptér připojen. Název sítě SSID se musí shodovat s názvem SSID přístupového bodu.
Stav | Upozornění, že probíhá připojování adaptéru k bezdrátové síti. Po připojení se stav změní na Připojeno.
| Profily: Identifikuje síť v seznamu bezdrátových sítí, která je připojena a má profil v seznamu profilů.
| Bezdrátová síť používá režim Síť (infrastruktura).
| Bezdrátová síť používá režim Zařízení-zařízení (ad hoc).
| Bezdrátová síť používá zabezpečení šifrováním.
| Frekvenční pásmo používané bezdrátovou sítí (802.11a, 802.11b, 802.11g).
| Bezdrátová síť je uvedena v seznamu výjimek. Připojení k síti nebo přístupovému bodu uvedenému v tomto seznamu neprobíhá automaticky.
Připojit (Odpojit) | Klepnutím se připojte k bezdrátové síti. Po připojení se tlačítko změní na Odpojit.
Vlastnosti | Obsahuje podrobné informace o připojené síti a jejích přístupových bodech. Další informace najdete v části Vlastnosti sítě.
Obnovit | Slouží k obnovení seznamu dostupných sítí. Pokud se v dosahu adaptéru objeví k dispozici nová síť, bude po zaktualizování zobrazena v seznamu.
Bezdrátová komunikace zapnuta (vypnuta) | Slouží k vypnutí a zapnutí bezdrátové komunikace. Další informace najdete v části Bezdrátová komunikace zapnuta (vypnuta).
Zavřít | Zavře hlavní okno aplikace Intel PROSet/Wireless.
Nápověda? | Zobrazí informace nápovědy pro tuto stránku.

## Vlastnosti sítě

Klepnutím na tlačítko Vlastnosti v hlavním okně aplikace Intel PROSet/Wireless zobrazíte nastavení zabezpečení bezdrátového adaptéru. Můžete také přidat profily, které mají být vyloučeny z automatického připojení. Je-li nastaveno vyloučení sítě (viz část Nastavení aplikace), bude v okně Vlastnosti sítě uvedeno, že síť je vyloučena z automatického připojení.

#### Vlastnosti sítě – podrobnosti

Název | Popis
Název sítě | Zobrazuje název bezdrátové sítě.
Pásmo | Aktuální používané pásmo a frekvence. Pokud není zobrazeno žádné pásmo a frekvence, zobrazí se zpráva Mimo dosah. Jsou uvedena následující pásma: 802.11a 802.11b 802.11g
Provozní režim | Zobrazuje aktuální provozní režim: Síť (infrastruktura) Bezdrátová síť soustředěná kolem přístupového bodu. V tomto prostředí poskytuje přístupový bod nejenom komunikaci s kabelovou sítí, ale také zprostředkovává bezdrátový síťový provoz v nejbližším sousedství. Zařízení-zařízení (ad hoc) Konfigurace komunikace, ve které má každý počítač stejné možnosti a může zahájit komunikační relaci. Rovněž známá jako síť rovný s rovným nebo počítač-počítač.
Úroveň ověření | Zobrazuje aktuální bezpečnostní režim ověřování pro vybraný profil. Jsou uvedeny následující úrovně ověřování v síti: Otevřená Sdílená WPA - podniky WPA2 - podniky WPA - osobní WPA2 - osobní Neznámá Zobrazuje ověření 802.11 aktuálně použitého profilu. Další informace najdete v části Nastavení zabezpečení.
Šifrování dat | Jsou uvedena následující nastavení šifrování dat: Žádná WEP TKIP CKIP AES - CCMP Další informace najdete v části Nastavení zabezpečení.
Přístupové body v této síti (0-50) | Síla signálu: Indikátory síly signálu ukazují sílu signálu vysílání a příjmu v procentech mezi bezdrátovým adaptérem a nejbližším přístupovým bodem. Ukazuje, jak dobře bezdrátový adaptér komunikuje v přístupovým bodem nebo jiným bezdrátovým počítačem v režimu Zařízení-zařízení (ad hoc). Kvalita signálu se pohybuje v rozsahu od Vynikající do Mimo dosah. Zobrazuje údaj 802.11a, 802.11b, nebo 802.11g. Tato ikona označuje používané pásmo. Kanál: Zobrazuje aktuální vysílací a přijímací kanál, který je používán pro konkrétní bezdrátovou síť. BSSID (provozní režim Infrastruktura): Zobrazuje dvanáctimístnou adresu MAC přístupového bodu ve vybrané síti.
Správa výjimek | Další informace najdete v části Správa výjimek.
Zavřít | Zavře okno Vlastnosti sítě.
Nápověda? | Zobrazí informace nápovědy pro tuto stránku.

# Podrobnosti připojení

Jste-li připojeni k síti, můžete klepnutím na tlačítko Podrobnosti v hlavním okně aplikace Intel PROSet/Wireless zobrazit okno Podrobnosti připojení.

#### Popis okna Podrobnosti připojení

Název | Popis
Název profilu | Název profilu.
Název sítě | Název sítě (SSID) aktuálního připojení.
Adresa IP | Adresa IP (Internet Protocol) aktuálního připojení.
Kvalita signálu | Radiofrekvenční (RF) signál lze posuzovat prostřednictvím dvou veličin: síla signálu (kvantita), kvalita signálu. Kvalita signálu je určena kombinací faktorů. Závisí především na síle signálu a poměru přítomného radiofrekvenčního šumu. Radiofrekvenční šum vzniká přirozeně a uměle elektrickými zařízeními. Pokud je množství radiofrekvenčního šumu vysoké nebo je síla signálu slabá, bude nízký odstup signálu od šumu a kvalita signálu bude nižší. Při nízkém odstupu signálu od šumu je pro přijímač vysokofrekvenčního signálu obtížnější oddělit datové informace obsažené v signálu od šumu.
Síla signálu | Ačkoli je při zajištění dobré datové komunikace zapotřebí signálu s příslušnou silou, ještě důležitější je kvalita signálu. Silný, ale nekvalitní signál bude mít za následek špatnou datovou komunikaci. Pokud je kvalita signálu nízká, zkontrolujte, zda se v okolí nenachází zdroje rušení, jako například jiné bezdrátové sítě LAN, jiné vysílače RF, elektromotory nebo kompresory. Na špatnou kvalitu signálu může mít rovněž vliv odraz signálu od kovových a jiných předmětů.
Adresa MAC adaptéru | Adresa MAC (Media Access Control) bezdrátového adaptéru.
Pásmo | Uvádí bezdrátové pásmo aktuálního připojení. 802.11a 802.11b 802.11g
Podporované přenosové rychlosti | Rychlosti, kterými může bezdrátový adaptér odesílat a přijímat data. Zobrazuje rychlost v Mb/s na používané frekvenci. 802.11g - 1, 2, 5.5, 6, 9, 11, 12, 18, 24, 36, 48 a 54 802.11b - 1, 2, 5.5 a 11 802.11a - 6, 9, 11, 12, 18, 24, 36, 48 a 54
Frekvence rádia | Zobrazuje frekvenci aktuálního bezdrátového připojení. 5,260 GHz 2,437 GHz
Číslo kanálu | Zobrazuje vysílací a přijímací kanál.
Ověření v síti | Zobrazuje režimy Otevřený, Sdílený, WPA – osobní, WPA2 – osobní, WPA – podnikový a WPA2 – podnikový. Zobrazuje ověření 802.11 aktuálně použitého profilu. Další informace najdete v části Přehled zabezpečení.
Šifrování dat | Zobrazuje možnosti Žádná, WEP, TKIP nebo AES-CCMP. Další informace najdete v části Přehled zabezpečení.
Typ ověření 802.1x | Zobrazuje možnosti Žádná, MD5, EAP-SIM, TLS, TTLS, PEAP, LEAP nebo EAP-FAST. Další informace najdete v části Přehled zabezpečení.
Protokol ověření 802.1x | Jsou zobrazeny možnosti Žádný, PAP, MD5, GTC, CHAP, MS-CHAP, MS-CHAP-V2 nebo TLS. Další informace najdete v části Přehled zabezpečení.
Verze CCX | Verze rozšíření kompatibilních se standardem Cisco tohoto bezdrátového připojení.
Aktuální výkon TX | Úrovně výkonu rozšíření kompatibilních se standardem Cisco.
Podporované úrovně výkonu | 1,0, 5,0, 20,0, 31,6, 50,1 mW
Adresa MAC přístupového bodu | Adresa MAC (Media Access Control) přidruženého přístupového bodu.
Povinný přístupový bod | Pokud není povolen, je uvedena možnost Žádný. Pokud je povolen v nastavení Povinný přístupový bod, je zobrazena adresa MAC přístupového bodu. Toto nastavení přikazuje bezdrátovému adaptéru, aby se připojil k přístupovému bodu pomocí konkrétní adresy MAC (12 48bitových hexadecmálních číslic, například 00:06:25:0E:9D:84).
Opravit | Obnovení adresy IP. Máte-li potíže s přístupem k síti, ověřte, zda je adresa IP platná. Adresa 0.0.0.0 nebo 169.x.x.x pravděpodobně platná není. Je-li v použité síti nastaveno automatické přiřazení síťové adresy, můžete klepnutím na tlačítko Opravit vyžádat novou adresu IP.
Zavřít | Zavře stránku.
Nápověda? | Zobrazí informace nápovědy pro tuto stránku.

# Správa profilů

V seznamu profilů jsou uvedeny profily aktuálního uživatele v pořadí, v jakém mají být použity. Pomocí šipek nahoru a dolů můžete uspořádat profily do konkrétního pořadí pro automatické připojování k bezdrátové síti.

Pomocí tlačítka Připojit se můžete připojit k bezdrátové síti. Po připojení bude vytvořen profil v seznamu profilů. V seznamu profilů můžete rovněž profily přidávat, upravovat a odebírat.

Pro každou bezdrátovou síť lze nakonfigurovat jiné profily. Nastavení profilu může obsahovat síťový název (SSID), provozní režim a nastavení zabezpečení. Další informace najdete v části Správa profilů.

## Seznam profilů

Název | Popis
Název profilu | Síťová nastavení, která umožňují bezdrátovému adaptéru připojit se k síťovému přístupovému bodu (režim Infrastruktura) nebo k počítači (režim Zařízení-zařízení [ad hoc]), který nepoužívá přístupový bod. Další informace najdete v části Nastavení profilů.
Název sítě | Název bezdrátové sítě (SSID) nebo počítače.
Ikony připojení: Ikony stavu síťového profilu ukazují různé stavy připojení adaptéru k bezdrátové síti, typ používaného provozního režimu a zda se používá zabezpečení sítě.
| Modrý kruh: Bezdrátový adaptér je přidružen k přístupovému bodu nebo k počítači (režim Zařízení-zařízení [ad hoc]). Pokud je pro profil povoleno zabezpečení 802.1x, ukazuje, že je bezdrátový adaptér přidružen a ověřen.
| Označuje režim Infrastruktura.
| Označuje režim Zařízení-zařízení (ad hoc).
| Označuje profil správce.
| Bezdrátová síť používá zabezpečení šifrováním.
Šipky | Umožňují nastavit upřednostňované pořadí profilů k automatickému připojení. Šipka nahoru: Posouvá umístění vybraného profilu v seznamu profilů směrem nahoru. Šipka dolů: Posouvá umístění vybraného profilu v seznamu profilů směrem dolů.
Připojit | Připojí vybraný profil k bezdrátové síti.
Přidat | K vytvoření nového profilu použijte Průvodce profilem. Další informace najdete v části Vytvoření nového profilu.
Odebrat | Slouží k odebrání vybraného profilu ze seznamu profilů. Další informace najdete v části Odstranění profilu.
Vlastnosti | Slouží k úpravám existujícího profilu. Profil uvedený v seznamu také můžete upravit poklepáním. Další informace najdete v části Úpravy existujícího profilu.
| Export a import: Umožňuje importovat a exportovat uživatelské profily do a ze seznamu profilů. Profily bezdrátového připojení lze automaticky naimportovat do seznamu profilů. Další informace najdete v části Import a export profilů.
Zavřít | Zavře okno správy profilů.

# Nabídky aplikace Intel PROSet/Wireless

Pomocí nabídek Soubor, Nástroje, Upřesnit, Profily a Nápověda můžete nakonfigurovat nastavení sítě.

Název | Popis
Soubor | Konec: Zavře hlavní okno aplikace Intel PROSet/Wireless. Aplikaci Intel PROSet/Wireless můžete spustit některým z následujících způsobů: Klepněte na položky Start > Programy > Intel PROSet Wireless > Intel PROSet Wireless. Klepněte pravým tlačítkem myši na ikonu na hlavním panelu v pravém dolním rohu pracovní plochy systému Windows a potom klepněte na příkaz Spustit Intel PROSet/Wireless. Spusťte Intel PROSet/Wireless poklepáním na ikonu na hlavním panelu.
Nástroje | Nastavení aplikace: Umožňuje nastavit předvolby připojení platné v rámci celého systému. Další informace najdete v části Nastavení aplikace. Tuto funkci lze také vyvolat pomocí kombinace kláves Ctrl+P. Poradce při potížích Intel Wireless Troubleshooter: Umožňuje odstraňovat potíže s připojením k bezdrátové síti. Tuto funkci lze také vyvolat pomocí kombinace kláves Ctrl+W. Další informace najdete v části Poradce při potížích Intel Wireless Troubleshooter. Nástroj správce: Umožňuje správci nebo osobě s oprávněním správce v počítači konfigurovat sdílené profily (typu Před přihlášením, Trvalý a VoIP). Další informace najdete v části Nástroj správce. Tuto funkci lze také vyvolat pomocí kombinace kláves Ctrl+T. POZNÁMKA: Nástroj správce je k dispozici, pouze pokud byl nainstalován v rámci vlastní varianty instalace softwaru Intel PROSet/Wireless. Další informace o vlastní instalaci najdete v části Instalace a odinstalování softwaru.
Upřesnit | Nastavení adaptéru: Zobrazuje nastavení adaptéru, která odpovídají upřesňujícím nastavením adaptéru v systému Windows. Další informace najdete v části Nastavení adaptéru. Tuto funkci lze také vyvolat pomocí kombinace kláves Ctrl+A. Přístup k nastavení adaptéru ze systému Microsoft Windows: Přejděte na ovládací panel Síťová připojení. Klepněte pravým tlačítkem myši na položku Bezdrátové připojení k síti. Vyberte v nabídce příkaz Vlastnosti. Klepnutím na tlačítko Konfigurovat zobrazte rozšířené nastavení adaptéru. Upřesněné statistiky: Umožňuje zjistit, jak adaptér komunikuje s přístupovým bodem. Tuto funkci lze také vyvolat pomocí kombinace kláves Ctrl+S. Další informace najdete v části Upřesněné statistiky. Spravovat Wi-Fi systémem Windows: Výběrem této možnosti povolíte správu bezdrátového připojení pomocí funkce Automatická konfigurace bezdrátové komunikace systému Microsoft Windows XP. Tuto funkci lze také vyvolat pomocí klávesy F10. Další informace najdete v části Přepnutí na automatickou konfiguraci bezdrátové komunikace v systému Windows XP.
Profily | Spravovat profily: Výběrem této možnosti můžete vytvářet nebo upravovat profily. Tuto funkci lze také vyvolat pomocí kombinace kláves Ctrl+R. Správa výjimek: Výběrem této možnosti můžete vyloučit sítě z automatického připojení. Další informace najdete v části Správa výjimek. Tuto funkci lze také vyvolat pomocí kombinace kláves Ctrl+M.
Nápověda | Nápověda k Intel PROSet/Wireless: Spustí nápovědu online. Tuto funkci lze také vyvolat pomocí klávesy F1. Pohyb v okně nápovědy: Stisknutím klávesy F6 můžete přepínat mezi levým a pravým podoknem. K pohybu v podokně nahoru a dolů můžete alternativně používat klávesy se šipkami nahoru a dolů. Chcete-li zobrazit informace, klepněte na tlačítko Obsah v levém podokně nebo použijte kombinaci kláves Alt+C. Poklepáním na ikonu knihy otevřete téma obsahu. Dílčí témata také můžete otevřít výběrem pomocí kláves se šipkami nahoru a dolů a stisknutím klávesy Enter. Chcete-li vyhledat konkrétní termín, klepněte na tlačítko Rejstřík nebo Hledat. Funkci hledání lze také vyvolat pomocí kombinace kláves Alt+S. O aplikaci: Slouží k zobrazení informace o verzích aktuálně nainstalovaných součástí aplikace.

## Nastavení aplikace (nabídka Nástroje)

Nastavení na této stránce umožňuje řídit chování softwaru Intel PROSet/Wireless.

#### Popis okna Nastavení aplikace

Název | Popis
Adaptér | V tomto poli je uveden síťový adaptér, který je k dispozici. Může se jednat o adaptéry Intel(R) PRO/Wireless 3945ABG Network Connection, Intel(R) PRO/Wireless 3945BG Network Connection, Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG Network Connection nebo Intel(R) PRO/Wireless 2200BG Network Connection.
Upřesnit nastavení: Následující nastavení určuje, jak se aplikace Intel PROSet/Wireless chová a zobrazuje informace.
Hlavní panel | Zobrazit ikonu aplikace na hlavním panelu: Zaškrtnete-li tuto možnost, bude na hlavním panelu zobrazena stavová ikona. Tato ikona se nachází na hlavním panelu systému Windows (v oznamovací oblasti). Ikona oznamuje stav bezdrátového připojení. Nechcete-li stavovou ikonu zobrazit, zrušte zaškrtnutí. Stavová ikona hlavního panelu umožňuje provádět několik funkcí: Vizuální zpětná vazba o stavu připojení a aktivitě bezdrátové komunikace v bezdrátové síti. Odlišné barvy ikony a animace ukazují různé typy aktivit bezdrátové komunikace. Další informace najdete v části Ikony hlavního panelu. Nabídka:Klepnutím na ikonu pravým tlačítkem myši se obrazí nabídka. V této nabídce lze například zapnout a vypnout bezdrátovou komunikaci nebo spustit Intel PROSet/Wireless. Další informace najdete v části Možnosti nabídky hlavního panelu. Popisy tlačítek a upozornění na ploše. Další informace najdete v části Popisy tlačítek a upozornění na ploše.
Oznamování | Zobrazit oznámení s výstrahami: Výběrem této možnosti budou vedle ikony na hlavním panelu zobrazována upozornění na ploše. Je-li zapotřebí zásah uživatele, zobrazí se zpráva. Upozornění na ploše se zobrazí jen při důležitých událostech. Pokud na upozornění klepnete, bude provedena příslušná akce. Zrušíte-li zaškrtnutí tohoto políčka, nebudou se upozornění na ploše zobrazovat. Další informace najdete v části Popisy tlačítek a upozornění na ploše. Vyberte jednu z následujících možností: Oznámení s informacemi: Tato upozornění na ploše mají nízkou závažnost. Nevyžadují zásah uživatele, ale mohou podstatně zlepšit práci s bezdrátovým připojením. Zobrazit oznámení s informacemi: Vybráno jako výchozí. Vedle stavové ikony hlavního panelu budou zobrazována informační upozornění. Tato upozornění zlepšují práci s bezdrátovým připojením, protože informují o dostupných bezdrátových sítích v dosahu. Rovněž informují o navázání nebo ztrátě bezdrátového připojení. Další informace najdete v části Popisy tlačítek a upozornění na ploše. Zobrazit seznam dostupných sítí v oblasti mimo připojení: Jestliže políčko Zobrazit oznámení s informacemi není zaškrtnuto, můžete vybrat tuto položku. Pokud upozornění na ploše nejsou povolena, bude pomocí této možnosti uživatel upozorňován na dostupné sítě, není-li bezdrátový adaptér připojen. Upozornit, pokud je tento bezdrátový adaptér používán jinou aplikací: Pokud je toto políčko zaškrtnuté a pokud se jiné aplikace pokusí spravovat bezdrátový adaptér, zobrazí se zpráva. To je výhodné, pokud používáte software poskytnutý aktivním bodem (kavárna, letiště). Chcete-li využívat funkcí aplikace Intel PROSet/Wireless, zakažte tento software po opuštění aktivního bodu. Povolit oznámení odmítnutých certifikátů TLS: Výběrem této možnosti budete upozorňováni na odmítnutí certifikátu PEAP-TLS ověřovacím serverem. Další informace najdete v části Podnikové zabezpečení a Nastavení klienta pro ověřování TLS.
Automatické připojení | Připojit k dostupné síti pouze prostřednictvím profilů:Připojí bezdrátový adaptér k dostupné síti pomocí vhodného profilu v Seznamu profilů (výchozí nastavení). Není-li nalezen žádný vhodný profil, obdržíte výstrahu (viz část Výstrahy). Bezdrátové zařízení zůstane odpojené, dokud nebude nalezen vhodný profil nebo dokud nenakonfigurujete nový vhodný profil. Není-li nalezen shodný profil, připojit k libovolné síti: Výběrem této možnosti budete automaticky připojeni k síti, pokud nemáte nakonfigurovaný profil a nacházíte se v oblasti s otevřenou nezabezpečenou bezdrátovou sítí. POZNÁMKA: Otevřené sítě nejsou zabezpečené. U takového bezdrátové připojení bude třeba zajistit vlastní zabezpečení. Jedním ze způsobů zabezpečení otevřeného bezdrátového připojení je použití softwaru pro vytvoření virtuální privátní sítě VPN (Virtual Private Networking).
Správa výjimek | Povolit funkci automatického seznamu výjimek: Výběrem této možnosti povolíte funkci automatického seznamu výjimek. Tato funkce představuje způsob, jak vyloučit přístupové body z automatického připojení. Další informace najdete v části Správa výjimek. Povolit funkci ručního seznamu výjimek: Výběrem této možnosti povolíte funkci ručního seznamu výjimek. Tato funkce představuje způsob, jak vyloučit sítě z automatického připojení. Další informace najdete v části Správa výjimek.
Seznam bezdrátových sítí | Zobrazit záhlaví sloupců pro řazení: Výběrem této možnosti se v seznamu bezdrátových sítí zobrazí názvy sloupců. Klepnutím na záhlaví sloupce seřadíte jeho obsah vzestupně nebo sestupně.
OK | Slouží k uložení nastavení a k návratu na předchozí stránku.
Storno | Slouží k zavření okna a zrušení změn.
Nápověda? | Zobrazí informace nápovědy pro tuto stránku.

# Poradce při potížích Intel Wireless Troubleshooter (nabídka Nástroje)

Poradce při potížích Intel Wireless Troubleshooter je aplikace, která může uživateli pomoci odstranit potíže s připojením k bezdrátové síti. Po zjištění problému s připojením se vpravo dole na pracovní ploše zobrazí upozornění. Klepnutím na toto upozornění se zobrazí diagnostická zpráva s doporučenými kroky pro odstranění problému s připojením. Pokud například došlo k problému s připojením z důvodu neplatného hesla, bude po klepnutí na zobrazený hypertextový odkaz spuštěna aplikace Průvodce profilem. Můžete také spustit prohlížeč událostí Wireless Event Viewer a povolit nebo zakázat výstrahy. Poradce při potížích Intel Wireless Troubleshooter je podporován v operačních systémech Microsoft Windows XP a Microsoft Windows 2000.

Poradce při potížích Intel Wireless Troubleshooter obsahuje dvě podokna. Pomocí levého tlačítka myši můžete v levém podobně zobrazit seznam dostupných nástrojů. V pravém podokně je v oddílu zobrazen aktuální problém s připojením. Každý oddíl má dvě části: chybovou zprávu a doporučenou akci. Doporučená akce obsahuje popis dostupných nástrojů a pomáhá vyřešit daný problém s připojením. Klepnutím na odkaz nápovědy se zobrazí okno s textem nápovědy. Klepnutím na přidružený odkaz na aplikaci pro odstranění problému bude spuštěna aplikace pro odstranění daného problému s připojením.

Další informace o odstraňování chyb najdete v části Odstraňování problémů.

Název | Popis
Soubor | Konec: Ukončí Poradce při potížích Intel Wireless Troubleshooter.
Nápověda | Nápověda pro Poradce při potížích Intel(R) Wireless Troubleshooter: Zobrazí nápovědu online pro Poradce při potížích Intel Wireless Troubleshooter. O aplikaci: Zobrazí informace o verzi Poradce při potížích Intel Wireless Troubleshooter.
Prohlížeč událostí Wireless Event Viewer | Slouží ke spuštění Prohlížeče událostí Wireless Event Viewer.
Zakázat oznamování | Výběrem této možnosti zakážete výstrahy.
Povolit oznamování | Výběrem této možnosti povolíte výstrahy.
Nápověda k dispozici | Datum a čas chybové zprávy: Popis chyby. Odkaz pro odstranění chyby (je-li k dispozici) Další informace najdete v části Odstraňování problémů. Odkaz na doporučené kroky pro odstranění chyby.

# Nástroj správce (nabídka Nástroje)

Nástroj správce je určen pro správce nebo pro osobu s oprávněním správce k tomuto počítači. Umožňuje správci omezit úroveň kontroly, kterou mají uživatelé počítače nad připojením k bezdrátové síti. Tento nástroj také slouží ke konfiguraci běžných (sdílených) profilů.

Uživatelé nemohou měnit nastavení a profily správce, pokud neznají heslo k tomuto nástroji. Je třeba zvolit heslo, které je bezpečné a nelze jej snadno uhodnout.

Tato nastavení a profily můžete exportovat jako jeden balíček do dalších počítačů v síti. Další informace najdete v části Nástroj správce.

Název | Popis
Nastavení správce | Správce může nastavit úroveň kontroly, kterou mají uživatelé nad připojením k bezdrátové síti. Další informace najdete v části Nástroj správce.
Profily správce | Umožňuje povolit nebo zakázat v počítači profily typu Trvalý, Před přihlášením a VoIP. Další informace najdete v části Nástroj správce.
Nastavení adaptéru | Správce může nastavit úroveň kontroly, kterou mají uživatelé nad připojením k bezdrátové síti. Další informace najdete v části Nastavení adaptéru.
Software | Vyberte, které součásti aplikace Intel PROSet/Wireless mají být nainstalovány do počítačů uživatelů. Další informace najdete v části Nástroj správce.
Balíčky správce | Balíčky správce se používají k uložení profilů správy a dalšího nastavení. Tyto samorozbalovací spustitelné soubory můžete zkopírovat nebo odeslat do klientských počítačů v síti. Po spuštění souboru bude jeho obsah nainstalován a nakonfigurován v cílovém počítači. Další informace najdete v části Nástroj správce.
Změnit heslo | Umožňuje změnit heslo Nástroje správce. Další informace najdete v části Změna hesla.
Zavřít | Zavře stránku.
Nápověda? | Zobrazí informace nápovědy pro tuto stránku.

# Nastavení adaptéru (nabídka Upřesnit)

V okně Nastavení adaptéru jsou zobrazeny vlastnosti bezdrátového adaptéru nainstalovaného v počítači. Může se jednat o adaptéry Intel(R) PRO/Wireless 3945ABG Network Connection, Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG Network Connection nebo Intel(R) PRO/Wireless 2200BG Network Connection.

Popis nastavení adaptéru

Název | Popis
--- | ---
Kanál ad hoc | Pokud ostatní počítače v síti ad hoc nepoužívají jiný než výchozí kanál, není třeba kanál měnit. Hodnota: Vyberte ze seznamu povolený operační kanál. 802.11b/g: Tuto možnost vyberte, je-li použito frekvenční pásmo ad hoc 802.11b a 802.11g (2,4 GHz). 802.11a: Tuto možnost vyberte, je-li použito frekvenční pásmo ad hoc 802.11a (5 GHz).
Správa napájení ad hoc | Slouží k nastavení funkcí úspory energie v sítích Zařízení-zařízení (ad hoc). Zakázat: Tuto možnost vyberte, pokud se připojujete k sítím ad hoc obsahujícím stanice, které nepodporují správu napájení ad hoc. Maximální úspora energie: Tuto možnost vyberte k optimalizaci životnosti baterie. Prostředí s velkým šumem: Tuto možnost vyberte k optimalizaci výkonu nebo při připojování s více klienty. POZNÁMKA: U adaptéru Intel PRO/Wireless 3945BG Network Connection, Intel PRO/Wireless 2915ABG Network Connection a Intel PRO/Wireless 2200BG Network Connection toto nastavení není k dispozici.
Režim QoS ad hoc | Řízení kvality služby (Quality of Service, QoS) v sítích ad hoc. Funkce QoS určuje prioritu datového provozu z přístupového bodu v bezdrátové síti LAN podle klasifikace provozu. WMM (Wifi MultiMedia) je certifikace QoS stanovená Aliancí Wi-Fi (WFA). Je-li certifikace WMM povolena, adaptér ji využívá k podpoře označování priority a funkcí řazení do fronty v sítích Wi-Fi. Certifikace WMM povolena (výchozí) Certifikace WMM zakázána POZNÁMKA: U adaptéru Intel PRO/Wireless 3945BG Network Connection, Intel PRO/Wireless 2915ABG Network Connection a Intel PRO/Wireless 2200BG Network Connection toto nastavení není k dispozici.
Ochrana smíšeného režimu | Použijte k zabránění kolizí dat ve smíšeném prostředí 802.11b a 802.11g. V prostředí, kde se klienti navzájem neslyší, by se měl použít režim RTS/CTS (Request to Send/Clear to Send). Chcete-li zvýšit propustnost v prostředí, kde se klienti nacházejí v bezprostřední blízkosti a mohou se slyšet, použijte možnost CTS-to-self.
Řízení spotřeby | Umožňuje nastavit rovnováhu mezi spotřebou a výkonem adaptéru. Posuvník pro nastavení spotřeby bezdrátového adaptéru umožňuje nastavit rovnováhu mezi zdrojem napájení počítače a baterií. Použít výchozí hodnotu: Nastavení napájení podle zdroje napájení počítače (výchozí nastavení). Ručně: Nastavte posuvník na požadovanou hodnotu. Chcete-li dosáhnout maximální životnosti baterie, použijte nejnižší nastavení. Chcete-li dosáhnout maximálního výkonu, použijte nejvyšší nastavení. POZNÁMKA: Úspora příkonu se liší podle nastavení infrastruktury.
Režim preambule | Umožňuje změnit nastavení délky preambule obdržené přístupovým bodem v průběhu prvotního připojení. K připojení k přístupovému bodu vždy použijte dlouhou preambuli. Preambule Auto Tx umožňuje automatickou detekci preambule. Pokud je podporována, bude použita krátká prambule. Pokud není podporována, bude použita dlouhá preambule (preambule Long Tx).
Upřednostňované pásmo | Vyberte operační pásmo. K dispozici jsou následující možnosti: 802.11g 802.11a 802.11b POZNÁMKA: Toto nastavení je k dispozici pouze pro adaptér Intel(R) PRO/Wireless 2200BG Network Connection.
Agresivita roamingu | Toto nastavení umožňuje definovat, jak agresivně bude bezdrátový klient využívat roaming k vylepšení připojení k přístupovému bodu. Výchozí: Vyvážené nastavení mezi nepoužíváním roamingu a výkonem. Nejnižší: Bezdrátový klient nebude používat roaming. Pouze značné zhoršení kvality spojení způsobí přechod na jiný přístupový bod.
Zlepšení propustnosti | Slouží k nastavení hodnoty Řízení dávek paketů. Povolit: Výběrem této možnosti povolíte zlepšení propustnosti. Zakázat: Výběrem této možnosti zakážete zlepšení propustnosti (výchozí nastavení).
Přenosový výkon | Výchozí nastavení: Nejvyšší nastavení výkonu Nejnižší: Minimální pokrytí Slouží k nastavení adaptéru na nejnižší přenosový výkon. Umožňuje zvětšit počet oblastí pokrytí nebo omezit oblast pokrytí. Zmenšením oblasti pokrytí v oblastech s vysokým provozem zlepšíte celkovou kvalitu přenosu a zabráníte zahlcení a interferenci s dalšími zařízeními. Nejvyšší: Maximální pokrytí Slouží k nastavení adaptéru na maximální úroveň přenosového výkonu. Vyberte k dosažení maximálního výkonu a dosahu v prostředí s nízkým počtem dalších rádiových zařízení. POZNÁMKA: Optimální nastavení je takové, kdy uživatel vždy nastaví nejnižší možnou úroveň přenosového výkonu, která ještě odpovídá kvalitě komunikace. Tento způsob umožňuje použití maximálního počtu bezdrátových zařízení v oblastech s hustým provozem a omezuje interference s dalšími zařízeními, se kterými toto rádio sdílí rádiové spektrum. POZNÁMKA: Toto nastavení se projeví v režimu Infrastruktura i Zařízení-zařízení (ad hoc).
Bezdrátový režim | Vyberte pásmo, které má být použito k připojení k bezdrátové síti: Pouze 802.11a: slouží k připojení bezdrátového adaptéru pouze k sítím 802.11a. Pouze 802.11b: slouží k připojení bezdrátového adaptéru pouze k sítím 802.11b. Pouze 802.11g: slouží k připojení bezdrátového adaptéru pouze k sítím 802.11g. Pouze 802.11a a 802.11g: slouží k připojení bezdrátového adaptéru pouze k sítím 802.11a a 802.11g. Pouze 802.11b a 802.11g: slouží k připojení bezdrátového adaptéru pouze k sítím 802.11b a 802.11g. 802.11a, 802.11b a 802.11g: slouží k připojení prostřednictvím bezdrátových sítí 802.11a, 802.11b nebo 802.11g (výchozí nastavení). POZNÁMKA: Možnosti bezdrátového režimu (typ modulace) určují vyhledané přístupové body zobrazené v seznamu Bezdrátové sítě.
OK | Slouží k uložení nastavení a k návratu na předchozí stránku.
Storno | Slouží k zavření okna a zrušení změn.

# Upřesněné statistiky (nabídka Upřesnit)

Zobrazuje aktuální informace o stavu připojení adaptéru. Následující tabulka obsahuje popis informací zobrazených na stránce Upřesněné statistiky.

Název | Popis
Statistiky | Upřesněné statistiky:Tato část obsahuje informace o tom, jak adaptér komunikuje s přístupovým bodem. Přiřazení: Pokud adaptér najde přístupový bod pro komunikaci, hodnota je V dosahu. V opačném případě je hodnota Mimo dosah. Adresa MAC přístupového bodu: Dvanáctičíselná adresa MAC (00:40:96:31:1C:05) přístupového bodu. Počet přiřazení: Počet nalezení adaptéru přístupovým bodem. Počet přístupových bodů: Počet dostupných přístupových bodů v dosahu bezdrátového adaptéru. Počet úplných prohledání: Počet úplných prohledání informací pro příjem ve všech kanálech adaptérem. Počet částečných prohledání: Počet prohledání, která byla přerušena. Roaming: Tyto informace obsahují čítače, které souvisejí s důvody roamingu adaptéru. K roamingu dochází, když adaptér komunikuje s jedním přístupovým bodem a potom s dalším bodem k získání silnějšího signálu. Počet roamingů: Počet případů roamingu. Přístupový bod nevysílal: Adaptér nepřijal vysokofrekvenční vysílání z přístupového bodu. Pravděpodobně bude třeba resetovat přístupový bod. Špatná kvalita signálu: Kvalita signálu je příliš nízká na udržení komunikace s přístupovým bodem. Přesunuli jste adaptér vně oblasti pokrytí přístupového bodu nebo byly změněny informace o adrese zařízení přístupového bodu. Vyrovnávání zatížení přístupového bodu: Přístupový bod ukončil přidružení k adaptéru vzhledem k neschopnosti udržovat komunikaci se všemi přidruženými adaptéry. Příliš mnoho adaptérů se pokouší komunikovat s jedním přístupovým bodem. Příliš nízké RSSI přístupového bodu: Indikátor síly přijímaného signálu RSSI (Receive Signal Strength Indicator) je příliš malý, aby bylo možné udržet jeho přidružení k adaptéru. Pravděpodobně jste se přesunuli mimo oblast pokrytí přístupového bodu nebo se zvýšila jeho rychlost přenosu dat. Špatná kvalita kanálu: Kvalita kanálu je nízká a způsobila, že adaptér vyhledává jiný přístupový bod. Přístupový bod ztratil mobilní jednotku: Přístupový bod vypustil počítač ze seznamu rozpoznatelných mobilních zařízení. Počítač musí být znovu přiřazen k přístupovému bodu. Různé: Tyto informace umožňují určit, zda některé přidružení k jinému přístupovému bodu zvyšuje výkon a pomáhá udržovat nejvyšší možnou rychlost přenosu dat. Přijaté signály: Počet signálů přijatých adaptérem. Ztracené signály (%): Hodnota ztracených signálů v procentech. Chyby přenosu (%): Procento přenosu dat s chybami. Síla signálu: Síla signálu přístupového bodu, se kterým adaptér komunikuje, uvedená v decibelech (dBm).
Statistika vysílání/příjmu (Tx/Rx) | Zobrazuje hodnoty nesměrovaných a směrovaných paketů v procentech. Celkový počet paketů hostitele: Celkový počet směrovaných a nesměrovaných paketů. Vysílání - (Mb/s) Příjem - (Mb/s) Nesměrované pakety: Počet přijatých paketů vysílaných do bezdrátové sítě. Směrované pakety: Počet přijatých paketů odeslaných konkrétně na bezdrátový adaptér. Celkový počet bajtů: Celkový počet bajtů paketů přijatých a odeslaných bezdrátovým adaptérem.
Vynulovat statistiku | Vynuluje statistické čítače adaptéru a zahájí nová měření dat.
Zavřít | Zavření okna a návrat do hlavního okna.
Nápověda? | Zobrazí informace nápovědy pro tuto stránku.

# Spravovat Wi-Fi systémem Windows (nabídka Upřesnit)

Funkce Automatická konfigurace bezdrátových zařízení v systému Microsoft Windows XP představuje integrovaný nástroj pro konfiguraci bezdrátových zařízení. Tuto funkci lze povolit a zakázat v Intel PROSet/Wireless. Klepněte na příkaz Spravovat Wi-Fi systémem Windows v nabídce Upřesnit nebo v nabídce hlavního panelu. Pokud je povolena funkce Automatická konfigurace bezdrátových zařízení v systému Windows XP, funkce aplikace Intel(R) PROSet/Wireless nejsou k dispozici.

# Import a export profilů (nabídka Profily)

## Importování profilů do seznamu profilů

Bezdrátové profily lze automaticky importovat do seznamu profilů. K importování se používá aplikace Intel(R) PROSet/Wireless, která v importovací složce na pevném disku sleduje nové profily. Automaticky lze importovat pouze profily, které mají povolené nastavení Povolit automatický import v části Upřesnit nastavení. Jestliže v seznamu profilů již existuje profil se stejným názvem, zobrazí se dotaz, zda chcete importovaný profil odmítnout nebo přijmout. Pokud jej přijmete, bude stávající profil nahrazen. Všechny importované uživatelské profily jsou umístěny na konec seznamu profilů a po dokončení importu bude soubor s profily ihned odstraněn z pevného disku bez ohledu na to, zda bylo importování úspěšné či nikoli.

### Profily chráněné heslem

Uživatelské profily chráněné heslem lze automaticky importovat ze vzdálených systémů a exportovat do těchto systémů. Aby bylo možné profil chráněný heslem upravit, je třeba nejprve zadat určené heslo. Další informace najdete v části Nastavení ochrany heslem.

#### Popis importu a exportu

Název | Popis
--- | ---
Export profilů | Krok 1: Vyberte jeden nebo více profilů, které chcete exportovat z níže uvedeného seznamu profilů: Vyberte v seznamu jeden nebo více profilů. Ikona režimu profilu ukazuje, zda se používá režim Infrastruktura nebo Ad hoc a zda se používá zabezpečení. Krok 2: Exportujte vybrané profily: Klepnutím na tlačítko Export uložíte profily do vybraného adresáře. Krok 3: Vyberte cílovou složku: Klepnutím na tlačítko Procházet vyhledejte na pevném disku cílový adresář. Výchozím adresářem je disk C:\. Vyberte disk a adresář. Klepněte na tlačítko OK. Klepnutím na tlačítko OK se vraťte na stránku Profily.
Import profilů | Vyberte v seznamu profilů jeden nebo více profilů. Klepnutím na tlačítko Import vyhledejte na pevném disku profily, které chcete importovat. Vyberte profil z vybraného disku nebo adresáře. Klepněte na tlačítko Import. Po úspěšném importu vybraného profilu se zobrazí zpráva. Klepnutím na tlačítko OK se vraťte na stranu Profily. Klepnutím na tlačítko Storno okno zavřete a zrušíte všechny změny.
OK | Slouží k uložení nastavení a k návratu na předchozí stránku.
Nápověda? | Zobrazí informace nápovědy pro tuto stránku.

# Správa výjimek (nabídka Profily)

Funkci Správa seznamu výjimek můžete vyvolat pomocí příkazu Správa výjimek v nabídce Profily nebo klepnutím na tlačítko Vlastnosti v seznamu bezdrátových sítí.

UPOZORNĚNÍ: K síti nebo k přístupovému bodu v tomto seznamu nebudete automaticky připojeni.

Pomocí funkce Správa seznamu výjimek můžete vyloučit celé bezdrátové sítě (SSID). V případě sítí, které obsahují více přístupových bodů, můžete vyloučit jednotlivé bezdrátové přístupové body (BSSID).

Název | Popis
Správa seznamu výjimek | Název sítě: Název bezdrátové sítě (SSID). Rádio: V případě chyby DHCP je zde zobrazeno pásmo. Adresa MAC: Ethernetová adresa MAC zařízení. Důvod: Vysvětlení, proč byl tento záznam vyloučen z automatického připojení. Podrobnosti: Konkrétní informace o způsobu, kterým byl přístupový bod vyloučen, a o způsobu zrušení vyloučení.
Tato síť byla vyloučena z automatického připojení z následujících důvodů. - Uživatel vyloučil tuto síť ručně. Aby mohla tato síť (nebo přístupové body) znovu využívat automatické připojení, vyberte ji a klepněte na tlačítko Odebrat. Poznámka: - Stisknutím tlačítka Obnovit odeberete ze seznamu všechny položky kromě nebezpečných přístupových bodů. - Nebezpečné přístupové body budou odebrány ze seznamu po navázání připojení k tomuto přístupovému bodu pomocí platných pověření. - Všechny vyloučené přístupové body v síti (jiné než nebezpečné) budou ze seznamu odebrány, pokud použijete profil pro tuto síť ručně.
POZNÁMKA: Položky označené šedou barvou jsou vyloučené nebezpečné přístupové body. Nebezpečný přístupový bod je každý přístupový bod, který nebyl schválen správci sítě. Tyto položky nelze ze seznamu odebrat.
Přidat | Slouží k přidání názvu sítě (SSID) do seznamu.
Odebrat | Slouží k odebrání položky ze seznamu. Vyberte položku v seznamu. Klepněte na tlačítko Odebrat. Zobrazí se dotaz: Chcete odebrat vybranou položku ze seznamu výjimek? Klepnutím na tlačítko Ano odeberete profil ze seznamu.
Obnovit seznam | Slouží k odebrání všech sítí a přístupových bodů ze seznamu výjimek.
Zavřít | Slouží k zavření stránky a uložení nastavení.
Nápověda? | Zobrazí informace nápovědy pro tuto stránku.

# Zapnutí a vypnutí bezdrátové komunikace

Bezdrátovou komunikaci můžete zapnout nebo vypnout některým z následujících způsobů:

- volitelným hardwarovým vypínačem bezdrátové komunikace na počítači,
- pomocí softwaru Intel PROSet/Wireless,
- pomocí systému Microsoft Windows.

> POZNÁMKA:Je-li počítač zapnutý, bezdrátové spojení neustále přenáší signály. Za některých okolností, například v letadle, mohou vysokofrekvenční signály způsobovat rušení. Chcete-li vypnout bezdrátovou komunikaci a používat přenosný počítač, aniž by vysílal vysokofrekvenční signály, použijte některý z následujících způsobů.

### Pomocí volitelného hardwarového vypínače

Pokud je v počítači nainstalován externí vypínač, lze jím zapnout nebo vypnout bezdrátovou komunikaci. Další informace o tomto vypínači získáte od výrobce počítače. Pokud je v počítači nainstalována aplikace Intel PROSet/Wireless, je aktuální stav bezdrátové komunikace zobrazen v hlavním okně aplikace Intel PROSet/Wireless a na hlavním panelu.

### Vypnutí a zapnutí rádia pomocí aplikace Intel PROSet/Wireless

Bezdrátovou komunikaci lze zapnout nebo vypnout z aplikace Intel PROSet/Wireless. Stavová ikona v Intel PROSet/Wireless ukazuje aktuální stav bezdrátové komunikace.

Klepnutím na tlačítko Bezdrátová komunikace zapnuta nebo vypnuta v hlavním okně aplikace Intel PROSet/Wireless můžete vypnout nebo zapnout bezdrátovou komunikaci.

### Vypnutí a zapnutí rádia pomocí ikony na hlavním panelu

Chcete-li vypnout nebo zapnout bezdrátovou komunikaci, klepněte na ikonu na hlavním panelu a vyberte příkaz Bezdrátová komunikace zapnuta nebo Bezdrátová komunikace vypnuta.

### Zakázání bezdrátové komunikace pomocí Správce zařízení

Bezdrátovou komunikaci lze deaktivovat (zakázat) prostřednictvím Správce zařízení systému Windows.

> POZNÁMKA: Jestliže bezdrátovou komunikaci zakážete pomocí systému Windows, musíte ji pak povolit také pomocí systému Windows. Bezdrátovou komunikaci v tomto případě nebude možné znovu povolit pomocí hardwarového vypínače nebo aplikace Intel PROSet/Wireless.

#### Systém Microsoft Windows XP

1. Na pracovní ploše klepněte pravým tlačítkem myši na ikonu Tento počítač.
2. Klepněte na příkaz Vlastnosti.
3. Klepněte na kartu Hardware.
4. Klepněte na tlačítko Správce zařízení.
5. Poklepejte na položku Síťové adaptéry.
6. Klepněte pravým tlačítkem myši na nainstalovaný bezdrátový adaptér.
7. Vyberte v nabídce příkaz Zakázat.
8. Klepněte na tlačítko OK.

# Instalování a odinstalování softwaru

Typická instalace zahrnuje ovladač adaptéru bezdrátové sítě LAN, software Intel PROSet/Wireless a Poradce při potížích Intel Wireless Troubleshooter.

V rámci vlastní instalace jsou nainstalovány následující funkce:

- Nástroj správce
- Sada Intel Smart Wireless Solutions
- Funkce služby WMI (Wireless Management Instrumentation)
- Jednotné přihlášení a Připojení před přihlášením k navázání bezdrátového připojení před přihlášením uživatele do systému Windows

Chcete-li tyto funkce nainstalovat, vyberte během instalace variantu Vlastní. Nainstalujte funkce podle následujících pokynů. Je-li již aplikace Intel PROSet/Wireless nainstalována, postupujte podle pokynů po instalaci.

> POZNÁMKA: Máte-li v úmyslu používat aplikaci Novell(R) Client(TM) for Windows, je třeba ji nainstalovat před instalací softwaru Intel PROSet/Wireless. Pokud je software Intel PROSet/Wireless již nainstalován, je třeba jej před instalací aplikace Novell Client for Windows odinstalovat.

#### Postup instalace softwaru:

1. Vložte instalační disk CD do jednotky CD.
2. Na obrazovce aplikace Intel PROSet/Wireless Network klepněte na tlačítko Nainstalovat software.
3. Přečtěte si licenční smlouvu.
4. Vyberte možnost S podmínkami licenční smlouvy souhlasím.
5. Klepněte na tlačítko Další.
6. Klepněte na tlačítko Vlastní.
7. Ze seznamu vyberte součásti, které chcete nainstalovat:

> Intel PROSet/Wireless: Aplikační software Intel(R) PROSet Wireless.

> - Instalovat: Klepněte na položku Intel PROSet Wireless. Vyberte možnost Nainstalovat tuto funkci a všechny vybrané dílčí funkce. Přejděte na krok 8.
> - Neinstalovat: Klepněte na položku Tuto funkci neinstalovat. Vedle položky se zobrazí červený symbol x, který označuje, že tato položka nebude nainstalována.

> Sada Intel Smart Wireless Solutions: Obsahuje průvodce jednoduchou konfigurací pro připojení bezdrátového směrovače.

> - Instalovat: Klepněte na položku Sada Intel Smart Wireless Solutions. Vyberte možnost Nainstalovat tuto funkci a všechny vybrané dílčí funkce. Přejděte na krok 8.
> - Neinstalovat: Klepněte na položku Tuto funkci neinstalovat. Vedle položky se zobrazí červený symbol x, který označuje, že tato položka nebude nainstalována.

> Poradce při potížích Intel Wireless Troubleshooter: Pomáhá odstranit potíže s bezdrátovým připojením.

- Instalovat: Klepněte na položku Poradce při potížích Intel Wireless Troubleshooter. Vyberte možnost Nainstalovat tuto funkci a všechny vybrané dílčí funkce. Klepněte na tlačítko Další a přejděte na krok 8.
- Neinstalovat: Klepněte na položku Tuto funkci neinstalovat. Vedle položky se zobrazí červený symbol x, který označuje, že tato položka nebude nainstalována.

> Podpora služby WMI: Funkce WMI (Wireless Management Instrumentation) umožňuje správcům, kteří nemají nainstalovánu Intel PROSet/Wireless, vzdáleně spravovat klienty, ve kterých je tato aplikace nainstalována.

> - Instalovat: Klepněte na možnost Podpora služby WMI. Vyberte možnost Nainstalovat tuto funkci a všechny vybrané dílčí funkce. Přejděte na krok 8.
> - Neinstalovat: Klepněte na položku Tuto funkci neinstalovat. Vedle položky se zobrazí červený symbol x, který označuje, že tato položka nebude nainstalována.

> Sada nástrojů správce: Nainstaluje položku Nástroj správce do nabídky Nástroje. Tento nástroj slouží ke konfiguraci běžných (sdílených) profilů. Nástroj správce může také použít oddělení informačních technologií k povolení nebo zakázání funkcí softwaru Intel PROSet/Wireless.

> - Instalovat: Klepněte na položku Sada nástrojů správce. Vyberte možnost Nainstalovat tuto funkci a všechny vybrané dílčí funkce. Klepněte na tlačítko Další a přejděte na krok 5.
> - Neinstalovat: Klepněte na položku Tuto funkci neinstalovat. Vedle položky se zobrazí červený symbol x, který označuje, že tato položka nebude nainstalována.

> Jednotné přihlášení: Nainstaluje funkce nástroje Jednotné přihlášení. Tento nástroj slouží ke konfiguraci běžných (sdílených) profilů pomocí Nástroje správce.

> Pokud je nainstalována podpora funkce Jednotné přihlášení, nejsou k dispozici funkce Rychlé přepínání a Úvodní obrazovka systému Microsoft Windows XP.

> Funkce Jednotné přihlášení je určena pro podnikové prostředí, ve kterém se uživatelé přihlašují ke svým počítačům pomocí uživatelského jména, hesla a obvykle domény. Rychlé přepínání uživatelů nepodporuje doménové přihlašování.

> > POZNÁMKA: V operačním systému Microsoft Windows XP Home Edition je funkce Rychlého přepínání uživatelů povolena jako výchozí. Tato verze operačního systému je určena pro domácí uživatele. Rychlé přepínání uživatelů je rovněž k dispozici v operačním systému Microsoft Windows XP Professional, pokud jej nainstalujete do samostatného počítače nebo do počítače připojeného k pracovní skupině. Pokud přidáte počítač s operačním systémem Microsoft Windows XP Professional do domény, funkce Rychlé přepínání uživatelů není k dispozici.

> Připojení před přihlášením: Profil Před přihlášením je aktivní ihned po přihlášení uživatele k počítači.

> - Instalovat: Klepněte na položku Jednotné přihlášení. Vyberte možnost Nainstalovat tuto funkci a všechny vybrané dílčí funkce. Klepněte na tlačítko Další a přejděte na krok 8.
> - Neinstalovat: Klepněte na položku Tuto funkci neinstalovat. Vedle položky se zobrazí červený symbol x, který označuje, že tato položka nebude nainstalována.

8. Klepněte na tlačítko Nainstalovat. Po dokončení instalace softwaru do počítače se zobrazí seznam nainstalovaných součástí.
9. Klepněte na tlačítko OK.

> POZNÁMKA: Pokud nainstalujete funkci Před přihlášením, zobrazí se po instalaci softwaru výzva k restartování počítače.

#### Přidání funkcí po instalaci

Je-li již aplikace Intel PROSet/Wireless nainstalována, můžete přidat funkce Nástroj správce, Intel Smart Wireless Solutions, WMI a Připojení před přihlášením podle následujících pokynů:

1. Klepněte na tlačítko Start > Ovládací panely > Přidat nebo odebrat programy > Software Intel PROSet/Wireless.
2. Klepněte na tlačítko Změnit nebo odebrat.
3. Klepněte na tlačítko Změnit.
4. Klepněte na tlačítko Další.
5. Klepněte na červený symbol X vedle funkcí, které nejsou nainstalovány.
6. Klepněte na možnost Nainstalovat tuto funkci a všechny vybrané dílčí funkce.
7. Klepněte na tlačítko Změnit. Po instalaci bude tato funkce uvedena v seznamu funkcí instalačního programu aplikace Intel PROSet/Wireless jako Nainstalováno.
8. Klepněte na tlačítko OK.

#### Odinstalování softwaru Intel PROSet/Wireless

Odinstalování aplikace Intel PROSet Wireless:

1. Klepněte na tlačítko Start > Nastavení > Ovládací panely > Přidat nebo odebrat programy.
2. Klepněte na položku Software Intel PROSet Wireless.
3. Klepněte na tlačítko Odebrat.
4. Klepněte na tlačítko Další.
5. Zobrazí se dotaz, jaká akce má být provedena s aktuálními profily a nastavením:

> Rozhodli jste se úplně odebrat software Intel PROSet/Wireless.

> Vyberte akci, která má být provedena s aktuálními profily a nastavením.

> - Neukládat profily a nastavení. Výběrem této možnosti zcela odeberete všechny aktuální profily a nastavení. Jestliže software nainstalujete znovu, profily a nastavení již nebudou k dispozici.
> - Uložit profily a nastavení v aktuálním formátu (Intel PROSet/Wireless 10.x). Výběrem této možnosti uložíte aktuální profily a nastavení. Jestliže software nainstalujete znovu, aktuální profily a nastavení budou k dispozici.
> - Převést a uložit profily a nastavení ve formátu Intel PROSet/Wireless 9.x. Tuto možnost vyberte k uložení nastavení, chcete-li přejít k předchozí verzi softwaru Intel PROSet/Wireless. Po opětovné instalaci softwaru budou aktuální profily a nastavení k dispozici. POZNÁMKA: K dispozici bude pouze nastavení použitelné ve starší verzi softwaru.

6. Vyberte požadovanou možnost a klepněte na tlačítko OK.
7. Klepnutím na tlačítko Ano restartujte počítač.

Zpět na začátek

Zpět na obsah

Ochranné známky a právní dodatky