İçindekilere Dön

# Kablosuz Ağa Genel Bakış: Intel(R) PRO/Kablosuz 3945ABG Ağ Bağlantısı Kullanıcı Kılavuzu

## Kablosuz Ağ Teknolojisi Hakkında

- Kablosuz Ağ Seçme
- Kablosuz Ağı Yapılandırma
- Bir Kablosuz Ağı Tanıtma

Kablosuz ağ, bilgisayarları ağ kablolarına gerek kalmadan birbirine bağlar. Bilgisayarlar, birbirilerine veri göndermek için radyo iletişimini kullanır. Diğer kablosuz bilgisayarlarla doğrudan iletişim kurabilir, ya da kablosuz bir erişim noktası üzerinden varolan bir ağa bağlanabilirsiniz. Kablosuz bağdaştırıcınızı ayarladığınızda, istediğiniz kablosuz ağ için işletme kipini seçebilirsiniz. Intel(R) PRO/Kablosuz Ağ Bağlantısı bağdaştırıcınızı, 802.11 kablosuz ağ iletişimi standardına uyan benzer kablosuz aygıtlara bağlamak için kullanabilirsiniz.

## Kablosuz Ağ Modu Seçme

Kablosuz ağlar, ağdaki kullanıcı sayısına bağlı olarak erişim noktalarıyla ya da erişim noktası olmadan çalışabilir. Alt yapı modunda, kablosuz bilgisayarların veri alıp göndermesi için erişim noktaları kullanılır. Kablosuz bilgisayarlar verileri erişim noktasına iletir, erişim noktası bilgileri alır ve başka bilgisayarlara yeniden yayınlar. Erişim noktası bir kablosuz ağa ya da Internet'e de bağlanabilir. Birden çok erişim noktası ortaklaşa çalışarak büyük bir alanda kablosuz hizmetler sağlayabilir.

Ad Hoc mod olarak da bilinen Aygıttan Aygıta mod, erişim noktası olmadan çalışır ve kablosuz bilgisayarların bilgileri doğrudan diğer kablosuz bilgisayarlara göndermesini sağlar. Aygıttan Aygıta modunu ev ya da küçük ofis ortamında ya da bir toplantı için geçici bir kablosuz ağ oluşturmak üzere kullanabilirsiniz.

## Kablosuz Ağı Yapılandırma

Bir 802.11 kablosuz ağının düzgün çalışması için yapılandırılması gereken üç ana bileşen vardır:

- Ağ Adı: Her kablosuz ağ, kendini tanımlamak için benzersiz bir Ağ Adı kullanır. Bu ada SSID (Service Set Identifier - Hizmet Takımı Tanıtıcısı) denir. Kablosuz ağınızı oluşturduğunuzda SSID değerini belirtmeniz gerekir. Varolan bir ağa bağlandığınızda, bu ağın adını kullanmak zorundasınız. Kendi ağınızı kuruyorsanız, kendinize göre bir adı belirleyip bu adı her bilgisayarda kullanmanız gerekir. Ad için, harflerden ve sayılardan oluşan en çok 32 karakter kullanabilirsiniz.
- Profiller: Bilgisayarınızı bir kablosuz ağa erişecek biçimde yapılandırdığınızda, Intel(R)PROSet/Kablosuz, belirlediğiniz kablosuz ayarlar için bir profil oluşturur. Başka bir ağa bağlanmak istiyorsanız var olan ağları tarayarak geçici bir bağlantı kurabilir ya da bu ağ için yeni bir profil oluşturabilirsiniz. Profiller oluşturursanız, konumunuzu değiştirdiğinizde bilgisayarınız otomatik olarak bağlanacaktır.
- Güvenlik: 802.11 kablosuz ağları, verilerinizi korumak için şifreleme kullanır. WEP (Wired Equivalent Privacy - Kabloluya Eşdeğer Gizlilik), verileri şifrelemek için 64-bitlik ya da 128-bitlik paylaşılan şifreleme anahtarı kullanır. Bilgisayar verileri göndermeden önce, gizli bir şifreleme anahtarı kullanarak veriyi şifreler. Alıcı durumundaki bilgisayar, verilerin şifresini çözmek için aynı anahtarı kullanır. Varolan bir ağa bağlanıyorsanız, kablosuz ağ yöneticisinin sağladığı şifreleme anahtarını kullanın. Kendi ağınızı kuruyorsanız, kendinize göre bir anahtar belirleyip bu adı her bilgisayarda kullanmanız gerekir.

  802.1x kimlik doğrulaması, 802.11 kimlik doğrulama sürecinden bağımsızdır. 802.1x standardı, çeşitli kimlik doğrulama ve anahtar yönetimi iletişim kurallarına bir çerçeve sağlar. Her biri kimlik doğrulamasına farklı bir yaklaşım getiren ama istemci ile erişim noktası arasındaki iletişim için aynı 802.1x iletişim kuralı ile çerçeveyi kullanan çeşitli 802.1x kimlik doğrulama tipleri vardır.

## Bir Kablosuz Ağı Tanıtma

Kablosuz ağın büyüklüğüne ve bileşenlerine bağlı olarak kablosuz ağı tanıtmanın çeşitli yolları vardır:

- Ağ Adı ya da SSID (Service Set Identifier - Hizmet Takımı Tanıtıcısı)—Kablosuz ağı tanıtır. Ağdaki tüm kablosuz aygıtlar aynı SSID değerini kullanmak zorundadır.
- ESSID (Extended Service Set Identifier - Genişletilmiş Hizmet Takımı Tanıtıcısı)—Erişim noktaları içeren bir kablosuz ağı tanıtmak için kullanılan özel bir SSID türüdür.
- IBSSID (Independent Basic Service Set Identifier - Bağımsız Temel Hizmet Takımı Tanıtıcısı)—Erişim noktası kullanmadan birbiriyle doğrudan iletişim kuran bir kablosuz bilgisayarlar ağını tanıtmak için kullanılan özel bir SSID türüdür.
- BSSID (Basic Service Set Identifier - Temel Hizmet Takımı Tanıtıcısı)—Her kablosuz aygıt için benzersiz bir tanımlayıcıdır. BSSID, aygıtın Ethernet MAC adresidir.
- Yayın SSID—Bir erişim noktası yoklama paketleri gönderen bilgisayarlara yayın SSID değeriyle yanıt verebilir. Bu özellik erişim noktasında etkinleştirildiğinde, her kablosuz kullanıcı boş (değersiz) SSID kullanarak erişim noktasıyla ilişki kurabilir.

Başa Dön

İçindekilere Dön

Ticari Markalar ve Sorumluluğun Reddi