Voltar ao Índice

# Especificações: Manual do Utilizador da ligação de rede 3945ABG Intel PRO/Wireless

- Ligação de rede 3945ABG Intel PRO/Wireless
- Ligação de rede 3945BG Intel PRO/Wireless
- Ligação de rede 2915ABG Intel PRO/Wireless
- Ligação de rede 2200BG Intel PRO/Wireless

## Ligação de rede 3945ABG Intel PRO/Wireless

Factor de forma | Mini Placa PCI Express (TM)
Dimensões | Altura (50,95 mm x 30 mm x 4,5 mm)
Conector da interface da antena | Hirose U.FL-R-SMT que se liga ao conector de cabo U.FL-LP-066
Antena de dupla diversidade | Comutação de dupla diversidade integrada
Interface do conector | Conector de limite da mini placa de 53 pinos
Tensão | 3,3 V
Temperatura de funcionamento | 0 a +80 graus Celsius
Humidade | 50 a 92% sem condensação (a temperaturas de 25 ºC a 55 ºC)
Modulação da frequência | 5 GHz (802.11a) | 2,4 GHz (802.11b/g)
Banda de frequência | 5,15 GHz a 5,85 GHz | 2,400 - 2,4835 GHz (consoante o país)
Modulação | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Suporte sem fios | 5 GHz UNII: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) | 2,4 GHz ISM: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM)
Canais | 4 a 12 sem sobreposição, consoante o país | Canal 1-11 (apenas EUA) Canal 1-13 (Japão, Europa)
Velocidades de dados | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps | 11, 5,5, 2, 1 Mbps
Generalidades
Sistemas operativos | Microsoft Windows XP, Microsoft Windows 2000
Certificação Wi-Fi(R) Alliance | Certificação Wi-Fi(R) para 802.11b, 802.11g, 802.11a, WPA, WPA2, WMM, EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, MD5
Certificação de extensões compatíveis com a Cisco | Extensões compatíveis com a Cisco, v4.0
Norma WLAN | IEEE 802.11g, 802.11b, 802.11a
Arquitectura | Modos de funcionamento de infra-estrutura ou ad hoc (par-a-par)
Segurança | WPA-Pessoal, WPA2-Pessoal, WPA-Empresarial, WPA2-Empresarial, AES-CCMP de 128 bits, WEP de 128 bits e de 64 bits; 802.1x: EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, MD5
Segurança do produto | UL, C-UL, CB (IEC 60590)

## Ligação de rede 3945BG Intel PRO/Wireless

Factor de forma | Mini Placa PCI Express (TM)
Dimensões | Altura (50,95 mm x 30 mm x 4,5 mm)
Conector da interface da antena | Hirose U.FL-R-SMT que se liga ao conector de cabo U.FL-LP-066
Antena de dupla diversidade | Comutação de dupla diversidade integrada
Interface do conector | Conector de limite da mini placa de 53 pinos
Tensão | 3,3 V
Temperatura de funcionamento | 0 a +80 graus Celsius
Humidade | 50 a 92% sem condensação (a temperaturas de 25 ºC a 55 ºC)
Modulação da frequência | 5 GHz (802.11a) | 2,4 GHz (802.11b/g)
Banda de frequência | 5,15 GHz a 5,85 GHz | 2,400 - 2,4835 GHz (consoante o país)
Modulação | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Suporte sem fios | 5 GHz UNII: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) | 2,4 GHz ISM: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM)
Canais | 4 a 12 sem sobreposição, consoante o país | Canal 1-11 (apenas EUA) Canal 1-13 (Japão, Europa)
Velocidades de dados | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps | 11, 5,5, 2, 1 Mbps
Generalidades
Sistemas operativos | Microsoft Windows XP, Microsoft Windows 2000
Certificação Wi-Fi(R) Alliance | Certificação Wi-Fi(R) para 802.11b, 802.11g, WPA, WPA2, WMM, EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, MD5
Certificação de extensões compatíveis com a Cisco | Extensões compatíveis com a Cisco, v4.0
Norma WLAN | IEEE 802.11g, 802.11b
Arquitectura | Modos de funcionamento de infra-estrutura ou ad hoc (par-a-par)
Segurança | WPA-Pessoal, WPA2-Pessoal, WPA-Empresarial, WPA2-Empresarial, AES-CCMP de 128 bits, WEP de 128 bits e de 64 bits; 802.1x: EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, MD5
Segurança do produto | UL, C-UL, CB (IEC 60590)

## Ligação de rede 2915ABG Intel PRO/Wireless

Factor de forma | Mini PCI Tipo 3A
Dimensões | Largura 59,75 mm x comprimento 50,95 mm x altura 5 mm (2,85 pol. x 1,75 pol. x 0,20 pol.)
Peso | 12,90 g (0,7 oz.)
Conector da interface da antena | Hirose U.FL-R-SMT que se liga ao conector de cabo U.FL-LP-066
Antena de dupla diversidade | Comutação de dupla diversidade integrada
Interface do conector | Conector de limite SO-DIMM de 124 pinos
Tensão | 3,3 Volts
Temperatura de funcionamento | 0 a +70 graus Celsius
Humidade | 50 a 85% sem condensação
Modulação da frequência | 5 GHz (802.11a) | 2,4 GHz (802.11b/g)
Banda de frequência | 5,15 GHz a 5,85 GHz | 2,400 -2,472 GHz (consoante o país)
Modulação | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Suporte sem fios | 5 GHz UNII: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) | 2,4 GHz ISM: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM)
Canais | 4 a 12 sem sobreposição, consoante o país | Canal 1-11 (apenas EUA) Canal 1-13 (Japão, Europa)
Velocidades de dados | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps | 11, 5,5, 2, 1 Mbps
Generalidades
Sistemas operativos | Microsoft Windows XP, Microsoft Windows 2000
Certificação Wi-Fi(R) Alliance | Certificação Wi-Fi(R) para 802.11b, 802.11g, 802.11a, WPA, WPA2, WMM, EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, MD5
Certificação de extensões compatíveis com a Cisco | Extensões compatíveis com a Cisco, v3.0
Norma WLAN | IEEE 802.11g, 802.11b, 802.11a
Arquitectura | Modos de funcionamento de infra-estrutura ou ad hoc (par-a-par)
Segurança | WPA-Pessoal, WPA2-Pessoal, WPA-Empresarial, WPA2-Empresarial, AES-CCMP de 128 bits, WEP de 128 bits e de 64 bits. 802.1x: EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, MD5
Segurança do produto | UL, C-UL, CB (IEC 60590)

## Ligação de rede 2200BG Intel PRO/Wireless

Factor de forma | Mini PCI Tipo 3B
Dimensões | Largura 59,45 mm x comprimento 44,45 mm x altura 5 mm (2,34 pol. x 1,75 pol. x 0,20 pol.)
Peso | 12,90 g (0,7 oz.)
Conector da interface da antena | Hirose U.FL-R-SMT que se liga ao conector de cabo U.FL-LP-066
Antena de dupla diversidade | Comutação de dupla diversidade integrada
Interface do conector | Conector de limite da mini PCI de 124 pinos
Tensão | 3,3 V
Temperatura de funcionamento | 0 a +70 graus Celsius
Humidade | 50 a 85% sem condensação
Modulação da frequência | OFDM com BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM, DBPSK, DQPSK, CCK
Banda de frequência | 2,400 - 2,472 GHz (EUA) 2,400 - 2,4835 GHz (Japão) 2,400 - 2,4835 GHz (Europa, ETSI)
Modulação | OFDM com BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM, DBPSK, DQPSK, CCK
Canais | Total suporte de 14 canais
Velocidades de dados | 1, 2, 5,5, 6, 9, 11, 12, 24, 36, 48 e 54 Mbps
Generalidades
Sistemas operativos | Microsoft Windows XP, Microsoft Windows 2000
Certificação Wi-Fi(R) Alliance | Certificação Wi-Fi(R) para 802.11b, 802.11g, 802.11a, WPA, WPA2, WMM, EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, MD5
Certificação de extensões compatíveis com a Cisco | Extensões compatíveis com a Cisco, v2.0
Norma WLAN | IEEE 802.11g e 802.11b
Arquitectura | Modos de funcionamento de infra-estrutura ou ad hoc (par-a-par)
Segurança | WPA, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-TLS, EAP-TTLS, AES (128 bits), WEP de 128 bits e de 64 bits.
Segurança do produto | UL, C-UL, CB (IEC 60590)

Voltar ao topo

Voltar ao Índice

Marcas comerciais e exonerações de responsabilidade