Ritorna al Sommario

# Gestione dei profili: Manuale per l'utente di Intel(R) PRO/Wireless 3945ABG Network Connection

- Cos'è il profilo?
- Elenco profili
- Icone dell'elenco dei profili
- Connessione a un profilo
- Creazione di un nuovo profilo
- Modifica di un profilo esistente
- Rimozione di un profilo
- Impostazione della password di un profilo
- Importazione ed esportazione di profili

# Cos'è il profilo?

Un profilo è un gruppo memorizzato di impostazioni di rete. I profili sono visualizzati nell'Elenco profili. I profili sono utili quando si passa da una rete wireless ad un'altra. Per ciascuna rete wireless è possibile configurare più profili. Le impostazioni dei profili comprendono il nome della rete (SSID), la modalità operativa e le impostazioni di protezione.

Un profilo viene creato al momento della connessione alla rete wireless.

1. Selezionare una rete dall'elenco Reti wireless.
2. Fare clic su Connetti.
3. Se la rete wireless richiede una password WEP o chiave di crittografia, immettere la password. Per cambiare le impostazioni di protezione, fare clic su Avanzate per aprire Impostazioni protezione di Creazione guidata profilo.
4. Fare clic su OK per connettersi. Un profilo viene creato e aggiunto all'elenco Profili.

La Gestione guidata profili consente di scegliere le impostazioni necessarie per connettersi alla rete wireless. Al termine, il profilo è salvato e aggiunto all'elenco Profili. Poiché queste impostazioni wireless vengono salvate, la volta successiva che ci si trova entro la portata della rete wireless viene automaticamente rieseguita la connessione.

## Elenco profili

Nell'elenco dei profili sono visualizzati i profili esistenti. Quando ci si trova nella portata di una rete wireless, Intel PROSet/Wireless ricerca in Elenco profili un profilo corrispondente. Se lo trova, la connessione alla rete sarà eseguita automaticamente.

### Frecce di priorità dell'elenco profili

- La freccia in su cambia la posizione di un profilo selezionato spostandolo verso la parte alta dell'elenco.
- La freccia in giù cambia la posizione di un profilo selezionato spostandolo verso la parte bassa dell'elenco.

## Icone dell'elenco dei profili

Le icone di stato del profilo di rete indicano se la scheda di rete è associata a una rete, il tipo di modalità operativa utilizzata e se la crittografia WEP è attivata. Le icone sono visualizzate nell'elenco profili a fianco del nome del profilo.

Nome | Descrizione
Nome profilo | I profili sono impostazioni di rete che consentono di connettere la propria scheda di rete wireless a un punto di accesso di rete (modalità infrastruttura) o a un computer (modalità ad hoc device-to-device) che non usa un punto di accesso.
Nome rete | Il nome della rete wireless (SSID) o del computer.
Icone di connessione - Le icone di stato del profilo della rete indicano i diversi stati di connessione della scheda di rete a una rete wireless, il tipo di modalità operativa in uso e se è usata la protezione di rete.
| Cerchio blu: la scheda di rete wireless è associata a un punto di accesso o un computer (modalità ad hoc). Se un profilo ha attivata la protezione 802.1x, significa che la scheda di rete wireless è associata e autenticata.
| Indica la modalità Rete (infrastruttura).
| Indica la modalità da periferica a periferica (ad hoc).
| Indica un profilo dell'amministratore.
| La rete wireless usa la protezione tramite crittografia.
Nome rete | Il nome della rete wireless (SSID) o del computer.
Frecce | Usare le frecce per disporre i profili nell'ordine con cui si preferisce siano utilizzati per effettuare la connessione automatica. Freccia su: cambia la posizione di un profilo selezionato spostandolo verso la parte alta dell'elenco. Freccia giù: cambia la posizione di un profilo selezionato spostandolo verso la parte bassa dell'elenco.
Connetti | Connette il profilo selezionato alla rete wireless.
Aggiungi | Crea un nuovo profilo usando Creazione guidata profilo. Per ulteriori informazioni, fare riferimento a Creare un nuovo profilo.
Rimuovi | Rimuove un profilo selezionato dall'elenco Profili. Per ulteriori informazioni, fare riferimento a Rimozione di un profilo.
Proprietà | Consente di modificare il contenuto di un profilo esistente. È possibile modificare un profilo anche facendo doppio clic sul profilo dall'Elenco profili. Per ulteriori informazioni, fare riferimento a Modifica di un profilo esistente.
| Esporta/Importa: importa ed esporta i profili basati sull'utente dall'elenco Profili. I profili wireless possono essere importati automaticamente in Elenco profili. Per ulteriori informazioni, vedere Importazione ed esportazione dei profili.
Chiudi | Chiude la finestra di gestione dei profili.

## Connessione a un profilo

Quando ci si trova entro la portata di una rete wireless per cui esiste un profilo corrispondente viene automaticamente eseguita la connessione a tale rete. Se ci si trova anche nella portata di una rete il cui profilo ha una priorità inferiore, è possibile imporre la connessione usando il profilo di priorità inferiore. Questa operazione è effettuata usando Intel PROSet/Wireless o l'icona sulla barra delle applicazioni.

Connettersi manualmente a un profilo da Intel PROSet/Wireless

1. Fare doppio clic sull'icona della barra delle applicazioni per aprire la finestra principale di Intel PROSet/Wireless.
2. Fare clic su Profili per aprire l'elenco Profili.
3. Selezionare il profilo da elenco Profili.
4. Fare clic su Connetti. Ricordarsi che la connessione avviene solo se la rete wireless si trova entro la portata.

Connettersi manualmente a un profilo dall'icona sulla barra delle applicazioni:

1. Fare clic con il pulsante destro del mouse sulla connessione di Intel PROSet/Wireless sulla barra delle applicazioni.
2. Fare clic su Connetti a un profilo.
3. Selezionare un profilo.
4. Fare clic per avviare la connessione.

## Creazione di un nuovo profilo

Selezionare una rete dall'elenco Reti wireless. Fare clic su Connetti. La Creazione guidata profilo wireless consente di eseguire i passi necessari per creare un profilo e connettersi alla rete. Nel corso della procedura, la creazione guidata profili tenta di rilevare automaticamente le impostazioni di protezione appropriate.

Per creare un nuovo profilo e collegarsi a una rete wireless:

1. Dalla finestra principale di Intel PROSet/Wireless fare clic su Profili.
2. Dalla pagina Profili, fare clic su Aggiungi per aprire le Impostazioni generali di Creazione guidata profilo.
3. Usare Impostazioni generali per aggiungere il nome del profilo, il nome della rete wireless, selezionare la Modalità operativa e accedere a Impostazioni avanzate.

#### Descrizione di Impostazioni generali

Nome | Descrizione
Nome profilo | Nome del profilo della rete wireless. Quando si configura una rete wireless che è stata selezionata dall'elenco Reti disponibili, il nome del profilo è lo stesso di quello della rete wireless (SSID). È possibile cambiare questo nome per renderlo più descrittivo o per personalizzarlo all'uso che se ne intende fare. Esempi: Rete dell'ufficio, Rete di casa di Paolo, Rete azienda ABC
Nome rete wireless (SSID) | Il nome del punto di accesso alla rete wireless che la scheda di rete wireless utilizza per la connessione. L'SSID deve corrispondere esattamente al nome del punto di accesso wireless. Questo distingue tra maiuscole e minuscole. Quando si configura una rete wireless che è stata selezionata dall'elenco Reti disponibili, L'SSID viene preso dall'elenco delle reti disponibili. Non si può e non si deve modificarlo. SSID vuoto: se la scheda di rete wireless in uso riceve un nome di rete (SSID) vuoto da un punto d'accesso non visibile, nell'elenco delle Reti wireless viene visualizzato <SSID non di broadcast>. Inserire l'SSID effettivo del punto di accesso. Dopo la connessione, l'elenco delle reti disponibili visualizza sia l'SSID vuoto che l'SSID associato.
Modalità operativa | Rete (infrastruttura): consente di connettersi a un punto di accesso. Una rete di infrastruttura consiste di uno o più punti di accesso e di uno o più computer con schede di rete wireless. Questa connessione è del tipo usato nelle reti domestiche, nelle reti aziendali, negli alberghi e in altri luoghi per offrire l'accesso alla rete e/o a Internet. Da periferica a periferica (ad hoc): connessione diretta ad altri computer in una rete ad hoc wireless. Questo tipo di connessione è utile solo per effettuare la connessione tra due o più computer. Non offre l'accesso alle risorse della rete o a Internet.
Avanzate | Fare clic su Avanzate per accedere a Impostazioni avanzate. Impostazioni avanzate consente di impostare le opzioni di connessione e di importazione automatiche, di avviare un'applicazione, di impostare la password di un profilo o di specificare l'indirizzo di un punto di accesso specifico a cui connettere la scheda di rete (punto di accesso obbligatorio). Per ulteriori informazioni, fare riferimento a Impostazioni avanzate.
Avanti | Fa passare alla pagina Impostazioni protezione.
OK | Termina la creazione del nuovo profilo con le impostazioni correnti.
Annulla | Chiude Creazione guidata profilo annullando le modifiche apportate.
? | Visualizza la Guida relativa alla pagina.

4. Fare clic su Avanzate per accedere alle seguenti opzioni:

- Connessione automatica: selezionare per connettere automaticamente o manualmente un profilo.
- Importazione automatica del profilo (solo per gli amministratori di rete).
- Punto di accesso obbligatorio: selezionare per associare la scheda di rete wireless a un punto di accesso specifico.
- Usa password di protezione per il profilo: selezionare per proteggere tramite password un profilo.
- Avvia applicazione: specificare un programma da avviare quando viene stabilita una connessione wireless.

Descrizione di Impostazioni avanzate

Nome | Descrizione
Connessione automatica | Automatica (impostazione predefinita): selezionare affinché Intel PROSet/Wireless si connetta automaticamente a questo profilo quando si trova entro la portata. Su richiesta: selezionare per impedire la connessione automatica al profilo quando si trova entro la portata. Per esempio, impedire di connettersi automaticamente a una rete wireless che si trova nella portata ma a cui è associato un costo. Per connettersi alla rete: Selezionare la rete dall'elenco Reti wireless Fare clic su Connetti.
Importazione automatica | Consente a un amministratore di rete di spostare facilmente su altri computer il profilo selezionato. Quando il file esportato viene inserito nella directory Wireless\AutoImport di un altro computer, Intel PROSet/Wireless lo importa automaticamente.
Punto di accesso obbligatorio | Punto di accesso obbligatorio: impone alla scheda di rete wireless di connettersi a un punto di accesso che usa un indirizzo MAC specifico. Immettere l'indirizzo MAC del punto di accesso (BSSID) (12 cifre esadecimali a 48 bit). Per esempio, 00:06:25:0E:9D:84. Questa funzione non è disponibile quando si usa la modalità operativa ad hoc. Cancella: consente di cancellare l'indirizzo corrente.
Password di protezione | Usa password di protezione per il profilo (max. 10 caratteri): selezionare questa casella per attivare una password per il profilo. Per impostazione predefinita la casella non è selezionata, vale a dire che non è richiesta una password di protezione per il profilo. Password: immettere una password. I caratteri della password quando sono immessi vengono visualizzati con asterischi. Conferma nuova password: digitare nuovamente la password.
Avvia applicazione | Avvia automaticamente un file batch, un file eseguibile o uno script ogni volta che ci si collega al profilo. Per esempio, ogni volta che ci si connette a una rete wireless viene avviata una sessione di rete privata virtuale (VPN). Fare clic su Attiva avvio applicazione. Immettere il nome del programma che si vuole avviare o fare clic su Sfoglia per individuare il file sul disco rigido. Fare clic su OK per chiudere la finestra Impostazioni avanzate.
OK | Chiude e salva le impostazioni.
Annulla | Chiude e annulla le modifiche apportate.
? | Consente di visualizzare la Guida relativa alla pagina.

5. Da Impostazioni generali, fare clic su Avanti per aprire Impostazioni protezione.

6. Selezionare le opzioni Autenticazione di rete e Crittografia dei dati. Immettere le impostazioni della chiave di crittografia e configurare come necessario le impostazioni 802.1x. Per ulteriori informazioni, vedere Impostazioni protezione.

7. Fare clic su OK dopo aver completato le impostazioni del profilo. La Creazione guidata profilo termina e si ritorna alla finestra principale di Intel PROSet/Wireless. Per modificare o verificare le impostazioni del profilo, fare clic su Indietro.
8. Se non si è attualmente connessi alla rete, Intel PROSet/Wireless rileva che è stato aggiunto un nuovo profilo e tenta automaticamente di connettersi a questo nuovo profilo.
9. Per connettersi manualmente al profilo, fare clic su Connetti. L'icona di connessione visualizza lo stato corrente della connessione. Vengono anche visualizzati il nome della rete, la velocità di trasmissione e di ricezione e la qualità del segnale.

## Modifica di un profilo esistente

Per modificare un profilo esistente:

1. Fare clic su Profili nella finestra principale di Intel PROSet/Wireless.
2. In Elenco profili, selezionare il profilo da modificare.
3. Fare clic su Proprietà per aprire la pagina Impostazioni generali.
4. Fare clic su Avanti e Indietro per spostarsi nelle impostazioni generali e di protezione:
   - Impostazioni generali. Per ulteriori informazioni, vedere Impostazioni generali.
   - Impostazioni protezione. Per ulteriori informazioni, vedere Impostazioni protezione.
5. Fare clic su OK per salvare le impostazioni correnti e uscire. Fare clic su Annulla per uscire senza salvare le modifiche.

## Rimozione di un profilo

Per rimuovere un profilo:

1. Fare clic su Profili nella finestra principale di Intel PROSet/Wireless.
2. Selezionare il profilo dall'elenco.
3. Fare clic su Rimuovi. Viene visualizzato il messaggio I profili selezionati saranno rimossi in modo permanente. Continuare?
4. Fare clic su Sì. Il profilo viene rimosso dall'elenco dei profili.

Se si è ancora connessi alla rete:

1. Fare clic su Profili nella finestra principale di Intel PROSet/Wireless.
2. Selezionare il profilo dall'elenco.
3. Fare clic su Rimuovi. Viene visualizzato il messaggio I profili selezionati saranno rimossi in modo permanente. Continuare?
4. Fare clic su Sì. Viene visualizzato il messaggio Il <nome profilo> è attivo e sarà permanentemente rimosso. Continuare?
5. Fare clic su Sì. Il profilo viene rimosso dall'elenco dei profili.

## Impostazione della password di un profilo

Per proteggere tramite password un profilo esistente:

1. Fare clic su Profili nella finestra principale di Intel PROSet/Wireless.
2. Selezionare il profilo dall'elenco.
3. Fare clic su Proprietà per aprire la pagina Impostazioni generali.
4. Fare clic su Avanzate per aprire la pagina Impostazioni avanzate.
5. Fare clic su Password di protezione per aprire le impostazioni di Password di protezione.
6. Fare clic su Proteggi tramite password questo profilo (massimo 10 caratteri).
7. Password: digitare la password
8. Conferma password: digitare nuovamente la password.
9. Fare clic su OK per salvare l'impostazione e tornare alla pagina Impostazioni generali.
10. Fare clic su OK per tornare alla finestra principale di Intel PROSet/Wireless.

## Esportazione e importazione di profili

Consente di importare ed esportare dall'elenco Profili i profili basati sull'utente. I profili wireless possono essere importati automaticamente in Elenco profili.

> NOTA: per esportare i profili dell'amministratore fare riferimento a Pacchetti dell'amministratore per ulteriori informazioni.

### Esportazione di profili dall'elenco Profili

1. Selezionare dall'elenco uno o più profili.
2. Selezionare Esporta per esportare uno o più profili dall'elenco Profili.
3. Selezionare la cartella di destinazione. Fare clic su Sfoglia per ricercare sul disco rigido la directory di destinazione. L'unità C:\ è la directory predefinita.
4. Fare clic su OK per esportare il profilo selezionato. Viene visualizzata la notifica: L'esportazione dei profili selezionati è riuscita nella cartella di destinazione: C:\.

Per selezionare più profili:

1. Usare il mouse per evidenziare un profilo.
2. Premere Ctrl.
3. Fare clic su ciascun profilo che si desidera selezionare. Seguire le istruzioni precedenti del passaggio 2 per esportare più profili.

### Importazione di profili in Elenco profili

Per importare manualmente i profili:

1. Fare clic su Importa nella pagina Profili.
2. Selezionare i file dei profili da importare.
3. Fare clic su Importa.
4. Appare una notifica che informa che il profilo è stato importato correttamente.
5. Fare clic su OK.

L'amministratore può impostare i profili in modo che siano importati automaticamente nell'elenco Profili. Intel PROSet/Wireless ricerca nuovi file di profilo nella cartella del disco rigido per l'importazione. Possono essere importati automaticamente solo i profili che hanno selezionata la casella Attiva importazione automatica in Impostazioni avanzate. Se il nome del profilo è già presente nell'elenco Profili, viene visualizzato un messaggio che chiede all'utente se desidera respingere o accettare l'importazione del profilo. Se si conferma l'importazione, il profilo esistente viene sostituito.

Tutti i profili basati sull'utente che sono importati sono inseriti alla fine dell'elenco Profili e il file del profilo viene eliminato dal disco rigido subito dopo la sua importazione, anche nel caso in cui l'importazione non sia riuscita.

#### Profili protetti tramite password

Importare ed esportare automaticamente sui sistemi remoti i profili basati sull'utente e protetti tramite password. Se un profilo è protetto tramite password, per poterlo modificare è necessario prima immettere la password assegnata. Per ulteriori informazioni, fare riferimento a Password di protezione.

Torna all'inizio

Ritorna al Sommario

Marchi di fabbrica e Dichiarazioni di non responsabilità