Zurück zum Inhaltsverzeichnis

# Verbindung mit einem Netzwerk herstellen Intel(R) PRO/Wireless 3945ABG Netzwerkverbindung - Benutzerhandbuch

- Verbindung mit drahtlosem Netzwerk herstellen
- Erstverbindung
- Andere Wireless-Manager

# Eine Verbindung zu einem drahtlosem Netzwerk herstellen

Sie können mit einer der folgenden Methoden eine Verbindung zu einem drahtlosen Netzwerk herstellen.

- Automatisch verbinden: Wenn ein vorhandenes Profil zu einem verfügbaren Netzwerk passt, werden Sie mit diesem automatisch verbunden.
- Ein neues Profil konfigurieren: Wählen Sie im Hauptfenster von Intel PROSet/Wireless ein drahtloses Netzwerk aus der Liste der drahtlosen Netzwerke aus. Klicken Sie auf Verbinden. Wenn die Verbindung erfolgreich hergestellt wird, wird in der Profilliste ein Profil erstellt, das zukünftig verwendet werden kann.
- Eine Verbindung zu einem Profil in der Profilliste herstellen: Sie können ein Profil aus der Profilliste auswählen. Klicken Sie im Hauptfenster von Intel(R) PROSet/Wireless auf Profile. Wählen Sie ein Profil aus der Profilliste. Klicken Sie auf Verbinden. Auf diese Weise können Sie die Verbindung zu einem Netzwerk herstellen, das sich weiter unten in der Liste befindet (wenn es verfügbar ist).
- Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Taskleistensymbol, das sich in der unteren rechten Ecke Ihres Windows-Desktops befindet. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf Verbindung mit Profil herstellen. Es wird eine Liste der bereits konfigurierten Profile angezeigt. Wählen Sie ein Profil aus.

# Erstverbindung

Intel(R) PROSet/Wireless erkennt automatisch alle drahtlosen Netzwerke, die sich im Bereich Ihres drahtlosen Adapters befinden. Wenn ein Netzwerk gefunden wird, wird die folgende Desktop-Warnmeldung angezeigt: Drahtlose Netzwerke gefunden. Weitere Informationen finden Sie unter Taskleistensymbole.

1. Doppelklicken Sie auf die Desktop-Warnung, um das Intel(R) PROSet/Wireless Hauptfenster zu öffnen.
2. Wählen Sie ein Netzwerk aus der Liste der drahtlosen Netzwerke aus.
3. Klicken Sie auf Verbinden. Falls das Netzwerk keine Sicherheitsauthentifizierung verlangt, werden Sie über eine Desktop-Warnung darauf hingewiesen, dass Sie mit dem Netzwerk verbunden sind. Unter Hauptfenster von Intel PROSet/Wireless und Taskleiste finden Sie weitere Informationen zum Taskleistenmenü und den Symbolen.

Falls Sie eine Sicherheitsauthentifizierung hinzufügen müssen:

1. Der Profilassistent wird geöffnet und führt Sie durch den Konfigurationsablauf.
2. Geben Sie einen Profilnamen an. Der Profilname ist Ihr Name in diesem Netzwerk. Es kann ein beliebiger Name sein, der Ihnen hilft, dieses Netzwerk zu identifizieren. Einige Beispiele wären "Mein Heimnetzwerk", "Snack Bar an Bahnhofstraße" usw.
3. Klicken Sie auf Weiter. Der Profilassistent versucht darauf, die Netzwerkeinstellungen dieses Netzwerkes zu finden.
4. Setzen Sie den Profilassistenten bis zum Abschluss fort. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Profilverwaltung und Sicherheitseinstellungen.
5. Klicken Sie auf OK, um eine Verbindung zum drahtlosen Netzwerk herzustellen.

Wenn Sie die Desktop-Warnung Drahtlose Netzwerke gefunden ignorieren, zeigt Intel PROSet/Wireless eine Nachricht mit der folgenden Aufforderung an: Möchten Sie eine Verbindung mit einem drahtlosen Netzwerk herstellen? Klicken Sie auf Ja. Das Hauptfenster von Intel PROSet/Wireless wird geöffnet. Befolgen Sie die Anleitungen, um die Verbindung zu einem drahtlosen Netzwerk herzustellen.

Zusätzlich zum Taskleistensymbol zeigt Intel PROSet/Wireless auch den Verbindungsstatus und verfügbare Netzwerke an. Weitere Informationen finden Sie unter Hauptfenster von Intel PROSet/Wireless.

## Andere Wireless-Manager

Wenn Intel PROSet/Wireless eine andere Softwareanwendung erkennt, die versucht, mit dem drahtlosen Gerät zu kommunizieren, werden Sie darüber informiert.

#### Microsoft Windows XPs konfigurationsfreie drahtlose Verbindung

Sie können von Intel PROSet/Wireless mit einer der folgenden Methoden zur konfigurationsfreien drahtlosen Verbindung von Microsoft Windows XP wechseln:

- Vom Menü der Taskleiste aus:

Klicken Sie auf Wi-Fi-Verwaltung durch Windows, um zur konfigurationsfreien drahtlosen Verbindung von Microsoft Windows XP zu wechseln. Durch Auswahl dieser Option wird Intel PROSet/Wireless als Ihr aktueller drahtloser Manager deaktiviert. Sie können dann Microsoft Windows XP als Ihren drahtlosen Manager konfigurieren.

> HINWEIS: In Intel PROSet/Wireless erstellte drahtlose Profile werden von "Microsoft Windows XP konfigurationsfreie drahtlose Verbindung" nicht angezeigt. Wenn Sie Ihre Intel WLAN-Profile verwenden möchten, müssen Sie im Taskleistenmenü Wi-Fi-Verwaltung durch Intel PROSet-Wireless wählen.

- Von Intel PROSet/Wireless aus:

Klicken Sie in der Intel PROSet/Wireless-Anwendung im Menü "Extras" auf Wi-Fi-Verwaltung durch Windows. Wenn Sie mit der Verwendung der konfigurationsfreien drahtlosen Verbindung von Microsoft Windows XP fertig sind, können Sie wieder zu Intel PROSet/Wireless wechseln. Klicken Sie im Hauptfenster von Intel PROSet/Wireless auf Intel PROSet/Wireless aktivieren.

Um Intel PROSet/Wireless als WLAN-Manager zu aktivieren, klicken Sie im Taskleistensymbol auf Wi-Fi-Verwaltung durch Intel PROSet-Wireless.

#### WLAN-Software von Drittanbietern

Wenn Sie von einem Hotspot-Standort (Snackbar, Flughafen-Lounge usw.) angebotene Software verwenden, benachrichtigt Sie Intel PROSet/Wireless und deaktiviert sich selbst. Intel PROSet/Wireless kann das drahtlose Gerät nicht verwalten, wenn andere WLAN-Manager mit dem dem Gerät kommunizieren. Um die Intel PROSet/Wireless-Funktionen nutzen zu können, sollten Sie diese Software deaktivieren oder entfernen, wenn Sie den Hotspot verlassen.

Zurück nach oben

Zurück zum Inhaltsverzeichnis

Marken und Haftungsausschluss