К содержанию

# Подключение к сети. Руководство пользователя сетевого адаптера Intel(R) PRO/Wireless 3945ABG

- Подключиться к беспроводной сети
- Первое подключение
- Другие менеджеры беспроводной сети

# Подключение к беспроводной сети

Вы можете подключиться к беспроводной сети следующими способами.

- Автоматическое подключение: Если настройки существующего профиля соответствуют доступной сети, вы будете автоматически подключены к этой сети.
- Сконфигурировать новый профиль. В главном окне программы Intel PROSet/Wireless выберите сеть из списка беспроводных сетей. Щелкните Подключить. После подключения будет создан профиль в списке профилей для дальнейшего использования.
- Подключиться к профилю из списка профилей. Вы можете выбрать профиль из списка профилей. Чтобы активировать выбранный профиль, выберите параметр Профили в главном окне программы Intel PROSet/Wireless. Выберите профиль из списка профилей. Щелкните Подключить. Это позволит вам подключиться к сети, которая находится ниже в списке сетей (если она доступна).
- Щелкните правой кнопкой значок на панели задач, расположенный в правом нижнем углу рабочего стола Windows. Щелкните правой кнопкой мыши Подключиться к профилям. Отобразится список ранее сконфигурированных профилей. Выберите профиль.

# Первое подключение

Intel PROSet/Wireless автоматически обнаруживает беспроводные сети, которые находятся в диапазоне работы адаптера. После обнаружения сети на рабочем столе появится извещение: Обнаружены беспроводные сети. Дополнительную информацию см. в разделе Значки панели задач.

1. Дважды щелкните сообщение извещения на рабочем столе для открытия Intel PROSet/Wireless.
2. Выберите сеть из списка беспроводных сетей.
3. Щелкните Подключить. Если для сети не требуется защита с помощью аутентификации, в извещении на рабочем столе будет указано, что вы подключены к сети. См. разделы Главное окно программы Intel PROSet/Wireless и Панель задач для получения подробной информации о панели задач и ее значках.

Если вам нужно изменить аутентификацию системы защиты:

1. Будет запущен мастер профилей, который проведет вас через процесс конфигурации.
2. Укажите имя профиля. Имя профиля - это ваше имя в этой сети. Оно может указывать на что-либо, что поможет вам идентифицировать эту сеть. Например: "Моя домашняя сеть", "Кафе Волга"…
3. Щелкните Далее. Затем мастер профилей попытается определить настройки этой сети.
4. Завершите процесс конфигурации, следуя всем инструкциям мастера профилей. Для получения дополнительной информации см. разделы Управление профилями и Настройки защиты.
5. Щелкните кнопку OK для подключения к беспроводной сети.

Если вы игнорируете на рабочем столе извещение Обнаружены беспроводные сети, программа Intel PROSet/Wireless отобразит следующее сообщение: Подключиться к беспроводной сети? Щелкните Да. Будет открыто главное окно программы Intel PROSet/Wireless. Выполните приведенные выше инструкции для подключения к беспроводной сети.

В дополнение к значку на панели задач, программа Intel PROSet/Wireless также отобразит информацию о состоянии подключения и доступных сетях. Дополнительную информацию см. в разделе Главное окно Intel PROSet/Wireless.

## Другие менеджеры беспроводной сети

Если программа Intel PROSet/Wireless обнаружит другое приложение, пытающееся взаимодействовать с беспроводным устройством, вы будете оповещены об этом.

#### Конфигурация Microsoft Windows Wireless XP Zero

Для переключения от программы Intel PROSet/Wireless к менеджеру конфигурации Microsoft Windows XP Wireless Zero используйте один из следующих способов:

- Из меню панели задач:

Выберите Использовать Windows для управления Wi-Fi для включения конфигурации Microsoft Windows XP Wireless Zero. Выбор этого параметра отключает использование программы Intel PROSet/Wireless - вашего текущего менеджера беспроводной сети. После этого вы можете настраивать свое подключение с помощью Microsoft Windows XP.

> ПРИМЕЧАНИЕ. Любые профили беспроводной сети, созданные с помощью программы Intel PROSet/Wireless, не будут доступны для службы конфигурации Microsoft Windows XP Wireless Zero. Если вам нужно использовать свои беспроводные профили Intel, нужно вновь включить программу Intel PROSet/Wireless, выбрав для этого параметр меню панели задач Использовать Intel/PROSet/Wireless.

- В программе Intel PROSet/Wireless:

Из меню "Инструменты" приложения Intel PROSet/Wireless выберите Использовать Windows для управления Wi-Fi. После того, как вы завершите использовать службу конфигурации Microsoft Windows XP Wireless Zero, можно вернуться к использованию приложения Intel PROSet/Wireless. Выберите параметр Включить Intel PROSet/Wireless в главном окне программы Intel PROSet/Wireless.

Чтобы назначить приложение Intel PROSet/Wireless менеджером вашей беспроводной сети, щелкните Использовать Intel PROSet/Wireless в меню Панели задач.

#### Программное обеспечение независимых производителей:

Если вы начнете использовать программное обеспечение, предоставленное в месте расположения общественной точки доступа (кафе, здание аэропорта), программа Intel PROSet/Wireless оповестит вас об этом и выполнит самостоятельное отключение. Она не сможет управлять беспроводным устройством, пока другой менеджер беспроводной сети взаимодействует с ним. Чтобы воспользоваться всеми функциональными преимуществами Intel PROSet/Wireless, нужно отключить или удалить это программное обеспечение после того, как вы покинете область этой точки доступа.

К началу страницы

К содержанию

Торговые марки и отказ от обязательств