Voltar ao Índice

# Utilizar o software Intel(R) PROSet/Wireless: Manual do Utilizador da ligação de rede 3945ABG Intel(R) PRO/Wireless

- Utilizar o Intel PROSet/Wireless como seu gestor sem fios
- Iniciar o Intel P ROSet/Wireless
- Iniciar o Intel PROSet/Wireless a partir da barra de tarefas
  - Ícones da barra de tarefas
  - Descrições e alertas
- Janela principal do Intel PROSet/Wireless
  - Lista de redes sem fios
  - Ícones dos estados de ligação
  - Propriedades da rede
  - Detalhes da ligação
  - Lista de perfis
- Menus do Intel PROSet/Wireless
- Menu 'Ferramentas'
  - Configurações da aplicação
  - Intel Wireless Troubleshooter
  - Administrator Tool
- Menu 'Avançadas'
  - Configurações do adaptador
  - Estatística avançada
  - Utilizar Windows para gerir o Wi-Fi
- Menu 'Perfis'
  - Gerir perfis
  - Importar / Exportar
  - Gerir exclusões
- Activar e desactivar o rádio
- Instalar e desinstalar o software

## Utilizar o Intel PROSet/Wireless como seu gestor sem fios

O Intel(R) PROSet/Wireless é utilizado para configurar, editar e gerir perfis de rede para estabelecer a ligação a uma rede. Também inclui definições avançadas, como a gestão de energia e a selecção de canais, para configurar redes ad hoc.

Se utilizar a funcionalidade 'Configuração zero sem fios do Microsoft(R) Windows(R) XP' como seu gestor sem fios, pode desactivá-la no separador da rede sem fios do Microsoft Windows.

Para desactivar a 'Configuração zero sem fios do Microsoft Windows XP' como seu gestor sem fios:

1. Clique em Iniciar > Definições > Painel de Controlo.
2. Faça duplo clique em Ligações de rede.
3. Clique com o botão direito do rato na Ligação de rede sem fios.
4. Clique em Propriedades.
5. Clique em Redes sem fios.
6. Certifique-se de que Utilizar o Windows para configurar as definições de rede sem fios não está seleccionado. Se estiver, anule a selecção.
7. Clique em OK. Isto confirma que o utilitário Intel PROSet/Wireless está configurado para gerir os perfis da sua rede.

> NOTA: Verifique se a opção de Definições da aplicação Notificar quando outra aplicação utiliza a placa sem fios está seleccionada. Esta opção pede-lhe uma confirmação quando a 'Configuração zero sem fios do Microsoft Windows XP' começar a gerir os perfis da rede.

## Iniciar o Intel PROSet/Wireless

Para iniciar o Intel PROSet/Wireless, utilize um dos seguintes métodos:

- Clique em Iniciar > Programas > Intel PROSet Wireless > Intel PROSet Wireless.
- Clique com o botão direito do rato no ícone da barra de tarefas localizado no canto inferior direito do ambiente de trabalho do Windows. Clique em Abrir Intel PROSet/Wireless.
- Faça duplo clique no ícone da barra de tarefas para abrir o Intel PROSet/Wireless.

Sair do Intel PROSet/Wireless:

Para fechar o Intel PROSet/Wireless a partir da janela principal, faça uma das seguintes acções:

- Seleccione Ficheiro > Sair na janela principal.
- Clique em Fechar.
- Clique no botão Fechar (X) no canto superior direito da janela.

# Iniciar o Intel PROSet/Wireless a partir da barra de tarefas

Para iniciar o Intel(R)PROSet/Wireless, faça duplo clique no ícone na barra de tarefas localizado no canto inferior direito do ambiente de trabalho do Windows ou clique com o botão direito do rato no ícone na barra de tarefas e clique em Abrir o Intel PROSet/Wireless.

## Opções do menu da barra de tarefas

O ícone Intel PROSet/Wireless é apresentado na barra de tarefas localizada no canto inferior direito do ambiente de trabalho do Windows. Clique com o botão direito do rato no ícone de estado para visualizar as opções de menu.

Item de menu | Comentários
Abrir Intel PROSet/Wireless | Clique para iniciar o Intel PROSet/Wireless quando o Intel PROSet/Wireless for o seu gestor sem fios. Se seleccionar Utilizar Windows para gerir o Wi-Fi no menu da barra de tarefas, a opção de menu muda para Abrir configuração zero sem fios e o serviço 'Configuração zero sem fios do Microsoft Windows XP' é utilizado como o seu gestor sem fios. Quando utilizar o Microsoft Windows, não pode utilizar os perfis da Intel.
Abrir configuração zero sem fios
Sem fios ligados | Se tiver o Intel PROSet/Wireless instalado, o estado actual do rádio é apresentado na janela principal do Intel PROSet/Wireless e na barra de tarefas. Seleccione Sem fios ligado para ligar o rádio. Seleccione Sem fios desligado para desligar o rádio. Se o computador tiver um interruptor externo instalado, pode ser utilizado para ligar ou desligar o rádio. Consulte a documentação do fabricante do computador para obter mais informações sobre este interruptor.
Sem fios desligados
Rádio 802.11a desligado | Esta opção só está disponível para placas sem fios que suportem 802.11a, 802.11b e 802.11g. Seleccione para desligar o rádio 802.11a. NOTA: Esta definição não está disponível, a menos que esteja definida no Administrator Tool ou que a placa seja uma ligação de rede 2200BG Intel(R) PRO/Wireless.
Abrir Intel Wireless Troublehooter | Abre uma aplicação que o pode ajudar a resolver problemas de ligação a redes sem fios. Quando é detectado um problema de ligação, aparece um alerta no canto inferior direito do ecrã do ambiente de trabalho. Consulte Intel Wireless Troubleshooter para obter mais informações.
Ligar ao perfil | Apresenta os perfis actuais na lista de perfis. Também utilizado para ligar a um perfil.
Utilizar Windows para gerir o Wi-Fi | Alterna entre o Intel PROSet/Wireless e o serviço de configuração zero sem fios do Windows XP. Quando utilizar o Microsoft Windows, não pode utilizar os perfis da Intel.
Utilizar Intel PROSet/Wireless para gerir o Wi-Fi

# Ícones da barra de tarefas

O ícone da barra de tarefas fornece uma indicação visual do estado da ligação sem fios actual. O ícone do estado de ligação está localizado no canto inferior direito do ambiente de trabalho do Windows. A barra de tarefas pode ser definida como visível ou não visível na opção Definições da aplicação no menu 'Ferramentas'.

Ícone | Descrição
| Sem fios desligado: o adaptador sem fios está desligado. O dispositivo sem fios não transmite nem recebe quando está desligado. Clique em Sem fios ligado para activar a placa. O ícone fica branco e estático.
| Procurar redes sem fios: A placa sem fios está a procurar redes sem fios disponíveis. O ícone fica branco com animação.
| Nenhuma rede sem fios encontrada: não foram encontradas redes sem fios disponíveis. O Intel PROSet/Wireless analisa periodicamente as redes disponíveis. Se quiser forçar uma análise, clique duas vezes no ícone para iniciar o Intel PROSet/Wireless e clique em Actualizar. O ícone fica vermelho.
| Rede sem fios encontrada: foi encontrada uma rede sem fios disponível. Faça duplo clique no ícone para apresentar a lista de redes sem fios. Seleccione a rede. Clique em Ligar. O ícone fica amarelo.
| Falha de autenticação. Não é possível autenticar com a rede sem fios. O ícone fica verde com um triângulo de aviso amarelo.
| Ligar a uma rede sem fios. Fica intermitente enquanto um endereço IP está a ser obtido ou quando ocorre um erro.
| Ligado a uma rede sem fios: ligado a uma rede sem fios A descrição apresenta o nome da rede, a velocidade, a qualidade do sinal e o endereço IP. O ícone fica verde com ondas que reflectem a qualidade do sinal. Quanto maior o número de ondas, melhor a qualidade do sinal.

## Descrições e alertas

As descrições e os alertas fornecem feedback e interacção. Para visualizar as descrições, mova o ponteiro do rato sobre o ícone. Os alertas são apresentadas quando a rede sem fios muda de estado. Por exemplo, se estiver fora do alcance de qualquer uma das redes fios, o alerta é apresentado quando fica dentro do alcance.

Seleccione Mostrar notificações de informação em Definições da aplicação para activar alertas.

## Descrições

As descrições são apresentadas quando o ponteiro do rato passa sobre o ícone. As descrições apresentam texto para cada um dos estados de ligação.

## Alertas

Quando o utilizador tiver de agir, aparece um alerta. Se clicar no alerta, a acção adequada é efectuada. Por exemplo, quando são detectadas redes sem fios, são apresentados os seguintes alertas:

> Descrições: Intel PROSet/Wireless Ligado a uma rede sem fios Nome da rede sem fios: Velocidade sem fios: 54,0 Mbps Qualidade do sinal: Excelente Endereço IP: 192.168.1.103

Redes sem fios localizadas
Acção: Clique no alerta para estabelecer a ligação à rede disponível.

Os alertas também são utilizados para indicar se há um problema de ligação. Clique no alerta para abrir o Intel Wireless Troubleshooter.

## Janela principal do Intel PROSet/Wireless

A janela principal do Intel PROSet/Wireless permite:

- Ver o estado de ligação actual (qualidade do sinal, velocidade e nome da rede actual).
- Analisar as redes sem fios disponíveis.
- Gerir perfis.
- Ligar perfis automaticamente a redes disponíveis numa ordem específica definida na lista de perfis.
- Ligar a redes de infra-estrutura e (ad hoc) de dispositivo para dispositivo.
- Configurar configurações do adaptador.
- Resolver problemas da ligação sem fios.

Utilize o Intel PROSet/Wireless para:

- Ver o estado da ligação actual (qualidade do sinal, velocidade e nome da rede actual).
- Analisar as redes sem fios disponíveis.
- Gerir perfis.
- Ligar perfis automaticamente a redes disponíveis numa ordem específica definida na lista de perfis.
- Estabelecer a ligação a redes de infra-estrutura e ad hoc.
- Configurar definições de energia da placa.

## Ícones dos estados de ligação

A janela principal do Intel PROSet/Wireless apresenta os ícones de estado das ligações que indicam o estado actual da ligação da sua placa sem fios. O ícone da barra de tarefas indica também o estado da ligação actual. Consulte Ícones da barra de tarefas para obter mais informações.

### Descrição do estado de ligação da janela principal

Os ícones são utilizados para designar o estado da ligação.

Ícone | Descrição
--- | ---
| Sem fios desligado: O rádio não está associado a uma rede. Clique no botão Sem fios ligado para activar o rádio.
| O processo de autenticação para ligação à rede não foi iniciado.
| Procurar redes sem fios: o adaptador sem fios está a procurar redes sem fios disponíveis. Ícones animados:
| Nenhuma rede sem fios encontrada: A placa não detecta quaisquer redes sem fios.
| Rede sem fios encontrada: foi encontrada uma rede sem fios disponível. Pode optar por estabelecer a ligação a redes disponíveis apresentadas na lista Redes sem fios.
| Ligar a uma rede sem fios. Está a ligar a uma rede sem fios. As curvas em forma de crescente mudam entre verde e branco até obter um endereço IP ou ocorrer um erro de ligação.
| Ligado a uma rede sem fios: Está ligado a uma rede sem fios. O nome da rede, a velocidade, a qualidade do sinal e o endereço IP apresentam o estado de ligação actual. Clique no botão Detalhes para visualizar os detalhes da ligação de rede actual.
Nome da rede | Nome da rede (SSID): Este é o nome da rede à qual a placa está ligada. O nome da rede SSID tem de ser igual ao SSID do ponto de acesso.
Qualidade do sinal | As barras do ícone da qualidade do sinal indicam a qualidade dos sinais de transmissão e recepção entre a placa sem fios e o ponto de acesso mais próximo ou computador em modo (ad hoc) dispositivo para dispositivo. O número de barras verdes verticais indica a força dos sinais de transmissão e recepção. A qualidade do sinal varia entre excelente e fora do alcance. Os factores seguintes afectam a qualidade do sinal: A qualidade do sinal diminui com a distância e é afectada por obstáculos de metal e betão. Os objectos de metal podem reflectir os sinais e originar interferências. Outros dispositivos eléctricos podem causar interferências.
Propriedades | Fornece as informações do estado de ligação do adaptador. Consulte Botão 'Propriedades' para obter mais informações.
Sem fios ligado (desligado) | Desligue e ligue o rádio. Consulte Ligar/desligar sem fios para obter mais informações.
Ajuda? | Apresenta as informações de ajuda para esta página.
Fechar | Fecha a janela principal do Intel PROSet/Wireless.

# Redes sem fios

A lista de redes sem fios apresenta uma lista de redes sem fios dentro do alcance da placa.

Nome | Descrição
| A força do sinal do ponto de acesso da rede sem fios ou do computador (modo [ad hoc] de dispositivo para dispositivo). As barras do ícone da força do sinal indicam que a rede sem fios ou o computador está disponível para ligação, mas ainda não está associado a um ponto de acesso ou computador (modo [ad hoc] de dispositivo para dispositivo).
Nome da rede | Nome da rede (SSID): o nome da rede à qual o adaptador está ligado. O nome da rede SSID tem de ser igual ao SSID do ponto de acesso.
Estado | Notificação de que a placa está a estabelecer a ligação à rede sem fios. Uma vez ligada, o estado é alterado para Ligado.
| Perfis: Identifica uma rede na lista de redes sem fios que está ligada e tem um perfil na lista de perfis.
| A rede sem fios utiliza o modo de (infra-estrutura) rede.
| A rede sem fios utiliza o modo (ad hoc) de dispositivo para dispositivo.
| A rede sem fios utiliza a encriptação de segurança.
| A frequência de banda que está a ser utilizada pela rede sem fios (802.11a, 802.11b, 802.11g).
| A rede sem fios está na lista de exclusão. A ligação a uma rede ou ponto de acesso que esteja nesta lista não é automática.
Ligar (Desligar) | Clique para se ligar a uma rede sem fios. Uma vez ligado, o botão muda para Desligar.
Propriedades | Fornece informações detalhadas sobre a rede ligada e os respectivos pontos de acesso. Consulte Propriedades da rede para obter mais informações.
Actualizar | Actualiza a lista de redes disponíveis. Se existirem redes novas disponíveis dentro do alcance da placa, a lista é actualizada para mostrar o novo nome de rede.
Sem fios ligado (sem fios desligado) | Desligue e ligue o rádio. Consulte Sem fios desligado/ligado para obter mais informações.
Fechar | Fecha a janela principal do Intel PROSet/Wireless.
Ajuda? | Apresenta as informações de ajuda para esta página.

## Propriedades da rede

Clique no botão Propriedades na janela principal do Intel PROSet/Wireless para visualizar as definições de segurança para a placa sem fios. Também pode adicionar perfis a serem excluídos da ligação automática. Se a exclusão da rede estiver activada (consulte Definições da aplicação), as propriedades da rede também indicam se a rede está excluída da ligação automática.

#### Detalhes das propriedades da rede

Nome | Descrição
Nome da rede | Apresenta o nome da rede sem fios.
Banda | Banda e frequência actuais que estão a ser utilizadas. Apresenta Fora do alcance quando a banda e a frequência não são apresentadas. São listadas as seguintes bandas: 802.11a 802.11b 802.11g
Modo de funcionamento | Apresenta o modo de funcionamento actual: Rede (Infra-estrutura) Uma rede sem fios centrada à voltade um ponto de acesso. Neste ambiente, o ponto de acesso não só fornece a comunicação com a rede com fios, como também serve de mediador ao tráfego da rede sem fios nas imediações. Dispositivo para dispositivo (ad hoc) Uma configuração de comunicação em que todos os computadores têm as mesmas capacidades e qualquer computador pode iniciar uma sessão de comunicação. Também conhecido como rede par-a-par ou rede de computador para computador.
Nível de autenticação | Apresenta o modo de segurança de autenticação actual para o perfil que está a ser utilizado. São listados os seguintes níveis de autenticação da rede: Abrir Partilhado WPA - Empresarial WPA2 - Empresarial WPA - Pessoal WPA2 - Pessoal Desconhecido Mostra a autenticação 802.11 utilizada pelo perfil que está a ser utilizado. Consulte Configurações de segurança para obter mais informações.
Encriptação de dados | São listadas as seguintes definições de encriptação de dados: Nenhum WEP TKIP CKIP AES - CCMP Consulte Configurações de segurança para obter mais informações.
Pontos de acesso desta rede (0-50) | Força do sinal: As barras do ícone de força do sinal indicam a força dos sinais de transmissão e recepção em valores percentuais entre a placa sem fios e o ponto de acesso mais próximo. Indica a qualidade de comunicação entre a placa sem fios e um ponto de acesso ou outro computador sem fios no modo (ad hoc) de dispositivo para dispositivo. A qualidade do sinal varia entre Excelente e Fora do alcance. Apresenta 802.11a, 802.11b ou 802.11g. O ícone indica a banda que está a ser utilizada. Canal: Apresenta o canal actual de transmissão e recepção que está a ser utilizado para uma rede sem fios específica. BSSID (modo de funcionamento de infra-estrutura): Apresenta o endereço MAC de doze dígitos dos pontos de acesso da rede seleccionada.
Gerir exclusões | Consulte Gerir exclusões para obter mais informações.
Fechar | Fecha as propriedades da rede.
Ajuda? | Apresenta as informações de ajuda para esta página.

# Detalhes da ligação

Quando estiver ligado a uma rede, pode clicar no botão Detalhes na janela principal do Intel PROSet/Wireless para visualizar os detalhes da ligação.

#### Descrição dos detalhes da ligação

Nome | Descrição
Nome do perfil | Nome do perfil.
Nome da rede | Nome de rede (SSID) da ligação actual.
Endereço IP | Endereço IP (Internet Protocol) da ligação actual.
Qualidade do sinal | O sinal de radiofrequência (RF) pode ser avaliado através de dois componentes: força do sinal (quantidade) qualidade do sinal A qualidade do sinal é determinada por uma combinação de factores. Basicamente, é composta pela força do sinal e a taxa de ruído de RF presente. O ruído de RF ocorre naturalmente e artificialmente através de equipamento eléctrico. Se o volume de ruído de RF for elevado ou a força do sinal for baixa, resulta num rácio de sinal/ruído mais baixo que origina uma qualidade de sinal mais fraca. Com um rácio de sinal/ruído baixo, é difícil para o receptor de rádio distinguir as informações de dados contidas no sinal do ruído propriamente dito.
Força do sinal | Embora a existência de uma força de sinal adequada seja ideal para o estabelecimento de boas comunicações de dados, mais importante ainda é a qualidade do sinal. Um sinal forte mas de má qualidade resulta numa comunicação de dados deficiente. Se a qualidade do sinal for baixa, detecte as origens de ruído existentes nas proximidades, como, por exemplo, interferências de outras redes locais sem fios, outros transmissores de RF, motores eléctricos ou compressores. O reflexo do sinal por objectos metálicos ou semelhantes existentes na área pode resultar numa má qualidade do sinal.
Endereço MAC do adaptador | O endereço MAC (Media Access Control) da placa sem fios.
Banda | Indica a banda sem fios da ligação actual. 802.11a 802.11b 802.11g
Velocidades de dados suportadas | Velocidades de envio e recepção de dados do adaptador sem fios. Apresenta a velocidade em Mbps para a frequência que está a ser utilizada. 802.11g - 1, 2, 5.5, 6, 9, 11, 12, 18, 24, 36, 48 e 54 802.11b - 1, 2, 5.5 e 11 802.11a - 6, 9, 11, 12, 18, 24, 36, 48 e 54
Frequência de rádio | Mostra a frequência da ligação sem fios actual. 5.260 GHz 2.437 GHz
Número de canais | Mostra o canal de transmissão e de recepção.
Autenticação de rede | Mostra os modos Aberta, Partilhada, WPA-Pessoal, WPA2-Pessoal, WPA-Empresarial e WPA2-Empresarial. Mostra a autenticação 802.11 utilizada pelo perfil que está a ser utilizado. Consulte Perspectiva geral de segurança para obter mais informações.
Encriptação de dados | Mostra Nenhuma, WEP, TKIP ou AES-CCMP. Consulte Perspectiva geral de segurança para obter mais informações.
Tipo de autenticação 802.1x | Mostra Nenhuma, MD5, EAP-SIM, TLS, TTLS, PEAP, LEAP ou EAP-FAST. Consulte Perspectiva geral de segurança para obter mais informações.
Protocolo de autenticação 802.1x | Não apresentar nenhum, PAP, MD5, GTC, CHAP, MS-CHAP, MS-CHAP-V2 ou TLS. Consulte Perspectiva geral de segurança para obter mais informações.
Versão CCX | Versão das extensões compatíveis da Cisco desta ligação sem fios.
Potência de transmissão actual | Níveis de potência das extensões compatíveis da Cisco.
Níveis de potência suportados | 1.0, 5.0, 20.0, 31.6, 50.1 mW
Endereço MAC do ponto de acesso | O endereço MAC (Media Access Control) do ponto de acesso associado.
Ponto de acesso obrigatório | Mostra Nenhum, se não estiver activado. Se tiver sido activado a partir de Definição de ponto de acesso obrigatório, é apresentado o endereço MAC do ponto de acesso. Esta opção indica à placa sem fios para se ligar a um ponto de acesso que utilize um endereço MAC específico (12 dígitos hexadecimais de 48 bits; por exemplo, 00:06:25:0E:9D:84).
Reparar | Renova o endereço IP. Se tiver problemas a aceder à rede, verifique se o endereço IP é válido. Se for 0.0.0.0 ou 169.x.x.x, é provável que não seja válido. Se a rede estiver configurada para a atribuição automática de endereços de rede, clique em Reparar e peça um novo endereço IP.
Fechar | Fecha a página.
Ajuda? | Apresenta as informações de ajuda para esta página.

# Gestão de perfis

A lista de perfis apresenta os perfis actuais do utilizador pela ordem em que deverão ser aplicados. Utilize as setas para cima e para baixo para dispor os perfis numa ordem específica para estabelecer uma ligação automática com uma rede sem fios.

Utilize o botão Ligar para estabelecer a ligação a uma rede sem fios. Uma vez ligado, é criado um perfil na lista de perfis. Pode também adicionar, editar e remover perfis da lista de perfis.

É possível configurar perfis diferentes para cada rede sem fios. As definições dos perfis podem incluir o nome da rede (SSID), o modo de funcionamento e definições de segurança. Consulte Gestão de perfis para obter mais informações.

## Lista de perfis

Nome | Descrição
Nome do perfil | Definições de rede que permitem à placa sem fios estabelecer a ligação a um ponto de acesso de rede (modo de infra-estrutura) ou a um computador (modo [ad hoc] de dispositivo para dispositivo) que não utilize um ponto de acesso. Consulte Configurar perfis para obter mais informações.
Nome da rede | Nome da rede sem fios (SSID) ou do computador.
Ícones de ligação: Os ícones de estado do perfil de rede indicam os diversos estados de ligação da placa a uma rede sem fios, o tipo de modo de funcionamento utilizado e se está a ser utilizada a segurança de rede.
| Círculo azul: A placa sem fios está associada a um ponto de acesso ou computador (modo [ad hoc] de dispositivo para dispositivo). Se um perfil tem a segurança 802.1x activada, tal indica que o adaptador sem fios está associado e autenticado.
| Indica o modo de infra-estrutura.
| Indica o modo (ad hoc) de dispositivo para dispositivo.
| Indica um perfil de administrador.
| A rede sem fios utiliza a encriptação de segurança.
Setas | Posicione os perfis numa ordem de preferência para a ligação automática. Seta para cima: mova a posição de um perfil seleccionado para cima na lista de perfis. Seta para baixo: Mova a posição de um perfil seleccionado para baixo na lista de perfis.
Ligar | Ligue o perfil seleccionado à rede sem fios.
Adicionar | Utilize o 'Assistente de perfis' para criar um novo perfil. Consulte Criar um novo perfil para obter mais informações.
Remover | Remove um perfil seleccionado da lista de perfis. Consulte Eliminar um perfil para obter mais informações.
Propriedades | Utilizado para editar o conteúdo de um perfil existente. Também pode fazer duplo clique num perfil na lista de perfis para editar o perfil. Consulte Editar um perfil existente para obter mais informações.
| Exportar/importar: Importa e exporta perfis baseados no utilizador para e a partir da lista de perfis. Os perfis sem fios podem ser importados automaticamente para a lista de perfis. Consulte Importar e exportar perfis para obter mais informações.
Fechar | Fecha a janela da gestão de perfis.

# Menus do Intel PROSet/Wireless

Utilize os menus Ficheiro, Ferramentas, Avançadas, Perfis e Ajuda para configurar as definições de rede.

Nome | Descrição
Ficheiro | Sair: feche a janela principal do Intel PROSet/Wireless. Utilize uma destas opções para iniciar o Intel PROSet/Wireless: Clique em Iniciar > Programas > Intel PROSet Wireless > Intel PROSet Wireless. Clique com o botão direito do rato no ícone da barra de tarefas localizado no canto inferior direito do ambiente de trabalho do Windows e, em seguida, clique em Abrir Intel PROSet/Wireless. Faça duplo clique no ícone da barra de tarefas para abrir o Intel PROSet/Wireless.
Ferramentas | Configurações da aplicação: Utilize para definir preferências de ligação em todo o sistema. Consulte Configurações da aplicação para obter mais informações. Utilize as teclas Ctrl+P no teclado como alternativa para aceder a esta funcionalidade. Intel Wireless Troubleshooter: Utilize para resolver problemas de ligação à rede sem fios. Utilize as teclas Ctrl+W no teclado como alternativa para aceder a esta funcionalidade. Consulte Intel Wireless Troubleshooter para obter mais informações. Administrator Tool: Utilizado pelos administradores ou pela pessoa que tem privilégios de administrador neste computador para configurar perfis partilhados (pré-início de sessão, persistente e Voice over IP (VoIP)). Consulte Administrator Tool para obter mais informações. Utilize as teclas Ctrl+T no teclado como alternativa para aceder a esta funcionalidade. NOTA: O Administrator Tool só está disponível se foi instalado durante uma instalação personalizada do software Intel PROSet/Wireless. Consulte Instalar ou desinstalar o software para obter mais informações.
Avançadas | Definições da placa: Apresenta as definições da placa que estão correlacionadas com as definições efectuadas nas definições avançadas do Microsoft Windows. Consulte Configurações do adaptador para obter mais informações. Utilize as teclas Ctrl+A no teclado como alternativa para aceder a esta funcionalidade. Para aceder às definições da placa a partir do Microsoft Windows: Seleccione 'Ligações de rede' no painel de controlo do Windows. Clique com o botão direito do rato na ligação de rede sem fios. Seleccione Propriedades no menu. Clique em Configurar para visualizar as definições avançadas da placa. Estatística avançada: Seleccione para determinar de que forma a placa comunica com um ponto de acesso. Utilize as teclas Ctrl+S no teclado como alternativa para aceder a esta funcionalidade. Consulte Estatística avançada para obter mais informações. Utilizar Windows para gerir o Wi-Fi: Seleccione para activar a 'Configuração zero sem fios do Microsoft Windows XP' como o gestor sem fios. Utilize a tecla F10 no teclado como alternativa para aceder a esta funcionalidade. Consulte Mudar para a 'Configuração zero sem fios do Microsoft Windows XP' para obter mais informações.
Perfis | Gerir perfis: Seleccione para criar ou editar perfis. Utilize as teclas Ctrl+R no teclado como alternativa para aceder a esta funcionalidade. Gerir exclusões: Seleccione para excluir redes da ligação automática. Consulte Gerir exclusões para obter mais informações. Utilize as teclas Ctrl+M no teclado como alternativa para aceder a esta funcionalidade.
Ajuda | Ajuda do Intel PROSet/Wireless: Inicia a ajuda online. Utilize a tecla F1 no teclado como alternativa para aceder a esta funcionalidade. Para navegar na janela de ajuda: Prima F6 para alternar entre o painel esquerdo e o direito. Utilize as teclas de seta para cima e de seta para baixo, no teclado, como alternativa para se deslocar para cima ou para baixo no painel. Para ver informação, clique em Índice no painel esquerdo ou utilize as teclas Alt+C no teclado como alternativa para aceder a esta funcionalidade. Faça duplo clique num ícone em forma de livro para abrir um tópico do índice. Como alternativa, utilize as teclas de seta para cima e de seta para baixo para seleccionar um tópico e prima Enter para abrir subtópicos. Clique em Índice remissivo ou em Procurar para procurar um termo específico. Utilize as teclas Alt+S no teclado como alternativa para aceder à funcionalidade 'Procurar'. Acerca de: apresenta informações sobre a versão para os componentes de aplicação actualmente instalados.

## Definições da aplicação (menu 'Ferramentas')

As definições nesta página controlam o comportamento do software Intel PROSet/Wireless.

#### Descrição das definições da aplicação

Nome | Descrição
Adaptador | Lista as placas de rede que estão actualmente disponíveis. Pode ser uma ligação de rede 3945ABG Intel(R) PRO/Wireless, uma ligação de rede 3945BG Intel(R) PRO/Wireless, uma ligação de rede 2915ABG Intel(R) PRO/Wireless ou uma ligação de rede 2200BG Intel(R) PRO/Wireless.
Definições avançadas: As seguintes definições controlam o comportamento do Intel PROSet/Wireless e mostram informações.
Barra de tarefas | Mostrar ícone da aplicação na barra de tarefas: Seleccione para apresentar o ícone de estado na barra de tarefas. Este ícone reside na barra de tarefas do Windows (área de notificação). Este ícone indica o estado da sua ligação sem fios. Anule a selecção para não apresentar o ícone de estado na barra de tarefas. O ícone de estado na barra de tarefas disponibiliza diversas funções: Feedback visual para o estado de ligação e actividade sem fios da rede sem fios. A cor e a animação do ícone mudam consoante a actividade sem fios. Consulte Ícones da barra de tarefas para obter mais informações. Menu: Aparece um menu quando clica com o botão direito do rato no ícone. Este menu permite a execução de diversas tarefas, como, por exemplo, ligar ou desligar o rádio ou iniciar a aplicação Intel PROSet/Wireless. Consulte Opções do menu da barra de tarefas para obter mais informações. Descrições e alertas. Consulte:Descrições e alertas para obter mais informações.
Notificações | Mostrar notificações de aviso: Seleccione para visualizar alertas ao lado do ícone na barra de tarefas. Quando o utilizador tiver de agir, aparece uma mensagem. Apenas os acontecimentos de alta importância despoletam um alerta. Se o alerta estiver seleccionado, a acção adequada é executada. Anule a selecção para não visualizar alertas. Consulte Descrições e alertas para obter mais informações. Seleccione uma das seguintes opções: Notificações de informação: Estes alertas são de baixa importância. Não requerem a interacção do utilizador mas melhoram significativamente o desempenho da actividade sem fios. Mostrar notificações de informação: Seleccionado por predefinição. Todos os alertas informativos são apresentados junto do ícone de estado da barra de tarefas. Estes alertas melhoram o desempenho da actividade sem fios, notificando-o sobre a disponibilidade de redes sem fios dentro da área de alcance. Informam-no também sobre a manutenção ou inexistência da ligação sem fios. Consulte Descrições e alertas para obter mais informações. Mostrar lista de redes disponíveis na área quando não estiver ligado: Quando tiver anulado a selecção de Mostrar notificações de informação, pode seleccionar esta opção. Quando os alertas estiverem desactivados, esta opção permite-lhe continuar a ser notificado sobre as redes disponíveis quando a placa sem fios não estiver ligada. Notificar quando outra aplicação utiliza a placa sem fios: Quando estiver seleccionada, aparece uma mensagem quando outras aplicações tentam gerir a placa sem fios. É útil se estiver a utilizar software fornecido por uma localização hotspot (café, terminal de aeroporto). Para beneficiar de todas as funcionalidades do Intel PROSet/Wireless, desactive este software quando sair do hotspot. Activar notificação de certificados TLS rejeitados: Seleccione se quiser que um aviso seja emitido quando um certificado PEAP-TLS for rejeitado pelo servidor de autenticação. Consulte Segurança empresarial e Configurar o cliente para autenticação TLS para obter mais informações.
Ligação automática | Utilizar perfis apenas para estabelecer a ligação a redes disponíveis:(Predefinição) Ligue a placa sem fios a uma rede disponível utilizando um perfil correspondente existente na Lista de perfis. Se não existirem perfis correspondentes, receberá uma notificação (consulte Notificações). O dispositivo sem fios permanece desligado até um perfil correspondente ser encontrado ou um novo perfil correspondente ser configurado. Ligar a qualquer rede disponível se não encontrar nenhum perfil correspondente: Seleccione para estabelecer a ligação a uma rede automaticamente, se ainda não configurou um perfil e estiver num local que tenha uma rede sem fios aberta e não segura. NOTA: as redes abertas não são seguras. Terá de estabelecer um plano de segurança próprio para esta ligação sem fios. Uma forma de tornar segura uma ligação sem fios aberta é utilizar o software de rede privada virtual (VPN).
Gerir exclusões | Activar lista de exclusão automática: Seleccione para activar a funcionalidade da lista de exclusão automática. Esta funcionalidade fornece uma forma de excluir pontos de acesso da ligação automática. Consulte Gerir exclusões para obter mais informações. Activar lista de exclusão manual: Seleccione para activar a funcionalidade da lista de exclusão manual. Esta funcionalidade fornece uma forma de excluir redes da ligação automática. Consulte Gerir exclusões para obter mais informações.
Lista de redes sem fios | Mostrar cabeçalhos de ordenação das colunas: Seleccione para visualizar os nomes das colunas na lista de redes sem fios. Clique num cabeçalho de coluna para ordenar a coluna por ordem ascendente ou descendente.
OK | Guarde as configurações e regresse à página anterior.
Cancelar | Fecha e cancela quaisquer alterações.
Ajuda? | Apresenta as informações de ajuda para esta página.

# Intel Wireless Troubleshooter (menu 'Ferramentas')

O Intel Wireless Troubleshooter é uma aplicação que pode ajudá-lo a resolver problemas de ligação à rede sem fios. Quando é detectado um problema de ligação, aparece um alerta no canto inferior direito do ecrã do ambiente de trabalho. Quando clica no alerta, uma mensagem de diagnóstico apresenta os passos recomendados para a resolução do problema de ligação que ocorreu. Por exemplo, se ocorreu um problema de ligação devido à introdução de uma palavra-passe inválida, a aplicação 'Assistente de perfis' é iniciada quando clica numa hiperligação apresentada. Pode também iniciar o Visualizador de eventos sem fios e activar ou desactivar as notificações de aviso. O Intel Wireless Troubleshooter é suportado pelo Microsoft Windows XP e Microsoft Windows 2000.

A página Intel Wireless Troubleshooter inclui dois painéis. Utilize o botão esquerdo do rato no painel da esquerda para visualizar uma lista de ferramentas disponíveis. O painel da direita apresenta o problema de ligação actual numa secção. Cada secção tem duas partes: a mensagem de erro e a acção recomendada. A acção recomendada contém descrições acerca de utilitários disponíveis e ajuda a resolver o problema de ligação relacionado. Se clicar numa ligação de ajuda, o texto de ajuda é apresentado numa janela. Se clicar na ligação de resolução do problema associado, será iniciado um programa para resolução do problema de ligação.

Consulte a secção Resolução de problemas para obter informação sobre a resolução de erros.

Nome | Descrição
Ficheiro | Sair: Sai da aplicação Intel Wireless Troubleshooter.
Ajuda | Ajuda do Intel(R) Wireless Troubleshooter: apresenta a ajuda on-line do Intel Wireless Troubleshooter. Acerca de: apresenta as informações da versão do Intel Wireless Troubleshooter.
Visualizador de eventos sem fios | Inicia o Visualizador de eventos sem fios.
Desactivar notificações | Seleccione para desactivar as notificações de aviso.
Activar notificações | Seleccione para activar as notificações de aviso.
Ajuda disponível | Data e hora da mensagem de erro: Descrição do erro. Ligação para resolução do erro (se disponível). Consulte Resolver erros para obter mais informações. Ligação para os passos recomendados de resolução do erro.

# Administrator Tool (menu 'Ferramentas')

O Administrator Tool é utilizado por administradores ou pela pessoa com privilégios de administrador no computador. Esta ferramenta permite ao administrador restringir o nível de controlo que os utilizadores deste computador têm sobre as suas ligações sem fios. Esta ferramenta é também utilizada para configurar perfis comuns (partilhados).

Os utilizadores só podem modificar as configurações ou os perfis de Administrador se tiverem a palavra-passe para esta ferramenta. Deve escolher uma palavra-passe que seja segura e não seja fácil de adivinhar.

Pode exportar estas definições e perfis como um pacote para outros computadores na rede. Para obter mais informações, consulte a secção Administrator Tool.

Nome | Descrição
Configurações do administrador | Um administrador pode escolher o nível de controlo que os utilizadores têm sobre as suas ligações de rede sem fios. Consulte Administrator Tool
Perfis do administrador | Active ou desactive os perfis persistentes, de pré-início de sessão e Voice over IP (VoIP) no computador. Consulte Administrator Tool.
Configurações do adaptador | Um administrador pode escolher o nível de controlo que os utilizadores têm sobre as suas ligações de rede sem fios. Consulte Definições da placa.
Software | Seleccione as aplicações do Intel PROSet/Wireless que estão instaladas nos computadores do utilizador. Consulte Administrator Tool.
Pacotes de administrador | Os pacotes de administrador são utilizados para guardar perfis administrativos e outras definições. Pode copiar ou enviar este ficheiro executável aos clientes na sua rede. Quando for executado, o conteúdo é instalado e configurado no computador de destino. Consulte Administrator Tool.
Alterar palavra-passe | Altere a palavra-passe para o Administrator Tool. Consulte Alterar palavra-passe para obter mais informações.
Fechar | Fecha a página.
Ajuda? | Apresenta as informações de ajuda para esta página.

# Definições da placa (menu Avançadas)

A opção 'Definições da placa' apresenta as propriedades da placa sem fios instalada no seu computador. Pode ser uma ligação de rede 3945ABG Intel(R) PRO/Wireless, uma ligação de rede 2915ABG Intel(R) PRO/Wireless ou uma ligação de rede 2200BG Intel(R) PRO/Wireless.

Descrição das definições da placa

Nome | Descrição
--- | ---
Canal Ad Hoc | Não é necessário alterar o canal se os restantes computadores da rede ad hoc não utilizarem um canal diferente do canal predefinido. Valor: Seleccione o canal de funcionamento permitido na lista. 802.11b/g: Seleccione esta opção quando utilizar a frequência de banda ad hoc 802.11b e 802.11g (2,4 GHz). 802.11a: Seleccione esta opção quando utilizar a frequência de banda ad hoc 802.11a (5 GHz).
Gestão de energia ad hoc | Defina funcionalidades de poupança de energia para redes de dispositivo para dispositivo (ad hoc). Desactivar: Seleccione quando estabelecer a ligação a redes ad hoc que contêm estações que não suportam a gestão de energia ad hoc. Máxima poupança de energia: Seleccione para optimizar a vida útil da bateria. Ambiente ruidoso: Seleccione para optimizar o desempenho ou a ligação com vários clientes. NOTA: Esta definição não está disponível se a placa for uma ligação de rede 3945BG Intel(R) PRO/Wireless, uma ligação de rede 2915ABG Intel(R) PRO/Wireless ou uma ligação de rede 2200BG Intel(R) PRO/Wireless.
Modo Ad Hoc QoS | Controlo da qualidade do serviço (QoS) em redes ad hoc. A QoS proporciona a prioritização do tráfego a partir do ponto de acesso numa LAN sem fios com base na classificação do tráfego. WMM (Wifi MultiMedia) é a certificação de QoS da Wi-Fi Alliance (WFA). Quando o WMM está activado, a placa utiliza o WMM para suportar capacidades de identificação e de colocação em fila para as redes Wi-Fi. WMM activado.(Predefinição) WMM desactivado NOTA: Esta definição não está disponível se a placa for uma ligação de rede 3945BG Intel(R) PRO/Wireless, uma ligação de rede 2915ABG Intel(R) PRO/Wireless ou uma ligação de rede 2200BG Intel(R) PRO/Wireless.
Protecção de modo misto | Utilize para evitar colisões de dados num ambiente misto de 802.11b e 802.11g. O RTS/CTS (pedir para enviar/limpar para enviar) deve ser utilizado num ambiente onde os clientes não se podem ouvir uns aos outros. O CTS-to-self pode ser utilizado para obter mais produtividade num ambiente onde os clientes estejam próximos e se possam ouvir uns aos outros.
Gestão da energia | Permite a selecção de um equilíbrio entre o consumo de energia e o desempenho do adaptador. O controlo de deslize das configurações do adaptador sem fios define o equilíbrio entre a fonte de alimentação e a bateria do computador. Utilizar valor predefinido: (Predefinição) As definições de energia são baseadas na fonte de alimentação do computador. Manual: ajuste o controlo de deslize para a configuração pretendida. Utilize a configuração mínima para maximizar a duração da bateria. Utilize a configuração máxima para maximizar o desempenho. NOTA: a diminuição do consumo de energia varia com base nas configurações da infra-estrutura.
Modo de introdução | Altera a definição do comprimento de introdução recebido pelo ponto de acesso durante uma ligação inicial. Utilize sempre um comprimento de introdução comprido para estabelecer a ligação a um ponto de acesso. A introdução de transmissão automática permite a detecção automática da introdução. Se suportada, deve ser utilizada a introdução curta. Caso contrário, utilize a introdução comprida (introdução de transmissão comprida).
Banda preferida | Seleccione a banda de funcionamento. As selecções são: 802.11g 802.11a 802.11b NOTA: Esta definição só está disponível para uma ligação de rede 2200BG Intel(R) PRO/Wireless.
Agressividade do roaming | Esta definição permite-lhe definir a agressividade com que o seu cliente sem fios faz o roaming para melhorar a ligação a um ponto de acesso. Predefinição: Definição equilibrada entre a fixação e o desempenho do roaming. Mais baixo: O seu cliente sem fios está fixo. Apenas uma deterioração significativa na qualidade da ligação faz com que ele passe para outro ponto de acesso.
Melhoria da produtividade | Altere o valor do controlo de explosão de pacotes. Activar: Seleccione para activar a melhoria da produtividade. Desactivar: (Predefinição) Seleccione para desactivar a melhoria da produtividade.
Potência de transmissão | Definição predefinida: Definição de potência mais alta. Mais baixa: Cobertura mínima: Defina a placa com o nível mínimo de potência de transmissão. Permite-lhe expandir o número de áreas de cobertura ou confinar uma área de cobertura. Reduza a área de cobertura em áreas de muito tráfego para melhorar a qualidade global da transmissão e evitar a congestão e interferência com outros dispositivos. Mais alta: Cobertura máxima: Defina o adaptador para um nível de potência de transmissão máxima. Seleccione para o máximo desempenho e alcance em ambientes com outros dispositivos de rádio limitados. NOTA: A melhor definição é quando o utilizador define sempre a potência de transmissão com o nível mais baixo possível, ainda compatível com a qualidade da comunicação. Isto permite que o máximo número de dispositivos sem fios funcionem em áreas densas e reduz a interferência com outros dispositivos com os quais este rádio partilha o espectro de rádio. NOTA: Esta definição toma efeito quando for utilizado o modo ad hoc ou de infra-estrutura.
Modo sem fios | Seleccione a banda a utilizar para ligar a uma rede sem fios: Apenas 802.11a: Ligue a placa sem fios apenas a redes 802.11a. Apenas 802.11b: Ligue a placa sem fios apenas a redes 802.11b. Apenas 802.11g: ligue o adaptador sem fios apenas a redes 802.11g. Apenas 802.11a e 802.11g: ligue o adaptador sem fios apenas a redes 802.11a e 802.11g. Apenas 802.11b e 802.11g: Ligue a placa sem fios apenas a redes 802.11b e 802.11g. 802.11a, 802.11b e 802.11g: (Predefinição) - Estabeleça a ligação a redes sem fios 802.11a, 802.11b ou 802.11g. NOTA: Estes modos sem fios (tipo de modulação) determinam os pontos de acesso descobertos apresentados na Lista de redes sem fios.
OK | Guarda as definições e volta à página anterior.
Cancelar | Fecha e cancela quaisquer alterações.

# Estatística avançada (menu 'Avançadas')

Proporciona informações sobre a ligação da placa actual. Segue-se uma descrição da informação da página Estatística avançada.

Nome | Descrição
Estatística | Estatística avançada: Estas informações indicam a forma como a placa comunica com um ponto de acesso. Associação: Se a placa localizar um ponto de acesso para estabelecer comunicação, o valor está dentro do alcance da rede. Caso contrário, o valor apresentado será fora do alcance. Endereço MAC do AP: O endereço MAC de doze dígitos (00:40:96:31:1C:05) do AP. Número de associações: o número de vezes que o ponto de acesso localizou o adaptador. Contagem AP: o número de pontos de acesso disponíveis dentro do alcance do adaptador sem fios. Número de análises completas: O número de vezes que a placa analisou todos os canais relativamente às informações de recepção. Número de análises parciais: O número de análises que foram terminadas. Roaming: Estas informações contêm contadores associados às causas de roaming da placa. O roaming ocorre quando um adaptador comunica com um ponto de acesso e, em seguida, comunica com outro com uma força de sinal melhor. Contagem de roaming: o número de vezes que o roaming ocorreu. AP não transmitiu: o adaptador não recebeu a transmissão de rádio a partir do ponto de acesso. Pode ser necessário reiniciar o ponto de acesso. Qualidade deficiente do sinal: a qualidade do sinal é demasiado baixa para permitir a manutenção da comunicação com o ponto de acesso. Moveu o adaptador para fora da área de cobertura do ponto de acesso ou as informações de endereço do dispositivo do ponto de acesso foram alteradas. Balanceamento de carga do AP: o ponto de acesso terminou a associação com o adaptador com base na incapacidade do ponto de acesso manter a comunicação com todos os adaptadores associados. Existem demasiados adaptadores a tentar comunicar com um ponto de acesso. RSSI do AP muito baixo: O Indicador de Força do Sinal de Recepção (RSSI) é demasiado baixo para manter uma associação com o adaptador. Pode estar fora da área de cobertura do ponto de acesso ou o ponto de acesso pode ter aumentado a velocidade de dados. Qualidade deficiente do canal: a qualidade do canal é baixa e incitou o adaptador a procurar outro ponto de acesso. AP largou unidade móvel: o ponto de acesso deixou de comunicar com um computador indicado na lista de dispositivos móveis reconhecíveis. O computador deve ser reassociado a um ponto de acesso. Diversos: Utilize estas informações para determinar se uma associação com um ponto de acesso diferente melhora o desempenho e ajuda a manter a mais alta velocidade de dados possível. Sinais recebidos: Número de sinais recebidos pela placa. Percentagem de sinais perdidos: valor percentual dos sinais perdidos. Percentagem de erros de transmissão: a percentagem de transmissões de dados com erros. Força do sinal: A força do sinal do ponto de acesso com o qual a placa está a comunicar, apresentado em decibéis (dBm).
Estatística TX/RX (transmissão/recepção) | Apresenta valores percentuais para pacotes não dirigidos e dirigidos. Total de pacotes host: o total de contagens de pacotes dirigidos e não dirigidos. Transmitir - (Mbps) Receber - (Mbps) Pacotes não dirigidos: o número de pacotes dirigidos transmitidos para a rede sem fios. Pacotes dirigidos: o número de pacotes recebidos enviados especificamente para o adaptador sem fios. Total de bytes: o total de bytes dos pacotes recebidos e enviados pelo adaptador sem fios.
Reiniciar estatística | Repõe a zero os contadores estatísticos da placa e inicia uma nova contabilização dos dados.
Fechar | Fecha a volta à janela principal.
Ajuda? | Apresenta as informações de ajuda para esta página.

# Utilizar Windows para gerir o Wi-Fi (menu 'Avançadas')

A funcionalidade 'Configuração zero sem fios do Microsoft Windows XP' proporciona um utilitário integrado de configuração sem fios. Esta funcionalidade pode ser activada e desactivada no Intel PROSet/Wireless. Clique em Utilizar Windows para gerir o Wi-Fi no menu Avançadas ou no menu Barra de tarefas. Se a 'Configuração zero sem fios do Microsoft Windows XP' estiver activada, as funcionalidades do Intel(R) PROSet/Wireless são desactivadas.

# Importar ou exportar perfis (menu 'Perfis')

## Importar perfis para a lista de perfis

Importe perfis sem fios automaticamente para a lista de perfis. Para tal, o Intel(R) PROSet/Wireless monitoriza a existência de ficheiros de perfis novos na pasta de importação do disco rígido. Apenas os perfis que tenham sido activados pela opção Activar importação automática em Definições avançadas serão automaticamente importados. Se um perfil com o mesmo nome já existir na lista de perfis, surge uma mensagem a solicitar a rejeição ou aceitação do perfil importado. Se for aceite, o perfil existente é substituído. Todos os perfis baseados no utilizador importados são colocados no fim da lista de perfis e o ficheiro de perfis é imediatamente eliminado do disco rígido após a importação, quer esta tenha sido efectuada com êxito quer não.

### Perfis protegidos por palavra-passe

Importe e exporte automaticamente perfis baseados no utilizador protegidos por palavra-passe para e de sistemas remotos. Se um perfil estiver protegido por palavra-passe, tem de introduzir a palavra-passe atribuída para o poder editar. Consulte Definir protecção por palavra-passe para obter mais informações.

#### Descrição da importação/exportação

Nome | Descrição
--- | ---
Exportar perfis | Passo 1: Seleccione um ou mais perfis para exportar da lista de perfis abaixo: Seleccione um ou vários perfis na lista. O ícone de modo de perfil indica a utilização do modo de infra-estrutura ou ad hoc e se a segurança está a ser utilizada. Passo 2: Exportar o perfil seleccionado: Clique em Exportar para guardar os seus perfis num directório seleccionado. Passo 3: Seleccione a pasta de destino. Clique em Procurar para procurar o directório de destino no disco rígido. A unidade C:\ é o directório predefinido. Seleccione a unidade e o directório. Clique em OK. Clique em OK para voltar à página de perfis.
Importar perfis | Seleccione um ou vários perfis a importar na lista de perfis. Clique em Importar para procurar perfis a importar no disco rígido. Seleccione o perfil na unidade ou directório seleccionado. Clique em Importar. Quando o perfil seleccionado tiver sido importado com êxito, o utilizador é notificado. Clique em OK para voltar à página de perfis. Clique em Cancelar para fechar e cancelar as alterações.
OK | Guarda as definições e volta à página anterior.
Ajuda? | Apresenta as informações de ajuda para esta página.

# Gerir exclusões (menu 'Perfis')

A opção 'Gestão da lista de exclusão' está disponível quando selecciona 'Gerir exclusões' no menu 'Perfis' ou quando clica no botão Propriedades na lista de redes sem fios.

IMPORTANTE: O utilizador não é automaticamente ligado a uma rede ou ponto de acesso constante da lista.

Utilize 'Gestão da lista de exclusão' para excluir redes sem fios (SSID) inteiras. Para as redes com mais de um ponto de acesso, pode excluir um ponto de acesso sem fios individual (BSSID).

Nome | Descrição
Gestão da lista de exclusão | Nome da rede: Nome (SSID) da rede sem fios. Rádio: Mostra a banda, se houver um erro DHCP. Endereço MAC: O endereço MAC Ethernet do dispositivo. Motivo: Explica por que razão esta entrada foi excluída da ligação automática. Detalhes: Proporciona informação específica sobre como o ponto de acesso foi excluído e sobre como removê-lo da exclusão.
Esta rede foi excluída da ligação automática pelos seguintes motivos: - O utilizador excluiu esta rede manualmente. Para voltar a tornar esta rede (ou pontos de acesso) elegível para uma ligação automática, seleccione-a e clique no botão 'Remover'. Nota: - O botão Redefinir remove todas as entradas, excepto os pontos de acesso não controlados, da lista. - Os pontos de acesso não controlados são removidos da lista quando uma ligação é feita para este ponto de acesso utilizando credenciais válidas. - Todos os pontos de acesso excluídos numa rede (diferentes dos não controlados) são removidos da lista quando um perfil para essa rede é aplicado manualmente.
NOTA: As entradas esbatidas são pontos de acesso não controlados excluídos. Um ponto de acesso não controlado é qualquer ponto de acesso não sancionado por administradores de rede. Estes itens não podem ser removidos da lista.
Adicionar | Adicione um nome de rede (SSID) à lista.
Remover | Remova qualquer entrada da lista. Seleccione a entrada na lista. Clique em Remover. Ser-lhe-á perguntado o seguinte: Deseja remover o item seleccionado da lista de exclusões? Clique em Sim para remover o perfil da lista.
Actualizar lista | Remove todas as redes e pontos de acesso da lista de exclusões.
Fechar | Fecha a página e guarda as definições.
Ajuda? | Apresenta as informações de ajuda para esta página.

# Ligar/desligar sem fios

Para ligar ou desligar o rádio sem fios, utilize um dos seguintes métodos:

- O interruptor de rádio de hardware opcional no seu computador
- Software Intel PROSet/Wireless
- O Microsoft Windows

> NOTA: quando o computador está ligado, o rádio transmite sinais constantemente. Em determinadas situações, tais como num avião, os sinais do rádio podem causar interferências. Utilize os métodos seguintes se tiver de desactivar o rádio e utilizar o computador portátil sem emissão de sinais de rádio.

### Utilizar o interruptor opcional de desligar/ligar o rádio do computador

Se o computador tiver um interruptor externo instalado, pode ser utilizado para ligar ou desligar o rádio. Consulte o fabricante do computador para obter mais informações sobre este interruptor. Se tiver o Intel PROSet/Wireless instalado, o estado actual do rádio é apresentado na janela principal do Intel PROSet/Wireless e na Barra de tarefas.

### Utilizar o Intel PROSet/Wireless para desligar/ligar o rádio

Pode ligar ou desligar o rádio a partir do Intel PROSet/Wireless. O ícone de estado do Intel PROSet/Wireless apresenta o estado actual do rádio.

Na janela principal do Intel PROSet/Wireless, clique em S em fios ligado ou desligado para alternar entre ligar ou desligar o rádio.

### Desligar ou ligar o rádio a partir do ícone da barra de tarefas

Para desligar ou ligar o rádio, clique no Ícone da barra de tarefas e seleccione Sem fios ligado ou desligado.

### Como utilizar o 'Gestor de dispositivos' para desactivar o rádio

O rádio pode ser desactivado (passa ao estado não funcional) através do 'Gestor de dispositivos' do Microsoft Windows.

> NOTA: Se desactivou o rádio a partir do Microsoft Windows, tem de utilizar o Microsoft Windows para ligar o rádio. Não pode utilizar um interruptor de hardware ou o Intel PROSet/Wireless para voltar a activar o rádio.

#### Microsoft Windows XP

1. No ambiente de trabalho, clique com o botão direito do rato em O meu computador.
2. Clique em Propriedades.
3. Clique em Hardware.
4. Clique em Gestor de dispositivos.
5. Clique duas vezes em Placas de rede.
6. Clique com o botão direito do rato na placa sem fios instalada.
7. Seleccione Desactivar no menu.
8. Clique em OK.

# Instalar e desinstalar o software

Uma instalação típica inclui o controlador da placa LAN sem fios, o software Intel PROSet/Wireless e o Intel Wireless Troubleshooter.

As seguintes funcionalidades são instaladas durante uma instalação personalizada:

- O Administrator Tool
- Intel Smart Wireless Solutions
- A funcionalidade do Wireless Management Instrumentation
- Início de sessão único e ligação de pré-início de sessão para estabelecer uma ligação sem fios antes do início de sessão do utilizador no Windows

Para instalar estas funcionalidades, seleccione Personalizada durante a instalação. Siga as instruções abaixo para instalar estas funcionalidades. Se o Intel PROSet/Wireless já estiver instalado, consulte as instruções pós-instalação.

> NOTA: Se pensar utilizar o Novell(R) Client(TM) for Windows, ele deve ser instalado antes da instalação do software Intel PROSet/Wireless. Se o Intel PROSet/Wireless já estiver instalado, deve removê-lo antes da instalação do Novell Client for Windows.

#### Para instalar o software:

1. Insira o CD de instalação na unidade de CD.
2. Clique em Instalar software no ecrã 'Rede' do Intel(R) PROSet/Wireless.
3. Leia o contrato de licença.
4. Seleccione Aceito os termos do acordo de licenciamento.
5. Clique em Next (seguinte).
6. Clique em Personalizada.
7. Na lista, seleccione as funcionalidades que pretende instalar:

> Intel PROSet/Wireless: O software da aplicação Intel PROSet Wireless.

> - Instalar: clique em Intel PROSet Wireless. Seleccione Instale esta funcionalidade e todas as funcionalidades seleccionadas. Vá para o passo 8.
> - Não instalar: clique em Esta funcionalidade não fica disponível. Um x vermelho aparece junto da opção para indicar que não deverá ser instalada.

> Intel Smart Wireless Solutions: Proporciona um assistente de configuração fácil para ligação a um router sem fios.

> - Instalar: Clique em Intel Smart Wireless Solutions. Seleccione Instale esta funcionalidade e todas as funcionalidades seleccionadas. Vá para o passo 8.
> - Não instalar: Seleccione Esta funcionalidade não fica disponível. Um x vermelho aparece junto da opção para indicar que não deverá ser instalada.

> Intel Wireless Troubleshooter: Ajuda-o a resolver problemas nas ligações sem fios.

- Instalar: Clique no Intel Wireless Troubleshooter. Seleccione Instale esta funcionalidade e todas as funcionalidades seleccionadas. Clique em Seguinte e avance até ao passo 8.
- Não instalar: Seleccione Esta funcionalidade não fica disponível. Um x vermelho aparece junto da opção para indicar que não deverá ser instalada.

> Suporte de WMI: A funcionalidade Wireless Management Instrumentation permite aos administradores que não tenham o Intel PROSet/Wireless instalado gerir remotamente clientes que tenham o Intel PROSet/Wireless instalado.

> - Instalar: Clique em Suporte de WMI. Seleccione Instale esta funcionalidade e todas as funcionalidades seleccionadas. Vá para o passo 8.
> - Não instalar: clique em Esta funcionalidade não fica disponível. Um x vermelho aparece junto da opção para indicar que não deverá ser instalada.

> Administrator Toolkit: Instala o Administrator Tool no menu 'Ferramentas'. Esta ferramenta é utilizada na configuração de perfis comuns (partilhados). O Administrator Tool também é utilizado pelos departamentos de tecnologias de informação para activar ou desactivar as funcionalidades no software Intel PROSet/Wireless.

> - Instalar: Clique em Administrator Toolkit. Seleccione Instale esta funcionalidade e todas as funcionalidades seleccionadas. Clique em Seguinte e avance até ao passo 5.
> - Não instalar: Seleccione Esta funcionalidade não fica disponível. Um x vermelho aparece junto da opção para indicar que não deverá ser instalada.

> Início de sessão único: Instala as funcionalidades do 'Início de sessão único'. Esta ferramenta é utilizada para configurar perfis comuns (partilhados) com o Administrator Tool.

> A mudança rápida de utilizador e o ecrã de boas-vindas do Microsoft Windows XP são desactivados quando o suporte de início de sessão único é instalado.

> O início de sessão único destina-se aos ambientes empresariais nos quais os utilizadores iniciam sessão nos respectivos computadores com um nome de utilizador, uma palavra-passe e, normalmente, um domínio. A mudança rápida de utilizador não suporta o início de sessão com domínio.

> > NOTA: A mudança rápida de utilizador do Windows está activa por predefinição quando utiliza o Microsoft Windows XP Home Edition. Destina-se ao utilizador doméstico. A mudança rápida de utilizador está disponível no Microsoft Windows XP Professional quando este é instalado num computador autónomo ou ligado a um grupo de trabalho. Se um computador com o Microsoft Windows XP Professional for adicionado a um domínio, a opção 'Mudança rápida de utilizador' não fica disponível.

> Ligação de pré-início de sessão: um perfil de pré-início de sessão fica activo assim que um utilizador inicia sessão no computador.

> - Instalar: clique em Início de sessão único. Seleccione Instale esta funcionalidade e todas as funcionalidades seleccionadas. Clique em Seguinte e avance até ao passo 8.
> - Não instalar: Seleccione Esta funcionalidade não fica disponível. Um x vermelho aparece junto da opção para indicar que não deverá ser instalada.

8. Clique em Instalar. Após a instalação do software no computador, os componentes instalados são listados.
9. Clique em OK.

> NOTA: Quando o pré-início de sessão estiver instalado, é-lhe solicitado que reinicie o computador após a instalação do software.

#### Adicionar funcionalidades pós-instalação

Se o Intel PROSet/Wireless já estiver instalado, siga as instruções abaixo para adicionar o Administrator Tool, o Intel Smart Wireless Solutions, a funcionalidade do Wireless Management Instrumentation e a ligação de pré-início de sessão:

1. Clique em Iniciar > Painel de controlo > Adicionar ou remover programas > Software Intel PROSet/Wireless.
2. Clique em Alterar/Remover.
3. Clique em Modificar.
4. Clique em Next (seguinte).
5. Clique no X vermelho junto de qualquer funcionalidade que não esteja actualmente instalada.
6. Clique em Instale esta funcionalidade e quaisquer subfuncionalidades seleccionadas.
7. Clique em Modificar. Após a instalação, a funcionalidade fica listada como Instalada na lista de funcionalidades do programa de instalação do Intel PROSet/Wireless.
8. Clique em OK.

#### Desinstalar o software Intel PROSet/Wireless

Para desinstalar o Intel PROSet/Wireless:

1. Clique em Iniciar > Definições > Painel de controlo > Adicionar ou remover programas.
2. Clique em Intel PROSet/Wireless Software .
3. Clique em Remover.
4. Clique em Next (seguinte).
5. Aparece uma mensagem a perguntar o que gostaria de fazer com os perfis e definições actuais:

> Optou por remover completamente o software Intel PROSet/Wireless.

> Seleccione o que pretende fazer com os perfis e definições actuais.

> - Não guardar os meus perfis e definições. Seleccione para remover completamente todos os perfis e definições actuais. Se voltar a instalar o software, os perfis e definições deixam de estar disponíveis.
> - Guardar os meus perfis e definições no formato actual (Intel(R) PROSet/Wireless 10.x). Seleccione para guardar os perfis e definições actuais. Se voltar a instalar o software, os perfis e definições actuais estão disponíveis.
> - Converter e guardar os meus perfis e definições no formato Intel(R) PROSet/Wireless 9.x. Se precisar de passar para uma versão anterior do software Intel PROSet/Wireless, opte por guardar as definições. Se voltou a instalar o software, os perfis e definições actuais estão disponíveis. NOTA: Apenas as definições aplicáveis à versão anterior do software estão disponíveis.

6. Faça uma selecção e clique em OK.
7. Clique em Yes para reiniciar o computador.

Voltar ao topo

Voltar ao Índice

Marcas comerciais e exonerações de responsabilidade