İçindekilere Dön

# Intel(R) PROSet/Kablosuz Yazılımını Kullanma: Intel(R) PRO/Kablosuz 3945ABG Ağ Bağlantısı Kullanıcı Kılavuzu

- Kablosuz Yöneticisi Olarak Intel PROSet/Kablosuz Yazılımını Kullanma
- Intel P ROSet/Kablosuz Yazılımını Başlatma
- Intel PROSet/Kablosuz Yazılımını Görev Çubuğundan Başlatma
  - Görev Çubuğu Simgeleri
  - Araç İpuçları ve Masaüstü Uyarıları.
- Intel PROSet/Kablosuz Ana Penceresi
  - Kablosuz Ağlar Listesi
  - Bağlantı Durumu Simgeleri
  - Ağ Özellikleri
  - Bağlantı Ayrıntıları
  - Profiller listesi
- Intel PROSet/Kablosuz Menüleri
- Araçlar Menüsü
  - Uygulama Ayarları
  - Intel Kablosuz Sorun Giderici
  - Yönetici Aracı
- Gelişmiş Menüsü
  - Bağdaştırıcı Ayarları
  - Gelişmiş İstatistikler
  - Wi-Fi Yönetimi İçin Windows'u Kullan
- Profiller Menüsü
  - Profilleri Yönet
  - Al / Ver
  - Dışlananları Yönet
- Radyoyu Etkinleştirme ve Devre Dışı Bırakma
- Yazılımı Kurma ve Kaldırma

## Kablosuz Yöneticisi Olarak Intel PROSet/Kablosuz Yazılımını Kullanma

Intel(R) PROSet/Kablosuz, bir ağa bağlanmak üzere ağ profillerini ayarlamak, düzenlemek ve yönetmek için kullanılır. Ayrıca, ad hoc ağlar kurmak için güç yönetimi ve kanal seçimi gibi gelişmiş ayarlar da içerir.

Kablosuz yöneticiniz olarak Microsoft(R) Windows(R) XP Kablosuz Sıfır Yapılandırma hizmetini kullanıyorsanız, Microsoft Windows Kablosuz Ağ sekmesinde hizmeti geçersiz kılabilirsiniz.

Microsoft Windows XP Kablosuz Sıfır Yapılandırma hizmetini kablosuz yönetici durumundan çıkarmak için:

1. Başlat > Ayarlar > Denetim Masası'nı tıklatın.
2. Ağ Bağlantıları'nı çift tıklatın.
3. Kablosuz Ağ Bağlantısı'nı sağ tıklatın.
4. Özellikler'i tıklatın.
5. Kablosuz Ağlar'ı tıklatın.
6. Kablosuz ağ ayarlarımı yapılandırmak için Windows'u kullan seçeneğinin işaretlenmemiş olduğunu doğrulayın. İşaretlenmişse kutuyu temizleyin.
7. Tamam düğmesini tıklatın. Bu işlem, Intel PROSet/Kablosuz yardımcı programını ağ profillerinizi yönetecek biçimde yapılandırır.

> NOT: Uygulama Ayarları'ndaki Başka bir uygulama kablosuz bağdaştırıcıyı kullandığında bildir seçeneğinin işaretlenmiş olmasına dikkat edin. Bu seçenek, Microsoft Windows XP Kablosuz Sıfır Yapılandırma hizmeti ağ profillerinizi yönetmeye başladığında size bildirir.

## Intel PROSet/Kablosuz Yazılımını Başlatma

Intel PROSet/Kablosuz yazılımını başlatmak için aşağıdaki yöntemlerden birini kullanın:

- Başlat > Programlar > Intel PROSet Kablosuz > Intel PROSet Kablosuz seçeneklerini tıklatın.
- Windows masaüstünün sağ alt köşesindeki Görev Çubuğu simgesini sağ tıklatın. Intel PROSet/Kablosuz Aç seçeneğini tıklatın.
- Intel PROSet/Kablosuz uygulamasını açmak için Görev Çubuğu simgesini çift tıklatın.

Intel PROSet/Kablosuz uygulamasından çıkın:

Intel PROSet/Kablosuz uygulamasını ana pencereden kapatmak için aşağıdaki yöntemlerden birini kullanın:

- Ana pencerede Dosya > Çıkış seçeneklerini belirleyin.
- Kapat düğmesini tıklatın.
- Pencerenin sağ üst köşesindeki Kapat düğmesini (X) tıklatın.

# Intel PROSet/Kablosuz Yazılımını Görev Çubuğundan Başlatma

Intel(R)PROSet/Kablosuz uygulamasını başlatmak için Windows masaüstünün sağ alt köşesindeki Görev Çubuğu simgesini çift tıklatın ya da Görev Çubuğu simgesini sağ tıklatıp Intel PROSet/Kablosuz Aç seçeneğini belirleyin.

## Görev Çubuğu Menüsü Seçenekleri

Intel PROSet/Kablosuz simgesi, Windows masaüstünün sağ alt köşesindeki Görev Çubuğu'nda görüntülenir. Menü seçeneklerini görüntülemek için, durum simgesini sağ tıklatın.

Menü Öğesi | Açıklama
Intel PROSet Kablosuz Aç | Kablosuz yöneticiniz Intel PROSet/Kablosuz ise Intel PROSet/Kablosuz yazılımını başlatmak için bu seçeneği tıklatın. Görev Çubuğu menüsünde Wi-Fi yönetimi için Windows'u kullan seçeneğini belirlerseniz, menü seçeneği Kablosuz Sıfır Yapılandırmasını Aç olarak değişir ve kablosuz yöneticiniz olarak Microsoft Windows XP Kablosuz Sıfır Yapılandırma Hizmeti kullanılır. Microsoft Windows'u kullanıyorsanız Intel profillerinizi kullanamazsınız.
Kablosuz Sıfır Yapılandırmasını Aç
Kablosuz Açık | Intel PROSet/Kablosuz uygulaması yüklüyse, radyonun geçerli durumu Intel PROSet/Kablosuz ana penceresinde ve Görev Çubuğu'nda görüntülenir. Radyoyu açmak için Kablosuz Açık seçeneğini belirleyin. Radyoyu kapatmak için Kablosuz Kapalı seçeneğini belirleyin. Bilgisayarınızın kasasında bir açma/kapama anahtarı takılıysa radyoyu açmak ya da kapatmak için bunu kullanın. Anahtarla ilgili ek bilgi için bilgisayarınızın üreticisinin belgelerine başvurun.
Kablosuz Kapalı
802.11a Radyo Kapalı | Bu seçenek yalnızca 802.11a, 802.11b ve 802.11g'yi destekleyen kablosuz bağdaştırıcılarda kullanılabilir. 802.11a radyosunu kapatmak için bu seçeneği belirleyin. NOT: Yönetici Aracı'nda belirlenmemişse ya da Intel(R) PRO/Kablosuz 2200BG Ağ Bağlantısı bağdaştırıcısı kullanıyorsanız bu ayar kullanılamaz.
Intel Kablosuz Sorun Gidericiyi Aç | Kablosuz ağ bağlantısı sorunlarını gidermenize yardımcı olacak bir uygulamayı başlatır. Bağlantı ile ilgili bir sorun saptandığında, masaüstünüzün sağ alt köşesinde bir masaüstü uyarısı görüntülenir. Ek bilgi için, bkz. Intel Kablosuz Sorun Giderici.
Profile Bağlan | Profil listesindeki geçerli profilleri görüntüler. Bir profile bağlanmak için de kullanılabilir.
Wi-Fi yönetimi için Windows'u kullan | Intel PROSet/Kablosuz ile Microsoft Windows XP Kablosuz Sıfır Yapılandırma Hizmeti arasında geçiş yapar. Microsoft Windows'u kullanıyorsanız Intel profillerinizi kullanamazsınız.
Wi-Fi yönetimi için Intel PROSet/Kablosuz'u kullan

# Görev Çubuğu Simgeleri

Görev Çubuğu simgesi, geçerli bağlantı durumunu görsel olarak yansıtır. Bağlantı durumu simgesi Windows masaüstünün sağ alt köşesinde yer alır. Görev Çubuğu, Araçlar menüsünün Uygulama Ayarları seçeneği kullanılarak görüntülenebilir ya da gizlenebilir.

Simge | Açıklama
| Kablosuz Kapalı: Kablosuz bağdaştırıcı kapalı. Kablosuz aygıt kapalı durumdayken gönderme ve alma yapmaz. Bağdaştırıcıyı etkinleştirmek için Kablosuz Açık düğmesini tıklatın. Simge beyaz ve durağandır.
| Kablosuz ağlar aranıyor: Kablosuz bağdaştırıcı, kullanılabilen kablosuz ağlar arıyor. Simge beyaz ve hareketlidir.
| Kablosuz ağ bulunamadı: Kullanılabilen kablosuz ağ bulunamadı. Intel PROSet/Kablosuz düzenli aralıklarla, kullanılabilen ağları tarar. Bir taramayı başlatmak için, simgeyi çift tıklatarak Intel PROSet/Kablosuz uygulamasını çalıştırın ve Yenile düğmesini tıklatın. Simge kırmızıdır.
| Kablosuz ağ bulundu: Kullanılabilen bir kablosuz ağ bulundu. Kablosuz Ağlar listesini görüntülemek için simgeyi çift tıklatın. Ağı seçin. Bağlan düğmesini tıklatın. Simge sarıdır.
| Kimlik doğrulaması başarısız oldu.Kablosuz ağda kimlik doğrulanamadı. Simge yeşildir ve içinde sarı uyarı üçgeni bulunur.
| Bir kablosuz ağa bağlanılıyor. IP adresi alınırken ya da bir hata ortaya çıktığında yanıp söner.
| Bir kablosuz ağa bağlanıldı: Bir kablosuz ağa bağlanıldı. Araç ipucu, ağ adını, hızı, sinyal kalitesini ve IP adresini görüntüler. Simge yeşildir ve sinyalin kalitesini yansıtan dalgalar içerir. Ne kadar çok dalga varsa, sinyal kalitesi o kadar iyidir.

## Araç İpuçları ve Masaüstü Uyarıları.

Araç İpuçları ve Masaüstü Uyarıları çeşitli bilgiler verir ve etkileşim sağlar. Araç İpuçları'nı görüntülemek için fare imlecini simgenin üzerine hareket ettirin. Masaüstü uyarıları, kablosuz ağınızın durumu değiştiğinde görüntülenir. Örneğin tüm kablosuz ağların kapsama alanı dışındaysanız, kapsama alanına girdiğinizde bir masaüstü uyarısı görüntülenir.

Masaüstü uyarılarını etkinleştirmek için Uygulama Ayarları'nda Bilgilendirici Bildirimleri Görüntüle seçeneğini belirleyin.

## Araç İpuçları

Araç ipuçları, fare imleci simgenin üzerinde hareket ettiğinde görüntülenir. Araç ipuçları, her bağlantı durumu için bir metin görüntüler.

## Masaüstü Uyarıları

Kullanıcının işlem yapması gerekiyorsa bir masaüstü uyarısı görüntülenir. Uyarıyı tıklattığınızda uygun işlem gerçekleştirilir. Örneğin kablosuz ağlar tespit edildiğinde, aşağıdaki uyarı görüntülenir:

> Araç İpucu: Intel PROSet/Kablosuz Bir kablosuz ağa bağlanıldı Kablosuz Ağ Adı: Kablosuz Hız: 54.0 Mbps Sinyal Kalitesi: Mükemmel IP Adresi: 192.168.1.103

Kablosuz ağlar bulundu
İşlem: Kullanılabilen ağa bağlanmak için masaüstü uyarısını çift tıklatın.

Masaüstü uyarıları bağlantı sorunlarını bildirmek için de kullanılır. Intel Kablosuz Sorun Giderici'yi açmak için uyarıyı tıklatın.

## Intel PROSet/Kablosuz Ana Penceresi

Intel PROSet/Kablosuz ana penceresi aşağıdaki olanakları sunar:

- Geçerli bağlantı durumunu (sinyal kalitesi, hız ve geçerli ağ adı) görüntüleyin.
- Kullanılabilen kablosuz ağları arayın.
- Profilleri yönetin.
- Kullanılabilen ağlara, profil listesinde tanımlanan sırayla otomatik olarak bağlanın.
- Alt Yapı ve Aygıttan Aygıta (Ad Hoc) ağlara bağlanın.
- Bağdaştırıcı ayarlarını yapılandırın.
- Kablosuz bağlantı sorunlarını giderin.

Intel PROSet/Kablosuz yazılımıyla aşağıdakileri yapabilirsiniz:

- Geçerli bağlantı durumunu (sinyal kalitesi, hız ve geçerli ağ adı) görüntüleyin.
- Kullanılabilen kablosuz ağları arayın.
- Profilleri yönetin.
- Kullanılabilen ağlara, profil listesinde tanımlanan sırayla otomatik olarak bağlanın.
- Alt yapı ağlarına ve ad hoc ağlara bağlanın.
- Bağdaştırıcının güç ayarlarını yapılandırın.

## Bağlantı Durumu Simgeleri

Intel PROSet/Kablosuz ana penceresinde kablosuz bağdaştırıcınızın geçerli bağlantı durumunu belirten bağlantı durumu simgeleri görüntülenir. Görev Çubuğu simgesi de geçerli bağlantı durumunu belirtir. Ek bilgi için Görev Çubuğu Simgeleri başlıklı bölüme bakın.

### Ana pencere bağlantı durumu açıklaması

Bağlantı durumunu göstermek için simgeler kullanılır.

Simge | Açıklama
--- | ---
| Kablosuz Kapalı: Radyo bir ağ ile ilişkili değil. Radyoyu etkinleştirmek için Kablosuz Açık düğmesini tıklatın.
| Ağa bağlanmak için gereken kimlik doğrulama işlemi başlatılmadı.
| Kablosuz ağlar aranıyor: Kablosuz bağdaştırıcı, kullanılabilen kablosuz ağlar arıyor. Canlandırmalı simgeler:
| Kablosuz ağ bulunamadı: Bağdaştırıcı kablosuz ağ bulamadı.
| Kablosuz ağ bulundu: Kullanılabilen bir kablosuz ağ bulundu. Kablosuz Ağlar listesinde görüntülenen kullanılabilir ağlara bağlanmayı seçebilirsiniz.
| Bir kablosuz ağa bağlanılıyor. Bir kablosuz ağa bağlanıyorsunuz. IP adresi elde edilinceye ya da bir bağlantı hatası ortaya çıkıncaya kadar hilal biçimli eğriler dönüşümlü olarak yeşil ve beyaz renkte görüntülenir.
| Bir kablosuz ağa bağlanıldı: Bir kablosuz ağa bağlısınız. Geçerli bağlantı durumunda, ağ adı, hız, sinyal kalitesi ve IP adresi görüntülenir. Geçerli ağ bağlantısının ayrıntılarını görüntülemek için Ayrıntılar düğmesini tıklatın.
Ağ Adı | Ağ Adı (SSID): Bağdaştırıcının bağlı olduğu ağın adı. Ağ Adı SSID değeri, erişim noktasının SSID değeriyle aynı olmalıdır.
Sinyal Kalitesi | Sinyal kalitesi simge çubukları, kablosuz bağdaştırıcınız ile en yakın erişim noktası (ya da Aygıttan Aygıta (ad hoc) modda en yakın bilgisayar) arasındaki gönderme ve alma sinyallerinin gücünü belirtir. Yeşil renkli dikey çubuk sayısı, gönderme ve alma sinyallerinin gücünü belirtir. Sinyal kalitesi, 'mükemmel' ile 'kapsama alanı dışında' arasında, değişebilir. Sinyal kalitesini aşağıdaki etmenler etkiler: Sinyal kalitesi, mesafe ile azalır ve metal ve beton engeller tarafından etkilenir. Metal nesneler sinyalleri yansıtabilir ve elektromanyetik girişime neden olabilir. Başka elektrik aygıtları elektromanyetik girişime neden olabilir.
Özellikler | Bağdaştırıcı bağlantı durumu bilgilerini sağlar. Ek bilgi için Özellikler Düğmesi başlıklı konuya bakın.
Kablosuz Açık (Kapalı) | Radyoyu kapatma ve açma. Ek bilgi için Kablosuz İletişimi Açma ya da Kapatma başlıklı konuya bakın.
Yardım? | Bu sayfayla ilgili yardım bilgilerini görüntüler.
Kapat | Intel PROSet/Kablosuz ana penceresini kapatır.

# Kablosuz Ağlar

Kablosuz Ağlar listesi, bağdaştırıcının kapsama alanı içindeki kablosuz ağların bir listesini görüntüler.

Adı | Açıklama
| Kablosuz ağ erişim noktasının ya da bilgisayarın (Aygıttan Aygıta [ad hoc] modu) sinyal gücü. Sinyal gücü simge çubukları, kablosuz ağın ya da bilgisayarın bağlantı için hazır olduğunu fakat henüz bir erişim noktası ya da bilgisayarla (Aygıttan Aygıta [ad hoc] modu) ilişki kurmadığını belirtir.
Ağ Adı | Ağ Adı (SSID): Bağdaştırıcının bağlı olduğu ağın adı. Ağ Adı SSID değeri, erişim noktasının SSID değeriyle aynı olmalıdır.
Durum | Bağdaştırıcının kablosuz ağa bağlanmakta olduğunu bildirir. Bağlandıktan sonra durum Bağlı olarak değişir.
| Profiller: Kablosuz Ağlar listesinde bağlı olan ve profiller listesinde bir profil içeren ağı belirtir.
| Kablosuz ağ Ağ (alt yapı) modunu kullanıyor.
| Kablosuz ağ Aygıttan Aygıta (Ad hoc) modunu kullanıyor.
| Kablosuz ağ Güvenlik şifrelemesini kullanıyor.
| Kablosuz ağın kullandığı bant frekansını belirtir (802.11a, 802.11b, 802.11g).
| Kablosuz ağ dışlama listesindedir. Bu listede yer alan bir ağla ya da erişim noktasıyla otomatik olarak bağlantı kurulmaz.
Bağlan (Bağlantıyı Kes) | Kablosuz ağa bağlanmak için burayı tıklatın. Bağlandıktan sonra düğmenin adı Bağlantıyı Kes olarak değişir.
Özellikler | Bağlanılan ağ ve ağda bulunan erişim noktalarıyla ilgili ayrıntılı bilgi sağlar. Ek bilgi için Ağ Özellikleri başlıklı konuya bakın.
Yinele | Kullanılabilen ağların listesini yeniler. Bağdaştırıcının kapsama alanına yeni ağlar girdiğinde, liste güncellenerek yeni ağ adı görüntülenir.
Kablosuz Açık (Kablosuz Kapalı) | Radyoyu kapatma ve açma. Ek bilgi için Kablosuz İletişimi Açma ya da Kapatma başlıklı konuya bakın.
Kapat | Intel PROSet/Kablosuz ana penceresini kapatır.
Yardım? | Bu sayfayla ilgili yardım bilgilerini görüntüler.

## Ağ Özellikleri

Kablosuz bağdaştırıcının güvenlik ayarlarını görüntülemek için Intel PROSet/Kablosuz ana penceresinde Özellikler düğmesini tıklatın. Otomatik bağlantı özelliğinden dışlanacak profilleri de ekleyebilirsiniz. Ağ dışlama özelliği etkinse (bkz. Uygulama Ayarları), Ağ Özellikleri'nde ağın otomatik bağlantı özelliğinden dışlanıp dışlanmadığı da belirtilir.

#### Ağ Özellikleri ayrıntıları

Adı | Açıklama
Ağ Adı | Kablosuz ağın adını görüntüler.
Bant | Kullanılan geçerli bant ve frekans. Bant ve frekans görüntülenmezse Kapsama alanı dışında görüntülenir. Listede aşağıdaki bantlar yer alır: 802.11a 802.11b 802.11g
İşletme Modu | Geçerli işletim modunu görüntüler: Ağ (Alt Yapı) Bir erişim noktası etrafında yapılandırılan kablosuz bir ağ. Bu ortamda, erişim noktası yalnızca kablolu ağ ile olan bağlantıyı kurmakla kalmaz fakat en yakın çevredeki kablosuz ağ trafiği için aracılık da yapar. Aygıttan Aygıta (Ad hoc) Her bilgisayarın aynı yeteneklere sahip olduğu ve her bilgisayarın bir iletişim oturumunu başlatabildiği bir iletişim yapılandırmasıdır (ağ türü). Eşler-arası ağ ya da bilgisayardan-bilgisayara ağ olarak da bilinir.
Kimlik Doğrulama Düzeyi | Kullanılan profil için, geçerli kimlik doğrulama güvenlik kipini görüntüler. Listede aşağıdaki ağ kimlik doğrulama düzeyleri yer alır: Aç Paylaşılan WPA-Kuruluş WPA2-Kuruluş WPA-Bireysel WPA2-Bireysel Bilinmiyor Geçerli kullanılan profilin kullandığı 802.11 kimlik doğrulamasını görüntüler. Ek bilgi için, bkz. Güvenlik Ayarları.
Veri Şifreleme | Listede aşağıdaki Veri Şifreleme ayarları yer alır: Yok WEP TKIP CKIP AES - CCMP Ek bilgi için, bkz. Güvenlik Ayarları.
Bu Ağdaki Erişim Noktaları (0-50) | Sinyal Gücü: Sinyal gücü simgesi çubukları, kablosuz bağdaştırıcınız ile en yakın erişim noktası arasındaki gönderme ve alma sinyallerinin gücünü gösterir.. Kablosuz bağdaştırıcının bir erişim noktası ya da Aygıttan Aygıta (ad hoc) modundaki başka bir kablosuz bilgisayar ile nasıl iletişim kurduğunu belirtir. Sinyal kalitesi Mükemmel ile Aralık Dışında arasında değişebilir. 802.11a, 802.11b, ya da 802.11g değerini görüntüler. Bu simge, kullanılan bandı görüntüler. Kanal: Belirli bir kablosuz ağ için, kullanılan geçerli gönderme ve alma kanalını görüntüler. BSSID (Alt yapı işletme modu): Seçilen ağın erişim noktalarının on iki haneli MAC adresini görüntüler.
Dışlananları Yönet | Ek bilgi için, bkz. Dışlananları Yönet.
Kapat | Ağ Özellikleri'ni kapatır.
Yardım? | Bu sayfayla ilgili yardım bilgilerini görüntüler.

# Bağlantı Ayrıntıları

Bir ağa bağlıysanız, Bağlantı Ayrıntıları'nı görüntülemek için Intel PROSet/Kablosuz ana penceresinde Ayrıntılar düğmesini tıklatabilirsiniz.

#### Bağlantı Ayrıntıları Açıklaması

Adı | Açıklama
Profil Adı | Profilin adı.
Ağ Adı | Geçerli bağlantının Ağ Adı (SSID).
IP Adresi | Geçerli bağlantının Internet İletişim Kuralı (IP) adresi.
Sinyal Kalitesi | Bir radyo frekansı (RF) sinyali iki bileşenle değerlendirilebilir: sinyal gücü (miktar) sinyal kalitesi Sinyalin kalitesi çeşitli etkenlere göre saptanır. Temel olarak sinyal gücünden ve içerdiği RF paraziti oranından oluşur. RF paraziti hem doğal olarak vardır, hem de elektrikli aygıtlar tarafından yapay olarak üretilir. RF paraziti miktarı fazlaysa ve/ya da sinyal gücü düşükse, sinyal/parazit oranı düşer ve sinyal kalitesi azalır. Sinyal/parazit oranının düşük olduğu durumlarda, radyo alıcısı, sinyalde bulunan verileri parazitten ayırt etmekte zorlanır.
Sinyal Gücü | Yeterli bir sinyal gücü sağlıklı veri iletişimi için gerekli olmakla birlikte sinyalin kalitesi daha da büyük önem taşır. Kalitesi düşük olan güçlü bir sinyal sağlıksız veri iletişimine yol açar. Sinyal kalitesi düşük olduğunda, yakındaki başka kablosuz LAN'lardan, RF vericilerinden, elektrik motorlarından ya da kompresörlerden elektromanyetik girişim nedeniyle gürültü olup olmadığını araştırın. Sinyalin bölgedeki metalik ya da başka nesnelerden yansıtılması da sinyal kalitesini düşürebilir.
Bağdaştırıcı MAC Adresi: | Kablosuz bağdaştırıcının Ortam Erişim Denetleyici (MAC - Media Access Control) adresi.
Bant | Geçerli bağlantının kablosuz bandını belirtir. 802.11a 802.11b 802.11g
Desteklenen Veri Hızları | Kablosuz bağdaştırıcının veri gönderme ve alma hızları. Kullanılan frekans için hızı Mbps birimiyle görüntüler. 802.11g - 1, 2, 5.5, 6, 9, 11, 12, 18, 24, 36, 48 ve 54 802.11b - 1, 2, 5.5 ve 11 802.11a - 6, 9, 11, 12, 18, 24, 36, 48 ve 54
Radyo Frekansı | Geçerli kablosuz bağlantının frekansını belirtir. 5.260 GHz 2.437 GHz
Kanal Numarası | Gönderme ve alma kanalını görüntüler.
Ağ Kimlik Doğrulama | Aç, Paylaşılan, WPA-Bireysel ve WPA2-Bireysel, WPA-Kuruluş ve WPA2-Kuruluş modlarını görüntüler. Geçerli kullanılan profilin kullandığı 802.11 kimlik doğrulamasını görüntüler. Ek bilgi için, bkz. Güvenliğe Genel Bakış.
Veri Şifreleme | Yok, WEP, TKIP ya da AES-CCMP değerini görüntüler. Ek bilgi için, bkz. Güvenliğe Genel Bakış.
802.1x Kimlik Doğrulama Tipi | Yok, MD5, EAP-SIM, TLS, TTLS, PEAP, LEAP ya da EAP-FAST değerini görüntüler. Ek bilgi için, bkz. Güvenliğe Genel Bakış.
802.1x Kimlik Doğrulama İletişim Kuralı | Yok, PAP, MD5, GTC, CHAP, MS-CHAP, MS-CHAP-V2 ya da TLS değeri görüntülenir. Ek bilgi için, bkz. Güvenliğe Genel Bakış.
CCX Sürümü | Bu kablosuz bağlantıdaki Cisco Uyumlu Uzantıların sürümü.
Geçerli Yayın Gücü | Cisco Uyumlu Uzantılar Güç Düzeyleri.
Desteklenen Güç Düzeyleri | 1.0, 5.0, 20.0, 31.6, 50.1 mW
Erişim Noktası MAC Adresi: | İlişkili erişim noktası için, Ortam Erişim Denetleyici (MAC - Media Access Control) adresi.
Zorunlu Erişim Noktası | Etkin olmadığında Yok değeri görüntülenir. Zorunlu Erişim Noktası ayarında etkinleştirildiğinde, erişim noktasının MAC adresi görüntülenir. Bu seçenek, kablosuz bağdaştırıcıyı, belirli bir MAC adresi (48-bit 12 onaltılık rakam, örneğin, 00:06:25:0E:9D:84) kullanan bir erişim noktasına bağlanmaya yöneltir.
Onar | IP adresini yeniler. Ağa erişmekte zorlanıyorsanız, IP adresinin geçerli olup olmadığını denetleyin. Adres 0.0.0.0 ya da 169.x.x.x ise büyük olasılıkla geçersizdir. Ağınız ağ adresini otomatik olarak atayacak biçimde yapılandırılmışsa, Onar düğmesini tıklatarak yeni bir IP adresi isteyin.
Kapat | Sayfayı kapatmanızı sağlar.
Yardım? | Bu sayfayla ilgili yardım bilgilerini görüntüler.

# Profil Yönetimi

Profiller listesi geçerli kullanıcı profillerini uygulanacakları sırayla görüntüler. Profillerin kablosuz bir ağa otomatik bağlantılarında kullanılacakları sırayı ayarlamak için, yukarı ve aşağı okları kullanın.

Kablosuz bir ağa bağlanmak için Bağlan düğmesini tıklatın. Bağlantı kurulduğunda Profiller listesindeki bir profil oluşturulur: Bunun dışında profilleri Profiller listesinden kaldırabilir, düzenleyebilir ya da ekleyebilirsiniz.

Her kablosuz ağ için, farklı profiller yapılandırılabilir. Profil ayarları, ağ adını (SSID), işletme modunu ve güvenlik ayarlarını içerebilir. Ek bilgi için Profil Yönetimi başlıklı konuya bakın.

## Profiller listesi

Adı | Açıklama
Profil Adı | Profiller kablosuz bağdaştırıcınızın bir ağ erişim noktasına (alt yapı modu) ya da erişim noktası kullanmayan bir bilgisayara (Aygıttan Aygıta [ad hoc] modu) bağlanmasına olanak veren ağ ayarlarıdır. Ek bilgi için Profil Ayarlama başlıklı konuya bakın.
Ağ Adı | Kablosuz ağın ya da bilgisayarın adı (SSID).
Bağlantı Simgeleri: Ağ profil durumu simgeleri, bağdaştırıcının bir kablosuz ağ ile çeşitli bağlantı durumlarını, kullanılan işletme modunu ve ağ güvenliği kullanılıp kullanılmadığını görüntüler.
| Mavi daire: Kablosuz bağdaştırıcı bir erişim noktası ya da bilgisayarla (Aygıttan Aygıta [ad hoc] modu) ilişkilendirilmiş. Bir profilin 802.1x güvenliği etkinleştirilmişse, kablosuz bağdaştırıcının ilişkili durumda olduğu ve kimliğinin doğrulandığını gösterir.
| Alt yapı modunu belirtir.
| Aygıttan Aygıta (ad hoc) modu belirtir.
| Yönetici profilini belirtir.
| Kablosuz ağ Güvenlik şifrelemesini kullanıyor.
Oklar | Otomatik bağlantı için profilleri istediğiniz düzende sıralayın. Yukarı ok: Seçilen profili Profiller listesinde bir üst sıraya taşır. Aşağı ok: Seçilen profili Profiller listesinde bir alt sıraya taşır.
Bağlan | Seçilen profili kablosuz ağa bağlar.
Ekle | Yeni bir profil oluşturmak için Profil Sihirbazı'nı kullanın. Ek bilgi için Yeni Bir Profil Oluşturma başlıklı bölüme bakın.
Kaldır | Seçilen profili Profil listesinden kaldırır. Ek bilgi için Profil Silme başlıklı konuya bakın.
Özellikler | Varolan bir profilin içeriğini düzenlemek için kullanılır. Profil listesindeki bir profili çift tıklatarak da düzenleyebilirsiniz. Ek bilgi için Varolan Bir Profili Düzenleme başlıklı bölüme bakın.
| Al/Ver: Profil listesine kullanıcı kaynaklı profiller almanıza ve listeden profiller vermenize olanak tanır. Kablosuz profiller, Profil listesine otomatik olarak alınabilir. Ek bilgi için Profil Alma ve Verme başlıklı bölüme bakın.
Kapat | Profil yönetimi penceresini kapatır.

# Intel PROSet/Kablosuz Menüleri

Ağ ayarlarınızı yapılandırmak için Dosya, Araçlar, Gelişmiş, Profiller ve Yardım menülerini kullanın.

Adı | Açıklama
Dosya | Çıkış: Intel PROSet/Kablosuz ana penceresini kapatır. Intel PROSet/Kablosuz yazılımını başlatmak için aşağıdaki seçeneklerden birini kullanın: Başlat > Programlar > Intel PROSet Kablosuz > Intel PROSet Kablosuz seçeneklerini tıklatın. Windows masaüstünün sağ alt köşesindeki Görev Çubuğu simgesini sağ tıklatın ve Intel PROSet/Kablosuz Aç seçeneğini belirleyin. Intel PROSet/Kablosuz uygulamasını açmak için Görev Çubuğu simgesini çift tıklatın.
Araçlar | Uygulama Ayarları: Sistem düzeyindeki bağlantı tercihlerini belirlemenizi sağlar. Ek bilgi için Uygulama Ayarları başlıklı konuya bakın. Bu özelliğe erişmek için klavyenizde Ctrl+P tuşlarını da kullanabilirsiniz. Intel Kablosuz Sorun Giderici: Kablosuz ağ bağlantısı sorunlarını gidermek için bu seçeneği kullanın. Bu özelliğe erişmek için klavyenizde Ctrl+W tuşlarını da kullanabilirsiniz. Ek bilgi için, bkz. Intel Kablosuz Sorun Gidericisi. Yönetici Aracı: Yöneticiler ya da bu bilgisayarda yönetici ayrıcalıkları olan kullanıcılar tarafından, paylaşılan profilleri (Oturum Öncesi, Sürekli ve IP Üzerinden Ses (VoIP)) yapılandırmak için kullanılır. Ek bilgi için Yönetici Aracı başlıklı konuya bakın. Bu özelliğe erişmek için klavyenizde Ctrl+T tuşlarını da kullanabilirsiniz. NOT: Yönetici Aracı yalnızca, Intel PROSet/Kablosuz yazılımı Özel kurulum seçeneğiyle yüklenirken seçildiyse kullanılabilir. Özel yükleme hakkında ek bilgi için Yazılımı Yükleme ya da Kaldırma başlıklı konuya bakın.
Gelişmiş | Bağdaştırıcı Ayarları: Microsoft Windows Gelişmiş Ayarlar'da bulunan ayarlara karşılık gelen Bağdaştırıcı Ayarları'nı görüntüler. Ek bilgi için Bağdaştırıcı Ayarları başlıklı konuya bakın. Bu özelliğe erişmek için klavyenizde Ctrl+A tuşlarını da kullanabilirsiniz. Microsoft Windows'tan Bağdaştırıcı Ayarları'na ulaşmak için: Windows Denetim Masası'nda Ağ Bağlantıları'nı seçin Kablosuz Ağ Bağlantısı'nı sağ tıklatın. Menüden Özellikler'i seçin. Bağdaştırıcının Gelişmiş ayarlarını görüntülemek için Yapılandır'ı tıklatın. Gelişmiş İstatistikler: Bağdaştırıcının bir erişim noktasıyla nasıl bir iletişim kurduğunu görmek için bu seçeneği belirleyin. Bu özelliğe erişmek için klavyenizde Ctrl+S tuşlarını da kullanabilirsiniz. Ek bilgi için Gelişmiş İstatistikler başlıklı konuya bakın. Wi-Fi yönetimi için Windows'u kullan: Kablosuz yöneticisi olarak Windows XP Kablosuz Sıfır Yapılandırma hizmetini etkinleştirmek için bu seçeneği belirleyin. Bu özelliğe erişmek için klavyenizdeki F10 tuşunu da kullanabilirsiniz. Ek bilgi için Microsoft Windows XP Kablosuz Sıfır Yapılandırma hizmetine geçme başlıklı konuya bakın.
Profiller | Profilleri Yönet: Profil oluşturmak ya da düzenlemek için bu seçeneği belirleyin. Bu özelliğe erişmek için klavyenizde Ctrl+R tuşlarını da kullanabilirsiniz. Dışlananları Yönet: Ağları otomatik bağlantı özelliğinden dışlamak için bu seçeneği belirleyin. Ek bilgi için, bkz. Dışlananları Yönet. Bu özelliğe erişmek için klavyenizde Ctrl+M tuşlarını da kullanabilirsiniz.
Yardım | Intel PROSet/Kablosuz Yardımı: Çevrimiçi yardımı başlatır. Bu özelliğe erişmek için klavyenizdeki F1 tuşunu da kullanabilirsiniz. Yardım penceresinde gezinmek için: Sağ ve sol bölmeler arasında geçiş yapmak için F6 tuşuna basın. Bölmede yukarı ve aşağı doğru hareket etmek için klavyenizdeki aşağı ve yukarı ok tuşlarını kullanın. Bilgileri görmek için soldaki bölmede İçindekiler'i tıklatın ya da klavyenizde Alt+K tuşlarına basın. İçindekiler bölümündeki bir konuyu açmak için kitap simgesini çift tıklatın. Alt konuları açmak için klavyedeki yukarı ve aşağı ok tuşlarını kullanarak konuyu seçebilir ve Enter tuşuna basabilirsiniz. Belirli bir terimi aramak için Dizin'i ya da Ara'yı tıklatın. Arama özelliğine erişmek için klavyenizde Alt+A tuşlarını da kullanabilirsiniz. Hakkında: Yüklü olan uygulama bileşenleri için sürüm bilgisini görüntüler.

## Uygulama Ayarları (Araçlar menüsü)

Bu sayfadaki ayarlar Intel PROSet/Kablosuz yazılımının çalışma biçimini denetler.

#### Uygulama Ayarları Açıklaması

Adı | Açıklama
Bağdaştırıcı | Kullanılabilir durumdaki ağ bağdaştırıcılarının listesini görüntüler. Bağdaştırıcı, Intel(R) PRO/Kablosuz 3945ABG Ağ Bağlantısı, Intel(R) PRO/Kablosuz 3945BG Ağ Bağlantısı, Intel(R) PRO/Kablosuz 2915ABG Ağ Bağlantısı ya da Intel(R) PRO/Kablosuz 2200BG Ağ Bağlantısı olabilir.
Gelişmiş Ayarlar: Intel PROSet/Kablosuz yazılımının çalışma ve bilgileri görüntüleme biçimini aşağıdaki ayarlar denetler.
Görev çubuğu | Uygulama simgesini görev çubuğunda göster: Görev çubuğunda durum simgesinin görüntülenmesi için, bu seçeneği belirleyin. Bu simge Windows Görev Çubuğunda (Bildirim Alanı) bulunur. Simge, kablosuz bağlantınızın durumuyla ilgili bilgi verir. Görev çubuğunda durum simgesinin görüntülenmemesi için bu seçeneğin işaretini kaldırın. Görev Çubuğu Durum Simgesinin çeşitli işlevler sunar: Bağlantı durumunun ve kablosuz ağın etkinliği konusunda görsel bilgi sağlar. Simge, farklı kablosuz etkinlikler için renk ve canlandırma özelliklerini değiştirir. Ek bilgi için Görev Çubuğu Simgeleri başlıklı konuya bakın. Menü: Simgeyi sağ tıklattığınızda bir menü görüntülenir. Radyoyu açmak/kapatmak ya da Intel PROSet/Kablosuz uygulamasını başlatmak gibi görevler için bu menüyü kullanabilirsiniz. Ek bilgi için, bkz. Görev Çubuğu Menü Seçenekleri. Araç ipuçları ve masaüstü uyarıları. Ek bilgi için Araç İpuçları ve Masaüstü Uyarıları başlıklı konuya bakın.
Bildirimler | Uyarı Bildirimlerini Görüntüle: Görev çubuğu simgesinin yanında masaüstü uyarılarını görüntülemek için bu seçeneği belirleyin. İşlem yapmanız gerekiyorsa, bir ileti görüntülenir. Yalnızca çok önemli olaylar için masaüstü uyarısı gönderilir. Masaüstü uyarısı onaylandığında uygun işlem gerçekleştirilir. Masaüstü uyarılarının görüntülenmemesi için bu seçeneğin işaretini kaldırın. Ek bilgi için Araç İpuçları ve Masaüstü Uyarıları başlıklı konuya bakın. Aşağıdaki seçeneklerden birini belirleyin: Bilgilendirici Bildirimler: Bu masaüstü uyarıları daha az önemli bilgiler içerir. Herhangi bir işlem yapılmasını gerektirmeyen fakat kablosuz ağ deneyiminize büyük katkı sağlayan iletilerdir. Bilgilendirici Bildirimleri Görüntüle: Varsayılan değer olarak seçilidir. Tüm bilgilendirici masaüstü uyarıları görev çubuğu durum simgesinin yanında görüntülenir. Bu masaüstü uyarıları kablosuz ağların yakınında olduğunuzda size haber vererek kablosuz ağ deneyiminize katkıda bulunur. Ayrıca bir kablosuz ağ bağlantısı kurulduğunda ya da sona erdirildiğinde de size haber verir. Ek bilgi için Araç İpuçları ve Masaüstü Uyarıları başlıklı konuya bakın. Bağlı olmadığında kullanılabilen ağların listesini göster: Bilgilendirici Bildirimleri Görüntüle seçeneği işaretli değilse bu öğeyi seçebilirsiniz. Masaüstü uyarıları devre dışı bırakıldığında, bu seçenek, kablosuz bağdaştırıcı bağlı olmadığı sürece kullanılabilen ağlar konusunda bilgilendirilmenizi sağlar. Başka bir uygulama kablosuz bağdaştırıcıyı kullandığında bildir: Bu seçenek belirlendiğinde, başka uygulamalar kablosuz bağdaştırıcınızı yönetmeye çalışırsa bir pencere görüntülenir. Bu durum bir hotspot noktası (pastane, havalimanı) tarafından sağlanan yazılımı kullandığınızda işe yarar. Intel PROSet/Kablosuz özelliklerinden yararlanmak için, Hotspot noktasından ayrılırken bu yazılımı devre dışı bırakın. TLS geri çevrilmiş sertifika bildirimlerini etkinleştir: Bir PEAP-TLS sertifikası kimlik doğrulama sunucusu tarafından geri çevrildiğinde uyarı görüntülenmesini istiyorsanız bunu seçin. Ek bilgi için Kuruluş Güvenliği ve İstemciyi TLS Kimlik Doğrulaması İçin Ayarlama başlıklı konulara bakın.
Otomatik Bağlan | Varolan ağa yalnızca profilleri kullanarak bağlan:(Varsayılan) Kablosuz bağdaştırıcıyı Profiller Listesi'nden eşleşen bir profil kullanarak varolan bir kablosuz ağa bağlamanızı sağlar. Eşleşen profil bulunamazsa bir bildirim gönderilir (bkz. Bildirimler). Kablosuz aygıt, eşleşen bir profil bulunana kadar ya da yeni bir eşleşen profil oluşturulana kadar bağlantı kurmaz. Eşleşen bir profil yoksa kullanılabilir durumdaki herhangi bir ağa bağlan: Yapılandırılmış bir profiliniz yoksa ve açık, güvenliksiz bir kablosuz ağın bulunduğu bir ortamdaysanız, ağa otomatik olarak bağlanmak için bunu seçin. NOT: Açık ağlarda güvenlik bulunmaz. Bu kablosuz bağlantı için kendi güvenliğinizi kurmak isteyebilirsiniz. Açık kablosuz bağlantıları güvenli kılmanın yöntemlerinden biri Sanal Özel Ağ (VPN - Virtual Private Networking) yazılımı kullanmaktır.
Dışlananları Yönet | Otomatik dışlama listesi özelliğini etkinleştir: Otomatik dışlananlar listesi özelliğini etkinleştirmek için bunu işaretleyin. Bu özellik erişim noktalarına otomatik olarak bağlanılmasını önlemek için bir yöntem sunar. Ek bilgi için, bkz. Dışlananları Yönet. El ile dışlananlar listesi özelliğini etkinleştir: El ile dışlananlar listesi özelliğini etkinleştirmek için bunu işaretleyin. Bu özellik ağlara otomatik olarak bağlanılmasını önlemek için bir yöntem sunar. Ek bilgi için, bkz. Dışlananları Yönet.
Kablosuz Ağlar Listesi | Sütun sıralama başlıkları göster: Kablosuz Ağlar listesinde sütun adlarını görüntülemek için bunu seçin. Bir sütunu azalan ya da artan düzende sıralamak için sütunun başlığını tıklatın.
Tamam | Ayarları kaydederek önceki sayfaya dönmenizi sağlar.
İptal | Pencereyi kapatarak yapılan değişiklikleri iptal etmenizi sağlar.
Yardım? | Bu sayfayla ilgili yardım bilgilerini görüntüler.

# Intel Kablosuz Sorun Giderici (Araçlar menüsü)

Intel Kablosuz Sorun Giderici kablosuz ağ bağlantısı sorunlarını gidermenize yardımcı olan bir uygulamadır. Bağlantı ile ilgili bir sorun saptandığında, masaüstünüzün sağ alt köşesinde bir masaüstü uyarısı görüntülenir. Masaüstü uyarısını tıklattığınızda, bağlantı sorununu çözmek için önerilen adımları görüntüleyen bir tanılama iletisi belirir. Örneğin geçersiz bir parola nedeniyle bir bağlantı sorunu ortaya çıktığında, görüntülenen bağı tıklattığınızda Profil Sihirbazı uygulaması çalıştırılır. Ayrıca bu sayfadan Kablosuz Olay Görüntüleyici'yi çalıştırıp uyarı bildirimlerini etkinleştirebilir ya da devre dışı bırakabilirsiniz. Intel Kablosuz Sorun Giderici, Microsoft Windows XP ve Microsoft Windows 2000 altında desteklenmektedir

Intel Kablosuz Sorun Gidericisi sayfasında iki bölme bulunur. Kullanılabilir araçların listesini görüntülemek için sol taraftaki bölmeyi tıklatın. Sağdaki bölmede geçerli bağlantı sorunu görüntülenir. Her bölüm ikiye ayrılmıştır: hata iletisi ve önerilen eylem. Önerilen eylem, kullanılabilir yardımcı programlarla ilgili açıklamalar içerir ve bağlantı sorununu çözmenize yardımcı olur. Bir yardım bağlantısını tıklatırsanız yardım metni bir pencerede görüntülenir. İlişkili sorun çözme bağlantısını tıklatırsanız bağlantı sorununu çözmek için bir program çalıştırılır.

Hataların giderilmesiyle ilgili bilgi için Sorun Giderme başlıklı konuya bakın.

Adı | Açıklama
Dosya | Çıkış: Intel Kablosuz Sorun Giderici uygulamasını kapatır.
Yardım | Intel(R) Kablosuz Sorun Giderici Yardımı: Intel Kablosuz Sorun Giderici'nin çevrimiçi yardımını görüntüler. Hakkında: Intel Kablosuz Sorun Giderici'nin sürüm bilgisini görüntüler.
Kablosuz Olay Görüntüleyici | Kablosuz Olay Görüntüleyici'yi başlatır.
Bildirimleri devre dışı bırak | Uyarı bildirimlerini devre dışı bırakmak için bu seçeneği belirleyin.
Bildirimleri Etkinleştir | Uyarı bildirimlerini etkinleştirmek için bu seçeneği belirleyin.
Kullanılabilir Yardım | Tarih Saat hata iletisi: Hatanın açıklaması. Hatayı çözmek için bağ (varsa). Ek bilgi için Hataları Çözme başlıklı bölüme bakın. Hatayı çözmek için önerilen adımlara giden bağ.

# Yönetici Aracı (Araçlar menüsü)

Yönetici aracı yöneticiler ya da bu bilgisayarda yönetici ayrıcalıkları olan kişiler tarafından kullanılır. Yöneticiler bu araç yardımıyla bilgisayardaki kullanıcıların kablosuz bağlantılar üzerindeki denetim düzeyini kısıtlayabilirler. Bu araç, genel (paylaşılan) profilleri yapılandırmak için de kullanılır.

Kullanıcılar yönetici ayarlarını ya da profillerini bu araç için parola sahibi olmadıkça değiştiremez. Güvenli ve kolayca tahmin edilemeyen bir parola seçilmelidir.

Bu ayarları ve profilleri bir paket halinde ağınızdaki diğer bilgisayarlara verebilirsiniz. Ek bilgi için Yönetici Aracı bölümüne bakın.

Adı | Açıklama
Yönetici Ayarları | Yönetici, kullanıcıların kablosuz ağ bağlantıları üzerindeki denetim düzeyini belirleyebilir. Bilgi için Yönetici Aracı bölümüne bakın.
Yönetici Profilleri | Bilgisayarda Sürekli, Oturum Öncesi ve IP Üzerinden Ses (VoIP) profillerini etkinleştirmenizi ya da devre dışı bırakmanızı sağlar. Bilgi için Yönetici Aracı bölümüne bakın.
Bağdaştırıcı Ayarları | Yönetici, kullanıcıların kablosuz ağ bağlantıları üzerindeki denetim düzeyini belirleyebilir. Ek bilgi için Bağdaştırıcı Ayarları başlıklı konuya bakın.
Yazılım | Kullanıcının bilgisayarına yüklenecek Intel PROSet/Kablosuz uygulamalarını seçin. Bilgi için Yönetici Aracı bölümüne bakın.
Yönetici Paketleri | Yönetici Paketleri, yönetim profillerini ve diğer ayarları kaydetmek için kullanılır. Kendiliğinden açılan bu yürütülebilir dosyayı ağınızdaki istemcilere kopyalayabilir ya da gönderebilirsiniz. Dosya hedef bilgisayarda yürütüldüğünde, içindekiler yüklenir ve yapılandırılır. Bilgi için Yönetici Aracı bölümüne bakın.
Parolayı Değiştir | Yönetici Aracı parolanızı değiştirmenizi sağlar. Ek bilgi için Parola Değiştirme başlıklı bölüme bakın.
Kapat | Sayfayı kapatmanızı sağlar.
Yardım? | Bu sayfayla ilgili yardım bilgilerini görüntüler.

# Bağdaştırıcı Ayarları (Gelişmiş menüsü)

Bağdaştırıcı Ayarları, bilgisayarınızda takılı kablosuz bağdaştırıcının aygıt özelliklerini görüntüler. Bağdaştırıcı, Intel(R) PRO/Kablosuz 3945ABG Ağ Bağlantısı, Intel(R) PRO/Kablosuz 2915ABG Ağ Bağlantısı ya da Intel(R) PRO/Kablosuz 2200BG Ağ Bağlantısı olabilir.

Bağdaştırıcı Ayarları açıklaması

Adı | Açıklama
--- | ---
Aygıttan Aygıta (Ad Hoc) Kanalı | Aygıttan aygıta (ad hoc) ağdaki diğer bilgisayarlar varsayılan kanaldan farklı bir kanal kullanmadıkça, varsayılan kanalı değiştirmeniz gerekmez. Değer: İzin verilen çalışma kanalını listeden seçin. 802.11b/g: Bu seçeneği 802.11b ve 802.11g (2.4 GHz) aygıttan aygıta bant frekansı kullanılıyorsa belirleyin. 802.11a: Bu seçeneği 802.11a (5 GHz) aygıttan aygıta bant frekansı kullanılıyorsa belirleyin.
Ad Hoc Güç Yönetimi | Aygıttan aygıta ağlar (ad hoc) için, güç tasarrufu özelliklerini ayarlamanıza olanak tanır. Devre Dışı Bırak: Ad hoc güç yönetimini desteklemeyen istasyonlar içeren ad hoc ağlara bağlanırken bu seçeneği belirleyin. Azami Güç Tasarrufu: Akü ömrünü en iyi duruma getirmek için bunu seçin. Gürültülü Ortam: Başarımı en iyi duruma getirmek ya da birden çok istemciye bağlanmak için bunu seçin. NOT: Intel PRO/Kablosuz 3945BG Ağ Bağlantısı, Intel PRO/Kablosuz 2915ABG Ağ Bağlantısı ve Intel PRO/Kablosuz 2200BG Ağ Bağlantısı bağdaştırıcılarında bu ayar kullanılamaz.
Aygıttan-aygıta QoS Modu | Ad hoc ağlarda QoS (Quality of Service - Servis Kalitesi) denetimi sağlar. QoS, erişim noktasından bir kablosuz LAN tabanlı ağ üzerinden trafik sınırlandırmasına dayanarak trafik önceliğini belirlenmesi hizmetini sağlar. WMM (Wifi MultiMedia - Wifi Çoklu Ortam), WFA'nın (Wi-Fi Alliance - Wi-Fi Birliği) QoS sertifikasyonudur. WMM etkin olduğunda bağdaştırıcı, Wi-Fi ağları için öncelik imlemesi ve kuyruklama yeteneklerini desteklemek üzere, WMM kullanır. WMM Etkin. (Varsayılan) WMM Devre Dışı NOT: Intel PRO/Kablosuz 3945BG Ağ Bağlantısı, Intel PRO/Kablosuz 2915ABG Ağ Bağlantısı ve Intel PRO/Kablosuz 2200BG Ağ Bağlantısı bağdaştırıcılarında bu ayar kullanılamaz.
Karışık mod koruması | Karma 802.11b/802.11g ortamlarında veri çarpışmalarını önlemek için bu ayarı kullanın. Gönderme İsteği/Göndermeye Hazır (RTS/CTS) sinyali, istemcilerin birbirilerini duyamadıkları ortamlarda kullanılmalıdır. CTS-to-self, istemcilerin birbirine yakın olduğu ve birbirini duyabildiği ortamlarda veri aktarımını arttırmak için kullanılabilir.
Güç Yönetimi | Güç tüketimi ile bağdaştırıcı başarımı arasında bir denge kurulmasını seçmenize olanak tanır. Kablosuz bağdaştırıcı ayarları kaydırıcısı, bilgisayarın güç kaynağı ile akü arasında bir denge kurar. Varsayılan değeri kullan: (Varsayılan) Güç ayarları bilgisayarın güç kaynağına göre yapılır. El ile: Kaydırıcıyı istenen ayara getirin. Azami akü ömrü için en düşük ayarı kullanın. En iyi başarım için en yüksek ayarı kullanın. NOT: Güç tasarrufu alt yapı ayarlarına bağlı olarak değişir.
Eşzamanlama Öneki Modu | İlk bağlantı sırasında erişim noktasının aldığı eşzamanlama öneki süresinin ayarını değiştirir. Bir erişim noktasına bağlanmak için, her zaman uzun bir eşzamanlama öneki süresi kullanın. Otomatik TX Eşzamanlama Öneki, eşzamanlama önekinin otomatik olarak algılanmasını sağlar. Destekleniyorsa, kısa eşzamanlama öneki modu kullanılmalıdır. Desteklenmiyorsa uzun eşzamanlama öneki modunu (Uzun TX Eşzamanlama Öneki Modu) kullanın.
Yeğlenen Band | Çalışma bandını seçin. Seçenekler şunlardır: 802.11g 802.11a 802.11b NOT: Bu ayar yalnızca Intel(R) PRO/Kablosuz 2200BG Ağ Bağlantısı bağdaştırıcısında kullanılabilir.
Gezinme Zorlaması | Bu ayar, kablosuz istemcinizin bir erişim noktasıyla kurulan bağlantının kalitesini artırmak için gezinmeye zorlanıp zorlanmayacağını belirlemenizi sağlar. Varsayılan ayar: Az gezme ve başarım arasında dengeli bir ayardır. En düşük: Kablosuz istemcinizin gezinme özelliği yoktur. Yalnızca bağlantı kalitesinde önemli bir düşüş olduğunda başka bir erişim noktasına gider.
Veri Aktarım Geliştirici | Paket Bitiştirme Denetimi'nin değerini değiştirir. Etkinleştir: Veri aktarım geliştirici özelliğini etkinleştirmek için bu değeri seçin. Devre Dışı Bırak: (Varsayılan) Veri aktarım geliştirici özelliğini devre dışı bırakmak için bu değeri seçin.
Yayın Gücü | Varsayılan Ayar: En yüksek güç ayarıdır En düşük En az erişim menzili: Bağdaştırıcıyı en düşük yayın gücü düzeyine ayarlar. Kapsama alanlarının sayısını genişletmenizi ya da bir kapsama alanını daraltmanızı sağlar. Veri trafiğinin yüksek olduğu alanlarda iletim kalitesini artırmak, tıkanmaların önüne geçmek ve diğer aygıtlarla girişimi önlemek için, kapsama alanını daraltın. En yüksek En büyük erişim menzili: Bağdaştırıcıyı en yüksek yayın gücü düzeyine ayarlar. Sınırlı sayıda ek radyo aygıtının bulunduğu ortamlarda azami başarım ve menzil sağlamak için bu seçeneği belirleyin. NOT: Kullanıcının yapabileceği en iyi ayar, iletişimin kalitesiyle uyumlu olan en düşük yayın gücünü ayarlamaktır. Bu durumda, yoğun alanlarda azami sayıda kablosuz aygıtın çalıştırılması ve bu aygıtın radyo tayfını paylaştığı diğer aygıtlarla girişimi azaltılması sağlanır. NOT: Bu ayar, Alt Yapı ya da Ad hoc modu kullanılırken geçerli olur.
Kablosuz Ağ Modu | Kablosuz ağa bağlanırken hangi bandı kullanmak istediğinizi seçin: Yalnızca 802.11a: Kablosuz bağdaştırıcıyı yalnızca 802.11a ağlarına bağlar Yalnızca 802.11b: Kablosuz bağdaştırıcıyı yalnızca 802.11b ağlarına bağlar Yalnızca 802.11g: Kablosuz bağdaştırıcıyı yalnızca 802.11g ağlarına bağlar. Yalnızca 802.11a ve 802.11g: Kablosuz bağdaştırıcıyı yalnızca 802.11a ve 802.11g ağlarına bağlar. Yalnızca 802.11b ve 802.11g: Kablosuz bağdaştırıcıyı yalnızca 802.11b ve 802.11g ağlarına bağlar 802.11a, 802.11b ve 802.11g: (Varsayılan) - 802.11a, 802.11b ya da 802.11g kablosuz ağlarına bağlanır. NOT: Bu kablosuz ağ modları (modülasyon türü), bulunan erişim noktalarından hangilerinin Kablosuz Ağlar listesinde görüntüleneceğini belirler.
Tamam | Ayarları kaydederek önceki sayfaya dönmenizi sağlar.
İptal | Pencereyi kapatarak yapılan değişiklikleri iptal etmenizi sağlar.

# Gelişmiş İstatistikler (Gelişmiş menüsü)

Bağdaştırıcının geçerli bağlantı bilgilerini sağlar. Gelişmiş İstatistikler sayfasıyla ilgili bilgiler aşağıda verilmiştir.

Adı | Açıklama
İstatistik | Gelişmiş İstatistikler: Bu bilgiler bağdaştırıcının bir erişim noktasıyla nasıl bir iletişim kurduğunu gösterir. İlişki: Bağdaştırıcı iletişim kurabileceği bir erişim noktası bulmuşsa değer istenen aralıktadır. Diğer durumda, değer aralık dışındadır. Erişim noktası MAC Adresi: Erişim noktasının oniki haneli MAC adresi (00:40:96:31:1C:05). İlişki sayısı: Erişim noktasının bağdaştırıcıyı kaç kez bulduğunu belirten sayı. Erişim noktası sayısı: Kablosuz bağdaştırıcının kapsama alanı içindeki erişim noktası sayısı. Tam tarama sayısı:Bağdaştırıcının bilgi almak için tüm kanalları kaç kez taradığını belirten sayı. Kısmi tarama sayısı: Sonlandırılan tarama sayısı. Gezme: Bu bilgiler, bağdaştırıcının gezme nedenleriyle ilgili sayaçları içerir. Gezme, bir bağdaştırıcının bir erişim noktasıyla iletişim kurup ardından daha yüksek sinyal gücü olan başka bir bağdaştırıcı ile iletişim kurmasıdır. Gezme Sayısı: Gezmenin kaç kez yapıldığını belirten sayı. Erişim noktası iletmedi: Bağdaştırıcı erişim noktasından radyo yayını alamadı. Erişim noktasını sıfırlamanız gerekebilir. Çanak kalitesi zayıf: Sinyal kalitesi, erişim noktasıyla iletişimi devam ettirmek için yeterli değil. Bağdaştırıcıyı erişim noktasının kapsama alanı dışına çıkardınız ya da erişim noktasının aygıt adresi değişti. Erişim noktası yük dengeleme: Erişim noktası, ilişkili olduğu tüm bağdaştırıcılarla iletişimi koruyamadığı için bağdaştırıcıyla ilişkisini sona erdirdi. Çok fazla sayıda bağdaştırıcı tek bir erişim noktasıyla iletişim kurmaya çalışıyor. Erişim noktası RSSI fazla düşük: Alış sinyali gücü göstergesi (RSSI - Receive Signal Strength Indicator) bağdaştırıcı ile ilişkiyi sürdürmek için çok düşük. Erişim noktasının kapsama alanı dışında çıkmış olabilirsiniz ya da erişim noktası veri hızını arttırmış olabilir. Kanal kalitesi zayıf: Kanal kalitesi düşük ve bağdaştırıcının başka bir erişim noktası aramasına neden oldu. Erişim noktasının bıraktığı mobil birim: Erişim noktası, bir bilgisayarı tanınabilir mobil aygıtlar listesinden çıkardı. Bu bilgisayar bir erişim noktasıyla yeniden ilişki kurmak zorunda. Diğer: Farklı bir erişim noktasıyla ilişki kurmanın başarımı artırıp artırmayacağını ve mümkün olan en yüksek veri hızını korumaya yardımcı olup olmayacağını belirlemek için bu bilgiyi kullanın. Alınan Çanaklar: Bağdaştırıcının aldığı çanak sayısı. Kaçırılan Çanak Yüzdesi: Kaçırılan çanakların yüzde değeri. Gönderme hatası yüzdesi: Hata içeren veri iletiminin yüzde değeri. Sinyal Gücü: Bağdaştırıcının iletişim kurduğu erişim noktasının desibel (dBm) cinsinden sinyal gücü.
Gönderme/Alma (Tx/Rx) İstatistikleri | Yönlü ve yönlü olmayan paketler için yüzde değerlerini görüntüler. Toplam ana bilgisayar paketleri: Yönlü ve yönlü olmayan paketlerin toplam sayısı. Gönderme - (Mbps) Alma - (Mbps) Yönlü olmayan paketler: Kablosuz ağa yayınlanan paketlerden alınanların sayısı. Yönlü paketler: Özel olarak bağdaştırıcıya gönderilen paketlerden alınanların sayısı. Toplam Bayt: Bağdaştırıcı tarafından alınan ve gönderilen paketlerin toplam bayt sayısı.
İstatistikleri Sıfırla | Bağdaştırıcının istatistik sayaçlarını sıfırlar ve yeni veri ölçümleri yapmaya başlar.
Kapat | Pencereyi kapatır ve ana pencereye dönmenizi sağlar.
Yardım? | Bu sayfayla ilgili yardım bilgilerini görüntüler.

# Wi-Fi Yönetimi İçin Windows'u Kullan (Gelişmiş menüsü)

Microsoft Windows XP Kablosuz Sıfır Yapılandırma özelliği tümleşik bir kablosuz yapılandırma yardımcı programı sağlar. Bu özellik Intel PROSet/Kablosuz yazılımında etkinleştirilebilir ve devre dışı bırakılabilir. Gelişmiş menüsünde ya da Görev Çubuğu menüsünde Wi-Fi yönetimi için Windows'u kullan'ı tıklatın. Windows XP Kablosuz Sıfır Yapılandırma hizmeti etkinleştirilirse Intel PROSet/Kablosuz özellikleri devre dışı bırakılır.

# Profil Alma ya da Verme (Profiller menüsü)

## Profil Listesine Profiller Alma

Kablosuz profilleri Profiller listesine otomatik olarak alabilirsiniz. Bu işlem, Intel(R) PROSet/Kablosuz uygulamasının sabit diskinizdeki alma (import) klasöründe yeni profiller olup olmadığını izlemesiyle gerçekleştirilir. Yalnızca Gelişmiş Ayarlar'daki Otomatik Almayı Etkinleştir seçeneğiyle etkinleştirilmiş profiller otomatik olarak alınabilir. Profiller listesinde aynı adda bir profil varsa, alınan profili geri çevirmeniz ya da kabul etmeniz için, bir ileti görüntülenir. Profili kabul ederseniz, varolan profil değiştirilir. Alınan tüm kullanıcı tabanlı profiller, Profiller listesinin en altına yerleştirilir ve profil dosyası, profil alma işlemi başarılı olsun olmasın hemen sabit diskinizden silinir.

### Parola korumalı profiller

Kullanıcı tabanlı, parola korumalı profilleri uzak sistemlerden alma ya da uzak sistemlere verme işlemlerini otomatik olarak gerçekleştirin. Bir profil parola korumalı ise, profili düzenleyebilmek için, profile atanmış olan parola girilmelidir. Ek bilgi için, Parola ile Koruma başlıklı konuya bakın.

#### Al/Ver Açıklaması

Adı | Açıklama
--- | ---
Profil ver | Adım 1: Aşağıdaki profil listesinden vermek istediğiniz bir ya da birden çok profil seçin: Profil listesinden profili ya da profilleri seçin. Profil kipi simgesi alt yapı ya da aygıttan aygıta kipinin kullanıldığını ve güvenlik kullanılıp kullanılmadığını belirtir. Adım 2: Seçilen profili verin: Profillerinizi seçilen dizine kaydetmek için Ver düğmesini tıklatın. Adım 3: Hedef klasörü seçin. Sabit diskinizde hedef dizini aramak için Gözat düğmesini tıklatın. Varsayılan dizin C:\ sürücüsüdür. Sürücüyü ve dizini seçin. Tamam düğmesini tıklatın. Profiller sayfasına dönmek için, Tamam düğmesini tıklatın.
Profil al | Profiller listesine alınmak üzere bir ya da daha fazla profil seçin. Sabit diskinizde alınacak profilleri aramak için Al düğmesini tıklatın. Belirlenen sürücü ya da dizinden profili seçin. Al düğmesini tıklatın. Seçilen profil başarıyla alındığında bir bildirim görüntülenir. Profiller sayfasına dönmek için, Tamam düğmesini tıklatın. Sayfayı kapatmak ve yapılan değişiklikleri iptal etmek için, İptal düğmesini tıklatın.
Tamam | Ayarları kaydederek önceki sayfaya dönmenizi sağlar.
Yardım? | Bu sayfayla ilgili yardım bilgilerini görüntüler.

# Dışlananları Yönet (Profiller menüsü)

Dışlama Listesi Yönetimi, Profiller menüsünde Dışlananları Yönet seçeneğini belirlediğinizde ya da Kablosuz Ağlar listesinde Özellikler düğmesini tıklattığınızda kullanılabilir.

ÖNEMLİ: Bu listede bulunan bir ağa ya da erişim noktasına otomatik olarak bağlanılmaz.

Tüm bir kablosuz ağı (SSID) dışlamak için Dışlama Listesi Yönetimi özelliğini kullanın. Birden fazla erişim noktası içeren ağlarda kablosuz erişim noktalarını (BSSID) tek tek dışlayabilirsiniz.

Adı | Açıklama
Dışlama Listesi Yönetimi | Ağ Adı: Kablosuz ağın adı (SSID). Radyo: DHCP hatası durumunda, bant bilgisini görüntüler. MAC Adresi: Aygıtın Ethernet MAC adresidir. Nedeni: Bu kaydın, otomatik bağlantıdan neden dışlandığını belirtir. Ayrıntılar: Erişim noktasının nasıl dışlandığını ve dışlama listesinden nasıl çıkartılabileceğine ilişkin özel bilgiler sağlar.
Bu ağ aşağıdaki nedenlerle otomatik bağlantı olanağından dışlanmıştır. - Kullanıcı bu ağı el ile dışladı. Bu ağı (ya da erişim noktalarını) otomatik bağlantılarda yeniden kullanmak için, ağı listede seçip Kaldır düğmesini tıklatın. Not: - Sıfırla düğmesi, yetkisiz erişim noktaları dışındaki tüm girişleri listeden siler. - Yetkisiz erişim noktaları, kullanıcı bu erişim noktasına geçerli kimlik bilgileri kullanarak bağlandığında, listeden kaldırılır. - Bir ağda dışlanmış olan tüm erişim noktaları (yetkisiz olanlar dışında), bu ağ için el ile bir profil uygulandığında listeden kaldırılır.
NOT: Silik görüntülenen kayıtlar dışlanmış olan yetkisiz erişim noktalarıdır. Yetkisiz erişim noktası, ağ yöneticisi tarafından onaylanmamış bir erişim noktasıdır. Bu kayıtlar listeden silinemez.
Ekle | Listeye bir ağ adı (SSID) eklemenizi sağlar.
Kaldır | Listeden bir girişi kaldırmanızı sağlar. Listeden girişi seçin. Kaldır düğmesini tıklatın. Şu ileti görüntülenir: Seçilen öğeyi Dışlama Listesi'nden kaldırmak istiyor musunuz? Profili listeden kaldırmak için, Evet düğmesini tıklatın.
Listeyi sıfırla | Tüm ağları ve erişim noktalarını Dışlama Listesi'nden kaldırır.
Kapat | Ayarları kaydedip sayfayı kapatmanızı sağlar.
Yardım? | Bu sayfayla ilgili yardım bilgilerini görüntüler.

# Kablosuz İletişimi Kapatma/Açma

Kablosuz radyoyu açmak ya da kapatmak için aşağıdakilerden birini kullanın:

- Bilgisayarınızdaki isteğe bağlı radyo anahtarı
- Intel PROSet/Kablosuz yazılımı
- Microsoft Windows

> NOT: Bilgisayarınız açık olduğunda, radyo kesintisiz olarak sinyaller gönderir. Bazı durumlarda, örneğin uçaklarda, radyonun yaydığı sinyaller elektromanyetik girişime neden olabilir. Radyoyu devre dışı bırakmak ve dizüstü bilgisayarınızı radyo sinyali göndermeden kullanmak için aşağıdaki yöntemleri kullanın.

### Bilgisayarın İsteğe Bağlı Radyo Açma/Kapama Anahtarını Kullanma

Bilgisayarınızın kasasında bir açma/kapama anahtarı takılıysa radyoyu açmak ya da kapatmak için bunu kullanın. Bu şaltere ilişkin ek bilgi için, bilgisayar üreticisinin bilgilerine başvurun. Intel PROSet/Kablosuz uygulaması yüklüyse, radyonun geçerli durumu Intel PROSet/Kablosuz ana penceresinde ve Görev Çubuğu'nda görüntülenir.

### Radyoyu Açmak ya da Kapatmak İçin Intel PROSet/Kablosuz Uygulamasını Kullanma

Intel PROSet/Kablosuz uygulamasından, radyo çalıştırılabilir ya da kapatılabilir. Intel PROSet/Kablosuz uygulamasındaki durum simgesi radyonun geçerli durumunu görüntüler.

Radyoyu kapatmak ya da açmak için Intel PROSet/Kablosuz ana penceresinde K ablosuz Açık ya da Kablosuz Kapalı seçeneğini tıklatın.

### Radyoyu Açmak ve Kapatmak İçin Görev Çubuğu Simgesini Kullanma

Radyoyu kapatmak ya da açmak için, Görev Çubuğu simgesini tıklatın ve Kablosuz Kapalı ya da Kablosuz Kapalı seçeneğini belirleyin.

### Radyoyu Devre Dışı Bırakmak İçin Aygıt Yöneticisi'ni Kullanma

Radyo, Microsoft Windows Aygıt Yöneticisi'nde devre dışı bırakılabilir (kullanılamaz duruma getirilebilir).

> NOT: Radyoyu Microsoft Windows'u kullanarak devre dışı bırakırsanız, radyoyu açmak için de Microsoft Windows'u kullanmanız gerekir. Radyoyu etkinleştirmek için bir donanım anahtarını ya da Intel PROSet/Kablosuz yazılımını kullanamazsınız.

#### Microsoft Windows XP

1. Masaüstünde Bilgisayarım simgesini sağ tıklatın.
2. Özellikler'i tıklatın.
3. Donanım'ı tıklatın.
4. Aygıt Yöneticisi'ni tıklatın.
5. Ağ bağdaştırıcıları'nı çift tıklatın.
6. Takılı kablosuz bağdaştırıcıyı sağ tıklatın.
7. Menüden Devre Dışı Bırak'ı seçin.
8. Tamam düğmesini tıklatın.

# Yazılımı Kurma ve Kaldırma

Tipik yükleme Kablosuz LAN bağdaştırıcı sürücüsünü, Intel PROSet/Kablosuz yazılımını ve Intel Kablosuz Sorun Giderici'yi içerir.

Özel kurulum sırasında aşağıdaki özellikler yüklenir:

- Yönetici Aracı
- Intel Akıllı Kablosuz Çözümler
- Kablosuz Yönetim Araçları özelliği
- Kullanıcı Windows'da oturum açmadan önce kablosuz bağlantı kurmak için Tek Oturum Açma Özellikli Oturum Öncesi Bağlantı

Bu özellikleri yüklemek için, kurma işlemi sırasında Özel seçeneğini belirleyin. Özellikleri yüklemek için aşağıdaki yönergeleri izleyin. Intel PROSet/Kablosuz önceden yüklenmişse, yükleme sonrası yönergeleri başlıklı bölüme bakın.

> NOT: Novell(R) Client(TM) for Windows yazılımını kullanmayı planlıyorsanız, Intel PROSet/Kablosuz yazılımından önce yüklemeniz gerekir. Intel PROSet/Kablosuz yazılımı bilgisayara önceden yüklenmişse, Novell Client for Windows yazılımını yüklemeden önce kaldırın.

#### Yazılımı yüklemek için:

1. Kuruluş CD'sini CD sürücüsüne takın.
2. Intel PROSet/Kablosuz Ağ ekranında Yazılımı Yükle seçeneğini tıklatın.
3. Lisans anlaşmasını okuyun.
4. Lisans anlaşmasının koşullarını kabul ediyorum seçeneğini tıklatın.
5. İleri düğmesini tıklatın.
6. Özel seçeneğini tıklatın.
7. Kurulacak özellikler listesinden aşağıdaki özellikleri seçin:

> Intel PROSet/Kablosuz: Intel PROSet/Kablosuz uygulama yazılımı.

> - Yükle: Intel PROSet Kablosuz seçeneğini tıklatın. Bu özelliği ve tüm alt özellikleri yükle seçeneğini belirleyin. 8. adıma geçin.
> - Yükleme: Bu özellik kullanılamaz seçeneğini tıklatın. Seçeneğin yanında seçeneğin yüklenmeyeceğini belirten kırmızı bir X işareti görüntülenir.

> Intel Akıllı Kablosuz Çözümler: Kablosuz yönlendiriciye bağlanmak için bir kolay yapılandırma sihirbazı sunar.

> - Yükle: Intel Akıllı Kablosuz Çözümler seçeneğini tıklatın. Bu özelliği ve tüm alt özellikleri yükle seçeneğini belirleyin. 8. adıma geçin.
> - Yükleme: Bu özellik kullanılamaz seçeneğini belirleyin. Seçeneğin yanında seçeneğin yüklenmeyeceğini belirten kırmızı bir X işareti görüntülenir.

> Intel Kablosuz Sorun Giderici: Kablosuz bağlantı sorunlarını gidermenize yardımcı olur.

- Yükle: Intel Kablosuz Sorun Giderici'yi tıklatın. Bu özelliği ve tüm alt özellikleri yükle seçeneğini belirleyin. İleri'yi tıklatıp 8. adıma geçin.
- Yükleme: Bu özellik kullanılamaz seçeneğini belirleyin. Seçeneğin yanında seçeneğin yüklenmeyeceğini belirten kırmızı bir x işareti görüntülenir.

> WMI Desteği: Kablosuz Yönetim Araçları (Wireless Management Instrumentation), Intel PROSet/Kablosuz yazılımı yüklü olmayan yöneticilerin, Intel PROSet/Kablosuz yazılımı yüklü olan istemcileri uzaktan yönetmesini sağlar.

> - Yükle: WMI Desteği'ni tıklatın. Bu özelliği ve tüm alt özellikleri yükle seçeneğini belirleyin. 8. adıma geçin.
> - Yükleme: Bu özellik kullanılamaz seçeneğini tıklatın. Seçeneğin yanında seçeneğin yüklenmeyeceğini belirten kırmızı bir x işareti görüntülenir.

> Yönetici Araç Seti: Araçlar menüsüne Yönetici Aracı'nı yükler. Bu araç, genel (paylaşılan) profilleri yapılandırmak için kullanılır. Yönetici Aracı, Bilgi Teknolojisi bölümü tarafından Intel PROSet/Kablosuz yazılımındaki özellikleri etkinleştirmek ya da devre dışı bırakmak için de kullanılabilir.

> - Yükle: Yönetici Araç Seti'ni tıklatın. Bu özelliği ve tüm alt özellikleri yükle seçeneğini belirleyin. İleri'yi tıklatıp 5. adıma geçin.
> - Yükleme: Bu özellik kullanılamaz seçeneğini belirleyin. Seçeneğin yanında seçeneğin yüklenmeyeceğini belirten kırmızı bir x işareti görüntülenir.

> Tek Oturum Açma: Tek Oturum Açma özelliklerini yükler. Bu araç, genel (paylaşılan) profilleri Yönetici Aracı ile yapılandırmak için kullanılır.

> Tek Oturum Açma desteği yüklendiğinde, Hızlı Kullanıcı Değiştirme ve Microsoft Windows XP Hoş Geldiniz Ekranı devre dışı bırakılır.

> Tek Oturum Açma, kullanıcıların genellikle bir kullanıcı adı, parola ve etki alanı adıyla oturum açtığı şirket ortamı için düşünülmüştür. Windows'un Hızlı Kullanıcı Değiştirme özelliği, etki alanına oturum açma işlemini desteklemez.

> > NOT: Windows XP Home Edition kullanıyorsanız, Windows Hızlı Kullanıcı Değiştirme özelliği varsayılan değer olarak etkindir. Ev kullanıcılarına yönelik bir özelliktir; Hızlı Kullanıcı Değiştirme özelliği, bağımsız ya da çalışma grubuna bağlı bir bilgisayara yüklediğinizde, Microsoft Windows XP Professional ile de kullanılabilir. Microsoft Windows XP Professional çalıştıran bir bilgisayar bir etki alanına katıldığında, Hızlı Kullanıcı Değiştirme olanağı kullanılamaz.

> Oturum Öncesi Bağlantı: Oturum Öncesi profili bir kullanıcı bilgisayarda oturum açar açmaz etkindir.

> - Yükle: Tek Oturum Açma seçeneğini tıklatın. Bu özelliği ve tüm alt özellikleri yükle seçeneğini belirleyin. İleri'yi tıklatıp 8. adıma geçin.
> - Yükleme: Bu özellik kullanılamaz seçeneğini belirleyin. Seçeneğin yanında seçeneğin yüklenmeyeceğini belirten kırmızı bir x işareti görüntülenir.

8. Yükle'yi tıklatın. Yazılım bilgisayarınıza kurulduktan sonra, yüklenen bileşenlerin listesi görüntülenir.
9. Tamam düğmesini tıklatın.

> NOT: Oturum Öncesi seçildiyse, yazılım yüklendikten sonra bilgisayarı yeniden başlatmanız istenir.

#### Yükleme Sonrasında Özellik Ekleme

Intel PROSet/Kablosuz önceden yüklenmişse, Yönetici Aracı, Intel Akıllı Kablosuz Çözümler, Kablosuz Yönetim Araçları ve Oturum Öncesi Bağlantı özelliklerini yüklemek için aşağıdaki yönergeleri izleyin:

1. Sırasıyla Başlat > Denetim Masası > Program Ekle/Kaldır > Intel PROSet/Kablosuz Yazılımı seçeneklerini tıklatın.
2. Değiştir/Kaldır'ı tıklatın.
3. Değiştir'i tıklatın.
4. İleri düğmesini tıklatın.
5. Yüklü olmayan özelliklerin yanındaki kırmızı X işaretini tıklatın.
6. Bu özelliği ve seçili alt özelliklerini yükle'yi tıklatın.
7. Değiştir'i tıklatın. Yükleme tamamlandıktan sonra, Intel PROSet/Kablosuz Yükleyici özellik listesinde bu özellik Yüklü olarak görünür.
8. Tamam düğmesini tıklatın.

#### Intel PROSet/Kablosuz Yazılımını Kaldırma

Intel PROSet/Kablosuz yazılımını kaldırmak için:

1. Başlat > Ayarlar > Denetim Masası > Program Ekle/Kaldır seçeneklerini tıklatın.
2. Intel PROSet/Kablosuz Yazılımı'nı tıklatın.
3. Kaldır düğmesini tıklatın.
4. İleri düğmesini tıklatın.
5. Geçerli profilleriniz ve ayarlarınızla ilgili tercihlerinizi belirtmeniz istenir:

> Intel(R) PROSet/Kablosuz yazılımını tümüyle kaldırmayı seçtiniz.

> Geçerli profil ve ayarlarınızla ilgili seçiminizi belirtin.

> - Profillerimi ve ayarlarımı saklama. Geçerli profillerinizin ve ayarlarınızın tümünü kaldırmak için bu seçeneği belirleyin. Yazılımı yeniden yüklerseniz, profilleri ve ayarları kullanamazsınız.
> - Profillerimi ve ayarlarımı geçerli biçimde (Intel(R) PROSet/Kablosuz 10.x) sakla. Geçerli profillerinizi ve ayarlarınızı saklamak için bu seçeneği belirleyin. Yazılımı yeniden yüklerseniz, geçerli profillerinizi ve ayarlarınızı kullanabilirsiniz.
> - Profillerimi ve ayarlarımı Intel(R) PROSet/Kablosuz 9.x biçimine dönüştürerek sakla. Intel PROSet/Kablosuz yazılımının daha önceki bir sürümüne dönmeniz gerekiyorsa, ayarlarınızı saklamak için bu seçeneği belirleyin. Yazılımı yeniden yükledikten sonra, geçerli profillerinizi ve ayarlarınızı kullanabilirsiniz. NOT: Yalnızca yazılımın önceki sürümü için geçerli olan ayarlar kullanılabilir.

6. Seçiminizi yapın ve Tamam'ı tıklatın.
7. Bilgisayarınızı yeniden başlatmak için Evet düğmesini tıklatın.

Başa Dön

İçindekilere Dön

Ticari Markalar ve Sorumluluğun Reddi