Takaisin Sisällys-sivulle

# Tekniset tiedot: Intel PRO/Wireless 3945ABG Network Connection -käyttöopas

- Intel PRO/Wireless 3945ABG Network Connection
- Intel PRO/Wireless 3945BG Network Connection
- Intel PRO/Wireless 2915ABG Network Connection
- Intel PRO/Wireless 2200BG Network Connection

## Intel PRO/Wireless 3945ABG Network Connection

Muotokerroin | PCI Express (TM) Mini Card
Mitat | Korkeus 50,95 mm x 30 mm x 4,5 mm
Antenniliitäntä | Hirose U.FL-R-SMT liitetään kaapeliliittimellä U.FL-LP-066
Kaksitieantenni | Emolevyllä oleva kaksitiekytkentä
Liittimen rajapinta | 53-nastainen Mini Card -reunaliitin
Jännite | 3,3 V
Käyttölämpötila | 0...+80 °C
Ilmankosteus | 50..92 %, tiivistymätön (lämpötila-alueella 25...55 ºC)
Taajuusmodulointi | 5 GHz (802.11a) | 2,4 GHz (802.11b/g)
Taajuuskaista | 5,15–5,85 GHz | 2,400 - 2.4835 GHz (maasta riippuen)
Modulointi | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Langaton tietoväline | 5 GHz UNII: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) | 2,4 GHz ISM: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM)
Kanavat | 4–12 toisiaan peittämätöntä, vaihtelee maan mukaan | Kanava 1-11 (vain Yhdysvallat) Kanava 1-13 (Japani, Eurooppa)
Tiedonsiirtonopeudet | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps | 11, 5,5, 2, 1 Mbps
Yleiset
Käyttöjärjestelmä | Microsoft Windows XP ja Microsoft Windows 2000
Wi-Fi(R) Alliance -sertifiointi | Wi-Fi(R)-sertifiointi: 802.11b, 802.11g, 802.11a, WPA, WPA2, WMM, EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, MD5
Cisco Compatible Extensions -sertifiointi | Cisco Compatible Extensions, v4.0
WLAN-standardi | IEEE 802.11g, 802.11b, 802.11a
Arkkitehtuuri | Perusrakenne- tai Ad Hoc (vertaiskäyttö) -toimintatilat
Suojaus | WPA-Personal, WPA2-Personal, WPA-Enterprise, WPA2-Enterprise, AES-CCMP 128-bittinen, WEP 128-bittinen ja 64-bittinen; 802.1x: EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, MD5
Tuoteturvallisuus | UL, C-UL, CB (IEC 60590)

## Intel PRO/Wireless 3945BG Network Connection

Muotokerroin | PCI Express (TM) Mini Card
Mitat | Korkeus 50,95 mm x 30 mm x 4,5 mm
Antenniliitäntä | Hirose U.FL-R-SMT liitetään kaapeliliittimellä U.FL-LP-066
Kaksitieantenni | Emolevyllä oleva kaksitiekytkentä
Liittimen rajapinta | 53-nastainen Mini Card -reunaliitin
Jännite | 3,3 V
Käyttölämpötila | 0...+80 °C
Ilmankosteus | 50..92 %, tiivistymätön (lämpötila-alueella 25...55 ºC)
Taajuusmodulointi | 5 GHz (802.11a) | 2,4 GHz (802.11b/g)
Taajuuskaista | 5,15–5,85 GHz | 2,400 - 2.4835 GHz (maasta riippuen)
Modulointi | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Langaton tietoväline | 5 GHz UNII: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) | 2,4 GHz ISM: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM)
Kanavat | 4–12 toisiaan peittämätöntä, vaihtelee maan mukaan | Kanava 1-11 (vain Yhdysvallat) Kanava 1-13 (Japani, Eurooppa)
Tiedonsiirtonopeudet | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps | 11, 5,5, 2, 1 Mbps
Yleiset
Käyttöjärjestelmä | Microsoft Windows XP ja Microsoft Windows 2000
Wi-Fi(R) Alliance -sertifiointi | Wi-Fi(R) -sertifiointi: 802.11b, 802.11g, WPA, WPA2, WMM, EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, MD5
Cisco Compatible Extensions -sertifiointi | Cisco Compatible Extensions, v4.0
WLAN-standardi | IEEE 802.11g, 802.11b
Arkkitehtuuri | Perusrakenne- tai Ad Hoc (vertaiskäyttö) -toimintatilat
Suojaus | WPA-Personal, WPA2-Personal, WPA-Enterprise, WPA2-Enterprise, AES-CCMP 128-bittinen, WEP 128-bittinen ja 64-bittinen; 802.1x: EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, MD5
Tuoteturvallisuus | UL, C-UL, CB (IEC 60590)

## Intel PRO/Wireless 2915ABG Network Connection

Muotokerroin | Mini PCI Type 3A
Mitat | Leveys 59,75 mm, pituus 50,95 mm, korkeus 5,0 mm
Paino | 12,90 g
Antenniliitäntä | Hirose U.FL-R-SMT liitetään kaapeliliittimellä U.FL-LP-066
Kaksitieantenni | Emolevyllä oleva kaksitiekytkentä
Liittimen rajapinta | 124-nastainen SO-DIMM-reunaliitin
Jännite | 3,3 V
Käyttölämpötila | 0...+70 °C
Ilmankosteus | 50–85 %, tiivistymätön
Taajuusmodulointi | 5 GHz (802.11a) | 2,4 GHz (802.11b/g)
Taajuuskaista | 5,15–5,85 GHz | 2,400 - 2.472 GHz (maasta riippuen)
Modulointi | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Langaton tietoväline | 5 GHz UNII: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) | 2,4 GHz ISM: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM)
Kanavat | 4–12 toisiaan peittämätöntä, vaihtelee maan mukaan | Kanava 1-11 (vain Yhdysvallat) Kanava 1-13 (Japani, Eurooppa)
Tiedonsiirtonopeudet | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps | 11, 5,5, 2, 1 Mbps
Yleiset
Käyttöjärjestelmä | Microsoft Windows XP ja Microsoft Windows 2000
Wi-Fi(R) Alliance -sertifiointi | Wi-Fi(R)-sertifiointi: 802.11b, 802.11g, 802.11a, WPA, WPA2, WMM, EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, MD5
Cisco Compatible Extensions -sertifiointi | Cisco Compatible Extensions, v3.0
WLAN-standardi | IEEE 802.11g, 802.11b, 802.11a
Arkkitehtuuri | Perusrakenne- tai Ad Hoc (vertaiskäyttö) -toimintatilat
Suojaus | WPA-Personal, WPA2-Personal, WPA-Enterprise, WPA2-Enterprise, AES-CCMP 128-bittinen, WEP 128-bittinen ja 64-bittinen. 802.1x: EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, MD5
Tuoteturvallisuus | UL, C-UL, CB (IEC 60590)

## Intel PRO/Wireless 2200BG Network Connection

Muotokerroin | Mini PCI Type 3B
Mitat | Leveys 59,45mm, pituus 44,45 mm, korkeus 5,0 mm
Paino | 12,90 g
Antenniliitäntä | Hirose U.FL-R-SMT liitetään kaapeliliittimellä U.FL-LP-066
Kaksitieantenni | Emolevyllä oleva kaksitiekytkentä
Liittimen rajapinta | 124-nastainen PCI-reunaliitin
Jännite | 3,3 V
Käyttölämpötila | 0...+70 °C
Ilmankosteus | 50–85 %, tiivistymätön
Taajuusmodulointi | OFDM yhdessä BPSK:n, QPSK:n, 16QAM:n, 64QAM:n, DBPSK:n, DQPSK:n, CCK:n kanssa
Taajuuskaista | 2,400–2,472 GHz (Yhdysvallat) 2,400–2,4835 GHz (Japani) 2,400–2,4835 GHz (Eurooppa, ETSI)
Modulointi | OFDM yhdessä BPSK:n, QPSK:n, 16QAM:n, 64QAM:n, DBPSK:n, DQPSK:n, CCK:n kanssa
Kanavat | Täydellinen 14 kanavan tuki
Tiedonsiirtonopeudet | 1, 2, 5,5, 6, 9, 11, 12, 24, 36, 48 ja 54 Mbps
Yleiset
Käyttöjärjestelmä | Microsoft Windows XP ja Microsoft Windows 2000
Wi-Fi(R) Alliance -sertifiointi | Wi-Fi(R)-sertifiointi: 802.11b, 802.11g, 802.11a, WPA, WPA2, WMM, EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, MD5
Cisco Compatible Extensions -sertifiointi | Cisco Compatible Extensions, v2.0
WLAN-standardi | IEEE 802.11g ja 802.11b
Arkkitehtuuri | Perusrakenne- tai Ad Hoc (vertaiskäyttö) -toimintatilat
Suojaus | WPA, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-TLS, EAP-TTLS, AES (128-bittinen), WEP 128-bittinen ja 64-bittinen.
Tuoteturvallisuus | UL, C-UL, CB (IEC 60590)

Takaisin alkuun

Takaisin Sisällys-sivulle

Tavaramerkit ja vastuuvapautuslausekkeet