Retour à la table des matières

# Gestion des profils : Guide de l'utilisateur de la carte Intel(R) PRO/Wireless 3945ABG Network Connection

- Qu'est-ce qu'un profil ?
- Afficher la Liste des profils
- Icônes de la Liste des profils
- Connexion à un profil
- Création d'un nouveau profil
- Modifier un profil existant
- Supprimer un profil
- Configurer un mot de passe de profil
- Importer et exporter des profils

# Qu'est-ce qu'un profil ?

Un profil est un groupe de paramètres réseau enregistré. Les profils sont affichés dans la Liste des profils. Les profils sont très utiles lorsque vous passez d'un réseau sans fil à un autre. Un profil différent peut être configuré pour chaque réseau sans fil. Les paramètres de profil incluent le nom (SSID), le mode opérationnel et les paramètres actuels du réseau.

Un profil est créé lors d'une connexion à un réseau sans fil.

1. Sélectionnez un réseau dans la liste Réseaux sans fil.
2. Cliquez sur Connexion.
3. Si le réseau sans fil nécessite un mot de passe WEP ou une clé de chiffrement, entrez le mot de passe. Pour modifier les options de sécurité, cliquez sur Avancé pour ouvrir les Paramètres de sécurité de l'Assistant Profil.
4. Cliquez sur OK pour vous connecter. Un profil est créé et ajouté à la Liste des profils.

L'Assistant Gestion des profils vous aide à configurer les paramètres requis pour la connexion au réseau sans fil. Une fois terminé, le profil est enregistré et ajouté à la Liste des profils. Les paramètres sans fil étant enregistrés, vous serez connecté automatiquement la prochaine fois que vous vous trouverez à proximité de ce réseau sans fil.

## Liste des profils

La Liste des profils répertorie les profils existants. Lorsque vous venez à portée d'un réseau sans fil, Intel(R) PROSet/Wireless recherche un profil correspondant dans la Liste des profils. Si un profil correspondant existe, la connexion au réseau est établie automatiquement.

### Flèches de priorité de la Liste des profils

- Utilisez la flèche vers le haut pour déplacer un profil sélectionné vers le haut de la Liste des profils.
- Utilisez la flèche vers le bas pour déplacer un profil sélectionné vers le bas de la Liste des profils.

## Icônes de la Liste des profils

Les icônes d'état d'un profil réseau indiquent si la carte est associée à un réseau, le mode opérationnel utilisé et si le chiffrement est activé pour la sécurité. Elles sont affichées en regard du nom du profil dans la Liste des profils.

Nom | Description
Nom du profil | Les profils sont des paramètres de réseau qui permettent à votre carte de se connecter à un point d'accès du réseau (mode Infrastructure) ou à un ordinateur (mode Poste à Poste [ad hoc]) sans utiliser de point d'accès.
Nom du réseau | Nom du réseau sans fil (SSID) ou de l'ordinateur.
Icônes de connexion - Les icônes d'état d'un profil réseau indiquent les différents états de connexion de la carte à un réseau sans fil, le mode opérationnel utilisé et si la sécurité réseau est utilisée.
| Cercle bleu : la carte sans fil est associée à un point d'accès ou un ordinateur (mode ad hoc). Si la sécurité 802.1x du profil est activée, cela indique que la carte sans fil est associée et authentifiée.
| Indique le mode Réseau (Infrastructure).
| Indique le mode Poste à poste (ad hoc).
| Indique un profil d'administration.
| Le réseau sans fil utilise un chiffrement de sécurité.
Nom du réseau | Nom du réseau sans fil (SSID) ou de l'ordinateur.
Flèches | Utilisez les flèches pour organiser les profils selon l'ordre désiré pour la connexion automatique. Flèche vers le haut : permet de déplacer un profil sélectionné vers le haut de la liste des profils. Flèche vers le bas : permet de déplacer un profil sélectionné vers le bas de la liste des profils.
Connexion | Connecte le profil sélectionné pour le réseau sans fil.
Ajouter | Crée un nouveau profil à l'aide de l'Assistant Profil. Reportez-vous à la section Créer un nouveau profil pour davantage d'informations.
Supprimer | Permet de supprimer un profil sélectionné de la Liste des profils. Reportez-vous à la section Supprimer un profil pour davantage d'informations.
Propriétés | Permet de modifier le contenu d'un profil existant. Vous pouvez également double-cliquer sur un profil dans la Liste des profils pour le modifier. Reportez-vous à la section Modifier un profil existant pour davantage d'informations.
| Exporter/Importer : permet d'importer et d'exporter des profils utilisateur depuis et vers la Liste des profils. Les profils sans fil peuvent être importés automatiquement dans la Liste des profils. Reportez-vous à la section Importer et exporter des profils pour davantage d'informations.
Fermer | Ferme la fenêtre de gestion des profils.

## Connexion à un profil

Lorsque vous êtes à proximité d'un réseau sans fil pour lequel un profil correspondant existe, la connexion à ce réseau est établie automatiquement. Si un réseau ayant un profil de priorité inférieure est également à portée de votre carte, vous pouvez forcer une connexion avec ce profil de priorité moindre. Pour ce faire, accédez à cette commande depuis le logiciel Intel PROSet/Wireless ou l'icône de la barre des tâches.

Connexion manuelle à un profil à partir d'Intel PROSet/Wireless

1. Double-cliquez sur l'icône de la barre des tâches pour ouvrir la fenêtre principale d'Intel PROSet/Wireless.
2. Cliquez sur Profils pour ouvrir la Liste des profils.
3. Sélectionnez le profil dans la Liste des profils.
4. Cliquez sur Connexion. Souvenez-vous que la connexion n'est possible que si le réseau sans fil est à portée de la carte.

Connexion manuelle à un profil à partir de la barre des tâches

1. Cliquez avec le bouton droit sur l'icône de connexion Intel PROSet/Wireless de la barre des tâches.
2. Cliquez sur Connexion au profil.
3. Sélectionnez un profil.
4. Cliquez pour établir la connexion.

## Création d'un nouveau profil

Sélectionnez un réseau dans la liste Réseaux sans fil. Cliquez sur Connexion. L'Assistant Création d'un profil sans fil vous guide dans les étapes nécessaires à la création d'un profil et de connexion au réseau. Au cours de ce processus, l'Assistant essaie de détecter les paramètres de sécurité appropriés pour la connexion.

Pour créer un nouveau profil et se connecter à un réseau sans fil :

1. Dans la fenêtre principale d'Intel PROSet/Wireless, cliquez sur le bouton Profils.
2. Dans la page Profil, cliquez sur Ajouter pour ouvrir les paramètres généraux de l'Assistant Profil.
3. Utilisez les paramètres généraux pour ajouter le nom du profil, le nom du réseau sans fil, sélectionner un mode opérationnel et accéder aux paramètres avancés.

#### Description des paramètres généraux

Nom | Description
Nom du profil | Le nom du profil de réseau sans fil. Lors de la configuration d'un réseau sans fil sélectionné dans la liste Réseaux sans fil, le nom du profil est le même que le nom du réseau sans fil (SSID). Vous pouvez remplacer ce nom par quelque chose de plus descriptif ou le personnaliser pour votre usage personnel. Exemples : Réseau du bureau, Réseau de Bob, Réseau de la société X
Nom du réseau sans fil (SSID) | Le nom du point d'accès du réseau sans fil utilisé par la carte sans fil pour la connexion. Le SSID doit correspondre exactement au nom du point d'accès sans fil. Le SSID est sensible à la casse. Lorsque vous configurez un réseau sans fil sélectionné dans la liste Réseaux disponibles, le SSID est tiré de cette liste. Vous ne pouvez et ne devez pas le changer. SSID blanc : si la carte sans fil reçoit un nom de réseau (SSID) blanc de la part d'un point d'accès « furtif », <SSID non diffusé> est affiché dans la liste Réseaux sans fil. Entrez le SSID du point d'accès. Après connexion, le SSID blanc et le SSID associé sont tous les deux affichés dans la liste des réseaux disponibles.
Mode opérationnel | Réseau (Infrastructure) : connexion à un point d'accès. Un réseau d'infrastructure est constitué de un ou plusieurs points d'accès et de un ou plusieurs ordinateurs équipés de cartes sans fil. Ce type de connexion est utilisé pour les réseaux de maisons, d'entreprises, d'hôtels et d'autres endroits, afin de fournir un accès réseau et/ou Internet. Poste à poste (ad hoc) : connexion directe à d'autres ordinateurs présents sur un réseau sans fil ad hoc. Ce type de connexion est utile uniquement pour les connexions entre deux ordinateurs ou plus. Il ne fournit aucun accès aux ressources du réseau ni à Internet.
Avancé | Cliquez sur Avancé pour accéder aux Paramètres avancés. Les paramètres avancés permettent de définir les options de connexion et d'importation automatiques, de lancer une application, de définir le mot de passe d'un profil ou de spécifier une adresse de point d'accès particulière pour la connexion de la carte (point d'accès obligatoire). Reportez-vous à la section Paramètres avancés pour davantage d'informations.
Suivant | Permet de passer à la page Paramètres de sécurité.
OK | Termine la création du nouveau profil avec les paramètres actuels.
Annuler | Ferme l'Assistant Profil et annule toutes les modifications.
Aide? | Fournit l'aide en ligne de cette page.

4. Cliquez sur le bouton Avancé pour configurer les options suivantes :

- Connexion automatique : sélectionnez cette option pour vous connecter automatiquement ou manuellement à un profil.
- Importation automatique du profil (pour les administrateurs réseau uniquement).
- Point d'accès obligatoire : sélectionnez cette option pour associer la carte sans fil à un point d'accès spécifique.
- Protection par mot de passe : sélectionnez cette option pour protéger un profil avec un mot de passe.
- Application de démarrage : spécifiez un programme à démarrer lorsqu'une connexion sans fil est établie.

Description des paramètres avancés

Nom | Description
Connexion automatique | Automatique (par défaut) : Sélectionnez cette option pour que Intel(R) PROSet/Wireless se connecte automatiquement à ce profil lorsqu'il est à portée. À la demande : sélectionnez cette option pour empêcher la connexion automatique d'un profil lorsque le réseau est à portée. Par exemple, si la connexion sans fil entraîne une facturation et que vous ne voulez pas être connecté automatiquement lorsque le réseau est à portée. Pour vous connecter au réseau : sélectionnez le réseau dans la liste Réseaux sans fil. Cliquez sur Connexion.
Importation automatique | Permet à un administrateur réseau de déplacer le profil sélectionné sur d'autres ordinateurs. Lorsque le fichier exporté est placé dans le répertoire Wireless\AutoImport d'un autre ordinateur, Intel PROSet/Wireless importe automatiquement le profil.
Point d'accès obligatoire | Point d'accès obligatoire : force la carte sans fil à se connecter à un point d'accès en utilisant une adresse MAC spécifique. Entrez l'adresse MAC du point d'accès (BSSID) ; 12 chiffres hexadécimaux de 48 bits. Par exemple, 00:06:25:0E:9D:84. Cette fonctionnalité n'est pas disponible en mode ad hoc. Effacer : efface l'adresse actuelle.
Protection par mot de passe | Protéger ce profil par un mot de passe (10 caractères max.) : sélectionnez cette option pour activer la protection du profil par mot de passe. Par défaut, cette option n'est pas sélectionnée. Mot de passe : entrez le mot de passe. Les caractères de mot de passe entrés sont affichés sous forme d'astérisques. Confirmer le nouveau mot de passe : entrez à nouveau le mot de passe.
Application de démarrage | Démarre automatiquement un fichier de commande, un fichier exécutable ou un script chaque fois qu'un utilisateur se connecte au profil. Par exemple, vous pouvez démarrer une session RPV (réseau privé virtuel) automatiquement chaque fois qu'un utilisateur se connecte à un réseau sans fil. Cliquez sur Activer l'application de démarrage. Entrez le nom du programme que vous souhaitez démarrer ou cliquez sur Parcourir pour localiser le fichier sur le disque dur. Cliquez sur OK pour fermer les Paramètres avancés.
OK | Ferme la boîte de dialogue et enregistre les paramètres.
Annuler | Ferme et annule toute modification.
Aide? | Aide concernant cette page.

5. Dans la page Paramètres généraux, cliquez sur Suivant pour ouvrir les Paramètres de sécurité.

6. Sélectionnez les options Authentification réseau et Chiffrement des données. Entrez les paramètres de la clé de chiffrement et configurez les paramètres 802.1x nécessaires. Reportez-vous à la section Paramètres de sécurité pour davantage d'informations.

7. Cliquez sur OK lorsque la configuration des paramètres du profil est terminée. L'Assistant Profil se ferme et vous retournez à la fenêtre principale d'Intel PROSet/Wireless. Pour modifier ou vérifier les paramètres du profil, cliquez sur le bouton Précédent.
8. Si vous n'êtes pas connecté à un réseau, Intel PROSet/Wireless détecte automatiquement l'ajout du nouveau profil et tente automatiquement d'établir une connexion avec ce nouveau profil.
9. Pour vous connecter manuellement à ce profil, cliquez sur Connexion. L'icône de connexion affiche l'état actuel de la connexion. Le nom du réseau, les vitesses de transmission et de réception et la qualité du signal sont également affichés.

## Modifier un profil existant

Pour modifier un profil existant :

1. Cliquez sur Profils dans la fenêtre principale d'Intel PROSet/Wireless.
2. Sélectionnez le profil à modifier dans la Liste des profils.
3. Cliquez sur Propriétés pour ouvrir les Paramètres généraux.
4. Utilisez les boutons Suivant et Précédent pour naviguer entre les paramètres généraux et les paramètres de sécurité :
   - Paramètres généraux. Reportez-vous à la section Paramètres généraux pour davantage d'informations.
   - Paramètres de sécurité. Reportez-vous à la section Paramètres de sécurité pour davantage d'informations.
5. Cliquez sur OK pour enregistrer les paramètres actuels et quitter. Cliquez sur Annuler pour quitter sans enregistrer les modifications.

## Supprimer un profil

Pour supprimer un profil :

1. Cliquez sur Profils dans la fenêtre principale d'Intel PROSet/Wireless.
2. Sélectionnez le profil dans la liste.
3. Cliquez sur Supprimer. Le message suivant s'affiche : Les profils sélectionnés seront supprimés de façon définitive. Voulez-vous continuer ?
4. Cliquez sur Oui. Le profil est supprimé de la Liste des profils.

Si vous êtes toujours connecté au réseau :

1. Cliquez sur Profils dans la fenêtre principale d'Intel PROSet/Wireless.
2. Sélectionnez le profil dans la liste.
3. Cliquez sur Supprimer. Le message suivant s'affiche : Les profils sélectionnés seront supprimés de façon définitive. Voulez-vous continuer ?
4. Cliquez sur Oui. Le message suivant s'affiche : <nom du profil> est actif et sera supprimé définitivement. Voulez-vous continuer ?
5. Cliquez sur Oui. Le profil est supprimé de la Liste des profils.

## Configurer un mot de passe de profil

Pour protéger un profil existant par mot de passe :

1. Cliquez sur Profils dans la fenêtre principale d'Intel PROSet/Wireless.
2. Sélectionnez le profil dans la liste.
3. Cliquez sur Propriétés pour ouvrir les Paramètres généraux.
4. Cliquez sur Avancé pour ouvrir les Paramètres avancés.
5. Cliquez sur Protection par mot de passe pour ouvrir les paramètres de protection par mot de passe.
6. Cliquez sur Protéger ce profil par mot de passe (10 caractères maximum).
7. Mot de passe : entrez le mot de passe.
8. Confirmer le mot de passe : entrez à nouveau le mot de passe.
9. Cliquez sur OK pour enregistrer les paramètres et revenir à la fenêtre Paramètres généraux.
10. Cliquez sur OK pour revenir à la fenêtre principale d'Intel PROSet/Wireless.

## Exportation ou Importation de profils

Cette fonctionnalité vous permet d'importer et d'exporter des profils utilisateur de la Liste des profils. Les profils sans fil peuvent être importés automatiquement dans la Liste des profils.

> REMARQUE : reportez-vous à la section Modules d'administration pour davantage d'informations sur l'exportation des profils d'administration.

### Exportation de profils de la Liste des profils

1. Sélectionnez un ou plusieurs profils dans la liste.
2. Sélectionnez Exporter pour exporter un ou plusieurs profils de la Liste des profils.
3. Sélectionnez le dossier de destination. Cliquez sur Parcourir pour rechercher le répertoire de destination sur votre disque dur. Le lecteur C:\ est le répertoire par défaut.
4. Cliquez sur OK pour exporter le profil sélectionné. La notification suivante s'affiche : Exportation des profils sélectionnés dans le dossier de destination réussie : C:\.

Pour sélectionner plusieurs profils, procédez comme suit :

1. Mettez un profil en surbrillance à l'aide de la souris.
2. Appuyez sur la touche Ctrl.
3. Cliquez sur chaque profil à sélectionner. Suivez les instructions de l'étape 2 ci-dessous pour exporter des profils multiples.

### Importer des profils dans la Liste des profils

Pour importer des profils manuellement :

1. Cliquez sur Importer dans la page Profils.
2. Sélectionnez les fichiers de profil à importer.
3. Cliquez sur Importer.
4. Vous êtes notifié que l'importation du profil sélectionné a réussi.
5. Cliquez sur OK.

Un administrateur peut définir les profils devant être importés automatiquement dans la Liste des profils. Intel PROSet/Wireless recherche constamment les nouveaux fichiers de profils dans le dossier d'importation du disque dur. Seuls les profils activés en sélectionnant l'option Activer l'importation automatique de la page Paramètres avancés peuvent être importés automatiquement. Si un profil du même nom existe déjà dans la Liste des profils, une invite s'affiche vous demandant d'accepter ou de rejeter le profil importé. Si vous l'acceptez, le profil existant est remplacé.

Tous les profils utilisateur importés sont placés au bas de la Liste des profils. Le fichier de profil est supprimé aussitôt du disque dur après l'importation, qu'elle soit réussie ou non.

#### Profils protégés par mot de passe

Importez et exportez automatiquement les profils utilisateur protégés par mot de passe sur les systèmes distants. Si un profil est protégé par mot de passe, vous devez entrer le mot de passe avant de pouvoir le modifier. Reportez-vous à la section Protection par mot de passe pour davantage d'informations.

Retour au début

Retour à la table des matières

Marques et exclusions de responsabilité