返回內容頁

# 無線網路概述：Intel(R) PRO/Wireless 3945ABG Network Connection 使用者指南

## 關於無線網路技術

- 選取無線網路
- 設定無線網路
- 識別無線網路

無線網路不須使用網路纜線就可以與電腦連線。相反，電腦使用無線電通訊互相傳送資料。您可以直接與其它無線電腦通訊，或是透過無線存取點連接到現有的網路。設定您的無線介面卡時，需要為您要使用的無線網路類型選取操作模式。您可以使用 Intel(R) PRO/Wireless Network Connections 介面卡連接到符合無線網路連接 802.11 標準的其他類似無線裝置。

## 選取無線網路模式

視網路上的使用者數而定，無線網路可以用，也可以不用存取點操作。基礎架構模式使用存取點來允許無線電腦傳送和接收資訊。無線電腦傳送到存取點，存取點接收資訊，再將資訊廣播到其它電腦。存取點也可以連接到有線網路或網際網路。多個存取點可以結合提供範圍廣泛的區域。

點對點模式，也稱為 Ad Hoc 模式，不須存取點操作，並可讓無線電腦直接傳送資訊到其它無線電腦。您可以使用點對點模式來網路連接家中或小型辦公室中的電腦，或設定會議用的暫時無線網路。

## 設定無線網路

802.11 無線網路一定設定三個基本元件才能適當操作：

- 網路名稱：每個無線網路都使用一個專屬的「網路名稱」來識別網路。這個名稱叫做「服務組識別碼」(SSID)。當您設定無線介面卡時，就會指定 SSID。如果您要連接到現有的網路，一定要使用那個網路的名稱。如果您在設定自己的網路，可以自己取名，並在每部電腦上使用該名稱。名稱最長可以有 32 個字元並包含字母和數字。
- 設定檔：當您設定存取無線網路的電腦時，Intel(R)PROSet/無線會為您指定的無線設定建立設定檔。如果您要連接到另外一個網路，可以掃瞄現有的網路並建立暫時連線，或為該網路建立新的設定檔。建立設定檔後，如果您變更位置，電腦會自動連線。
- 保全性：802.11 無線網路使用加密來協助保護您的資料。「有線對等式保密」(WEP) 使用 64 位元或 128 位元的共用加密金鑰來混合資料。在電腦傳輸資料之前，會使用機密的加密金鑰來混合資料。接收電腦會使用這個相同的密碼來整齊該資料。如果您連接到現有的網路，請使用無線網路的管理員提供的加密鍵。如果您在設定自己的網路，可以自己設定密碼，並在每部電腦上使用該密碼。

  802.1x 驗證和 802.11 驗證的程序是獨立分開的。802.1x 標準為各種驗證和金鑰管理通訊協定提供架構。802.1x 驗證類型有許多種，每個都提供不同驗證方法，但是都使用相同的 802.1x 通訊協定和架構在用戶端和存取點之間通訊。

## 識別無線網路

視無線網路的大小和元件而定，識別無線網路的方法有許多種：

- 「網路名稱」或「服務組識別碼」（SSID）—識別無線網路。網路上所有的無線裝置都必須使用相同的 SSID。
- 延伸服務識別碼（ESSID）—用來識別包括存取點之無線網路的特殊 SSID。
- 獨立基礎服務組識別碼（IBSSID）—用來識別設定為直接與其他電腦通訊而不使用存取點的無線電腦之網路的特殊 SSID。
- 基礎服務組識別碼（BSSID）—每個無線裝置的唯一識別碼。BSSID 就是該裝置的乙太網路 MAC 位址。
- 廣播 SSID—存取點可以用廣播 SSID 來回應傳送偵查封包的電腦。如果存取點上有啟用這項功能，任何無線使用者都可以使用空白 (空) SSID 來與存取點關聯。

回頁首

返回內容頁

商標與免責聲明