Zpět na obsah

# Specifikace: Uživatelská příručka k adaptéru Intel PRO/Wireless 3945ABG Network Connection

- Intel PRO/Wireless 3945ABG Network Connection
- Intel PRO/Wireless 3945BG Network Connection
- Intel PRO/Wireless 2915ABG Network Connection
- Intel PRO/Wireless 2200BG Network Connection

## Intel PRO/Wireless 3945ABG Network Connection

Velikost | Miniaturní karta PCI Express(TM)
Rozměry | 50,95 mm x 30 mm x 4,5 mm
Konektor rozhraní antény | Hirose U.FL-R-SMT lícující s konektorem kabelu U.FL-LP-066
Duální anténa | Integrované přepínání duálního výběru
Rozhraní konektoru | 53pinový hranový konektor Mini Card
Napětí | 3,3 V
Provozní teplota | 0 až +80 stupňů Celsia
Vlhkost | 50 až 92 % nekondenzující (při teplotách 25 ºC až 55 ºC)
Frekvenční modulace | 5 GHz (802.11a) | 2,4 GHz (802.11b/g)
Frekvenční pásmo | 5,15 GHz až 5,85 GHz | 2,400 - 2.4835 GHz (podle země)
Modulace | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Bezdrátové médium | 5 GHz UNII: Ortogonální multiplex (OFDM) | 2,4 GHz ISM: Ortogonální multiplex (OFDM)
Kanály | 4 až 12 nepřekrývající se, podle země | Kanál 1-11 (pouze USA) Kanál 1-13 (Japonsko, Evropa)
Přenosové rychlosti | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mb/s | 11, 5,5, 2, 1 Mb/s
Obecné
Operační systémy | Microsoft Windows XP, Microsoft Windows 2000
Certifikace aliance Wi-Fi(R) | Certifikace Wi-Fi(R) pro standardy 802.11b, 802.11g, 802.11a, WPA, WPA2, WMM, EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, MD5
Certifikace kompatibilních rozšíření Cisco | Kompatibilní rozšíření Cisco verze 4.0
Standard sítě WLAN | IEEE 802.11g, 802.11b, 802.11a
Architektura | Provozní režimy Infrastruktura nebo ad hoc (peer-to-peer)
Zabezpečení | WPA – osobní, WPA2 – osobní, WPA – podniky, WPA2 – podniky, 128bitové AES-CCMP, 128bitové a 64bitové WEP; 802.1x: EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, MD5
Bezpečnost produktu | UL, C-UL, CB (IEC 60590)

## Intel PRO/Wireless 3945BG Network Connection

Velikost | Miniaturní karta PCI Express(TM)
Rozměry | 50,95 mm x 30 mm x 4,5 mm
Konektor rozhraní antény | Hirose U.FL-R-SMT lícující s konektorem kabelu U.FL-LP-066
Duální anténa | Integrované přepínání duálního výběru
Rozhraní konektoru | 53pinový hranový konektor Mini Card
Napětí | 3,3 V
Provozní teplota | 0 až +80 stupňů Celsia
Vlhkost | 50 až 92 % nekondenzující (při teplotách 25 ºC až 55 ºC)
Frekvenční modulace | 5 GHz (802.11a) | 2,4 GHz (802.11b/g)
Frekvenční pásmo | 5,15 GHz až 5,85 GHz | 2,400 - 2.4835 GHz (podle země)
Modulace | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Bezdrátové médium | 5 GHz UNII: Ortogonální multiplex (OFDM) | 2,4 GHz ISM: Ortogonální multiplex (OFDM)
Kanály | 4 až 12 nepřekrývající se, podle země | Kanál 1-11 (pouze USA) Kanál 1-13 (Japonsko, Evropa)
Přenosové rychlosti | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mb/s | 11, 5,5, 2, 1 Mb/s
Obecné
Operační systémy | Microsoft Windows XP, Microsoft Windows 2000
Certifikace aliance Wi-Fi(R) | Certifikace Wi-Fi(R) pro standardy 802.11b, 802.11g, WPA, WPA2, WMM, EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, MD5
Certifikace kompatibilních rozšíření Cisco | Kompatibilní rozšíření Cisco verze 4.0
Standard sítě WLAN | IEEE 802.11g, 802.11b
Architektura | Provozní režimy Infrastruktura nebo ad hoc (peer-to-peer)
Zabezpečení | WPA – osobní, WPA2 – osobní, WPA – podniky, WPA2 – podniky, 128bitové AES-CCMP, 128bitové a 64bitové WEP; 802.1x: EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, MD5
Bezpečnost produktu | UL, C-UL, CB (IEC 60590)

## Intel PRO/Wireless 2915ABG Network Connection

Velikost | Mini PCI typ 3A
Rozměry | Šířka 59,75 mm x délka 50,95 mm x výška 5 mm
Hmotnost | 12,90 g
Konektor rozhraní antény | Hirose U.FL-R-SMT lícující s konektorem kabelu U.FL-LP-066
Duální anténa | Integrované přepínání duálního výběru
Rozhraní konektoru | 124pinový hranový konektor SO-DIMM
Napětí | 3,3 V
Provozní teplota | 0 až +70 stupňů Celsia
Vlhkost | 50 až 85 % nekondenzující
Frekvenční modulace | 5 GHz (802.11a) | 2,4 GHz (802.11b/g)
Frekvenční pásmo | 5,15 GHz až 5,85 GHz | 2,400 - 2,472 GHz (podle země)
Modulace | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Bezdrátové médium | 5 GHz UNII: Ortogonální multiplex (OFDM) | 2,4 GHz ISM: Ortogonální multiplex (OFDM)
Kanály | 4 až 12 nepřekrývající se, podle země | Kanál 1-11 (pouze USA) Kanál 1-13 (Japonsko, Evropa)
Přenosové rychlosti | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mb/s | 11, 5,5, 2, 1 Mb/s
Obecné
Operační systémy | Microsoft Windows XP, Microsoft Windows 2000
Certifikace aliance Wi-Fi(R) | Certifikace Wi-Fi(R) pro standardy 802.11b, 802.11g, 802.11a, WPA, WPA2, WMM, EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, MD5
Certifikace kompatibilních rozšíření Cisco | Kompatibilní rozšíření Cisco verze 3.0
Standard sítě WLAN | IEEE 802.11g, 802.11b, 802.11a
Architektura | Provozní režimy Infrastruktura nebo ad hoc (peer-to-peer)
Zabezpečení | WPA – osobní, WPA2 – osobní, WPA – podniky, WPA2 – podniky, 128bitové AES-CCMP, 128bitové a 64bitové WEP. 802.1x: EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, MD5
Bezpečnost produktu | UL, C-UL, CB (IEC 60590)

## Intel PRO/Wireless 2200BG Network Connection

Velikost | Mini PCI typ 3B
Rozměry | Šířka 59,45 mm x délka 44,45 mm x výška 5 mm
Hmotnost | 12,90 g
Konektor rozhraní antény | Hirose U.FL-R-SMT lícující s konektorem kabelu U.FL-LP-066
Duální anténa | Integrované přepínání duálního výběru
Rozhraní konektoru | 124pinový hranový konektor Mini PCI
Napětí | 3,3 V
Provozní teplota | 0 až +70 stupňů Celsia
Vlhkost | 50 až 85 % nekondenzující
Frekvenční modulace | OFDM s BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM, DBPSK, DQPSK, CCK
Frekvenční pásmo | 2,400 - 2,472 GHz (USA) 2,400 - 2,4835 GHz (Japonsko) 2,400 - 2,4835 GHz (Evropa ETSI)
Modulace | OFDM s BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM, DBPSK, DQPSK, CCK
Kanály | Plná podpora 14 kanálů
Přenosové rychlosti | 1, 2, 5,5, 6, 9, 11, 12, 24, 36, 48 a 54 Mb/s
Obecné
Operační systémy | Microsoft Windows XP, Microsoft Windows 2000
Certifikace aliance Wi-Fi(R) | Certifikace Wi-Fi(R) pro standardy 802.11b, 802.11g, 802.11a, WPA, WPA2, WMM, EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, MD5
Certifikace kompatibilních rozšíření Cisco | Kompatibilní rozšíření Cisco verze 2.0
Standard sítě WLAN | IEEE 802.11g a 802.11b
Architektura | Provozní režimy Infrastruktura nebo ad hoc (peer-to-peer)
Zabezpečení | WPA, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-TLS, EAP-TTLS, AES (128bitové), 128bitové a 64bitové WEP.
Bezpečnost produktu | UL, C-UL, CB (IEC 60590)

Zpět na začátek

Zpět na obsah

Ochranné známky a právní dodatky