목차로 돌아가기

# 무선 네트워크 개요: 인텔(R) PROSet/무선 3945ABG 네트워크 연결 사용자 안내서

## 무선 네트워크 기술 정보

- 무선 네트워크 선택
- 무선 네트워크 구성
- 무선 네트워크 식별

무선 네트워크에서는 네트워크 케이블을 사용하지 않고 컴퓨터를 연결합니다. 대신에 컴퓨터가 라디오 통신을 사용하여 다른 컴퓨터로 데이터를 전송합니다. 사용자는 다른 무선 컴퓨터와 직접 통신하거나 무선 액세스 포인트를 통해 기존 네트워크에 연결할 수 있고 무선 어댑터를 설정할 때 원하는 무선 네트워크 종류에 맞는 운영 모드를 선택합니다. Intel(R) PRO/무선 네트워크 연결 어댑터를 사용하여 무선 네트워킹에 대한 802.11 표준을 준수하는 다른 유사한 무선 장치에 연결할 수 있습니다.

## 무선 네트워크 모드 선택

무선 네트워크의 작동에는 네트워크 사용자 수에 따라 액세스 포인트가 사용될 수도 있고 그렇지 않을 수도 있습니다. 기초 모드는 액세스 포인트를 사용하여 무선 컴퓨터의 정보 송수신을 가능하게 합니다. 무선 컴퓨터가 액세스 지점으로 전송하면 액세스 지점은 정보를 수신하여 다른 컴퓨터로 다시 전달합니다. 액세스 포인트를 무선 네트워크나 인터넷에 연결할 수도 있으며 여러 액세스 포인트를 함께 사용하여 넓은 지역에서 통신이 가능하도록 할 수도 있습니다.

장치 대 장치 모드(Ad Hoc 모드라고도 함)는 액세스 포인트 없이 작동하며 무선 컴퓨터에서 다른 무선 컴퓨터로 직접 정보를 전송할 수 있도록 합니다. 장치 대 장치 모드를 사용하면 가정 또는 소규모 사무실의 컴퓨터를 네트워크에 연결하거나 회의를 위한 임시 무선 네트워크를 구축할 수 있습니다.

## 무선 네트워크 구성

802.11 무선 네트워크가 제대로 작동하기 위해서는 다음 세 가지 기본 구성 요소를 반드시 구성해야 합니다.

- 네트워크 이름: 각 무선 네트워크는 고유한 네트워크 이름을 사용하여 네트워크를 식별합니다. 이러한 이름을 서비스 세트 ID(SSID)라고 하며, 무선 어댑터를 설정할 때 이 SSID를 지정합니다. 기존 네트워크에 연결하려는 경우 해당 네트워크의 이름을 사용해야 합니다. 사용자 소유의 네트워크를 구축할 때는 사용자 자신의 이름을 만들어 각 컴퓨터에서 사용할 수 있습니다. 이름에는 문자와 숫자를 포함하여 최대 32자를 사용할 수 있습니다.
- 프로파일: 무선 네트워크에 액세스하도록 컴퓨터를 설정하면 Intel(R) PROSet/무선은 사용자가 지정하는 무선 설정에 대해 프로파일을 만듭니다. 다른 네트워크에 연결하려는 경우에는 기존 네트워크를 검색하여 임시로 연결을 만들거나 해당 네트워크에 대한 새 프로파일을 작성할 수 있습니다. 프로파일을 만든 후 위치를 변경하면 컴퓨터가 자동으로 연결됩니다.
- 보안: 802.11 무선 네트워크에서는 암호화를 사용하여 데이터를 보호합니다. WEP(Wired Equivalent Privacy)는 64비트 또는 128비트 공유 암호화 키를 사용하여 데이터를 스크램블합니다. 컴퓨터에서 데이터를 전송하기 전에 암호화 키를 사용하여 데이터를 스크램블합니다. 수신측 컴퓨터는 같은 키를 사용하여 스크램블된 데이터를 정상 상태로 복원합니다. 기존 네트워크에 연결할 때는 무선 네트워크 관리자가 제공하는 암호화 키를 사용하며 사용자 소유의 네트워크를 구축할 때는 사용자 자신의 키를 만들어 각 컴퓨터에서 사용할 수 있습니다.

  802.1x 인증은 802.11 인증 프로세스와는 별개의 인증입니다. 802.1x 표준은 다양한 인증 및 키 관리 프로토콜에 대한 프레임워크를 제공합니다. 802.1x 인증 유형은 서로 다르며 각각은 다른 인증 접근 방식을 제공하나 모두 클라이언트와 액세스 포인트 사이에서의 통신을 위해 동일한 802.1x 프로토콜 및 프레임워크를 사용합니다.

## 무선 네트워크 식별

무선 네트워크의 규모와 구성 요소에 따라 다양한 방법으로 무선 네트워크를 식별할 수 있습니다.

- 네트워크 이름 또는 서비스 세트 ID(SSID) ─ 무선 네트워크를 식별합니다. 네트워크 상의 모든 무선 장치에서 동일한 SSID를 사용해야 합니다.
- 확장 서비스 세트 ID(ESSID) ─ 액세스 포인트를 포함하는 무선 네트워크를 식별하는 데 사용되는 특별한 경우의 SSID
- 독립 기본 서비스 세트 ID(IBSSID) ─ 액세스 포인트를 사용하지 않고 서로 직접 통신하도록 구성된 무선 컴퓨터 네트워크를 식별하는 데 사용되는 특별한 경우의 SSID.
- 기본 서비스 세트 ID(BSSID) ─ 각 무선 장치의 고유 ID. BSSID는 장치의 이더넷 MAC 주소입니다.
- 브로드캐스트 SSID ─ 액세스 포인트는 브로드캐스트 SSID를 갖는 프로브 패킷을 전송하여 컴퓨터에 응답할 수 있습니다. 액세스 포인트에서 이 기능이 활성화되어 있는 경우 무선 사용자는 공백(Null) SSID를 사용하여 액세스 포인트에 연결할 수 있습니다.

맨 위로 돌아가기

목차로 돌아가기

상표 및 부인 정보