العودة إلى المحتويات

# استعراض الشبكات اللاسلكية: دليل استخدام توصيل Intel(R) PRO/Wireless 3945ABG الشبكي

## حول تقنية الشبكات اللاسلكية

- تحديد شبكة لاسلكية
- تشكيل شبكة لاسلكية
- تعريف شبكة لاسلكية

الشبكة اللاسلكية توصل بين أجهزة الكمبيوتر بدون كابلات شبكات، وتستخدم أجهزة الكمبيوتر بدلاً من ذلك اتصالات الراديو لإرسال البيانات إلى بعضها البعض. يمكنك الاتصال مباشرةً بأجهزة كمبيوتر لاسلكية أو أخرى أو التوصيل بشبكة قائمة من خلال نقطة وصول لاسلكية، حيث تحدد وضع التشغيل لنوع الشبكات اللاسلكية الذي تريده وقت إعداد المحول اللاسلكي. يمكنك استخدام محول التوصيل الشبكي Intel(R) PRO/Wireless للتوصيل بأجهزة لاسلكية أخرى شبيهة على أن تكون مطابقة لمقياس 802.11 للتوصيل الشبكي اللاسلكي.

## تحديد وضع شبكة لاسلكية

من الممكن أن تعمل الشبكات اللاسلكية بنقاط وصول أو بدونها على حسب عدد المستخدمين في الشبكة. يستخدم وضع البنية الأساسية نقاط وصول للسماح بأجهزة الكمبيوتر اللاسلكية بإرسال واستقبال المعلومات، حيث ترسل أجهزة الكمبيوتر اللاسلكية إلى نقطة الوصول وتتلقى نقطة الوصول المعلومات ثم تعيد بثها على أجهزة الكمبيوتر الأخرى، كما يمكن توصيل نقطة الوصول إلى شبكة لاسلكية أو بالإنترنت. من الممكن أن تعمل نقاط وصول متعددة معاً لتوفير تغطية على مساحة أوسع.

يعمل وضع جهاز إلى جهاز، والمعروف أيضاً باسم وضع الأقران، بدون نقاط وصول ويسمح لأجهزة الكمبيوتر اللاسلكية بإرسال المعلومات مباشرةً إلى أجهزة كمبيوتر لاسلكية أخرى. يمكنك استخدام وضع الجهاز إلى جهاز من أجل التوصيل الشبكي بين أجهزة كمبيوتر في منزل أو مكتب صغير، أو لإعداد شبكة لاسلكية مؤقتة لاجتماعٍ ما.

## تشكيل شبكة لاسلكية

توجد ثلاثة مكونات أساسية يجب تشكيلها حتى تعمل أية شبكة 802.11 لاسلكية بشكل سليم:

- اسم الشبكة: تستخدم كل شبكة لاسلكية اسم شبكة فريد لتعريف الشبكة، ويسمى هذا الاسم معرف مجموعة الخدمات (Service Set Identifier أو SSID اختصاراً). عندما تقوم بإعداد محولك اللاسلكي تحدد اسم SSID. إذا أردت التوصيل بشبكة قائمة فيجب عليك استخدام اسم تلك الشبكة. إذا كنت بصدد إعداد شبكتك الخاصة يمكنك اختراع أي اسم تريده واستخدامه على كل كمبيوتر، ويجوز أن يبلغ طول الاسم 32 حرفاً وأن يضم حروفاً وأرقاماً.
- التوصيفات: عندما تقوم بإعداد الكمبيوتر للوصول إلى شبكة لاسلكية، ينشئ Intel(R)PROSet/Wireless توصيفاً للإعدادات اللاسلكية التي تحددها. إذا أردت التوصيل بشبكة أخرى يمكنك المسح بحثاً عن الشبكات الموجودة وإجراء توصيل مؤقت أو إنشاء توصيف جديد لتلك الشبكة. بعد ما تنشئ توصيفات يتم توصيل الكمبيوتر تلقائياً كلما غيرت الموضع.
- التأمين: تستخدم شبكات 802.11 اللاسلكية التشفير عملاً على حماية بياناتك. تستخدم الخصوصية المكافئة للتوصيل السلكي (WEP) مفتاح تشفير من 64- أو 128-بت لبعثرة البيانات، قبل أن يرسل الكمبيوتر البيانات يستخدم مفتاح تشفير سري لبعثرة البيانات، ويستخدم الكمبيوتر المستقبل نفس هذا المفتاح لرد البيانات إلى أصلها. إذا كنت بصدد الاتصال بشبكة قائمة فاستخدم مفتاح التشفير الوارد من مسئول الشبكة اللاسلكية، وأما إذا كنت بصدد إعداد شبكتك الخاصة يمكنك اختراع أي مفتاح تريده واستخدامه على كل كمبيوتر،

  لا ترتبط مصادقة 802.1x بعملية مصادقة 802.11، حيث يوفر مقياس 802.1x إطاراً لبروتوكولات متنوعة للمصادقة وإدارة المفاتيح، علماً بأنه توجد أنواع مختلفة من مصادقة 802.1x يقدم كل منها نهجاً مختلفاً للمصادقة مع اشتراكها جميعاً في توظيف نفس بروتوكول 802.1x وإطاره للاتصال بين عميل ونقطة وصول.

## تعريف شبكة لاسلكية

توجد طرق كثيرة لتعريف شبكة لاسلكية حسب حجم الشبكة اللاسلكية ومكوناتها:

- اسم الشبكة أو معرف مجموعة الخدمات (SSID) - يعرف شبكة لاسلكية ما. يجب أن يكون لكافة الأجهزة اللاسلكية في الشبكة نفس معرف SSID.
- معرف مجموعة الخدمات الممتد (ESSID) - حالة خاصة من SSID ويستخدم لتعريف شبكة لاسلكية تتضمن نقاط وصول.
- معرف مجموعة الخدمات الأساسي المستقل (IBSSID) - حالة خاصة من SSID ويستخدم لتعريف شبكة من أجهزة الكمبيوتر اللاسلكية تم تشكيلها بحيث تتصل ببعضها البعض مباشرةً دون استخدام نقطة وصول.
- معرف مجموعة الخدمات الأساسي (BSSID) – معرف فريد لكل جهاز لاسلكي. ومعرف BSSID هذا هو عنوان Ethernet MAC للجهاز.
- SSID البث - تستطيع نقطة وصول الاستجابة لأجهزة الكمبيوتر التي ترسل حزم استشعار بمعرف SSID البث، ويتيح تمكين هذه الميزة على نقطة الوصول لأي مستخدم لاسلكي الاقتران بنقطة الوصول عن طريق استخدام معرف SSID فارغ.

العودة لأعلى الصفحة

العودة إلى المحتويات

العلامات التجارية وإخلاء المسئولية