Tilbake til Innhold

# Administratorverktøy: Brukerveiledning Intel(R) PRO/Wireless 3945ABG Network Connection

- Innstill administratorpassord
- Administratorpakker
- Administratorprofiler
  - Vedvarende
  - Førpålogging
  - Voice over IP (VoIP)
- Administratorverktøyinnstillinger
- Programinnstillinger
- Kortinnstillinger
- Programvare
- Adminstratoroppgaver

Administratorsverktøyet brukes av den personen som har administratorrettigheter på denne datamaskinen. Dette verktøyet brukes for å konfigurere felles (delte) profiler, forhåndspåloggingsprofiler og vedvarende tilkoblingsprofiler. Administratorverktøyet kan også brukes av IT-avdelingen for å konfigurere inne i programvaren Intel(R) PROSet/Wireless og for å opprette tilpassede installasjons-pakker som kan eksporteres til andre systemer.

Du finner administratorverktøyet på Verktøy-menyen. Det må velges under installasjonen av programvaren Intel PROSet/Wireless ellers vises ikke funksjonen på verktøymenyen.

## Innstill administratorpassord

Brukerne kan ikke modifisere administratorinnstillingene med mindre de har passordet for dette verktøyet. Når du går til administratorverktøyet første gangen, blir du bedt om å sette inn et passord. Passordet må ikke ha mer enn 100 tegn. Null-passord er ikke tillatt.

1. Sett inn passord: Opprett et passord (maksimalt 100 tegn).
2. Bekreft passord: Skriv inn passordet på nytt.
3. Klikk OK. Åpne administratorpakken vises.

For å endre det eksisterende passordet:

1. Klikk på Administratorverktøy fra Verktøymenyen.
2. Klikk på Endre passord på passordinnsettingsformularet.
3. Gammelt passord: Skriv inn det eksisterende passordet.
4. Nytt passord: Skriv inn det nye passordet.
5. Bekreft passord: Skriv inn det nye passordet igjen.
6. Klikk OK for å lagre det nye passordet og lukke administratorverktøyet.

## Administratorpakker

Administratorpakkene brukes for å lagre administrative profiler og andre innstillinger. Du kan kopiere eller sende denne selvutpakkende kjørbare filen til klienter på nettverket ditt. Når den kjørbare filen kjører, installeres og konfigureres innholdet på måldatamaskinen.

Slik oppretter du en ny pakke:

1. På Verktøy-menyen klikker du Administratorverktøy.
2. Sett inn passordet til administratorverktøyet.
3. Administratorpakke:Klikk Opprette en ny pakke.
4. Klikk OK.
5. Velg Inkludere innstillinger på siden Profiler, Innstillinger, Kortinnstillinger eller Programvare for å konfigurere alternativene som skal inkluderes i pakken.
6. Klikk Lukk.
7. Du blir meddelt: Den aktuelle pakken er endret. Vil du lagre endringene?
8. Klikk Ja. Lagre den kjørbare filen på en katalog på den lokale diskdriven.
9. Klikk Lagre. Filen er opprettet. MERK: Denne prosessen kan hende tar flere minutter.
10. Klikk Avsluttet for å se innholdet i pakken.
    - Klikk på Bruk denne filen på denne datamaskinen hvis du vil bruke pakkekonfigurasjonen på administratorens datamaskin.
    - Kopier den kjørbare filen til en hvilken som helst brukers datamaskin for å installere konfigurasjonen som er blitt lagret i pakken. Det er en stille installasjon.
11. Klikk Aktiver Intel PROSet/Wireless. Denne prosedyren velger Intel PROSet/Wireless slik at det forvalter nettverksprofilene dine.

> MERK: Du kan også velge Lagre pakke på administratorverktøysfilmenyen for å lagre pakken.

Slik redigerer du en pakke:

1. Gå til Administratorverktøyet
2. Åpne administratorpakkesiden, klikk Åpne for å redigere en eksisterende pakke.
3. Klikk på Bla gjennom. Finn frem til pakkens kjørbare fil.
4. Klikk Åpne. Gjør dine oppdateringer.
5. Klikk Lukk.
6. Du blir meddelt: Den aktuelle pakken er endret. Vil du lagre endringene?
7. Klikk Ja. Lagre den kjørbare filen på en katalog på den lokale diskdriven.

> MERK: Du kan også velge Åpne pakke på Fil-menyen i administratorverktøyet for å redigere en administratorpakke.

## Administratorprofiler

Administratorprofiler er eid og blir forvaltet av nettverksadministratoren eller administratoren av denne datamaskinen. Disse profilene er felles eller delte for alle brukerne på denne datamaskinen. Men sluttbrukerne kan ikke modifisere disse profilene. De kan kun modifiseres fra administratorverktøyet som er passordbeskyttet.

Det finnes tre typer Administratorprofiler: Vedvarende, Forhåndspålogging/Felles og Voice over IP (VoIP).

### Vedvarende tilkobling

Vedvarende profiler anvendes på oppstartstidspunktet eller når det ikke lenger er noen som er logget på datamaskinen. Etter at en bruker logger av, opprettholder en Vedvarende profil en trådløsforbindelse enten til datamaskinen slås av eller en annen bruker logger seg på.

Viktige punkter vedrørende Vedvarende tilkobling:

- De følgende profiltypene kan opprettes som Vedvarende profiler:
  - Alle profiler som ikke krever 802.1x-autentifikasjon (for eksempel åpen autentifikasjon med WEP-kryptering, åpen autentifikasjon uten kryptering).
  - Alle profiler med 802.1x-autentifikasjon som har legitimasjonsbeskrivelsene lagret. MD5, LEAP, EAP-FAST.
  - Profiler med sikkerhetsinnstillinger som omfatter alternativet "Bruk følgende brukernavn og passord".
  - Profiler som bruker maskinsertifikatet for å autentifisere.

> MERK: Intel PROSet/Wireless støtter maskinsertifikater. Men de vises ikke på sertifikatopplistingene.

- WPA-Foretaksprofiler som ikke bruker et brukersertifikat.
- WPA-Personlig-profiler.

- Vedvarende profil vil bli brukt ved systemoppstart og etter at en bruker logger av.

Slik oppretter du en vedvarende-profil:

1. Klikk Inkluder profiler.
2. Klikk Vedvarende.
3. Klikk Legg til for å åpne siden Generelle innstillinger.
4. Navn på trådløst nettverk (SSID):Skriv inn nettverksidentifikatoren.
5. Profilnavn: Sett inn et beskrivende profilnavn.
6. Driftsmodus: Infrastruktur er valgt.
7. Administratorprofiltype: Vedvarende: Aktiv hvis det ikke er logget noen bruker på er valgt.
8. Klikk Neste.
9. Klikk Foretakssikkerhet for å åpne Sikkerhetsinnstillinger. Se på Foretaksinnstillinger for å få sikkerhetskonfigurasjonsinformasjon om 802.1x.
10. Klikk OK.

### Før-påloggingstilkobling

Forhåndspåloggings-/Fellesprofiler anvendes før en bruker logger seg på. Hvis Singelpålogging er installert, brukes profilen, og tilkoblingen gjøres før Windows-påloggingssekvensen (forhåndspålogging).

Hvis støtte for Singelpålogging ikke er installert, anvendes profilen straks brukerøkten er aktiv.

Forhåndspåloggings-/Fellesprofiler vises alltid øverst på profillisten. En bruker kan fortsatt prioritere sine egne profiler som han har opprettet, men de kan ikke omprioritere Forhåndspåloggings-/Fellesprofilene. Siden disse profiler vises på toppen av profillisten, prøver Intel PROSet/Wireless automatisk å koble til administratorprofilene først før eventuelle brukeropprettede profiler.

> MERK: Kun administratorer kan opprette eller eksportere Forhåndspåloggings-/Fellesprofiler.

Viktige punkter for Forhåndspåloggingstilkobling er:

- Førpåloggingstilkobling er bare aktiv når brukeren logges på Windows.
- De følgende profiltypene kan opprettes som Forhåndspåloggingsprofiler:
  - 802.1x- MD5-, LEAP-, EAP-FAST- profiler som enten bruker legitimasjonsbeskrivelsene "Bruk Windowspåloggingsbrukernavn og -passord" eller "Bruk følgende brukernavn og passord" når de konfigurerer profilens sikkerhetsinnstillinger.
  - 802.1x PEAP- eller TTLS-profiler. med bruker- eller maskinsertifikater (brukeren må ha administrative rettigheter for å bruke maskinsertifikater).
  - TLS-profiler som bruker digitale sertifikater for å bekrefte identiteten til en klient og en server.
  - EAP-SIM-profiler som bruker et Subscriber Identity Module (SIM)-kort for å bekrefte dine legitimasjonsbeskriveler hos nettverket.
  - Alle ikke-802.1x (Åpne og WEP)-Fellesprofiler eller Brukerbaserte profiler.
- En Forhåndspåloggingsprofil vil bli brukt ved Windows-brukers påloggingstid

#### Status Førpåloggings-/Fellesforbindelse

Forhåndspåloggingsstøtte ble installert under en Tilpasset installasjon av programvaren Intel PROSet/Wireless. Se i Installer og avinstaller programmet hvis du vil ha mer informasjon.

> MERK: Hvis Singelpåloggings- eller Forhåndspåloggingstilkoblingsfunksjonene ikke er installert, kan en administrator fortsatt opprette Forhåndspåloggings-/Fellesprofiler for eksport til en brukers datamaskiner.

Det følgende beskriver hvordan funksjonen Forhåndspåloggingstilkobling virker fra systemoppstart. Antakelsen er at det finnes en lagret profil med gyldige sikkerhetsinnstillinger merket med "Bruk windowspåloggingsbrukernavn og -passord" som anvendes på tidspunktet for Windowspåloggingen.

1. Etter systemomstart eller start, skriv inn ditt Windowspåloggingsnavn, passord og domene.
2. Klikk OK. Profilstatusdialogen for Forhåndspålogging viser progresjonen i nettverkstilkoblingen. Etter at trådløskortet er koblet til nettverkstilgangspunktet, lukkes statusdialogen, og Windows-brukerpåloggingsdialogen vises.

- Hvis det korresponderende tilgangspunktet avviser din identifikasjon under Forhåndspåloggingstilkobling, vil profilidentifikasjonsdialogen vise ledetekst for at du skal gi din identifikasjon.
- Sett inn dine legitimasjonsbeskrivelser.
- Klikk OK. Profilen brukes, og statussiden viser progresjonen i tilkoblingsstatusen inntil du er logget på Windows.
- Klikk Avbryt på identifikasjonssiden for å prøve en annen profil.

Når en bruker logger av, kobles trådløsforbindelsen fra, og en vedvarendeprofil (hvis det er en tilgjengelig) brukes. Under visse forhold er det ønskelig å bevare den aktuelle tilkoblingen (for eksempel hvis brukerspesifikke data må lastes opp til serveren etter avlogging eller hvis streifningsprofiler brukes).

Opprett en profil som er merket som både forhåndspålogging og vedvarende for å oppnå denne funksjonaliteten. Hvis en slik profil er aktiv når brukeren logger av, bevares tilkoblingen.

For å opprette en forhåndspåloggings-/fellesprofil:

1. Klikk Inkluder profiler.
2. Klikk på Før-påloggings-/fellestilkobling.
3. Klikk Legg til for å åpne siden Generelle innstillinger.
4. Navn på trådløst nettverk (SSID):Skriv inn nettverksidentifikatoren.
5. Profilnavn: Sett inn et beskrivende profilnavn.
6. Driftsmodus: Infrastruktur er valgt.
7. Administratorprofiltype: Førpåloggings-/Felles: Aktiv når en bruker er logget på. Denne profilen deles av alle brukerne. Denne profiltypen er allerede valgt ut.
8. Klikk Neste.
9. Klikk Avansert for å åpne Avanserte innstillinger. Bruk de Avanserte innstillingene for å innstille følgende:
   - Automatisk tilkobling: Velg for å koble automatisk eller manuelt til en profil.
   - Automastisk import av denne profilen (bare for nettverksadministratorer).
   - Obligatorisk tilgangspunkt: Velg dette for å knytte trådløskortet til et spesifikt tilgangspunkt.
   - Passordbeskytt profilen: Velg for å passordbeskytte en profil.
   - Startprogram: Angi et program som skal startes når en trådløsforbindelse opprettes.
   - Brukernavnformat:

   > En administrator kan velge brukernavnformatet for autentifiksjonsserveren.

   > Alternativene er:

   > - bruker (standard)
   > - user@domain
   > - user@domain.com
   > - DOMAIN\user

10. Klikk OK for å lukke Avanserte innstillinger.
11. Klikk Foretakssikkerhet for å åpne Sikkerhetsinnstillinger. Se Foretakssikkerhet for å få informasjon om sikkerhetskonfigurasjonen for 802.1x.
12. Klikk OK for å lagre profilen og legge den til Administratorprofillisten.

    MERK: Hvis en vedvarende forbindelse allerede er blitt opprettet, blir en forhåndspåloggings-/fellesprofil ignorert hvis profilen er konfigurert med både profilene forhåndspålogging/felles og vedvarende tilkoblinger.

### Voice over IP (VoIP)-profiler

Intel PROSet/Wireless-programvaren støtter VoIP-softphone-applikasjoner fra tredjeparter.

Tredjeparts VoIP-applikasjoner støtter Voice Codecs. Codecs brukes for å kode tale for overføring gjennom IP-nettverk. Codecs besørger normalt komprimering for å spare nettverksbåndbredde.

Intel PROSet/Wireless-programvaren støtter de følgende codecs-standardene fra International Telecommunications Union (ITU):

Codec | Algoritme | Datahastighet (Kbps) | Kommentarer
ITU G.711 | PCM (Pulse Code Modulation) | 64 | G.711 med mu-law brukt i Nord-Amerika og Japan, mens G.711 med A-law brukes i resten av verden.
ITU G.722 | SBADPCM (Sub-Band Adaptive Differential Pulse Code Modulation) | 48, 56 og 64 |
ITU G.723 | Multi-rate Coder | 5.3 og 6.4 |
ITU G.726 | ADPCM (Adaptive Differential Pulse Code Modulation) | 16, 24, 32 og 40 |
ITU G.727 | Variable-Rate ADPCM | 16-40 |
ITU G.728 | LD-CELP (Low-Delay Code Excited Linear Prediction) | 16 |
ITU G.729 | CS-ACELP (Conjugate Structure Algebraic-Code Excited Linear Prediction) | 8 |

En administrator kan opprette profiler som bruker forhåndseksisterende VoIP-profiler for å konfiguerere ulike codec-datahastigheter og rammehastigheter for å bedre stemmekvaliteten i VoIP-overføringer.

Slik oppretter du en VoIP-profil:

> MERK: Påse at Voice over IP ikke er deaktivert i administratorinnstillingene. Den er aktivert som standard.

1. Klikk Inkluder profiler.
2. Velg et profil fra listen.
3. Klikk Egenskaper for åpne Opprett VoIP-profiler-siden.
4. Velg codec-båndbredde, applikasjonsbruk og rammehastighet.

Codec | Bruk | Rammehastighet
--- | --- | ---
G711_64 G711_56 G711_48 G722_64 G722_56 G722_48 G722_1_32 G722_1_24 G722_1_16 G726_16 G726_24, G726_32 G726_40 G728_12_8 G728_16 G729_8 G729a_8 G729b_8 G729ab_8 G729d_6_4 G729e_8 G729e_11_8 GIPS_iPCM_VARIABLE G722_2_VARIABLE SPEEX_VARIABLE | Interamtiv tale Audiokonferanse Stemmedata Video Streaming-audio | 10 20 30

5. Klikk OK for å gå tilbake til Profillisten.
6. Klikk Lukk for å lagre profilinnstillingene til en pakke.

## Administratorverktøyinnstillinger

En administrator kan avgjøre rekkefølgen administratorprofilene skal plasseres i, i en brukers profilliste.

1. Klikk på Administratorverktøy Verktøy-menyen.
2. Klikk Innstillinger for å åpne Administratorverktøyinnstillinger.
   - Velg Sett inn på toppen for alltid å plassere administratorprofilene på toppen av en brukers profilliste.
   - Velg Sett inn på bunnen for alltid å plassere administratorprofilene på bunnen av en brukers profilliste.
3. Klikk OK for å lukke og vende tilbake til administratorverktøy.

## Programinnstillinger

En administrator kan velge hvilket kontrollnivå brukerne har over sine trådløsnettverksforbindelser.

Slik konfigurerer du programinnstillinger:

1. Klikk Inkluder innstillinger.
2. Aktiver eller deaktiver hver enkelt innstilling listet opp i tabellen under.

Navn | Beskrivelse
--- | ---
802.11a Radio På/Av | Velg Legg til 802.11a Radio/Av-valg for å gjøre det mulig for en bruker å skru av eller på 802.11a-radioen på datamaskinen sin. Dette legger 802.11a Radio-av-kontroll på oppgavefeltmenyen og på hovedvinduet for Intel PROSet/Wireless på en brukers datamaskin. Når denne funksjonen er installert på datamaskinen, følger du instruksjonene nedenfor for å slå av eller på 802.11a-radiokontrollen. Slik slår du av 802.11a-radioen. I hovedvinduet i Intel PROSet/Wireless klikker du Trådløs på-knappen. Listen over radioalternativer vises. Velg 802.11a Radio av. 802.11a-radioen er nå inaktiv. Slik slår du på 802.11a-radioen. I hovedvinduet i Intel PROSet/Wireless klikker du knappen 802.11a Radio av. Listen over radioalternativer vises. Velg Trådløs på. 802.11a-radioen er nå aktiv. MERK: Dette alternativet er kun tilgjengelig for trådløskort som støtter 802.11a, 802.11b og 802.11g. Denne innstillingen er utilgjengelig hvis kortet er en Intel(R) PRO/Wireless 3945ABG-nettverkstilkobling eller Intel(R) PRO/Wireless 2200BG-nettverkstilkobling.
802.1x-godkjenning | Gjør det mulig for en bruker å opprette eller koble til profiler som støtter ulike 802.1x-autentifikasjons-EAP-typer. Velg hvilke EAP-typer for 802.1x-godkjenning du vil aktivere på en brukers datamaskin: MD5, EAP-SIM, LEAP, TLS, TTLS, PEAP, EAP-FAST.
Administratorverktøy | Deaktiver tilgangen til administratorverktøyet på en brukers datamaskin.
Automatisk applikasjonsoppstart | Velg å starte en satsvis fil, kjørbar fil eller et skript automatisk når en spesifikk profil kobler seg til nettverket. Start for eksempel en Virtual Private Network-økt (VPN) automatisk hver gang en bruker kobler til et trådløsnettverk.
Veksle applikasjon Radio-på | Gjør det mulig for en tredjepartsapplikasjon å deaktivere Intel PROSet/Wireless Trådløs-på- eller Trådløs-av-bryteren.
Hurtigbufferlegitimasjonsbeskrivelser | Velg for å lagre legitimasjonsbeskrivelser etter at en bruker logger på. Hvis trådløstilkoblingen midlertid kobler ut, brukes de lagrede legitimasjonsbeskrivelsene for å gjenåpne tilkoblingen. Legitimasjonsbeskrivelsene fjernes når brukeren logger av. MERK: Hvis ikke merket, er alternativet Foreslå hver gang jeg kobler til ikke tilgjengelig når det opprettes profiler
Cisco Compatible Extensions | Velg for aktivere Cisco Compatible Extensions på en brukers datamaskin. Fjern for å deaktivere.
Enhet-til-enhet (Ad hoc) | Aktiverer eller deaktiverer hvorvidt en bruker skal være i stand til enten å opprette ad hoc-profiler eller slutte seg til ad hoc-nettverk. Velg ett av følgende for å aktivere eller deaktivere hvorvidt brukeren kan koble til enhet-til-enhet-nettverk: Aktiver enhet-til-enhet-nettverksvirksomhet. Aktiver kun sikker enhet-til-enhet-nettverksvirksomhet. Deaktiver enhet-til-enhet-nettverksvirksomhet. Velg for enten å tillate at en bruker konfigurerer profiler med enhet-til-enhet (ad hoc)-innstillinger eller hindre konfigursjon av enhet-til-enhet (ad hoc)-profiler. Vis enhet-til-enhet-applikasjonsinnstillinger Skjul enhet-til-enhet-applikasjonsinnstillinger For å fjerne enhet-til-enhet (ad hoc)-driftsmodus fra Profilveiviserens generelle innstillinger, velger du både Deaktiver enhet-til-enhet-nettverskvirksomhet og Skjul enhet-til-enhet-applikasjonsinnstillinger. Dette hindrer at en bruker kan opprette profiler som støtter enhet-til-enhet (ad hoc)-nettverk.
Import og eksport | Velg for å importere til eller eksportere profiler fra en brukers datamaskin. Aktiver tillater automatisk import av brukerprofiler når de kopieres til en automatisk importmappe.
Melding veksle Radio-på | Gjør det mulig for en tredjepart å gi en bruker beskjed om at Intel PROSet/Wireless radio enten er på eller av.
Pre-Logon Cisco Mode | Aktiver Cisco-modus under en forhåndspåloggingsforbindelse. Cisco gjør tilgang til punkter som har evne til å støtte flere trådløse nettverksnavn (SSID-er), men kun kan krinkaste ett. For å koble til et slikt tilgangspunkt, gjøres et forsøk på å koble til med hver profil. Dette kalles Cisco-modus. MERK: Forhåndspåloggingen kan hende tar noe lenger å koble til.
Profilkonnektivitet | Velge profiltilkoblingsnivået på en brukers datamaskin? Deaktivere Intel Profile Switching. Brukere kan kun koble til med den første forhåndspåloggingsprofilen (fellesprofilen) eller kun koble til med forhåndspåloggingsprofiler. Lar brukeren koble til alle administratorprofilene. Lar brukeren kun koble til den første administratorprofilen.
Sikkerhetsnivå | Velg sikkerhetsnivået på en brukers datamaskin? Brukere kan koble til profiler kun med dette sikkerhetsnivået. Lar brukeren koble til nettverket bare med Personlig sikkerhet. Lar brukeren koble til nettverket kun med Foretakssikkerhet.
Singelpåmelding | Velg hvilken administratorprofiltyper som er aktivert på en brukerdatamaskin? Vedvarende tilkobling: Profiler er aktive under oppstarttiden og når det ikke er noen bruker logget på datamaskinen. Før-påloggingstilkobling: Profilene er aktive straks en bruker logger på datamaskinen. Fellesprofiler aktiveres hvis funksjonene for forhåndspålogging ikke er installert på en brukers datamaskin. Fellesprofiler er aktive etter at en bruker har logget på, og økten blir aktiv. Vedvarende profiler og forhåndspåloggings- eller fellesprofiler plasseres øverst på brukerens profilliste. De kan ikke endres eller slettes av en bruker.
Voice over IP | Gjør det mulig for programvare fra tredjepart å bruke VoIP-applikasjonen på en brukers datamaskin. Standardinnstillingen aktiverer denne egenskapen.
Sameksistens for Microsoft Windows XP | Velg Aktiver sameksistens for Microsoft Wireless Zero Configuration og Intel PROSet/Wireless på dette systemet. Aktiver dette alternativet for å kunne ha Microsoft Wireless Zero Configuration og Intel PROSet/Wireless samtidig på dette systemet. Når du velger dette alternativet, hindrer du at tjenesten Microsoft Windows XP Wireless Zero Configuration deaktiveres når Intel PROset/Wireless aktiveres.
Lukk | Lukker administratorverktøyet
Hjelp? | Hjelpeopplysninger for denne siden.

## Kortinnstillinger

For å konfigurere kortinnstillinger:

1. Klikk Inkluder innstillinger.
2. For hver innstilling listet opp nedenfor, skal du velge ett av de følgende alternativene:
   - Bruk standardverdi: Tilbakestill innstillingen på brukermaskinen til standardverdien.
   - Ingen endring: Bevarer den brukervalgte verdien. Administratoren avgjør om alle innstillingene på en brukers datamaskin skal håndheves. Brukeren kan endre kortinnstillingsverdiene fra Intel PROSet/Wireless Advanced menu.
   - Velg verdien: Administratoren velger verdien som skal brukes på brukerens datamaskin.

Navn | Beskrivelse
--- | ---
Ad Hoc-kanal | Det er ikke noe behov for å endre kanalen med mindre de andre datamaskinene i ad hoc-nettverket bruker en annen kanal enn standardkanalen. Verdi:Velg den tillatte driftskanalen fra listen. 802.11b/g:Velg dette alternativet når du bruker 802.11b- og and 802.11b (2.4 GHz) ad hoc-båndfrekvens. 802.11a:Velg dette alternativet når du bruker 802.11a (5 GHz) ad hoc-båndfrekvens.
Ad Hoc-strømstyring | Innstill strømsparingsegenskaper for Enhet-til-Enhet (ad hoc)-nettverk. Deaktiver: Velg når du kobler til ad hoc-nettverk som inneholder stasjoner som ikke støtter ad hoc-strømstyring Maksimum strømsparinger: Velg for å optimalisere batterilevetid. Støyende miljø: Velg for å optimalisere ytelse eller koble til med flere klienter. MERK: Denne innstillingen er utilgjengelig hvis kortet er en Intel(R) PRO/Wireless 3945BG-nettverkstilkobling, Intel PRO/Wireless 2915ABG-nettverkstilkobling eller en Intel PRO/Wireless 2200BG-nettverkstilkobling.
Ad Hoc QoS-modus | Quality of Service (QoS)-kontroll i ad hoc-nettverk. QoS sørger for prioritering av trafikken fra tilgangspunktet over en trådløs-LAN, basert på trafikklassifikasjon. WMM (Wi-Fi MultiMedia) er QoS-sertifiseringen til Wi-Fi Alliance (WFA). Når WMM er aktivert, bruker kortet WMM for å støtte prioritetsmerkings- og køfunksjonene for Wi-Fi-nettverk. WMM Aktivert.(Standard) WMM Deaktivert Denne innstillingen er utilgjengelig hvis kortet er en Intel(R) PRO/Wireless 3945BG-nettverkstilkobling, Intel PRO/Wireless 2915ABG-nettverkstilkobling eller en Intel PRO/Wireless 2200BG-nettverkstilkobling.
Mikset modusbeskyttelse | Brukes for å unngå datakollisjoner i et mikset 802.11b- og 802.11g-miljø. Anmodning om at Request to Send/Clear to Send (RTS/CTS) [sende/klarere for å sende] skal brukes der klientene ikke kan hører hverandre. CTS-til-selv kan brukes for å få mer gjennomstrømning i et miljø der klienter er nær hverandre og kan høre hverandre.
Strømstyring | Strømstyring: Gjør det mulig å velge en balanse mellom strømforbruk og kortytelse. Glidebryteren for strøminnstillinger for trådløskortet angir en balanse mellom datamaskinens strømkilde og batteriet. Bruk standardverdi: (Standard) - Strøminnstillinger er basert på datamaskinens strømkilde. Manuell: Juster glidebryteren for ønsket innstilling. Bruk den laveste innstillingen for å få maksimal batterilevetid. Bruk den høyeste innstillingen for å få maksimal ytelse. MERK: Strømsparingen varierer basert på innstillingene for infrastrukturen.
Blokkstartmodus | Endrer Overførings-blokkstartinnstillingen mottatt av tilgangspunktet under begynnelsen på en tilkobling. Bruker alltid lang blokkstartlengde ved tilkobling til et tilgangspunkt. Auto Transmit (Tx) Preamble muliggjør automatisk blokkstartoppdagelse. Hvis dette støttes, bør kort blokkstart brukes. Hvis ikke, bruk lang blokkstart.
Streifningsaggressivitet | Denne innstillingen lar deg definere hvor aggressivt trådløsklienten streifer for å bedre forbindelsen til et tilgangspunkt. Standard: Balansert innstilling mellom ikke-streifning og ytelse. Laveste: Trådløsklienten streifer ikke. Bare betydelig forringelse av koblingskvaliteten fører til at den streifer til et annet tilgangspunkt.
Gjennomløpsforbedring | Endre verdien for Packet Burst Control. Aktiver: Velg dette for å aktivere gjennomløpsforbedring. Deaktiver: (Standard) Velg for å deaktivere gjennomløpsforbedring.
Sendestrøm | Standardinnstilling: Høyeste sendestyrkenivå Laveste minimumsdekning:Sett kortet til laveste sendestyrke. Gjør det mulig for deg å utvide antallet dekningsområder eller begrense et dekningsområde. Reduser dekningsområdet i høytrafikksområder for å bedre den samlede sendekvaliteten og unngå kødannelse og innblanding fra andre enheter. Høyeste maksimumsdekning: Angi kortet til maksimalt nivå for sendestyrke. Velg for å få maksimal ytelse og maksimalt område i omgivelser med begrensede ekstra radioenheter. MERK: For en bruker er den optimale innstillingen alltid å angi sendestyrken til det lavest mulige nivået som er kompatibelt med kvaliteten på kommunikasjonen. Dette gjør det mulig for det maksimale antallet trådløse enheter å virke i tette områder og redusere innblandingen i andre enheter som denne radioen deler radiospekteret med. MERK: Denne innstillingen blir virksom når enten modusen Infrastruktur eller ad hoc brukes.
Trådløsmodus | Velg hvilken båndbredde som skal brukes for å koble til et trådløsnettverk: Bare 802.11a: Koble trådløskortet utelukkende til 802.11a-nettverk. Bare 802.11b:Kobler trådløskortet utelukkende til 802.11b-nettverk. Bare 802.11g: Koble trådløskortet utelukkende til 802.11g-nettverk. Bare 802.11a og 802.11g: Kobler trådløskortet kun til 802.11a- og 802.11g-nettverk. Bare 802.11b og 802.11g: Kobler trådløskortet kun til 802.11b- og 802.11g-nettverk. 802.11a, 802.11b og 802.11g: (Standard) - Koble enten til trådløsnettverket 802.11a, 802.11b eller 802.11g. MERK: Disse innstillingene for trådløsmodus (modulasjonstype) bestemmer hvilke oppdagede tilgangspunkter som vises i Trådløsnettverk-listen.
OK | Lagrer innstillinger og går tilbake til forrige side.
Avbryt | Lukker siden og avbryter eventuelle endringer.
Hjelp? | Hjelpeopplysninger for denne siden.

## Programvare

Velg hvilke av Intel PROSet/Wireless-applikasjonene som er installert på en brukers datamaskiner.

1. Velg Inkluder programvare.
2. Sette installasjons-CDen for Intel PROSet/Wireless i CD-stasjonen.
3. Angi programvareinstallasjonsprogrammet for Intel PROSet/Wireless: Klikk Bla for å finne Autorun.exe file.
4. Klikk OK.
5. Angi de komponentene du vil eksportere: Velg hvilken applikasjon som skal installeres på brukerens datamaskin.
   - Feilsøking Intel Wireless: Hjelper deg å løse problemer med trådløstilkoblingen
   - Administratorverktøy:Installerer administratorverktøyet til verktøymenyen.
   - Intel Smart Wireless Solutions: Besørger en enkel konfigurasjonsveiviser for å koble til en trådløsruter.
   - Singelpåmelding:Installerer singelpåloggingsfunksjonen. Dette verktøyet brukes for å konfigurere felles (delte) profiler.
   - Wireless Management Instrumentation: Lar administratorer som ikke har Intel PROSet/Wireless installert, å håndtere på avstand klienter som har installert Intel PROSet/Wireless.

> MERK: Hvis du har tenkt å bruke Novell(R) Client(TM) for Windows, må den installeres før du installerer Intel PROSet/Wireless-programvaren. Hvis du allerede har installert Intel PROSet/Wireless, må du fjerne den før du installerer Novell Client for Windows.

## Adminstratoroppgaver

#### Hvordan skaffe et klientsertifikat

Dersom du ikke har noen sertifikater for EAP-TLS (TLS) eller EAP-TTLS (TTLS), må du få et klientsertifikat for å tillate godkjenning.

Sertifikater adminstreres fra enten Internet Explorer eller Microsoft Windows kontrollpanel.

Microsoft Windows XP og Microsoft Windows 2000 Når du har skaffet deg et klientsertifikat, skal du ikke aktivere kraftig privatnøkkelbeskyttelse. Dersom du bruker sterk privatnøkkelbeskyttelse på et sertifikat, vil du måtte sette inn et tilgangspassord for sertifikatet hver gang dette sertifikatet blir brukt. Du må deaktivere sterk privatnøkkelbeskyttelse for sertifikatet dersom du konfigurerer tjenesten for TLS/TTLS-godkjenning. Ellers lykkes ikke 802.1x-service å autentifisere fordi det ikke er noen innlogget bruker som kan gi det påkrevde passordet.

Merknader om smartkort

Etter installeringen av et smartkort, blir sertifikatet automatisk installert på datamaskinen din og kan velges fra personsertifikatlageret og rotsertifikatlageret.

#### Konfigurere klienten for TLS-godkjenning

Trinn 1: Skaff et sertifikat

For å tillate TLS-autentifikasjon behøver du et gyldig klient (bruker)-sertifikat i det lokale oppbevaringsstedet for kontoen til innlogget bruker. Du trenger også et fortrolig CA-sertifikat i rotlageret.

Den følgende informasjonen gir to metoder for å skaffe sertifikat;

- Fra en felles sertifiseringsinstans (CAen) som er implementert på en Windows 2000-server
- Impotere et sertifikat fra en fil med sertifikatimporteringsveiviseren til Internet Explorer.

Hvis du ikke vet hvordan du skaffer et brukersertifikat fra CAen, rådspør din administrator om fremgangsmåten.

For å innstallere CAen på den lokale maskinen:

1. Skaff CAen og lagre det på din lokale harddisk.
2. Klikk Importer. Sertifikatimportveiviseren åpner.
3. Klikk Neste.
4. Klikk Bla gjennom for å finne sertifikatet på den lokale disken.
5. Klikk Installer dette sertifikatet.
6. Klikk Åpne.
7. Klikk Neste.
8. Klikk Plasser alle sertifikater i følgende lager
9. Klikk Bla for å åpne Velg sertifikatlager.
10. Klikk Vis fysiske lager.
11. Klikk OK.
12. Fra listen over lagere, ruller du opp og utvider Klarerte rotsertifikatinstanser.
13. Klikk Lokal datamaskin.
14. Klikk OK.
15. Klikk Neste.
16. Klikk Fullfør for å fullføre prosessen.
17. Start opp på nytt etter at et sertifikat er installert.

Bruk Microsoft* Management Console (MMC) til å verifisere at CAen er installert i maskinlageret.

1. I startmenyen klikker du Kjør.
2. Skriv MMC.
3. Klikk OK for å åpne Microsoft Management Console.
4. Klikk Fil.
5. Klikk Legg til / fjern snapin-modul.
6. Klikk Legg til for å åpne Legg til alenestående snap-in-side.
7. Klikk Sertifikater.
8. Klikk Legg til.
9. Klikk Datamaskinkonto.
10. Klikk Neste.
11. Klikk Fullfør.
12. Klikk Lukk.
13. Klikk OK.
14. Klikk Sertifikater (Lokal datamaskin) i konsollen.
15. Klikk Klarerte rotsertifikatinstanser.
16. Klikk Sertifikater.
17. Sjekk at CAen du akkurat installerte er listet.
18. Klikk Fil.
19. Klikk Avslutt for å lukke konsollen.

#### Skaffe et sertifikat fra en Microsoft Windows 2000-CAen:

1. Start Internet Explorer og bla gjennom til Certificate Authority HTTP Service som http://yourdomainserver.yourdomain/certsrv der certsrv er den kommandoen som tar deg til sertifiseringsinstansen. Du kan også bruke servermaskinens IP-adresse. For eksempel "192.0.2.12/certsrv."
2. Logg på til CAen med navnet og passordet til brukerkontoen du opprettet (foran) på godkjenningsserveren. Navnet og passordet behøver ikke være det samme som Windows-påloggingsnavnet og passordet for din aktuelle bruker.
3. På velkommensiden til CAen, velg Spør om en sertifikatoppgave og send inn skjema.
4. Velg forespørseltype: Velg Avansert forespørsel.
5. Klikk Neste.
6. Avanserte sertifikatforespørsler: Velg Send en sertifikatforespørsel til denne CAen med et skjema.
7. Klikk Send.
8. Avanserte sertifikatforespørsler: Velg Bruk sertifikatmal.
9. Klikk Merk nøkler som mulig å eksportere.
10. Klikk Neste. Bruk de gitte standardverdiene.
11. Sertifikat utstedt:Klikk Installer dette sertifikatet.

> MERK: Dersom dette er det første sertifikatet du har fått, vil CAen først spørre om den skal installere et klarert CA-sertifikat i rotlageret. Dette er ikke etklarert CA-sertifikat. Navnet på sertifikatet er CA-verten. Klikk Ja. Du trenger dette sertifikatet til både TLS og TTLS.

12. Dersom sertifikatet ble installert på en vellykket måte, vil du se meldingen "Ditt nye sertifikat er blitt vellykket installert."
13. For å verifisere installasjonen klikker du Internet Explorer > Verktøy> Alternativer for Internett> Innhold> Sertifikater. Det nye sertifikatet må installeres i personlig-mappen.

#### Importere et sertifikat fra en fil

1. Åpne Egenskaper for Internett (høyreklikk Internet Explorer-ikonet på skrivebordet).
2. Klikk på Egenskaper.
3. Innhold:Klikk sertifikater. Listen over installerte sertifikater vises.
4. Klikk Importer for å åpne sertifikatimporteringsveiviseren.
5. Velg filen.
6. Angi ditt tilgangspassord for filen. Fjern merket for Aktiver sterk privatnøkkelbeskyttelse.
7. Sertifikatlagre:Klikk Velg automatisk sertifikatlager basert på sertifikattype (sertifikatet må være i brukerkontoens personlig lager for å være tilgjengelig).
8. Gå videre til Fullføre sertifikatimporten', og klikk Fullfør.

For å konfigurere en profil ved hjelp av WPA-autentifikasjon med WEP- eller TKIP-kryptering ved bruk av TLS-autentifikasjon:

> MERK: For å skaffe og installere et klientsertifikat, se trinn 1, eller rådfør deg med systemadministratoren.

Angi sertifikatet som brukes av Intel PROSet/Wireless.

1. På profilsiden klikker du Legg til for å åpne Generelle innstillinger.
2. Profilnavn: Sett inn et profilnavn.
3. Navn på trådløst nettverk (SSID):Skriv inn nettverksidentifikatoren.
4. Driftsmodus: Klikk Nettverk (Infrastruktur).
5. Klikk Neste for å få tilgang til Sikkerhetsinnstillinger.
6. Klikk Foretakssikkerhet.
7. Nettverksgodkjenning: Velg Åpen (anbefalt).
8. Datakryptering: Velg WEP.
9. 802.1x-aktivert: Valgt.
10. Godkjenningstype: Velg TLS.

#### Trinn 1 av 2: TLS-bruker

1. Skaff og installer et klientsertifikat.
2. Velg ett av de følgende for å skaffe et sertifikat:

> - Bruk smartkortet mitt: Velg hvis sertifikatet er på et smartkort.
> - Bruk sertifikatet utstedt til denne datamaskinen: Klikk Velg for å velge et sertifikat som befinner seg i maskinlageret.
> - Bruk et brukersertifikat på denne datamaskinen. Klikk Velg for å velge et sertifikat som befinner seg på denne datamaskinen.

3. Klikk Neste.

#### Trinn 2 av 2: TLS-server

1. Velg ett av de følgende alternativene:
   - Bekreft serversertifikat: Velg for å bekrefte serversertifikatet.

   > Sertifikatutsteder: Serversertifikatet som mottas under TLS-meldingsutvekslingen, må være utstedt av denne sertifiseringsinstansen (CAen). Klarerte, midlertidige sertifiseringsinstanser og rotinstanser hvis sertifikater eksisterer i systemlageret, vil være tilgjengelige for valg i listeboksen. Hvis en klarert sertifiseringsinstans velges, godtas alle sertifiseringsinstansene på listen. Klikk Enhver pålitelig CA som standard, eller velg en sertifikatutsteder fra listen.

   - Spesifiser server- eller sertifikatnavn:

     > Server- eller sertifikatnavn:Skriv inn servernavnet.

     > Servernavnet, eller domenet som serveren hører til, avhengig av hvilket av de to alternativene under som er valgt.

   > > Servernavnet må stemme presist med den angitte innføringen: Når det er valgt, må servernavnet som settes inn, stemme nøyaktig overens med servernavnet på sertifikatet. Servernavnet bør inkludere det komplette domenenavnet (for eksempel servernavn/domene).

   > > Domenenavnet må slutte med den spesifiserte innføringen: Når det velges, identifiserer servernavnet et domene, og sertifikatet må ha et servernavn som tilhører dette domenet eller et av dets underdomener (f. eks. zeelans.com, der serveren er blueberry.zeelans.com). MERK: Disse parametrene kan skaffes fra systemadministratoren.

> Merknader om sertifikater: Den angitte identiteten må stemme overens med Utstedt til-identiteten i sertifikatet, og må registreres på godkjenningsserveren (f. eks RADIUS-serveren) som blir brukt av godkjenningsinstansen. Sertifikatet ditt må være gyldig med hensyn til godkjenningsserveren. Dette kravet avhenger av godkjenningsserveren og betyr vanligvis at godkjenningsserveren må anerkjenne utstederen av sertifikatet ditt som en sertifiseringsinstans. Bruk det samme brukernavnet du brukte i påloggingen som da sertifikatet ble installert.

2. Klikk OK Profilen er lagt til profillisten.
3. Velg den nye profilen nederst på Profillisten. Bruk opp- og ned-pilen til å endre prioritet for den nye profilen.
4. Klikk Koble til for å koble til det valgte trådløsnettverket.
5. Klikk OK for å lukke Intel PROSet/Wireless.

Tilbake til toppen

Tilbake til Innhold

Varemerker og frasigelser