К содержанию

# Управление профилями. Руководство пользователя сетевого адаптера Intel(R) PRO/Wireless 3945ABG

- Что такое профиль
- Список профилей
- Значки списка профилей
- Подключение к профилю
- Создание нового профиля
- Редактирование существующего профиля
- Удаление профиля
- Установка пароля профиля
- Импорт и экспорт профилей

# Что такое профиль?

Профиль - это сохраненная группа сетевых настроек. Профили отображаются в списке "Профили". Использование профилей полезно при перемещении из одной беспроводной сети в другую. Для каждой беспроводной сети можно создать свой профиль. Настройки профилей включают имя сети (SSID), режим работы и настройки защиты.

Профиль создается, когда Вы подключаетесь к беспроводной сети.

1. Выберите сеть из списка беспроводных сетей.
2. Щелкните Подключить.
3. Введите пароль, если в беспроводной сети необходим пароль WEP или ключ шифрования. Щелкните Дополнительно для открытия страницы мастера профилей "Настройки защиты".
4. Щелкните OK для подключения. После подключения будет создан профиль в списке профилей.

Мастер управления профилями проведет вас через действия по выполнению настроек, которые необходимы для подключения к беспроводной сети. После завершения настроек профиль будет сохранен и записан в список "Профили". Так как все настройки сети теперь сохранены, в следующий раз, находясь в диапазоне действия этой беспроводной сети, вы будете автоматически подключены к ней.

## Список профилей

В этом списке отображаются все существующие профили. Когда вы находитесь в диапазоне работы беспроводной сети, программа Intel(R) PROSet/Wireless проверит список профилей для поиска соответствия этой сети. Если таковое будет найдено, вы будете автоматически подключены к этой сети.

### Стрелки приоритета списка профилей

- Используйте стрелку вверх для перемещения профиля в списке профилей вверх.
- Используйте стрелку вниз для перемещения профиля в списке профилей вниз.

## Значки списка профилей

Значки состояния сетевого профиля показывают, был ли адаптер подключен к сети, тип режима работы и используемую защиту шифрованием. Значки отображаются после имени профиля в списке "Профили".

Наименование | Описание
Имя профиля | Сетевые профили представляют собой сетевые настройки, которые позволяют вашему адаптеру беспроводной сети подключаться к сетевой точке доступа (режим "Infrastructure") или компьютеру (режим одноранговой сети "ad hoc"), который не использует сетевую точку доступа.
Имя сети | Имя беспроводной сети (SSID) или компьютера.
Значки подключения - Следующие значки состояния сетевого профиля показывают различные состояния соединения адаптера с беспроводной сетью, тип используемого режима работы и состояние используемой сетевой защиты.
| Синий кружок. Адаптер беспроводной сети подключен к точке доступа или компьютеру (режим "ad hoc"). Если профиль имеет включенную защиту 802.1x, это показывает, что адаптер подключен и аутентифицирован.
| Указывает на режим сети "Infrastructure".
| Указывает на режим одноранговой сети (ad Hoc).
| Указывает на профиль администратора.
| В беспроводной сети используется защита шифрованием.
Имя сети | Имя беспроводной сети (SSID) или компьютера.
Стрелки | Используйте стрелки для выбора порядка профилей при выполнении автоподключения. Стрелка вверх. Перемещает профиль в списке вверх. Стрелка вниз. Перемещает выбранный профиль в списке вниз.
Подключить | Подключает выбранный профиль к беспроводной сети.
Добавить | Создает новый профиль с помощью мастера профилей. Дополнительную информацию см. в разделе Создание нового профиля.
Удалить | Удаляет выбранный профиль из списка профилей. Дополнительную информацию см. в разделе Удаление профиля.
Свойства | Редактирует содержимое существующего профиля. Для редактирования профиля вы можете дважды щелкнуть его в списке "Профили". Дополнительную информацию см. в разделе Редактирование существующего профиля.
| Экспорт/Импорт. С помощью этой функции можно экспортировать и импортировать профили пользователей в списке "Профили". Профиль беспроводной ЛС может быть автоматически импортирован в список профилей. См. раздел Импорт и экспорт профилей для получения дополнительной информации.
Закрыть | Закрывает окно управления профилями.

## Подключение к профилю

Когда вы находитесь в области работы беспроводной сети, для которой у вас есть профиль, вы автоматически подключаетесь к этой сети. Если также доступна сеть с более низким приоритетом, вы можете принудительно выполнить подключение к этой сети. Это может быть выполнено с помощью программы Intel PROSet/Wireless или значка на панели задач.

Подключение профиля вручную из программы Intel PROSet/Wireless

1. Дважды щелкните значок на Панели задач для открытия главного окна Intel PROSet/Wireless.
2. Щелкните Профили для доступа к списку профилей.
3. Выберите профиль из списка профилей.
4. Щелкните Подключить. Помните, что подключение может быть выполнено только в случае, если вы находитесь в области работы сети.

Подключение профиля вручную с помощью из панели задач:

1. Щелкните правой кнопкой мыши значок Intel Server Manager на панели задач.
2. Щелкните Подключиться к профилю.
3. Выберите профиль.
4. Щелкните для запуска подключения.

## Создание нового профиля

Выберите сеть из списка беспроводных сетей. Щелкните Подключить. Мастер создания беспроводных профилей проведет вас через действия по выполнению настроек, которые необходимы для подключения к беспроводной сети. Во время этого процесса мастер профилей попытается определить необходимые для вас настройки сетевой защиты.

Для создания нового профиля и подключения к беспроводной сети:

1. В главном окне программы Intel PROSet/Wireless щелкните Профили.
2. Щелкните Добавить для открытия страницы мастера профилей Общие настройки.
3. Используйте страницу "Общие настройки", чтобы добавить Имя профиля, Имя беспроводной сети, выбрать рабочий режим, и получить доступ к странице Дополнительные настройки.

#### Описание страницы "Общие настройки"

Наименование | Описание
Имя профиля | Имя профиля беспроводной сети. Когда вы конфигурируете беспроводную сеть, которая была выбрана из списка беспроводных сетей, имя профиля должно соответствовать имени сети (SSID). Это имя можно изменить для того, чтобы оно было более описательным или отвечало вашим требованиям. Примеры: "My Office Network", "Bob’s Home Network", "ABC Company Network" и т. д.
Имя беспроводной сети (SSID) | Имя точки доступа беспроводной сети, используемое адаптером беспроводной сети для подключения. Имя SSID должно точно соответствовать имени беспроводной точки доступа. Оно зависит от регистра ввода. Когда вы конфигурируете беспроводную сеть, которая была выбрана из списка беспроводных сетей, SSID выбирается из списка беспроводных сетей. Вы не должны менять его. Пустой SSID. Если беспроводный адаптер получит от точки доступа незаполненное имя сети (SSID), в списке беспроводных сетей отображается: <не широковещательный SSID>. Укажите действительный SSID для точки доступа. После установления соединения пустой идентификатор SSID и связанный SSID будут отображены в списке доступных сетей.
Режим работы | Сеть (Infrastructure). Подключение к точке доступа. Сеть типа "Infrastructure" состоит из одной или нескольких точек доступа и одного или нескольких компьютеров с адаптерами беспроводной сети. Данное подключение относится к типу домашних, корпоративных, для гостиниц и других сетей, предназначенных для осуществления доступа к сети и/или к Интернету. Одноранговая сеть (ad hoc). Подключает непосредственно к другому компьютеру в беспроводной сети "ad hoc". Этот тип подключения полезен только для взаимодействия двух или более компьютеров. Он не обеспечивает доступа к ресурсам сети или к Интернету.
Подробно | Щелкните Дополнительно для доступа к странице Дополнительные настройки. Дополнительные настройки предназначены для настройки параметров автоподключения или автоимпорта, запуска приложений, установки пароля профиля или указания адреса определенной точки доступа для выполнения подключения адаптером (главная точка доступа). Для получения дополнительной информации см. раздел Дополнительные настройки.
Далее | Выполняет переход на страницу Настройки защиты.
ОК | Завершает создание нового профиля с текущими настройками.
Отмена | Закрывает мастер профилей и отменяет любые выполненные изменения.
Справка? | Отображает справочную информацию для этой страницы.

4. Щелкните Дополнительно для отображения следующих параметров:

- Авто-подключение. Используется для автоматического подключения к профилю или подключения вручную.
- Автоимпорт используется для автоматического импорта этого профиля (только для сетевых администраторов).
- Главная точка доступа. Используется для подключения беспроводного адаптера к определенной точке доступа.
- Защитить этот профиль паролем. Используется для защиты профиля паролем.
- Запуск приложения: Используется для указания программы, которую нужно запускать при выполнении беспроводного подключения.

Описание дополнительных настроек

Наименование | Описание
Авто-подключение | Автоматически (по умолчанию). Выберите для попытки подключения программы Intel PROSet/Wireless к этому профилю. По требованию. Используется для предотвращения автоматического подключения профиля, когда сеть находится в диапазоне работы адаптера. Например, если за подключение предусмотрена плата и вы не хотите автоматически устанавливать соединение с сетью, находясь в зоне приема. Для подключения к сети: Выберите сеть из списка беспроводных сетей Щелкните Подключить.
Автоимпорт | Эта функция позволяет сетевому администратору отправлять этот профиль в другие компьютеры. Если экспортируемый файл помещается в каталог другого компьютера Wireless\AutoImport, Intel PROSet/Wireless автоматически импортирует профиль.
Главная точка доступа | Главная точка доступа. Заставляет беспроводный адаптер подключаться к точке доступа, используя MAC-адрес. Введите MAC-адрес точки доступа (BSSID); 48-бит - 12 шестнадцатиричных символов. Например, 00:06:25:0E:9D:84. Эта функция недоступна в режиме работы "ad hoc". Отмена. Очистите текущий адрес.
Защита паролем | Защитить этот профиль паролем (макс. 10 симв.). Используется для защиты профиля паролем. По умолчанию - без защиты профиля паролем. Пароль. Введите пароль. Введенные символы пароля отображаются в виде звездочек. Подтвердите новый пароль. Введите пароль еще раз.
Запуск приложения | Автоматически запускает пакетный файл, исполнимый файл или сценарий подключения конкретного профиля к сети. Например, автоматически запускает сеанс VPN (Virtual Private Network) при подключении пользователя к беспроводной сети. Щелкните Разрешить запуск приложения. Введите имя программы, которую необходимо запускать или щелкните Обзор для поиска файла программы на жестком диске. Щелкните OK для закрытия страницы дополнительных настроек.
ОК | Закрывает страницу и сохраняет установки.
Отмена | Закрывает окно и отменяет выполненные изменения.
Справка? | Отображает справочную информацию для этой страницы.

5. На странице "Общие настройки" нажмите Далее для открытия страницы "Настройки защиты".

6. Выберите опции Сетевая аутентификация и Шифрование данных. Введите настройки ключа шифрования и необходимые установки конфигурации для спецификации 802.1x. Для получения дополнительной информации см. раздел Настройки защиты.

7. Щелкните OK после завершения настройки профиля. Работа мастера профилей завершена, и пользователь возвращается в главное окно программы Intel PROSet/Wireless. Для изменения или проверки настроек профиля щелкните кнопку Назад.
8. Если в настоящий момент вы не подключены к сети, программа Intel PROSet/Wireless обнаружит новый добавленный профиль и выполнит попытку подключения к сети с этим профилем.
9. Если нужно вручную подключиться к сети с этим профилем, щелкните Подключить. Значок подключения отображает текущее состояние соединения. Также на экран выводится имя сети, скорость передачи и приема данных, а также параметры качества сигнала.

## Редактирование существующего профиля

Для редактирования существующего профиля:

1. Выберите параметр Профили в главном окне программы Intel PROSet/Wireless.
2. Выберите профиль для редактирования в списке "Профили".
3. Щелкните Свойства для открытия страницы "Общие настройки".
4. Щелкните Далее и Назад для перехода к настройкам на страницах "Общие настройки" и "Настройки защиты":
   - Общие настройки. Для получения дополнительной информации см. раздел Общие настройки.
   - Настройки защиты. Для получения дополнительной информации см. раздел Настройки защиты.
5. Щелкните OK для сохранения текущих настроек и выхода. Щелкните Отмена для выхода без сохранения изменений.

## Удаление профилей

Для удаления профиля:

1. Выберите параметр Профили в главном окне программы Intel PROSet/Wireless.
2. Выберите профиль из списка.
3. Щелкните Удалить. Вы будете извещены о том, что выбранные профили будут окончательно удалены. Продолжить?
4. Щелкните Да. Профиль будет удален из списка профилей.

Если вы все еще подключены к сети:

1. Выберите параметр Профили в главном окне программы Intel PROSet/Wireless.
2. Выберите профиль из списка.
3. Щелкните Удалить. Вы будете извещены о том, что выбранные профили будут окончательно удалены. Продолжить?
4. Щелкните Да. Вы будете извещены о том, что <имя профиля> - профиль активен и будет окончательно удален. Продолжить?
5. Щелкните Да. Профиль будет удален из списка профилей.

## Установка пароля профиля

Для защиты нового профиля паролем:

1. Выберите параметр Профили в главном окне программы Intel PROSet/Wireless.
2. Выберите профиль из списка.
3. Щелкните Свойства для открытия страницы "Общие настройки".
4. Щелкните Дополнительно для открытия страницы дополнительных настроек.
5. Щелкните Защита паролем для открытия диалога настроек защиты паролем.
6. Выберите Защитить профиль паролем (макс. 10 символов).
7. Пароль. Введите пароль
8. Подтвердите пароль. Введите пароль еще раз.
9. Щелкните OK для сохранения настроек и возврата на страницу "Общие настройки".
10. Щелкните OK для возврата в главное окно программы Intel PROSet/Wireless.

## Экспорт или импорт профилей

С помощью этой функции можно экспортировать и импортировать профили пользователей в списке "Профили". Профиль беспроводной ЛС может быть автоматически импортирован в список профилей.

> ПРИМЕЧАНИЕ. За дополнительной информацией об экспорте профилей администратора обратитесь к разделу Пакеты администратора.

### Экспорт профилей из списка профилей

1. Выберите один или несколько профилей из списка.
2. Выберите Экспорт один или нескольких профилей из списка профилей для экспорта.
3. Выберите папку назначения. Щелкните Обзор для поиска на жестком диске нужного каталога для копирования. Корневой каталог диска C:\ является папкой по умолчанию.
4. Нажмите OK для запуска экспорта. Появится извещение: Выбранные профили успешно экспортированы в папку: C:\.

Для выбора нескольких профилей:

1. Используйте указатель мыши для высвечивания профиля.
2. Нажмите клавишу Ctrl.
3. Щелкните каждый выбираемый профиль. Для экспорта профилей выполните инструкции, указанные ранее в действии 2.

### Импорт профилей в список профилей

Для импорта профилей вручную:

1. Щелкните Импорт на странице профилей.
2. Выберите файлы профилей для импорта.
3. Щелкните Импорт.
4. Вы будете извещены о том, что профиль успешно импортирован.
5. Щелкните OK.

Администратор может настроить профили так, чтобы они автоматически импортировались в список профилей. Это осуществляется путем проверки программой Intel PROSet/Wireless папки "import" на вашем жестком диске на наличие файлов новых профилей. Автоматически будут импортироваться только те профили, которые отмечены флажком Включить автоимпорт на странице мастера создания профилей Дополнительные настройки. Если профиль с таким же именем уже существует в списке профилей, отобразится окно с запросом принять или отклонить импортируемый профиль. Если вы согласитесь, существующий профиль будет перезаписан.

Все импортированные профили пользователей помещаются в нижнюю часть списка "Профили", а файл профиля будет немедленно удален с вашего жесткого диска после импорта, независимо от его исхода (успешно или нет).

#### Профили, защищенные паролем

Автоматический импорт и экспорт профилей пользователей защищенных паролем в удаленные системы. Если профиль защищен паролем, нужно будет ввести этот пароль перед выполнением редактирования профиля. Дополнительную информацию см. в разделе Защита паролем.

К началу страницы

К содержанию

Торговые марки и отказ от обязательств