Voltar ao Índice

# Gerenciamento de perfis: Guia do usuário da Conexão de rede Intel(R) PRO/Wireless 3945ABG

- O que é um perfil
- Lista de perfis
- Ícones da Lista de perfis
- Conexão com um perfil
- Criar um novo perfil
- Editar um perfil existente
- Remover um perfil
- Definir a senha de um perfil
- Importar e exportar perfis

# O que é um perfil?

Perfil é um grupo de configurações de rede gravado. Os perfis são exibidos na Lista de perfis. Os perfis são úteis ao passar de uma rede sem fio para outra. É possível configurar perfis diferentes para cada rede sem fio. As configurações de perfis abrangem o nome da rede (SSID), o modo de operação e as configurações de segurança.

Um perfil é criado quando você se conectar a uma rede sem fio.

1. Selecione uma rede na lista Redes sem fio.
2. Clique em Conectar.
3. Se a rede sem fio exigir uma senha WEP ou chave de criptografia, digite a senha. Para alterar as opções de segurança, clique em Avançado para abrir as Configurações de segurança do Assistente de perfil.
4. Clique em OK para se conectar. Um perfil é criado e adicionado à Lista de perfis.

O Assistente de gerenciamento de perfis orientará nas configurações necessárias para conectar-se com a rede sem fio. Quando esse processo terminar, o perfil é gravado e adicionado à Lista de perfis. Como as configurações sem fio estão salvas, a próxima vez que você estiver na faixa desta rede sem fio, você será conectado automaticamente.

## Lista de perfis

A Lista de perfis exibe uma lista dos perfis existentes. Quando o sistema entrar na faixa de alcance de uma rede sem fio, o Intel PROSet/Wireless verificará se existe uma correspondência na Lista de perfis. Se for encontrada uma igual, será estabelecida automaticamente uma conexão com essa rede.

### Setas de prioridade da Lista de perfis

- Use a seta para cima para mover o perfil selecionado para cima na lista.
- Use a seta para baixo para mover a posição de um perfil selecionado para baixo na lista.

## Ícones da Lista de perfis

Os ícones de status do perfil da rede indicam se o adaptador está associado a uma rede, o tipo de modo de operação sendo usado e se a criptografia de segurança está ativada. Esses ícones aparecem ao lado do nome do perfil na Lista de perfis.

Nome | Descrição
Nome do perfil | Perfis são configurações de rede que permitem que o adaptador sem fio se conecte a um ponto de acesso da rede (modo de infra-estrutura) ou a um computador (modo dispositivo a dispositivo [Ad-hoc]) que não usa um ponto de acesso.
Nome de rede | Nome da rede (SSID) sem fio ou do computador.
Ícones de conexão - Os ícones de status de perfil da rede indicam os diversos estados de conexão do adaptador com uma rede sem fio, o tipo de modo de operação e se a segurança de rede está sendo usada.
| Círculo azul: O adaptador sem fio está associado a um ponto de acesso ou a um computador (modo Ad hoc). Se um perfil estiver habilitado para segurança 802.1x, isso indica que o adaptador sem fio está associado e autenticado.
| Indica o modo da rede (Infra-estrutura).
| Modo Dispositivo a dispositivo (Ad-hoc).
| Indica um perfil de Administrador.
| A rede sem fio usa criptografia de Segurança.
Nome de rede | Nome da rede (SSID) sem fio ou do computador.
Setas | Use as setas para posicionar os perfis em uma seqüência preferida para conexão automática. Seta para cima: Move a posição de um perfil selecionado para cima na lista. Seta para baixo: Move a posição de um perfil selecionado para baixo na lista de perfis.
Conectar | Conecta o perfil selecionado à rede sem fio.
Adicionar | Cria um novo perfil usando o Assistente de perfil. Consulte Criar um novo perfil para obter mais informações.
Remover | Remove um perfil selecionado da Lista de perfis. Consulte Remover um perfil para obter mais informações.
Propriedades | Edita o conteúdo de um perfil existente. Também é possível clicar duas vezes em um perfil na Lista de perfis para editá-lo. Consulte Editar um perfil existente para obter mais informações.
| Exportar/Importar: Importa e exporta perfis baseados no usuário para e a partir da Lista de perfis. Os perfis sem fio podem ser automaticamente importados para a Lista de perfis. Consulte Importar e exportar perfis para obter mais informações.
Fechar | Fecha a janela do gerenciamento de perfis.

## Conexão com um perfil

Quando você estiver na faixa de uma rede sem fio que tem um perfil igual, você será conectado automaticamente a esta rede. Se uma rede com um perfil de prioridade inferior também estiver na faixa, é possível forçar a conexão para aquele perfil. Isso é alcançado no Intel PROSet/Wireless ou no ícone da Barra de tarefas.

Conectar manualmente a um perfil do Intel PROSet/Wireless

1. Clique duas vezes no ícone da Barra de tarefas para abrir a janela principal do Intel PROSet/Wireless.
2. Clique em Perfis para abrir a Lista de perfis.
3. Selecione o perfil na Lista de perfis.
4. Clique em Conectar. Lembre-se de que a conexão é somente feita se a rede sem fio estiver na faixa.

Conectar manualmente a um perfil da Barra de tarefas

1. Clique com o botão direito no ícone da Barra de tarefas do Intel PROSet/Wireless.
2. Clique em Conectar a um perfil.
3. Selecione um perfil.
4. Clique para iniciar a conexão.

## Criar um novo perfil

Selecione uma rede na lista Redes sem fio. Clique em Conectar. O Assistente para criação de perfis de conexões sem fio o orientará nas etapas necessárias para criar um perfil e conectar-se à rede. Durante esse processo, o Assistente tenta detectar as configurações de segurança adequadas.

Para criar um novo perfil e se conectar com uma rede sem fio:

1. Na janela principal Intel PROSet/Wireless clique em Perfis.
2. Na página Perfis, clique em Adicionar para abrir as Configurações gerais do Assistente de perfil.
3. Use as Configurações gerais para adicionar o Nome do perfil, o Nome da rede sem fio, para selecionar o Modo de operação e acessar as Configurações avançadas.

#### Descrição das Configurações gerais

Nome | Descrição
Nome do perfil | Nome do perfil da rede sem fio. Ao configurar uma rede sem fio selecionada na lista Redes sem fio, o nome do perfil é idêntico ao nome da rede sem fio (SSID). Esse nome pode ser alterado para ser mais descritivo ou ser personalizado de acordo com seu uso pessoal Exemplos: Minha rede corporativa, Rede residencial do Bob, Rede da empresa ABC
Nome da rede sem fio (SSID) | Nome do ponto de acesso da rede sem fio usado pelo adaptador sem fio para fazer a conexão. O SSID deve coincidir exatamente com o nome do ponto de acesso sem fio. O nome distingue maiúsculas/minúsculas. Quando configurar uma rede sem fio selecionada na lista Redes sem fio, o SSID é extraído da lista de redes sem fio. Você não deve alterá-lo. SSID em branco: Se o adaptador sem fio recebe um nome de rede em branco (SSID) de um ponto de acesso desconhecido, a mensagem <SSID não difusão> é exibida na lista Redes sem fio. Fornece o SSID para o ponto de acesso. Após a conexão, o SSID em branco e o SSID associado podem ser vistos na lista de redes disponíveis.
Modo de operação | Rede (infra-estrutura): Conectar a um ponto de acesso. Uma rede de infra-estrutura consiste em um ou mais pontos de acesso e um ou mais computadores com adaptadores sem fio. Essa conexão é do tipo usado em redes domésticas, redes corporativas, hotéis e em outras áreas para fornecer acesso à rede e/ou à Internet. Dispositivo a dispositivo (Ad hoc): Conecta diretamente a outros computadores em uma rede sem fio ad-hoc. Esse tipo de conexão é útil somente para as conexões estabelecidas entre dois ou mais computadores. Ela não fornece acesso a recursos de rede ou à Internet.
Avançado | Clique em Avançado para acessar as Configurações avançadas. As Configurações avançadas permitem definir as opções de conexão e importação automáticas, abrir um aplicativo, definir a senha de um perfil ou especificar um endereço de um ponto de acesso específico para conexão com o adaptador (ponto de acesso obrigatório). Consulte Configurações avançadas para obter mais informações.
Avançar | Passa para a página Configurações de segurança.
OK | Conclui a criação do novo perfil com as configurações atuais.
Cancelar | Fecha o Assistente de perfil e cancela as mudanças feitas.
Ajuda? | Mostra as informações da Ajuda desta página.

4. Clique no botão Avançado para ver as seguintes opções:

- Conexão auto: Selecione a opção para conectar-se a um perfil de modo automático ou manual.
- Importação automática deste perfil (somente para administradores de rede).
- Ponto de acesso obrigatório: Selecione para associar o adaptador sem fio a um ponto de acesso específico.
- Proteger este perfil com senha: Selecione a opção para proteger um perfil com senha.
- Iniciar o aplicativo: Especifique um programa a ser iniciado quando uma conexão sem fio for estabelecida.

Descrição das Configurações avançadas

Nome | Descrição
Conexão auto | Automática (padrão): Selecione esta opção para instruir o Intel PROSet/Wireless a estabelecer uma conexão automaticamente com este perfil quando estiver na faixa de alcance. Por demanda: Selecione esta opção para impedir uma conexão automática de um perfil quando a rede estiver na faixa de alcance. Por exemplo, se houver um custo para uma conexão sem fio e você não quiser se conectar automaticamente quando estiver dentro da faixa de alcance. Para conectar-se à rede: Selecione a rede na lista Redes sem fio. Clique em Conectar.
Importação automática | Permite que o administrador da rede mova facilmente o perfil selecionado para outros computadores. Quando o arquivo exportado for colocado no diretório Wireless\AutoImport em outro computador, o Intel PROSet/Wireless importará automaticamente o perfil.
Ponto de acesso obrigatório | Ponto de acesso obrigatório: Instrui o adaptador sem fio a conectar-se com um ponto de acesso que usa um endereço MAC específico. Digite o endereço MAC do ponto de acesso (BSSID); 12 dígitos hexadecimais de 48 bits. Por exemplo, 00:06:25:0E:9D:84. Recurso não disponível no modo de operação ad hoc. Desmarque: Limpa o endereço atual.
Proteção por senha | Proteger este perfil com senha (máx. 10 caracteres): Selecione esta opção para ativar uma senha para o perfil. A configuração padrão é desmarcada (sem senha de perfil). Senha: Digite uma senha. Os caracteres da senha digitada são exibidos como uma seqüência de asteriscos. Confirmar a nova senha: Redigite a senha.
Iniciar o aplicativo | Inicia automaticamente um arquivo de lote, arquivo executável ou um script, sempre que você se conectar com o perfil. Por exemplo, inicie automaticamente uma sessão VPN (Virtual Private Network) sempre que se conectar com uma rede sem fio. Clique em Ativar Iniciar aplicativo. Digite o nome do programa a ser iniciado ou clique em Procurar para localizar o arquivo no disco rígido. Clique em OK para fechar as Configurações avançadas.
OK | Fecha e salva as configurações.
Cancelar | Fecha e cancela as alterações feitas.
Ajuda? | Mostra as informações da Ajuda desta página.

5. Em Configurações gerais, clique em Avançar para abrir as Configurações de segurança.

6. Selecione as opções Autenticação de rede e Criptografia de dados. Digite as configurações de chave de criptografia e configure os parâmetros do 802.1x conforme necessário. Consulte Configurações de segurança para obter mais informações.

7. Clique em OK quando tiver terminado as configurações do perfil. O Assistente de perfil é encerrado e a janela principal do Intel PROSet/Wireless é exibida. Para alterar ou verificar as configurações do perfil, clique em Voltar.
8. Se você não estiver conectado atualmente a uma rede, o Intel PROSet/Wireless detecta que um novo perfil foi adicionado e tenta automaticamente conectar-se a este novo perfil.
9. Para estabelecer uma conexão manual com esse perfil, clique em Conectar. O ícone da conexão indica o status da conexão atual. O nome da rede, velocidades de transmissão e recepção e qualidade do sinal também são exibidos.

## Editar um perfil existente

Para editar um perfil existente:

1. Clique em Perfis na janela principal do Intel PROSet/Wireless.
2. Selecione o perfil a ser editado na Lista de perfis.
3. Clique em Propriedades para abrir a página Configurações gerais.
4. Clique em Avançar e Voltar para navegar pelos Configurações de segurança e Geral:
   - Configurações gerais. Consulte Configurações gerais para obter mais informações.
   - Configurações de segurança. Consulte Configurações de segurança para obter mais informações.
5. Clique em OK para salvar as configurações atuais e sair. Clique em Cancelar para sair sem salvar as alterações.

## Remover um perfil

Para remover um perfil:

1. Clique em Perfis na janela principal do Intel PROSet/Wireless.
2. Selecione o perfil na lista.
3. Clique em Remover. Você receberá a informação de que Os perfis selecionados serão removidos definitivamente. Deseja continuar?
4. Clique em Sim. O perfil é removido da Lista de perfis.

Se o sistema ainda estiver conectado à rede:

1. Clique em Perfis na janela principal do Intel PROSet/Wireless.
2. Selecione o perfil na lista.
3. Clique em Remover. Você receberá a informação de que Os perfis selecionados serão removidos definitivamente. Deseja continuar?
4. Clique em Sim. Você receberá a informação de que O <nome do perfil> está tivo e será removido definitivamente. Deseja continuar?
5. Clique em Sim. O perfil é removido da Lista de perfis.

## Definir a senha de um perfil

Para proteger com senha um perfil já existente:

1. Clique em Perfis na janela principal do Intel PROSet/Wireless.
2. Selecione o perfil na lista.
3. Clique em Propriedades para abrir a página Configurações gerais.
4. Clique em Avançado para abrir as Configurações avançadas.
5. Clique em Proteção por senha para abrir as Configurações da proteção por senha.
6. Clique em Proteger este perfil com senha (máximo 10 caracteres).
7. Senha: Digite a senha
8. Confirme a senha: Redigite a senha.
9. Clique em OK para salvar a configuração e voltar à página de configurações gerais.
10. Clique em OK para voltar à janela principal do Intel PROSet/Wireless.

## Exportar ou Importar perfis

Permite importar e exportar perfis baseados no usuário para e da Lista de perfis. Os perfis sem fio podem ser automaticamente importados para a Lista de perfis.

> NOTA: Para exportar perfis do administrador, consulte Pacotes do administrador para obter mais informações.

### Exportar perfis da Lista de perfis

1. Selecione um ou vários perfis da lista.
2. Selecione Exportar para exportar um ou mais perfis da Lista de perfis.
3. Selecione a pasta de destino. Clique em Procurar para procurar o diretório de destino no disco rígido. O diretório padrão é a unidade C:\.
4. Clique em OK para exportar o perfil selecionado. Você será solicitado a responder à seguinte pergunta: Exportação bem-sucedida dos perfis selecionados para a pasta de destino: C:\.

Para selecionar vários perfis:

1. Use o mouse para destacar um perfil.
2. Pressione Ctrl.
3. Clique em cada perfil selecionado. Siga as instruções da Etapa 2 acima para exportar vários perfis.

### Importar perfis para a Lista de perfis

Para importar perfis manualmente:

1. Clique em Importar na página Perfis.
2. Selecione os arquivos de perfil a serem importados.
3. Clique em Importar.
4. Você receberá um aviso de que o perfil foi importado com êxito.
5. Clique em OK.

Um administrador pode definir os perfis a serem importados automaticamente para a Lista de perfis. O Intel PROSet/Wireless monitora a presença de novos arquivos de perfil na pasta importar da unidade de disco rígido. Somente os perfis ativados por meio da opção Habilitar a importação automática em Configurações avançadas podem ser automaticamente importados. Se um perfil com o mesmo nome já existir na Lista de perfis, você será instruído a recusar o perfil importado ou aceitá-lo. Se você o aceitar, o perfil existente será substituído.

Todos os perfis baseados no usuário importados serão colocados no final da Lista de perfis e o arquivo do perfil será imediatamente excluído do disco rígido após a importação, a despeito de a importação ser bem-sucedida ou não.

#### Perfis protegidos por senha

Importa e exporta automaticamente perfis baseados no usuário protegidos por senha para sistemas remotos. Se um perfil estiver protegido por senha, antes de ser editado, a senha atribuída deve ser digitada. Consulte Proteção por senha para obter mais informações.

Voltar ao Início

Voltar ao Índice

Marcas comerciais e isenções de responsabilidade