Tilbake til Innhold

# Bruke programvaren Intel(R) PROSet/Wireless: Brukerveiledning Intel(R) PRO/Wireless 3945ABG Network Connection

- Bruke Intel PROSet/Wireless som trådløsverktøy
- Start Intel P ROSet/Wireless
- Start Intel PROSet/Wireless fra oppgavefelt
  - Oppgavefeltikoner
  - Verktøytips og skrivebordsvarsler
- Hovedvinduet i Intel PROSet/Wireless
  - Liste over trådløse nettverk
  - Ikoner for tilkoblingsstatus
  - Nettverksegenskaper
  - Tilkoblingsopplysninger
  - Profilliste
- iMenyer for Intel PROSet/Wireless
- Verktøy-menyen
  - Programinnstillinger
  - Intel Wireless feilsøking
  - Administratorverktøy
- Avansert-menyen
  - Kortinnstillinger
  - Avansert statistikk
  - Bruk Windows for å administrere Wi-Fi
- Profiler-menyen
  - Behandle profiler
  - Eksporter/Importer
  - Behandle eksluderinger
- Aktiver og deaktiver radioen
- Installer og avinstaller programvaren

## Bruk Intel PROSet/Wireless som trådløsverktøy

Intel(R) PROSet/Wireless brukes til å innstille, redigere og forvalte nettverksprofiler for å koble til et nettverk. Det har også avanserte innstillinger som strømstyring og kanalvalg for å konfigurere ad hoc-nettverk.

Hvis du bruker Microsoft(R) Windows(R) XP Wireless Zero Configuration som trådløsverktøy, kan du deaktivere det fra kategorien Microsoft Windows Wireless Network tab.

Å deaktivere Microsoft Windows XP Wireless Zero Configuration som trådløsverktøy:

1. Klikk Kontrollpanel > Innstillinger > Kontrollpanel.
2. Dobbeltklikk Nettverkstilkoblinger.
3. Høyreklikk Trådløs nettverkstilkobling.
4. Klikk Egenskaper.
5. Klikk Trådløsnettverk.
6. Bekreft at Bruk Windows til å konfigurere trådløsnettverksinnstillinger ikke er valgt. Hvis det er, fjern det.
7. Klikk OK. Dette bekrefter av Intel PROSet/Wireless-enheten er konfigurert for å forvalte dine nettverksprofiler.

> MERK: Kontroller at Applikasjonsinnstillinger-alternativet Varsle når en annen applikasjon bruker trådløskortet er valgt. Dette alternativet foreslås når Windows XP Wireless Zero Configuration starter opp for å forvalte nettverksprofilene dine.

## Start Intel PROSet/Wireless

Bruk én av følgende metoder for å starte Intel PROSet/Wireless:

- Klikk Start > Programmer > Intel PROSet Wireless > Intel PROSet Wireless .
- Høyreklikk Oppgavefeltikonet nederst i høyre hjørne av Windows-skrivebordet. Klikk Åpne Intel PROSet/Wireless.
- Dobbeltklikk oppgavefeltikonet for å åpne Intel PROSet/Wireless.

Avslutt Intel PROSet/Wireless:

For å lukke Intel PROSet/Wireless fra hovedvinduet, bruker du ett av følgende:

- Velg Fil > Avslutt fra hovedvinduet.
- Klikk Lukk.
- Klikk på Lukke-knappen (X) øverst til høyre i vinduet.

# Start Intel PROSet/Wireless fra oppgavefeltet

For å starte opp Intel(R)PROSet/Wireless, dobbeltklikker du på oppgavefeltikonet som er i nederste høyre hjørne på Windows-skrivebordet eller høyreklikker oppgavefeltikonet og klikker Åpne Intel PROSet/Wireless.

## Menyalternativer for oppgavefeltet

Ikonet for Intel ROSet/Wireless vises i oppgavefeltet som er plassert i nedre høyre hjørne av Windows-skrivebordet. Høyreklikk på statusikonet for å vise menyalternativene.

Menyelement | Kommentarer
Åpne Intel PROSet/Wireless | Klikk for å starte Intel PROSet/Wireless hvis Intel PROSet/Wireless er trådløsverktøyet. Hvis du velgerBruk Windows for å administrere Wi-Fi fra oppgavefeltmenyen, endres menyalternativet til Åpne Wireless Zero Configuration og Microsoft Windows XP Wireless Zero Configuration Service brukes som trådløsverktøy. Når du bruker Microsoft Windows, kan du ikke bruke Intel-profilene dine.
Åpne Wireless Zero Configuration
Trådløs på | Hvis du har installert Intel PROSet/Wireless, vises den gjeldende status for radioen i hovedvinduet for Intel PROSet/Wireless og i oppgavefeltet. Velg Trådløs på for å slå radioen på. Velg Trådløs av for å slå radioen av. Hvis datamaskinen har installert en ekstern bryter, kan den brukes til å slå radioen av eller på. Se på dokumentasajonen fra produsenten av datamaskinen hvis du vil ha mer informasjon om denne bryteren.
Trådløs av
802.11a Radio av | Dette alternativet er kun tilgjengelig for trådløskort som støtter 802.11a, 802.11b og 802.11g. Velg for å slå av 802.11a radio. MERK: Denne innstillingen er ikke tilgjengelig med mindre den er angitt i Administratorverktøy, eller hvis kortet er en Intel(R) PRO/Wireless 2200BG-nettverkstilkobling.
Åpne Intel Trådløs Feilsøkning | Åpner en applikasjon som kan hjelpe deg med å løse problemer med trådløse nettverksforbindelser. Når et tilkoblingsproblem oppdages kommer det frem et skrivebordsvarsel nederst til høyre på skrivebordsskjermen. Se Intel Wireless-feilsøking hvis du vil ha mer informasjon.
Koble til profil | Viser gjeldende profiler i profillisten. Også brukt til å koble til en profil.
Bruk Windows for å administrere Wi-Fi | Veksler mellom Intel PROSet/Wireless og Microsoft Windows XP Wireless Zero Configuration Service. Når du bruker Microsoft Windows, kan du ikke bruke Intel-profilene dine.
Bruk Intel PROSet/Wireless for å håndtere Wi-Fi

# Oppgavefeltikoner

Oppgavefeltikonet gir visuell angivelse av aktuell trådløs tilkoblingsstatus. Tilkoblingsstatusikonet er plassert i nederst høyre hjørne av Windows-skrivebordet. Oppgavefeltet kan angis til synlig eller usynlig i Programinnstillinger på Verktøy-menyen.

Ikon | Beskrivelse
| Trådløs av: Trådløskortet er slått av. Den trådløse enheten verken sender eller mottar når den er slått av. Klikk på Trådløs på for å aktivere kortet. Ikonet er hvitt og statisk.
| Leter etter trådløsnettverk: Trådløskortet søker etter mulige tilgjengelige trådløsnettverk. Ikonet er hvitt med animasjon.
| Ikke noe trådløsnettverk funnet: Det er ikke funnet tilgjengelige trådløsnettverk. Intel PROSet/Wireless skanner jevnlig etter tilgjengelige nettverk. Hvis du vil tvinge frem en skanning, dobbeltklikker du ikonet for å starte PROSet/Wireless og klikker deretter Oppdater. Ikonet er rødt.
| Trådløsnettverk funnet: Et tilgjengelig trådløsnettverk er funnet. Dobbeltklikk på ikonet for å vise trådløsnettverkslisten. Velg nettverket. Klikk Koble til. Ikonet er gult.
| Godkjenningen mislyktes. Kan ikke godkjennes på trådløsnettverket. Ikonet er grønt med en gul varseltrekant.
| Kobler til et trådløst nettverk. Blinker mens en IP-adresse skaffes til veie, eller det inntrer en feil.
| Koblet til et trådløst nettverk: Koblet til et trådløst nettverk. Et verktøytips viser nettverksnavn, hastighet, signalkvalitet og IP-adresse. Ikonet er grønt med bølger gjenspeiler signalkvaliteten. Jo flere bølger, jo bedre signalkvalitet.

## Verktøytips og skrivebordsvarsler

Verktøytipset skrivebordsvarslene sørger for tilbakemelding og interaktivitet. For å vise Verktøytips skal du bevege musepekeren over ikonet. Skrivebordsvarslene vises når trådløsnettverket endrer status. For eksemepel hvis du er utenfor rekkevidde for alle trådløsnettverk, vises et skrivebordsvarsel når du kommer innenfor rekkevidde.

Velg Vis informasjonsbeskjeder i Programinnstillinger for å aktivere skrivebordsvarsler.

## Verktøytips

Verktøytips vises når musepekeren beveges over ikonet. Verktøytips vises for hver av tilkoblingsstatusene.

## Skrivebordsvarsler

Når handling fra bruker er nødvendig, vises et skrivebordsvarsel. Hvis du klikker på varselet, foretas nødvendig handling. For eksempel hvis trådløsnettverk blir funnet, vises følgende skrivebordsvarsel:

> Verktøytips: Intel PROSet/Wireless Koblet til et trådløsnettverk Trådløsnettverksnavn: Trådløs Hastighet: 54.0 Mbps Signalkvalitet: Utmerket IP-adresse: 192.168.1.103

Trådløsnettverk funnet
Handling: Klikk skrivebordsvarselet for å koble til det tilgjengelige nettverket.

Skrivebordsvarsler brukes også hvis det er et tilkoblingsproblem. Klikk varselet for å åpne Intel Trådløs-feilsøking.

## Hovedvindu Intel PROSet/Wireless

Hovedvinduet for Intel PROSet/Wireless lar deg:

- Se gjeldende tilkoblingsstatus (signalkvalitet, hastighet og gjeldende nettverksnavn)
- Søke etter tilgjengelige trådløsnettverk.
- Behandle profiler.
- Koble profiler automatisk til tilgjengelige nettverk i en bestemt rekkefølge angitt i profillisten.
- Koble til infrastruktur- og enhet-til-enhetsnettverk (ad hoc).
- Konfigurere kortinnstillinger.
- Feilsøke problemer med trådløsforbindelse

Bruk Intel PROSet/Wireless for å:

- Se gjeldende tilkoblingsstatus (signalkvalitet, hastighet og gjeldende nettverksnavn)
- Søke etter tilgjengelige trådløsnettverk.
- Behandle profiler.
- Automatisk profiltilkobling til tilgjengelige nettverk i en spesifikk rekkefølge angitt i Profillisten.
- Koble til infrastruktur- og ad hoc-nettverk.
- Konfigurer strøminnstillinger for trådløskortet.

## Ikoner for tilkoblingsstatus

Hovedvinduet for Intel PROSet/Wireless viser tilkoblingsstatusikoner, som angir den aktuelle tilkoblingsstatusen for trådløskortet. Oppgavefeltikonet kan også angi gjeldende tilkoblingsstatus. Se Oppgavefeltikoner hvis du vil ha mer informasjon.

### Tilkoblingsstatusbeskrivelse for hovedvindu

Ikonene brukes for å angi tilkoblingsstatus.

Ikon | Beskrivelse
--- | ---
| Trådløs av: Radioen er ikke knyttet til et nettverk. Klikk på knappen Trådløs på for å aktivere radioen.
| Godkjenningsprosessen for å koble til nettverket er ikke startet.
| Leter etter trådløsnettverk: Trådløskortet søker etter mulige tilgjengelige trådløsnettverk. Animerte ikoner:
| Ikke noe trådløsnettverk funnet: Kortet finner ikke noen trådløsnettverk.
| Trådløsnettverk funnet: Et tilgjengelig trådløsnettverk er funnet. Du kan velge å koble til tilgjengelige nettverk som vises i listen Trådløse nettverk.
| Koble til et trådløst nettverk. Du kobler til et trådløst nettverk. Halvmåneformene veksler mellom grønne og hvitt halvmåner inntil en IP-adresse er skaffet til veie eller en tilkoblingsfeil inntreffer.
| Koblet til et trådløst nettverk: Du er koblet til et trådløst nettverk. Nettverksnavnet, hastighet og signalkvalitet og IP-adresse viser gjeldende tilkoblingsstatus. Klikk Detaljer for å vise detaljer om den gjeldende nettverksforbindelsen.
Nettverksnavn | Nettverksnavn (SSID): Dette er navnet på nettverket som kortet er koblet til. Nettverksnavnet (SSID) må være det samme som SSID på tilgangspunktet.
Signalkvalitet | Signalkvalitetsikonlinjene angir kvaliteten på de sendte og mottatte signalene mellom trådløskortet og nærmeste tilgangspunkt eller datamaskin i en enhet-til-enhet-modus. Antallet vertikale grønne linjer angir styrken på sende- og mottakssignalene. Signalkvaliteten går fra utmerket til utenfor området. Følgende faktorer påvirker signalkvaliteten: Signalkvaliteten forringes med avstanden og påvirkes av metall- og betonghindringer. Metallobjekter kan reflektere signaler og forårsake interferens. Andre elektriske enheter kan forårsake interferens.
Egenskaper | Gir tilkoblingsstatus for kortet. Se Egenskap-knappen for å få informasjon.
Trådløs på (av) | Slå radio av og på. Se Slå trådløs på eller av hvis du vil ha mer informasjon.
Hjelp? | Hjelpeopplysninger for denne siden.
Lukk | Lukker hovedvindu for Intel PROSet/Wireless.

# Trådløsnettverk

Trådløsnettverkslisten viser en liste over trådløsnettverk innen rekkevidde for kortet.

Navn | Beskrivelse
| Signalstyrken for trådløsnettverkstilgangspunktet eller datamaskinen (Enhet-til-enhet [Ad hoc]-modus). Signalstyrkeikonlinjene angir at trådløsnettverket eller datamaskinen er tilgjengelige for tilkobling, men fortsatt ikke er tilknyttet med et tilgangspunkt eller datamaskin (Enhet-til-enhet [Ad hoc]-modus).
Nettverksnavn | Nettverksnavn (SSID): Navnet på nettverket som kortet er koblet til. Nettverksnavnet (SSID) må være det samme som SSID på tilgangspunktet.
Status | Melding om at kortet kobler til trådløsnettverket. Straks det er tilkoblet, endres status til Tilkoblet.
| Profiler: Identifiserer et nettverk i trådløsnettverkslisten som er koblet til og har en profil i profillisten.
| Trådløsnettverket bruker nettverksmodus (infrastruktur).
| Trådløsnettverket bruker enhet-til-enhetsmodus (ad hoc).
| Trådløsnettverket bruker sikkerhetskryptering.
| Den båndfrekvensen som brukes av trådløsnettverket.(802.11a, 802.11b, 802.11g).
| Trådløsnettverket er på ekskluderingslisten. Tilkoblingen til et nettverk eller tilgangspunkt som er på listen, skjer ikke automatisk.
Koble til (frakoble) | Klikk for å koble til et trådløsnettverk. Når du er koblet til, endres knappen til Frakoble.
Egenskaper | Gir detaljert informasjon om det tilkoblede nettverket og dets tilgangspunkter. Se Nettverksegenskaper for å få mer informasjon.
Oppdater | Oppdaterer listen over tilgjengelige nettverk. Hvis noen nytt nettverk er tilgjengelige innenfor kortets rekkevidde, oppdateres listen, slik at det nye nettverksnavnet vises.
Trådløs på (Trådløs av) | Slå radio av og på. Se Slå radioen av (på) hvis du vil ha mer informasjon.
Lukk | Lukker hovedvindu for Intel PROSet/Wireless.
Hjelp? | Hjelpeopplysninger for denne siden.

## Nettverksegenskaper

Klikk på Egenskaper-knappen på hovedvinduet til Intel PROSet/Wireless for å vise sikkerhetsinnstillingene for trådløskortet. Du kan også legge til profiler som skal ekskluderes fra automatisk tilkobling. Hvis nettverksekskludering er aktivert (seApplikasjonsinnstillinger), så angir også nettverksegenskaper om nettverket er ekskludert fra å bli koblet automatisk til.

#### Detaljer om Nettverksegenskaper

Navn | Beskrivelse
Nettverksnavn | Viser navnet på det trådløse nettverket.
Bånd | Gjeldende bånd og frekvens som brukes. Viser Utenfor område hvis det ikke vises noe bånd eller frekvens. De følgende båndene er listet opp: 802.11a 802.11b 802.11g
Driftsmodus | Viser gjeldende driftsmodus: Nettverk (Infrastruktur) Et trådløst nettverk som er sentrert rundt et tilgangspunkt. I dette miljøet etablerer tilgangspunktet ikke bare kommunikasjon med det trådløse nettverket, men det formidler også trafikk for trådløse nettverk i de nærmeste omgivelsene. Enhet-til-enhet (Ad hoc) En kommunikasjonskonfigurasjon der hver datamaskin har de samme kapasitetene, og en hvilken som helst datamaskin kan initiere en kommunikasjonsøkt. Også kjent som et peer-to-peernetverk eller et datamaskin-til-datamaskinnettverk .
Godkjenningsnivå | Viser den gjeldende godkjenningssikkerhetsstatusen for profilen som brukes. De følgende nettverksgodkjenningsnivåene vises: Åpne Delt WPA-Foretak WPA2-Konsern WPA-Personlig WPA2-Personlig Ukjent Viser 802.11-godkjenningen brukt av den profilen som er i bruk. Se Sikkerhetsinnstillinger hvis du vil ha mer informasjon.
Datakryptering | De følgende datakrypteringsinnstillingene vises: Ingen WEP TKIP CKIP AES-CCMP. Se Sikkerhetsinnstillinger hvis du vil ha mer informasjon.
Tilgangspunkt i dette nettverket (0-50) | Signalstyrke: Signalstyrkeikonlinjene angir styrken på overførings- og mottakssignalene mellom trådløskortet og det nærmeste tilgangspunktet i prosentverdier. Angir hvor bra trådløskortet kommuniserer med et tilgangspunkt eller en annen trådløs datamaskin i datamaskin-til-datamaskin-(ad hoc)-modus. Signalkvaliteten spenner fra Utmerket til Utenfor område. Viser 802.11a, 802.11b eller 802.11g. Dette ikonet angir båndet som blir brukt. Kanal: Viser gjeldende sende- og mottakskanal som blir brukt for et spesielt trådløsnettverk. BSSID (Driftsmodusen Infrastruktur): Viser den tolvsifrede MAC-adressen til tilgangspunktene i det valgte nettverket.
Behandle eksluderinger | Se Behandle ekskluderinger hvis du vil ha mer informasjon.
Lukk | Lukker nettverksegenskaper.
Hjelp? | Hjelpeopplysninger for denne siden.

# Tilkoblingsopplysninger

Når du er koblet til et nettverk, kan du klikke på Detaljer-knappen på hovedvinduet til Intel(R) PROSet/Wireless for å vise Tilkoblingsdetaljer.

#### Beskrivelse av tilkoblingsdetaljer:

Navn | Beskrivelse
Profilnavn | Navnet på profilen.
Nettverksnavn | Nettverksnavn (SSID) for den aktuelle forbindelsen.
IP-adresse | Internet protokoll (IP)-adresse for den aktuelle forbindelsen.
Signalkvalitet | Et radiofrekvenssingal (RF-signal) kan vurderes på grunnlag av to komponenter: signalstyrke (kvantitet) signalkvalitet Signalkvaliteten avgjøres av en kombinasjon av faktorer. Primært er den satt sammen av signalstyrke og forholdet til RF-støyen som finnes. RF-støy oppstår både naturlig og kunstig ved elektrisk utstyr. Hvis mengden av RF-støy er høy eller signalstyrken er svak, fører dette til et svakere signal til støy-forhold, som forårsaker dårligere signalkvalitet. Det er vanskelig for radiomottakeren å skjelne signalets innhold av datainformasjon fra støyen i seg selv med et svakt signal i forhold til støy.
Signalstyrke | Selv om tilstrekkelig signalstyrke er nødvendig for god datakommuniksajon, er likevel kvaliteten på signalet enda viktigere. Et kraftig signal med dårlig kvalitet gir dårlig datakommunikasjon. Hvis signalstyrken er svak, skal du undersøke støykildene i nærheten etter interferens fra andre trådløse LAN, andre RF-sendere, elektriske motorer eller kompressorer. At signalene reflekteres fra metalliske eller andre gjenstander i området kan også føre til dårlig signalkvalitet.
MAC-adresse for kort | MAC-adressen (Media Access Control) til det trådløse kortet.
Bånd | Angir det trådløse båndet for den aktuelle forbindelsen. 802.11a 802.11b 802.11g
Datahastigheter som støttes | Hastigheter som det trådløse kortet kan sende og motta data på. Viser hastigheten i Mbps for frekvensen som brukes. 802.11g - 1, 2, 5,5, 6, 9, 11, 12, 18, 24, 36, 48 og 54. 802.11b - 1, 2, 5.5 og 11 802.11a - 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48 og 54.
Radiofrekvens | Viser frekvensen for den aktuelle trådløsforbindelsen. 5.260 GHz 2.437 GHz
Kanalnummer | Viser sende- og mottakskanal.
Nettverksgodkjenning: | Viser modusene Åpen, Delt, WPA-foretak, WPA-personlig og WPA2-personlig , WPA-foretak og WPA2-fioretak. Viser 802.11-godkjenningen brukt av den profilen som er i bruk. Se Sikkerhetsoversikt hvis du vil ha mer informasjon.
Datakryptering | Viser Ingen, WEP, TKIP eller AES-CCMP. Se Sikkerhetsoversikt hvis du vil ha mer informasjon.
802.1x-godkjenningstype | Viser Ingen MD5, EAP-SIM, TLS, TTLS, PEAP, LEAP eller EAP-FAST. Se Sikkerhetsoversikt hvis du vil ha mer informasjon.
802.1x-godkjenningsprotokoll | Viser Ingen, PAP, MD5, GTC, CHAP, MS-CHAP, MS-CHAP-V2 eller TLS. Se Sikkerhetsoversikt hvis du vil ha mer informasjon.
CCX-versjon | Versjoner av Cisco Compatible Extensions på denne trådløse forbindelsen.
Aktuell TX -kraft | Styrkenivåer Cisco Compatible Extensions.
Kraftnivåer som støttes | 1.0, 5.0, 20.0, 31.6, 50.1 mW
MAC-adresse for tilgangspunktet | MAC-adressen (Media Access Control) til det tilordnede tilgangspunktet.
Obligatorisk tilgangspunkt | Viser Ingen hvis ikke aktivert. Hvis Obligatorisk AP-innstilling er aktivert, vises MAC-adressen for tilgangspunktet. Dette alternativet får det trådløse kortet til å koble til et tilgangspunkt ved hjelp av en bestemt MAC-adresse (48-biters tolv heksadesimale tall, f.eks. 00:06:25:0E:9D:84).
Reparasjon | Fornyer IP-adressen. Hvis du har problemer med å få tilgang til nettverket, må du kontrollere om IP-adressen er gyldig. Hvis den er 0.0.0.0 eller 169.x.x.x, er den trolig ikke gyldig. Hvis nettverket er innstilt for automatisk nettverksadressetildeling, kan du klikke på Reparer og be om ny IP-adresse.
Lukk | Lukker siden.
Hjelp? | Hjelpeopplysninger for denne siden.

# Profilbehandling

Profillisten viser gjeldende brukerprofiler i den rekkefølgen de skal brukes. Bruk opp- og ned-pilene for å ordne profilene i en spesiell rekkefølge for å koble automatisk til et trådløsnettverk.

Bruk knappen koble til for å koble til et trådløsnettverk. Når du er tilkoblet, opprettes en profil i profillisten. Du kan også legge til, redigere og slette profiler fra profillisten.

Forskjellige profiler kan konfigureres for hvert trådløsnettverk. Profilinnstillinger kan omfatte nettverksnavnet (SSID), driftsmodus og sikkerhetsinnstillinger. Se Profilbehandling for å få mer informasjon.

## Profilliste

Navn | Beskrivelse
Profilnavn | Nettverksinnstillinger som lar trådløskortet koble til et tilgangspunkt for nettverk (infrastrukturmodus) eller en datamaskin (enhet-til-enhet-modus) som ikke bruker tilgangspunkt. Se Sett opp profiler hvis du vil ha mer informasjon.
Nettverksnavn | Navn (SSID) på trådløsnettverket eller datamaskin.
Tilkoblingsikoner: Nettverksprofilstatusikonene angir kortets forskjellige tilkoblingsstatuser med et trådløsnettverk, typen driftsmodus som brukes, og om nettverkssikkerhet er aktivert.
| Blå sirkel: Trådløskortet er knyttet til et tilgangspunkt eller en datamaskin (enhet-til-enhet [Ad hoc]-modus). Hvis en profil har aktivert 802.1x-sikkerhetsinnstillinger, angir dette at trådløskortet er tilknyttet og godkjent.
| Angir infrastrukturmodus.
| Angir Enhet-til-enhet (Ad hoc)-modus.
| Angir en administratorprofil.
| Trådløsnettverket bruker sikkerhetskryptering.
Piler | Plasserer profiler i en foretrukket rekkefølge for automatisk tilkobling. Opp-pil: Flytt plasseringen av en valgt profil opp i profillisten. Ned-pil: Flytt plasseringen av en valgt profil ned i profillisten.
Koble til | Koble den valgte profilen til trådløsnettverket.
Legg til | Bruk Profilveiviseren for å lage en ny profil. Se Opprett en ny profil hvis du vil ha mer informasjon.
Fjern | Fjerner en valgt profil fra profillisten. Se Fjern en profil hvis du vil ha mer informasjon.
Egenskaper | Brukt for å redigere innholdet i en eksisterende profil. Du kan også dobbeltklikke på en profil i Profillisten for å redigere profilen. Se Rediger en eksisterende profil hvis du vil ha mer informasjon.
| Eksporter/Importer:Importerer og eksporterer brukerbaserte profiler til og fra profillisten. Trådløsprofiler kan importeres automatisk til profillisten. Se Importer og eksporter profiler hvis du vil ha mer informasjon.
Lukk | Lukker profilbehandlingsvinduet.

# Menyer for Intel PROSet/Wireless

Bruk menyalternativeneFil, Verktøy, Avansert,Profiler ogHjelp for å konfigurere nettverksinnstililngene.

Navn | Beskrivelse
Fil | Avslutt:Lukk hovedvindu for Intel PROSet/Wireless. Bruk ett av disse alternativene for å starte programvaren Intel PROSet/Wireless: Klikk Start > Programmer > Intel PROSet Wireless > Intel PROSet Wireless . Høyreklikk Oppgavefeltikonet nederst i høyre hjørne på Windows-skrivebordet, og klikk deretter Åpne Intel PROSet/Wireless. Dobbeltklikk oppgavefeltikonet for å åpne Intel PROSet/Wireless.
Verktøy | Programinnstillinger: Bruk for å innstille systemdekkende forbindelsespreferanser. Se Programinnstillinger hvis du vil ha informasjon. Bruk Ctrl+P på tastaturet som et alternativ for å komme til denne funksjonen. Intel trådløs feilsøking: Bruk for å løse problemer med trådløse nettverksforbindelser. Bruk Ctrl+W på tastaturet som et alternativ for å komme til denne funksjonen. Se Intel Wireless feilsøking hvis du vil ha mer informasjon. Administratorverktøy: Brukes av administratorer eller den personen som har administrasjonsrettigheter på denne datamaskinen til å konfigurere delte profiler (Forhåndspålogging, vedvarende og Voice over IP (VoIP)). Se Administratorverktøy hvis du vil ha mer informasjon. Bruk Ctrl+t på tastaturet som et alternativ for å komme til denne funksjonen. MERK: Administratorverktøyet er kun tilgjengelig hvis det ble installert under en tilpasset installasjon av programvaren Intel PROSet/Wireless. Se Installere eller avinstallere programvaren hvis du vil ha mer informasjon om tilpasset installasjon.
Avansert | Kortinnstillinger: Viser Kortinnstillingsinnstillinger korresponderende til innstillinger gjort i Microsofts Avanserte Windowsinnstillinger. Se Kortinnstillinger hvis du vil ha informasjon. Bruk Ctrl+A på tastaturet som et alternativ for å komme til denne funksjonen. For å komme til kortinnstillinger fra Microsoft Windows: Velg Nettverkstilkoblinger fra kontrollpanelet i Windows Høyreklikk Trådløse nettverkstilkoblinger. Velg Egenskaper fra menyen. Klikk Konfigurer for å vise avanserte innstillinger for kortet. Avansert statistikk: Velg for å avgjøre hvordan kortet kommuniserer med et tilgangspunkt. Bruk Ctrl+S på tastaturet som et alternativ for å komme til denne funksjonen. Se Avansert statistikk hvis du vil ha mer informasjon. Bruk Windows for å administrere Wi-Fi: Velg for å aktivere Windows XP Wireless Zero Configuration som trådløsbehandler. Bruk F10 på tastaturet som et alternativ for å komme til denne funksjonen. Se på Veksle til Windows XP Wireless Zero Configuration for å få mer informasjon.
Profiler | Behandle profiler: Velg for å opprette eller redigere profiler. Bruk Ctrl+R på tastaturet som et alternativ for å komme til denne funksjonen. Administrer ekskluderinger: Velg for å ekskludere nettverk fra automatisk tilkobling. Se Behandle ekskluderinger hvis du vil ha mer informasjon. Bruk Ctrl+M på tastaturet som et alternativ for å komme til denne funksjonen.
Hjelp | Hjelp for Intel PROSet/Wireless: Starter onlinehjelp. Bruk F1 på tastaturet som et alternativ for å komme til denne funksjonen. For å navigere i hjelpevinduet: Trykk på F6 for å veksle mellom venstre og høyre rute. Bruk opp- og ned-pilene som et alternativ på tastaturet ditt for å bevege opp og ned innenfor ruten. For å se informasjonen klikker du Innhold i den venstre ruten eller bruker Alt+C på tastaturet som et alternativ for å komme til den funksjonen. Dobbeltklikk på et bokikon for å åpne et innholdselement. Bruk opp- og ned-pilene for å velge et emne, og trykk på Enter som et alternativ for å åpne underelementene. Klikk på Stikkordregister eller Søk for å se etter et spesielt element. Bruk Alt+S på tastaturet som et alternativ for å komme til søkefunksjonen. Om: Viser versjoninformasjon for de installerte programkomponentene.

## Programinnstillinger (Verktøy-menyen)

Innstillingene på denne siden kontrollerer atferden til programvaren Intel(R) PROSet/Wireless.

#### Beskrivelse av programinnstillinger:

Navn | Beskrivelse
Kort | Lister opp nettverkskort som for tiden er tilgjengelige. Det kan være en Intel(R) PRO/Wireless 3945ABG-nettverkstilkobling, en Intel(R) PRO/Wireless 3945BGen-nettverkstilkobling, en Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG-nettverkstilkobling eller en Intel(R) PRO/Wireless 2200BG-nettverkstilkobling.
Avanserte innstillinger: De følgende innstillingene kontrollerer hvordan Intel PROSet/Wireless virker og viser informasjon.
Oppgavelinje | Vise programikon i oppgavefeltet: Velg for å vise oppgavefeltikonet. Dette ikonet finnes i Windows Oppgavefelt (Varslingsområdet). Dette ikonet gir status for trådløsforbindelsen. Fjern for ikke å vise oppgavefeltikonet. Oppgavefeltstatusikonet har flere funksjoner: Visuell tilbakemelding for tilkoblingsstatus og trådløsaktivitetene i trådløsnettverket ditt. Ikonet endrer farge og animasjon for ulik trådløsaktivitet. Se Oppgavefeltikoner hvis du vil ha mer informasjon. Meny:En meny vises når du høyreklikker på ikonet. Fra denne menyen utfører du oppgaver som å slå radioen på eller av eller å starte programmet Intel PROSet/Wireless. Se Alternativer for oppgavefeltmenyen hvis du vil ha mer informasjon. Verktøytips og skrivebordsvarslinger. Se Verktøytips og skrivebordsvarslinger for å få mer informasjon.
Varslinger | Vis varslingsmeldinger: Velg for å vise skrivebordsvarslinger ved siden av oppgavefeltikonet. Når handling fra deg er nødvendig, vises en meldingsledetekst. Kun hendelser av høy viktighet utløser en skrivebordsvarsling. Hvis skrivebordsvarsling velges, foretas den rette handlingen. Fjern for ikke å vise skrivebordsvarslinger. Se på Verktøytips og skrivebordsvarslinger for å få mer informasjon. Velg ett av de følgende alternativene: Informasjonsvarslinger: Disse skrivebordsvarslingene er av mindre viktighet. De krever ikke at du interaktiverer, men kan bedre trådløsopplevelsen betraktelig. Vis Informasjonsvarslinger: Velges som standard. Alle informasjonsskrivebordsvarslingene vises ved siden av oppgavefeltstatusikonet. Disse skrivebordsvarslingene bedrer trådløsopplevelsen ved å varsle deg når det er tilgjengelige trådløsnettverk i området. De informerer deg også når en trådløsforbindelse er blitt opprettet eller er falt bort. Se på Verktøytips og skrivebordsvarslinger for å få mer informasjon. Vis en liste over tilgjengelige nettverk i området når en ikke er tilkoblet: Når Vis informasjonsvarslinger er fjernet, kan du velge dette elementet. Fordi skrivebordsvarslinger er deaktivert, lar dette alternativet deg fortsatt bli varslet om tilgjengelige nettverk hvis trådløskortet ikke er koblet til. Varsle når en annen applikasjon bruker trådløskortet: Når valgt, vises et vindu når andre programmer prøver å håndtere trådløskortet ditt. Dette er nyttig hvis du bruker programvare levert av av et hotspot-sted (kafé, flyplassterminal). For å dra nytte av Intel PROSet/Wireless-egenskapene skal du deaktivere denne programvaren når du forlater hotspoten. Aktiver melding om TLS-avviste sertifikater: Velg hvis du vil ha melding når er PEAP-TLS-sertifikat blir avvist av godkjenningsserveren. Se Foretakssikkerhet og Konfigurere klienten for TLS-godkjenning for å få mer informasjon.
Automatisk tilkobling | Bruk profiler kun til å koble til tilgjengelige nettverk: (Standard) Koble trådløskortet til et tilgjengelig nettverk bare ved hjelp av en profil fra Profillisten. Hvis det ikke finnes noen passende profil, blir du varslet (se Varslinger). Trådløsenheten holder seg frakoblet inntil det finnes en passende profil, eller du konfigurerer en ny passende profil. Koble til virkårlig tilgjengelig nett hvis passende profil ikke finnes: Velg for å koble til et nettverk automatisk hvis du ikke har konfirguert en profil og er på et sted som har et åpent, usikret trådløsnettverk. MERK: Åpne nettverk har ingen sikkerhet. Du må sørge for din egen sikkerhet for denne trådløsforbindelsen. En måte for å sikre en åpen trådløsforbindelse er med programvaren Virtual Private Networking (VPN).
Behandle eksluderinger | Aktiver automatiske ekskluderingslistefunksjon: Velg for å aktivere den automatiske listefunksjonen. Denne funksjonen er en metode for å ekskludere tilgangspunkter fra automatisk tilkobling. Se Behandle ekskluderinger hvis du vil ha mer informasjon. Aktiver manuell ekskluderingslistefunksjon: Velg for å aktivere den manuelle ekskluderingslistefunksjonen. Denne funksjonen er en metode for å ekskludere nettverk fra automatisk tilkobling. Se Behandle ekskluderinger hvis du vil ha mer informasjon.
Liste over trådløse nettverk | Vis kolonnesorteringsoverskrifter: Velg for å vise kolonnenavnene i trådløsnettverkslisten. Klikk på en kolonneoverskrift for å sortere kolonnen enten i stigende eller fallende rekkefølge.
OK | Lagrer innstillinger og går tilbake til forrige side.
Avbryt | Lukker og kansellerer endringer.
Hjelp? | Hjelpeopplysninger for denne siden.

# Intel Wireless feilsøking (Verktøy-menyen)

Intel Wireless feilsøking er et program som kan hjelpe deg med å løse problemer med trådløse nettverksforbindelser. Når et tilkoblingsproblem oppdages kommer det frem et skrivebordsvarsel nederst til høyre på skrivebordsskjermen. Når du klikker på skrivebordsvarselet, viser en diagnosemelding de anbefalte tiltakene for å løse tilkoblingsproblemet. Om et tilkoblingsproblem for eksempel oppsto på grunn av et ugyldig passord, startes Profilveiviserprogrammet når du klikker på en vist hyperlink. Du kan også starte Wireless Event Viewer og aktivere eller deaktivere varsler. Intel Wireless feilsøker støttes under Microsoft Windows XP og Microsoft Windows 2000

Intel Trådløs Feilsøkning-siden inneholder to ruter. Bruk venstre museknapp på venstre ruten for å vise en liste over tilgjengelige verktøy. Den høyre ruten viser det aktuelle tilkoblingsproblemet i en seksjon. Hver seksjon har to deler: feilmeldingen og den anbefalte handlingen. Den anbefalte handlingen inneholder beskrivelser om tilgjengelige redskaper og bidrar til å løse de tilknyttede tilkoblingsproblemene. Hvis du klikker på en lenke for en hjelp, vises hjelpeteksten i et vindu. Hvis du klikker på den tilknyttede løsningslenken, startes et program for å løse dette tilkoblingsproblemet.

Se på seksjonen Feilsøking for å få informasjon om hvordan problemer løses.

Navn | Beskrivelse
Fil | Avslutt: Avslutter Intel Wireless feilsøkingsprogrammet.
Hjelp | Hjelp for Intel(R) Wireless feilsøking: Viser online-hjelp for Intel Wireless feilsøking. Om: Viser versjonsinformasjon for Intel Wireless feilsøking.
Wireless Event Viewer | Starter Wireless Event Viewer.
Deaktiver varsling | Klikk for å deaktivere varslingsbeskjedene.
Aktivere varsling | Velg for å deaktivere varslingsbeskjedene.
Tilgjengelig hjelp | Dato Tid feilmelding: Beskrivelse av feil. Link for å rette feilen (hvis tilgjengelig). Se Løse problemer hvis du vil ha mer informasjon. Link til anbefalte tiltak for å løse feil.

# Administratorverktøy (Verktøy-menyen)

Administratorsverktøyet brukes av administratorer eller den personen som har administratorrettigheter på denne datamaskinen. Dette verktøyet lar administratoren begrense hvilke kontrollnivåer brukerne av denne datamaskinen har over sine trådløsforbindelser. Dette verktøyet brukes også for å konfigurere felles (delte) profiler.

Brukerne kan ikke modifisere administratorinnstillingene med mindre de har passordet for dette verktøyet. Et passord som er sikkert, og som ikke lett kan gjettes, må velges.

Du kan eksportere disse innstillingene som en pakke til andre datamaskiner på nettverket ditt. For å få mer informasjon skal du se på seksjonen Administratorverktøy.

Navn | Beskrivelse
Administratorinnstillinger | En administrator kan velge hvilket kontrollnivå brukerne har over sine trådløsnettverksforbindelser. Se på Administratorverktøy
Administratorprofiler | Aktiver eller deaktiver Vedvarende profiler, Forhåndspåloggingsprofiler og Voice over IP-profiler (VoIP). Se på Administratorverktøy.
Kortinnstillinger | En administrator kan velge hvilket kontrollnivå brukerne har over sine trådløsnettverksforbindelser. Se Kortinnstillinger.
Programvare | Velg hvilke av Intel PROSet/Wireless-applikasjonene som er installert på en brukers datamaskiner. Se på Administratorverktøy.
Administratorpakker | Administratorpakkene brukes for å lagre administrative profiler og andre innstillinger. Du kan kopiere eller sende denne selvutpakkende kjørbare filen til klienter på nettverket ditt. Når den kjøres, installeres og konfigureres innholdet på måldatamaskinen. Se Administratorverktøy.
Endre passord | Endre passordet for Administratorverktøyet. Se Endre passord for å få mer informasjon.
Lukk | Lukker siden.
Hjelp? | Hjelpeopplysninger for denne siden.

# Kortinnstillinger (Avansert-menyen)

Kortinnstillingene viser enhetsegenskapene for trådløskortet installert på datamaskinen. Det kan enten være en Intel(R) PRO/Wireless 3945ABG Network Connection, en Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG Network Connection eller en Intel(R) PRO/Wireless 2200BG Network Connection.

Beskrivelse av innstilling

Navn | Beskrivelse
--- | ---
Ad Hoc-kanal | Med mindre andre datamaskiner i Ad hoc-nettverket bruker en annen kanal enn standardkanalen, er det ikke nødvendig å endre kanalen. Verdi:Velg den tillatte driftskanalen fra listen. 802.11b/g:Velg dette alternativet når du bruker 802.11b- og and 802.11g (2.4 GHz) ad hoc-båndfrekvens. 802.11a:Velg dette alternativet når du bruker 802.11a (5 GHz) ad hoc-båndfrekvens.
Ad Hoc-strømstyring | Innstill strømsparingsegenskaper for Enhet-til-Enhet (ad hoc)-nettverk. Deaktiver: Velg når du kobler til ad hoc-nettverk som inneholder stasjoner som ikke støtter ad hoc-strømstyring Maksimum strømsparinger: Velg for å optimalisere batterilevetid. Støyende miljø: Velg for å optimalisere ytelse eller koble til med flere klienter. MERK: Denne innstillingen er utilgjengelig hvis kortet er en Intel PRO/Wireless 3945BG-nettverkstilkobling, en Intel PRO/Wireless 2915ABG-nettverkstilkobling eller en Intel PRO/Wireless 2200BG-nettverkstilkobling.
Ad Hoc QoS-modus | Quality of Service (QoS)-kontroll i ad hoc-nettverk. QoS sørger for prioritering av trafikken fra tilgangspunktet over en trådløs-LAN, basert på trafikklassifikasjon. WMM (Wifi MultiMedia) er QoS-sertifiseringen til Wi-Fi Alliance (WFA). Når WMM er aktivert, bruker kortet WMM for å støtte prioritetsmerkings- og køfunksjonene for Wi-Fi-nettverk. WMM Aktivert.(Standard) WMM Deaktivert MERK: Denne innstillingen er utilgjengelig hvis kortet er en Intel PRO/Wireless 3945BG-nettverkstilkobling, en Intel PRO/Wireless 2915ABG-nettverkstilkobling eller en Intel PRO/Wireless 2200BG-nettverkstilkobling.
Mikset modusbeskyttelse | Brukes for å unngå datakollisjoner i et mikset 802.11b- og 802.11g-miljø. Anmodning om at Request to Send/Clear to Send (RTS/CTS) [sende/klarere for å sende] skal brukes der klientene ikke kan hører hverandre. CTS-til-selv kan brukes for å få mer gjennomstrømning i et miljø der klienter er nær hverandre og kan høre hverandre.
Strømstyring | Gjør det mulig å velge en balanse mellom strømforbruk og kortytelse. Glidebryteren for strøminnstillinger for trådløskortet angir en balanse mellom datamaskinens strømkilde og batteriet. Bruk standardverdi: (Standard) - Strøminnstillinger er basert på datamaskinens strømkilde. Manuell: Juster glidebryteren for ønsket innstilling. Bruk den laveste innstillingen for å få maksimal batterilevetid. Bruk den høyeste innstillingen for å få maksimal ytelse. MERK: Strømsparingen varierer basert på innstillingene for infrastrukturen.
Blokkstartmodus | Endrer Overførings-blokkstartinnstillingen mottatt av tilgangspunktet under begynnelsen på en tilkobling. Bruker alltid lang blokkstartlengde ved tilkobling til et tilgangspunkt. Auto Tx Preamble muliggjør automatisk blokkstartoppdagelse. Hvis dette støttes, bør kort blokkstart brukes. Hvis ikke, brukes lang blokkstart (Long Tx Preamble).
Foretrukket bånd | Velg operativbåndet. Valgene er: 802.11g 802.11a 802.11b MERK: Denne innstillingen er kun tilgjengelig for en Intel(R) PRO/Wireless 2200BG Network Connection.
Streifningsaggressivitet | Denne innstillingen lar deg definere hvor aggressivt trådløsklienten streifer for å bedre forbindelsen til et tilgangspunkt. Standard: Balansert innstilling mellom ikke-streifning og ytelse. Laveste: Trådløsklienten streifer ikke. Bare betydelig forringelse av koblingskvaliteten fører til at den streifer til et annet tilgangspunkt.
Gjennomløpsforbedring | Endrer verdien for Packet Burst Control. Aktiver: Velg dette for å aktivere gjennomløpsforbedring. Deaktiver: (Standard) Velg for å deaktivere gjennomløpsforbedring.
Sendestrøm | Standardinnstilling: Høyeste sendestyrkenivå Laveste minimumsdekning:Sett kortet til laveste sendestyrke. Gjør det mulig for deg å utvide antallet dekningsområder eller begrense et dekningsområde. Reduser dekningsområdet i høytrafikksområder for å bedre den samlede sendekvaliteten og unngå kødannelse og innblanding fra andre enheter. Høyeste maksimumsdekning: Angi kortet til maksimalt nivå for sendestyrke. Velg for å få maksimal ytelse og maksimalt område i omgivelser med begrensede ekstra radioenheter. MERK: For en bruker er den optimale innstillingen alltid å angi sendestyrken til det lavest mulige nivået som er kompatibelt med kvaliteten på kommunikasjonen. Dette gjør det mulig for det maksimale antallet trådløse enheter å virke i tette områder og redusere innblandingen i andre enheter som denne radioen deler radiospekteret med. MERK: Denne innstillingen blir virksom når enten modusen Infrastruktur eller ad hoc brukes.
Trådløsmodus | Velg hvilken båndbredde som skal brukes for å koble til et trådløsnettverk: Bare 802.11a: Koble trådløskortet utelukkende til 802.11a-nettverk Bare 802.11b:Kobler trådløskortet utelukkende til 802.11b-nettverk. Bare 802.11g: Koble trådløskortet utelukkende til 802.11g-nettverk. Bare 802.11a og 802.11g: Kobler trådløskortet kun til 802.11a- og 802.11g-nettverk. Bare 802.11b og 802.11g: Kobler trådløskortet kun til 802.11b- og 802.11g-nettverk. 802.11a, 802.11b og 802.11g: (Standard) - Koble enten til trådløsnettverket 802.11a, 802.11b eller 802.11g. MERK: Disse trådløsmodiene (modulasjonstype) bestemmer hvilke oppdagede tilgangspunkter som vises i Listen over trådløsnettverk.
OK | Lagrer innstillinger og går tilbake til forrige side.
Avbryt | Lukker og kansellerer eventuelle endringer.

# Avansert statistikk (Avansert-menyen)

Gir informasjon om aktuell korttilkobling. Det følgende beskriver informasjonen for siden Avansert statistikk.

Navn | Beskrivelse
Statistikk | Avansert statistikk:Denne informasjonen gjelder måten kortet kommuniserer med et tilgangspunkt. Tilknytning: Hvis kortet finner et tilgangspunkt å kommunisere med, er verdien Innenfor område. Hvis ikke, er verdien Utenfor område. AP MAC-adresse: Den tolvsifrede MAC-adressen (00:40:96:31:1C:05) for tilgangspunktet. Antall tilknytninger: Antall ganger tilgangspunktet har funnet kortet. AP-antall: Antall tilgjengelige tilgangspunkt innenfor trådløskortets rekkevidde. Antall fulle skanninger: Antall ganger kortet har søkt på alle kanalene etter mottaksinformasjon. Antall delvise skanninger: Antallet skanninger som er avsluttet. Streifing: Denne informasjonen inneholder tellere som er relatert til årsaker for kortstreifingen. Streifing oppstår når et kort kommuniserer med et tilgangspunkt og deretter kommuniserer med et annet for å få bedre signalstyrke. Streifingsantall: Antall ganger kortstreifingen fant sted. AP sendte ikke: Kortet mottok ikke radiooverføring fra tilgangspunktet. Det kan være du må tilbakestille tilgangspunktet. Dårlig signalkvalitet: Signalkvaliteten er for dårlig til å opprettholde kommunikasjonen med tilgangspunktet. Du har flyttet kortet ut av dekningsområdet for tilgangspunktet, eller enhetsadresseinformasjonen for tilgangspunktet er endret. Belastningsfordeling for AP: Tilgangspunktet avsluttet tilknytningen til kortet ettersom tilgangspunktet ikke kunne opprettholde kommunikasjonen med alle de tilknyttede kortene. For mange kort prøver å kommunisere med ett tilgangspunkt. RSSI for AP (tilgangspunktet) for lav: RSSI-en (Receive Signal Strength Indicator) er for lav til å opprettholde en tilknytning til kortet. Du kan ha flyttet ut av dekningsområdet for tilgangspunktet, eller tilgangspunktet kan ha økt datahastigheten. Dårlig kanalkvalitet: Kvaliteten på kanalen er dårlig, noe som forårsaket at kortet så etter andre tilgangspunkt. AP droppet mobil enhet: Tilgangspunktet slettet en datamaskin fra listen over gjenkjennelige mobile enheter. Datamaskinen må knyttes til tilgangspunktet på nytt. Forskjellig:Bruk denne informasjonen til å fastsette om en tilknytning til et annet tilgangspunkt vil øke ytelsen og hjelpe til å holde høyest mulig datahastighet. Mottatte signaler: Antall signaler som ble mottatt av kortet. Prosent tapte signaler: Prosentverdi for signaler som ikke ble oppdaget. Prosent overføringsfeil: Prosentandel av dataoverføringene som inneholdt feil. Signalstyrke: Signalstyrken for tilgangspunktet som kortet kommuniserer med, vist i desibel (dBm).
Send/motta (Tx/Rx) Statistkk | Viser prosentverdier for ikke ikke-adresserte og adresserte pakker. Totalt antall pakker for vert: Tellere for summen av antall adresserte og uadresserte pakker. Overført - (Mbps) Mottatt - (Mbps) Uadresserte pakker: Antall mottatte pakker som er kringkastet på det trådløse nettverket. Adresserte pakker: Antall mottatte pakker som er sendt spesielt til trådløskortet. Totalt antall byte: Det totale antall bytes for pakker som er sendt og mottatt av trådløskortet.
Tilbakestill statistikk | Tilbakestiller kortstatistikktellerne til null og begynner å gjøre nye datamålinger.
Lukk | Lukker og returnerer til hovedvinduet.
Hjelp? | Hjelpeopplysninger for denne siden.

# Bruk Windows til å administrere Wi-Fi (Avansert-menyen)

Funksjonen XP Windows Wireless Zero Configuration er et innebygd verktøy for trådløskonfigurasjon. Denne funksjonen kan aktiveres eller deaktiveres fra Intel PROSet/Wireless. Klikk Bruk Windows for å administrere Wi-Fi på Avansert-menyen eller oppgavefeltmenyen. Hvis Windows XP Wireless Zero Configuration er aktivert, deaktiveres funksjonene i Intel(R) PROSet/Wireless.

# Importer eller eksporter profiler (Profiler-menyen)

## Importere profiler til profillisten

Importerer automatisk trådløsprofiler til profillisten. Dette oppnås ved at Intel(R) PROSet/Wireless overvåker importmappen på harddisken og se etter nye profilfiler. Bare profiler som har blitt aktivert gjennom Aktiver automatisk import i Avanserte innstillinger kan importeres automatisk. Hvis det allerede finnes en profil med det samme navnet i Profillisten, vil et vindu spørre om du avviser eller godtar den importerte profilen. Hvis du godtar den, erstattes den eksisterende profilen. Alle importerte brukerbaserte profiler plasseres nederst i profillisten, og profilfilen slettes umiddelbart fra harddisken etter importen, uansett om den var vellykket eller ikke.

### Passordbeskyttede profiler

Importer og eksporter passordbeskyttede brukerbaserte profiler automatisk til eksterne systemer. Hvis en profil er passordbeskyttet, må det tildelte passordet endres før den kan redigeres. Se Angi en passordbeskyttelse hvis du vil ha mer informasjon.

#### Beskrivelse Import/Eksport

Navn | Beskrivelse
--- | ---
Eksporter profiler | Trinn 1: Velg én eller flere profiler fra profillisten nedenfor: Velg individuelle eller flere profiler fra listen. Profilmodusikonet angir om enten infrastrukturmodus eller ad hoc-modus brukes og om sikkerhet brukes. Trinn 2: Eksporter de valgte filene: Klikk Eksport for å lagre profilene dine til en valgt katalog. Trinn 3: Velg målfilmappen. Klikk Bla gjennom for å søke på harddisken etter målkatalogen. C:\-driven er stsndardkatalog. Velg driven og katalogen. Klikk OK Klikk OK for å gå tilbake profilsiden.
Importer profiler | Velg individuelle eller flere profiler for å importere til profillisten. Klikk Importer for å søke på harddisken etter profiler å importere. Velg profilen fra den valgte driven eller katalogen. Klikk Importer. Du får et varsel når den valgte profilen er vellykket importert. Klikk OK for å gå tilbake til profilsiden. Klikk Avbryt for å lukke og avbryte eventuelle endringer.
OK | Lagrer innstillinger og går tilbake til forrige side.
Hjelp? | Hjelpeopplysninger for denne siden.

# Behandle ekskluderinger (Profiler-menyen)

Behandling av ekskluderingsliste er tilgjengelig hvis du velger Behandle ekskluderinger fra Profiler-menyen eller klikker knappen Egenskaper i listen over trådløsnettverk.

VIKTIG: Du kobles ikke automatisk til et nettverk eller et Tilgangspunkt som er i denne listen.

Bruk Behandling Ekskluderingsliste for å ekskludere hele trådløsnettverk (SSID). Når det gjelder nettverk med mer enn ett tilgangspunkt, kan du ekskludere et enkelt trådløstilgangspunkt (BSSID).

Navn | Beskrivelse
Behandling Ekskluderingsliste | Nettverksnavn: Navn (SSID) på trådløsnettverket. Radio: Viser båndet hvis det er en DHCP-feil. MAC-adresse: Ethernet MAC-adressen til enheten. Årsak:Forklarer hvorfor denne innføringen ble ekskludert fra automatisk tilkobling. Detaljer: Gir spesifikk informasjon om hvordan tilgangspunktet ble ekskludert og hvordan det fjernes fra ekskluderingen.
Dette nettverket er blitt ekskludert fra automatisk tilkobling av følgende årsaker. -Brukeren har ekskludert dette nettverket manuelt. For å gjøre dette nettverket (eller tilgangspunktet) kvalifisert på nytt, skal du velge det, og klikke på Fjern-knappen. Obs! - Tilbakestillingsknappen fjerner alle innføringer bortsett fra svindeltilgangspunkter fra listen. - Svindeltilgangspunkter fjernes fra listen når det gjøres en tilkobling til dette tilgangspunktet ved hjelp av gyldige legitimasjonsbeskrivelser. - Alle ekskluderte tilgangspunkter i et nettverk (bortsett fra svindetilgangspunkter) fjernes fra listen når en profil for det nettverket blir brukt manuelt.
MERK: Innføringer som er nedtonet, er ekskluderte svindeltilgangspunkter. Et svindeltilgangspunkt er et tilgangspunkt som ikke er godkjent av nettverksadministratorer. Disse innføringene kan ikke fjernes fra listen.
Legg til | Legg til et nettverksnavn (SSID) til listen.
Fjern | Fjern en innføring fra listen. Velg en innføring fra listen. Klikk Fjern. Du blir spurt: Vil du fjerne det valgte elementet fra Ekskluderingslisten? Klikk Ja for å fjerne profilen fra listen.
Tilbakestill liste | Fjerner alle nettverkene og tilgangspunktene fra Ekskluderingslisten.
Lukk | Lukker siden og lagrer innstillingene.
Hjelp? | Hjelpeopplysninger for denne siden.

# Slå trådløs av/på

For å slå trådløsradioen på eller av, bruker du ett av følgende:

- Den tilvalgbare maskinvareradiobryteren på datamaskinen.
- Programvare Intel PROSet/Wireless
- Microsoft Windows

> MERK: Når datamaskinen er slått på, overfører radioen kontinuerlig signaler. I enkelte situasjoner, for eksempel på et fly, kan signalene fra radioen forårsake interferens. Bruk følgende metoder hvis du trenger å deaktivere radioen og bruke den bærbare datamaskinen uten å sende radiosignaler.

### Bruk den valgfrie av/på-bryteren på datamaskinradioen

Hvis datamaskinen har installert en ekstern bryter, kan den brukes til å slå radioen av eller på. Kontakt produsenten av datamaskinen hvis du vil ha mer informasjon om denne bryteren. Hvis du har installert Intel PROSet/Wireless, vises den gjeldende status for radioen i hovedvinduet for Intel PROSet/Wireless og i Oppgavefeltet.

### Bruk Intel PROSet/Wireless til å slå radioen av eller på

Fra Intel PROSet/Wireless kan radioen slås på eller av. Statusikonet på displayet for Intel PROSet/Wireless viser gjeldende status for radioen.

Fra Intel PROSet/Wireless hovedvindu klikker du på S lå trådløs av/på og veksler radioen av og på.

### Slå radioen av eller på fra oppgavefeltikonet

For å slå radioen av eller på, klikker du oppgavefeltikonet og velger Slå trådløs på eller trådløs av.

### Hvordan bruke Enhetsbehandleren for å deaktivere radioen

Radioen kan deaktiveres (gjøres uvirksom) fra Microsoft Windows' Enhetsbehandler.

> MERK: Hvis du deaktiverte radioen fra Microsoft Windows, må du bruke Microsoft Windows for å slå radioen på. Du kan ikke bruke en maskinvarebryter eller Intel PROSet/Wireless for å aktivere radioen igjen.

#### Microsoft Windows XP

1. Fra skrivebordet høyreklikker du Min datamaskin
2. Klikk Egenskaper.
3. Klikk Maskinvare.
4. Klikk Enhetsbehandling.
5. Dobbeltklikk Nettverkskort.
6. Høyreklikk det installerte trådløskortet som er i bruk.
7. Velg Deaktiver fra menyen.
8. Klikk OK.

# Installere og avinstallere programvaren

En typisk installasjon inkluderer Wireless LAN-kortdriveren, Intel PROSet/Wireless-programvaren og Intel Trådløs Feilsøkning.

Disse funksjonene installeres under en vanlig installasjon:

- Administratorverktøy
- Intel Smart Wireless Solutions
- Wireless Management Instrumentation-funksjonaliteten
- Singelpålogging Førpåloggingstilkobling for å opprette en trådløs tilkobling før brukeren logger på Windows

For å installere disse funksjonene, velger du Vanlig under installasjonsprosessen. Følg instruksjonene nedenfor for å installere disse funksjonene. Hvis Intel PROSet/Wireless allerede er installert, ser du instruksjonene for etterinstallasjon.

> MERK: Hvis du har tenkt å bruke Novell(R) Client(TM) for Windows, må den installeres før du installerer Intel PROSet/Wireless-programvaren. Hvis du allerede har installert Intel PROSet/Wireless, må du fjerne den før du installerer Novell Client for Windows.

#### For å installere programvaren.

1. Sett inn Installasjons-CDen i CD-stasjonen.
2. Klikk Installer programvare på skjermen Intel PRO/Wireless Network.
3. Les lisensavtalen.
4. Velg Jeg godtar bestemmelsene i lisensavtalen.
5. Klikk Neste.
6. Klikk Vanlig.
7. Velg fra funksjonslisten for å installere:

> Intel PROSet/Wireless: Applikasjonsprogramvaren Intel PROSet Wireless.

> - Installer: Klikk Intel PROSet Wireless. Velg Installer denne funksjonen og alle underfunksjonene. Gå til trinn 8.
> - Ikke installer: Klikk Denne funksjonen vil ikke være tilgjengelig. Et rødt kryss ved siden av alternativet viser at den ikke skal installeres.

> Intel Smart Wireless Solutions: Besørger en enkel konfigurasjonsveiviser for å koble til en trådløsruter.

> - Installer: Klikk på Intel Smart Wireless Solutions. Velg Installer denne funksjonen og alle underfunksjonene. Gå til trinn 8.
> - Ikke installer:Velg Denne funksjonen vil ikke være tilgjengelig. Et rødt kryss ved siden av alternativet viser at den ikke skal installeres.

> Intel Wireless-feilsøking: Hjelper deg å løse problemer med trådløstilkoblingen.

- Installer: Klikk Intel Trådløs Feilsøkning. Velg Installer denne funksjonen og alle underfunksjonene. Klikk Neste og fortsett til trinn 8.
- Ikke installer:Velg Denne funksjonen vil ikke være tilgjengelig. Et rødt X ved siden av alternativet viser at den ikke skal installeres.

> WMI-støtte: Wireless Management Instrumentation-funksjonen lar administratorer som ikke har Intel PROSet/Wireless installert, å håndtere på avstand klienter som har installert Intel PROSet/Wireless.

> - Installer:Klikk WMI-støtte. Velg Installer denne funksjonen og alle underfunksjonene. Gå til trinn 8.
> - Ikke installer: Klikk Denne funksjonen vil ikke være tilgjengelig. Et rødt X ved siden av alternativet viser at den ikke skal installeres.

> Administratorverktøysett: Installerer administratorverktøyet å Verktøy-menyen. Dette verktøyet brukes for å konfigurere felles (delte) profiler. Administratorverktøyet brukes også av IT-avdelingen for å aktivere eller deaktivere funksjoner i programvaren Intel PROSet/Wireless.

> - Installer: Klikk Administratorverktøysett. Velg Installer denne funksjonen og alle underfunksjonene. Klikk Neste og fortsett til trinn 5.
> - Ikke installer:Velg Denne funksjonen vil ikke være tilgjengelig. Et rødt X ved siden av alternativet viser at den ikke skal installeres.

> Singelpålogging: Installerer singelpåloggingsfunksjonen. Dette verktøyet brukes for å konfigurere felles (delte) profiler med administratorverktøyet.

> Hurtig brukerveksling og Microsoft Windows XP Velkomstskjerm er deaktivert hvis støtte for Singelpålogging er installert.

> Singelpålogging er rettet inn mot foretaksmiljøer der brukerne logger på til sine datamaskiner med et brukernavn, passord og vanligvis et domene. Hurtig brukerveksling støtter ikke domenepålogging.

> > MERK: Hurtigbrukerveksling aktiveres som standard hvis du bruker using Windows XP Home Edition. Den er tilsiktet for hjemmebrukere; Hurtigbrukerveksling er også tilgjengelig på Windows XP Professional hvis du installerer den på en enkeltstående datamaskin eller en arbeidsgruppedatamaskin. Hvis en datamaskin som kjører Windows XP Professional legges til et domene, er alternativet Hurtig brukerveksling ikke tilgjengelig.

> Førpåloggingstilkobling: En forhåndspåloggingsprofil aktiveres når en bruker logger på datamaskinen.

> - Installer: Klikk Singelpålogging. Velg Installer denne funksjonen og alle underfunksjonene. Klikk Neste og fortsett til trinn 8.
> - Ikke installer:Velg Denne funksjonen vil ikke være tilgjengelig. Et rødt X ved siden av alternativet viser at den ikke skal installeres.

8. Klikk Installer. De installerte komponentene listes opp etter at programvaren er installert på datamaskinen.
9. Klikk OK.

> MERK: Når forhåndspålogging installeres, blir du bedt om å starte opp maskinen igjen etter installasjonen av programvaren.

#### Legg til funksjoner for etterinstallasjon

Hvis Intel PROSet/Wireless allerede er installert, følger du instruksjonene nedenfor for å legge til Administratorverktøy, Intel Smart Wireless Solutions, Wireless Management Instrumentation-funksjonaliteten og tilkobling for forhåndspålogging:

1. Klikk Start > Kontrollpanel > Legg til eller fjern programmer > Intel PROSet/Wireless.
2. Klikk Endre/fjern.
3. Klikk Endre.
4. Klikk Neste.
5. Klikk den røde X-en ved siden av funksjonene som ikke er installert.
6. Klikk Installer denne funksjonen og eventuelle valgte underfunksjoner.
7. Klikk Endre. Etter installasjonen vises funksjonen som Installert i listen over funksjoner i installasjonsprogrammet for Intel PROSet/Wireless.
8. Klikk OK.

#### Avinstallere Intel PROSet/Wireless-programvaren

For å avinstallere Intel PROSet/Wireless:

1. Klikk Start > Innstillinger > Kontrollpanel > Legg til eller fjern programmer.
2. Klikk Intel PROSet Wireless-programvare.
3. Klikk Fjern.
4. Klikk Neste.
5. Når du bli bedt om det, skal du avgjøre hva du vil gjøre med de aktuelle profilene og innstillingene:

> Du har valgt å fjerne programvaren Intel PROSet/Wireless fullstendig.

> Velg hva du vil gjøre med de aktuelle profiler og innstillinger.

> - Ikke lagre mine profiler og innstillinger. Velg for å fjerne alle aktuelle profiler og innstillinger fullstendig. Hvis du reinstallerer programvaren, er profiler og innstillinger ikke lenger tilgjengelige.
> - Lagre mine profiler og innstillinger i det gjeldende fomatet (Intel PROSet/Wireless 10.x). Velg for å lagre dine aktuelle profiler og innstillinger. Hvis du reinstallerer programvaren, er dine aktuelle profiler og innstillinger tilgjengelige.
> - Konverter og lagre mine profiler og innstillinger i Intel PROSet/Wireless 9.x format. Hvis du må gå tilbake til en tidligere versjon av Intel PROSet/Wireless-programvaren, skal du velge å lagre innstillingene dine. Etter at du har reinstallert programvaren, er dine aktuelle profiler og innstillinger tilgjengelige. MERK: Kun innstillinger som gjelder for den tidligere versjonen av programvaren, er tilgjengelige.

6. Gjør et valg, og klikk OK.
7. Klikk Ja for å starte datamaskinen på nytt.

Tilbake til toppen

Tilbake til Innhold

Varemerker og frasigelser