Terug naar inhoudsopgave

# Draadloze netwerken - Overzicht: Gebruikershandleiding Intel(R) PRO/Wireless 3945ABG-netwerkverbinding

## De technologie voor draadloze netwerken

- Een draadloos netwerk selecteren
- Een draadloos netwerk configureren
- Een draadloos netwerk identificeren

In een draadloos netwerk worden computers zonder hulp van netwerkkabels met elkaar verbonden. De computers maken gebruik van radiocommunicatie voor onderlinge gegevensuitwisseling. U kunt rechtstreeks communiceren met andere draadloze computers of een verbinding maken met een bestaand netwerk via een draadloos toegangspunt. Bij het instellen van de draadloze adapter moet u de uitvoermodus voor het gewenste type draadloos netwerk kiezen. U kunt de adapter van de Intel(R) PRO/Wireless Netwerkverbinding gebruiken om een verbinding te maken met andere, vergelijkbare draadloze apparaten die voldoen aan de 802.11-standaard voor draadloze netwerken.

## Een draadloos netwerk selecteren

Draadloze netwerken kunnen met of zonder toegangspunten werken, afhankelijk van het aantal gebruikers in het netwerk. In de infrastructuurmodus worden toegangspunten gebruikt om draadloze computers in staat te stellen informatie te verzenden en te ontvangen. De draadloze computers verzenden informatie naar het toegangspunt, het toegangspunt ontvangt de informatie en stuurt die door naar andere computers. Het toegangspunt kan tevens een verbinding maken met een bekabeld netwerk of met het Internet. Meerdere toegangspunten kunnen aan elkaar worden gekoppeld, zodat het bereik een groot gebied kan beslaan.

In de ad-hocmodus (apparaat naar apparaat) worden geen toegangspunten gebruikt en kunnen de draadloze computers informatie rechtstreeks naar ander computers zenden. De ad-hocmodus is geschikt om computers in een thuisnetwerk of een klein bedrijfsnetwerk met elkaar te verbinden of om een tijdelijk draadloos netwerk op te zetten voor een vergadering.

## Een draadloos netwerk configureren

Er zijn drie basiscomponenten die moeten worden geconfigureerd om een draadloos 802.11-netwerk naar behoren te laten werken:

- Netwerknaam: Elk draadloos netwerk heeft een unieke netwerknaam ter identificatie van het netwerk. Deze naam wordt de SSID (Service Set Identifier) genoemd. Als u de draadloze adapter instelt, moet u de SSID opgeven. Als u een verbinding wilt maken met een bestaand netwerk, moet u de naam voor het desbetreffende netwerk gebruiken. Als u uw eigen netwerk instelt, kunt u zelf een naam bedenken en deze op elke computer gebruiken. De naam mag maximaal 32 tekens lang zijn en mag cijfers en letters bevatten.
- Profielen: Wanneer u uw computer configureert voor toegang tot een draadloos netwerk, maakt Intel(R)PROSet/Wireless een profiel met de draadloze instellingen die u opgeeft. Als u verbinding wilt maken met een ander netwerk, kunt u scannen naar bestaande netwerken en een tijdelijke verbinding maken of een nieuw profiel maken voor een gevonden netwerk. Wanneer u profielen hebt gemaakt, zal uw computer automatisch verbinding maken wanneer u naar een andere locatie gaat.
- Beveiliging: Draadloze netwerken van het type 802.11 gebruiken codering om uw gegevens te beveiligen. WEP (Wired Equivalent Privacy) maakt gebruik van een 64-bits of 128-bits gedeelde coderingssleutel voor het coderen van gegevens. Voordat een computer gegevens verzendt, wordt een geheime coderingssleutel gebruikt om de gegevens onleesbaar te maken. De ontvangende computer maakt gebruik van dezelfde sleutel om de gegevens te decoderen. Als u een verbinding maakt met een bestaand netwerk, moet u de coderingssleutel gebruiken die u van de beheerder van het draadloze netwerk hebt gekregen. Als u uw eigen netwerk instelt, kunt u zelf een sleutel bedenken en deze op elke computer gebruiken.

  De 802.1x-verificatie is onafhankelijk van het 802.11-verificatieproces. De 802.1x-standaard biedt een kader voor meerdere verificatie- en sleutelbeheerprotocollen. De verschillende 802.1x-verificatietypen bieden elk een andere benadering van verificatie maar ze maken wel allemaal gebruik van hetzelfde 802.1x-protocol en dezelfde communicatiestructuur tussen een client en een toegangspunt.

## Een draadloos netwerk identificeren

Er zijn vele manieren om een draadloos netwerk te identificeren. Welke u moet gebruiken, is afhankelijk van de grootte en de componenten,

- De netwerknaam of SSID (Service Set Identifier)—Identificatie van een draadloos netwerk. Alle draadloze apparaten in het netwerk moeten dezelfde SSID gebruiken.
- ESSID (Extended Service Set Identifier)—Een speciaal type SSID dat wordt gebruikt voor het identificeren van een draadloos netwerk met toegangspunten.
- IBSSID (Independent Basic Service Set Identifier)—Een speciaal type SSID dat wordt gebruikt voor de identificatie van een netwerk van draadloze computers die direct met elkaar communiceren, zonder toegangspunten te gebruiken.
- Basic Service Set Identifier (BSSID)—Een unieke identificatie voor elk draadloos apparaat. De BSSID is het Ethernet MAC-adres van het apparaat.
- Broadcast SSID—Een toegangspunt kan reageren op computers door testpakketten te verzenden met de broadcast-SSID. Als deze functie op het toegangspunt is ingeschakeld, kan elke willekeurige draadloze gebruiker worden gekoppeld aan het toegangspunt met behulp van een lege SSID (null-SSID).

Terug naar boven

Terug naar inhoudsopgave

Voorwaarden voor het gebruik