Vissza a tartalomjegyzékhez

# Specifikációk: Intel PRO/Wireless 3945ABG Network Connection felhasználói kézikönyv

- Intel PRO/Wireless 3945ABG Network Connection
- Intel PRO/Wireless 3945BG Network Connection
- Intel PRO/Wireless 2915ABG Network Connection
- Intel PRO/Wireless 2200BG Network Connection

## Intel PRO/Wireless 3945ABG Network Connection

Kivitel | PCI Express (TM) Mini Card
Méretek | 50.95 mm x 30 mm x 4.5 mm
Antenna interfészcsatlakozója | Hirose U.FL-R-SMT, amely U.FL-LP-066 kábelcsatlakozóra csatlakoztatható
Kettős diversity antenna | Kártyára épített átváltás a két vevő között
Csatlakozó-interfész | 53 érintkezős Mini Card peremcsatlakozó
Feszültség | 3,3 V
Üzemi hőmérséklettartomány | 0 – +80°C
Relatív páratartalom | 50 – 92% nem kondenzálódó (25ºC – 55ºC mellett)
Frekvenciamoduláció | 5 GHz (802.11a) | 2,4 GHz (802.11b/g)
Frekvenciasáv | 5,15 – 5,85 GHz | 2,400 -2,4835 GHz (országfüggő)
Moduláció | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Vezeték nélküli közeg | 5 GHz-es UNII: Ortogonális frekvenciaosztásos multiplexelés (OFDM) | 2,4 GHz-es ISM: Ortogonális frekvenciaosztásos multiplexelés (OFDM)
Csatornák | 4 – 12 nem átfedő csatorna, országfüggő | 1-es – 11-es csatorna (csak az Egyesült Államokban) 1-es – 13-as csatorna (Japán, Európa)
Adatátviteli sebességek | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbit/s | 11, 5,5, 2, 1 Mbit/s
Általános
Operációs rendszerek | Microsoft Windows XP, Microsoft Windows 2000
Wi-Fi(R) Alliance tanúsítvány | Wi-Fi(R) tanúsítvány 802.11b, 802.11g, 802.11a, WPA, WPA2, WMM, EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, MD5 szerinti üzemeltetéshez
Cisco Compatible Extensions tanúsítvány | Cisco Compatible Extensions, v4.0
WLAN szabvány | IEEE 802.11g, 802.11b, 802.11a
Architektúra | Infrastruktúra vagy alkalmi (egyenrangú) üzemmód
Biztonság | WPA-Personal, WPA2-Personal, WPA-Enterprise, WPA2-Enterprise, 128 bites AES-CCMP, 128 és 64 bites WEP; 802.1x: EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, MD5
A termék biztonsága | UL, C-UL, CB (IEC 60590)

## Intel PRO/Wireless 3945BG Network Connection

Kivitel | PCI Express (TM) Mini Card
Méretek | 50.95 mm x 30 mm x 4.5 mm
Antenna interfészcsatlakozója | Hirose U.FL-R-SMT, amely U.FL-LP-066 kábelcsatlakozóra csatlakoztatható
Kettős diversity antenna | Kártyára épített átváltás a két vevő között
Csatlakozó-interfész | 53 érintkezős Mini Card peremcsatlakozó
Feszültség | 3,3 V
Üzemi hőmérséklettartomány | 0 – +80°C
Relatív páratartalom | 50 – 92% nem kondenzálódó (25ºC – 55ºC mellett)
Frekvenciamoduláció | 5 GHz (802.11a) | 2,4 GHz (802.11b/g)
Frekvenciasáv | 5,15 – 5,85 GHz | 2,400 -2,4835 GHz (országfüggő)
Moduláció | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Vezeték nélküli közeg | 5 GHz-es UNII: Ortogonális frekvenciaosztásos multiplexelés (OFDM) | 2,4 GHz-es ISM: Ortogonális frekvenciaosztásos multiplexelés (OFDM)
Csatornák | 4 – 12 nem átfedő csatorna, országfüggő | 1-es – 11-es csatorna (csak az Egyesült Államokban) 1-es – 13-as csatorna (Japán, Európa)
Adatátviteli sebességek | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbit/s | 11, 5,5, 2, 1 Mbit/s
Általános
Operációs rendszerek | Microsoft Windows XP, Microsoft Windows 2000
Wi-Fi(R) Alliance tanúsítvány | Wi-Fi(R) tanúsítvány 802.11b, 802.11g, WPA, WPA2, WMM, EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, MD5 szerinti üzemeltetéshez
Cisco Compatible Extensions tanúsítvány | Cisco Compatible Extensions, v4.0
WLAN szabvány | IEEE 802.11g és 802.11b
Architektúra | Infrastruktúra vagy alkalmi (egyenrangú) üzemmód
Biztonság | WPA-Personal, WPA2-Personal, WPA-Enterprise, WPA2-Enterprise, 128 bites AES-CCMP, 128 és 64 bites WEP; 802.1x: EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, MD5
A termék biztonsága | UL, C-UL, CB (IEC 60590)

## Intel PRO/Wireless 2915ABG Network Connection

Kivitel | Mini PCI Type 3A
Méretek | 59,75 mm x 50,95 mm x 5 mm (Sz x H x M)
Súly | 12,90 g
Antenna interfészcsatlakozója | Hirose U.FL-R-SMT, amely U.FL-LP-066 kábelcsatlakozóra csatlakoztatható
Kettős diversity antenna | Kártyára épített átváltás a két vevő között
Csatlakozó-interfész | 124 érintkezős SO-DIMM peremcsatlakozó
Feszültség | 3,3 V
Üzemi hőmérséklettartomány | 0 – +70°C
Relatív páratartalom | 50 – 85% nem kondenzálódó
Frekvenciamoduláció | 5 GHz (802.11a) | 2,4 GHz (802.11b/g)
Frekvenciasáv | 5,15 – 5,85 GHz | 2,400 -2,472 GHz (országfüggő)
Moduláció | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Vezeték nélküli közeg | 5 GHz-es UNII: Ortogonális frekvenciaosztásos multiplexelés (OFDM) | 2,4 GHz-es ISM: Ortogonális frekvenciaosztásos multiplexelés (OFDM)
Csatornák | 4 – 12 nem átfedő csatorna, országfüggő | 1-es – 11-es csatorna (csak az Egyesült Államokban) 1-es – 13-as csatorna (Japán, Európa)
Adatátviteli sebességek | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbit/s | 11, 5,5, 2, 1 Mbit/s
Általános
Operációs rendszerek | Microsoft Windows XP, Microsoft Windows 2000
Wi-Fi(R) Alliance tanúsítvány | Wi-Fi(R) tanúsítvány 802.11b, 802.11g, 802.11a, WPA, WPA2, WMM, EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, MD5 szerinti üzemeltetéshez
Cisco Compatible Extensions tanúsítvány | Cisco Compatible Extensions, v3.0
WLAN szabvány | IEEE 802.11g, 802.11b, 802.11a
Architektúra | Infrastruktúra vagy alkalmi (egyenrangú) üzemmód
Biztonság | WPA-Personal, WPA2-Personal, WPA-Enterprise, WPA2-Enterprise, 128 bites AES-CCMP, 128 és 64 bites WEP. 802.1x: EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, MD5
A termék biztonsága | UL, C-UL, CB (IEC 60590)

## Intel PRO/Wireless 2200BG Network Connection

Kivitel | Mini PCI Type 3B
Méretek | 59,45 mm x 44,45 mm x 5 mm (Sz x H x M)
Súly | 12,90 g
Antenna interfészcsatlakozója | Hirose U.FL-R-SMT, amely U.FL-LP-066 kábelcsatlakozóra csatlakoztatható
Kettős diversity antenna | Kártyára épített átváltás a két vevő között
Csatlakozó-interfész | 124 érintkezős PCI peremcsatlakozó
Feszültség | 3,3 V
Üzemi hőmérséklettartomány | 0 – +70°C
Relatív páratartalom | 50 – 85% nem kondenzálódó
Frekvenciamoduláció | OFDM átvitel BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM, DBPSK, DQPSK, CCK modulációval
Frekvenciasáv | 2,400 - 2,472 GHz (Egyesült Államok) 2,400 - 2,4835 GHz (Japán) 2,400 - 2,4835 GHz (Európa ETSI)
Moduláció | OFDM átvitel BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM, DBPSK, DQPSK, CCK modulációval
Csatornák | Mind a 14 csatorna támogatott
Adatátviteli sebességek | 1, 2, 5.5, 6, 9, 11, 12, 24, 36, 48 és 54 Mbit/s
Általános
Operációs rendszerek | Microsoft Windows XP, Microsoft Windows 2000
Wi-Fi(R) Alliance tanúsítvány | Wi-Fi(R) tanúsítvány 802.11b, 802.11g, 802.11a, WPA, WPA2, WMM, EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, MD5 szerinti üzemeltetéshez
Cisco Compatible Extensions tanúsítvány | Cisco Compatible Extensions, v2.0
WLAN szabvány | IEEE 802.11g és 802.11b
Architektúra | Infrastruktúra vagy alkalmi (egyenrangú) üzemmód
Biztonság | WPA, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-TLS, EAP-TTLS, AES (128 bites), WEP 128 és 64 bites.
A termék biztonsága | UL, C-UL, CB (IEC 60590)

Vissza az oldal tetejére

Vissza a tartalomjegyzékhez

Védjegyek és nyilatkozatok