Retour à la table des matières

# Connexion à un réseau : Guide de l'utilisateur de la carte Intel(R) PRO/Wireless 3945ABG Network Connection

- Connexion à un réseau sans fil
- Connexion initiale
- Autres gestionnaires de réseau sans fil

# Se connecter à un réseau sans fil

Vous pouvez vous connecter à un réseau sans fil à l'aide d'une des méthodes suivantes.

- Connexion automatique : si un profil existant correspond à un réseau disponible, vous êtes connecté automatiquement à ce réseau sans fil.
- Configurer un nouveau profil : sélectionnez un réseau sans fil dans la liste des réseaux sans fil de la fenêtre principale de Intel(R) PROSet/Wireless. Cliquez sur Connexion. Si la connexion est établie, un profil est créé dans la Liste des profils pour une utilisation ultérieure.
- Se connecter à un profil dans la Liste des profils : vous pouvez sélectionner un profil dans la Liste des profils. Pour l'activer, cliquez sur Profils dans la fenêtre principale d'Intel(R) PROSet/Wireless. Sélectionnez le profil dans la Liste des profils. Cliquez sur Connexion. Vous pouvez ainsi vous connecter à un réseau de priorité inférieure (le cas échéant).
- Cliquez avec le bouton droit sur l'icône de la barre des tâches située dans l'angle inférieur droit du Bureau de Windows. Cliquez avec le bouton droit sur Connexion à des profils. Une liste des profils précédemment configurés s'affiche. Sélectionnez un profil.

# Connexion initiale

Intel PROSet/Wireless détecte automatiquement les réseaux sans fil se trouvant à portée de la carte sans fil. Lorsqu'un réseau est trouvé, une notification d'alerte de bureau s'affiche : Réseaux sans fil détectés. Reportez-vous à la section Icônes de la barre des tâches pour davantage d'informations.

1. Double-cliquez sur l'alerte du bureau pour ouvrir la fenêtre principale de Intel PROSet/Wireless.
2. Sélectionnez un réseau dans la liste des réseaux sans fil.
3. Cliquez sur Connexion. Si le réseau n'exige aucune authentification, une alerte de bureau vous notifie que vous êtes connecté au réseau. Reportez-vous aux sections Fenêtre principale de Intel PROSet/Wireless et Barre des tâches pour obtenir davantage d'informations sur le menu et les icônes de la barre des tâches.

Si vous devez ajouter une authentification de sécurité, procédez comme suit :

1. L'Assistant Profil s'ouvre et vous guide tout au long du processus de configuration.
2. Spécifiez un nom de profil. Le nom du profil correspond à votre nom pour le réseau en question. Entrez tout nom vous permettant d'identifier facilement ce réseau. Vous pouvez entrer par exemple Réseau de la maison, Café de la rue X, etc.
3. Cliquez sur Suivant. L'Assistant Profil tente ensuite de détecter les paramètres du réseau.
4. Suivez la procédure de l'Assistant Profils jusqu'à la fin. Reportez-vous aux sections Gestion des profils et Paramètres de sécurité pour davantage d'informations.
5. Cliquez sur OK pour vous connecter au réseau sans fil.

Si vous ignorez l'alerte de bureau Réseaux sans fil détectés, Intel PROSet/Wireless affiche l'invite suivante : Souhaitez-vous vous connecter à un réseau sans fil ? Cliquez sur Oui. La fenêtre principale de Intel PROSet/Wireless s'ouvre. Suivez les instructions ci-dessus pour vous connecter à un réseau sans fil.

En plus de l'icône de la barre des tâches, Intel PROSet/Wireless affiche également l'état de la connexion et les réseaux disponibles. Reportez-vous à la section Fenêtre principale de Intel PROSet/Wireless pour davantage d'informations.

## Autres gestionnaires de réseau sans fil

Lorsque Intel PROSet/Wireless détecte qu'une autre application logicielle tente de communiquer avec le périphérique sans fil, un message vous en avertit.

#### Configuration automatique sans fil de Microsoft Windows XP

Pour passer d'Intel PROSet/Wireless au service de configuration automatique sans fil de Microsoft Windows XP, utilisez une des méthodes suivantes :

- Depuis le menu de la barre des tâches :

Cliquez sur Utiliser Windows pour gérer les réseaux Wi-Fi pour passer au service de configuration automatique sans fil de Microsoft Windows XP. Sélectionnez cette option pour désactiver Intel PROSet/Wireless et ne plus l'utiliser actuellement comme gestionnaire de carte sans fil. Vous pouvez ensuite configurer Microsoft Windows XP comme votre gestionnaire de réseau sans fil.

> REMARQUE : aucun des profils sans fil créés à l'aide d'Intel PROSet/Wireless ne sera visible dans le service de configuration automatique sans fil de Microsoft Windows XP. Pour utiliser les profils sans fil Intel, vous devez sélectionner Utiliser Intel PROSet/Wireless dans le menu de la barre des tâches.

- Depuis Intel PROSet/Wireless :

Dans le menu Outils de l'application Intel PROSet/Wireless, cliquez sur Utiliser Windows pour gérer les réseaux Wi-Fi. Après avoir utilisé le service de configuration automatique sans fil de Microsoft Windows XP, vous pouvez retourner à Intel PROSet/Wireless. Cliquez sur Activer Intel PROSet/Wireless dans la fenêtre principale d'Intel PROSet/Wireless.

Pour définir Intel PROSet/Wireless comme votre gestionnaire sans fil, cliquez sur Utiliser Intel PROSet/Wireless dans le menu de la barre des tâches.

#### Logiciel sans fil tiers

Si un logiciel fourni par un point d'accès (café, aérogare, etc.) est utilisé, Intel PROSet/Wireless vous en informe et se désactive automatiquement. Intel PROSet/Wireless ne peut gérer un périphérique sans fil lorsqu'un autre gestionnaire de réseau sans fil communique avec celui-ci. Pour tirer parti des fonctionnalités d'Intel PROSet/Wireless, vous devez désactiver ou désinstaller ce logiciel dès que vous quittez le point d'accès.

Retour au début

Retour à la table des matières

Marques et exclusions de responsabilité